ANEXO “E”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES

El (los) suscrito (s), obrando en nombre (propio o de la persona natural o jurídica proponente) manifiesto bajo la gravedad de juramento, que:

Conozco en su totalidad y acepto cada una de las especificaciones técnicas y mínimas requeridas, así como las condiciones de ejecución del contrato, que hacen parte del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA-MENOR CUANTIA No. ___-ARC-CBN2-2021, CUYO OBJETO ES ______________________________ y cuya descripción es la siguiente:
Plataforma Elevadora Articulada Autopropulsada (Manlift):

	[bookmark: _Hlk71942327]ÍTEM 
	UNIDAD BENEFICIARIA 
	CÓDIGO UNSPC
	ESPECIFICACION TECNICA 
	CANTIDAD

	1
	BN2
	22101801
22101500
24101600
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	PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA AUTOPROPULSADA (MANLIFT):
	01

	
	
	
	El equipo debe ser nuevo, cero horas de operación y modelo 2020, 2021 o 2022; y cumplir con las siguientes características mínimas:

· El equipo debe ser de doble tracción (4x4).
· Debe ser propulsado por un motor Diesel de una marca internacionalmente reconocida y que tenga representación directa en Colombia para efectos de soporte, mantenimiento y repuestos.
· El brazo debe tener, como mínimo, dos articulaciones adicionales a la articulación de conexión entre el brazo y la base.
· La altura máxima de la plataforma no puede ser inferior a 18 metros.
· La altura máxima de trabajo no puede ser inferior a 20 m.
· El alcance horizontal máximo no puede ser inferior a 11,5 m.
· La altura de articulación del brazo no puede ser inferior a 7,2 m.
· La capacidad irrestricta de la plataforma no puede ser inferior a 227 Kg.
· El área de la plataforma de elevación no puede ser inferior a 1,35 m2.
· El ángulo de rotación de la plataforma no puede ser inferior a 160º.
· El rango de articulación vertical del plumín/pendular (jib) no puede ser inferior a 125º.
· La torreta debe tener la capacidad de rotar en 360°
· La potencia del motor no debe ser inferior a 18 kW.
· El peso total de la plataforma no debe superar los 11000 Kg.
· La velocidad máxima de manejo del equipo no puede ser inferior a 4 km/h.
· Debe tener la capacidad de traslación en una pendiente máxima del 40%.
· La garantía técnica del equipo por defectos de fábrica no debe ser inferior a un año en partes eléctricas, sistema hidráulico y en sistema estructural.
· Los mantenimientos preventivos al equipo acuerdo a manual durante los primeros 12 meses u horas establecidas de uso deben estar incluidos dentro de la propuesta.
· Se debe hacer entrega del manual del operario del equipo y de las herramientas necesarias para su mantenimiento preventivo
· Las llantas pueden ser neumáticas o espumadas.
· El oferente deberá capacitar a 6 personas, como operarios del equipo, con un mini curso de mínimo 24 horas teórico-prácticas, quienes al final. Este curso debe incluir los siguientes temas, entre otros:
a) Operación
b) Componentes del equipo
c) Encendido, apagado y paradas de emergencia.
d) Tipos de aditamentos
e) Calibraciones
f) Lubricación
g) Cuidado del equipo y sus componentes
h) Mantenimiento preventivo a nivel operario
i) Metodología de trabajo seguro del equipo
j) Riesgos de operación biomecánicos, eléctricos, mecánicos, incluido el uso de elementos de protección.
	



CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES
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	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

	1
	EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LAS FICHAS TÉCNICAS DEL EQUIPO DENTRO DE SU PROPUESTA PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, CON EL FIN DE SER VERIFICADA POR EL COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO.

	2
	EL OFERENTE DEBERÁ APORTAR DOCUMENTO EN DONDE SE EVIDENCIE QUE SE ENCUENTRA CERTIFICADO COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO QUE PRESENTARÁ DENTRO DE SU OFERTA  PARA LO CUAL ANEXARÁ UNA CARTA O DOCUMENTO DE LA CASA FABRICANTE CON FECHA 2021 (NO SE ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES) QUE ADICIONALMENTE REFIERA QUE EL OFERENTE HA VENIDO REPRESENTANDO AL FABRICANTE POR UN ESPACIO MÍNIMO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, ESTO DEBERÁ IR INCLUIDO EN SU PROPUESTA PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, CON EL FIN DE SER VERIFICADA POR EL COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

	3
	DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, EL OFERENTE ADJUDICATARIO DETECTARÁ Y CORREGIRÁ LAS FALLAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS EN LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD, ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS CUADROS ANTERIORES.

	4
	EL OFERENTE DEBERÁ EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL ANEXO TÉCNICO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO, Y DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO ENTRE LAS PARTES DEL CONTRATO, PARA EL CUAL SE REQUIERE QUE LA ENTREGA DEL EQUIPO SEA MÁXIMO EN 24 SEMANAS CON EL FIN DE QUE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN SEAN RECIBIDAS EN EL TIEMPO RESTANTE DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.  

	5
	EL CONTRATISTA RESPONDERÁ POR LOS DAÑOS CAUSADOS A LOS EQUIPOS, EN CASO DE QUE OCURRA ALGUNO PREVIO A LA ENTREGA EN LA DIRECCIÓN ESTIPULADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

	6
	EL CONTRATISTA DESIGNARÁ UN OPERARIO COMPETENTE PARA EMBARCAR EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, EL EQUIPO EN LA UNIDAD TIPO BDA (RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD) QUE LOS TRANSPORTARÁ HASTA LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL ARC “MÁLAGA”, EN DONDE SERÁ DESCARGADO CON GRÚA, POR LO QUE SE REQUIERE QUE EL MISMO OPERARIO DEL CONTRATISTA REALICE UNA INDICACIÓN VISIBLE DEL SITIO POR DONDE DEBE SER SUJETADO EL EQUIPO CON LAS ESLINGAS, E INDICAR LA FORMA DE REALIZAR SU IZAJE Y FINALMENTE TRASLADAR EL EQUIPO A SU SITIO DE DESTINACIÓN FINAL COORDINADO CON EL SUPERVISOR YA DENTRO DE LA BASE NAVAL ARC “MÁLAGA”.

	7
	EL EQUIPO OFERTADO O LA CASA FABRICANTE DE ESTE, DEBE ENCONTRARSE BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD: EN 280:2013+A1:2015, ANSI 92.20, CAN/CSA B354.6 O ISO 16368:2010; ESTO SERÁ OBJETO DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.



El oferente entiende y acepta que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo, las cuales son de obligatorio cumplimiento para el oferente y por tanto el incumplimiento de cualquiera de estas será considerado como FACTOR EXCLUYENTE, para lo cual debe anexar certificado mediante documento debidamente membretado y firmado por el representante legal.




(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)


