

OBJETO:  “REALIZAR ESTUDIOS  GEOELÉCTRICOS  PARA  LA  PROSPECCIÓN  DE AGUA SUBTERRÁNEA Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE  LA  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL  DE  REHABILITACIÓN  Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV”.

1.  CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTO TÉCNICOS:

1.1.     OBJETIVOS:

1.1.1.  Objetivo General

Realizar los estudios geoeléctricos para la prospección de agua subterránea incluyendo diseño para la construcción de pozos profundos para el abastecimiento de agua en la Sede de producción de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV con el diseño de sus respectivas redes hidráulicas de distribución a los puntos de consumo.

1.1.2.  Objetivos Específicos

a)  Efectuar un reconocimiento de las áreas de influencia y que son objeto del abasto de consumo de agua, realizando un diagnóstico de las diferentes necesidades en consumo de agua de la planta de producción.
b) Realizar los estudios geoeléctricos necesarios para la prospección de agua subterránea en el área de influencia de la Planta de producción.
c)  Estructurar el diseño de pozos profundos para la captación de agua, estimar la viabilidad de acuerdo con las necesidades de consumo estimados en la Planta de producción.
d)  Diseñar las redes hidráulicas necesarias para la conexión del sistema de agua a los puntos de consumo definidos por la Entidad y establecidos en el diagnóstico.
e)  Elaborar el presupuesto para la construcción de los pozos profundos y redes de conducción requeridas, conforme a los resultados de los estudios geoeléctricos y el diseño.
f)	Entregar la documentación requerida para el trámite de los permisos ambientales de prospección  y  exploración  ante  la  Corporación  Autónoma  Regional  de
Cundinamarca – CAR.

1.2.     ALCANCE:
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El mejoramiento de los sistemas de aprovisionamiento de agua potable para la sede de producción, considera la satisfacción de la necesidad en el suministro de agua en pro de la mejora en la condiciones de salud, ambientales y sanitarias en la sede de producción, por lo que el proceso con objeto “REALIZAR ESTUDIOS GEOELÉCTRICOS PARA LA PROSPECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV” deberá desarrollar como mínimo los siguientes aspectos sin limitarse a los mismos dentro de su alcance:



a)  Estudio geoeléctrico para la prospección de agua subterránea, para la sede de producción de la UAERMV
b)  Diseño para la construcción de pozos profundos en la sede de producción de la
UAERMV
c)  Calculo de las cantidades de obra, materiales, equipos con sus características y costos para la construcción de pozos profundos y la red hidráulica
d)  Elaborar todos los estudios previos a que haya lugar para determinar con certeza la ubicación y perforación de los pozos profundos en la sede de producción de la
UAERMV
e)  Diseñar la infraestructura hidráulica y civil necesaria para el funcionamiento de los pozos y las modificaciones a la infraestructura existente si fuere el caso para su
implementación.
f)	Diseñar las redes eléctricas necesarias para el funcionamiento de los pozos y las modificaciones a las redes eléctricas existentes si fuere el caso para su implementación.

1.3.	ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Las actividades dentro del marco del proceso con objeto “REALIZAR ESTUDIOS GEOELÉCTRICOS PARA LA PROSPECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y DISEÑO PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LOS  POZOS  PROFUNDOS  PARA  EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV”, se consideran como mínimo sin limitarse a los mismos:

1.		Realizar los sondeos geoeléctricos para la prospección de agua subterránea para lo cual se debe adelantar:

a)  Recopilación y análisis de información
b)  Diagnostico situacional de la necesidad de abasto de la sede de producción
c)  Elaboración  de  informe  inicial  en  el  cual  se  debe  indicar  plan  de  acción  del proyecto, cronograma y actividades de seguimiento
d)  Reconocimiento de las condiciones geológicas, geomorfológicas e hidrológicas del
área
e)  Realización de los respectivos sondeos eléctricos verticales o tomografías del suelo conforme a la técnica definida por el oferente.
f)   Análisis e interpretación de datos obtenidos en campo
g)  Configuración de los cortes geoeléctricos
h)  Estimación de caudal de los pozos vs necesidades establecidas en el diagnostico situacional.

2.		Diseño de los pozos de agua subterránea, estos deben realizarse de acuerdo con los resultados de los sondeos, diagnostico situacional, memorias de cálculo y planos de detalle.

El informe debe contener como mínimo lo siguiente:



1. INTRODUCCION.
2. METODOLOGIA
3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO
3.1. ESQUEMA DEL PROYECTO Y EQUIPOS UTILIZADOS
3.2. PROFESIONALES INVOLUCRADOS
4. CONCEPTOS BÁSICOS DE GEOELÉCTRICA
4.1. RESISTIVIDAD ELÉCTRICA
4.2. RESISTIVIDAD DE LAS ROCAS
4.3. FACTORES QUE AFECTAN LA RESISTIVIDAD
4.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MÉTODO GEOELÉCTRICO
4.5. DISPOSITIVOS LINEALES
4.6. EQUIPO DE REGISTRO
5. CRONOGRAMA
5.1. MARCO GEOLÓGICO
5.2. ESTRATIGRAFÍA
5.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
6. HIDROGEOLOGÍA
6.1. UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
7. RESULTADOS DE GEOELÉCTRICA
7.1. LOCALIZACIÓN SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES
7.2. SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES (SEV) (los necesarios)
7.3. PERFILES GEOELÉCTRICOS (TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS)
8. INTERPRETACIÓN
8.1. PERFIL ELÉCTRICO
8.2. POROSIDADES
9. DISEÑO CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO
9.1. MÉTODO DE PERFORACIÓN
9.2. DIÁMETROS DE PERFORACIÓN
9.3. LODOS DE PERFORACIÓN
9.4. REGISTRO DE PERFORACIÓN
9.5. TOMA DE MUESTRAS DE ZANJA
9.6. REGISTROS FÍSICOS DEL POZO
9.7. AMPLIACIÓN DEL POZO
9.8. DISEÑO DEL POZO
9.9. ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS
9.10. TERMINACIÓN DEL POZO
9.11. DESARROLLO DEFINITIVO DEL POZO
9.12. PRUEBA DE PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA DEL POZO
9.13. PRUEBA DE BOMBEO
9.14. CEMENTACIÓN
9.15. DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO
9.16. EQUIPOS Y MATERIALES: Especificaciones
9.17. TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Y CARACTERIZACIÓN DE LA MISMA
9.18. DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO
10. COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DEL POZO PROFUNDO CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y PLANOS RESPECTIVOS


	Plano - Planta general de localización con indicación de redes públicas exteriores y sus empalmes para este estudio, indicando cotas y convenciones.
        Plano - Planta general de redes de suministro de agua y desagües.
        Plano - Planta general de redes de hidráulicas
        Plano –DISEÑO DEL POZO PROFUNDO
11. PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POZO RECOMENDADO SEGÚN EL RESULTADO DE LOS ESTUDIOS
12. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA Localización de puntos de agua subterránea y
de los puntos de consumo objeto de abasto
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
14. ANEXOS Tablas: Cronograma de trabajo, Clasificación general de las unidades hidrogeológicas, Clasificación general de las unidades hidrogeológicas para el Área estudio, Sondeos Eléctrico Verticales con su respectiva Interpretación. Parámetros de adquisición por Perfil Geoeléctrico. Referencia técnica de las tomografías eléctricas. Coordenadas del Perfil Geológico. etc. Y las demás que sean necesarias

3.		Diseñar  la  red  de  conexión  entre  el  punto  de  conexión  eléctrico  y  el  punto  de instalación de equipos de ubicación de los pozos profundos establecidos en el diseño. Dentro de lo que se debe entregar:

a)  Memorias de cálculo.
b)  Especificaciones de materiales.
c)  Especificaciones de equipos.
d)  Planos de detalle
e)  Cantidades de obra.
f)   Presupuesto.
g)  Análisis de precios unitarios (APU).

4.		Diseño de la red hidráulica desde la ubicación de los pozos profundos hasta los puntos de consumos identificados dentro del diagnóstico situacional, dicho diseño debe incluir las obras complementarias para asegurar la continuidad y disponibilidad de agua. Dentro de este ítem el oferente debe presentar en el informe final:

a)  Memorias de calculo
b)  Presentar  planos,  acotados,  con  convenciones y con  detalles  (planta,  corte  y perfiles hidráulicos donde se especifique las cotas tanto de salida como de llegada y los sitios de empalme con las redes de distribución). Los planos se deberán presentar en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm
c)  Plano - Planta general de redes de suministro de agua fría y desagües.
d)  Plano - Diseño del sistema de reventilación.
e)  Plano - Detalle de tanques altos y subterráneos de almacenamiento de agua que se consideren dentro del proyecto.
f)   Memorias de cálculo.
g)  Especificaciones de materiales.
h)  Especificaciones de equipos.
i)   Cantidades de obra.
j)   Presupuesto.
k)  Análisis de precios unitarios (APU).


5.		Documento  que  soportan  el  trámite  de  prospección  y  exploración  de  los  pozos profundos conforme a los lineamientos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, el oferente debe entregar una carpeta con toda la documentación para el trámite a nombre de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – AUERMV.

1.4.     PRODUCTOS A ENTREGAR DENTRO DE LA CONSULTORIA

Dentro  del  marco  del proyecto,  el  oferente  entregará  los  siguientes  productos  como mínimo:

A.  Informe técnico con resultados del sondeo geoeléctrico realizado

a)  Recopilación y análisis de información
b)  Diagnostico situacional de la necesidad de abasto de la sede de producción
c)  Elaboración  de  informe  inicial  en  el  cual  se  debe  indicar  plan  de  acción  del proyecto, cronograma y actividades de seguimiento
d)  Reconocimiento de las condiciones geológicas, geomorfológicas e hidrológicas del área
e)  Realización de los respectivos sondeos eléctricos verticales o tomografías del suelo conforme a la técnica definida por el oferente.
f)   Análisis e interpretación de datos obtenidos en campo
g)  Configuración de los cortes geoeléctricos
h)  Estimación de caudal de los pozos vs necesidades establecidas en el diagnostico situacional.

B.  Documento técnico con el diseño de los pozos de agua subterránea que contenga como mínimo:

1. INTRODUCCION.
2. METODOLOGIA
3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO
3.1. ESQUEMA DEL PROYECTO Y EQUIPOS UTILIZADOS
3.2. PROFESIONALES INVOLUCRADOS
4. CONCEPTOS BÁSICOS DE GEOELÉCTRICA
4.1. RESISTIVIDAD ELÉCTRICA
4.2. RESISTIVIDAD DE LAS ROCAS
4.3. FACTORES QUE AFECTAN LA RESISTIVIDAD
4.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MÉTODO GEOELÉCTRICO
4.5. DISPOSITIVOS LINEALES
4.6. EQUIPO DE REGISTRO
5. CRONOGRAMA
5.1. MARCO GEOLÓGICO
5.2. ESTRATIGRAFÍA
5.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
6. HIDROGEOLOGÍA
6.1. UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS


7. RESULTADOS DE GEOELÉCTRICA
7.1. LOCALIZACIÓN SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES
7.2. SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES (SEV) (los necesarios)
7.3. PERFILES GEOELÉCTRICOS (TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS)
8. INTERPRETACIÓN
8.1. PERFIL ELÉCTRICO
8.2. POROSIDADES
9. DISEÑO CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO
9.1. MÉTODO DE PERFORACIÓN
9.2. DIÁMETROS DE PERFORACIÓN
9.3. LODOS DE PERFORACIÓN
9.4. REGISTRO DE PERFORACIÓN
9.5. TOMA DE MUESTRAS DE ZANJA
9.6. REGISTROS FÍSICOS DEL POZO
9.7. AMPLIACIÓN DEL POZO
9.8. DISEÑO DEL POZO
9.9. ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS
9.10. TERMINACIÓN DEL POZO
9.11. DESARROLLO DEFINITIVO DEL POZO
9.12. PRUEBA DE PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA DEL POZO
9.13. PRUEBA DE BOMBEO
9.14. CEMENTACIÓN
9.15. DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO
9.16. EQUIPOS Y MATERIALES: Especificaciones
9.17. TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Y CARACTERIZACIÓN DE LA MISMA
9.18. DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO
10. COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DEL POZO PROFUNDO CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y PLANOS RESPECTIVOS
	Plano - Planta general de localización con indicación de redes públicas exteriores y sus empalmes para este estudio, indicando cotas y convenciones.
        Plano - Planta general de redes de suministro de agua y desagües.
        Plano - Planta general de redes de hidráulicas
        Plano –DISEÑO DEL POZO PROFUNDO
11. PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL POZO RECOMENDADO SEGÚN EL RESULTADO DE LOS ESTUDIOS
12. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA Localización de puntos de agua subterránea y
de los puntos de consumo objeto de abasto
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
14. ANEXOS Tablas: Cronograma de trabajo, Clasificación general de las unidades hidrogeológicas, Clasificación general de las unidades hidrogeológicas para el Área estudio, Sondeos Eléctrico Verticales con su respectiva Interpretación. Parámetros de adquisición  por  Perfil  Geoeléctrico.  Referencia  técnica  de  las  tomografías  eléctricas. Coordenadas del Perfil Geológico. etc. y las demás que sean necesarias.











C.  Documento técnico con el diseño de la red eléctrica e hidráulica

Para el componente de diseño de la red eléctrica, el documento técnico debe contener como mínimo:

a)  Memorias de cálculo.
b)  Especificaciones de materiales.
c)  Especificaciones de equipos.
d)  Planos de detalle
e)  Cantidades de obra.
f)   Presupuesto.
g)  Análisis de precios unitarios (APU).

Para el componente de diseño de la red hidráulica, el documento técnico debe contener como mínimo:

a)  Memorias de calculo
b)  Presentar  planos,  acotados,  con  convenciones y con  detalles  (planta,  corte  y perfiles hidráulicos donde se especifique las cotas tanto de salida como de llegada
y los sitios de empalme con las redes de distribución). Los planos se deberán
presentar en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm
c)  Plano - Planta general de redes de suministro de agua fría y desagües.
d)  Plano - Diseño del sistema de reventilación.
e)  Plano - Detalle de tanques altos y subterráneos de almacenamiento de agua que se consideren dentro del proyecto.
f)   Memorias de cálculo.
g)  Especificaciones de materiales.
h)  Especificaciones de equipos.
i)   Cantidades de obra.
j)   Presupuesto.
k)  Análisis de precios unitarios (APU).

D.  Informe final

Documento compilado que soporte el trámite de prospección y exploración de los pozos profundos  conforme  a  los  lineamientos  establecidos  por  la  Corporación  Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, el oferente debe entregar una carpeta con toda la documentación para el trámite a nombre de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – AUERMV.

1.5.     PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el proceso de selección que nos ocupa, la consultoría contratada por la UAERMV
determinó el mínimo de personal requerido para esta contratación, así:

        Coordinador de Proyecto (dedicación del 80%)
        Especialista Geología (dedicación del 80%)
        Especialista Estructural (dedicación del 30%)
        Especialista Hidráulico (dedicación del 80%)
        Ingeniero Eléctrico (dedicación del 50%)


Adicional al personal mínimo exigido para el proceso, se tiene contemplado un personal técnico que debe tener disponible a la firma del acta de inicio y para la ejecución del contrato:

        Auxiliar Técnico (dedicación del 100%)
        Dibujante (dedicación del 100%)

El resumen se presenta en el siguiente cuadro con los años de experiencia mínimos requeridos:

	
CARGO
	EXPERIENCIA (AÑOS)
	
DEDICACIÓN

	
	TOTAL
	ESPECIFICA
	%

	Coordinador del proyecto
	6
	4
	80

	Especialista en Geología
	4
	2
	80

	Especialista en Estructuras
	4
	3
	30

	Especialista Hidráulico
	4
	3
	80

	Ingeniero Eléctrico
	4
	2
	50

	Apoyo técnico no especializado

	Auxiliar Técnico
	2
	1
	100

	Dibujante
	NA
	NA
	100



PERFILES DEL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO: COORDINADOR DE PROYECTO – 80%.
PERFIL: Profesional en ingeniería civil, ingeniería de recursos hídricos, ingeniero ambiental y/o sanitario, geólogo o Arquitectura, con Especialización y/o Maestría y/o Doctorado en Gerencia de Proyectos, geología, recursos hídricos o hidrogeología, con seis (6) años de Experiencia General, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional y demostrar experiencia en al menos dos (2) proyectos como coordinador en obras y/o consultorías y/o interventorías en el diseño de redes hidráulicas, coordinador o director de proyectos de estudios hidrogeológicos, estudios geofísicos para hidrogeología o en la construcción de pozos profundos.

ESPECIALISTA GEOLOGÍA – 80%

PERFIL: Profesional en Ingeniería Civil y/o Ingeniero Geólogo, con Especialización y/o Maestría y/o Doctorado en hidrología, geología, recursos hídricos o hidrogeología o Geotecnia, con cuatro (4) años de Experiencia General, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional y demostrar experiencia en al menos dos (2) proyectos como Especialista Geología en obras y/o interventorías de perforación y/o construcción de pozos profundos y/o consultorías de estudios hidrogeológicos, de prospección y exploración de pozos profundos o estudios geofísicos para hidrogeología.

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL – 30%.

PERFIL: Profesional en Ingeniería Civil, con Especialización y/o Maestría y/o Doctorado en Estructuras, con cuatro (4) años de Experiencia General, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional y demostrar experiencia en al menos tres (3) proyectos como Especialista Estructural en obras y/o consultorías y/o interventorías de edificaciones y/o de redes hidráulicas y sistemas complementarios.


ESPECIALISTA HIDRÁULICO – 80%.

PERFIL: Profesional en Ingeniería, con Especialización y/o Maestría y/o Doctorado en Recursos Hídricos y/o Recursos hidráulicos y/o Hidráulica, con cuatro (4) años de Experiencia  General,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  expedición  de  la  matricula profesional y demostrar experiencia en al menos tres (3) proyectos como Especialista Hidráulico en obras y/o consultorías y/o interventorías edificaciones que contemple actividades de diseño de redes hidráulicas y/o sistemas de distribución y/o recolección.

INGENIERO ELÉCTRICO – 50%.

PERFIL:  Profesional en Ingeniería Eléctrica y/o Electromecánica  y/o Electrónico,  con cuatro (4) años de Experiencia General, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional y demostrar experiencia en al menos dos (2) proyectos como Profesional Eléctrico en obras y/o consultorías y/o interventorías en la instalación y/o diseños de redes eléctricas para equipos hidráulicos, bombas sumergibles, tableros de control y demás relacionados con el objeto del presente proceso.

2.  GARANTIAS

A.  Garantía de calidad del servicio, o de la consultoría o de la interventoría

El amparo de calidad del servicio tiene por objeto cubrir los perjuicios derivados de la prestación deficiente del servicio contratado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de los siguientes eventos: mala calidad o la insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de servicios y mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

Si la falta de calidad se presenta durante la ejecución del contrato, el amparo que debe afectarse no es éste sino el de cumplimiento.

3. LUGAR DE ENTREGA:

El lugar de la prestación del servicio y/o consultoría es en la ciudad de Bogotá D.C. en la sede de producción de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, la cual se encuentra ubicada en:

	Sede de Producción ubicada en el parque minero Industrial “el mochuelo” Km3 vía a Pasquilla de la localidad Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C.














4. CONDICIONES PARA LA OFERTA ECONOMICA:

Para la oferta económica deberá ser diligenciado el siguiente cuadro:

	
DESCRIPCIÓN
	
CANT
	
UNIDAD
	
VALOR UNITARIO
	VALOR
TOTAL SIN IVA INCLUIDO

	Informe técnico con resultados del sondeo geoeléctrico, conforme a las especificaciones del ítem 1.4 literal A. de la ficha técnica Requerimiento y especificaciones mínimas
	1
	Und
	
	

	Documento técnico con el diseño de los pozos de profundos, conforme a las especificaciones del ítem 1.4 literal B. de la ficha técnica Requerimiento y especificaciones mínimas 
	1
	Und
	
	

	Documento técnico con el diseño de la red eléctrica e hidráulica, conforme a las especificaciones del ítem 1.4 literal C. de la ficha técnica Requerimiento y especificaciones mínimas
	1
	Und
	
	

	Informe técnico final con los detalles y especificaciones establecidas en el ítem 1.4 literal D. de la ficha técnica Requerimiento y especificaciones mínimas
	1
	Und
	
	

	SUBTOTAL
	

	IVA (      %)
	

	VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO
	



Nota 1. El oferente deberá considerar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.
Nota 2: El supervisor del contrato deberá verificar todas y cada una de las condiciones técnicas establecidas en el presente documento.


5.  PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio con el lleno de requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.













6. CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

De conformidad con el clasificador UNSPSC el servicio a contratar está identificado de la siguiente forma:

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase

	77101500
	(77)
Servicios Medioambientales
	(10)
Gestión medioambiental
	(15)
Evaluación de impacto ambiental

	77101700
	(77)
Servicios Medioambientales
	(10)
Gestión medioambiental
	(17)
Servicios de asesoría ambiental

	72121500
	(72)
Servicios de Edificación, Construcción de instalaciones y mantenimiento
	(12)
Servicios de construcción de edificaciones no residenciales
	(15)
Servicios de construcción de plantas industriales

	81101500
	(81)
Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	(10)
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
	(15)
Ingeniería civil y arquitectura

	83101500
	(83)
Servicios públicos y servicios relacionados con el sector público
	(10)
Servicios públicos
	(15)
Servicios de acueducto y alcantarillado

	81151700
	(81)
Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	(15)
Servicios de pedología
	(17)
Geología

	81151900
	(81)
Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	(15)
Servicios de pedología
	(19)
Geofísica





7. REFERENCIA NORMATIVA Y TÉCNICAS:

El contratista deberá basarse en las siguientes referencias técnicas para el desarrollo de los Estudios objeto de la presente contratación:

a)  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
b)  Código Eléctrico Colombiano – Norma ICONTEC NTC 2050
c)  Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP
d)  Ley 9 de 1979 código sanitario Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro del agua
e)  NTC 5539 Pozos profundos de agua

f)   NTC 1500 Código Colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias
g)  GTC  30:1996  Gestión  ambiental.  suelos.  Guía  para  el  monitoreo  de  aguas subterráneas.


EL SUSCRITO CERTIFICA QUE:



Me comprometo a cumplir en su totalidad con lo descrito en la ficha técnica, asumiendo las obligaciones que este compromiso acarrea.



FIRMA*:  	




NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:  	

*Este anexo debe ser suscrito por el representante legal.




Proyectó: Néstor Jiovanni Ruiz Ramos - Contratista Secretaria General
Revisó y aprobó: Arq. Eduardo Daniel Sánchez Camargo – Contratista Secretaría General
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