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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
BOGOTÁ D.C., 2021


FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.1. OBJETO:
[bookmark: _Hlk11303126]“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VACTOR PARA LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE LODOS DE LAS TRAMPAS DE GRASA Y SEDIMENTADORES EN LAS SEDES OPERATIVA Y DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

1.2. LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA:
La ejecución del contrato será la ciudad de Bogotá D.C., en las sedes operativas y de producción de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial ubicadas en las siguientes direcciones:  
Sedes Operativas: Av calle 3 # 34 - 89 y Calle 22 D # 120-40.

Sede de Producción: km 3 vía Pasquilla vereda Mochuelo de la UAERMV.

2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – Códigos UNSPSC.
	CLASIFICACIÓN UNSPSC.
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	
PRODUCTO

	76121904
	76. Servicios de limpieza, descontaminación y tratamientos de residuos
	12. Eliminación y tratamiento de desechos
	19.Disposición de Desechos Peligrosos
	
04. Eliminación aguas residuales

	47101539
	47. Equipos y Suministros para limpieza
	10. Tratamiento, suministros y eliminación de agua y de aguas residuales
	15. Equipo para el tratamiento y suministro de agua
	
39. Equipo de recolección de lodo o aguas residuales



3. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
· La empresa se debe encargar de la limpieza de las trampas de grasa a través del equipo especializado de succión-presión, efectuando la recolección, transporte y la disposición final de los lodos que se generan en la Entidad en los lugares autorizados según lo establece la normatividad vigente aplicable, para lo cual se deberá presentar el respectivo certificado en un tiempo no mayor de 15 días calendario a la prestación del servicio. La capacidad mínima del sistema de succión – presión deberá ser de 8 m³.
· Se deberá anexar con la propuesta copia de la licencia ambiental vigente del sitio donde se realizará la actividad de tratamiento y disposición de residuos líquidos y/o lodos otorgada por la Autoridad competente 

· La empresa deberá disponer todos los recursos humanos y técnicos necesarios, para prestar el servicio mencionado en la ejecución del objeto contractual, así como cumplir con la normatividad Seguridad y Salud en el Trabajo y portar los Elementos de Protección Personal específicos que se requieren para la labor.

· El oferente deberá prestar el servicio de disposición final y tratamiento de lodos.

· El certificado de disposición debe registrar el sitio que será utilizado para realizar la actividad y la cantidad de los lodos dispuesto, así como especificar el tratamiento realizado a los mismos.

4. CANTIDADES REQUERIDAS PARA COTIZAR Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD

	
	
DESCRIPCIÓN DEL ITEM
	
UNIDAD
	VALOR TOTAL (incluyendo impuestos de ley)

	

1
	Servicio de limpieza y recolección de lodos de las trampas de grasa con equipo especializado de succión-presión incluido el transporte
	

Hora

	

$

	
2
	
Certificado de disposición y tratamiento de lodos
	
Kg
	
$











EL SUSCRITO CERTIFICA QUE:

Me comprometo a dar estricto cumplimiento a las condiciones técnicas estipuladas en la presente ficha técnica, asumiendo las obligaciones que este compromiso conlleva. 


_________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


___________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
*Este anexo debe ser suscrito por el representante legal.


__________________________________
CUIDAD Y FECHA



Elaboro: Beatriz Elena Quintero  – Contratista GASA
Aprobó:	José Fernando Franco – Gerente GASA
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