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	ITEM
	ELEMENTO
	CANT
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	IMAGEN DE REFERENCIA

	1
	CAÑAS PARA CLARINETE SOPRANO EN SIB # 3-1/2
	12
	12 unidades de caña, cada caña debe venir en un empaque individual para evitar la humedad y otros agentes externos que puedan generar daño y deterioro prematuro en la madera de la caña. Producción bajo higrometría regular. Una excelente respuesta en todos los registros, que incluso permite un ataque pianísimo de notas sobreagudas, la flexibilidad que permite la ejecución de grandes intervalos en “legato” y “staccato”, una riqueza de timbre que da cuerpo y brillo al sonido. CR103
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	2
	CAÑAS PARA CLARINETE SOPRANO EN SIB # 3
	20
	20 unidades de caña, cada caña debe venir en un empaque individual para evitar la humedad y otros agentes externos que puedan generar daño y deterioro prematuro en la madera de la caña. Producción bajo higrometría regular. La flexibilidad que permite la ejecución de grandes intervalos en “legato” y “staccato”, una riqueza de timbre que da cuerpo y brillo al sonido. CR103
	[image: ]

	3
	CAÑAS PARA CLARINETE SOPRANO EN SIB # 3
	12
	12 unidades de caña, cada caña debe venir en un empaque individual para evitar la humedad y otros agentes externos que puedan generar daño y deterioro prematuro en la madera de la caña. Producción bajo higrometría regular. Concebida a partir de un tubo de caña de diámetro más grueso y dotada de un talón semejante al de las cañas alemanas, la 56 permite al artista desarrollar un sonido rico, centrado y extremadamente puro, proporcionando un máximo de estabilidad y una respuesta inmediata en todos los registros. La graduación de las fuerzas está más ajustada y centrada, obteniendo un resultado más homogéneo.
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	4
	CAÑAS PARA CLARINETE REQUINTO EN EB #3
	12
	12 unidades de caña, cada caña debe venir en un empaque individual para evitar la humedad y otros agentes externos que puedan generar daño y deterioro prematuro en la madera de la caña. Producción bajo higrometría regular. Una excelente respuesta en todos los registros, que incluso permite un ataque pianísimo de notas sobreagudas, la flexibilidad que permite la ejecución de grandes intervalos en “legato” y “staccato”, una riqueza de timbre que da cuerpo y brillo al sonido. CR103
	[image: D:\Documentos\PAA 2021\Cañas requinto.png]

	5
	CAÑAS PARA CLARINETE BAJO EN SIB #3
	12
	12 unidades de caña, cada caña debe venir en un empaque individual para evitar la humedad y otros agentes externos que puedan generar daño y deterioro prematuro en la madera de la caña. Producción bajo higrometría regular. Una excelente respuesta en todos los registros, que incluso permite un ataque pianísimo de notas sobreagudas, la flexibilidad que permite la ejecución de grandes intervalos en “legato” y “staccato”, una riqueza de timbre que da cuerpo y brillo al sonido.SR223
	[image: D:\Documentos\PAA 2021\Cañas Clar Bajo.png]

	6
	CAÑA PLÁSTICA SAXOFÓN SOPRANO
	01
	Fuerza 3, fabricada a partir de material Sintético/compuesto, polímero especial con un muy fino microtexture
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	7
	CAÑA PLÁSTICA SAXOFÓN ALTO
	01
	Fuerza 3, fabricada a partir de material Sintético/compuesto, polímero especial con un muy fino microtexture
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	8
	CAÑAS SAX ALTO N° 3
	25
	Cañas para saxofón alto por 25 unidades, la cual, cada caña debe estar contenida en un empaque individual para evitar la humedad y otros agentes externos que puedan generar daño y deterioro prematuro en la madera de la caña. Producción bajo higrometría regular.
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	9
	CAÑA PLÁSTICA SAXOFÓN TENOR
	03
	Fuerza 3, fabricada a partir de material Sintético/compuesto, polímero especial con un muy fino microtexture
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	10
	CAÑA PLÁSTICA SAXOFÓN BARÍTONO 
	02
	Fuerza 3, fabricada a partir de material Sintético/compuesto, polímero especial con un muy fino microtexture
	[image: ]

	11
	MADERA PARA CAÑAS DE OBOE
	10
	· Diámetro: (10’50 -10’75) 
· Forma: # 20 
· Dureza: 2-3.
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	12
	MADERA PARA CAÑAS DE CORNO INGLÉS
	10
	· Diámetro: (12mm - 12,5mm) 
· Gubiado: (0,63mm - 0,64mm) 
· Dureza: 9-10 (medio dura) 
· Forma: H13.
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	13
	TUDEL O TUBO PARA CORNO INGLÉS  
	02
	· Tudel de montaje para cañas de corno inglés 
· Ligeramente cónico 
· Altura: 27mm 
· Material: Latón  TLC
	


	14
	LIMPIADOR CON PESA PARA SAXOFÓN
	01
	Fabricado en microfibra, absorbe la humedad y la grasa rápidamente sin dejar pelusas para garantizar un excelente mantenimiento en la limpieza de las paredes interiores del instrumento, incluye pesa y cuerda, medida: M.
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	15
	LIMPIADOR CON PESA PARA SAXOFÓN BARÍTONO
	01
	Fabricado en microfibra, absorbe la humedad y la grasa rápidamente sin dejar pelusas para garantizar un excelente mantenimiento en la limpieza de las paredes interiores del instrumento, incluye pesa y cuerda, medida: L.
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	16
	LIMPIADOR CON PESA PARA CLARINETE
	03
	Limpiador en microfibra suave de gran capacidad de absorción para limpiar el interior del instrumento.
-  Limpiador en forma de gota para la limpieza interna cuerpo        del instrumento.
- Microfibra altamente absorbente y lavable.
- Peso metálico insertado en un contenedor tubular para facilitar el paso a través del instrumento.
- No deja pelusa. Sin aditivos químicos.
- Vida útil superior a los 5 años.
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	17
	PAÑO DE LIMPIEZA EXTERIOR
	02
	Paño de microfibra multiusos, que le permite limpiar el exterior de su instrumento...
- Microfibra para limpiar el exterior del instrumento.
- Sin aditivos químicos para proteger el acabado.
- No raya las llaves ni la madera del instrumento.
- No deja pelusa. Lavable.
- Tamaño de 25 x 29 cm.
- Vida útil superior a los 5 años.
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	18
	PARCHE (COMPENSADOR) PARA BOQUILLA
	03
	Los parches de boquilla para saxofón y clarinete en tamaño pequeño transparentes y 0,9 mm de espesor, se presentan en bolsas de 6 unidades.
- Duradero, suave y cómodo.
- Atenúa las vibraciones incómodas.
- Protege la boquilla de las marcas de dientes.
- No deja rastros de pegamento después de su uso.
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	19
	SECAZAPATILLAS
	03
	Caja de plástico con 20 unidades de secadores de zapatillas que permiten la rápida eliminación de las gotas de saliva. Prácticos y eficaces, los secazapatillas sustituyen al papel de fumar. 
- Absorbe la humedad depositada en las zapatillas.
- En microfibra altamente absorbente y lavable
- Reemplaza al papel de fumar.
- Muy económico ya que puede ser usado más de 1000 veces 
- No se degrada.  Sin aditivos químicos.
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	20
	PROTECTOR PARA APOYA PULGAR GRANDE
	01
	Esta protección de caucho para el pulgar proporciona más comodidad y evita la formación de callos. Se presenta en cajas de plástico de 30 unidades.
- Protector para apoya pulgar que se acopla a todos los modelos ajustables.
- Material suave y duradero para mayor comodidad.
- Apoyo más suave entre el dedo pulgar y el instrumento.
- Previene la formación de callosidades.
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	21
	KIT DE ASEO PARA FAGOT  
	01
	Kit compuesto por (01) paño para culata, (01) paño para tudelera, (01) un cepillo flexible para tudel 
· Limpiadores en forma cóonica o de gota para la limpieza interna del instrumento.
· Microfibra altamente absorbente y lavable.
· Las telas van atadas a un cordón de tela trenzado, con un peso integrado en el principio.         
· No deja pelusa. 
· Sin aditivos químicos.
· Cepillo flexible para la limpieza interna del tudel.
· Vida útil superior a los 5 años.
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	22
	ARNÉS PARA FAGOT 
	01
	· Con anilla de plástico muy dura.
· El peso del instrumento recae sobre las correas recsistentes. 
· Su diseño evita dañar las cervicales.
· Vida útil superior a 5 años 
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	23
	BOQUILLA PARA CLARINETE REQUINTO EN EB
	01
	Boquilla para clarinete requinto fabricada en ebonita se caracteriza por un nuevo diseño interior y exterior. 
Ofrece la particularidad de proporcionar un sonido muy redondo y lleno, incluso en el registro agudo. 
Fácil repuesta en el registro agudo. 
Profundidad de sonido excepcional, una sonoridad redonda y compacta: el equilibrio perfecto. 
ABERTURA: 114
TABLA: Medium
	[image: D:\Documentos\PAA 2021\Boquilla Clar Requinto.png]

	24
	BOQUILLA CLARINETE SOPRANO SIB
	01
	Se caracteriza tanto por su nuevo diseño interior como exterior.
Proporciona un sonido redondo y lleno, tanto en el registro grave como en el agudo gracias a un equilibrio perfecto.
Deriva de la serie 13, que facilita la afinación en 440 Hz (diapasón americano)

ABERTURA 1/100MM: 113 
LARGO DE LA TABLA: Medium
	[image: D:\Documentos\PAA 2021\Boquilla Clarinete Soprano.png]

	25
	BOQUILLA CLARINETE BAJO
	01
	Boquilla de clarinete bajo emite una sonoridad muy redonda y llena con un muy bajo consumo de aire y una emisión muy directa, respondiendo a todas las exigencias.
ABERTURA 1/100 MM: 187
LARGO DE LA TABLA: Media-Larga
INSTRUMENTO: CLARINETE bajo 
	[image: C:\Users\usuarionuevo\Pictures\boquilla bajo.jpg]

	26
	ABRAZADERA PARA CLARINETE BAJO
	01
	Fabricada en cordón intercalado con una hebra refinada, terminados herretes de metal, tuerca de ajuste de sonido, recubrimiento en capa de polímero a nano escala, con 2 juegos de almohadillas en la parte inferior del puente extraíbles y reemplazables.
· Máximo control tonal con mayor resistencia
· Tonos más cálidos
· Proyección más fuerte
· Mejor capacidad de respuesta en los cambios de registro
· Respuesta rápida y precisa
· Herrete en el extremo del cordón para evitar la deformación y la deslocalización
· Estrés minimizado en una caña
· Compensa el grosor de la caña
· Menos deformación de la lengüeta
· Incluye almohadilla antideslizante y EZ
· 2 años de garantía
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	27
	BOQUILLA SAXO SOPRANO
	01
	Material de fabricación madera ebonita, obertura 1.06mm longitud de la tabla 21mm, corte de base inclinado 105 grados
	[image: ]

	28
	BOQUILLA SAXO TENOR
	01
	Material de fabricación en caucho duro o madera ébano, terminaciones meticulosamente a mano, resonador en la base, cámara mediana redonda incluso rieles y punta, deflector a mano, riel de punta y mesa, medida en tabla 105. HR*7*
	[image: ]

	29
	ABRAZADERA SAXO SOPRANO OPTIMUS
	01
	Abrazadera para Saxofón soprano, acabado dorado, fabricadas en latón y con tornillo sencillo de doble paso. Debe incluir tapa boquilla fabricado en pasta. Debe permitir un ajuste rápido y preciso. Debe contener tres (03) plaquetas de presión  intercambiables para variar la coloración del sonido.  Material de fabricación latón.
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	30
	SAXHOLDER
	01
	Soporte para peso uniforme en hombros y el abdomen, fabricado en plástico duro, de la serie pro.
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	31
	BOQUILLA PARA BARÍTONO O TROMBÓN
	01
	- Large Bore trombón or Euphonium 
- diámetro: 39.44 mm
- diámetro copa: 26 mm
- Aro: 6.72 mm
- Granillo: 7.38 mm
- tubería ancha
- plateada 
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	32
	PAÑO PARA INSTRUMENTOS PLATEADOS
	01
	La tela plateada está formulada para eliminar eficazmente la suciedad y la decoloración de las superficies de los instrumentos musicales plateados.
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	33
	ACEITE LUBRICANTE 

	03
	(03) Unidades. Envase de 60ml de contenido, con tapa de seguridad, debidamente sellado y contramarcado, aceite lubricante para los pistones de las trompetas, sin contenido de petróleo o algún otro lubricante derivado de este. Debe ser diseñado para evitar la corrosión en las paredes de las válvulas y presentar menor evaporación para garantizar mayor duración y protección.
	[image: ]

	34
	GRASA PARA BOMBAS
	03
	GRASA PARA BOMBAS SLIDE GREASE STICK
· Grasa sintética para bombas de trompeta
· No tiene olor.
· Fácil de aplicar.
· Capacidad: 5 g.
· Forma de tubo.
· Inhibidor de corrosión.
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	35
	STAND SAXO ALTO 
	01
	Adaptable para saxofón alto y tenor, incluye soporte para saxofón soprano, patas giratorias con pin de cierre, bolsa de transporte incluida.
Altura: 430mm, Peso: 0.98kg, capacidad de carga: 10kg, tamaño plegado: 310x110mm
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	36
	STAND TROMPETA
	01
	STAND TROMPETA 
Con 5 patas
Plegable para llevar dentro de la campana
Acabado en negro
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	37
	
SORDINA TROMPETA
	01
	"SORDINA TROMPETA CUP AJUSTABLE
La posición de la taza se puede ajustar para dar exactamente la calidad de sonido deseada. Plegable para llevar dentro de la campana. Acabado en negro. El soporte plegable K&M 15213. Estabilidad con 5 patas, totalmente plegable."
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	38
	ESTUCHE TROMPETA
	01
	Dimensiones internas: Altura: 535mm /21.06ins, Ancho: 265 mm / 10.43ins, Profundidad:140mm / 5.51ins, Dimensiones externas: Altura: 610 mm / 24.01ins, Ancho: 325mm / 12.8ins, Profundidad: 200 mm / 7.87ins, Peso: 1,8 kg / £ 3.97, Acolchado: 20 mm (0,78 pulgadas) relleno de espuma de alta densidad para toda la protección redonda. Reforzamiento: Rellenado y áreas de concha reforzada. Material exterior: Jacquard resistente al agua, con respaldo de poliester. Correas acolchadas. Material interior: suave, la calidad interior de terciopelo-mix sin fibra. Divisor interno acolchadoy suave (se puede quitar). Bolsillos: Bolsillo acolchado. Bolsillo para accesorios y organizador. Cremalleras: De goma para evitar arañazos en el instrumento. Cremalleras invertidas con aspecto pulido. Abertura con cierre único para un fácil acceso. Cremalleras bloqueables en compartimento principal. Sistema Carry: Ergonómicos correas de la mochila ajustables con banda de pecho. Compartimento trasero para almacenar correas de la mochila cuando no se utilizan. Correa de cintura ajustable. Asas: Acolchadas y asa remachadas - lateral y superior
Fuse-on: Se puede acoplar a cualquier funda (no incluida). Materiales reflectantes: Paneles reflectantes, Base resistente a golpes. Logos de goma y Union Jack placa de caucho.
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	39
	KIT DE LIMPIEZA PARA TROMPETA
	01
	Kit De Limpieza Para Trompeta compuesto por (01) Aceite sintético para válvulas regular, (01) Slide grease stick, (01) cepillo para limpieza de boquilla, (01) Cepillo para limpieza de pistones, (01) Cepillo flexible para limpieza de tubería de la trompeta, (01) paño para limpieza de latón.  
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	40
	BAQUETAS PARA BATERÍA
	01
	 (01) un par de baquetas 5-A extendidas
-Diámetro: 0.565" | 1,44cm.
-Largo: 16.5" | 41.91cm.
-Superficie: Lacada.
-Madera: Hickory
-Forma de la punta: Gota
-Material de la punta: madera
-Cuello reducido gradualmente a 4” (pulgadas) de la punta
[image: ]
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	41
	BAQUETAS PARA REDOBLANTE
	01
	(01) par de baquetas 5-BN extendidas
-Diámetro: 0.595" | 1,51cm.
-Largo: 16.5" | 41.91cm.
-Superficie: Lacada.
-Madera: Hickory
-Forma de la punta: Gota
-Material de la punta: nylon
-Cuello reducido gradualmente a 4” (pulgadas) de la punta
[image: ]
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	42
	BAQUETAS PARA TIMBAL LATINO
	01
	(01) un par de baquetas para timbal latino
-Diámetro : 0.470" | 1,19 cm.
-Largo: 16.5" | 41.91cm.
-Superficie: Lacada.
-Madera: Hickory
- Sin punta
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	43
	BAQUETAS SUAVES XILOFONO
	01
	01 par de baquetas suaves para xilófono
-Dureza: Suave
-material de la cabeza: Caucho
-Color de la cabeza: Azul
-tamaño de la cabeza: 1 ¼”
-Material de la baqueta: Rattan Flexible
-Largo: 14 3/8”
-Peso: 2.12 onzas
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	44
	BAQUETAS MEDIUM
XILOFONO
	01
	01 par de baquetas medium para xilófono
-Dureza: Medium
-material de la cabeza: Caucho
- Color de la cabeza: verde oscuro
-tamaño de la cabeza: 1 1/8”
-Material de la baqueta: Rattan Flexible
-Largo: 14 1/4”
-Peso: 2.12 onzas
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	45
	CORREAS PARA PLATILLOS
	01
	(01) par de Correas en cuero para platillos
-Dimensiones 18 x 0.25 x 2 pulgadas
-Cortadas en forma ovalada con dos puntas en cada extremo
-centro acolchado internamente
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	46
	PARCHE GOLPEADOR PARA TOM DE BATERÍA
	01
	 (01) Un parche superior para tom de batería
-Film de doble capa de 7-micras cada una
- Aro interno Ec con tecnología de modelado de sonido, controlador de armónicos
-Textura lisa
-Tecnología 360 para un contacto uniforme del parche con la madera del tambor
-Medida 10”
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	47
	PARCHE GOLPEADOR PARA TOM DE BATERÍA
	01
	(01) Un parche superior para tom de batería
-Film de doble capa de 7-micras cada una
- Aro interno Ec con tecnología de modelado de sonido, controlador de armónicos
-Textura lisa
-Tecnología 360 para un contacto uniforme del parche con la madera del tambor
-Medida 12”
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	48
	PARCHE GOLPEADOR PARA TOM DE BATERÍA
	01
	(01) Un parche superior para tom de batería
-Film de doble capa de 7-micras cada una
- Aro interno con tecnología de modelado de sonido, controlador de armónicos
-Textura lisa
-Tecnología 360 para un contacto uniforme del parche con la madera del tambor
-Medida 16”
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	49
	PARCHE RESONANTE PARA TOM DE BATERÍA
	01
	(01) Un parche inferior para tom de batería
-Film de una capa de 10-micras 
- Aro interno con tecnología de control y corrección de afinación, ofreciendo una afinación más centrada; incrementando resonancia, respuesta dinámica y proyección.
-Textura lisa
-Tecnología 360 para un contacto uniforme del parche con la madera del tambor
-Medida 10”
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	50
	PARCHE RESONANTE PARA TOM DE BATERÍA
	01
	(01) Un parche inferior para tom de batería
-Film de una capa de 10-micras 
- Aro interno Ec con tecnología de control y corrección de afinación, ofreciendo una afinación mas centrada; incrementando resonancia, respuesta dinámica y proyección.
-Textura lisa
-Tecnología 360 para un contacto uniforme del parche con la madera del tambor
-Medida 12”
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	51
	PARCHE RESONANTE PARA TOM DE BATERÍA
	01
	(01) Un parche inferior para tom de batería
-Film de una capa de 10-micras 
- Aro interno Ec con tecnología de control y corrección de afinación, ofreciendo una afinación mas centrada; incrementando resonancia, respuesta dinámica y proyección.
-Textura lisa
-Tecnología 360 para un contacto uniforme del parche con la madera del tambor
-Medida 16”
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	52
	PARCHE GOLPEADOR PARA BOMBO DE BATERÍA
	01
	(01) Un parche para bombo de Batería
-Film de doble capa con grosores de 6.5 micras y 10 micras para añadir durabilidad
-Con tecnología externa montable y ajustable de apagado sistemático (EMAD)
- Tecnología 360 para un contacto uniforme del parche con la madera del tambor
-Incluye dos aros apagadores removibles en material foam que maximizan el ponche y enfoque del sonido sin sacrificar resonancia
-Textura lisa
-Medida 22”
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	53
	PARCHE RESONANTE PARA TOM DE BATERÍA
	01
	(01) Un parche inferior para tom de batería
-Film de una capa de 10-micras 
- Aro interno Ec con tecnología de control y corrección de afinación, ofreciendo una afinación mas centrada; incrementando resonancia, respuesta dinámica y proyección.
-Textura lisa
-Tecnología 360 para un contacto uniforme del parche con la madera del tambor
-Medida 12”
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	54
	PARCHE RESONANTE PARA TOM DE BATERÍA
	01
	(01) Un parche inferior para tom de batería
-Film de una capa de 10-micras 
- Aro interno Ec con tecnología de control y corrección de afinación, ofreciendo una afinación mas centrada; incrementando resonancia, respuesta dinámica y proyección.
-Textura lisa
-Tecnología 360 para un contacto uniforme del parche con la madera del tambor
-Medida 16”
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	55
	PARCHE GOLPEADOR PARA BOMBO DE BATERÍA
	01
	(01) Un parche para bombo de Batería
-Film de doble capa con grosores de 6.5 micras y 10 micras para añadir durabilidad
-Con tecnología externa montable y ajustable de apagado sistemático (EMAD)
- Tecnología 360 para un contacto uniforme del parche con la madera del tambor
-Incluye dos aros apagadores removibles en material foam que maximizan el ponche y enfoque del sonido sin sacrificar resonancia
-Textura lisa
-Medida 22”
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	56
	PARCHE PARA REDOBLANTE DE BATERÍA
	01
	(02) dos Parches para redoblante de batería
-Film de doble capa de 7-micras (externa) 10-micras (interna)
- Aro interno Ec con tecnología de modelado de sonido, controlador de armónicos
-punto interno al reverso para mas ataque y durabilidad
-Textura frosted
-Tecnología 360 para un contacto uniforme del parche con la madera del tambor
-Medidas 14”
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	57
	PARCHE SINTÉTICO PARA CONGA
	01
	(01) un Parche sintético de doble capa para conga
-Capa superior cuero sintético color hueso
-Capa inferior en nylon
-Aro de aluminio recubierto con una capa de cuero sintético
-medida 12.5". 
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	58
	BASE ALTA PARA REDOBLANTE
	01
	01 una base alta para redoblante sinfónico
-Altura graduable entre 25” a 41”
-Material: Aluminio -Acero cromado
-Tubos de 1” – 1 1⁄8 ” pulgadas de diámetro
-Araña con puntas en caucho con forma de Canasta y abertura graduable mediante tuerca en aluminio de alta calidad
-Tres patas dobles con puntas en caucho antideslizante.
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	59
	BASE BOOM PARA PLATILLO
	01
	-Base con sistema de brazo boom
-Fabricado en material aluminio- Acero cromado
-3  patas dobles con puntas en caucho antideslizante
-altura mínima 30"
-altura máxima 57"
-grosor tubos 5/8" y ¾
-brazo tipo boom retráctil en la estructura de -la base
-tornillos de 8mm con tuercas tipo mariposa.
-Peso: 3,20kg
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	60
	PADS DE PRACTICA
	01
	(01) Un pads de Practica
-Material: Madera
-Rosca de 8mm en la parte inferior para adaptar a base de platillo
-Superficie de ejecución: Caucho
-Forma: Hexagonal
-Tamaño: 7”
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	61
	MESA AUXILIAR
	01
	(01) Una Mesa Auxiliar ergonómica para accesorios de percusión
Forma curva para su mejor configuración de espacio, interior acolchado para no generar mínimo de ruido.
Características:
· Superficie antideslizante de tela
· Borde acolchado
· Totalmente ajustable en altura
· Forma ergonómica para mayor eficiencia
· Patas de trípode de doble refuerzo
· Base en Aluminio- acero cromado
Medidas: 20” x 34”
Incluye:  Llave hexagonal
              Bloqueo de memoria
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	62
	SOPORTE MÚLTIPLE PARA ACCESORIOS DE PERCUSIÓN
	01
	(01) Soporte múltiple para accesorios de percusión
-Capacidad de hasta 6 accesorios
•Acero cromado
•Altura Ajustable
•Patas de Trípode de doble refuerzo
Que Incluya:
•Bloqueos de Memoria
•2 varillas rectas de 0.4”
•2 varillas en ángulo 0.4”
•2 varillas en forma de z 0.4”
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	BASE PARA PLATILLOS DE CONCIERTO- CHOQUE
	01
	(01) UNA BASE PARA PLATILLOS DE CONCIERTO- CHOQUE
-Dos clamps para el ajuste de los brazos
-Protección de goma en los brazos
-2 brazos ajustables en varilla de acero cromado de ½ Pulgada
-Altura ajustable
-Patas dobles con puntas en goma antideslizante
- Tubos de 1” – 1 1⁄8 ” pulgadas de diámetro
-Sostiene platos de hasta 22”
- 2 Tuercas y 2 tornillos de 8mm en el ajuste de los brazos
- 1 tuerca y un tornillo de 6mm en el ajuste de altura
-1 tuerca y un tornillo de 8mm en el ajuste de las patas
Peso 8.5 libras
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	ATRIL PARA PARTITURAS DE 3 SECCIONES 

	10
	Descripción:
El atril para partituras presenta el ajuste de altura EZ Grip con una sola mano. Este soporte de tres secciones es ideal para músicos, ya sea que prefieran sentarse o pararse mientras tocan. Incluye una práctica bolsa de transporte.
Características:
· Empuñadura de ajuste de altura EZ para ajustes    con una mano (550 mm -1230 mm).
· Diseño plegable compacto de 3 secciones.
· El rodillo de ángulo EZ con goma de fricción especial sujeta el escritorio en el ángulo deseado.
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	ZAPATILLAS SAXOFÓN
	03
	30 zapatillas en paquetes de 10 unidades por cada medida para saxofón, deben ser importadas, 2 mm de altura, con revestimiento en cuero, resonadores plásticos y fieltros con medidas exactas para adaptarse a los platos del saxofón de la referencia solicitada así: medidas en milímetros 42 , 38, 36, 27, 19, 10 
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	JUEGO ZAPATILLAS SAXO SOPRANO
	01
	Juego de zapatillas 24 unidades, Selmer Paris resonador metálico, ya que depende de las medidas de chimeneas y llaves propias de la marca del instrumento. 
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	67
	JUEGO ZAPATILLAS FLAUTA TRAVERSA
	01
	Zapatillas straubinger phoenix (YFL-784), 01 juego de 16 unidades, fieltro interno, revestido de tela animal o sintéticas de acuerdo al fabricante, Yamaha referencia profesional ya que dependen de las características de medida y llaves propias de la marca del instrumento.
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	68
	JUEGOS DE ZAPATILLAS CL
	03
	Juego de zapatillas 17 unidades cada uno, con fieltro interno, revestido de tela animal (cuero, vejiga animal o sintética). Yamaha línea custom ya que depende de las características y medidas de chimeneas y llaves propias de la marca del instrumento.
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	AGUJAS PLANAS PARA CLARINETE
	02
	Juego de 11 unidades de agujas planas para clarinete, material de fabricación cobre, medida standard. 
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	70
	AGUJAS PLANAS PARA OBOE
	01
	Juego de 18 unidades de agujas planas para oboe, material de fabricación cobre, medida standard.
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	71
	HOJA DE CORCHO TECK CORK \ HICOTEX
	01
	Hoja de corcho de 0.4mm y 0.8 mm de espesor y un tamaño de 7X15 cm medidas  
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CORRECCIONES REALIZADAS:
· SE CORRIGE LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL ITEM 2 REAL 20 Y NO 12
· SE CORRIGE LA CANTIDAD TOTAL DE LOS ITEMS REAL 71 Y NO 73
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