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ANEXO N°. 5
OFERTA TECNICA

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

Bogotá D. C.

Señores
CLUB MILITAR. 

Proceso de Contratación: No. MC. ____-2018 CLUB MILITAR

A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas habilitantes, establecidas por la entidad: 

a. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ITEM
	CODIGOS UNSPSC
	NOMBRE DEL SERVICIO
	DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD NECESIDAD REAL (SI APLICA)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	72102905
	RENIVELACION
	Renivelación, (picar superficie)retiro y evacuación de capa existentes,  nivelación, compactación
	MT2
	648
	
	

	3
	72102905
	APLICACIÓN DE CAPA MIXTA
	Superficie: Aplicación Capa mixta, (06 Cm.)  (Mezcla técnica,  carbonilla Gruesa con triturado parejo), (Capa  mixta, distribución, nivelación y  compactación, mezcla especial para terminado filtrante, con niveles de desagüe superficial
	MT2
	648
	
	

	
	72102905
	SISTEMA DE DRENAJE
	Sistema de drenaje (canales laterales para drenaje del campo y/o ubicación lavado y destape de  filtros).
	GBL
	1
	
	

	
	72102905
	APLICACIÓN DE CAPA DE POLVO DE LADRILLO
	Aplicación de capa de polvo de ladrillo ( 02 cm.) extender capa de polvo de ladrillo( Polvo de Ladrillo cerámico,  resultado de la molienda de ladrillo cerámico, no teja ni bloque) , compactada con cilindro de mano
	MT2
	648
	
	

	
	72102905
	DEMARCACIÓN
	Demarcación: retiro y reinstalación de puntos de demarcación, reubicación  altura postes, instalación de mallas de juego (Mallas en Nylón doble impermeabilizada,  cinta en cuatro costados, cinta central y guaya encauchetada, de altura de 1,07 m,  recubierta por una cinta horizontal en cuero sintético de color blanco de entre 5 y 6,3 cm, con  cinta de demarcación en centro de malla). Conforme a la norma.
	GBL
	1
	
	

	
	72102905
	INSTALACIÓN DE LÍNEAS
	Instalación de líneas sintéticas de demarcación espina de pescado americana (fabricada en fibra de poliéster de alta densidad.  Debe ser antideslizante y la superficie recubierta con capa de caucho o vinilo, debe garantizar el rebote consistente,  no debe sufrir de decoloración por el ataque de los componentes del polvo de ladrillo, la escoria o el cloruro de calcio), instalada con puntilla de aluminio resistente a la corrosión
	GBL
	1
	
	




b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	No
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Materiales y herramientas
	· Suministrar los materiales y herramientas requeridas para llevar acabo de las obras de mantenimiento y reparación de la cancha de tenis.
· El trasporte, cargue, descargue de los materiales e insumos requeridos durante la ejecución del contrato serán asumidos por el contratista.
· El contratista deberá garantizar que la calidad de los materiales utilizados en el mantenimiento correctivo  y preventivo de la cacha de tenis sea de primera calidad. 
· El oferente será el único responsable por el almacenamiento, recoger, trasportar y el destino final de los escombros o residuos que se pudieran presentar en el desarrollo del objeto contractual.
	
	

	2
	Personal
	· Disponer del personal capacitado, competente y calificado para desarrollar cada una de las actividades del objeto contractual. 
· El Contratista es el único responsable por la vinculación de su personal,  deberá presentar certificado de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral. 
· El contratista será responsable de suministrar los elementos de protección personal tales como cascos, gafas de protección, botas, y en general todos los materiales que salvaguarden la protección integral del personal.
· El club Militar no tendrá ningún vínculo laboral con el personal que el oferente contrata para realizar las actividades necesarias.
	
	

	3
	Normatividad
	· Acatar la constitución, la ley, las normas legales y procedimiento establecidos por el gobierno nacional y demás disposiciones pertinentes. 
· Cumplir con la normatividad vigente respecto del desarrollo de trabajo seguro.
· El contratista está obligado a colocar las diferentes señalizaciones de seguridad al tránsito de personal, exigidas por os códigos locales o la entidad, durante el desempeño de su trabajo en lugar visible y previo al área donde se trabaja. 
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Firma ________________________________________________________
Nombre del representante legal: ____________________________________
C.C. No. ______________________ De ______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________
N.I.T. __________________________________________________________

“Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad”
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