
Anexo– Propuesta Técnico - Económica 


Fecha: xx/xx/xxxx

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA
Regional Risaralda

(Nombre del Proponente) identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en calidad de XXXXXXXX, me permito presentar propuesta técnico-económica dentro del proceso de Mínima Cuantía No. MC-RSR-CCS-XXX-2021 cuyo objeto es: “Compra de materiales para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación aplicada en las líneas de Robótica, Física y Tics de la Tecnoacademia del centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda, durante la vigencia 2021.”, en los siguientes términos:

Lote 1: Materiales línea de Física y Robótica.


	ítem
	Clasificación del bien (código unspsc hasta 4 nivel)
	Producto
	Descripción (ficha técnica)
	unidad de medida
	Presentación
	cant solicitada
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA
	TOTAL

	Línea de Robótica 
	

	1
	41111965
	Sensor flujo de agua
	Sensor de flujo de agua contador fluido control 0.3-6L/ Min 
	Unidad
	Elemento empacado individual en bolsa sellada antiestática
	5
	
	
	
	

	2
	41111955
	Sensor de Luz
	Sensor de luz ambiente TEMT6000 genérico
	Unidad
	Elemento empacado individual en bolsa sellada antiestática
	10
	
	
	
	

	3
	41115324
	Sensor de Luz
	Sensor de luz ultravioleta UV con salida digital
	Unidad
	Elemento empacado individual en bolsa sellada antiestática
	10
	
	
	
	

	4
	41111966
	Sensor de suelo
	Sensor de humedad del suelo con cables y modulo ADC para arduino
	Unidad
	Elemento empacado individual en bolsa sellada antiestática
	20
	
	
	
	

	5
	41111966
	Sensor de temperatura y humedad
	Sensor de temperatura y humedad DHT22
	Unidad
	Elemento empacado individual en bolsa sellada antiestática
	20
	
	
	
	

	6
	26101774
	Válvula de agua
	Válvula soneloide de agua 1/2" 12v
	Unidad
	Elemento empacado individual en bolsa sellada antiestática
	10
	
	
	
	

	7
	23271417
	Cautín tipo lápiz
	Cautín tipo lápiz de 12W. Características: Tipo: Sin control de temperatura
Voltaje de funcionamiento: 110V
Temperatura: 800 F (426 ºC aprox.)









	Unidad
	Elemento empacado individual en caja
	20
	
	
	
	

	Línea de Física

	8
	32101600
	Makeblock Kit Ultimate Robot
	kit  para aprender robótica, electrónica y programación con Sratch, Arduino o Python. Construye un mínimo de 10 robots diferentes. Características:  Material: Extrusión de aluminio, Cableado sencillo, no requiere soldadura, Conexión Bluetooth que permite sen controlado, desde el celular o tableta, Ideal para el aprendizaje de electrónica, robótica y programación,  Peso 9000 gr. Programación y control en Arduino y/o Scratch
	Unidad
	Kit completo empacado en caja
	1
	
	
	
	

	9
	32101600
	Makeblock mBot Ranger
	El mBot Ranger es un Kit de robótica 3 en 1 con énfasis en la educación STEM. Se puede transformar en 3: Robot Tanque, Carro de carreras de 3 ruedas y Carro de dos ruedas con equilibrio. Prográmalo y contrólalo desde iPad, Tablet y computador. Características: Software: mBlock (PC), MakeblockHD (iPad, Tablet), Arduino IDE Tarjeta de control: Arduino Mega 2560
 Sensores: 2 Sensores de Luz, 1 Sensor de sonido,       1 Giroscopio, 1 Sensor de Temperatura, 1 Sensor de Ultrasonido, 1 Seguidor de Líneas, Sonido: 1 Buzzer Baterías: Usa 6 x AA (no incluidas), Motores: 2 Motores 400 rpm con encoders, Comunicación, inalámbrica: Bluetooth / 2.4G, Dimensiones: 200 x 165 x 120mm, Peso: 1600 g.
	Unidad
	Kit completo empacado en caja
	1
	
	
	
	

	10
	32101600
	Kit Completo MakeX Smart Links
	Paquete de complementos que proporciona a los kits mBot y Ultimate Robot todas las funcionalidades extra para trabajr en ambientes complejos o para participar en competencias de robótica. Contiene: 1matriz de LED, 1 seguidor de línea RGB, 1 x 9g Micro Servo, 1 adaptador RJ25, 6  cables RJ25, 2 motorreductor DC 6V / 312RPM, 4 Brackets 3 * 3 * 120 °, 5 Bracket3 * 3 (azul), 3 soporte U1, 4 placa 45 ° (azul), 4 placa triangular 6 * 8 (azul), 3 placas 0324-072 (azul), 3  placas 0324-088 (azul), 4  Beam 0808-136 (azul), 4 viga deslizante 0824-016 (azul), 4 x viga deslizante 0824-032 (azul), 32 x tuerca M4, 50 x tornillo M4 * 8, 20 x tornillo M4 *14,6 x spaciador de plástico 4 * 7 * 10, 4 x perno de latón M4 * 16 + 6, 1 x llave inglesa M5 + M7, 2 x Llave Allen HEX 1.5mm, 8 x tuerca de seguridad M3, 1 x mini rueda, 4 x placa 3 * 5 * 120 ° (azul), 4 x viga 0412-044 (azul), 4 x Haz, 0412-060 (azul), 1 x controlador Bluetooth, 2 x batería de litio, 1 x Bluetooth Dobgle, 1 x micro interruptor B, 2 x neumático 68.5 * 22 mm, 3 x soporte 3 * 6 (azul), 4 x Haz cuadrado0808-136 (azul), 4 x haz 0412-036 (azul), 4 x placa 7 * 9-B (azul), 2 x eje D 4 * 56 mm, 4 x collar de eje 4 mm, 2 x conector de eje de 4 mm, 6 x Likage cortable (azul), 20 x cojinete de brida 4 * 8 * 3 mm, 34 x tuerca de seguridad M4, 20 x tornillo sin cabeza M3 * 5, 24 x remache de plástico R4060, 30 x remache de plástico R4120, 20 x anillo de plástico 4 * 7 * 3 mm.
	Unidad
	Kit completo empacado en caja
	1
	
	
	
	

	11
	32101617
	MakeX Smart Camera Add-on Pack
	Cámara inteligente que puede aprender y reconocer objetos de colores brillantes, así como detectar códigos de barras y líneas, permite su uso en diversas aplicaciones, como clasificación de basura, transporte inteligente, seguimiento de objetos y seguimiento inteligente de líneas. Contiene: 1 x soporte 3 * 3 * 120 °,  1 x soporte3 * 3,  1 x viga deslizante 0824-048 (azul),  1 x placa 3 * 3 * 150, 10 x tuerca M4,  10 x tornillo M4 * 22,  10 x tornillo M4 * 14, 1 x cámara inteligente mBuild Smart, 1 x mBuild Power, 1 x cable de conexión,  2 x 5V Cable , general-20cm, 1 x cable USB,  Bola de EVA naranja de 3 x 32 mm, Bola de EVA verde de 3 x 32 mm.
	Unidad
	Cámara empacada en caja
	1
	
	
	
	

	12
	32101628
	Arduino™ Pro mini 328 5V / 16MHz
	Tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328. No incluye la circuitería USB. Se comunica con el PC conectando una tarjeta FTDI BASIC, mediante la cual también se puede alimentar.Características: Corre a 16 MHz mediante oscilador,  Interfaz: USB con tarjeta externa,  Posee regulador de 5V, Salidas de 150mA (max), Protección de sobrecorriente, Protección de polarización inversa,  Alimentación: 5V hasta 12V, Tamaño: 18 x 33mm, Referencia Anterior SparkFun (DEV-09218), Referencia Actual Sparkfun(DEV-11113).
	Unidad
	Tarjeta electrónica empacada individual en bolsa sellada antiestática
	2
	
	
	
	

	13
	32101628
	Arduino™ Pro mini 328 3.3V / 8MHz
	Tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328.No incluye la circuitería USB,  Se comunica con el PC conectando una tarjeta FTDI BASIC, mediante la cual también se puede alimentar.Características: Corre a 8 MHz mediante oscilador,  Interfaz: USB con tarjeta externa, Posee regulador de 3.3V, Salidas de 150mA (max),  Protección de sobrecorriente,   Protección de polarización inversa, Alimentación: 5V hasta 12V, Tamaño: 18 x 33mm, Referencia SparkFun (DEV-11114).
	Unidad
	Tarjeta electrónica empacada individual en bolsa sellada antiestática
	2
	
	
	
	

	14
	32101617
	Conversor USB a TTL
	Conversor USB a TTL. Características: Utiliza el driver: CH340, Convierte USB a TTL, Incluye cables.
	Unidad
	Elemento empacado individual en bolsa sellada antiestática
	2
	
	
	
	

	15
	32101617
	Adaptador Xbee Explorer USB
	Se conecta directamente al puerto USB de la computadora, no requiere cables adicionales. Funciona con todos los módulos de XBee: Series 1 y 2.5 en versiones estándar y pro. Voltaje de operación 5VDC del USB o 3.3VDC generados por la Board Comunicación Serial pass-through to XBee module/USB to Host PC,Temperatura de operación -40°C  a +70°C
	Unidad
	Tarjeta electrónica empacada individual en bolsa sellada antiestática
	1
	
	
	
	

	16
	32101617
	Módulo XBee-Pro S2C 2.4GHz Serie2 63mW (18dBm)
	Módulo de comunicación ZigBee serie 2 de 2.4GHz, con una velocidad de transferencia de datos de 250Kbps, que cumple con el estándar 802.15.4 ZigBee con un alcance de hasta 90 metros en interiores y hasta 1600 metros de alcance en exteriores con línea de vista. El módulo Serie 2 mejora la potencia de salida y el protocolo de transferencia de datos. Estos módulos permiten crear redes de malla complejas basadas en el firmware de malla XBee ZB ZigBee.
	Unidad
	Tarjeta electrónica empacada individual en bolsa sellada antiestática
	2
	
	
	
	

	17
	26111700
	Kit 4 Baterías Li-P0 3.7V 1200mA 25C con Cargador
	Kit con 4 Baterías Li-Po de 3.7V/1200mA/25C, con Cargador. Características: Voltaje: 3.7V,    Capacidad: 1200mAh, Conector: MX2.0-2P,  Peso de cada batería: 30g, Dimensiones de cada batería: 52mm x 30mm x 9mm.
	Unidad
	Elemento empacado endividual en caja
	1
	
	
	
	

	18
	26111700
	Batería Litio-polímero 1200mAh, 7.4V
	Batería recargable litio polímero 1200mAh, Voltaje 7.4V. Con tarjeta de protección Características: Capacidad nominal: 1200mAh, Voltaje:7.4V, Conector Plug: JST, Dimensiones: 68.3x29.5x17.9mm, Peso: 70gr
	Unidad
	Elemento empacado endividual en caja
	2
	
	
	
	

	19
	32101617
	Modulo GPS NEO6MV2 con antena
	Tarjeta GPS con antena cerámica, interefaz UART y EEPROM. Diseñado para vehículos de aeromodelismo como quadcopteros, helicópteros y robots móviles. Características: Chip: U-Blox NEO-6M, Voltaje de alimentación: 3-5 VDC,  Interfaz: UART (Serial), Con EEPROM para guardar datos de configuración, Con batería para el soprte de datos, Tasa de transferencia de datos: 9600 bits por segundo, Precisión de posicionamiento 2.5 MCEP, Tamaño del módulo: 25x35mm, Tamaño de la antena: 25x25x08mm
	Unidad
	Tarjeta electrónica empacada individual en bolsa sellada antiestática
	2
	
	
	
	

	20
	25172106
	Módulo MultiSensor 10 DOF GY-91 giroscopio, acelerómetro, magnetómetro y barómetro
	Módulo multisensor de 10 grados de libertad, con chip MPU-9250 para giroscopio, acelerómetro, magnetómetro y BMP280 para medir la presión barométrica. Características: Modulo: MPU9250 Voltaje de operación: 3V/3.3V~5V DC, Interfaz de comunicación: I2C y SPI, Regulador de voltaje integrado en placa, Ultra-bajo consumo de energía, Completamente calibrado, Dimensiones: 2.5cm x 1.4cm x 0.3cm
	Unidad
	Tarjeta electrónica empacada individual en bolsa sellada antiestática
	2
	
	
	
	

	21
	25172106
	Sensor de temperatura y humedad SHT31
	Sensor de temperatura y humedad SHT31. Características: Voltaje de alimentación (Vcc): 2.5V ~ 5V,    Interface: I2C, Resolución temperatura: ±0.3°, Resolución humedad: ±2%,  Compatible con Arduino.
	Unidad
	Tarjeta electrónica empacada individual en bolsa sellada antiestática
	2
	
	
	
	

	TOTAL
	



Lote 2: Materiales línea de Tics
	ítem
	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)
	PRODUCTO
	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRESENTACIÓN
	CANT SOLICITADA
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA
	TOTAL

	1
	49101612
	MergeCube
	Funciona con Merge VR / AR Goggles, fusiona los mundos físico y digital: es realidad virtual, aumentada y mezclada en uno, funciona con teléfono inteligente o tableta ios o android. también se puede usar con gafas vr / ar compatibles.
	Unidad
	Unidad
	2
	
	
	
	

	2
	31241501
	Lentes biconvexos
	Lentes biconvexos 25 mm para Google Cardboard VR
	Unidad
	Unidad
	200
	
	
	
	

	3
	60101318
	Kit de desarrollo micro:bit para aplicaciones portátiles
	Características: Fácil de programar, Puede ser conectado a un computador vía USB, Contiene: Micro:bit, Caja para micro:bit, 2 correas para la muñeca, 2 baterías AAA, Cable, cordel, Llavero.
	Unidad
	Unidad
	2
	
	
	
	

	4
	60101318
	Gamepad para Micro:bit
	Descripción: Tarjeta con joystick y botones para Micro:bit, contiene micro buzzer y funciona con una batería Li-ion (no incluida). Características: Jostick de alta calida, dos canales de salida análogos para un posicionamiento preciso, un canal de salida digital para control de pulsado. Circuito de carga para la batería, que puede ser cargada por medio de la conexión USB Indicador de carga de la batería, parpadeará 1/2/3/4 para señalar la carga restante (25, 50, 75, 100% respectivamente) 4 botones de color 2 botones laterales (marcados como A y B) Buzzer Voltaje de operación: 5V Batería tipo Li-ion 14500 (no incluida) Dimensiones: 150x50mm
	Unidad
	Unidad
	2
	
	
	
	

	5
	60101318
	Módulo mini piano para Micro:bit
	Descripción:Pequeño piano diseñado para Micro:bit, con buzzer y LEDs RGB. Características: Fácil conexión, Controlador touch capacitivo, 13 teclas por medio de interfaz I2C, 4 LEDs RGB, controlados por un , solo pin de señal, Voltaje de operación: 3.3V, Controlador touch: TTP229, LED: WS2812B, Dimensiones: 85x56mm.
	Unidad
	Unidad
	2
	
	
	
	

	6
	60101318
	Reproductor de música para Micro:bit
	Parlante diseñado para Micro:bit, también puede ser utilizado en proyectos con Arduino, compatible con tarjetas de 5V y 3.3V. Características: Voltaje de operación: 2.0V-5V, Chip NS8002, Ajuste de volumen, Jack para, audífonos, Dimensiones: 36.52x43.44mm.
	Unidad
	Unidad
	2
	
	
	
	

	7
	60101318
	Display LCD 1.8’’ full color para micro:bit
	Display LCD 1.8’’ full color para micro:bit Pantalla RGB, interfaz SPI, resolución 160x128, de 1.8 pulgadas. Características: Voltaje de , operación: 3.3V, Driver: ST7735S, Resolución: 160x128, Color del display: RGB, Backlight ajustable vía PWM, Contiene SRAM23LC1024 on-board, Dimensiones: 61x51.5mm.
	Unidad 
	Unidad 
	2
	
	
	
	

	8
	60101318
	MicroBit Game Controllers
	Control de expansión inalámbrico basado en micro:bit. Contiene buzzer, motor vibrador y LED, utiliza programación grafica, soporta MakeCode y phyton. Características: Voltaje de operación: 3VDC (2 baterías AAA), Número de botones: 8 botones , programables, 1 Motor vibrador, 1 LED, 1 Buzzer, 1 Base acrílica, 1 Panel acrílico, 1 Portabaterías, 2 Cintas de velcro, 4 Separadores metálicos, 8 Tornillos, Dimensiones: 148x57mm, No incluye tarjeta micro:bit.
	Unidad 
	Unidad 
	2
	
	
	
	

	TOTAL
	



Lote 3: kit línea de las Tic.

	ítem
	Clasificación del bien (codigo unspsc hasta 4 nivel)
	Producto
	Descripción (ficha técnica)
	Unidad de medida
	Presentación
	Cant solicitada
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA
	TOTAL

	1
	52161559
	Kit gafas de realidad virtual personalizables
	Kit de realidad virtual con gafas para ensamblar (MDF), control bluetooth y cartilla con instrucciones.
	Unidad
	Unidad
	64
	
	
	
	



Igualmente, mediante la presente oferta certificamos que dentro de la propuesta económica se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos con ocasión a la celebración del contrato.

La oferta presentada tiene una validez mínima de noventa (90) días
En constancia de lo anterior firmo este documento a los XX  días del mes de XXX de 2021

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]



2

