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Nota: el componente técnico requerido fue verificado y tramitado por parte del Grupo de Movilidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, como bien mueble que será de propiedad de la Policía Nacional.


Mediante el diligenciamiento y suscripción del presente anexo, manifiesto, que acepto y me comprometo a cumplir con todos y cada una de las especificaciones técnicas mínimas establecidas.







_____________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL 
Firma del proponente y/o apoderado y/o distribuidor y/o comercializador.
Nombre:
C.C.:
F-3-2-1-22V4 2012-02


F-3-2-1-22V4 2012-02
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ESPECIFICACON TECNICA VEHICLLOS PARA MICROBUS

Mantenimiento preventivo
(Postventa) incluido en el
costo dol vehiculo

| para atender totaimente el mantenimiento el vehiculo obyeto de esta contratacion y a mano

Se debe offecer y realzar ¢l manienimiento pevenivo para 05 aUTGMOIOrSs, S Cosio
adcions| para Ia Poicia Nacional incluyendo repuestos, insumos y mano de obra. Sin
embargo, si la contratacion es realizada por mecio del Acuerdo Marco de Pracios de.
Colombia Compra Eficente, se deberd cumpi con o estiulado en el mismo: si a
contratacién o s realiza con ef Acuerdo Marco de Precs, el ferente debera eumplr con |
el programa delalado de actiiades do mantenimiento cstablecido por Ia casa malriz.|
certficado por la persona encargada del senvcio técrico del ensamblador el vehiculo, |
fabricante o representante e la marca en el pas, de acuerdo con el klometrae hasta 50,000
., para lo cual Gebera informar por ascio 35 rutinas de mantenimiento establecidas por
el iabricante incluyendo mano' de obra, insumos y repuesios genuinos con s
correspondientes cantidades y en general cualauier repuesio o insumo que sea necesario

e obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos Ios costos drectos e indirectos
asaciados a a stencicn de dichos senvcios. Igualmente, deberd tener en cuenta aciivdades.
como: cenirado derines, sincronizacion, lavaco de inyeciores, cambio programado 6s partes
o repuestos y en general cuaiquer aciiidad perdcica recomendada por ¢l fabricante para
su adecuada mandtencién.

E1 proponente sera responsable por los caios genarados al vehiculo o a sus partes por la
omisién de alguna do estas actiidades o el camblo en Ia fracuencia de ejecucion de as

Infraestructura del servicio
postventa

Se debe anexar Gocumento susero por ol representante legal el ensambiadr o fabrcante
o cistrouidor autorizado de la marca en el pafs, en el que manifieste que exite una red de:
concesionrios y talleres autorizados porls marca fabricanle o distibuidor autorizado de Iz
marca en el pais, que puedan prestar os senvicios de mantenimianto y postenta a nvel
nacional.

La informacien debe incur:
5 Razon socia.
5. Nombre del representante legal.
. Unicacion, direccion teléfono ylo correo electrénico,

Adems, se debe garantizar el mantenimiento como minimo en las siguentes cludades:

Popayn. Valledupar, Quibs6, Monterls, Bogots, Puerto [niida, San José del Guaviare,
Neiva, Richacha, Sarta Marta, Vilavicencio, Pasto, Cucuia, Mocoa, Armenia, Pererra, San
Andiés, Bucaramanga, Sincelejo, Ibagué, Cali, Mii, Puerto Cartefo, Apariads,
Barrancaermeja y Buanaventura. |

|
Leticia, Medelin. Arauca, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, |
|
|

En el evento en que el proponente no cuerte con a totalded de fos concesionarios otalleres.
autorzacos en as ciudades, debera exper cerlficacion suscra por el representante legal
el proponente en el que se campromela a garantzar la préstacion del senico e
mantenimiento preventvo y corraciivo en los siios en que la Policia Nacional o requiera y
en os plazos que delermine el supervisor del contrato, conforme a las necesidades de 12
Policia Naciona.

En todo caso laresponsabildad por el serviio en estos alleres ante la Poiicia Nacional es.
exclusiva del adjudicataro, sin aue se pueda manifestar como exmente de responsabildad
el hecho de su subcontratista

Garantia  del  servicio
postventa

| Certficacion expedida por i rapresentante legal del ensamolador o fabricante o distiidor
| autorzaco, segin sea el caso, en la qus conste que i proponente cuenta con el soporte

técnico del fabricante en la prestacin de lodos los senvicios técricos ofrecidos y o
Suministro da repuesios para los veniculos offecdos por un fiempo minimo de diez (10)

Material  de consuita

(incluido en el costo dl

Enel momento de a enrega del automotor el contratsta deberd sumiistrar un manual para
| usuzrioy un manualpara el mantenimiento prevenivo: se 2cepta un solo manual por esios

vehiculo)

dos conceptos (usuario - praventvo). |
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ESPECIICACON TECHICA VENICULOS PARANICROBUS
E1 oferente efectuard deniro del plazo de ejecucion del conlrato y hasta a enliega de los
Capacitacin (incluido en ol veniculos, una capacitacion para el personal que indique el superviser del contrato sobre 2

costo dol vohiculo) conducen y familiarizacin de los componentes basicos del veniculo, sequridad vial y
Gonducen 2 la defensiva con una intensidad horaria de mirimo 8 noras.
Lug-rna entrega Los vehiculos deberdn ser enlregados en s lugares que se delermine contactuaimente.

3. REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA
‘Amcmnzlm:nm al cumplimiento de las especificaciones lécnicas y requerimientos adicionales de 105 veNiculos, en el
momento de la enirega, el contratista debe cumpir las condiciones o aspecios establecidos en el siguiente cuadro. E|
| oferante debe cartifcar on su oferta que conoce y acepta dichas condiciones.
DESCRIPGION

£ veniculo debe ser enregado con el sequra obligatorio SOAT a nomere de la Poicia Nacional con vigencia de un afo
contado a part de 2 entrega

i vehiculo debe ser entragado con el pago Ge I tarea TIE (Tareta de Identiicacion Elecironia).

‘Gada vehiculo deber ser eniregado con melricul ofial, exanerados de todo gravamen e mpuestos para a Poicia Nacional
e acuerdo: a Resolucion 0012378 Gel 28 62 diciembre Ge 2012 del Ministerio e Transporte, enla iudad que el supervisor
el contrato indique.

1 veniculo en el momento de a enlrega Gebe estar on pefecto unGionaMIento, accesonos, poIeCioes comples y debe
‘esta provista de Ios dispositvos que para a fecha haya estipulado el Miistero de Transporle y cumpir as Glimas normas
emitidas por autoriGades encargadas de controlary preservar o medio ambiente,

Los especiicaciones técnicas suministiadas por la frma oferente deben cartesponder a as orignales del fabricante © del
ensamblador y no de la firma vendedora

‘Amanera de informacion se deberd adjuntar 195 especiicaciones (€cricas originales Gel vehiculo offecido en el mamenta de-

ia ofera

Al momento e 1a entrega del vehiculo @ anque do combusible debe estar a full |

4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS ]

Para la aplcacion de s siguienes normas debe utilzarse (a actualzacion que osié vigenle al momento de Ia verifcacion

de los requistos. En caso que exisia alguna inconsistencia o novedad en su apiicacion esta debe ser consutada con of

supervisor del contato o a unidad conlralante.

Ley 769 de 2002 "Por a cual sé expde el Codigo Nagianal de Transito Terrestre y se dictan olras isposicionss”

Resolucién nimero 0012379 del 28 de diiembre de 2012 del Ministerio de Transporle “por [a cual se adoptan 108 |

| procedimientos.y se establecen os requisios para adelanta os lrsmites ante s organismos de Irnsio™

Resolucion nimro 05676 del 24 da diciame de 2018 Regiamento de uso de f idenidad e imagen de a Polia Nacional

Resolucion numero 910 de 05 de Junio de 2008 “por la cual se reglamentan los niveles permisiies de emison de

Contaminantes que deberdn cumpl las fuenies mévies teresires, se reglamenta el ariculo 91 del decreto 948 de 1995 y
& adoptan otas disposiciones.

solucion nimero 536 da 2019, por Ia cual se definen los Conlenidos Gue, en cuanlo a segurdad vial, dispoSINOS ¥

comportamiento, doba contaner 3 informacion al publco para 10s vehiculos NUevos que se vendan en el pas, a que deban

levar los manuales de propitario y se dictan oias disposiciones. ]

Resolucicn No. 05884 del 27 de dicembre de 2010 Manusl para a Adminsiracion de los Recursos Logistcos dela Polca|

Nacional de Colombi’
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ESPECICACION TECHICA VENICULOS PARAMICROBUS
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ANEXO 4. VEHICULO DE ASALTO LIGERO COPES

AIRE ACONDICIONADO:

En 1a cabina del conductor y en la zona de transporte de carga yio passjeros e|
utiizacién independiente. De acuerdo a las especificaciones del fabricante.

coLoR:

A convenir con el supervisor del contrato, Negro mate de fabrica teniendo en
lcuenta identidad, imagen y comunicacién con elacion a la simbologia de =
Policia Nacional, autorizados unicamente para Ia Unidad de Comandos er
(Operaciones Especiales y Antiterrorismo "COPES”

EXTERIOR DEL
VeHicuLo:

Panel de estructura basica original de fébrica, con dos (2) puertas delanteras, una
(1) costado derecho o dos (2) puettas laterales corredizas sobre dos costados|
lcon ventanas y sus respectivos seguros; dos (2) puertas raseras abatibles con
[vidrio de seguridad. Togos los vidrios del vehiculo dsben estar forrados =1
polarizado negro a excepcion del panoramico el cual debe llevar antireflectivo.

Debe contar con estrioos de 25 cm de huella fabricados en tubo de aceroy \ammv‘
medica ar (1) eera efo 1 puera coriza se cesemoaraus o 4ot 3 201
it o coredzaateral y uns (1 rasa g U bt con s especic
rccanimo e acccnameria mecano con atamiento anicorosvo an o2
liretno o sectostica o1 maerl snides st

Con rejilas de proteccion en farolas delanteras y luces stop. Fabricadas en tuoo
de acero y malla expandida para permir visbiidzd. Con tratamiento anticorrosivc
y terminado en pintura poliuretano o electostatica de toraiidad mate.
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(Cublertas en paredes internas y techo en material PRFV Clase 8, o material
piastico resistente a mpacto ipo ABS, de Modo que recubran Ios costados.
piso  techo incluyendo el techo y revestimiento en material resistente y de trabejo|
[pesado que evite el contacto directo, El techo debe contar con minimo cualro (4
salidas de aire acondicionado.

[Con piso fabricade en madara MUF de 8 mm resistents 2 'a humedzd, fjado 2 =
carroceria y revestido con tapiz negro en material viilco en poliéster
mpermeable, antcesizante de trafico pesado sin escalones Y sin baul trasero.

n 1a z0na de pasajeros cebs tener siets (7) asientos independientes (o

lautomotiz en vinil cuero en color a conventr, con cinturones de seguridad ¢
Iminimo s puntos y descansabrazos. Los asientos dispuestos asi: cuatro (4)
[asientos al lado izquierdo mirando hacia al frente siempre y cuando no tenaa)
louerta comediza al mismo lado del vehiculo, i fiene puerta tres (3) y tes (%)
[asientos al lado derecho del veniculo. Los asientos deben estar ubicados mirando|
Inacia al frente de la cabina del conductor. Cada asiento debe tener al costado el
pasilo, unido mediante soldadura al chasis de los asientos un armenlo individual
lcon cinturones de seguridad de accionamisnto mecanico para llevar amamen'o|
|de targo alcance

Dos pasamanos en la mitad del techo desde I entrada de pasajeros hasta 2
puesta trasera, resistente y de trabajo pesado en aluminio revestido.
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INTERIOR
[VEHicuLO:

DEL|

[A cada costado intemo (zquierdo y derecho) en 1a parte superior sobre los|
asientos de passjeros deve ubicarse un maletero fipo palomera que permita)
aimacenar equipos. Cada malelero debe tener una capacidad minima de cargal
de 15 kg,

[Detras del asiento del conductor debe instalarse un mueble de estructura y laminal
metslica de 2 mm de grosor minimo, con seguros para las pueras, bisagras de|
seguridad soldadas, para amacenar y ransportar equipos de brecha mecanicos e|
Iidrauicos en dos compartimentos de 500 milimetos do ancho por 600|
Imilimetros de profundo y del allo que permita la cabina de pasajeros, fjado a a|
carroceria del vehiculo que impida movimientos o caidas, en color negro mate|
lcon pintura electrosatica.

Detrss del asiento del copiloto se debe instalar una estructura en tuberia metéiica
lde 2" ensamblada a la carrocerta, para amacenar y tansportar minimo dos|
lescutios balistcos. Esta estructura ebe contemplar (0dos los seguros y puntos|
lde suiecion necesarios para garantizar que los escudos no se desplacen o sel
|caigan mieniras el vehiculo esta en movimiento, fjado a a carroceria del vehiculo|
|aus impida movimientos o cadas, en color negro mate con pitura electostatica

Debe tener instaladas cuatro (4) tomacorrientes dobles reguiadas color naranja de|
salida 110 V AC, almentadas mediante una bateria de respaido de 150 An|
sellada y iibre de mantenimiento y un (1) inversor - cargador de onda senoidal|
Imodifcada de 3000 V. Tanto la bateria como el inversor deben estar ubicados en|
una zona al interior del vehiculo que no cbstaculicen el movimiento de los|
pasajeros.
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ILUMINACION EXTERIOR:

Seis luces perimetrales, federales o estroboscapicas tipo LED bicolor (rojo — azul)
resistentes a la intemperie ubicadas asi

[Cuatio (4) en la persiana del vehicuio
D05 (2) on lss compuerias lraseras

|SEGURIDAD PASIVA

[Todos Ios vidrios del vehiculo deben estar forrados en pelicua de segurdad|
Inegro a excepcin del panorémico el cual debe llevar anlieflectivo y se pueda
|observar desds adentro hacia afuera y no se observe desde afuera hacia adentro.

DISTANGIA ENTRE EJES

Minimo 3500 milmetros minimo

[MINIMAS REQUERIDAS

MEDIDAS  INTERNAS|

Longitud interna fiore minimo 3500 miimetros sin contar la cabina del conductor,
ancho intemo libre minimo 1.700 milimetros, altura interna libre minimo 2000|
miimetros.

ELABORAN LA ESPECIFICACION:

Unidad o

‘Comandos en Operaciones Especiales y Anliteriorismo (COPES)

[Eisbors:

[Revss o

IT. J3ic Torres Vilenueva
Responsable Logistico Mouidad COPES

(Tomiro 1 otees

[Revis.
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ESPECICACON TECCA VEHICULDS PARA MICROBUS.

Citurones e sequidad de 3 punios retraciies @ inerciales con pretansores
limitadores de carga en asientos delanteros segun Norma Técnica NTC 15706 la rorma
que a modifique o sustiuya.
- _ Cinturones de seguridad de 2 0 3 puntos en asientos aseros segin Norma Tcnica
NTC 1570 0 1a norma que la moifique o sustivya.
- Cinturones de sequridad
- Cabina disefasa para absorcion de impacos
- Tercer Stop
- Luces Greccionales en retrovisores (Opcional)

Faros antinebla (Opcional)

Sstema Avanzad de Asistenca ala Conducciin ADAS (opeional), el cul esté
canformado por:

| 1. Sistema de deteccion ce fatiga
2. Alerts de cambio involuntarioy de cartl
3 lerta ge trfico rasero cruzado o el reconosimiento de sefales de iréfico
2 Wantenimiento actvo en of cartl
5 Deteccién de angulo muerto

Control do omisiones

Accesorios

Conforme a o requerido por el Miistero del edio Ambierte

e acondicionado en cabina y parts Uasera original da abrica o ensamblado en
elpais (el oferente debera brindar o mantenimiento requerido en el periodo de
garantia y el seniclo postuenta exigido para el vehiculo)

- Radio AMFIWUSBIDVD y bluelooth minimo cualro 6) parertes

- Dos 2) brazos con cuchillas impia brisas con sus respectivos motores

- Luces de encendido  apagado automatico (opcional)

- Peliula de sequridad en todos Ios idros

- Camara de reversa y sensor de estacionamiento

- Lémpara de bodega

- Conctor ontal de doce (12) vottios

* Lémpara porta placa vasera
Luces exploradoras delanteras, luces aseras con luz media
Stop dreccionales y reverso empolrados.
Luces internas de pasilo y de pasajeros segn fabricante
Panel para contral de uces pueras y accesorios
Parasol conductor
Calibrador electronico e neumitico en funcionamiento ¢ instalado (VIGIA) para
tods las lantas (opcional)
Cortias para todas las ventanas (opcional)

© Juego de tapees de piso y demis elementos que son propics del veniculo para su
funcionamento

(Cintas retroreflectvas instaladas debidamente sobre una superfce adecuada, ue evit su
Gesprendimiento facimene del vehiculo conforme 3 Io estipuiaco en la Resolucsn No.
0001572 - 0310512018 *Por [a cual se reglamenta Ia instaiacién y uso obligatorio de cinas
retrorefectivas.
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ESPECIICACION TECNICA VEHICULOS PARA MICRORLS
[l suministrado por el tabricarle que como minmo debe offecer o estipulado en i ariicuo
30 de la Ley 788 de 2002, que como minimo debe tener lo sguisnte:

1.Un gato con capacidad para elevar el vehiculo.
2 Una cruceta.
3 Dos sefales de caretera en forma de ¥iangulo en material eflectvo y provistas de
soportes para ser colocadas en forma vertcal o amparas de sefialde 1z amarila
Intermientes o de destel, Estas sefiales deberan colocarse a una distancia minima de 30
meros adelanta y airas del vehicul,
4 Un extntor segin norm técnica colombiana (NTC 1446).
5. Dos tacos para bioquear el vehiculo

Equipo de proteccion y 6. Caja de herramienias basica que como mirimo deera contener: aikale,

seguridad destoriladores, lave ds expansin y laves fjas.
7. anta de replesto

|8 Cinterma.

| Botiquin do primoros auxilios:

| un botquin ge primeros auxios. Debe contener como minimo os siuienes elementos
Yodopavidona solucon antsépico bola (1207, j8b0, gasas, curas, venca lasica

| Miopor rols. sigedon paauet (25 r).sctaminafen tatltas mareo tabltas, als oo
| reficratacionora, bja lenguss, sueo fisoégico bolsa (250 il guantes e ltex
esechabes calas higéncas,iras y ermometr oal (segn Resolucion nmero

| 0001565 de 2014) ,

[Los venicuios y sis componertes deben ser oignales de fabiica. o s aceptan
| mosiicaciones, ensarbes o soaptaciancs por parte Gel concesionaro o isirouido,
| excepto|as querequira a Polcia Nacionalcescitasen a presente especiicacon ésnic
| eneste caso

Garantia técnica  del | €1 proponente deberd manifestar en su propuesta que olorga garantia tcrica para amparr
vehiculo los vehiculos corira posibles defectos de fabricacion, dafos ocasionados por falas en ¢l

disefo, o materales. incluyenco la mano de obra y los repustos y fa disposicon de las
pie2as que han sido cambladas de una manera ambientaimente adecuada, con el respeciivo
| soporte de disposicion final ds esios elementos. Esta garania debe ser in costo adicional
alguno, por un plazo minimo de un (1) afo lbre de kiometrale, contados a parl el recioo
a satsfaccion el vehiculo por parte de la Policia Nacioral. -
[La marca del chasis que se oferte, debera encontrarse inscrita dentro el registro publico de |
12 propiedad industial anta la Superiniendenca da Industriay Comercio, con una antelacicn
minima de 25 afios contados a part e cerre del proceso.

Dol rogistro publico de la
propiedad industral de la

mare, Paralo cualel oferente adjuntard documento de a Supeintendencia de Industriay Comercio

en el cual e pueda evidencar el tiempo de inseripcion.
[ Z/REQUERIMENTOS ADICIONALES |
| Los requerimientos adicionales son de obigatorio cumpiimiento y beberan formularse con la oferta. Cuando a juico de Ia
Polcia Nacional, se omia alguno e ellos ylo el contenido de los mismos sea Insufiiente, esta podra requertios; el no
presentarios denio el plazo requerido dard lugar al fechazo e Ia ofeta
ESPECIFICACION G T REGUERIMIENTO.

Informacion técnica |La ficha técnica del fabricante dete especiicar claraments: polencia maxima, torque
dotallada maximo, revoluciones que alcanza, cilndrada, capacidad de carga y aceesoros offécidos.
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