	[image: ]
	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES



	[image: ]
	ANEXO TECNICO  


		
[bookmark: _GoBack]El anexo técnico hace parte de los documentos que deberá remitir firmados como parte del compromiso del oferente.
1. OBJETO

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO, LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS, LA VALORACION, DISEÑO ESTRUCTURAL Y EL PRESUPUESTO DETALLADO NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES DE RECONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE DIAGNOSTICADO COMO INESTABLE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD – EPMSC VILLAVICENCIO – META
2. ALCANCE DE LA CONSULTORIA:  

Con los estudios y diseños  a realizar, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC – se propone obtener la localización del muro de cerramiento y el levantamiento arquitectónico del muro existente, las condiciones del suelo para la cimentación , establecer las condiciones de estabilidad y seguridad del muro de cerramiento existente acorde con la norma sismo resistente NSR 10, elaborar los diseños para el reforzamiento del muro en los tramos que resulte conveniente o los diseños para la reconstrucción del muro parcial o totalmente, elaborar la documentación tales como presupuesto con soporte, especificaciones técnicas con forma y medida para pago  y planos idóneos para contratar la ejecución de la obra.
3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:
Los requerimientos mínimos de los estudios y diseños que debe cumplir el trabajo elaborado por el contratista son los indicados a continuación: 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - GEORREFERENCIACION O AMARRE A COORDENADAS OFICIALES
· Se deberá realizar el amarre topográfico o georreferenciación usando puntos geodésicos certificados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.
· Reportar certificaciones de puntos de amarre emitidos por el IGAC en físico o generados digitalmente en la página WEB en caso de ser utilizados.
· Reportar archivos Rinex de puntos de la Red MAGNA-ECO (estaciones permanentes) en caso de ser utilizados
· Materialización de por lo menos dos puntos topográficos dentro del predio, mediante mojones de concreto que cumpla al menos con las siguientes especificaciones:
· Concreto 3000 psi
· Anclaje con varilla de 1”
· Base 0.35mx0.35m
· Cabeza 0.25mx0.25m
· Altura total 0.70m, 0.50m bajo tierra y 0.20m sobresalientes
Placa en bronce o aluminio anclada
· Fichas de descripción de acceso a puntos del IGAC y a los puntos materializados
· Registro fotográfico


PLANIMETRIA
· El levantamiento se realizará con estación total o similar que ofrezcan un alto nivel de confiabilidad en precisión (entre 1 y 3 segundos en ángulo y en distancia 2mm).
· Se debe realizar el registro de información general en carteras de campo tipo libreta.
· Se debe partir de los puntos materializados en terreno con mojones y formar una poligonal principal desde donde se tomarán medidas de todos los detalles.
· El levantamiento se realizará con estación total o similar que ofrezcan un alto nivel de confiabilidad en precisión (entre 1 y 3 segundos en ángulo y en distancia 2mm).
· Se debe realizar el registro de información general en carteras de campo tipo libreta.
· Se debe partir de los puntos materializados en terreno con mojones y formar una poligonal principal desde donde se tomarán medidas de todos los detalles.
· Se deben medir todos los detalles de interés encontrados en el predio: 
· Estructuras (alto grado de detalle y con niveles de precisión)
· Redes existentes (postes, cajas de inspección - cota base y cota rasante, pozos - cota base y cota rasante, cajas de redes eléctricas - cota base y cota rasante, iluminación, red hidráulica, red eléctrica, cárcamos, cañuelas, etc.)
· Servidumbres
· Infraestructura vial
· Hidrografía, incluyendo procesos de batimetría de ser necesarios
· Cercas o cerramientos 
· Áreas definidas por afectaciones al predio de tipo vial, hidrográficas, zonas de inundación, riesgos y amenazas, protección, conservación, de tipo social, etc.
· Vegetación significativa, indicando su altura, ancho de copa y especie.
· Para la conformación del relieve o modelo digital de terreno se deberá tomar puntos del terreno espaciados como máximo en grilla de 6m x 6m.
· Registro fotográfico

ALTIMETRIA
· La nivelación se realizará con niveles topográficos de precisión que ofrezcan un alto nivel de confiabilidad
· Se debe realizar el registro de información en carteras de campo tipo libreta
· Se debe partir de un punto geodésico del IGAC (NP) para formar un circuito de nivelación, nivelado y contra - nivelado, desde donde se darán alturas s.n.m.m de todos los puntos de interés.
· Se deben dejar materializados varios BM dentro del predio, incluyendo los mojones en concreto y con placa.
· Registro fotográfico


0. ENTREGABLES DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
i. INFORME TOPOGRÁFICO
· El informe se debe entregar impreso y en formato digital, deberá reportar las fechas de actividades realizados, debe estar firmado por el profesional topógrafo responsable y contener como mínimo lo siguiente:
· Generalidades
· Alcance
· Descripción del lugar de trabajo y localización
· Descripción de la metodología utilizada en campo y oficina
· Personal y equipos empleados
· Carteras de campo
· Fichas de rastreo satelital, archivos crudos y Rinex reportados por los equipos GNSS de precisión y por la estación total o similar
· Memorias de cálculo del post - proceso GNSS, precisiones de cada punto, tablas de coordenadas finales calculadas (coordenadas geocéntricas, geográficas y planas cartesianas con el respectivo origen local)
· Descripción, cálculos y ajuste de la poligonal empleada la cual deberá estar dibujada en el plano (si no es viable por tamaño, se deberá generar otro mapa que detalle de la poligonal) con el listado de los vértices y sus respectivas coordenadas
· Coordenadas de los mojones o vértices del lindero oficial (de acuerdo con el título de propiedad) del predio del proyecto
· Tabla de coordenadas de todos los detalles levantados
· Cuadro de áreas y perímetros
· Registro fotográfico de panorámicas de la zona y equipos operando
· Certificados de calibración de equipos vigente
· Certificaciones y copia tarjeta profesional del topógrafo responsable del trabajo

ii. PLANOS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
· Se deben presentar los respectivos planos en tamaño de papel pliego o medio pliego, impresos y en formato digital (pdf, dwg), debidamente firmados por quien levantó, calculó y dibujo, además con el siguiente contenido:
· Planta de localización del proyecto a nivel macro, donde además se referencie la localización de los amarres al sistema de coordenadas del IGAC los puntos internos de control amarrados a esos mojones. Identificación de lindero y predios colindantes. 
· Planos necesarios para presentación de planimetría de detalles de acuerdo a la escala, que será concertada con la supervisión conforme a la necesidad de información que incluirá altimetría (curvas de nivel cada 0.2 m y acotadas cada 1 m)
· Planos de estructuras con alto grado de detalle y niveles de precisión, incluyendo secciones.
· Planos con secciones transversales y longitudinales del terreno (cada 5m)

Contenido mínimo de planos levantamiento topográfico:
· Rotulo con información del proyecto
· Mapa de localización general del predio del proyecto (municipio, departamento, etc.)
· Identificación del predio, matricula inmobiliaria, cédula catastral, dirección
· Cuadro de coordenadas planas de los vértices del lindero con su identificación clara en el plano y con nombres y dimensión de colindantes
· Cuadro de coordenadas de los puntos geodésicos IGAC y mojones de amarre materializados con su identificación clara en el plano
· Cuadro de coordenadas planas de los vértices de la poligonal principal con su identificación clara en el plano
· Cuadro de coordenadas planas de los vértices de la red principal de nivelación con su identificación clara en el plano
· Cuadro de áreas y perímetros del predio y demás áreas
· Información completa del sistema de referencia (MAGNA-SIRGAS) utilizado y en el cual fue proyectada la información (origen de coordenadas planas cartesianas)
· Grilla de coordenadas en intervalos cerrados espaciada con el 10% de la escala del plano
· Toponimia y nomenclatura completa
· Convenciones
· Escala gráfica y numérica
3. LEVANTAMIENTO Y DISEÑO ARQUITECTONICO
Con base en los estudios topográficos, se realizará el levantamiento arquitectónico del muro el cual será plasmado en plano o planos en el que se muestren las características y condiciones actuales del muro existente, con detalles de la cimentación, estructura y materiales. Así mismo en cada tramo se debe plasmar el diseño Arquitectónico definitivo de acuerdo a los estudios y diagnóstico realizado.
1. ENTREGABLES LEVANTAMIENTO Y DISEÑO ARQUITECTONICO
I. Planos Arquitectónicos levantamiento
· Planta general
· Plantas con niveles por secciones
· Alzados generales
· Alzados por secciones
· Cortes por secciones de muro
· Cortes - fachada por secciones de muro}
· Detalles
II. Planos Arquitectónicos Diseño definitivo
· Planta general
· Plantas con niveles por secciones
· Alzados generales
· Alzados por secciones
· Cortes por secciones de muro
· Cortes - fachada por secciones de muro
· Detalles

ESTUDIOS GEOTECNICOS:
El Consultor deberá realizar para los estudios geotécnicos: revisión de la cimentación, ensayos de laboratorio, La caracterización geotécnica del subsuelo se debe realizar teniendo en cuenta la NSR-10 en su Título H Capítulo 3, donde se define según la categoría de unidad de construcción las cantidades de sondeos y la profundidad 
Para definir el tipo y número de ensayos, según la NSR-10 en numeral H.3.3.2 se establece que estos “El contratista realizara los ensayos de campo y laboratorio que sean necesarios a criterio del geotecnista.” Sin embargo, teniendo en cuenta las necesidades del proyecto, se establecen unos ensayos mínimos a realizar. En la Tabla 3 se presentan estos ensayos:

Tabla 3. Ensayos mínimos a realizar y normativa aplicable 
	Ensayo 
	Descripción 
	Norma 
Internacional 
	Norma Colombiana 

	Perforación SPT 
	Ensayo de penetración estándar o comúnmente conocido como SPT 
(Estándar Penetration Test). 
	ASTM D 1586 
	INV 111 

	Apique 
	Excavación utilizada para examinar detalladamente el subsuelo y obtener muestras inalteradas y cuyas dimensiones en planta son aproximadamente iguales entre sí y menores que su profundidad. 
	_ 
	_ 

	Humedad natural
	Ensayo para determinar el contenido de agua. 
	ASTM D 2216 
	INV E122 

	Límites de consistencia o límites de Attemberg 
	Ensayos para determinar el límite plástico, límite líquido y el índice de plasticidad. 
	ASTM D 4318 
	INV E125 
INV E126 

	Granulometría por tamizado 
	Ensayo para determinar los tamaños de las partículas de los suelos. 
	ASTM D422 
	NTC 1527 
INV E 148 

	Corte Directo 
	Ensayo para determinación de la resistencia al corte.  
	ASTM D 3080 
	INV E 154 

	Consolidación unidimensional 
	Ensayo para determinación de las propiedades de consolidación unidimensional. 
	ASTM D 2435 
	INV E 151 

	Compresión simple 
	Ensayo para determinar la resistencia a la compresión inconfinada. 
	ASTM D 2166-06 
	INV E 152 


 
Adicionalmente, el contratista está obligado a atender los requerimientos, aclaraciones y ajustes que sean necesarios una vez las obras entren en ejecución.
En el estudio de suelos debe tenerse en cuenta que de acuerdo al título I, de la Norma Sismo resistente NSR-10, se debe contemplar la asesoría geotécnica en las etapas de diseño y construcción tal y como se expresa en el numeral I.1.2.1.2 donde “El Parágrafo 2 del Artículo 18 de la Ley 400 de 1997, autoriza al diseñador estructural, o al ingeniero geotecnista para exigir, de acuerdo con su criterio, supervisión técnica en edificaciones de cualquier área; cuya complejidad, procedimientos constructivos especiales o materiales empleados, la hagan necesaria, consignado este requisito en los planos estructurales o en el estudio geotécnico respectivamente”. 
El consultor está obligado a atender los requerimientos, aclaraciones y ajustes que sean necesarios una vez las obras entren en ejecución.
 
Se resalta que el cumplimiento de la Norma no exime al ingeniero responsable de la ejecución del estudio geotécnico de realizar todas las investigaciones y análisis necesarios para la identificación de las amenazas geotécnicas, la adecuada caracterización del subsuelo, y los análisis de estabilidad de la edificación, construcciones vecinas e infraestructura existente.

3.1.1. ENTREGABLES ESTUDIOS GEOTECNICOS
I. Exploración del subsuelo.
II. Toma de muestras en sitio. 
III. Resultados de laboratorio, memoria de cálculos. 
IV. Registro de perforaciones con resultado de los ensayos. 
V. Informe final con descripción de la investigación realizada, morfología del terreno, origen geológico, metodología empleada, localización de las perforaciones, tipo de equipos utilizados, ensayos realizados, estratigrafía, profundidad del nivel freático, características y clasificación del suelo, definición de los efectos sísmicos locales, capacidad portante, detalles de la propuesta de manejo de aguas de escorrentía y subterráneas (rondas, cunetas, filtros, etc.), recomendaciones de diseño, protección de edificaciones y predios vecinos y precauciones que se deben tener en cuenta durante el proceso constructivo, especificaciones técnicas de materiales propuestos, y todos los parámetros requeridos para dar fundamento geotécnico ,geológico y estructural apropiado a cada una de las necesidades del proyecto. 
VI. Plano digital y físico de localización regional y local del proyecto. 
VII. Plano digital y físico de la ubicación de los trabajos de campo. 
VIII. Plano digital y físico de localización de las secciones del análisis. 
IX. Plano digital y físico de localización de las cunetas, filtros, rondas o demás actividades necesarias para la protección y conducción de las aguas escorrentías o superficiales y las subterráneas. 
X. En caso de utilizarse un software de procesamiento se deberá incluir el archivo digital del modelamiento en el programa, y en las memorias una descripción de los principios utilizados para la obtención del modelo y el análisis, los datos de entrada al procesador debidamente identificados y justificados.
XI. Registro fotográfico
PROYECTO ESTRUCTURAL
3.1.2. ANTEPROYECTO ESTRUCTURAL
Se debe realizar una valoración de la estructura existente, realizando los cálculos, exploraciones y ensayos pertinentes para establecer si existen tramos del muro que cumplan con las condiciones de estabilidad y requerimientos de la NSR10.



3.1.3. DISEÑO ESTRUCTURAL

Planteamiento preliminar del proyecto y del sistema estructural expresado en un esquema de pre-dimensionamiento que estima de forma aproximada el orden de magnitud de los elementos estructurales básicos (secciones de columna/nivel y de la clase y dimensión de los cimientos según evaluación de cargas, deformaciones, sondeos previos y recomendaciones iniciales del estudio de suelos. Realizando una

Se constituye de un conjunto de documentos que incluyen como mínimo: las memorias de cálculo, los planos de construcción, las cantidades de obra y las especificaciones y normas técnicas, lo anterior deberá estar debidamente suscrito por quien desarrolló la información, según se amplía a continuación:
Memorias de cálculo:
Incluye los cálculos requeridos por el diseño de la estructura y la justificación de las dimensiones, incluirá, al menos, los siguientes aspectos: descripción del proyecto, normas y reglamentos, cargas y análisis sísmico, que se desarrollaran en los siguientes pasos:
· Paso 1	Pre dimensionamiento y coordinación con los otros profesionales
· Paso 2	Evaluación de las solicitaciones definitivas
· Paso 3	Nivel de amenaza sísmica y los valores de Aa y Av
· Paso 4	Movimientos sísmicos de diseño
· Paso 5	Características de la estructuración y del material estructural empleado
· Paso 6	procedimiento de análisis
· Paso 7	Determinación de las fuerzas sísmicas
· Paso 8	Análisis sísmico de la estructura.
· Paso 9	Desplazamientos horizontales
· Paso 10	Verificación de derivas
· Paso 11	Combinación de las diferentes solicitaciones
· Paso 12	Diseño de los elementos estructurales
· Paso 13	Diseño de los elementos no estructurales
· Paso 14	Diseño de elementos estructurales necesarios en Urbanismo
3.1.4. ENTREGABLES PROYECTO ESTRUCTURAL
De acuerdo con lo anterior, el Consultor deberá presentar un informe técnico del área a intervenir, de acuerdo con el siguiente esquema: 
I. Descripción del proyecto (localización, sistema estructural y evaluación de cargas).
II. Toma de muestras en sitio, ensayos en sitio destructivos y no destructivos, ensayos de laboratorio para establecer las condiciones de los elementos estructurales.
III. Laboratorios de suelos. 
IV. descripción de la investigación realizada.
V. Plano con la estructura existente, su descripción y sectorización según el estado.  
VI. En caso de utilizarse un software de procesamiento se deberá incluir el archivo digital del modelamiento en el programa, y en las memorias una descripción de los principios utilizados para la obtención del modelo y el análisis, los datos de entrada al procesador debidamente identificados y justificados.
VII. Plano con diseño estructural según el sector 
VIII. Planos de diseño estructural según el sector establecido como resultado de la valoración.
IX. Memorias de cálculo en digital y físico.
X. Registro fotográfico

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE OBRA
Se debe realizar un presupuesto detallado donde se especifique la descripción de cada actividad, las cantidades requeridas de cada actividad, las unidades de medida, los precios unitarios, los frentes de intervención, con sus respectivos APUS y memorias. Así mismo de sebe realizar un cronograma determinando los tiempos contemplados de ejecución.
3.1.5. ENTREGABLES PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE OBRA
I. Presupuesto y balance detallado para la ejecución de obra en Archivo digital y físico
II. Memorias de soporte Digital y físico
III. Análisis de precios unitarios digital y físico
IV. Cronograma detallado de ejecución de obra por semanas en digital y físico
V. Especificaciones técnicas de cada actividad.

4. GRUPO TECNICO BASICO DE PROFESIONALES PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS
El contratista deberá contar como mínimo con el siguiente recurso de personal para ser utilizado en las etapas del proyecto, con la dedicación y el momento que lo requiera la Supervisión de la USPEC (El costo de este personal debe ser tenido en cuenta dentro del valor total de la propuesta del oferente). 
El proponente es independiente de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de la Consultoría, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a los mismos, sin embargo, deberá contar como mínimo con el siguiente personal profesional, el cual será objeto de verificación dentro de la etapa de verificación de requisitos habilitantes y los mismos serán subsanables hasta 24 horas previas a la fecha de adjudicación


Tabla 5. Personal mínimo requerido.

	CARGO
	FORMACIÓN[footnoteRef:1] [1:  Ley 842 de 2003. Título II. Ejercicio de la Ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares. Capítulo I. Requisitos para ejercer la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares. Artículo 6to. Requisitos para ejercer la profesión. Para poder ejercer legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente Ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el COPNIA, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado por este para tal fin.       ] 

	TITULO DE POSGRADO
	EXPERIENCIA GENERAL
	DISPONIBILIDAD

	Un (1) Director de estudios
	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO
	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA y/o ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS y/o GERENCIA DE PROYECTOS /y/o MASTER EN INGENIERIA
	Igual o mayor a diez (10) años (contados a partir del Acta de grado o la expedición de la tarjeta profesional o lo que determine para este aspecto la normatividad vigente) y experiencia mínimo de 5 años contados a partir de  la obtención del título de posgrado.
	100%

	Un (1) Especialista en Estructuras

	INGENIERO CIVIL
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
	Experiencia en la realización de diseño estructural igual o mayor (5) años contados a partir de la obtención del título de posgrado.  
	70%



La USPEC verificará todos los profesionales solicitados para cada cargo. La USPEC se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.

El proponente deberá declarar expresamente la moneda en que son presentadas las certificaciones en los casos en que los documentos requeridos incluyan valores en moneda extranjera, dichos valores serán convertidos a pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripción del contrato materia de la certificación, la cual debe estar especificada en la oferta.

En caso que la certificación contenga varios ítems y solo aplique algunos de ellos al objeto de la presente contratación, serán éstos los que se tendrán en cuenta para la verificación de la experiencia requerida.

Una vez se adjudique el proceso, el adjudicatario deberá acreditar la experiencia mínima del personal que se relaciona a continuación, aportando todas las certificaciones y documentos soporte en donde se garanticen las condiciones de experiencia exigida y la información será verificada y avalada por la USPEC.

NOTA 1. El personal dependerá administrativamente del Proponente y no tendrá vínculo laboral con la entidad. No obstante, este se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena relación con el contratante, la comunidad, o cause algún impacto negativo en la entidad. En todo caso el proponente y/o el consultor deberán conformar bajo su responsabilidad, el equipo de trabajo humano y la logística que le permitan cumplir la totalidad de las obligaciones objeto del presente proceso bajo su entera responsabilidad y costo.
NOTA 2: La experiencia profesional (general) del personal con estudios en las ramas de la ingeniería, ramas auxiliares, o profesiones que por disposición legal requieran tarjeta profesional será contada según lo estipulado en el Decreto 019 de 2012.
NOTA 3: En el evento en que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el proponente debe anexar el contrato, acta de inicio y/o acta de liquidación del mismo, de tal forma que la información no contenida en la certificación, se complementa con el contenido de dichos documentos.
NOTA 4: Se determina la independencia de cada uno de los cargos solicitados en este numeral, por lo cual no se podrá presentar el nombre de un profesional para más de un cargo.
NOTA 5: Para efectos de verificar los requisitos contenidos en Tabla inmediatamente anterior el proponente deberá presentar a la USPEC los siguientes documentos del personal requerido, con sus respectivos soportes:
· Copia del Acta de grado o copia del diploma del título profesional.
· Copia del diploma que lo acredite como especialista en Geotecnia y/o Especialista en Estructuras y/o Gerencia de Proyectos. 
· Copia de la matrícula profesional.
· Certificado de vigencia y antecedentes expedido por el COPNIA o expedido por la autoridad competente.
· Certificaciones de experiencia donde se especifique el objeto del contrato y el rol donde estuvo a cargo el profesional certificado. 
· La experiencia profesional se tomará conforme al artículo 229 del decreto 019 de 2012.
· Los títulos relacionados al proceso deben estar certificados, avalados y/o convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
· Carta de compromiso firmada por los profesionales. ANEXO CARTA DE INTENCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO
NOTA 6
· Se verificarán todos los profesionales solicitados para cada cargo. 
· Si la certificación no incluye los datos suficientes, el proponente podrá hacer aclaración en documento anexo a la propuesta; ya sea por medio del contrato, acta de recibo final de obra o el acta de liquidación.
· La USPEC se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.

5. INFORMES Y COMITÉS

Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR 10) y sus modificaciones, Ley 400 de 1997, sus decretos y resoluciones reglamentarias para los Estudios Geotécnicos y Diseños Estructurales antes, durante y después de la ejecución. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en la normatividad indicada, sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales que haya lugar. El CONTRATISTA deberá firmar todos los planos e informes topográficos, estudios de suelos, arquitectónicos, estructurales, cronogramas y presupuestos de intervención indicando el nombre y número de matrícula de cada profesional en cada una sus áreas.

El contratista está obligado a asistir a todas aquellas reuniones de seguimiento y control de la ejecución de las obras (en sitio si se requiere) derivadas de estos estudios y diseños, realizar todos aquellos informes necesarios y requeridos provenientes de estas reuniones y/o visitas.
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