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6.1 INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL



1.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 


	CONTRATO No.
	4600090168 DE 2021

	
	

	CONTRATANTE
	MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

	
	

	CONTRATISTA
	CIVILEC SAS

	
	

	NIT
	890.941.557 – 7

	
	

	OBJETO DEL CONTRATO
	SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

	
	

	VALOR TOTAL
	SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M.L. ($735.173.241) IVA INCLUIDO 

	
	

	DURACIÓN 
	NUEVE (9) MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA

	
	

	FECHA DE TERMINACIÓN 
	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020

	
	

	SUPERVISOR
	GUILLERMO GUTIÉRREZ PARRA





	2. ÁREA TÉCNICA




El contrato contempla el suministro de tarjetas y elementos de repuesto para atender las fallas de los controladores locales existentes, el servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC instalados en vía (controladores locales) referencias EC – 1 ARM y EC – 2, el mantenimiento del software central RMS y la reprogramación de los equipos de control.

Durante el segundo mes del contrato, se realizaron las siguientes actividades por parte del equipo de trabajo de CIVILEC S.A.S.:

· Se atendieron todas las novedades presentadas en los controladores semafóricos de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad y que hacen parte del alcance de este contrato. Los reportes fueron hechos por personal de la secretaría de movilidad, por el grupo de WhatsApp, por la ciudadanía y por el Sistema de Monitoreo Remoto (RMS). 

Una vez evaluadas las fallas, en su gran mayoría ocasionadas por vandalismo, deterioro del amoblamiento existente y obras de ciudad, las actividades que requerían de la presencia del personal del contrato de mantenimiento fueron reportadas al CIOS.

El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Se realizaron todas las labores relacionadas con el mantenimiento y limpieza de los equipos marca DYNNIQ-PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad. Este trabajo, es realizado diariamente por el auxiliar de mantenimiento que hace parte del personal suministrado por CIVILEC SAS. 

Durante este mes las tareas se desarrollaron básicamente en los sectores de Belén y El Poblado. El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Los reportes de fallas relacionadas con el funcionamiento de intersecciones actuadas por pulsadores peatonales fueron atendidos por los tecnólogos electrónicos, quienes luego de evaluar el tipo de falla, procedieron a realizar los respectivos ajustes con el fin de recuperar el normal funcionamiento. En los casos en los que los daños requieren acciones que se encuentran por fuera del alcance de este contrato, se realizan los diagnósticos correspondientes y se pasa el reporte al CIOS.

· Se atendieron oportunamente las fallas presentadas en la red de comunicaciones propia y se reportaron los daños cuya solución era responsabilidad del contrato de mantenimiento, a los funcionarios de la secretaría de movilidad encargados de dar el trámite correspondiente.
  
Además, se realizaron los reportes y acompañamientos respectivos al personal de tigo - une, cuando los problemas estaban relacionados con los equipos de fibra óptica que conectan los controladores locales con el sistema central.

· Durante este mes se puso en funcionamiento una nueva intersección, ubicada en la carrera 43A con calle 29. Este cruce se conectó al controlador local existente en la carrera 43A con calle 30 (paso peatonal Premium Plaza).

· Se realizaron todas las reprogramaciones que fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento, pertenecientes a la unidad de prospectiva de la secretaría de movilidad, en los controladores locales de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC.

· Se realizaron visitas periódicas a los equipos de control que actualmente se encuentran sin comunicación (LCs sin conexión al control central, ya sea por falta de sistema de comunicación o por fallas de comunicación debidas a daños generalmente ocasionados por vandalismo en el cable utilizado) con el fin de sincronizar manualmente los relojes de los controladores y poder mantener la coordinación de los diferentes corredores viales. Además, de verificar el correcto funcionamiento de las intersecciones.





























2.1 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CONTROLADORES LOCALES MARCA DYNNIQ – 
PEEK TRAFFIC 

En el mes de junio (correspondiente al segundo mes de este contrato), se suministraron los siguientes elementos para los controladores locales marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC:


	[bookmark: _Hlk73455533]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	
	
	

	3
	Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1
	1

	
	
	

	4
	Suministro de panel de extensión para tarjetas LCM, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1
	1

	
	
	







2.2 REPROGRAMACIONES

En el mes de junio se realizaron 10 reprogramaciones. Las reprogramaciones fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento del CIOS, para realizar los ajustes que consideraban necesarios en cuanto a tiempos en diferentes intersecciones de la ciudad.
A continuación, se describen las intervenciones realizadas durante este mes:


	CONTROLADOR
	OBSERVACIONES

	5330
	Se crean P6, P7, P8 y P12. Se modifican la MTR y el TOD

	
	

	3205S
	Se modifican los planos P6, P7, P8 y P12

	
	

	5367
	Se programan tarjetas para el LC nuevo que se entregó al contrato de mantenimiento

	
	

	70104
	LC nuevo 

	66B33
	Se cambian MTR y planos COS

	
	

	66A33
	Se cambian MTR y planos COS

	
	

	43A2930
	Se agregan 2 SGs vehiculares en la carrera 29

	
	

	43A31
	Se realizan cambios en el cableado y en los planeamientos

	
	

	63AA42C
	Se reconfigura la dirección IP del LC

	
	

	4331
	Se modifica planeamiento por inicio de operaciones de las estaciones de Metroplús

	
	







2.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO
Durante este mes, el contratista realizó las labores de mantenimiento especializado descritas en el siguiente cuadro:  


	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO
	UN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO

	Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca PEEK instalados en vía (controladores locales). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales con los sistemas de medición de tiempos de viaje, paso por prioridad para servicio público y red de banda ancha para comunicaciones.  
	MES
	1
	$ 48.965.817

	Servicio de mantenimiento del software RMS marca PEEK  
	MES
	1
	$ 8.849.101







RESUMEN DE ACTIVIDAES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DEL APOYO A LA OPERACIÓN

A continuación, se describen las principales actividades realizadas en cuanto al mantenimiento integral preventivo, correctivo y predictivo de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y a las labores de soporte a la operación, entendiendo éstas como las necesarias para la adecuada gestión y actualización de los datos operativos del sistema:


· Se atendieron algunos reportes de lentitud y bloqueo en la ejecución de comandos. Todos se lograron resolver dentro de los tiempos esperados.
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Descripción generada automáticamente con confianza baja]

· Se realizan conexiones remotas para ejecutar actividades de administración en el UTM a fin de crear, eliminar o modificar reglas y configuraciones, según las necesidades del CIOS.

[image: Tabla

Descripción generada automáticamente]





· Se realiza la configuración para el bloqueo de direcciones IP que han realizado escaneo de puertos en el UTM y han sido bloqueadas y reportadas:
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Descripción generada automáticamente]

Se realizó la configuración de bloqueo para aproximadamente 12 direcciones IP:
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Descripción generada automáticamente]

[image: Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente]

· Se instaló una nueva licencia temporal en el UTM y se gestionó la compra de una nueva licencia 
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Descripción generada automáticamente]
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· Se crea un nuevo host para servidor OpenNMS y se configuran las respectivas reglas de acceso.
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Descripción generada automáticamente]
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Descripción generada automáticamente]

· Se realiza semanalmente mantenimiento de la base de datos de la RMS, según las recomendaciones oficiales de PostGreSQL:

· La reindexación completa de la base de datos, ayuda a mejorar sustancialmente la velocidad de las consultas complejas en tablas con mucha actividad.

· El proceso que realiza la limpieza de la base de datos en PostGreSQL se llama vacuum. La necesidad de llevar a cabo procesos de vacuum periódicamente se justifica por los siguientes motivos:

· Recuperar el espacio de disco perdido en borrados y actualizaciones de datos.

· Actualizar las estadísticas de datos utilizados por el planificador de consultas SQL.

· Protegerse ante la pérdida de datos por reutilización de identificadores de transacción.

· Para llevar a cabo un vacuum, deberemos ejecutar periódicamente las sentencias vacuum y analyze.
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Descripción generada automáticamente]
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· Se realiza diariamente una copia de seguridad de la base de datos
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Descripción generada automáticamente]

· Se ejecutan los procedimientos de monitoreo del sistema RMS, los cuales incluyen la revisión de logs de los servicios CENTRAL, COMMUNICATOR y EMS.

Esta revisión se realiza dos veces al día y permite identificar que el sistema esté funcionando de manera correcta, con transacciones entre la central RMS y los controladores.
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· Acceso remoto: la siguiente gráfica muestra un informe del uso de la VPN para conexión remota
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· Informes de tráfico de red 

[image: Gráfico, Histograma

Descripción generada automáticamente]

· Tráfico en cada interfaz de red
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· Resumen de funciones de bloqueo por parte del equipo de seguridad perimetral:
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· Ataques detectados y bloqueados por el equipo UTM
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Tareas de realización periódica en mantenimiento preventivo


	TAREA
	FRECUENCIA
	Duración media y máxima

	Revisar mensajes de alarmas
	Diaria
	30 min
90 min

	Reconocer alarmas sistema
	Diaria
	30 min
90 min

	Servidor RMS
	
	

	Revisar consumo CPU
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar consumo memoria
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar espacio Sistema de archivos
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar Paginación del Sistema
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar mensajes de error del Sistema
	Diaria
	30 min
90 min

	Revisar Procesos de RMS
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar ficheros “log” de aplicaciones y su tamaño
	Diaria
	30 min
90 min

	Obtener Informe de consumo CPU, Memoria, Disco (Sistema)
	Semanal
	60 min
240 min

	Obtener consumo CPU y Memoria de las aplicaciones
	Semanal
	30 min
60 min

	Inicialización de ficheros de log
	Mensual
	30 min
60 min

	Borrado de ficheros temporales
	Mensual
	30 min
60 min

	Comunicaciones
	
	

	Revisar Registro de eventos relacionados con las comunicaciones.
	Mensual
	30 min
60 min

	Copias de Seguridad
	
	

	Revisar backups de archivos de configuración y bases de datos
	Diaria
	30 min
90 min

	Realizar/Revisar backups de recuperación disco Sistema
	Quincenal
	30 min


	Disponibilidad de los sistemas
	
	

	Comprobar disponibilidad de los sistemas que corren en cada servidor
	Diaria
	30 min
60 min




Actividades de mantenimiento predictivo

· Se está realizando un respaldo semanal de la máquina virtual (en el sistema XenServer), lo cual permite recuperar rápidamente un estado funcional del sistema, en caso de presentarse una falla grave.
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Informe de disponibilidad del sistema RMS
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Informe del servicio web
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2.4	MANO DE OBRA TECNÓLOGOS Y AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

Los tecnólogos electrónicos realizaron las siguientes actividades durante este mes:
· Cambio de las l
· Se atendieron las solicitudes de trabajo reportadas por las diferentes fuentes de información. En el siguiente formato, se registran las labores realizadas por el personal de la empresa CIVILEC durante el segundo mes del contrato:






INFORME DE GESTIÓN No. 2

                                                                                                           CIVILEC SAS

                                                                                                                                         CONTRATISTA



Nota: Los tecnólogos y el auxiliar de mantenimiento cuentan cada uno con moto para realizar sus labores diarias.

	FECHA
	INTERSECCION
	EVENTO
	TIPO DE EVENTO
	DESCRIPCION

	1/6/2021
	CR 51 x CL 44
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en cámara de inspección W-E separador central. Se cambian fusibles rojos de los SGs 3, 5, 10, 8 y 11

	1/6/2021
	CR 50 x CL 53
	Cruce en Intermitencia
	Intermitente
	Daño en caras vehiculares en SGs 1, 2, 5 y 6.

	1/6/2021
	CR 51 x CL 32 
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en controlador local

	1/6/2021
	CR 52 x CL 4 S
	Cruce Operación ok
	Falla circuitos pulsadores
	Se habilitan posiciones de pulsadores 7 y 8 para el cruce de la 5204

	1/6/2021
	CR 70 x CL 47 D
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se cambia programación en 7048, se habilita provisionalmente el cruce de 7047D en este LC

	1/6/2021
	CR 49 x CL 52
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura en sitio de breakers el C.L.

	1/6/2021
	CR 52 x CL 2 SUR
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Cruce apagado por falla en acometida 

	2/6/2021
	CR 52 x CL 2 SUR
	Cruce Apagado
	Daño acometida
	LC apagado, pendiente revisión de la acometida por parte del personal de mantenimiento

	2/6/2021
	CR 65 x CL 48
	Cruce Apagado
	Alarma
	Equipo se restaura desde el sistema 

	2/6/2021
	CR 65 x CL 80
	Cruce Apagado
	Falla tarjeta de potencia
	Se encuentra bloqueada tarjeta de potencia 

	2/6/2021
	CR 51 x CL 32 ARGOS
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se reparan cables, se instalan borneras y grupos respectivos del 1 al 8 

	2/6/2021
	CR 39 x CL 58
	Cruce Apagado
	Falla tarjeta de potencia
	Falta de fusibles de los grupos 6, 7, 8 y 9. Se instalan fusibles y se verifica el funcionamiento del cruce semafórico

	2/6/2021
	CR 40 x CL 48
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se reparan daños en grupos 1, 2 y 3. Se restaura a control

	2/6/2021
	CR 48 x CL 58
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se reinstalan caras peatonales y se reponen fusibles del SG3, SG4, SG5 y SG8

	2/6/2021
	CR 55 x CL 48
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se deshabilita cruce de la 5548

	2/6/2021
	AV 80 x CL 35 NORTE DON QUIJOTE
	Cruce en Intermitencia
	Intermitente
	Falla en tarjeta ARM, se cambia tarjeta ARM

	3/6/2021
	CR 79 x AV NUTIBARA
	Cruce Apagado
	Falla tarjeta control
	Controlador bloqueado, se restaura en sitio

	3/6/2021
	CR 43 G x CL 29
	Cruce Apagado
	Falla tarjeta control
	Controlador bloqueado, se restaura en sitio

	3/6/2021
	CR 70 x CL 53
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se deshabilita línea verde del SG6

	3/6/2021
	CR 49 x CL 52
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en cámara de inspección, SGs 2, 4 y 5. 

	3/6/2021
	TV 73 x CR 69 RINCONCITO ECUATORIANO
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Se realiza acompañamiento a personal de UNE para revisión de fibra

	3/6/2021
	CR 37 x CL 47 A   BOMBEROS SALVADOR
	Cruce Apagado
	Falla de comunicación
	Se restaura desde controlador local, tarjeta ARM bloqueada

	4/6/2021
	CR 46 x CL 41
	Cruce Operación ok
	Vandalismo
	Pendiente reparaciones grupos oriente occidente y norte sur

	4/6/2021
	TV INF x CL 5 SUR
	Cruce Operación ok
	Falla circuitos pulsadores
	Se ajustan pulsadores PB2, PB3 y PB4, se hacen pruebas de funcionamiento

	4/6/2021
	CR 52 x CL 2 SUR
	Cruce Apagado
	Acompañamiento
	Se realiza acompañamiento a personal de EPM 

	4/6/2021
	CR 48 x CL 16 A
	Cruce Apagado
	Falla tarjeta control
	Controlador bloqueado, se restaura en sitio

	4/6/2021
	CR 43 G x CL 29
	Cruce Apagado
	Falla tarjeta control
	Controlador bloqueado, se restaura en sitio

	4/6/2021
	CR 48 x CL 59
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se desconecta línea verde del SG2 por inducción, cara vehicular de este grupo destruida 

	4/6/2021
	CR 43 G x CL 29
	Cruce Apagado
	Fuera de servicio
	Se ajustan cables de los SGs 1, 6 y 7 en bornera 

	5/6/2021
	CR 70 x CL 30
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se restaura router y se verifica conexión con la PRTG

	5/6/2021
	CR 65 x CL 93
	Cruce Apagado
	Alarma
	Controlador bloqueado, se restaura en sitio

	5/6/2021
	CR 80 x CL 54 A
	Cruce Apagado
	Alarma
	Controlador bloqueado, se restaura en sitio

	5/6/2021
	CR 48 x CL 59
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se deshabilita cable de potencia del SG6, se restaura equipo a modo control

	5/6/2021
	CR 49 x CL 52
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se desconecta amarillo del SG2, se restaura a modo control

	6/6/2021
	CR 57 x CL 58/59 
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en grupos 10, 15, 16, 17, 18 y 19. LC queda en modo flashing

	6/6/2021
	CR 43 G x CL 29
	Cruce Apagado
	Alarma
	Controlador bloqueado, se restaura en sitio

	7/6/2021
	CR 48 x CL 59
	Cruce Apagado
	Alarma
	Controlador bloqueado, se restaura en sitio

	7/6/2021
	CR 46 x CL 54
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se desconecta línea verde del SG3, se restaura a modo control

	8/6/2021
	CR 52 x CL 21 A PASO SEGURO ZOOLOGICO
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Se realiza revisión de acometida de CFD no se encuentra novedad

	8/6/2021
	CR 53 x CL 54
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se desconecta cable del SG9 y se restaura a control

	8/6/2021
	CR 51 x CL 68
	Cruce Apagado
	Falla tarjeta de potencia
	Se ajusta carga en las lámparas del SG2, se restauran alarmas

	8/6/2021
	CR 48 x CL 59
	Cruce Apagado
	Alarma
	Controlador bloqueado, se restaura en sitio

	8/6/2021
	CR 70 x CL 51
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se encuentra cruce con daño en el SG6, se inhabilitan grupos de la calle 51

	8/6/2021
	CR 49 x CL 52
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se deshabilitan línea amarilla del SG2 y peatonal del SG4

	8/6/2021
	CR 52 x CL 64
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentran daños en cables de potencia, se cambian fusibles y se restaura equipo a modo control

	8/6/2021
	CR 52 x CL 10 SUR
	Falla comunicación
	Bloqueado
	Se restaura router, OK

	8/6/2021
	CR 48 x CL 59
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura LC

	9/6/2021
	CR 64 C x CL 67 
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra apagado por vandalismo en cables de potencia y cámara de inspección. SGs afectados 2, 15 y 16. Se cambian fusibles y se restaura a control 

	9/6/2021
	CR 53 x CL 30 A
	Cruce Operación ok
	Alarma
	Se ajusta carga en las lámparas del SG4, se restauran alarmas

	9/6/2021
	CR 36 A x CL 40
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se restaura switch de F.O.

	9/6/2021
	CR 51 x CL 52 AV DE GREIFF
	Cruce Apagado
	Fuera de servicio
	Se realiza instalaciones respectivas de cables de potencia del SG1 al SG8, se instalan tarjetas de control y de potencia, nuevamente en servicio

	9/6/2021
	CR 52 x CL 53 AV DE GREIFF
	Cruce Apagado
	Fuera de servicio
	Se realiza instalaciones respectivas de cables de potencia del SG1 al SG6, se instalan tarjetas de control y de potencia, nuevamente en servicio

	9/6/2021
	CR 54 x CL 53 AV GREIFF
	Cruce Apagado
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	9/6/2021
	CR 48 x CL 18 C SUR (ZUÑIGA)
	Falla comunicación
	Acompañamiento
	Se realiza acompañamiento a personal de TIGO UNE para revisión de fibra

	9/6/2021
	CR 48 x CL 37
	Cruce Operación ok
	Sin novedad
	Se verifica funcionamiento en sitio, sin novedad

	9/6/2021
	CR 50 x CL 53
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	De nuevo se coloca en modo control (instalan caras vehiculares faltantes)

	10/6/2021
	CR 64 C x CL 67 
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se realiza cambio de fusible del SG2 por vandalismo, daño en cables de potencia (peatonal y vehicular)

	10/6/2021
	CR 43 B x CL 10
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se reporta novedad al CIOS

	10/6/2021
	CR 51 x CL 35
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se reporta novedad al CIOS

	10/6/2021
	CR 70 x CL 51
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se reinicia router y se ajustan cables Ethernet, se comprueba comunicación con el CIOS

	10/6/2021
	CR 46 x CL 48
	Cruce Operación ok
	Sin novedad
	Se realiza Revisión del cruce semafórico por reporte del Satélite 1, no se observa novedad

	10/6/2021
	CR 70 x CL 51
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	De nuevo en modo control se ajustan cables en borneras

	10/6/2021
	CR 59 x CL 44
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Personal de contrato de obra trabajando en sitio (instalando caras vehiculares)

	11/6/2021
	CR 64 C x CL 67 CARABINEROS GLORIETA 
	Cruce Apagado
	Fusible quemado
	Se realiza cambio de fusible del SG1 por vandalismo, daño en cables de potencia (peatonal y vehicular)

	11/6/2021
	CR 52 x CL 62
	Cruce Apagado
	Fusible quemado
	Se realiza cambio de fusible del SG3 por vandalismo, daño en cables de potencia (peatonal y vehicular), pendiente reparación del cable 

	11/6/2021
	CR 55 x CL 50
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se encuentra breaker disparado a causa de corto circuito, se mide inducción en el LC y no se observa falla, equipo bajo observación

	11/6/2021
	CR 55 x CL 65
	Cruce Apagado
	Acompañamiento
	Se realiza acompañamiento a personal de mantenimiento para identificar falla del cruce semafórico

	11/6/2021
	CR 52 x CL 64
	Cruce Apagado
	Fusible quemado
	Se realiza cambio de fusible del SG3 por vandalismo, Se desconecta línea verde del SG3

	11/6/2021
	CR 52 x CL 12 A SUR
	Falla comunicación
	Falla de comunicación
	Se realiza revisión de cable de comunicación de punta a punta, sin novedad 

	11/6/2021
	CR 52 x CL 10 SUR
	Falla comunicación
	Falla de comunicación
	Se realiza revisión de cable de comunicación de punta a punta, cable sin novedad. Pendiente revisión de router

	12/6/2021
	CR 52 x CL 10 SUR
	Falla comunicación
	Falla de comunicación
	Se programa router nuevo

	12/6/2021
	CR 70 x CL 49
	Cruce en Intermitencia
	Vandalismo
	Vandalismo en SGs 4 y 11, se simulan en el controlador y se deja en modo control 7050

	12/6/2021
	CR 74 x CL 44
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Cruce fuera de servicio por falla de fluido eléctrico en el sector

	12/6/2021
	CR 54 x CL 53 AV GREIFF
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	LC en modo flashing por cierre de vía

	15/6/2021
	CR 80 x CL 54 A
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura alarma menor, se instala carga en el SG7 y se verifica el funcionamiento del cruce semafórico

	15/6/2021
	CR 48 x CL 16 A
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura alarma menor en LC y se verifica el funcionamiento del cruce semafórico

	15/6/2021
	CR 51 x CL 35
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura alarma menor en LC y se verifica el funcionamiento del cruce semafórico

	15/6/2021
	CR 46 x CL 54
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se realiza cambio de fusibles de los SGs 3, 4, 6 y 9 por de vandalismo. LC en control 

	15/6/2021
	CR 43 A x CL 31 
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se reporta novedad al CIOS

	15/6/2021
	CR 51 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se ajusta cable ethernet a la tarjeta ARM y se comprueba conexión con el CIOS

	15/6/2021
	CR 46 x CL 41
	Cruce Operación ok
	Vandalismo
	Se realiza inspección física encontrando ménsulas apagadas por vandalismo, se informa la novedad al ingeniero Guillermo Gutiérrez

	15/6/2021
	CR 47 x CL 52
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se encuentra breaker disparado a causa de corto circuito, se mide inducción en el LC y no se observa falla, equipo bajo observación

	15/6/2021
	CR 46 x CL 47
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	15/6/2021
	CR 46 x CL 48
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	15/6/2021
	CR 46 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	15/6/2021
	CR 46 x CL 53
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	15/6/2021
	CR 46 x CL 54
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	15/6/2021
	CR 45 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	15/6/2021
	CR 45 x CL 53
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	15/6/2021
	CR 64 B x CL 50
	Falla comunicación
	Vandalismo
	Daño en cable de comunicación

	15/6/2021
	CR 64 C x CL 78 
	Cruce Operación ok
	Vandalismo
	Daño en cable 4*16 de los SGs 2, 9 y 6, queda en funcionamiento

	16/6/2021
	CR 78 x CL 65    Col. Mayor
	Cruce Apagado
	Falla fuente alimentación
	Se realiza cambio de fuente de alimentación de 24V y se comprueba funcionamiento

	16/6/2021
	AV 80 x CR 65 Campos de paz
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se restaura router bloqueado, se ajustan cables y se comprueba conexión con la PRTG

	16/6/2021
	CR 43 A x CL 30 PEATONAL PREMIUM
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se realiza acompañamiento a personal de EPM, se comprueba funcionamiento del cruce 

	16/6/2021
	CR 57 x CL 54
	Cruce en Intermitencia
	Fusible quemado
	Se realiza cambio de fusible del SG2 que se encontraba quemado debido a falta de cara vehicular 

	16/6/2021
	CR 51 x CL 41
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se actualiza hora en los controladores del corredor de los huesos

	16/6/2021
	CR 65 x CL 44
	Cruce en Intermitencia
	Vandalismo
	Cambio de fusible del SG1 por vandalismo en cara vehicular de este grupo, W-E separador central

	16/6/2021
	CR 78 x CL 44
	Cruce en Intermitencia
	Vandalismo
	Cambio de fusible del SG1 por vandalismo en cara vehicular de este grupo, se desconecta cable de foto multa que está asociado a este grupo

	17/6/2021
	CR 57 x CL 54
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se restaura alarma menor y se verifica el funcionamiento del cruce semafórico

	17/6/2021
	CR 65 x CL 43
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daños en cámara de inspección y cables de potencia en el cruce semafórico, equipo fuera de servicio

	17/6/2021
	CR 51 x CL 10
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Pendiente revisión de acometida por parte del personal de mantenimiento

	17/6/2021
	CR 49 x CL 52
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Apagados, se desconecta cables del SG5 

	17/6/2021
	CR 57 x CL 48
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	17/6/2021
	CR 43 A x CL 31 
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se actualiza hora en los controladores del corredor de galerías de sandiego

	17/6/2021
	CR 80 x CL 20 A
	Falla comunicación
	Falla de comunicación
	Se ajustan cables del canal 1 en tarjeta de enlace, OK

	17/6/2021
	CR 65 x CL 43
	Cruce en Intermitencia
	Fusible quemado
	Cambio de 3 fusibles

	18/6/2021
	CR 47 x CL 67
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se reporta novedad al CIOS

	18/6/2021
	CR 49 x CL 52
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se encuentra equipo apagado debido a breaker de potencia disparado, se restaura breaker

	18/6/2021
	CR 46 x CL 41
	Cruce Operación ok
	Falla tarjeta de potencia
	Se reconecta línea verde del cable de potencia del SG5, se verifica el funcionamiento del cruce. Ok

	18/6/2021
	CR 40 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Corto circuito
	Se conecta cable del SG9 pendiente por revisar cable del SG8

	18/6/2021
	CR 76 x CL 32 B     PICACHA SUR
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se restaura router, OK

	19/6/2021
	CR 64 C x CL 67 
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se cambia fusible del Sg2 debido a daño en el cableado de potencia por vandalismo, LC en modo control. Pendiente por reparación.

	19/6/2021
	TV INF x CL 12
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se realiza simulación de grupos 3 y 4 debido a vandalismo en la calle 12, equipo en modo control de manera provisional

	19/6/2021
	CR 48 x CL 17
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se ajustan cables rojos y neutros a borneras pertenecientes a peatonales y ciclistas, se ajustan cargas, equipo bajo observación.

	19/6/2021
	CR 48 x CL 30
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se realiza cambio de fusible del SG1 por vandalismo en cara vehicular, pendiente reparación en sitio

	19/6/2021
	CR 57 x CL 54
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra equipo apagado debido a vandalismo en cables de potencia del SG2, se cambian fusibles y se reporta novedad al CIOS

	20/6/2021
	CR 64 C x CL 67 
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra equipo apagado debido a vandalismo en cables de potencia del SG1, SG2, SG15 y SG16 se cambian fusibles y se reporta novedad al CIOS

	20/6/2021
	CR 66 x CL 71 (CC LA FLORIDA)
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se restaura switch de FO y continua novedad de comunicación, pendiente revisión por parte del personal de Tigo UNE

	20/6/2021
	CR 46 x CL 57
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra equipo apagado debido a vandalismo en cables de potencia del SG2, se cambian fusibles y se reporta novedad al CIOS

	20/6/2021
	CR 48 x CL 30
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se realiza ajustes a cables de potencia, se restauran alarmas en el sitio.

	20/6/2021
	CR 52 x CL 54
	Cruce Operación ok
	Poste derribado o golpeado
	Se retiran poste y caras peatonales pertenecientes al SG5, se desconecta cable del LC para evitar daños, equipo queda en modo control, pendiente instalación de poste 

	20/6/2021
	CR 51 x CL 64
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Equipo apagado debido a daños en cables de potencia por vandalismo, se informa la novedad al CIOS

	21/6/2021
	CR 46 x CL 47
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	21/6/2021
	CR 46 x CL 48
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	21/6/2021
	CR 46 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	21/6/2021
	CR 46 x CL 53
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	21/6/2021
	CR 46 x CL 54
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	21/6/2021
	CR 45 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	21/6/2021
	CR 45 x CL 53
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	21/6/2021
	CR 45 x CL 55
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	21/6/2021
	CR 40 x CL 52
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se ajustan cables de potencia y se agrega carga a lámpara roja del SG4, se restauran alarmas desde el LC

	21/6/2021
	CR 42 x CL 52 
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	21/6/2021
	CR 43 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	21/6/2021
	CR 47 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	21/6/2021
	CR 49 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	21/6/2021
	CR 78 x CL 44
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se encuentra cruce apagado por falla de voltaje, se informa al CIOS para revisión de punto de acometida

	21/6/2021
	TV INF x CL 12 A
	Cruce Apagado
	Acompañamiento
	Se realiza acompañamiento a personal de mantenimiento para verificación de falla

	21/6/2021
	CR 64 C x CL 78 
	Cruce Apagado
	Falla fuente alimentación
	Se cambia fuente de alimentación y se ajustan cables de acometida en borneras

	21/6/2021
	CR 79 AA x CL 44
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Tarjeta ARM bloqueada se restaura desde LC

	22/6/2021
	CR 50 x CL 50
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se encuentra breaker de potencia disparado, se desconecta cara vehicular SG5, EW-S, equipo queda en control

	22/6/2021
	CR 45 x CL 52
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se encuentra breaker de potencia disparado, se desconecta cable alimentación AC sonorizadores, se encuentra en el sitio hurto de 8 sonorizadores

	22/6/2021
	CR 47 x CL 52
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se encuentra breaker de potencia disparado, se desconecta cable alimentación AC sonorizadores, se encuentra en el sitio hurto de 4 sonorizadores

	22/6/2021
	CR 49 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Vandalismo
	Se desconecta cable alimentación AC sonorizadores, se encuentra en el sitio hurto de 3 sonorizadores

	22/6/2021
	CR 50 x CL 53
	Cruce Operación ok
	Vandalismo
	Se desconecta cable alimentación AC sonorizadores, se encuentra en el sitio hurto de 2 sonorizadores

	22/6/2021
	CR 55 x CL 50
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Tarjeta de control bloqueada se restaura LC

	22/6/2021
	CR 56 x CL 50    Sta. Inés
	Cruce Operación ok
	Vandalismo
	Se desconecta cable alimentación AC sonorizadores, se encuentra en el sitio hurto de 2 sonorizadores

	22/6/2021
	CR 43 A x CL 30 PEATONAL PREMIUM
	Cruce nuevo
	Acompañamiento
	Se realiza cambio de programación y adición de grupos vehiculares SG5 y SG6, se instalan tarjetas de potencia y tarjeta de detectores, se adecua el equipo para 8 grupos, se realizan pruebas de funcionamiento.

	22/6/2021
	CR 51 x CL 10
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Pendiente revisión de acometida por parte del personal de mantenimiento

	22/6/2021
	TV INF x CL 16 A SUR
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se encuentra breaker de potencia disparado, se restaura desde LC

	22/6/2021
	CR 79 AA x CL 44
	Falla comunicación
	Falla tarjeta control
	Se Programa y cambia tarjeta ARM, se verifica funcionamiento con la PRTG y RMS, OK

	22/6/2021
	CR 55 x CL 49
	Falla comunicación
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	22/6/2021
	CR 54 x CL 48
	Falla comunicación
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	22/6/2021
	CR 52 x CL 50
	Falla comunicación
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	22/6/2021
	CR 53 x CL 50
	Falla comunicación
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	22/6/2021
	CR 54 x CL 50
	Falla comunicación
	Sincronización
	Se sincroniza manualmente por vandalismo en cable de comunicación

	22/6/2021
	AV 80 x CL 44 cost SUR 
	Cruce Operación ok
	Falla circuitos pulsadores
	Se obliga PB4 en tarjeta 

	22/6/2021
	CR 47 x CL 67
	Cruce Operación ok
	Sin novedad
	Se realiza revisión en sitio, sin novedad

	23/6/2021
	CR 54 x CL 53 AV GREIFF
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Equipo queda fuera de servicio por vandalismo en cables de potencia, pendiente reparación de cables se informa al CIOS

	23/6/2021
	CR 63 A x CL 44 Macarena
	Falla comunicación
	Falla de comunicación
	Se ajustan cables de comunicación y se conecta router, se comprueba conectividad con la PRTG y RMS. OK

	23/6/2021
	CR 55 x CL 50
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se desconecta cable alimentación AC sonorizadores, se encuentra en el sitio hurto de 3 sonorizadores

	23/6/2021
	CR 46 x CL 47
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se desconecta cable de grupo vehícular SG8, pendiente reparación, equipo queda en control

	23/6/2021
	CR 46 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Vandalismo
	Se observa vandalismo en sonorizadores y tapas de cajas semafóricas, se informa novedad la CIOS

	23/6/2021
	CR 46 x CL 53
	Cruce Operación ok
	Vandalismo
	Se observa vandalismo en sonorizadores, se informa novedad la CIOS

	23/6/2021
	CR 46 x CL 54
	Cruce Operación ok
	Vandalismo
	Se observa vandalismo en sonorizadores, se informa novedad la CIOS

	23/6/2021
	CR 63 AA x CL 42 C
	Falla comunicación
	Falla de comunicación
	Se Programa y cambia tarjeta ARM, se verifica funcionamiento con la PRTG y RMS, OK

	23/6/2021
	CR 46 x CL 47
	Cruce Apagado
	Fusible quemado
	Se cambian fusibles de los SGs 3, 7 y 10

	23/6/2021
	CR 66 A x CL 33
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Pruebas con nueva programación con las ingenieras Lina y Angela

	23/6/2021
	CR 66 B x CL 33
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Pruebas con nueva programación con las ingenieras Lina y Angela

	23/6/2021
	CR 43 A x CL 31 
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Se realiza cambio de tarjetas ARM y de Control que tenía el equipo por solicitud de la ingeniera Lina}

	24/6/2021
	CR 57 x CL 58/59
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Cambio de fusibles de los SGs 10 y 17 

	24/6/2021
	CR 46 x CL 54
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Vandalismo en SGs 3, 6, 7 y 8 

	25/6/2021
	CR 46 x CL 54
	Cruce Apagado
	Acompañamiento
	Cambio de fusibles de los SGs 3, 6, 7 y 8

	25/6/2021
	CR 57 x CL 37
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se actualiza hora al corredor de la CR37

	26/6/2021
	CR 65 x CL 80
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en cables de potencia de los SGs 1 y 3

	27/6/2021
	CR 51 x CL 67 COST. NORTE
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en cables de potencia de los SGs 4, 5 y 8

	27/6/2021
	CR 65 x CL 80
	Cruce Apagado
	Fusible quemado
	Se cambian fusibles de los SGs 1 y 3  

	28/6/2021
	CR 51 x CL 67 COST. SUR
	Cruce en Intermitencia
	Intermitente
	Equipo nuevamente en modo control

	28/6/2021
	CR 47 x CL 53
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	 Se instala carga en el SG1 

	28/6/2021
	CR 43 A x CL 12 SUR
	Cruce Operación ok
	Sin novedad
	Equipo sin novedad

	28/6/2021
	CR 43 A x CL 1 SUR
	Falla comunicación
	Bloqueado
	Router bloqueado se restaura desde LC

	29/6/2021
	CR 65 x CL 80
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra equipo apagado por falla en SG3, se aísla cable y se restaura CL, pendiente instalar poste norte sur separador

	29/6/2021
	CR 64 C x CL 67 
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra cruce apagado y continua pendiente por reparación de cables de potencia

	29/6/2021
	CR 43 A x CL 1 SUR
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se restaura router y se comprueba la conectividad con el sistema PRTG y RMS

	29/6/2021
	CR 65 x CL 38   Cost. NORTE 
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en cables de potencia y comunicación, pendiente reparación

	29/6/2021
	CR 46 x CL 54
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en cables de potencia, pendiente reparación

	29/6/2021
	CR 49 x CL 52
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en cables de potencia, pendiente reparación del cable del SG3

	29/6/2021
	CR 46 x CL 57
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Se programa e instala tarjeta ARM con nueva programación para Metroplús, se verifica funcionamiento del cruce semafórico. 

	29/6/2021
	CR 43 A x CL 31 
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Se programan e instalan tarjetas de Control y ARM con nueva programación para Metroplús, se verifica funcionamiento del cruce semafórico, se instala detectores

	29/6/2021
	CR 50 FF x CL 8 SUR
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Se programa e instala tarjeta ARM con nueva programación, se verifica funcionamiento del cruce semafórico.

	29/6/2021
	CR 46 x CL 53
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se cambian fusibles del SG 3  

	29/6/2021
	CR 48 x CL 16 A
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura desde LC

	29/6/2021
	CR 43 A x CL 31 
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Acompañamiento al ingeniero Guillermo Gutiérrez.

	30/6/2021
	CR 66 B x CL 33
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura alarma menor en CL, se comprueba funcionamiento del cruce semafórico

	30/6/2021
	DIAG 74 B x CL 32 F   OCCIDENTAL
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se restaura router y se comprueba la conectividad con el sistema PRTG y RMS

	30/6/2021
	CR 45 x CL 66 A
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Equipo queda fuera de servicio por vandalismo en cables de potencia, pendiente reparación de cables. Se informa al CIOS

	30/6/2021
	CR 51 D x CL 59
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura alarma menor en LC y se comprueba funcionamiento del cruce semafórico

	30/6/2021
	CR 73 x CL 72 A (ENTRADA PILARICA)
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Equipo fuera de servicio por trabajos de EPM en el sector, se reporta al CIOS

	30/6/2021
	CR 65 x CL 38   Cost. SUR
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Falla en tarjeta ARM, se cambia tarjeta ARM cruce de nuevo en modo control, se repara cable de comunicación

	30/6/2021
	CR 68 A x CL 47 D
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se programa e instala tarjeta de control y se deja en modo control

	30/6/2021
	CR 45 x CL 66 A
	Cruce Apagado
	Corto circuito
	Se desconecta foto multa de los SGs 3 y 5 no dejan arrancar el equipo

	30/6/2021
	CR 50 x CL 56
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en cables de potencia en los SGs 1 y 2

	30/6/2021
	CR 70 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se restaura router desde LC






































· A continuación, se listan los controladores locales en los que se realizaron las tareas de mantenimiento y limpieza durante este mes: 

	CONTROLADOR
	REFERENCIA
	MES
	MANTENIMIENTO

	
	
	JUNIO
	LIMPIEZA
	BORNERAS 
	CABLES 
	TORNILLERÍA
	TARJETAS 
	BREAKER 
	COMUNICACIÓN

	09S06S
	EC - 2
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	39B0204
	EC - 1 ARM
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	39B74B
	EC - 1 ARM
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	39B77
	EC - 2
	24
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	39B79
	EC - 1 ARM
	24
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4048
	EC - 1 ARM
	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43D01S
	EC - 2 
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4801S
	EC - 2 
	4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4804S
	EC - 2 
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4810
	EC - 1 ARM
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4817S
	EC - 1 ARM
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4818CS
	EC - 2 
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5004S
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	50E02S
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	50FF08S
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	50FF12S
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5102S
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5112S
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	515232
	EC - 1 ARM
	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5202S
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5209S10S
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	521212AS
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5213S
	EC - 2 
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5225
	EC - 1 ARM
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5230
	EC - 2 
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	52534S6S
	EC - 1 ARM
	11
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	526264
	EC - 1 ARM
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5330
	EC - 1 ARM
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5330ª
	EC - 1 ARM
	4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5530
	EC - 1 ARM
	4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5530ª
	EC - 1 ARM
	4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5944
	EC - 1 ARM
	4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6336
	EC - 2 
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	63AA42C
	EC - 1 ARM
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	63C42C
	EC - 2 
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6502
	EC - 1 ARM
	11
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6505
	EC - 1 ARM
	11
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6520
	EC - 1 ARM
	11
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6523
	EC - 2
	11
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6525
	EC - 1 ARM
	11
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6530
	EC - 1 ARM
	4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6530ª
	EC - 1 ARM
	4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6533
	EC - 1 ARM
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6538
	EC - 1 ARM
	22
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6580
	EC - 1 ARM
	11
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66A33
	EC - 1 ARM
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66B01
	EC - 1 ARM
	18
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66B30
	EC - 1 ARM
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66B30A
	EC - 1 ARM
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66B32F
	EC - 1 ARM
	22
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66B33
	EC - 1 ARM
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66B65
	EC - 1 ARM
	18
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	69B30
	EC - 1 ARM
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7002PS
	EC - 2 
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7009
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7014
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	701619
	EC - 1 ARM
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7024
	EC - 1 ARM
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	702728
	EC - 1 ARM
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	702930
	EC - 1 ARM
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7030ª
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7032
	EC - 2 
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7304
	EC - 1 ARM
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	73B39B
	EC - 2 
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7433
	EC - 1 ARM
	24
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7474B
	EC - 1 ARM
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	74B32F
	EC - 1 ARM
	18
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7574B
	EC - 2 
	18
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7611
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7614
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	762025
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	762728
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	762930
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7630ª
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7631
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7632B
	EC - 1 ARM
	18
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7633A32F
	EC - 1 ARM
	24
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7634
	EC - 1 ARM
	24
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	777830
	EC - 1 ARM
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7830ª
	EC - 1 ARM
	18
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7832
	EC - 2 
	18
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7833
	EC - 1 ARM
	25
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8001S
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8002
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8006
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8009
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8014
	EC - 2 
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8020ª
	EC - 1 ARM
	25
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	802125
	EC - 1 ARM
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8028
	EC - 1 ARM
	25
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	803030A
	EC - 1 ARM
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8032
	EC - 1 ARM
	25
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8033
	EC - 1 ARM
	25
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	808133
	EC - 1 ARM
	25
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	823030A
	EC - 1 ARM
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	82A28
	EC - 2
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8319
	EC - 1 ARM
	25
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	832930A
	EC - 1 ARM
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8332
	EC - 2
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8730
	EC - 2 
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	BULERÍAS
	EC - 1 ARM
	18
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	CIR139B
	EC - 2 
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	NOEL
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	SAMEIN
	EC - 2 
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	ZOOLOG
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X













2.5	RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 

En resumen, las cantidades de obra ejecutadas en el segundo mes del contrato fueron las siguientes:




	Ítem 
	 DESCRIPCIÓN 
	CONTRACTUAL
	ACTA 2

	
	
	 Un. 
	Cant. 
	 Vr. Unitario  
	CANTIDAD

	 
	 REPUESTOS CONTROLADORES PEEK TRAFFIC REF. EC-2 
	 
	 
	 
	 

	1
	Suministro de tarjetas EC-1 ARM para adaptar controladores Peek Traffic referencia EC-1 a funcionalidad de controladores Peek Traffic referencia EC-2 
	  UN  
	1
	 $ 4.664.654 
	

	2
	Suministro de tarjeta de control CPU para controladores Peek Traffic referencia EC-1 
	  UN  
	1
	 $ 6.819.643 
	 

	3
	Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1  
	 UN 
	5
	 $ 6.164.677 
	1 

	4
	Suministro de panel de extensión para tarjetas LCM, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1  
	 UN 
	1
	 $ 1.756.303 
	1

	5
	Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1 
	  UN  
	1
	 $ 477.585 
	 

	6
	Suministro de tarjeta de control CPU para controladores Peek Traffic referencia EC-2 
	  UN  
	1
	 $ 6.819.643 
	 

	7
	Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 
	  UN  
	1
	 $ 6.164.677 
	 

	8
	Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 
	  UN  
	1
	 $ 489.290 
	

	9
	Suministro de cables y conectores para tarjetas de pulsadores y/o detectores, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 
	  UN  
	5
	 $ 1.404.342 
	

	10
	Suministro de panel de extensión para tarjetas LCM, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 
	 UN 
	2
	 $ 1.756.303 
	 

	11
	Suministro de fuente de alimentación 24 V DC para tarjetas de controladores locales PEEK Traffic, referencia EC-2 
	  UN  
	1
	 $ 1.508.843 
	 

	 
	 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 
	 
	 
	 
	 

	12
	Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca PEEK instalados en vía (controladores locales). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales con los sistemas de medición de tiempos de viaje, paso por prioridad para servicio público y red de banda ancha para comunicaciones.  
	 MES 
	9
	 $ 48.965.817 
	1

	13
	Servicio de mantenimiento del software RMS marca PEEK 
	 MES 
	9
	 $ 8.849.101 
	1

	14
	Reprogramación controladores locales marca PEEK TRAFFIC referencias EC-1, EC-1 ARM o EC-2  
	 UN 
	84
	 $ 324.717 
	10



































	3. ÁREA ADMINISTRATIVA




3.1 PERSONAL

El contratista cuenta con personal calificado, destinado para la administración del contrato y para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos que conforman la red de semáforos de la ciudad de Medellín. 

En el siguiente cuadro, se relaciona el equipo de trabajo que hace parte del contrato y su lista de chequeo de seguridad social


	PERÍODO COTIZACIÓN
	NOMBRE TRABAJADOR
	IDENTIFICACIÓN
	NÚMERO PLANILLA
	PAGO SALUD
	PAGO PENSIÓN
	PAGO ARP
	TOTAL, PAGADO EN EL PERIODO

	JUNIO DE 2021
	LUIS FELIPE LÓPEZ ÁLVAREZ
	71.777.277
	7802266563
	254.300
	1.080.500
	33.200
	1.368.000

	JUNIO DE 2021
	IVÁN DE JESÚS GARCÍA G.
	71.645.733
	7802266563
	147.400
	626.400
	160.300
	934.100

	JUNIO DE 2021
	JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ G.
	71.753.008
	7802266563
	94.000
	375.700
	102.200
	571.900

	JUNIO DE 2021
	ORLANDO GARCÍA CIRO.
	1035419719
	7802266563
	88.900
	355.500
	96.700
	541.100

	JUNIO DE 2021
	JEISON VIDAL DURANGO
	1152206789
	7802266563
	88.900
	355.500
	154.700
	599.100

	JUNIO DE 2021
	ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR
	71.702.094
	7802266563
	49.000
	196.000
	53.300
	298.300

	JUNIO DE 2021
	WILSON FERNANDO GIRALDO
	75.102.799
	7802266563
	158.400
	673.100
	20.700
	852.200











3.2 EQUIPOS
Las tarjetas de repuesto para equipos de control local ofrecidos por el contratista son de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC, cuya fábrica se encuentra en Holanda.

· Tarjetas de control para controladores locales referencia EC – 1 ARM y EC – 2: Peek Traffic B.V, de Holanda.

· Tarjetas ARM para repotenciación de controlador local EC – 1 a controlador local EC – 2: Peek Traffic B.V, de Holanda.

· Tarjetas de potencia: Peek Traffic B.V, de Holanda.

· Paneles de extensión para tarjetas LCM.




































	4. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA




4.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE INVERSIÓN

El contratista presenta el segundo avance de obra del contrato, correspondiente al mes de junio de 2021. El valor del Acta número 2 es de $ 82.089.850,92 (Ochenta y dos millones ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos con noventa y dos centavos).

Hasta la fecha, se ha tenido un tiempo de ejecución de 2 meses y se ha cumplido con el PAC propuesto por el municipio para el desarrollo de este contrato.





4.2 CONTROL DE PAGOS


4.2.1 PAGOS AL CONTRATISTA 


	VALOR DEL CONTRATO
	$ 735.025.907 

	
	

	VALOR ACTA No.1
	$ 81.241.071,52

	
	

	VALOR ACTA No.2
	$ 82.089.850,92

	
	

	TOTAL FACTURADO
	$ 163.330.922,44























	5. INFORME JURÍDICO



Estado de las garantías del contrato:


	NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

	NÚMERO DE POLIZA
	2975177 – 6 

	TOMADOR
	CIVILEC SAS

	ASEGURADO
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

	BENEFICIARIO
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

	DESDE
	29 – 04 – 2021 

	HASTA
	09 – 01 – 2025 





	COBERTURAS
	VIGENCIA
	VALOR ASEGURADO EN PESOS
	

	
	DESDE
	HASTA
	
	

	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
	29-04-2021
	10-05-2022
	73.502.591,00
	

	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	29-04-2021
	09-01-2025
	36.751.295,00
	

	CALIDAD DE SERVICIO
	29-04-2021
	10-05-2022
	73.502.591,00
	





	CONTRATO NRO. 4600090168 DE 2021

OBJETO:
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

















	6. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



6.1	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Introducción
La empresa CIVILEC en cumplimiento a los establecido en la ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015 y demás normatividad vigente aplicable, ha estructurado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la construcción conjunta entre la empresa y los trabajadores, de la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Para su efecto, CIVILEC aborda la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá́ cumplir con los propósitos del SG-SST. 

El SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidad al tamaño y características de la empresa, para centrarse en la identificación y control de los peligros y riesgos asociados con su actividad.

El presente informe recopila la gestión realizada por la empresa Civilec, durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2021.  


Identificación y actualización de requisitos legales aplicables

Un aspecto importante dentro del SG – SST es la matriz de requisitos legales, la cual compila las normas aplicables a la empresa, de acuerdo con la actividad ejecutada y riesgos generados, es por esta razón que Civilec incorpora dentro de su plan de trabajo dicha matriz, y durante el mes de junio, se continúa con la revisión y actualización de la normatividad legal. 


Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)
.
[bookmark: _Toc42248141][bookmark: _Toc42247979][bookmark: _Toc42117791]En el mes de junio se cumplió con la agenda del COPASST, realizando reunión el día 25 de junio de 2021, a través de videoconferencia, con el objetivo de dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID – 19, dispuesto por CIVILEC y aprobado por la alcaldía de Medellín, en el que se establece limitar la realización de reuniones presenciales, procurando emplear los medios tecnológicos para disminuir el contacto persona – persona y minimizar la posibilidad de contagio.







Comité de Convivencia Laboral (COCOLAB)

En el mes de junio el comité de convivencia laboral sesionó el día 23, dando cumplimiento a la programación establecida, una vez conformado el equipo de trabajo. En general se observa buena disposición de los integrantes y deseo de trabajar por mantener un buen ambiente laboral.


Programa de capacitación y entrenamiento 

CIVILEC cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento con el propósito de brindar conocimiento en seguridad y salud en el trabajo necesarios para desempeñar sus actividades en forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares de seguridad. Este programa incluye una identificación de las necesidades de entrenamiento en SST de acuerdo con las competencias requeridas por cargo y su actualización de acuerdo con las necesidades de la empresa.

En el mes de junio del 2021, se realizó la siguiente capacitación:

·  Riesgo eléctrico

CIVILEC implementó dentro de su proceso de capacitación, difusión de información preparada con contenido apto de acuerdo con el área a capacitar.


Programa para el manejo de maquinaria y equipos en obra

Para efecto de las labores ejecutadas por Civilec, se cuenta con la siguiente maquinaria y equipo, la cual es objeto de inspección regular:

· Herramientas manuales
· Multímetros
· Pinzas voltiamperimétricas
· Zunchadora 
· Motocicletas 

En la siguiente tabla se relaciona de forma detallada los vehículos con los que cuenta Civilec para efecto de ejecutar sus actividades misionales:

	#
	EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	PLACA
	MOTOR
	SERIAL CHASIS
	UBICACIÓN
	OPERADOR
	PROPIETARIO

	1
	Motocicleta
	Yamaha
	2018
	MHG06E
	G3F3E0010122
	9FKRG2210J2010122
	Contrato de Mantenimiento
	José Ignacio Jiménez
	Civilec SAS

	2
	Motocicleta
	Yamaha
	2018
	MHG07E
	G3F3E0010130
	9FKRG221XJ2010130
	Contrato de Mantenimiento
	Iván García
	Civilec SAS

	3
	Motocicleta
	Yamaha
	2018
	MHG08E
	G3F3E009804
	9FKRG221XJ2009804
	Contrato de Mantenimiento
	Isaías García Escobar
	Civilec SAS

	4
	Motocicleta
	Yamaha
	2016
	EIN01E
	G3F3E0003622
	9FKRG221G2003622
	Contrato de Mantenimiento
	Jeison Vidal
	Civilec SAS

	5
	Motocicleta
	Yamaha
	2016
	EIN02E
	G3F3E0004183
	9FKRG2210G2004183
	Contrato de Mantenimiento
	Orlando García
	Civilec SAS



Civilec cuenta con el programa de inspecciones por medio del cual se coordinan las diferentes revisiones necesarias para verificar el estado de herramientas, maquinaria y equipo.


Programa de elementos de protección personal

La empresa cuenta con un programa de EPP por medio del cual realiza la identificación técnica de los elementos de protección personal requeridos por actividades que se desarrollan en la empresa. Se llevan registros de la entrega de los elementos a los trabajadores y del entrenamiento sobre el uso y mantenimiento. La empresa realiza y registra inspecciones periódicas para verificar el estado y uso de los elementos entregados. 

En el mes de junio se realiza la entrega de elementos de protección personal. CIVILEC cumple con el suministro y entrega de elementos de protección personal de acuerdo con el riesgo y actividad que desarrollan cada uno de los colaboradores, los requerimientos de elementos de protección personal se encuentran definidos en la matriz de elementos de protección personal.


Programa de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas 

El desarrollo del programa de mantenimiento en las instalaciones locativas de la empresa CIVILEC, maquinaria y equipo relacionado con las tareas de mantenimiento periódicas necesarias, priorizando la prevención de incidentes o deficiencias en las instalaciones y equipos que puedan ocasionar daños a personas o restricción de la operatividad, mediante inspecciones regulares y desarrollo de actividades programadas y no programadas de acuerdo a lo identificado, en instalaciones, equipos, materiales, etc., procurando propiciar y mantener un buen ambiente de trabajo en áreas adecuadas, y equipos con buenas condiciones de operatividad, creando una cultura de preservación y cuidado realizada ajustándose a un estricto control de gastos. 

Las necesidades de mantenimiento en el caso de los equipos como motocicletas y vehículos son determinados con base en la ficha técnica del equipo, recomendaciones de casa matriz y del centro técnico certificado donde se ejecutan las labores de mantenimiento.

Para el caso de las motocicletas se debe realizar su mantenimiento cada 2000 – 3000 km.

En el mes de junio del 2021, se realiza el diligenciamiento de preoperacionales de forma virtual, la regularidad en el empleo de estos formularios trae varios beneficios, entre ellos, reduce la transferencia de documentos, mejora el compromiso del personal en cuanto a su diligenciamiento oportuno y permite identificar con mayor eficacia las necesidades críticas de mantenimientos. 



En el mes de junio, se realizó la revisión técnico – mecánica de las cinco (5) motos al servicio de CIVILEC.


Programa de orden y aseo

La empresa cuenta con un programa de orden y aseo que busca generar espacios de trabajo seguros y con condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. El programa incluye además de capacitaciones y sensibilizaciones regulares sobre la importancia del orden en los lugares de trabajo, hasta inspecciones regulares en frentes de operatividad.


Programa de inspecciones

La empresa cuenta con un programa completo de inspecciones de seguridad que incluyen: 

· Inspecciones de orden y aseo
· Inspecciones de EPP
· Inspecciones de equipos y herramientas críticas
· Inspecciones de vehículos 

Durante el mes de junio de 2021, se ejecutaron las siguientes inspecciones:

· Inspección locativa de frentes de trabajo   
· Inspección planeación de actividades 
· Inspección preoperacional de maquinaria y equipo (consolidado digital)


Exámenes médicos ocupacionales

En el mes de junio, se inicia con el agendamiento de los exámenes médicos aplicables para los cinco integrantes del área operativa.

En el mes de julio, se dará informe sobre los conceptos de aptitud laboral.


Identificación de peligros y riesgos con la participación de los colaboradores  

Durante este mes, se inicia con la actualización de la matriz de peligros y riesgos, empezando de forma lógica con la promoción de la participación de los colaboradores en la identificación de peligros y riesgos, razón por la que se difundió cuestionario en Google forms, con el objetivo de que cada uno de los integrantes de la empresa participe.


Protocolo de bioseguridad para prevención del Covid – 19 

En concordancia con el panorama mundial y el registro de casos positivos en territorio colombiano, el gobierno nacional en el marco de sus competencias decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, considerando la necesidad de impartir orientaciones en materia de protección y de obligatorio cumplimiento. 

CIVILEC adaptándose al panorama internacional y nacional actual y a las nuevas regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional ha elaborado el documento “Protocolo de bioseguridad para la prevención del Covid – 19”, que contiene las directrices que son de obligatorio cumplimiento, por parte de nuestros colaboradores, con el fin de reducir la posibilidad de contagio y transmisión del virus en nuestra organización.


Seguimiento al cumplimiento del protocolo de ingreso a sedes

CIVILEC tiene establecido su protocolo de bioseguridad, el cual incluye la desinfección de zapatos y manos, al ingreso de la sede administrativa. Además, se instruye al personal sobre la importancia de informar en caso de presentar síntomas de alarma.


Seguimiento al cumplimiento de prácticas documentadas en el protocolo de bioseguridad

Algunas de las prácticas establecidas en el protocolo de bioseguridad como de obligatorio cumplimiento, se describen a continuación:

· Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.
· Evitar tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos y, en general, la cara.
· Realizar desinfección de herramientas y equipos que deberán ser desinfectados al iniciar y finalizar las actividades laborales. 
· Los vehículos y medios de transporte empleados para el desplazamiento del personal son desinfectados al inicio y finalización de la jornada laboral. 
· Uso de tapabocas de manera permanente en lugares públicos y de trabajo.
· Todo el personal debe realizar lavado de manos al menos 1 vez cada tres horas durante 20 o 30 segundos.

El equipo del SG-SST de CIVILEC regularmente inspecciona que el personal este implementando adecuadamente las prácticas y procedimientos.

En el marco del protocolo de bioseguridad, regularmente se comparte por medio de WhatsApp información de sensibilización sobre el covid – 19 y difusión de prueba de síntomas.


Asistencia a capacitaciones 

El presente indicador expresa la relación entre el número de personas convocadas a la capacitación y los asistentes, para el mes de junio de 2021, se cuenta con grado satisfactorio de cumplimiento, el cual se puede observar en el siguiente gráfico
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Indicador de investigaciones de accidentes laborales

En el mes de junio de 2021 no se presentaron accidentes laborales, razón por la cual no se realizan investigaciones.
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Indicadores de ausentismo por accidente laboral

En el mes de junio no se presentaron accidentes laborales
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El indicador de frecuencia y tasa de accidentalidad representa el número de accidentes laborales ocurridos en lo transcurrido del año, y el de severidad e índice de lesiones incapacitantes, la magnitud de este. A mayor magnitud, más días de incapacidad generados. 

Los anteriores indicadores son favorables para CIVILEC, lo cual habla de la eficacia del conjunto de medidas preventivas y de seguridad que se llevan a cabo en la empresa.


Indicadores de ausentismo por enfermedad general

En el mes de junio no se presenta ausentismo laboral por enfermedad general
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Conclusiones

· CIVILEC ejecuta la implementación de los programas de seguridad y salud en el trabajo del protocolo de bioseguridad con el objeto de cumplir con la normativa, generar conciencia colectiva de autocuidado y disminuir las afectaciones de posible ocurrencia sobre la salud de los trabajadores.

· CIVILEC es una empresa comprometida con el bienestar de la población trabajadora, procurando la minimización de impactos negativos, mediante la implementación de programas, procedimientos y controles.
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(] R _07_06 2021 backup 0706/2021 11:14p... BACKLP Fle 610,008
(] 0606 2021 backup 06/06/2021 11:14p... BACKLP Fle 07,366 K8
(] R _05_06 2021 backup 05/06/2021 11:14p... BACKLP Fle 6047908
(] R _04_06 2021 backup 04/06/2021 11:14p... BACKLP Fle 602,046 k8
(] R _03 06 2021 backup 03/06/2021 11:14p... BACKLP Fle 59,555k
(] R _02_06 2021 backup 02/06/2021 11:15 p... BACKLP Fle 595,59 K8
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2021-06-30 NessageDispatchlunl : Received state sync for NODE_IDENTITY/L76 =l
2021-06-30 DeviceSyncStateManagerInpl : Recevied sync event [EcZAlertControllerStateSync]
2021-08-30 Alarnprocessor : Applied defimition system
2021-08-30 NoaeALarus Curcent node alara state: 176/1010_[37RL/R] true 176/1010_(24R1/R] tra 176/1010_[22R1/R] true 176/1010_[21RI/R] true 176/1010_[S4RL/R] true 176/101012_[1] true 176/1010_[27R1/R] true 176/101003_1] true
2021-08-30 Nodehlorns  : Wew alarm state: 176/101012_[1] true 176/101003_[1] true
2021-08-30 StatusliansgerService  : recsived status [( TLCRoleStatus, nodel none], plan=(12], planReason=[calendar] }, ( NodeStatus, nodeId=[176], healthitatus~[attention], statusType[mulll, originstor-(] ),
2021-08-30 hesionablefxtension  : stored assignable ( TLCRoleStatus, nodel {none], plan=(12], plarReason=(calendar] )
2021-08-30 hosionablefxtension  : stored assignable ( NodeStatus, nodeId=[176], healthitatus-[atcention], sterusType(mulll, originator-(] )
2021-08-30 hesignablefxtension  : stored assignable  AlertPlusControllerStatus, stat=[(10, 0, 0, 0)], faults=[(38)] )
2021-08-30 hesignablefxtension  : stored assignable  EC25tatus, nodeld=(176], flage=[[13ave. ang. String;@106e535] )
2021-08-30 InfueueComnection ¢ Dispatching EczhlertControllerstatesme
2021-08-30 CentralbxternalQueusCommmication | ¢ Received nessage ExternalComliessage
2021-08-30 HessageDispatchlupl  : Dispatching payload of type class h.peek.ect.model.EczhlertControlleritatesyns
2021-08-30 HessageDispatehlupl  : Received state syic for NODE_IDENTITI/130
2021-06-30 DeviceSyncStateManagerInpl : Recevied sync event [EcZAlertControllerStateSync]
2021-08-30 Alarnprocessor : Applied defimition system
2021-08-30 NoaeALarus Curcent node alara state: 130/1010_[24RL/R] true 130/1010_{3134R1/R] true 130/101012_[1] true 130/101005_[1] true
2021-08-30 NoaeALarus Vew alaru stare: 130/101012_[1] true 130/101003_{1] true
2021-06-30 StatusManagerService : received status [{ TLCRoleStatus, nodeld=[130], sigmaMode=[on], sigmalReason=[none], plan=[12], planReason=[calendar] }, { NodeStatus, nodeId=[130], healthStatus=[attention], statusType=[null], originator=[] },
2021-06-30 AssignableExtension stored assignable { TLCRoleStatus, nodeld=[130], sigmalMode=[on], signalReason=[none], pl 12], planReason=[calendar] }
2021-06-30 AssignableExtension stored assignable { NodeStatus, nodeld=[130], healthStatus=[attention], statusType=[null], originator=[] }
2021-08-30 hesignablefxtension  : stored assignable  AlertPlusControllerStatus, stat=[(10, 0, 0, 0)], faults=[(38)] )
2021-08-30 hesignablefxtension  : stored assignable  EC25tatus, nodeld=(130], flags=[[13ave. ang. String;@15a6a86] )
2021-08-30 InfueueComnection ¢ Dispatching EczhlertControllerstatesme
2021-08-30 CentralbxternalQueusCommmication | ¢ Received nessage ExternalComliessage
2021-08-30 HessageDispatchlupl  : Dispatching payload of type class h.peek.ece.model.EczhlertControlleritatesyns
2021-08-30 HessageDispatehlupl  : Received state syic for NODE_IDENTITI/LTS
2021-06-30 DeviceSyncStateManagerInpl : Recevied sync event [EcZAlertControllerStateSync]
2021-08-30 Alarnprocessor : Applied defimition system
2021-08-30 NodeAlarns  : Current node alara state: 176/1010_[37RL/R] true 176/1010_[24R1/R] true 176/1010_[22R1/R] true 176/1010_[2IRL/R] true 176/1010_(34RL/R] true 176/101012_[1] true 176/1010_[27RL/R] true 176/101005_[1] true
2021-08-30 NodeAlarns  : Wew alarm state: 176/1010_[37RL/R] true 176/101012 [1] true 176/101003_1] true
2021-08-30 Statusltanagerfervice  © received status [( TLCRoleStatus, nodeld=[176], sionallode=[on], sigmalReason=(none], plan=[12], planReason=lcalendar] }, ( NodeStatus, nodeId=[176], healthitatus~[attention], statusTypes[mulll, originstor=(] ),
2021-06-30 AssignableExtension : stored assignable { TLCRoleStatus, nodeld=[176], signaMode=[on], signalReason=[none], plan=[12], planReason=[calendar] }
2021-06-30 AssignableExtension stored assignable { NodeStatus, nodeId=[176], healthStatus=[attention], statusType=[null], originator=[] }
2021-08-30 hesionablefxtension  : stored assignable  AlertPlusControllerStatus, stat=[(10, 0, 0, 0)], faults=[(38)] )
2021-08-30 hesignablefxtension  : stored assignable  EC25tatus, nodeld=(176], flags=[[13ave. ang. String;149a877] )
2021-08-30 IndueueComection Dispatching EcZAlertControllerstatesyme
2021-08-30 CentralbxternalQueusCommmication | ¢ Received nessage ExternalComliessage
2021-08-30 HessageDispatchlupl  : Dispatching payload of type class hr.peek.ect.model.EczhlertControlleritatesyns
2021-08-30 HessageDispatehlupl  : Received state syic for NODE_IDENTITY/1235
2021-06-30 DeviceSyncStateManagerInpl : Recevied sync event [EcZAlertControllerStateSync]
2021-08-30 Alarnprocessor : Applied defimition system
2021-08-30 NoaeALarus Curcent node alara state: 1235/1010_[292R1/R] true 1235/1010_[22R1/R] true 1235/101012_{1] true 1295/1010_[32RL/R] true
2021-08-30 NodeAlarns  : Wew alarm state: 1235/1010_[22RL/R] true 1235/101012_[1] true
2021-06-30 StatusManagerService received status [{ TLCRoleStatus, nodeld=[1235], sigmalMode=[on], signalReason=[none], pl: 1], planReason=[calendar] }, { NodeStatus, nodeId=[1235], healthStatus=[attention], statusType=[null], originato: N
2021-06-30 AssignableExtension stored assignable { TLCRoleStatus, nodeld=[1235], signalode=[on], signalReason=[none], plan=[1], planReason=[calendar] }
2021-06-30 AssignableExtension stored assignable { NodeStatus, nodeId=[1235], healthStatus=[attention], statusType=[null], originator=[] }
2021-08-30 hesimablebxtension  : storsd assignable  AlercPlusConcrollerstatus, state[(10, 0, 0, 0)], faults-[(1, 3, 39)] )
2021-06-30 AssignableExtension stored assignable { EC25tatus, nodeld=[1235], flags=[[Ljava.lang.String;@B15e£731] }
2021-08-30 IndueueComection Dispatching EcZAlertControllerstatesyme
2021-08-30 CentralbxternalQueusCommmication | ¢ Received nessage ExternalComliessage
2021-08-30 HessageDispatchlupl  : Dispatching payload of type class h.peek.ece.model.EczhlertControlleritatesyns
2021-08-30 HessageDispatehlupl  : Received state syic for NODE_IDENTITI/LTS
2021-06-30 DeviceSyncStateManagerInpl : Recevied sync event [EcZAlertControllerStateSync]

2021-06-30

AlaruProcessor : Applied definition system
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TOP10 VPN Clients by duration

Total duration: 18 days 04:05:30
Number of users: 16

Service Traffic Duration # of connections
unal SSL VPN 19.4 MB 3 days 22:02:04 21.56 12
ivan SSL VPN 12.4 GB 10.43 27
pamela SSL VPN 382.5 MB 10.12 38
fernando SSL VPN 5.0 GB 9.95 11
[ieison SSL VPN 4.8 GB 9.10 43
cristian SSL VPN 124.8 MB 8.90 25
[iosejimenez SSL VPN 9.1GB 6.39 25
lorlando SSL VPN 7.3GB 5.73 25
bigdata SSL VPN 442.9 MB 4.83 20
adimot SSL VPN 3.4GB 4.67 2
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Traffic - (eth3) (Monthly)
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Traffic - WIFI_CIOS (eth4) (Monthly)
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Traffic - CCTV_Metro (eth6) (Monthly)
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Traffic - Internet_FO_entidad (eths8) (Monthly)
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Traffic - Internet_DSL (ppp0) (Monthly)
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TOP10 dropped source hosts
Total dropped packets: 12 230 586
Source IP Hostname Packets

lan 192.168.50.101 ip_priv_srv_snmp 192.168.50.101 8116 087 66.36
lan 192.168.50.168 ip_priv_adimot_192.168.50.168 1187 856 9.71
lan 192.168.50.126 Operador-2-2_192.168.50.126 355 495 291
lan 192.168.60.228 192.168.60.228 180921 1.48
lan 192.168.50.209 192.168.50.209 58 711 0.48
[gb 89.248.165.200 recyber.net 54 205 0.44
[gb 89.248.165.201 recyber.net 52193 0.43
nl 185.216.140.71 185.216.140.71 28877 0.24
us 52.86.191.46 ec2-52-86-191-46.compute-1.amazonaws.com 26053 0.21
us 51.81.51.165 ip165.ip-51-81-51.us 22 464 0.18
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TOP10 dropped destination hosts

Total dropped packets: 12 230 586

Destination IP Hostname Packets
lan 172.16.0.250 172.16.0.250 1447 497 11.84
lan 172.16.0.101 172.16.0.101 724 013 5.92
lan 172.16.1.251 172.16.1.251 605 990 4.95
lan 172.16.0.102 172.16.0.102 603 405 493
lan 172.16.3.99 172.16.3.99 602 916 493
lan 172.16.0.121 172.16.0.121 482 858 3.95
lan 172.16.2.1 172.16.2.1 440 702 3.60
lan 172.20.1.178 172.20.1.178 395617 3.23
lan 172.16.2.2 172.16.2.2 385 430 3.15
co 200.122.220.226 Internet FO_entidad (Address) 379 822 3.11
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|TCP 19000 1186917 9.70
|TCP 49172 353 991 2.89
|UDP 8905 180 915 1.48
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|TCP 8291 76 505 0.63
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MICROSOFT-DS |TCP 445 63 498 0.52
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TOP10 Attacker
Total attack events: 272
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TOP10 Attack Targets
Total attack events: 272

Destination IP Hostname Events
lan 192.168.60.1 \WIFI_CIOS (Address) 111 40.81
lan 192.168.50.246 ip_priv_gde 192.168.50.246 69 25.37
lan 192.168.50.232 ip_priv_orion_nuevo_192.168.50.232 61 22.43
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lan 192.168.2.1 192.168.2.1 6 221
lan 192.168.50.200 MagquinaPrueba_192.168.50.200 2 0.74
co 190.157.8.100 triara-cache-res.claro.net.co 1 0.37
co 190.157.8.109 megacenter-1-cache-res.claro.net.co 1 0.37
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RMS: Ping 1

Plazo de tiempo de informe:
Horas de informe:
Tipo de sensor:

Sonda, grupo, dispositivo:

Estadisticas de tiempo disponible:
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24/7

Ping (30 s Intervalo)

Servidor PRTG > Servidores Virtuales > RMSMEDELLIN-01 (Servidor RMS)
Disponible: 99,965 %[l [30d 18h 03m 32s] Fallo:
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Historia de estado de sensor

Estado
Disponible
Desconocido
Disponible
Desconocido
Fallo
Disponible
Fallo

Disponible

Fecha Hora

30/05/2021 19:11:36 - 01/06/2021 0:00:00 [  (=01d 04h 48m 235)
30/05/2021 18:10:46 - 30/05/2021 19:11:36 [l (=01h 00m 505)
30/05/2021 0:55:16 - 30/05/2021 18:10:46 [N (=17h 15m 29s)
29/05/2021 23:27:25 - 30/05/2021 0:55:16 [l (=01h 27m 50s)
29/05/2021 23:21:55 - 29/05/2021 23:27:25 | (=05m 305)
29/05/2021 23:07:50 - 29/05/2021 23:21:55 [Hl (=14m 045)
29/05/2021 23:07:20 - 29/05/2021 23:07:50 [l (=30s)

24/05/2021 0:24:41 - 29/05/2021 23:07:20 [  (=05d 22h 42m 395)
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RMS: HTTP - RMS
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