ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas aplicando el criterio de cumple o no cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.
PROPONENTE   _______________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento




	ITEM
	DISCRIPCION DEL ELEMENTO
	MEDIDA
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	FILTROS MASCARA FULL FACE                            
	UNIDAD 
	20
	
	

	2
	GAFAS DE PROTECCION ANTIFLUIDOS CON FILTO UV
	UNIDAD 
	30
	
	

	3
	GUANTES DE NITRILO AZUL
	UNIDAD
	100
	
	

	4
	GUANTES DE NITRILO NEGRO 
	UNIDAD
	100
	
	

	5
	BOLSA COLOR BLANCA PARA EMBALAR CADÁVER FABRICADA EN POLIETILENO CALIBRE 7 DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES 1.05 METROS X 2.15 METROS, CON CREMALLERA PLÁSTICA CENTRAL VERTICAL REFORZADA CON POLIAMIDA Y REFUERZOS EN NILÓN VIRA EN SUS CIERRES LATERALES. IMPRESIÓN INDELEBLE A UNA TINTA COLOR NEGRO, LOGO INSTITUCIONAL (ESCUDO) Y TEXTO POLICIA NACIONAL. RESITENCIA MINIMA DE LA BOLSA Y LAS COSTURAS DEBE SER DE 160 KILOGRAMOS.
	UNIDAD
	150
	
	

	6
	TRAJES DE BIOSEGURIDAD
	UNIDAD
	200
	
	














	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

	ITEM
	DESCRIPCION
	IMAGEN
	ESPECIFICACION ADICIONAL
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	






1
	FILTROS MASCARA FULL FACE 
	[image: ]
	Filtros ligeros que se acoplan a la pieza facial mediante un ajuste tipo bayoneta. Vapores orgánicos1 , gases inorgánicos gases ácidos y amoniaco, clase 1
	
	

	2
	




GAFAS DE PROTECCION ANTIFLUIDOS CON FILTO UV 
	[image: ]








	Gafas de seguridad virtua 3m ao safety para la protección contra radiación uv, radiación solar excesiva y protección contra el impacto de partículas de alta velocidad. cubrimiento lateral para mayor visibilidad y protección. construido en 3 piezas de: policarbonato, color lente: claro, gris, azul y tipo espejo sujetadores: flexibles con bisagras
	
	

	3
	GUANTES DE NITRILO AZUL 
	[image: ]
	Delgada capa de nitrilo azul que permite una alta sensibilidad al tacto y destreza. Estos guantes ofrecen protección contra aceites, grasas y combustibles y se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al Látex. Los guantes se pueden usar indistintamente en ambas manos (son ambidiestros) y las puntas de los dedos son texturizadas para mejorar el agarre en seco y en húmedo.

	
	

	4
	GUANTE NITRILO NEGRO 
	[image: Resultado de imagen para GUANTES DE NITRILO NEGRO]








	Delgada capa de nitrilo negro que permite una alta sensibilidad al tacto y destreza. Estos guantes ofrecen protección contra aceites, grasas y combustibles y se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al Látex. Los guantes se pueden usar indistintamente en ambas manos (son ambidiestros) y las puntas de los dedos son texturizadas para mejorar el agarre  seco y en húmedo.

	
	

	5
	BOLSAS PARA EMBALAR CADAVERES
	[image: ]
	Bolsa color blanca para embalar cadáver fabricada en polietileno calibre 7 de alta resistencia, dimensiones 1.05 metros x 2.15 metros, con cremallera plástica central vertical reforzada con poliamida y refuerzos en nilón vira en sus cierres laterales. Impresión indeleble a una tinta color negro, logo institucional (escudo) y texto POLICIA NACIONAL.
RESITENCIA MINIMA DE LA BOLSA Y LAS COSTURAS DEBE SER DE 160 KILOGRAMOS.

	
	

	6
	TRAJES DE BIO SEGURIDAD
	[image: ]









	



Cremallera frontal
Elásticos en las mangas y tobillos
Resistente a líquidos bajo presión.
Permite la salida del vapor del sudor y la humedad

	
	



	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES VERIFICABLES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Los elementos deben ser nuevos y de primera calidad, para lo cual se realizara una verificación de todos los elementos que la conforman por parte de la unidad de tránsito y transporte
	
	

	2
	El oferente debe comprometerse por escrito a remplazar en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la entrega de los bienes, aquellos que no cumplan con las especificaciones técnicas o que presenten imperfecciones de fábrica, por otros que cumplan con las mismas condiciones técnicas aquí señaladas.  Los elementos producto del cambio deben ser recogidos y entregados en la Ciudad de Ibagué en el almacén de intendencia de la Policía Metropolitana de Ibagué SIN COSTO ADICIONAL
	
	

	3
	El Oferente favorecido deberá asumir todos los costos directos e indirectos, incluidos almacenamiento, empaque, embalaje, transporte y seguros, entre otros, para la entrega de los elementos.
	
	

	4
	El oferente deberá certificar por escrito datos de la persona que estará a cargo de realizar coordinaciones entre el supervisor y la empresa.
	
	

	5
	El Oferente deberá presentar en forma escrita una garantía de calidad, por un término no inferior a un (01) año, que iniciara a partir de la entrega de los mismos
	
	

	6
	El posible oferente garantizara por escrito que se encuentra en el plan de manejo ambiental con respecto al post consumo, en el entendido de que una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada. De igual forma, se compromete por escrito a que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos o licencias  que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, será asumida como su responsabilidad, de igual forma que acatara toda la normatividad existente y referente en materia ambiental, en buenas prácticas ambientales, así como las disposiciones expedidas por las autoridades ambientales competentes.
	
	

	7
	Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización en los tres (3) últimos años anteriores al de la vigencia en que se presentan las certificaciones y/o contratos, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 50% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá aportar como máximo tres (3) certificaciones y/o contratos, que deben contener como mínimo la siguiente información:

Las Certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: 


A. Nombre o razón social del Contratante.
B. Nombre o razón social del Contratista.
C. Objeto del Contrato.
D. Número de Contrato
E. Valor del Contrato en peso colombiano
F. Plazo de Ejecución
G. Fecha de Iniciación del contrato.
H. Fecha de terminación del contrato.
I. Calificación de los Bienes (Excelente, muy bueno, bueno o satisfactorio).
J. Cumplimiento del Contrato (Excelente, muy bueno, bueno o satisfactorio.
K. Manifestación clara y explicativa que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual. 
L. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante u ordenador del gasto, indicando la dirección, Nit. y teléfono.

• No se admiten certificaciones de subcontrataciones. 
• No se admiten auto certificaciones de suministro propias. 
• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final). 
• No se aceptan certificaciones con enmendaduras. 
• No se aceptaran certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente 

NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.

	
	





[bookmark: _GoBack]
REQUISITOS GENERALES 

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.
b. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.
c. Se deberán aportar las certificaciones, constancias, documentación y demás, de los numerales que así lo indiquen, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.
d. Las certificaciones pueden ser adjuntadas en un solo archivo en formato PDF en el SECOP II.




Firma Representante Legal ________________________
C.C. N° ___________________
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