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INFORME DE OBRAS

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES: 

1. RACK PISO 7 – PALACIO DE JUSTICIA

· Se suministró de cableado UTP categoría 6, las cantidades por metro que se requerían.
· Se suministró conectores Jack RJ45 categoría 6
· Certificación de cada punto de red, instalado, con su soporte impreso
· Suministro  de  Patch Panel en  el  RACK  de comunicaciones
· Organización del tendido o cableado que llega al RACK de comunicaciones y suministro de: organizador de cables, patch cord, rejillas y bandejas.
· Se suministró canaletas en algunos despachos para la instalación de puntos de Red.
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ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS
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SE ORGANIZÓ EL ESPACIO PARA PERMITIR LA LIBRE CIRCULACIÓN DEL PERSONAL A ESTA ÁREA DE TRABAJO
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2. RACK JUZGADOS LABORALES – EDIFICIO ISLA CENTER


· Se suministró de cableado UTP categoría 6, las cantidades por metro que se requerían.
· Se suministró conectores Jack RJ45 categoría 6
· Certificación de cada punto de red, instalado, con su soporte impreso
· Suministro  de  Patch Panel en  el  RACK  de comunicaciones
· Organización del tendido o cableado que llega al RACK de comunicaciones y suministro de: organizador de cables, patch cord, rejillas y bandejas.
· Se suministró canaletas en algunos despachos para la instalación de puntos de Red.


[image: VISTA-COMPLETA-DEL--RACK-1A-1 | Telnet Systems][image: C:\Users\GSANCHEP\Desktop\Nahun\Fotos\IMG_20200626_090425.jpg]ORGANIZACIÓN DEL RACK Y CABLEADO
Después 
Antes

SE ORGANIZÓ Y AMPLIÓ EL ESPACIO PARA PERMITIR LA LIBRE CIRCULACIÓN DEL PERSONAL A ESTA ÁREA DE TRABAJO
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3. EN AMBAS SEDES SE INSTALÓ AIRE ACONDICIONADO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE MANTENER EL PASILLO FRIO EN ESTOS SITIOS
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