FORMULARIO 4
VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 


Ciudad y fecha: 

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN
Ciudad

REF: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 541- CENACEDUCACIÓN-2021 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES PARA LAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC DE EDUCACION (CEDOC – DITER- ESPRO) VIGENCIA 2021”.


(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en el presente Estudio previo e invitación publica, ofertó de forma irrevocable y con precio global fijo, los servicios objeto del presente proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, hasta por el valor del presupuesto oficial asignado que asciende a la suma de ($____) / pesos colombianos (COP), discriminado de la siguiente forma:

	VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

	DITEC
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR DE REFERENCIA 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR UNITARIO 
	

	1
	PUERTA AVATIBLE EN VIDRIO DE 1770 CMS DE ANCHO Y 3140 CMS DE ALTO CON MONTAGE DE ALUMINIO, 

CONTIENE 3 VIDRIOS TEMPLADOS INCOLORO. A1VIDRIO DE 6MM SUPERIOR B)2 VIDRIOS PRINCIPAL 10MM C). ACCESORIOS EN ACERO D) PELICULA SAMBLASTIADA CON LETRAS 
	UNIDAD
	1
	 
	

	CEDOC 
	 
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR DE REFERENCIA 
	

	
	
	
	
	VALOR UNITARIO 
	

	1
	VIDRIO DE SEGURIDAD PARA ENCERRAMIENTO ENCERRAMIENTO DE 10MM 1.50 X 2.10M, UN VIDRIO DE 1.10 X 2.10M
	UNIDAD
	1
	 
	

	2
	PUERTA DE VIDRIO DE 1 X 2.10 M, DOS VIDRIOS DE 90.0 CM X2.10 M. 6 POSTES EN ACERO DE 1 PULGADA POR 2.10. 16 DILATADORES. CERRADURA AUXILIAR QUE DEBE SER DE EXCELENTE CALIDAD CON BASES EN ACERO INOXIDABLE
	UNIDAD
	1
	 
	

	3
	BRAZO HIDRÁULICO O CIERRA PUERTAS PARA PUERTAS DE VIDRIO DE  45 A 80 KG APROXIMADAMENTE    INCLUYE ACCESOROS E INSTALACIÓN 
	UNIDAD
	1
	 
	

	4
	ESTRUCTURA PARA DIVICIÓN EN L ELABORADA EN ALUMINIO DE 2.50 MTS DE LARGO POR 3 MTS DE ALTO, CON PUERTA DE ACCESO DE 1.90 MTS DE ANCHO POR 2MTS DE ALTO, EN ALUMINIO
	UNIDAD
	1
	 
	

	5
	INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD SOBRE EL SECTOR DE LAS ESCALERAS DE INGRESO AL SOTANO DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA 
VIDRIO DE DE 10MM DE 1.50MTS  X 2.10M, UN VIDRIO DE 1.10 X 2.10M,
	SERVICIO
	1
	 
	

	6
	INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DE 1 X 2.10 M, DOS VIDRIOS DE 90.0 CM X2.10 M. 6 POSTES EN ACERO DE 1 PULGADA POR 2.10. 16 DILATADORES. CERRADURA AUXILIAR 
	SERVICIO
	1
	 
	

	7
	INSTALACIÓN DE PUERTA AVATIBLE EN VIDRIO DE 1770 CMS DE ANCHO Y 3140 CMS DE ALTO CON MONTAGE DE ALUMINIO, 
CONTIENE 3 VIDRIOS TEMPLADOS INCOLORO. A1VIDRIO DE 6MM SUPERIOR B)2 VIDRIOS PRINCIPAL 10MM PELICULA SAMBLASTIADA CON LETRAS
INTALACION DE CAMARAS DE 4 MEGAPIXELES TIPO DOMO IP 12V VISION NOCTURNA
	SERVICIO
	1
	 
	

	8
	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE 17.000 LITROS DE AGUA POTABLE
INCLUYE LAVADO, Y DESLOSADO, CAMBIO DE 2 FLOTADORES ELECTRICOS CADA UNO DE 110 VOLTIOS CON SUS ADAPTADORES
INSTALACIÓN DE TUBERÍA  7 MTS DE TUBO GALVANIZADO DE 2 ´´ CODOS GLAVANIZADOSDE 2” UNIONES GALVANIZADAS DE 2” CINTA TEFLON, CINTA AISLANTE PARA HUMEDAD, PEGANTE DE FUERZA ALTA.
	SERVICIO
	1
	 
	

	9
	MANTENIMIENTO DE BATERÍAS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES INCLUYE (CAMBIO DE EMPAQUES DE FLUXÓMETRO Y ORINALES, INHODOROS Y LAVAMANOS
	SERVICIO
	1
	 
	

	10
	MANTENIMIENTO DE BATERÍAS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES INCLUYE (CAMBIO DE EMPAQUES O “RING DE VÁLVULAS FLUXÓMETRO Y ORINALES
	SERVICIO
	1
	 
	

	11
	AJUSTES DE DIVISIONES DE BAÑOS
	SERVICIO
	1
	 
	

	12
	PINTURA DE MUROS TIPO 1 TRES (03) MANOS, COLOR INSTITUCIONAL
	MTS2
	1
	 
	

	13
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HIDROFLOW INCLUYE CORRECCIÓN DE FUGAS Y RECARGA, MANTENIMIENTO TABLERO QUE INCLUYE AJUSTE DE CONTACTOS ELECTRICOS.
REVISION DE VOLTAJE, ENTRADA Y SALIDA DE CADA CONTACTOR. TOMA DE INTENSIDAD DE LOS CONTACTORES DE LAS BOMBAS.
DIAGNOSTICO Y REMPLAZO DE DUCTOS EN MAL ESTADO
REMPLZO DE ACEITE DIELECTRICO
 PARA DOS MOTOBOMBAS DE 7,5HP INCLUYE MANTENIMIENTO DE CABLEADO INTERNO, BORNERAS, AMARRES, MULETILLAS, REVISIÓN VIGILANTE DE TENSIÓN, CAMBIO DE PARTES Y PROGRAMACIÓN.
	SERVICIO
	1
	 
	

	14
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTROBOMBAS AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DE 2HP INCLUYE MANTENIMIENTO DE DOS MOTOBOMBAS DE 2HP BOBINADO MOTOR, MANTENIMIENTO TABLEROTABLERO QUE INCLUYE AJUSTE DE CONTACTOS ELECTRICOS.
REVISION DE VOLTAJE, ENTRADA Y SALIDA DE CADA CONTACTOR.
TOMA DE INTENSIDAD DE LOS CONTACTORES DE LAS BOMBAS.
DIAGNOSTICO Y REMPLAZO DE DUCTOS EN MAL ESTADO
REMPLZO DE ACEITE
RODAMIENTOS, CASQUILLO, SELLO MECÁNICO, IMPULSOR, EMPAQUETADURA, MOTOR Y SUS RODAMIENTOS DE 1, 1/4 RESORTE LARGO, EMPAQUETADURA MECANIZADO DE EJE Y ENCAMISADO, IMPULSOR EXTRACCIÓN DE LA MOTOBOMBA PARA EL MANTENIMIENTO (LLEVAR AL TALLER, CAMBIO DE PARTES, PINTURA EN GENERAL, REPOSICIÓN Y PUESTA EN MARCHA)
	SERVICIO
	1
	 
	

	15
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HIDROFLOW1 CARGADOR MIDI MANGUERA PARA CARGADOR MIDI 1 CORRECCIÓN DE FUGAS Y RECARGA DE HIDROFLOW 1 NIPLE 2 * 2 1 CHEQUE VERTICAL 2
	SERVICIO
	1
	 
	

	ESPRO 
	 
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	1
	DEMOLICION Y ALISTADO DE PISOS. ( incluye carge y retiro de escombros)
	M2
	1
	 
	

	2
	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI.
	M2
	1
	 
	

	3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE 25kg - RELLENO INTERIORES GRUESOS - (Mortero, pañetes) X KG
	M2
	1
	 
	

	4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE SOLDADURA
	UNIDAD
	1
	 
	

	5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPOSTERIA 
	M2
	1
	 
	

	6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE LISO MUROS   1:8  INTERIOR  ALTURA > 2,5m.( Incluye filos y dilataciones ).
	M2
	1
	 
	

	7
	RESANE PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  ( Incluye filos y dilataciones ).
	M2
	1
	 
	

	8
	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS ELÉCTRICOS REGULADOS (INCLUYE TOMA, CABLE Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS - ( Incluye suministro,instalacion 
	UNIDAD
	1
	 
	

	9
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE TRENSADO DE ALUMINIO ( medidas 2x16 cm, 2x18 cm y todo los accesorios para su funcionamiento)
	ML
	1
	 
	

	10
	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE CABLE ENCAUCHETADO EN COBRE ( incluye caja, tacos y todo lo necesario para su funcionamiento) 
	ML
	1
	 
	

	11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARINES DE 1,40 M
	UNIDAD
	1
	 
	

	12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS DE RETENCION Y GRAPAS DE SUSPENSION
	UNIDAD
	1
	 
	

	13
	SUMINISTRO E INSTALACION DE HUALLAS PARA TEMPLETES
	UNIDAD
	1
	 
	

	14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRENSAS DE HILOS
	UNIDAD
	1
	 
	

	15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADORES DE HUECOS
	UNIDAD
	1
	 
	

	16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TIERRA
	UNIDAD
	1
	 
	

	17
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES DE PERFORACION
	UNIDAD
	1
	 
	

	18
	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: PUNTO DE ALIMENTACIÓN, CONDUCTORES, DUCTOS, TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS, INTERRUPTOR GENERAL, ARMARIO DE MEDIDORES O CAJA EQUIPO DE MEDICIÓN
	servicio  (M2)
	1
	 
	

	19
	ADECUACION E INSTALACION DE LA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA GFCI 20A, 127V ALAMBRE 10 AWG PROM 4M
	servicio  (M2)
	1
	 
	

	20
	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE  TUBERIA CONDUIT EMT 3 PVC 
	servicio  (M2)
	1
	 
	

	21
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO INTERNO, REDES ELÉCTRICAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	servicio  (M2)
	1
	 
	

	22
	INSTALACIÓN O CAMBIO DE ACCESORIOS DE PARED( TOMACORRIENTE, INTERRUPTORES, CONMUTABLES, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS)
	servicio  (M2)
	1
	 
	

	23
	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE  TUBERIA CONDUIT EMT 1/2
	servicio  (M2)
	1
	 
	

	24
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO TIPO PESADO ( incluye todos los  accesorios para su funcionamiento,
	ML
	1
	 
	

	25
	SUMINISTRIO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGUE( incluye todos elementos para su funcionamiento)
	UNIDAD
	1
	 
	

	26
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE PLOMERIA ( incluye accesorios para su funcionamiento)
	UNIDAD
	1
	 
	

	27
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS, BAÑOS E INODOROS ( incluye elementos para su funcionamiento, inodoro y lavamanos color blanco.)
	UNIDAD
	1
	 
	

	28
	 INSTALACIÓN DE CERÁMICA (AZULEJO - BALDOSÍN - LADRILLO - LOSA - MOSAICO - TERRAZO - PORCELANATO - BALDOSA - CERÁMICA, CENEFA)
	servicio  (M2)
	1
	 
	

	29
	MANTENIMIENTO, NIVELADO Y ALISTADO DE PISOS Y PAREDES PARA INSTALAR
	servicio  (M2)
	1
	 
	

	30
	INSTALACION DE BOQUILLA
	servicio  (M2)
	1
	 
	

	31
	ADECUACION E INSTALACION CIELO RASO FLOTADO, CON SISTEMA ESTRUCTURAL PERFILAR GALVANIZADO CALIBRE 24”, SISTEMA DE TECHO LAMINA PVC DE 5,95 X 0,30 CON PERFILES DE UNIÓN TC UNIÓN INVISIBLE CON REMATE DE CORNISA DESCOLGADA ENSAMBLE AUTOMÁTICO LAMINA LISA (COLOR A ELEGIR).
	servicio  (M2)
	1
	 
	

	32
	 INSTALACION  DE GUARDAESCOBA, 
	SERVICIO (ML)
	1
	 
	

	33
	INSTALACION A TODO COSTO DE CLOSET,CAJONES DE MADERA,
	servicio (und)
	1
	 
	

	34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, PORTONES, VENTANAS EN MADERA Y METALICAS ( INCLUYE INSTALACION)
	SERVICIO (ML)
	1
	 
	

	35
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Acero Inoxidable Cal. 20. Tipo Grijalba o equivalente según Detalle. Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle.
	M2
	1
	 
	

	36
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA  (Dimensiones 20x30x20, Incluye bajante, alineación, impermeabilización, limpieza,  pintura nueva)
	M
	1
	 
	

	37
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA, PARA DIVISIONES Y PARTE SUPERIOR
	M2
	1
	 
	

	38
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRAPESOIDAL ( diferentes medidas y colores)
	M2
	1
	 
	

	39
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULOS CALIBRE 18
	UNIDAD
	1
	 
	

	40
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO ( 10 metros de largo, concreto centrifugado)
	UNIDAD
	1
	 
	

	41
	SERVICIO E INSTALACION DE PERFILES METALICOS ( medidas 8x4 incluye accesorios para su funcionamiento)
	M2
	1
	 
	

	42
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCOR - ESTUCO Y MOLDURAS 25kg - (INCLUYE  acabados en la consturucción)
	M3
	1
	 
	

	43
	APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE, 1 MANO EN INTERVINILO Y DOS MANOS EN PINTURA, FILOS Y DILATACIONES  CON ARENA CEMENTO O SEGÚN EL DISEÑO 
	servicio  (M2)
	1
	 
	

	44
	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR TECHOS INTERIOR. 
	M2
	1
	 
	

	45
	APLICACIÓN PINTURA VINILO O ESMALTE  3 MANOS SOBRE MURO O ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA, PUERTAS VENTANAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE SE CONSIDEREN (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2  Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).
	servicio  (M2)
	1
	 
	

	46
	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR PAREDES Y MUROS. (Incluye 2 mano en pintura  tipo 1 filos y dilataciones)
	M2
	1
	 
	

	47
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARED   ( medidas 45x45 cm color blanco, café,gris, )
	M2
	1
	 
	

	48
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO(    
	M2
	1
	 
	

	49
	
	demolicion de enchampe de muros en baño, baldosa 15x15, desmonte de  inodoro existentes, desmonte de 2 sanitarios existentes, desmonte de baldosa en piso 30x30, desmonte de mezon en marmol incluye de 2 lavamanos existentes, desmonte de accesorios de baño.



	
	M2



	1
	
	 



	

	50
	Suministro e instalación de cubierta, teja trapezoidal Metaldeck 2pg 940x6100mm Cal.22 0.75mm, con todos los accesorios para su correcta instalación, con el fin de evitar futuras filtraciones. Incluye Impermeabilización
	M2
	1
	 
	

	51
	Suministro e instalación de techo en PVC, incluye todos los accesorios necesarios para su correcto uso, y habilitacion de punto elécrico para conexión de lampara led y/o lámpara existente
	M2
	1
	 
	

	52
	Suministro e instalación de frescasa para recubrimiento de techo interior 
	M2
	1
	 
	

	53
	Lijado de muros interiores, retiro de pintura actual y emparejamiento de superficies, con lija suave. 
	M2
	1
	 
	

	54
	Desmonte  de techo falso de yeso, existente
	M2
	1
	 
	

	55
	RESANE PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  ( Incluye filos y dilataciones ).
	M2
	1
	 
	

	56
	Servicio de dispocision  y remocion de escombros.  Según resolución 0445 del 2 de Diciembre de 1996 Y Resolución 3100 del 25 de Noviembre de 2019.
	M2
	1
	 
	

	57
	suministro e instalacion de 02 sanitarios redondos dual blanco de 4,8 litros  cierre lento con todos sus accesorios para su uso.
	UND
	1
	 
	

	58
	suministro e instalacion de 03 lavamanos trentino 63x48 bco-mbl basic eleva tamb, con espesor de puerta 15 mm dimensiones 63x48x48, de marmol sintetico, incluye griferia para lavamanos mono mando bajo arezzo negro mate, con sumo de agua 8,4, con angulo de chorro 50%, ncluye todo lo necesario para su uso
	UND
	1
	 
	

	59
	suministro e instalacion de 03 fluxometros para orinal, flujo ajustable, uso institucional material laton cromo
	UND
	1
	 
	

	60
	suministro e instalacion de 3 orinales para fluxometro con todos los accesorios para su uso,
	UND
	1
	 
	

	61
	Suministro e instalación de hojas en  acrílico para claraboya y/o cúpula color negro cenizo, con filtro UV, incluye todos sus accesorios para su correcta instalación.
	UND
	1
	 
	

	62
	MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA  (Dimensiones 20x30x20, Incluye bajante, alineación, impermeabilización, limpieza,  pintura nueva)
	M
	1
	 
	

	63
	MANTENIMIENTO teja trapezoidal Metaldeck 2pg 940x6100mm Cal.22 0.75mm, 
	M
	1
	 
	

	64
	Mantenimiento de muros interiores, incluye pintura tipo 1 lavable, incluye resanes, estuco, lijado, alisado. 
	M2
	1
	 
	

	65
	Mantenimiento de dos cupulas en zona cubierta, desmonte de material existente, lijado e impermeabilizado de la estructura metálica, reafirmación de su base.
	UND
	1
	 
	

	66
	mantenimiento  PUNTOS ELÉCTRICOS RED  REGULADA Y NO REGULA 
	UNIDAD
	1
	 
	

	67
	suministro e instacion de enchape para baño piso  blanco natal 20,5x20,5 expesor de 5.8 a 6.4 mm superficie esmaltada cara diferenciada, trafico resistencia general.
	M2
	1
	 
	

	68
	suministro e instacion de enchape para baño para muro  blanco natal 20,5x20,5 expesor de 5.8 a 6.4 mm superficie esmaltada cara diferenciada, trafico resistencia general.
	M2
	1
	 
	

	69
	Servicio de dispocision  y remocion de escombros.  Según resolución 0445 del 2 de Diciembre de 1996 Y Resolución 3100 del 25 de Noviembre de 2019.
	M2
	1
	 
	

	
	>>>>>>>>>> A I U <<<<<<<<<<  LOS PORCENTAJES DE A I U  SON MODIFICABLES DEBEN COLOCAR LOS VALORES DE PORCENTAJES PARA CADA ITEM (EL CUAL NO DEBE SER MAYOR A 25%)



	 
	

	Administración % = (Sumatoria total del Mantenimiento X  %)  
	18%
	 
	

	Imprevistos % = (Sumatoria del Mantenimiento X %)
	3%
	 
	

	Utilidad % = (Sumatoria del Mantenimiento X %)
	4%
	 
	

	IVA 19% = (Resultado de la Utilidad X 19%)
	19%
	 
	

	VALOR UNITARIO TOTAL COTIZACIONES INCLUIDO AIU E IVA VERIFICADAS
	 
	




[bookmark: _Hlk78740222]Nota: EL OFERENTE DEBERA DILIGENCIAR SU PROPUESTA ECONOMICA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II , además de aportar la oferta en formato de Excel para que sea de ayuda para la evaluación económica.

La evaluación del factor económico se realizará sobre la propuesta económica y se procederá a verificar de la siguiente manera:

· No se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será total.
· Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado. 
· Solo se aceptan ofertas en Pesos Colombianos y se pagará el contrato resultante en PESOS COLOMBIANOS, el NO cumplimiento de lo anterior, se considera causal de rechazo. 
· IVA Y OTROS IMPUESTOS: En caso de no advertirse hasta el momento de la adjudicación la exclusión del IVA y posteriormente la administración determina que estos debieron causarse de acuerdo a la ley, la entidad entenderá que dentro del valor total ofertado están incluidos todos los impuestos inclusive el IVA y por lo tanto el oferente asumirá su pago por ser obligación del proponente asesorarse para la presentación de la oferta.
· En la propuesta se debe precisar a qué régimen pertenecen (Simplificado o Común) para efectos de liquidar el IVA. 
· Todos los gastos en los que se incurra para la prestación del servicio, deberán ser cubiertos por el contratista.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para la presentación de la propuesta económica el proponente deberá diligenciar el formato de la plata forma de SECOP II correspondiente al valor total ofrecido  incluido IVA 

El valor propuesto debe contemplar todos los gastos que se generan para la suscripción y legalización del contrato.

La entidad contratante verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera:

· Todos los precios ofertados deberán estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con decimales, la entidad contratante procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, con el cual se realizará la evaluación económica.

· Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. No se aceptarán modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su propuesta.

· En caso de equivocación en la descripción de una o varias de las actividades, prevalece la descripción establecida en los pliegos de condiciones, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar lo allí indicado.

· En caso de equivocación en la cantidad de una o varias de las actividades, prevalece la cantidad establecida en los pliegos de condiciones, por lo que se entenderá que el contratista deberá ejecutar lo allí indicado, y se le cancelará el valor ofertado que corresponderá a las cantidades ofertadas.

NOTAS PARA TENER EN CUENTA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA:

NOTA 1: La Oferta económica no debe superar el valor unitario de referencia ni los porcentajes de (AIU E IVA) sin sobrepasar los establecidos por la entidad so pena de causal de rechazo de la oferta.
NOTA 2: La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II www.colombiacompra.gov.co
NOTA 3: NO se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será TOTAL
NOTA 4: Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado
NOTA 5: El proponente debe OFERTAR el valor unitario de cada ítem incluidos los impuestos de ley.
NOTA 6: la evaluación del precio y asignación de puntaje económico se efectuará sobre el valor total de la oferta
NOTA 7: NO se aceptan ofertas parciales, quiere decir que la calificación y la adjudicación serán total.
NOTA 8: Se aclara que la ejecución del contrato es a todo costo, por lo que el oferente deberá considerar los gastos y demás costos vinculados al proyecto.
NOTA 9: Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley, arancelarios, aduaneros y costos asociados para la entrega del bien y/o servicio no podrán ser sobrepasados por los oferentes o será causal de rechazo.
NOTA 10: la administración se reserva el derecho de aumentar cantidades de las requeridas en la plataforma del SECOP II – CUESTIONARIO, de acuerdo con las necesidades planteadas en el estudio previo y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
Nota 11: Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.

Nota 12: El económico evaluador debe adjudicar los ítems principales y los opcionales de compra previa coordinación con el comité técnico evaluador y Gerente de Proyecto sin superar el presupuesto asignado, respetando la fórmula y los % del AIU e IVA.









Atentamente, 
___________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre
Identificación Razón social
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