ANEXO 4
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA Y COMPLETA DEL OBJETO A CONTRATAR
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS QUE DEBE CUMPLIR LOS BIENES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	PRESENT
	CANT.

	1
	CAMILLA ESCUALIZABLE ELECTROMECÁNICA. 
Material: Estructura en acero inoxidable calibre 16. Planchón con 6 Rodillos en Acero Inoxidable. 
Medidas: Planchón 60 x 1.80 Cms. 
Peso: Capacidad de levante 400 kilos
Altura: Promedio de Altura de 50cms a 2.10 Cms. Accesorios: Llanta con Freno de Pie. Sistema electromecánico para subir. Batería recargable Sistema de empuje.
	Unidad
	6

	2
	MESA DE NECROPSIA HIDRÁULICA CON MEDIDAS ESPECIALES. 
Ficha Técnica Peso: 95 kilos. 
Altura: ecualiza una altura de 60 a 95 cms. Sistema hidráulico de pedales y freno. 
Material: Acero inoxidable. Carenaje en Acero Inoxidable, Calibre 18 Antimagnético
Capacidad: Capacidad de levante 400 kilos Bandeja en acero inoxidable de 85 x 2.35 Llanta escualizable de 6” con freno de pie. Tanque de drenaje 
Accesorios: Cabecero en Acero Inoxidable, Trampa de Grasa, tabletas superiores removibles, Ducha tipo teléfono con Manguera tipo acordeón de 3 Mtrs.  Las mesas deben ser debidamente instaladas con sus accesorios en cada una de las sedes.
	Unidad
	5

	3
	CAMILLAS TRANSPORTADORAS DE CADAVERES
Material: Acero Inoxidable 2B T304 C16. 
Medidas: Largo: 2.00 Mtrs. Ancho: 75 Cms. Alto: 85 Cms. Accesorios: Llantas DE 6” con freno de pie
	
Unidad
	
10



2. OTRAS ESPECIFICACIONES

1. La garantía mínima requerida es de (1) un año.
2. Realizar mínimo un (01) mantenimiento preventivo durante el año de garantía.
3. [bookmark: _GoBack]Los bienes deben ser originales, no se aceptan re manufacturados o reempacados.
4. El contratista debe entregar las mesas de necropsias hidráulicas debidamente instaladas y funcionando e incluir los elementos requeridos para la conexión al drenaje y punto de suministro de agua.
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