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1. OBJETO DEL PROCESO 

	 
ADQUIRIR AGENTES EXTINTORES PARA EL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS (POLVO QUIMICO SECO Y ESPUMA. 


	[bookmark: _Hlk13564325]El contratista debe anexar los documentos que soporten claramente el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas y solicitadas las cuales son de obligatorio cumplimiento en el entendido que son las características técnicas requeridas para suplir la necesidad del objeto a contratar.

Con la presentación de la propuesta se entiende que el contratista examinó cuidadosamente las condiciones y especificaciones técnicas mínimas requeridas, y por lo tanto acepta los requerimientos realizados por la Entidad;  

Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se compromete a: 





2. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


· La entrega de los productos se hará en el almacén general de activos y posteriormente deberá enviarse a cada aeropuerto en las siguientes cantidades.

	AGENTES EXTINTORES AFFF (Espumas formadoras de película acuosa) Y POLVO QUIMICO SECO (PQS)

	REGIONAL
	AEROPUERTO
	CATEGORIA SEI ACTUAL
	GALONES DE ESPUMA
	CANTIDAD DE CANECAS
	POLVO QUIMICO SECO
	CANTIDAD DE CANECAS

	CUNDINAMARCA
	LETICIA
	6
	135
	27
	225
	9

	
	NEIVA
	6
	135
	27
	225
	9

	
	FLORENCIA
	5
	90
	18
	175
	7

	
	IBAGUE
	5
	90
	18
	175
	7

	
	PUERTO ASIS
	5
	90
	18
	175
	7

	
	GUAYMARAL
	3
	265
	53
	500
	20

	
	FLANDES
	3
	20
	4
	150
	6

	
	PITALITO
	4
	0
	0
	0
	0

	
	MARIQUITA
	3
	20
	4
	150
	6

	ATLANTICO
	BARRANQUILLA
	7
	0
	0
	0
	0

	
	SAN ANDRES 
	7
	0
	0
	0
	0

	
	SANTA MARTA
	6
	135
	27
	225
	9

	
	VALLEDUPAR
	6
	135
	27
	225
	9

	
	MOMPOX
	4
	40
	8
	150
	6

	
	RIOHACHA
	3
	20
	4
	150
	6

	
	PROVIDENCIA
	4
	0
	0
	0
	0

	
	TOLU
	3
	20
	4
	150
	6

	VALLE
	CALI
	8
	310
	62
	225
	9

	
	ARMENIA 
	6
	90
	18
	175
	7

	
	PASTO
	6
	20
	4
	150
	6

	
	POPAYAN
	5
	90
	18
	175
	7

	
	TUMACO
	4
	40
	8
	150
	6

	
	BUENAVENTURA
	4
	40
	8
	150
	6

	
	GUAPI
	4
	40
	8
	150
	6

	
	IPIALES
	3
	20
	4
	150
	6

	NORTE DE SANTANDER
	CUCUTA
	6
	135
	27
	225
	9

	
	BUCARAMANGA
	6
	135
	27
	225
	9

	
	BARRANCABERMEJA
	5
	90
	18
	175
	7

	
	SARAVENA
	4
	0
	0
	0
	0

	
	ARAUCA
	5
	90
	18
	175
	7

	
	TAME
	4
	40
	8
	150
	6

	META
	VILLAVICENCIO
	5
	90
	18
	175
	7

	
	YOPAL 
	6
	135
	27
	225
	9

	
	MITU
	5
	90
	18
	175
	7

	
	PUERTO CARREÑO
	4
	40
	8
	150
	6

	 
	TOTALES 
	 
	2690
	538
	5675
	227



Con respecto a las especificaciones técnicas mínimas, el contratista debe considerar las siguientes:

ESPUMA CONTRAINCENDIOS 


	FICHA TECNICA.

	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.

	AGENTE ESPUMANTE CONTRA INCENDIOS AFFF

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.

	ESPUMA AFFF EFICACIA NIVEL B 6%

	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA.

	CERTIFICADA ICAO Y UL

	UNIDAD DE MEDIDA.

	CUÑETE 5 GALONES

	CLASIFICACIÓN UNSPSC.

	46191500 – Prevención de incendios
46191600 – Equipos Contra Incendios

	DESCRIPCIÓN GENERAL.

	PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO

538 CUÑETES DE ESPUMA AFFF EFICACIA NIVEL B 6%
 

	SE DEBERÁ INDICAR PARA LA ESPUMA: MARCA Y REFERENCIA.

	La espuma ofrecida debe ser AFFF (Aqueous Film Forming Foam). Los concentrados de espuma
ofrecidos deben tener una dosificación del 6% Nivel de Eficacia debe ser NIVEL B, según
recomendaciones de la OACI en el anexo 14 Doc. 9137 A/898 parte 1, Cuarta Edición.

	La espuma debe estar envasada en contenedores originales del fabricante, con sus respectivos sellos de seguridad.

	Densidad a 20°C 1,01+-0,02

	pH a 20°C 8,0+-0,5

	Temperatura de congelación, °C <0

	Temperatura mínima de uso, °C +1,7 (UL)

	Dosificación 6%




En condiciones apropiadas de almacenamiento, la vida útil de la espuma debe ser igual o superior a Diez (10) años, sin importar las características climáticas del sitio donde se almacene. 

·  Se debe presentar documento del fabricante, donde certifique que el producto es amigable con el medio ambiente.
· Debe presentar la certificación UL 162. 

· Características del concentrado:
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POLVO QUIMICO SECO PURPLE K CLASE B Y C


	FICHA TECNICA. 

	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.

	POLVO QUIMICO SECO PURPLE K CLASE B Y C

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.

	AGENTE COMPLEMENTARIO CONTRA INCENDIOS

	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA.

	CERTIFICADO UL

	UNIDAD DE MEDIDA.

	CUÑETE 25 KILOGRAMOS

	CLASIFICACIÓN UNSPSC.

	46191500 – Prevención de incendios
46191600 – Equipos Contra Incendios

	DESCRIPCIÓN GENERAL.

	PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO

Cantidad: 227 cuñetes de 25 KG

POLVO QUIMICO SECO PURPURA K
 

	SE DEBERÁ INDICAR PARA LA ESPUMA: MARCA Y REFERENCIA.

	Púrpura K NOMBRE COMUN Polvo químico seco BC púrpura K TIPO II Base de Bicarbonato de Potasio

	Contenido químico 75%

	Repelencia al agua 80% - 95.2%

	Humedad 0.09% -1%

	Densidad aparente 0.70 g/ml – 0.90 g/ml

	Higroscopocidad 1% - 4%

	Compatibilidad debe ser compatible para la utilización con Espuma

	Tamaño de la partícula retenido en malla 325: 50% a 70% efecto corrosivo no es corrosivo si se mantiene seco




3. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO


- Entregar las fichas técnicas y hoja de seguridad de los productos en cada uno de los aeropuertos relacionados arriba.

- Las actividades logísticas que demande el presente contrato serán asumidas por el contratista.

·   El adjudicatario debe presentar debidamente diligenciado un cronograma de las actividades a desarrollar con los tiempos de entrega a más tardar tres (3) días hábiles, después de haberse realizado la subasta inversa.

· El contratista deberá desinfectar el total de los equipos antes de ser entregados a la entidad, con el fin de no propagar el virus COVID 19, certificando el procedimiento. Deberá cumplir con todos los lineamientos indicados por el ministerio de salud y protección social, en atención de las condiciones de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, mediante Resoluciones N° 0666 de 2020 y 0223 de 2021.


ENTREGA

Se entenderá por entregado el Polvo Químico Seco y la Espuma AFFF Eficacia B al 6%, cuando el líder de estación de cada uno de los aeropuertos envíe a la Jefatura Nacional del SEI, el recibo a satisfacción de los productos, adicional se deberá presentar el acta de recibo en el Almacén General de la aeronáutica civil.

Nota: Para el pago derivado del contrato estatal, el contratista debe acreditar encontrarse al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.







4. GARANTÍAS TÉCNICAS

	[bookmark: _Hlk13564549]El proponente deberá aportar la certificación de garantía de bienes expedida por el fabricante, expresando como mínimo, el compromiso de garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los elementos adquiridos por la entidad del Polvo Químico Seco y la  Espuma AFFF Eficacia B al 6%, como mínimo por el término de 5 años, por defectos, a partir del acta de recibo final, cualquier falla que se presente en alguno de los elementos, deberá ser reemplazado, suministrado en el sitio correspondiente en un término no superior a diez (10) días calendario contados a partir de la notificación de la falla y sin costo para la entidad.

La U.A.E.A.C. tendrá derecho, en cualquier momento dentro del período de garantía, a rechazar los elementos que no estén de acuerdo con la calidad solicitada y podrá requerir que el contratista a sus expensas corrija o reemplace tales elementos por otros adecuados.
	
Es obligatorio para suscribir el acta de recibo final, que todas y cada una de los productos sean entregados y cumplan con los requisitos de calidad para lo cual el supervisor delegado certificará cada uno de los elementos.
Los productos deben ser entregados en cada uno de las estaciones de bomberos de los aeropuertos destino de la Aeronáutica Civil de Colombia

Los agentes extintores, espuma química y/o polvo químico seco, que por alguna razón lleguen a las estaciones de bomberos de los aeropuertos destino con el recipiente contenedor original averiado, roto o deteriorado no serán recibidos a satisfacción y el contratista deberá reponer dichos agentes en un tiempo no mayor a 10 días.

NOTA: Dependiendo de estas especificaciones será el resultado del recibo a satisfacción de los bienes adquiridos.
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2. Utilizacion
Empleo en sistemas de extincion fijos y moviles, con equipos de espuma de baja expansion (lanzas manuales, monitores,
camaras de espuma, etc.) y con equipos no aspirantes (pulverizadores, lanzas chorro-niebla, sprinklers, etc). También puede
serutilizado con lanzas de media expansion.

3. Dosificacion
La proporcion de disolucion es del 6% en agua dulce o de mar. Puede dosificarse con inductores en linea, sistemas de bombeo
y presion balanceada, depésitos de membrana, lanzas autoaspirantes, etc.

4. Caracteristicas del concentrado y de las soluciones espumantes

Concentrado
Densidad 2 20°C 1012002
pHa20°C 80205
Temperatura de congelacién, °C <0
Temperatura minima de uso, °C +7(00
Centro de Ensayos de Agentes Extintores
Certificado bajo normas ISO 17025
Soluciones espumantes
Dosificacién 6%
Tension superficial a 20°C, mN/m (Agua desmineralizada) 160
Spreading Coefficient 0
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