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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
DEMARCACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Descripción del proyecto y del sitio de trabajo: Las nuevas dinámicas generadas en el municipio de Apartadó como consecuencia de su densificación poblacional y urbana, hace que las autoridades Municipales se fijen en buscar soluciones optimas de bienestar y movilidad basados en la aplicación del Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002, el cual define en su Artículo 2º a los Organismos de tránsito: “Como unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción, velando por la adecuada utilización de las señales de tránsito, con su implementación y mantenimiento a todas y cada una de las señales y aparatos necesarios para un adecuado control del tránsito.”

El proyecto se enfoca en la atención de las necesidades en términos de la señalización de las diferentes vías del municipio, en este se contemplan todos los elementos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad adecuadas de acuerdo al Manual de Señalización Vial vigente Resolución 1885 de 2015, incluyendo señales horizontales tales como: límite de velocidad, prohibido estacionar, textos de pare, cebras peatonales, flechas y demás demarcaciones necesarias, con las cuales se pretende dar una solución a las necesidades de señalización vial.

El proyecto incluye además el suministro e instalación de señales verticales convencionales (reglamentarias, informativas y preventivas) contenidas en el Manual de Señalización Vial 2015, vigente a la fecha, previo diseño de la Secretaría de Movilidad, de acuerdo con las necesidades previamente identificadas y los distintos requerimientos realizados a este Organismo de Tránsito, lo anterior, según los diseños presentados por la Secretaría de Movilidad, con el fin de garantizar a los distintos actores viales, la información oportuna y clara, que permita la circulación ágil y segura por todas las vías del municipio de Apartadó.

[bookmark: _Hlk78187676][bookmark: _Hlk69077171]Teniendo en cuenta que el municipio de Apartadó dentro de su Plan de Desarrollo 2020 — 2023 "APARTADÓ CIUDAD LÍDER", en la línea estratégica 4: LÍDER EN PLANEACIÓN SOSTENIBLE Y ESPACIOS PARA LA GENTE; Programa 2: MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE; cuyo propósito es Garantizar soluciones de movilidad y transporte sostenible; Indicador: 24091307 - Demarcación e instalación de señales informativas, preventivas y reglamentarias, y demarcación vial, con el propósito de que las calles y carreteras del país, como espacio público, puedan ser compartidas armónicamente por los distintos actores del tránsito, contribuyendo a una movilidad más segura, eficiente y eficaz, se requiere contratar un contrato de obra acorde al Manual de Señalización Vial de 2015 (Resolución 1885 de 2015 expedida por el Ministerio de Transporte), que permita intervenir los puntos críticos del área urbana del municipio de Apartadó, en especial los Establecimientos Educativos, en busca de reducir las velocidades de operación de la vía, y con ello influir en la disminución de la accidentalidad en la que se ven involucrados los diferentes miembros de la comunidad educativa

Ubicación: área urbana del municipio de Apartadó.

Alcance: La Administración Municipal busca mejorar la movilidad urbana, donde los peatones y conductores de vehículos tengan una mayor orientación durante la circulación al transitar por las vías, teniendo en cuenta la demarcación y señalización de las calles y carreras del Municipio de Apartadó y así evitar incidentes viales.

Puntos a intervenir: los puntos a intervenir serán en Institución educativa José Celestino Mutis Mega colegio, Institución educativa José Joaquín Vélez, José Joaquín Vélez Sede Barrio Vélez, CDI Girasoles, Institución educativa Santa María, Colegio La Paz 1, La Paz 2, CDI 20 de enero, Colegio Policarpa, Colegio Alfonso López, Colegio San Pedro Claver, Colegio San Francisco, Hogar Infantil Oro Verde, Colegio Madre Laura, Colegio Cooperativo, Colegio Hemepa, Cadena Las Playas, CDS, ICENF, Colegio El Reposo.

Parque Serranía, Parque La Laguna, Parque el Ortiz, Parque La Martina, Parque Infantil, Parque Manzanares, Vías del Barrio Nuevo Apartadó, Coliseo Antonio Roldán Betancourt y Estadio, iglesia del Barrio Vélez, Curva de las Viudas, Universidad Cooperativa, Ciudadela, Terminal de Transportes.

Clínica Promedal, Clínica Chinita, Instituto Neurológico, Salud Darién, Profamilia, Salud Plaza, Clínica Urabá.


2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Las vías sobre las cuales se realizará la intervención con la demarcación y la señalización vertical son en pavimento rígido.

a.  Localización:

Apartadó se encuentra ubicado en la zona noroeste del Departamento de Antioquia en las coordenadas 7°52’ 40” de latitud norte y 76° 37’ 44” de longitud oeste. Limita por el Norte y el Oeste con el Municipio de Turbo, por el Este con el Departamento de Córdoba y por el Sur con el Municipio de Carepa. Su cabecera municipal está a 336 kilómetros de la capital departamental que es Apartadó y posee una extensión de 600 Km2 , de los cuales 5,65 km2 pertenecen al área urbana (aproximadamente el 1%)
[image: ]Figura 1.1. Localización

Las actividades producto de este proceso contractual están ubicados en el área urbana del Municipio de Apartadó. La Secretaría de Movilidad suministrará al contratista las direcciones de las demarcaciones horizontales y la instalación de las señales verticales al momento de la ejecución del contrato de acuerdo con las normas estipuladas en el "Manual de Señalización Vial Resolución número 1885 de junio 17 de 2015" del Ministerio de Transporte, (o el que entre a reemplazar la vigente normatividad), las Normas Técnicas Colombianas NTC 1360 y 4744 y algunas sugerencias específicas realizadas por la Secretaría de Movilidad.

Así mismo, la Secretaría de Movilidad durante el desarrollo del contrato indicará al contratista a través de la supervisión las vías a señalizar y las fechas para las cuales se requiere de su estricto cumplimiento.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: Debido al acelerado crecimiento de la flota vehicular en la región, así como al continuo desarrollo urbanístico, a la compleja dinámica de movilidad y al deterioro continuado por el tráfico y el paso del tiempo, la Secretaría de Movilidad del Municipio de Apartadó se ve en la necesidad de instalar elementos de señalización vial horizontal y vertical, con el fin de garantizar una movilidad ágil y segura de los actores viales que se desplazan por la vías del municipio, puesto que año tras año, y gracias a la dinámica de la movilidad y las características de las infraestructuras de las vías, hay vías y cruces viales en la municipio que resultan críticos y se hace necesario emplear dispositivos que mejoren las condiciones de seguridad y movilidad de los usuarios de la infraestructura vial.

Por lo anterior, se requiere atender de forma eficaz y oportuna todas las necesidades de mantenimiento de la señalización sobre las vías que así lo requieran, así como realizar la ampliación de la cobertura y la atención a las necesidades puntuales que se presenten, ya sea por parte de la comunidad o medidas que en materia de circulación y movilidad se implementen como resultado de estudios que se adelanten en aras del ordenamiento del tránsito.

El objetivo principal consiste en realizar la aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para la intervención de diferentes puntos en el municipio que presentan un alto índice de incidentalidad, con el fin de proporcionar espacios más seguros para los actores viales más vulnerables, como lo son los peatones, usuarios de bicicletas y usuarios de motocicletas al igual que atender las PQRS que esta Secretaría tenga pendientes, las cuales se encuentran distribuidas por toda el municipio.

Las principales actividades a ejecutar son las siguientes:

Señalización horizontal: Se contemplan todos los elementos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad adecuadas en las diferentes vías del municipio, con mayor énfasis en el mantenimiento de las vías principales y de servicio, mediante la demarcación de marcas viales como límite de velocidad, prohibido estacionar, textos de pare, cebras peatonales, flechas y demás elementos y demarcaciones necesarios, para la atención a las diferentes necesidades que en materia de señalización vial se presentan en la municipio, que también son evidenciadas por medio de PQRS presentadas por la comunidad, Entidades Públicas y/o Privadas. Además de puntos de alta incidentalidad, previamente identificados

Lo anterior, de conformidad con el Manual de Señalización Vial vigente Resolución 1885 de 2015 y demás recomendaciones por parte de la supervisión del contrato.

Señalización vertical: Realizar el suministro e instalación de las distintas señales verticales, contenidas en el Manual de Señalización Vial vigente Resolución 1885 de 2015, tales como lo son las señales convencionales (reglamentarias, informativas y preventivas), así como, las demás señales requeridas, previo diseño de la Secretaria de Movilidad de Apartadó, de acuerdo con las necesidades previamente identificadas y los diferentes requerimientos realizados a este Organismo de Tránsito, lo anterior, según los diseños estructurales presentados y aprobados por la Secretaría de Movilidad, con el fin de garantizar a los distintos actores viales, la información oportuna y clara, que permita la circulación ágil y segura por las diferentes vías del municipio de Apartadó.

a. Ítems de pago:

Se describen los ítems de pago que serán tenidos en cuenta para la estructuración del presupuesto oficial, de forma detallada en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial:

	Ítem
	Actividad
	Unidad

	1.1
	Suministro, transporte y aplicación con pintura plástico en frío con imprimante primer (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). Incluye alúmina antideslizante
	m²

	1.2
	Suministro e instalación de señal vertical convencional 0.60x 0.60, reflectivo tipo XI en tubería de 2"
	Un

	1.3
	Suministro e instalación de señal vertical convencional 0.75x 0.75, reflectivo tipo XI en tubería de 2"
	Un




4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

5. FORMA DE PAGO

El Municipio de Apartadó pagará parcialmente el valor del contrato, por el sistema de Precios Unitarios no reajustables, por medio de actas parciales de obra. Cada acta debe ir acompañada de un informe (cuyo contenido se describe más adelante) de obra y cantidades con sus respectivas memorias de cálculo, aprobadas por parte de la supervisión e informe de actividades. Este informe debe contener además el respectivo registro fotográfico indicando el estado anterior y posterior a la intervención, cumplimiento del cronograma, gestión ambiental. 

Los pagos al contratista por concepto de obras ejecutadas, se liquidaran de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas en la respectiva acta y a los precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el contrato, previa presentación del informe de supervisión, acta de obra y de la cuenta de cobro debidamente aprobada por la supervisión, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del recibo de obras, expedida por el supervisor del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o contador en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación  familiar e Instituto Colombiano de Bienestar  Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio de Apartadó:

a) Una relación completa de los trabajadores, discriminados por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es el caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
c) El recibo a satisfacción, por parte del Supervisor, de los trabajos realizados.

Los precios unitarios del contrato no serán reajustables, no se realizará pago de anticipo.

El Municipio de Apartadó pagará el valor del contrato a través de actas parciales, en la cuenta Bancaria (Ahorros o Corriente) según certificado entregado por el contratista.

Parágrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Apartadó, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 

Parágrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Parágrafo 3: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de interventoría, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas de la Secretaria de Hacienda en lo relacionado con pagos.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO:

Todas las actividades relacionadas en la ejecución del objeto del contrato, en principio deberán estar acordes con el Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002-; considerando que una señal de tránsito se define como: “Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben comportarse y transitar los usuarios de las vías.” Según el Ministerio de Transporte las señales de tránsito “(…) Son mensajes que establecen acciones sobre el movimiento vehicular y peatonal, cuyo objetivo es prohibir, prevenir e informar en forma adecuada el comportamiento de los usuarios de las vías. 

Por consiguiente y de acuerdo al Manual de Señalización Vial, publicado mediante Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte, la función de la señalización vial, es reglamentar y regular el comportamiento de los usuarios de las vías mediante señales relacionadas con la prohibición, restricción e información, advirtiendo del peligro, e informando acerca de las rutas, direcciones, destinos y sitios de interés, así como previniendo el riesgo de accidentalidad con el propósito de asegurar la movilidad y disminución de accidentes de tránsito.

Se deberá tener en cuenta las normas técnicas y las disposiciones legales que rigen en la materia; entre ellas las contenidas en el Manual de Señalización Vial Vigente (Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia) expedido por el Ministerio de Transporte mediante Resolución 1885 del 17 de junio de 2015. Deberá tener en cuenta así mismo, las disposiciones de la Ley 769 de 2002, además de las disposiciones sobre prohibiciones de parqueo y de los planes viales del Municipio.

La localización de las señales, en especial las informativas, preventivas y reglamentarias, deberá ser concertada con la supervisión del contrato.

a. Materiales:

· Señalización horizontal.

Materiales de las demarcaciones:

El contratista deberá garantizará la existencia de los materiales necesarios para ejecutar el contrato en el plazo pactado, estableciendo con el proveedor suministre el material los acuerdos y mecanismos que garanticen el suministro oportuno de los mismos, así como la comunicación de las observaciones y recomendaciones necesarias para garantizar la calidad de los diferentes materiales, los cuales serán de estricto cumplimiento por parte del contratista sin que ello de origen a reclamaciones por parte de éste.

En caso de requerirse cambio de proveedor de material durante la ejecución del contrato, se deberá poner a consideración de la supervisión y de la Secretaría de Movilidad la nueva firma, para lo cual se deberán realizar todos los ensayos necesarios previos para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas necesarias a cargo del contratista, igualmente, se requerirá el documento en el cual la empresa se compromete a garantizar un acompañamiento técnico permanente durante el proceso de aplicación del material.

Los materiales para las demarcaciones pueden ser los que se relacionan a continuación. Para todos los casos el ítem incluye alúmina antideslizante. La marca vial debe ser aplicada con el material que solicite de manera específica la Secretaría de Movilidad a través del supervisor del contrato, en actas de comité de obra u oficio al contratista.

· Plástico en frío con resistencia al deslizamiento:

Material bicomponente con un contenido de 100% de sólidos por volumen, con una resina metil metacrilato pura, sin mezcla. Se utilizará en colores blanco, amarillo, rojo y negro.

Aplicado por extrusión con llana metálica o zapata, o con maquina spray, con un espesor según recomendaciones del proveedor del material sin que en ningún momento sea inferior a los espesores que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1: Espesores mínimos material plástico en frío con resistencia al deslizamiento
	Aplicación
	Espesor
	Relación

	Llana
	60 mils
	98:2



El material no puede contener ningún tipo de disolvente, debe estar elaborado a partir de resinas de alto desempeño que garanticen gran durabilidad, resistencia a la abrasión y fijación sobre el pavimento de mínimo tres (3) años.

La aplicación del material plástico en frío deberá ser homogénea y en ningún caso se permitirá la exposición de agregados en el momento de la aplicación.

El material plástico debe garantizar una resistencia al deslizamiento en condiciones de humedad de mínimo SRT_45, con el fin incrementar la adherencia en el pavimento durante mínimo tres (3) años, para lo anterior, el contratista deberá facilitar el péndulo Chequeador de Resistencia al Deslizamiento para realizar el respectivo ensayo que corrobore el valor en los momentos que sean indicados por la supervisión.

La aplicación y la composición del material deberán ceñirse a las recomendaciones del proveedor, de tal forma que se garantice una adecuada retroreflectividad, resistencia al deslizamiento, color y acabado a lo largo de mínimo tres años (3) sobre el noventa por ciento (90%) del área aplicada.

Por lo tanto y de acuerdo las múltiples necesidades que presenta el municipio de Apartadó y también al constante crecimiento del parque automotor, la demarcación de las vías se prioriza en sectores del municipio donde se presenta un alto flujo vehicular, ocasionando que la pintura sobre el pavimento presente  un nivel de desgaste más alto, razón por la cual los tres (3) años son los requeridos para realizar un óptimo mantenimiento periódico de las vías, con el fin de garantizar la seguridad de los diferentes actores viales.

Durante todo el tiempo de ejecución del contrato el contratista debe garantizar con la asesoría y respaldo técnico necesarios por parte del proveedor del material para lo cual deberá seguir todas las recomendaciones que éste presente de tal forma.

· Material Antideslizante tipo Alúmina:

El material antideslizante deberá ser de color blanco, con un tamaño de 400 micrones obtenido por la fusión de alúminas de primera calidad con precalentamientos y enfriamientos controlados. Será aplicado en una proporción de 100 gr/m2 con equipo demarcador sobre la pintura húmeda y bajo ningún motivo podrá ser aplicado por gravedad o mezclado directamente en la pintura.

La Secretaría de Movilidad indicará los lugares del municipio en los cuales se aplicará el material antideslizante. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

· Imprimante:

Se debe utilizar el producto para imprimar en los sitios donde la Secretaría de Movilidad lo autorice, para ello deberá utilizar imprimante acrílico base solvente de color blanco o amarillo en el área a señalizar con plástico en frio. Se verificará que el cubrimiento sea el adecuado con un espesor seco de 4 mils o un espesor húmedo de 8 mils y dejar que el producto para imprimar haga la cura de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de aplicar pintura plástica en frío.

Equipos y aplicación para emplear en la ejecución de cada uno de los materiales:

· Aplicación de Material Plástico en Frío con Resistencia al Deslizamiento:

La aplicación del material plástico en frío podrá realizarse de manera manual o con máquina spray, para lo cual el contratista que resulte ganador deberá garantizar durante todo el tiempo de ejecución del contrato el número de frentes de trabajo de manera simultánea que le permita ejecutar la totalidad de las actividades en el plazo establecido, así mismo, la Secretaría de Movilidad podrá solicitar el incremento de éstas con el propósito de garantizar una adecuada celeridad y ejecución de las actividades dentro del plazo establecido.

· Señalización vertical.

Materiales de las señales verticales:

Con este se pretende realizar la instalación permanente durante el tiempo de ejecución del contrato las señales verticales convencionales de acuerdo a las solicitudes que la comunidad hace a esta secretaría.

El proponente que resulte favorecido deberá suministrar e instalar la totalidad de las señales verticales convencionales de acuerdo a su propuesta, empleando poste en tubería galvanizada con pedestal.

La Secretaría de Movilidad suministrará al proponente que resulte ganador, las direcciones para realizar la instalación de cada uno de los elementos de manera periódica a lo largo del desarrollo del contrato según las necesidades propias del servicio y los requerimientos que en la materia vaya presentando la entidad.

· Sistema de Soporte de las señales verticales:

Se deben utilizar sistemas de soporte constituidos por poste monolítico y brazos, fabricados en tubo, galvanizado redondo de dos pulgadas (2”) y dos milímetros (2 mm) de espesor; en este caso todos los extremos expuestos deben estar sellados con su respectiva tapa metálica soldada en todo su perímetro para evitar la penetración de agua, con límite de fluencia mínimo de veinticinco kilogramos por milímetro cuadrado (25 kg/mm2) en todos los tipos de señales, el cual será de primera clase, no permitiéndose hormigueo en ninguna parte de su longitud.

Para el acabado final de la estructura se debe aplicar una base de pintura anticorrosiva primer en las partes donde sea afectado por la soldadura, esta debe ser escoriada y pulida, luego dar un acabado con pintura de esmalte sintético horneable especial de color blanco para aplicación sobre metal y resistente a la intemperie.  No puede ser entonado con ningún otro color.

· Materiales y Fabricación de las señales verticales:

Todos los materiales utilizados deben ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y deberán garantizar el cumplimiento de procesos y características técnicas estandarizadas. 

El empaque, manejo, transporte y almacenamiento de todos los elementos se realizará bajo el control y responsabilidad del Contratista en forma tal que se evite daños a los mismos y a su acabado y deben ser sometidos a inspección y pruebas por la Secretaría de Movilidad en el lugar de su fabricación sin que esto implique sobrecostos, en caso de que cualquier estructura o elemento fabricado resulte defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de obra o no cumple con las especificaciones o esquemas, la Secretaría de Movilidad tendrá pleno derecho a rechazar o exigir su corrección.

· Lámina de las señales verticales:

La lámina a utilizar en las señales convencionales será en acero galvanizado calibre 16. La fabricación de la lámina debe garantizar el cumplimiento de procesos y características técnicas. La superficie exterior debe ser plana, lisa y resistentes a las inclemencias del tiempo. El corte debe ser perfecto y sin producir mordiscos

Las dimensiones de las láminas de señales verticales deben corresponder al tipo de señal especificado en cada uno de los ítems de las cantidades contractuales, cumpliendo con lo especificado en el capítulo 2 del Manual de Señalización Vial 2015.

· Material retroreflectivo de las señales verticales:

Se debe cumplir con los requisitos fijados en la norma técnica NTC 4739-2011 de Material Tipo XI y la ASTM 810 “Método normal de prueba para el coeficiente de retrorreflexión de lámina retrorreflejante”. Los materiales reflectivos utilizados deben tener una vida útil certificada de cinco (5) años como mínimo, y cumplir con los parámetros técnicos y de calidad.

Los materiales deben cumplir con lo definido (NTC 4739 - 2011 y ASTM D4956-11) como Tipo XI especial para la elaboración de señales de tránsito, con un coeficiente de retrorreflexión de acuerdo a las siguientes especificaciones, de tal forma que se alcancen ángulos de observación de 0.1°, 0.2° y 0.5°.

Los textos serán elaborados en material retrorreflectivo Tipo XI (según la NTC 4739-2011) el mismo tipo de material en color blanco.

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato

La Secretaría de Movilidad entregará los puntos esquemas y/o sitios a intervenir de la señalización horizontal y vertical requerida en el proyecto, en conjunto con la supervisión.

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Supervisión, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

· titulo correspondiente.

· Un (1) Director de Obra, con una dedicación del 100% y con título profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero de Vías y Transportes, Arquitecto o Arquitecto Constructor, con especialización en Vías y Transportes o en áreas administrativas tales como gerencia y/o supervisión, para lo cual se deberá aportar el certificado de vigencia -COPNIA- y antecedentes disciplinarios, acompañado de la matrícula profesional.

· Un (1) Residente de Obra, con una dedicación del 100% y con título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transportes, Constructor Civil, o Arquitecto o Arquitecto Constructor, para lo cual se deberá aportar el certificado de vigencia y antecedentes -COPNIA- vigentes y antecedentes disciplinarios, acompañado de la matrícula profesional.

· Un (1) Profesional en área Seguridad Industrial y salud ocupacional, con una dedicación del 100% y con título profesional de Ingeniero Ambiental o profesionales con estudios de posgrados en SG-SST o QHSE, para lo cual se deberá aportar el certificado de vigencia y antecedentes – COPNIA- vigentes y antecedentes disciplinarios, acompañado de la matrícula profesional.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de obra/ ingeniero Civil con Estudios de posgrados en vías y transporte
	Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, debidamente acreditada mediante certificaciones o demás documentos contractuales idóneos.
	A partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, haber ejercido como Director, Consultor o Coordinador como mínimo en un (1) contratos o proyectos que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance o actividades Construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimentos, y/o conservación de vías y/o señalización vial y/o semaforización

	Residente de obra
	Un (1) año de experiencia profesional contabilizada a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, debidamente acreditada mediante certificaciones o demás documentos contractuales idóneos.
	A partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, haber ejercido como residente como mínimo en un (1) contrato o proyectos que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance o actividades Construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimentos, y/o conservación de vías y/o señalización vial y/o semaforización

	Profesional en SG-SST / o profesionales con estudios de posgrado en SG-SST o QHSE
	Un (1) año de experiencia profesional contabilizada a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, debidamente acreditada mediante certificaciones o demás documentos contractuales idóneos
	A partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, haber ejercido como mínimo en un (1) contratos o proyectos en Áreas de Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional (SISO) 



Funciones del personal

Funciones del Director de Obra:

	DIRECTOR DE OBRA

	Funciones 
	· Dirigir y velar por el correcto desarrollo del contrato de obra, con el apoyo del personal profesional y técnico del contrato.
· Dirigir los aspectos administrativos, técnicos y contractuales derivados de la ejecución del contrato y todas las solicitudes formuladas por la Supervisión en relación con la ejecución del mismo.
· Asistir a las reuniones y comités que cite la Supervisión y/o la Entidad, firmar las actas, diligenciar y tramitar cuentas de cobro, aprobación de planes de manejo de tránsito en los casos que aplique.
· Planear y modificar todos los planes y programas para el desarrollo de los trabajos, levantamiento de información, implementación de señalización y demás actividades inherentes al desarrollo del contrato.
· Garantizar el suministro oportuno de materiales, mano de obra, herramientas y equipos adecuados, necesarios y suficientes para el desarrollo del contrato y velar por la calidad de los insumos a utilizar y los productos a entregar a la Entidad.
· Coordinar las labores de los residentes de obra y en general de todo el personal del proyecto.
· Programar, coordinar, revisar, preparar y entregar la información a la supervisión generada en desarrollo de la actividad de las cuadrillas de trabajo.
· Tramitar ante las entidades respectivas los permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato.
· Verificar el cumplimiento de los plazos y metas contractuales.
· Verificar el cumplimiento de los pagos de aportes de seguridad social aportes parafiscales y vigencias de las garantías del contrato.
· Coordinar la solicitud de permisos o autorizaciones que se requieran para el desarrollo de las actividades del contrato.
· Las demás que se asignen por parte de la supervisión del contrato con relación a la ejecución del objeto contractual y su alcance.



Funciones del Residente de Obra:

	RESIDENTE OBRA

	Funciones
	· Programar con la supervisión la inspección de los sitios en donde se requiera implementar la señalización, identificando todos aquellos aspectos que puedan afectar la adecuada implementación y durabilidad del mismo, tales como características del tránsito, estado del pavimento, contaminación, tipología de las vías, etc., realizando un informe de ésta inspección anexando el registro fotográfico en el cual se describa la ubicación de cada fotografía.
· Localizar y materializar el proyecto.
· Elaborar cronogramas de ejecución de obra.
· Mantener comunicación directa con la Supervisión a través de reportes de actividades diarias.
· Atender las solicitudes de la Supervisión.
· Atender las solicitudes de la Secretaría de Movilidad y velar por su acatamiento.
· Coordinar el suministro de materiales y retiro de escombros.
· Verificar las condiciones de calidad de todos los materiales suministrados en obra a fin de garantizar que éstos cumplan con las especificaciones exigidas.
· Definir y controlar los procedimientos constructivos durante la obra.
· Asistir al director de obra en el diseño de los planes de manejo de tránsito y de los permisos necesarios para la implementación.
· Implementar los planes de manejo de tránsito de acuerdo con las propuestas aprobadas por la Entidad.
· Dirigir las actividades del maestro, operarios, oficiales, ayudantes y conductores.
· Programar, coordinar, revisar, preparar y entregar la información a la Supervisión generada en desarrollo de la actividad de la cuadrilla de trabajo, la cual deberá mantenerse actualizada.
· Plantear a la Supervisión alternativas de solución a los problemas de construcción que se presenten durante las obras.
· Elaborar los informes correspondientes al avance general de los trabajos.
· Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del personal operario, uso de los elementos de seguridad y protección personal.
· Revisar que se cumplan con los requerimientos técnicos antes, durante y después de la aplicación de los procesos de implementación de la señalización.
· Coordinar el trámite ante las entidades respectivas los permisos necesarios para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, como son: Planes de manejo de tránsito, entrega de señalización, y las demás que se requieran para el correcto desarrollo de los trabajos.
· Velar por el suministro oportuno de materiales, mano de obra, herramientas y equipos adecuados, necesarios y suficientes para el desarrollo del contrato y velar por la calidad de los insumos a utilizar y los productos a entregar a la Entidad.
· Todas las demás que el Director de obra, la Supervisión y/o el supervisor de la Entidad estimen convenientes de acuerdo con el objeto contractual.



Funciones del Tecnólogo en Seguridad Industrial y salud ocupacional

	TECNÓLOGO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

	Funciones
	· Implementar el sistema unificado de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional.
· Evaluar cada una de las actividades a realizar por parte del contratista en el desarrollo del contrato para identificar los riesgos que se puedan presentar durante su ejecución.
· Establecer para cada riesgo identificado el plan de acción para evitar efectos negativos asociados al riesgo y definir los elementos de seguridad industrial que se requieren para el desarrollo de cada actividad de manera adecuada.
· Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en las áreas de seguridad industrial y salud ocupacional durante el desarrollo de cada una de las actividades que realice el contratista durante la ejecución del contrato que se celebre con esta Entidad.
· Asistir al Director de obra y al Ingeniero Residente en los temas de seguridad industrial y salud ocupacional.
· Programar y coordinar las reuniones y/o capacitaciones que se requieran para brindar instrucción al personal empleado por el contratista en los temas de seguridad industrial y salud ocupacional.
· Atender las observaciones y solicitudes de la Supervisión y/o supervisor por parte de la Secretaría de Movilidad.
· Asistir a los comités de obra cuando se requiera de su presencia.
· Verificar que la señalización propuesta e implementada en los Planes de manejo de tránsito estén encaminadas a brindar unas condiciones mínimas de seguridad, tanto para los usuarios de la vía como para los trabajadores del contratista.
· Entrega de informes con frecuencia semanal, de las actividades desarrolladas según formatos establecidos por la Entidad.
· Las demás que se asignen por parte de la supervisión del contrato con relación a la ejecución del objeto contractual y su alcance.



b. Maquinaria mínima del proyecto 

1. Equipo de Soldadura eléctrico.
2. Equipo Plotter de Corte Automático.
3. Escalera menor.
4. Motobomba.
5. Planta Eléctrica.
6. Pulidora.
7. Roladora.
8. Taladro.

La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. La entidad contratante, por ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos; aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

Además, los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes para atender las exigencias de las especificaciones técnicas, es decir, el Contratista, deberá contar con la Capacidad Técnica para atender los requerimientos de la Administración Municipal que puedan surgir en virtud del presente proceso contractual.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

10. SEÑALIZACIÓN 

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del Contrato son:

· Plan de Manejo de Tránsito (PMT), con la Secretaría de Movilidad.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

12.1 HORARIO DE TRABAJO Y NÚMERO DE CUADRILLAS:

El contratista deberá contar con 1 cuadrilla (diurna o nocturna), para lo cual deberá anexar con el acta de inicio los nombres, cedulas y planillas de pago de parafiscales.

Para la Señalización Horizontal y Vertical, se requiere personal, de tal forma que sea posible ejecutar las diferentes labores como: preparación de superficie, punteado, encintado, mezcla de material, aplicación, auxiliar de PMT, transporte de material. y para atender la instalación de la señalización vertical convencional y demás que se requieran para el desarrollo del contrato.

Las labores de aplicación de pintura e instalación de señalización horizontal y vertical, se realizarán en el siguiente horario:

	DIURNO
	Lunes a viernes
	de las 8:00 horas hasta las 16:30 horas

	
	Sábados
	de las 7:00 horas hasta las 12:30 horas

	NOCTURNO
	Domingo a jueves
	de las 20:00 horas hasta las 5:00 horas del día siguiente

	
	Viernes
	de las 20:00 horas hasta las 2:00 horas del día siguiente



Lo anterior, incluyendo tiempo de secado de la pintura para la señalización horizontal. Salvo bajo la autorización del supervisor y de acuerdo al sitio de trabajo, podrá iniciarse la ejecución de los mismos, antes de la hora establecida. La Secretaría de Movilidad informará los lugares en los cuales se ejecutarán las actividades de señalización, aprobando los diferentes corredores a intervenir y los horarios de la ejecución.

12.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

12.2.1 Señalización horizontal

Todas las especificaciones técnicas necesarias para adelantar el objeto contractual se encuentran estipuladas en el "Manual de Señalización Vial Resolución número 1885 de junio 17 de 2015" del Ministerio de Transporte, las Normas Técnicas Colombianas NTC 1360 y 4744 y algunas sugerencias específicas realizadas por la secretaria de Movilidad a través de la supervisión. 

Cualquier requisito que no esté definido a continuación, debe ejecutarse de acuerdo con lo estipulado en dicho Manual. Las especificaciones mínimas que se relacionan en este documento, son de obligatorio cumplimiento para el recibo de la señalización horizontal y vertical, actividad que deberá ser programada con la Unidad de Circulación de la Secretaría de Movilidad.

Las especificaciones mínimas que se relacionan en este documento, son de obligatorio cumplimiento para el recibo de cada uno de los trabajos, actividad que deberá ser programada con la Unidad de Circulación de la Secretaría de Movilidad.

Ubicación de los trabajos

Los trabajos objeto de esta contratación están ubicados en las vías del Municipio de Apartadó. La Secretaría Movilidad suministrará al contratista los puntos y direcciones en el momento de la ejecución del contrato de acuerdo con las normas estipuladas en el "Manual de Señalización Vial Resolución número 1885 de junio 17 de 2015" del Ministerio de Transporte, las Normas Técnicas Colombianas NTC 1360 y 4744 y algunas sugerencias específicas realizadas por el personal de la secretaria de Movilidad. 
Así mismo, la Secretaría de Movilidad durante el desarrollo del contrato indicará al contratista a través de la Supervisión los diferentes puntos a señalizar con señales verticales.

Demarcaciones

· Procedimiento de aplicación
En el procedimiento de aplicación de la pintura se deben cumplir con todas las recomendaciones dadas por el fabricante de la pintura, especialmente en cuanto a la preparación de superficies, condiciones atmosféricas inmediatamente anteriores, durante y posteriores a la aplicación con el fin de que no se afecte la durabilidad de la demarcación de tránsito, presiones de aplicación, espesores y caudales.
Así mismo, se deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el "Manual de Señalización Resolución 001885 de 2015" del Ministerio de Transporte, (o el que entre a reemplazar la vigente normatividad), las Normas Técnicas Colombianas NTC 1360 y 4744 y sugerencias específicas que sean realizadas por la Secretaría de Movilidad.

· Preparación de superficie
La superficie existente deberá limpiarse rigurosamente antes de la aplicación de los materiales para dejarla completamente limpia, seca, libre de partículas sueltas, grasas y otros contaminantes, que impida la correcta adherencia entre la pintura y el pavimento.

Algunos métodos prácticos para lograr una buena limpieza son:
Cepillos mecánicos
Escobas comunes o metálicas
Aire a presión
Una combinación de las anteriores
Los concretos se neutralizan lavándolos con una solución al 10% de ácido muriático en agua, y dejar secar completamente.

En los lugares cuyo pavimento tenga presencia de partículas sueltas o grasas, deberá lavarse con agua a presión, empleando escobas y cepillos, con detergentes neutros, luego de esto, se deberá dejar completamente seca la superficie.
Cuando se aplica sobre superficies de concreto nuevo, se recomienda dejarlo fraguar durante 28 días mínimo, luego aplicar una solución de 10 partes por volumen de ácido muriático (clorhídrico) con 80 partes por volumen de agua corriente, lavar con abundante agua y dejar secar, luego, aplicar la pintura.

· Punteado
Después de tener las superficies en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se procede a la ubicación y toma de medidas para que la señal quede correctamente ubicada.
La labor de punteado debe estar incluida en el precio unitario de cada ítem y en ningún caso se pagará en forma separada o adicional.

· Delineado
Consiste en dibujar la señal con tiza, pintura, talco, etc., en el piso dependiendo de las herramientas de aplicación. Esta actividad puede resumirse a la ubicación de las plantillas o regletas para luego proceder a la aplicación de la pintura.
La labor de delineado debe estar incluida en el precio unitario de cada ítem y en ningún caso se pagará en forma separada o adicional.

12.2.2 Señalización vertical

Todas las especificaciones técnicas necesarias para adelantar el objeto contractual se encuentran estipuladas en el "Manual de Señalización Vial Resolución número 1885 de junio 17 de 2015" del Ministerio de Transporte, las Normas Técnicas Colombianas NTC 1360 y 4744 y algunas sugerencias específicas realizadas por la secretaria de Movilidad a través de la supervisión. 

Las especificaciones mínimas que se relacionan en este documento, son de obligatorio cumplimiento para el recibo de cada uno de los trabajos, actividad que deberá ser programada con la Secretaría de Movilidad.

Ubicación de las señales convencionales 

Todas las señales se colocarán al lado derecho de la vía, teniendo en cuenta el sentido de circulación del tránsito, de forma tal que el plano frontal de la señal y el eje de la vía formen un ángulo comprendido entre 90 y 93 grados, con el fin de permitir una óptima visibilidad al usuario. 

La instalación de las señales verticales se realizará, buscando reducir al mínimo el impacto a la circulación vehicular; los cierres deberán garantizar total seguridad y en aquellos sitios que sean muy conflictivos en materia de tránsito las actividades se harán en horas nocturnas y festivos, para lo cual deberá ubicarse toda la señalización de trabajos temporales sobre la vía, de acuerdo a los establecido en el “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2015, dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia” 

En todos los casos que sea necesario realizar cierre de vías, el Contratista presentará a la Secretaría de Movilidad el respectivo plan de cierre con la adecuada señalización.

El contratista, durante la ejecución de los trabajos, deberá cumplir y hacer cumplir a todo su personal las normas de seguridad inherentes a las obras, en lo concerniente a señalización, medidas de seguridad, equipos de protección y procedimientos que estén acordes con la prevención de accidentes.

12.3 NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Sin perjuicio de los requerimientos establecidos en el contrato y demás documentos del proceso contractual que hacen parte integral del mismo, el proponente seleccionado o contratista, deberá cumplir con lo establecido en la Ley y demás normatividad reglamentaria en materia de tránsito y transporte, de igual forma, deberá dar cumplimiento a los lineamientos aplicables tanto nacionales como internacionales, en cuanto a la calidad de los materiales y desarrollo de procesos y procedimientos dentro del objeto del contrato de obra.

12.3.1 Normas

[bookmark: _Hlk79651498]Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la ejecución del contrato los interesados deben consultar las especificaciones particulares del proyecto. Igualmente, deberán conocer lo establecido en las siguientes normas, las cuales serán de consulta permanente y estricto cumplimiento, según su jerarquía y vigencia:

· Código Colombiano de Estructuras Metálicas, norma Icontec 2001.
· Normas técnicas Colombianas NTC 1360 y 4744.
· Manual de Señalización Vial Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, adoptado mediante la Resolución número 1885 de junio 17 de 2015 por el Ministerio de Transporte.
· Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción: Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.
· Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
· Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre
· Ley 1383 de 2020 Modifica la Ley 769 de 2002

Y en general, las Normas Técnicas Colombianas NTC, así como toda la normatividad que se expedida durante el proceso de selección y la ejecución contractual, que modifique, reglamente, expida y/o derogue, en materia de tránsito y transporte, y demás normas aplicables.

12.3.2 Especificaciones de construcción

En la ejecución de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista se ceñirá a las especificaciones suministrados por el supervisor

Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar las especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios correspondientes al supervisor explicando las causas que lo justifiquen, si éstas no se aprueban, el contratista se sujetará a especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se procederá al cambio. Cuando dichos ajustes impliquen variación en las especificaciones, el plazo o en el valor, el contratista presentara propuesta, para que esta sea revisada y por consiguiente, aceptada o no por la Entidad contratante, y proceder a realizar los trámites de legalización contractual de dicha modificación, conforme a lo dispuesto en la normatividad contractual vigente.
Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la ejecución de los trabajos que se le encomienden, deberán no solo cumplir con los estándares de calidad señalados en las especificaciones técnicas que hacen parte integral del presente estudio, sino también ser de primera calidad en su género y para el fin a que se le destine. Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el supervisor y/o supervisor, cuando no los encontrare convenientemente adecuados y acorde a las especificaciones requeridas.

El contratista deberá presentar los informes necesarios de acuerdo con las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales. Así mismo, deberá presentar informes previa solicitud de la entidad contratante en los casos que se requiera, conforme a las directrices, formatos y/o periodicidad definida, por este.

Cabe señalar que las obras extras u adicionales deberán ser previamente acordadas entre el supervisor y el contratista, lo cual se hará constar en actas que suscriban las partes, en las cuales se indicarán los precios unitarios para estas obras y se anexarán los respectivos APU, lo anterior, con el fin de realizar la solicitud al representante legal de la Entidad contratante, para su respectiva aprobación, por lo que en caso de ser aceptada, se procederá a realizar el trámite contractual correspondiente.

Al respecto, se deberá tener en cuenta que el tramite contractual para cada una de las situaciones anteriormente indicadas es diferente, razón por la cual las modificaciones que impliquen ampliación de plazo y/o adición del valor contractual, así como las que aclaren, agreguen o supriman una o algunas de las clausulas estipuladas dentro del contrato y sus anexos, dentro de las cuales se contempla las obras extras u adicionales, que modifiquen las especificaciones técnicas y/o varíen el valor contractual por un mayor valor, se deberán legalizar a través del documento contractual correspondiente, suscrito entre las partes contratantes, lo anterior, según lo dispuesto en la normatividad contractual vigente al momento de realizar dicha modificación (Ampliación y/o Adición y/o Otrosí). Por su parte, las mayores cantidades y menores cantidades de obra, quedarán pactadas mediante la suscripción del acta de cambio y/o ajuste de ítems, entre las partes.

Es importante anotar que, en caso que las condiciones inicialmente pactadas en el contrato requieran una adición, el contratista deberá realizar los trámites necesarios para la modificación de las pólizas que amparan el contrato y regirse por lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
El contratista deberá cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte el supervisor. Si el contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión, podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros diez (10) días calendario siguientes al recibo de la misma.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes para atender las exigencias de las especificaciones técnicas, es decir, el Contratista, deberá contar con la Capacidad Técnica para atender los requerimientos de la Administración Municipal que puedan surgir en virtud del presente proceso contractual.

El contratista debe entregar según la periodicidad establecida por el contratante un informe en el que se dé cuenta la ejecución del contrato. Es importante anotar, que el contratante determinará la forma y el contenido de los informes, previo inicio de la ejecución del contrato.

Cada acta debe ir acompañada con el formato diseñado por la Secretaría de Movilidad, denominado Memorias de Cantidades.

Cuando se reciba la notificación escrita del CONTRATISTA donde informa que ha concluido el trabajo, el supervisor hará una inspección minuciosa de toda la obra. Todos los defectos u omisiones que se encuentren serán corregidos por el CONTRATISTA. Lo anterior, no exime al supervisor de la inspección permanente de la ejecución contractual, y de acuerdo con el cronograma pactado al inicio del contrato.

12.4 EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS

12.4.1 Informes y comités

Deberán presentarse informes semanales de ejecución de obra, los cuales serán socializados por el contratista y la supervisión de manera conjunta, en los comités semanales que se realicen para tal fin. El supervisor deberá conocer y aprobar este informe, previo a la presentación de los mismos.
El contenido específico de los informes será el solicitado por la secretaria de Movilidad tanto al contratista como a la supervisión.

Podrán realizarse reuniones adicionales según se requiera o sea solicitado por la supervisión o por el contratante.

Informe mensual de la ejecución: debe contener por lo menos, el siguiente contenido, donde se describa el trabajo realizado en forma ordenada por cada tramo de vía y/o intervención, desarrollando secuencialmente en torno al logro de los objetivos y alcance propuestos:

1. Informe mensual que dé cuenta del avance y estado de avance de obra y/o actividades acordes con el cronograma de obra 
2. Memorias parciales de cálculo de cantidades ejecutadas de cada uno de los ítems del presupuesto de obra en cumplimiento del cronograma de obra. Adicionalmente, se solicitará la descripción y/o detalle por elemento (señal horizontal o vertical) demarcado o instalado según sea el caso, es decir, instalación de X ó Y señal vertical, demarcación de dos flechas de frente, un ceda el paso, un prohibido parquear, etc.
3. Registros fotográficos por cada Tramo vial intervenido, que incluya el antes, durante y después de la ejecución de la obra.
4. Actas de entrega parcial de obra, debidamente aprobadas por la supervisión.
5. Certificación mensual de pago de parafiscales y seguridad social del personal a cargo de la ejecución de la obra.

Informe final ejecutivo: el contratista deberá presentar un informe ejecutivo en físico y en magnético, que permita de una forma clara y sencilla, localizar cada uno de los tramos viales y/o intervenciones que fueron objeto de señalización vial. El contratista elaborará una ficha técnica resumen en donde se consignarán los resultados técnicos más importantes de cada tramo vial. Adicionalmente, deberá entregar paz y salvo del personal a cargo de la ejecución de la obra.

12.4.2 Supervisión

El desarrollo del contrato tendrá supervisión interna en todos los aspectos, técnicos, legales y jurídicos, contables, financieros, ambientales y administrativos, quien exigirá el cumplimiento de las actividades del contrato y la forma como se deben presentar los informes periódicos, conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones adoptado para este proceso contractual, el presente anexo y en general las condiciones establecidas en todos los documentos del proceso.

Podrán realizarse reuniones adicionales según se requiera o sea solicitado por la supervisión o por el contratante.

12.4.3 Aprobación del cronograma de trabajo

El Contratista elaborará y someterá a la aprobación del Supervisor el cronograma de trabajo, y este último a su vez lo presentará ante la Secretaría de Movilidad. En caso de ser necesario, debe ajustarse a las solicitudes que realice el contratante.

Acta de Iniciación del Contrato: Una vez aprobado el respectivo cronograma de trabajo, entrega y aprobación de los APU para la ejecución de la obra, se procederá a efectuar vigilancia y control de su cumplimiento, dejando constancia en el acta de las fechas de iniciación y terminación del contrato.

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

· Normas técnicas Colombianas NTC 1360 
· Normas técnicas Colombianas NTC 4744




En constancia, se firma en Apartadó, a los ____ días del mes de agosto de 2021.





______________________________________________
TULIA IRENE RUIZ GARCIA
SECRETARIA DE MOVILIDAD
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