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TECHNICAL ADJUSTMENTS
Servicio de Mantenimiento y Construcción de Comercio Especializado.                                                                                                                                           

Santiago de Cali, OCTUBRE 10 DEL 2018 

FORMATO No 2 
Señores:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
La Ciudad  

Referencia: Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. 18001397 H3
OBJETO: CONTRATAR LA INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL NUEVO TERMINAL DEL AEROPUERTO DE YOPAL 

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEM 1 INSTALACION LAMPARA TIPO TORTUGA LED DE 9W 

Los empalmes que se harán a la luminaria y conexión a tierra. 

ITEM 2-4-6-8-10 

Se realizara la conexión del circuito de cada una de las diferentes luminarias al tablero de distribución de energía para su respectiva alimentación eléctrica. 

Cada circuito de luminarias quedara  protegido por un breaker (Corta Circuitos) de 10A en el tablero de distribución. Si este dispositivo No está disponible en el tablero de distribución, el contratista debe asumir su costo. 
ITEM 3 INSTALACION LAMPARA DE EMERGENCIA LED La instalación de estas Lámparas se conectaran con polo a tierra. 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: 

ESQUEMA PARTES LUMINARIA DE EMERGENCIA 

1.- Comprobar el led al conectar el equipo 

2.- Presionar test y comprobar encendido de la lámpara 

3.- Si utiliza telemando vea instrucciones de él 

4.- Sustituir la batería cuando no satisfaga la autonomía 

La conexión debe estar con puesta a  tierra. El cableado listo para hacer la instalación. La conexión de estas lámparas está centralizado en el tablero de distribución, con su respectivo breaker de protección, si este NO está disponible el contratista lo debe suministrar. 

ITEM 5 INSTALACION PANEL LED 24W REDONDA 

Los empalmes que se hagan a la luminaria, llevara conexión a tierra. El cableado está  disponible para hacer la instalación. La conexión de estas lámparas está centralizado en el tablero de distribución, con su respectivo breaker de protección, si este NO está disponible el contratista lo debe suministrar e Instalar. 

ITEM 7 INSTALACION LAMPARAS DE PISO 6410 

El montaje  que se haga para este tipo de luminaria, llevara conexión a tierra. con su respectivo breaker de protección, si este NO está disponible el contratista lo debe suministrar e Instalar. 

ITEM 9 INSTALACION LAMPARA SUMERGIBLE 12 V 

Los empalmes que se hagan a es luminaria, deben estar blindados, con material que garantice impermeabilidad,  llevara conexión a tierra, con su respectivo breaker de protección, si este NO está disponible el contratista lo debe suministrar e Instalar. 

Las luminarias serán suministradas por la aeronáutica civil de Colombia; se realizará la comprobación y funcionamiento de cada una de las luminarias instaladas por parte de la supervisora del contrato. 

1. Precios. 

Los precios que ofrezca el oferente para las diferentes modalidades del servicio a contratar durante el plazo de ejecución del contrato serán los vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y deben cubrir todos los costos de los diversos trabajos a realizar, impuestos, herramientas, Materiales, insumos, equipos, desplazamientos, viáticos, estadía, personal involucrado, imprevistos, gastos de administración, incrementos del precio del dólar y utilidades del proponente entre otros. Estos precios no estarán sujetos a revisiones ni cambios, salvo el incremento equivalente al acumulado del Índice de Precios al Consumidor que se presente desde que se inicie el contrato hasta el momento de la cotización por parte del contratista y previa verificación de los precios de insumos y/o servicios vigentes en el mercado. 

3.1. Garantía. 

La garantía mínima exigida es: Mínimo doce (12) meses, contados a partir de la fecha del acta de recibo final del servicio. Tiempo durante el cual se hará aplicable la garantía en los términos descritos 

4 EQUIPO REQUERIDO, RELACIONARLO: 

El oferente debe garantizara que las herramientas y maquinaria que llegase a utilizar   para atender el objeto del contrato sean los acordes para la realización de esta actividad.  

4.1 PUESTOS DE TRABAJO:
El oferente es tecnólogo en eléctrica certificado ante el ministerio de minas y energías “CONTE”, 

CUENTO CON CERTIFICADO EN ALTURAS 

4.2 RIESGO DE TRABAJO EN ALTURAS: 

Manifiesto expresamente que conozco las presentes especificaciones técnicas y me comprometo y obligo a dar estricto cumplimiento, a las especificaciones; también me comprometo a anexar todos los documentos que se requieren dentro del presente anexo.
YONNY ALBERTO SEPULVEDA SERNA
 CC 14´884.464 BUGA : johnnyjass1963@yahoo.es
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