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REGIONAL RISARALDA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
No. SAMC-RSR-CDITI-098-2021


OFERTA TECNICA  - FICHA TECNICA

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

	[bookmark: _Hlk82607868]MECANIZADO

	ITEM
	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)
	DESCRIPCION ( FICHA TECNICA)
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRESENTACIÓN
	CANT SOLICITADA
	IDENTIFICAR GARANTIA MINIMA
	MARCA OFERTADA

	[bookmark: _Hlk82438679]1
	23242300
	TORNO PARALELO CONVENCIONAL: debe contener:
	Unidad
	Unidad
	2
	
	

	
	
	Distancia entre puntos mínimo 550 mm máximo 1000 mm
	
	
	
	
	

	
	
	Volteo sobre bancada 200 mm máximo 410 mm
	
	
	
	
	

	
	
	Volteo sobre carro T/versal 200 mm máximo 255mm
	
	
	
	
	

	
	
	Volteo sin escote 250 mm máximo 580 mm
	
	
	
	
	

	
	
	Ancho de bancada 186 mm máximo 260 mm
	
	
	
	
	

	
	
	Sujeción del husillo Camlock
	
	
	
	
	

	
	
	Diámetro del husillo 38 mm máximo 52 mm
	
	
	
	
	

	
	
	Numero de RPM husillo 9 (60.1600) mínimo 45 máximo 1800
	
	
	
	
	

	
	
	Roscas métricas 20(0.25-9mm) mínimo 0.2mm máximo 14 mm máximo 42 pasos
	
	
	
	
	

	
	
	Roscas en pulgadas 33(4-72TPI) mínimo 2 máximo 72 TPI 45 pasos.
	
	
	
	
	

	
	
	Avances longitudinales 0,032-0.44mm máximo 1.7 mm
	
	
	
	
	

	
	
	Avances transversales 0.016-0.22mm máximo 0.85 mm
	
	
	
	
	

	
	
	Máx. Longitud pieza a montar y cilindrar 500 mm
	
	
	
	
	

	
	
	Motor 1.5 hp máximo 4.5 hp
	
	
	
	
	

	
	
	Se debe garantizar que las transmisiones de velocidades en sus ejes y en los engranajes contengan tratamiento térmico que permita aumentar la dureza los aceros utilizados para piñonearía y ejes de cajas de velocidades incluida la caja Norton y la caja de velocidades del husillo, garantizar movimientos automáticos en los X y Y ejes longitudinal y transversal se debe garantizar como accesorios luneta fija y móvil, copa de mordazas autocentrantes, copa de mordazas independientes (4), mandril con llave, cabezal móvil, contrapunta giratoria, mordazas externas e internas para copa de agarre, bomba para sistema de refrigeración, protector visual, freno de seguridad, 4 portburil de cuadrante de 3/8”,4 galgas de medición de buriles, 5 buril de acero rápido de 3/8”, 5 barras de cilindrado interno para torno, 5 unidades de calibrador de galgas para roscas de 55 y 60 grados,1 armario metálico tipo H con ruedas . Piñones de recambio para fabricar los diferentes tipos de roscas y tornillos sin fin. No es necesario visualizador. 
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	23242500
	FRESADORA UNIVERSAL Debe contener: 
	Unidad
	Unidad
	1
	
	

	
	
	Cono de husillo ISO 40. mesa 1325X360mm desplazamientos eje x/y/z 750/320/460mm ±20 mm, ranura en T 3/18/80 Distancia del eje a la mesa 196-656 Distancia entre el eje del husillo y el brazo 245 mm a 200 mm Distancia entre la punta horizontal y la lengüeta 20-480mm o 20-470 mm Velocidad del eje vertical 60-1750 Rpm Velocidad del eje horizontal 60-1800rpm Horizontal Motor 5.5 kw Motor de eje vertical 4 KW desplazamiento del brazo 550 mm velocidad de mesa X/Y/Z 30~750/20~500/15~375mm/Min garantizar que las transmisiones de velocidades en sus ejes con engranajes contengan  tratamiento térmico que permita aumentar la dureza los aceros utilizados para piñonearía y ejes de cajas de velocidades. Garantizar movimientos automáticos en los tres ejes (X, Y, Z) se debe garantizar como accesorio el cabezal divisor universal. Además de los accesorios como son amortajador, lunetas y eje portafresas de 22 mm,5 kits de fresas frontales de 1/2”,5/8”,3/8”, 3 brocas mango reducido de 5/8”, 3 Brocas de mango reducido de ¾”, 1 juego de fresas modulares de modulo 1modulo 1.25, modulo 1.5, un armario tipo H con ruedas. Como es una fresadora universal se debe garantizar que es posible mecanizar ruedas dentadas cónico helicoidales, cilíndrico helicoidales y que el equipo contiene todos los accesorios necesarios para realizar dicha operación, así mismo debe contener un accesorio que permita realizar cuñeros o un mecanismo amortajador. Se debe garantizar que la fresadora se pueda convertir en
fresadora vertical o fresadora horizontal para ello debe adaptarse con un cabezal dispuesto para tal fin.
	
	
	
	
	



· Las especificaciones técnicas mínimas son las relacionadas en el Ítem 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
· La maquinaria suministrada con conexión a red eléctrica deberá contar con acometidas o conexión a sistemas 220V/127V a 60 Hz estándar en Colombia. 
· Toda la maquinaria debe ser entregada con sus respectivos manuales del usuario y/o operación. 
· La Garantía mínima deberá ser la misma establecida y ofrecida por el fabricante de cada producto a entregar.
· Los productos que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser restituidos en un término no mayor a 5 días. En caso de incumplimiento parcial o total de una entrega, se dejará constancia de la misma en un acta y se aplicarán las multas y sanciones establecidas en el contrato. Se entiende por bienes de mala calidad los que se generen un mal funcionamiento, incluidos los de valor agregado ofertado, los que cuenten con especificaciones inferiores o diferentes a las exigidas para los diferentes fines, la entrega de piezas que no funcionen debidamente o con características diferentes o insuficientes. El contratista deberá realizar el cambio por un bien que cumpla en términos de calidad y eficiencia por su cuenta y asumir el pago de los daños surgidos con ocasión a los bienes defectuosos.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

Del Contratista: 

Obligaciones Generales: 

a) [bookmark: _Hlk80601570]Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad con los parámetros establecidos en el SENA y acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. 
b) Aprobar el contrato en SECOP II por parte de personas competentes y suscribir oportunamente las garantías solicitadas a efectos de dar inicio a la ejecución contractual.
c) Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas y técnicas de acuerdo con su propuesta. 
d) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.
e) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
f) Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones.
g) Asumir por cuenta todos los gastos que demande la ejecución del contrato, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. 
h) Conocer a cabalidad el estudio previo, especificaciones técnicas y contrato, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.
i) Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente de conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 
j) Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
k) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y de aportes parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar el paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales correspondiente a SENA e I.C.B.F. y excepcionalmente al Sistema de Seguridad Social, Salud, en el caso de personas naturales empleadoras, DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA. 
l) Reportar al supervisor del contrato de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía sucedida en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.
m) Mantener al SENA indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que intervengan en el desarrollo del objeto contractual. 
n) Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores. 
o) Cumplir con las normas contempladas en el Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo, Resolución 0312 de 2019 y demás que sean pertinentes. Para el cumplimiento de requisitos mínimos en SST, la ARL a la que este afiliado el contratista, o el Representante legal deberá certificar el cumplimiento de los estándares mínimos. 
p) Dotar al personal encargado de dar cumplimiento al objeto contractual con los elementos de protección personal que sean necesarios, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la legislación colombiana vigente. Sin que ello implique sobre costos o incremento del valor del contrato. Así como también el contratista deberá suministrar a las personas que ingresen al Centro para la ejecución del contrato, de los elementos de protección personal necesarios para prevenir y mitigar contagio de COVID-19. Se deberán acoger al protocolo que se tiene establecido para evitar el contagio durante su estancia en el Centro.
q) En el caso de que aplique los equipos deben tener algún tipo de etiquetado de eficiencia energética, o demostrar con certificaciones del fabricante o comercializador que los equipos ofrecidos, son más eficientes en el consumo de energía que otros existentes en el mercado.
r) El contratista en virtud de la Ley 1672 de 2013, Artículo 6°. Obligaciones. Numeral 2 Del Productor: Literal e, f, i,  j, K. y Numeral 3 del comercializador, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 2.2.7A.2.1  y sus numerales 2,3, 4 y 5 y del artículo 2.2.7A.2.2 y sus numerales 1 y 3 del decreto 284 de 2018; adjuntará acta de compromiso de cumplimiento de los anteriores artículos, según le aplique.

Obligaciones específicas relacionadas con el objeto del contrato: 

a) [bookmark: _Hlk80601596]Entregar los bienes de acuerdo con lo requerido por la ley y por la entidad contratante, garantizando en todo caso la calidad de los bienes objeto de la compra. 
b) Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos y no remanufacturados, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto. 
c) La entrega de los bienes se realizará según programación acordada con el supervisor del contrato. 
d) Incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos. 
e) Asumir los costos o acciones correctivas por los bienes no recibidos a satisfacción por el supervisor, o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de cumplimiento y calidad u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y que sea responsabilidad del contratista.
f) El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. 
g) Presentar la factura electrónica al momento de la entrega de los elementos, según Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN.
h) Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.
i) Deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos. 
j) En caso de tener elementos importados el Contratista deberá entregar con los manuales y/o instructivos, el manifiesto de importación de los equipos y demás documentos que se requieran para el adecuado funcionamiento del mismo. 




Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información
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