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REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES (TERNERA, OLAYA, ALBORNOZ Y MANGA) Y OBRA CIVIL DE AMPLIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES (TERNERA, OLAYA Y ALBORNOZ) A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 2020-2023 “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DE LOS CEMENTERIOS DISTRITALES”. ASI COMO TAMBIEN OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CEMETERIO DE TIERRA BOMBA
[Número del Proceso de Contratación]
ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES (TERNERA, OLAYA, ALBORNOZ Y MANGA) Y OBRA CIVIL DE AMPLIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES (TERNERA, OLAYA Y ALBORNOZ) A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 2020-2023 “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DE LOS CEMENTERIOS DISTRITALES”. ASI COMO TAMBIEN OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CEMETERIO DE TIERRA BOMBA
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
a. Localización:
VER REGIISTRO FOTOGRAFICO ANEXO

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
	CEMENTERIO DISTRITAL DE OLAYA

	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 44  BOVEDAS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE OLAYA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNID.
	CANT. 

	1
	PRELIMINARES

	1,1
	Localización y Replanteo
	m2
	28,60

	1,2
	Demolicion de bovedas en deterioro
	m2
	85,00

	2
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

	2,1
	Excavación común
	m3
	20,02

	2,2
	Relleno en material seleccionado 
	m3
	20,02

	2,3
	Viga de Amarre 0,30x0,30  4Ø1/2" aros 3/8" c.0,20
	ml
	55,80

	2,4
	Plantilla en concreto reforzada (malla electrosoldada 5mm) espesor 10 cms Fc 3000 psi
	m2
	28,60

	2,5
	Plantilla anden en concreto reforzado (malla electrosoldada 5mm) espesor 10 cm Fc 3000 psi
	m2
	20,00

	2,6
	Impermeabilizaciòn de placa con manto edil y alumol
	m2
	32,48

	2,7
	Placa de concreto 3000 psi  e =0,08  reforzado con malla electrosoldada 5mm
	m2
	129,92

	3
	MAMPOSTERIA

	3,1
	Levante en block N° 6 reforzado con Ø1/2 y concreto
	m2
	177,20

	3,2
	Pañete 1:3 e 0.025, impermeabilizado
	m2
	354,40

	4
	PINTURA Y ACABADO

	4,1
	Pintura en Promical
	m2
	68,46

	5
	LIMPIEZA GENERAL

	5,1
	Retiro de escombros y sobrantes a los sitios autorizados por la autoridad ambiental
	m3
	24

	 

	 CONSTRUCCION DE FOSA 1 COMÚN EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE OLAYA

	6
	PRELIMINARES

	6,1
	Localización y Replanteo
	m2
	8,75

	7
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

	7,1
	Excavación común
	m3
	24,48

	7,2
	Solado en concreto 2500psi, e=0,05m
	m2
	8,75

	7,3
	Placa Inferior  e=0,08m , concreto simple 3000psi, reforzada con malla electrosoldada 5 mm
	m2
	8,16

	7,4
	Placa sup. de concreto e =0,08  reforzado. Con tapa removible reforzada de 0,6x0,6
	m2
	8,16

	7,5
	Levante en Block # 6, rell. En mortero y reforzado Ø1/2
	m2
	16,472

	7,6
	Pañete  1:4  e = 0.02 , impermeabilizado
	 
	m2
	32,944

	7,7
	Impermeabilizaciòn de placas con manto edil y alumol
	m2
	8,75

	8
	LIMPIEZA GENERAL

	8,1
	Retiro de escombros y sobrantes a los sitios autorizados por la autoridad ambiental
	m3
	3

	 

	 CONSTRUCCIÓN DE 21  BOVEDAS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE OLAYA SOBRE BOVEDAS EXISTENTES

	9
	PRELIMINARES

	9,1
	Localización y Replanteo
	m2
	52,00

	10
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

	10,1
	Limpieza en area a construir y aplicación de producto como puente de adherencia (sikadur 32 o similares) 
	m2
	19,5

	10,2
	Viga de Amarre 0,15 x 0,15  4 Ø 3/8" aros 1/4" c.0,20. 
	ml
	99,80

	10,3
	Impermeabilizaciòn de placa con manto edil y alumol
	m2
	59,08

	10,4
	Placa de concreto 3000 psi  e =0,08  reforzado con malla electrosoldada 5mm
	m2
	59,08

	11
	MAMPOSTERIA

	11,1
	Levante en block N° 6 reforzado con Ø1/2 y concreto
	m2
	78,80

	11,2
	Pañete 1:3 e 0.025, impermeabilizado
	m2
	157,60

	11,3
	PINTURA Y ACABADO

	11,4
	Pintura en Promical
	m2
	62,80

	12
	LIMPIEZA GENERAL

	12,1
	Retiro de escombros y sobrantes a los sitios autorizados por la autoridad ambiental
	m3
	6

	 

	CEMENTERIO DISTRITAL DE TERNERA

	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE (71) BOVEDAS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE TERNERA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNID.
	CANT. 

	1
	PRELIMINARES

	1,1
	Localización y Replanteo
	m2
	43,77

	1,2
	Demolicion de bovedas en deterioro
	m2
	101

	2
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

	2,1
	Excavación común
	m3
	38,29875

	2,2
	Relleno en material seleccionado 
	m3
	38,29875

	2,3
	Viga de Amarre 0,30x0,30  4Ø1/2" aros 3/8" c.0,20
	ml
	79,4

	2,4
	Plantilla en concreto reforzada (malla electrosoldada 5mm) espesor 10 cms Fc 3000 psi
	m2
	43,77

	2,5
	Plantilla anden en concreto reforzado (malla electrosoldada 5mm) espesor 10 cm Fc 3000 psi
	m2
	41,7

	2,6
	Impermeabilizaciòn de placa con manto edil y alumol
	m2
	50,96

	2,7
	Placa de concreto 3000 psi  e =0,08  reforzado con malla electrosoldada 5mm
	m2
	203,84

	3
	MAMPOSTERIA

	3,1
	Levante en block N° 6 reforzado con Ø1/2 y concreto
	m2
	279,36

	3,2
	Pañete 1:3 e 0.025, impermeabilizado
	m2
	581,42

	4
	PINTURA Y ACABADO

	4,1
	Pintura en Promical
	m2
	139,52

	5
	LIMPIEZA GENERAL

	5,1
	Retiro de escombros y sobrantes a los sitios autorizados por la autoridad ambiental
	m3
	35,5

	 

	 CONSTRUCCION DE FOSA 1 COMÚN EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE TERNERA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNID.
	CANT. 

	6
	PRELIMINARES

	6,1
	Localización y Replanteo
	m2
	8,75

	7
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

	7,1
	Excavación común
	m3
	24,48

	7,2
	Solado en concreto 2500psi, e=0,05m
	m2
	8,75

	7,3
	Placa Inferior  e=0,08m , concreto simple 3000psi, reforzada con malla electrosoldada 5 mm
	m2
	8,16

	7,4
	Placa sup. de concreto e =0,08  reforzado. Con tapa removible reforzada de 0,6x0,6
	m2
	8,16

	7,5
	Levante en Block # 6, rell. En mortero y reforzado Ø1/2
	m2
	16,472

	7,6
	Pañete  1:4  e = 0.02 , impermeabilizado
	 
	m2
	32,944

	7,7
	Impermeabilizaciòn de placas con manto edil y alumol
	m2
	8,75

	8
	LIMPIEZA GENERAL

	8,1
	Retiro de escombros y sobrantes a los sitios autorizados por la autoridad ambiental
	m3
	3

	 

	CEMENTERIO DISTRITAL DE ALBORNOZ

	CONSTRUCCIÓN DE 108 BOVEDAS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE ALBORNOZ 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNID.
	CANT. 

	1
	PRELIMINARES

	1,1
	Localización y Replanteo
	m2
	90,47

	1,2
	Demolicion de bovedas en deterioro
	m2
	29,9

	2
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

	2,1
	Excavación común
	m3
	80,73

	2,2
	Relleno en material seleccionado 
	m3
	80,73

	2,3
	Viga de Amarre 0,30x0,30  4Ø1/2" aros 3/8" c.0,20
	ml
	128,1

	2,4
	Plantilla en concreto reforzada (malla electrosoldada 5mm) espesor 10 cms Fc 3000 psi
	m2
	90,47

	2,5
	Plantilla anden en concreto reforzado (malla electrosoldada 5mm) espesor 10 cm Fc 3000 psi
	m2
	82,1

	2,6
	Impermeabilizaciòn de placa con manto edil y alumol
	m2
	78,23

	2,7
	Placa de concreto 3000 psi  e =0,08  reforzado con malla electrosoldada 5mm
	m2
	326,72

	3
	MAMPOSTERIA

	3,1
	Levante en block N° 6 reforzado con Ø1/2 y concreto
	m2
	398,20

	3,2
	Pañete 1:3 e 0.025, impermeabilizado
	m2
	796,38

	4
	PINTURA Y ACABADO

	4,1
	Pintura en Promical
	m2
	166,5

	5
	LIMPIEZA GENERAL

	5,1
	Retiro de escombros y sobrantes a los sitios autorizados por la autoridad ambiental
	m3
	52

	 

	 CONSTRUCCION DE 2 FOSAS COMUNES EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE ALBORNOZ

	6
	PRELIMINARES

	6,1
	Localización y Replanteo
	m2
	17,5

	7
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

	7,1
	Excavación común
	m3
	48,96

	7,2
	Solado en concreto 2500psi, e=0,05m
	m2
	17,5

	7,3
	Placa Inferior  e=0,08m , concreto simple 3000psi, reforzada con malla electrosoldada 5 mm
	m2
	16,32

	7,4
	Placa sup. de concreto e =0,08  reforzado. Con tapa removible reforzada de 0,6x0,6
	m2
	16,32

	7,5
	Levante en Block # 6, rell. En mortero y reforzado Ø1/2
	m2
	32,94

	7,6
	Pañete  1:4  e = 0.02 , impermeabilizado
	 
	m2
	65,89

	7,7
	Impermeabilizaciòn de placas con manto edil y alumol
	m2
	17,5

	8
	LIMPIEZA GENERAL

	8,1
	Retiro de escombros y sobrantes a los sitios autorizados por la autoridad ambiental
	m3
	6

	 

	CEMENTERIO DISTRITAL DE TIERRA BOMBA

	 CONSTRUCCION DE 6 BOVEDAS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE TIERRA BOMBA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNID.
	CANT. 

	1
	PRELIMINARES

	1,1
	Localización y Replanteo
	m2
	4,94

	2
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

	2,1
	Excavación común
	m3
	3,458

	2,2
	Relleno en material seleccionado 
	m3
	3,458

	2,3
	Viga de Amarre 0,30x0,30  4Ø1/2" aros 3/8" c.0,20
	ml
	13,5

	2,4
	Plantilla en concreto reforzada (malla electrosoldada 5mm) espesor 10 cms Fc 3000 psi
	m2
	4,94

	2,5
	Plantilla anden en concreto reforzado (malla electrosoldada 5mm) espesor 10 cm Fc 3000 psi
	m2
	60

	2,6
	Impermeabilizaciòn de placa con manto edil y alumol
	m2
	5,67

	2,7
	Placa de concreto 3000 psi  e =0,08  reforzado con malla electrosoldada 5mm
	m2
	17,01

	3
	MAMPOSTERIA

	3,1
	Levante en block N° 6 reforzado con Ø1/2 y concreto
	m2
	12,55

	3,2
	Pañete 1:3 e 0.025, impermeabilizado
	m2
	25,1

	4
	PINTURA Y ACABADO

	4,1
	Pintura en Promical
	m2
	7,62

	5
	LIMPIEZA GENERAL

	5,1
	Retiro de escombros y sobrantes a los sitios autorizados por la autoridad ambiental
	m3
	3,458



	CEMENTERIO DISTRITAL DE OLAYA

	1
	OBRA: CERRAMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL, MURO DE FONDO Y MURO LATERAL DERECHO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNID.
	CANT. 

	1,1
	Demolicion de muro en mal estado de fachada principal, muro de fondo y muro lateral derecho. (incluye cimiento)
	M2
	103,5

	1,2
	Viga cimiento en concreto 4000 psi. 0,30x0,30 mt. Ref. long. 4φ1/2" transversal 3/8" c/0,20 mt. Incluye excavación
	Ml
	35

	1,3
	Columna de confinamiento 0,20x0,25 concreto f'c=3000 psi.   Ref. longitudinal 4φ1/2" y aros 3/8" c/0,20. Incluye: zapata 0,60x0,60x0,30 con ref. 5φ1/2" en ambos sentidos, separación entre columnas 2,5 mt c-c, H=3,0 mt. ,excavación de zapatas.
	UN 
	15

	1,4
	Levante de muros en block No. 4 vibrado mortero de pega 1:4
	M2
	105

	1,5
	Viga de confinamiento superior 0,20x0,20 mt, concreto f'c=3000 psi, ref. longitudinal 4φ3/8" aros de 1/4" c/0,20mt
	Ml
	35

	1,6
	Pañete sobre muros, mortero 1:4 allanado rustico, (se incluye muro de fachada)
	M2
	390

	1,7
	Suministro e instalación de concertina galvanizada 300 mm. Incluye parales metálicos anclado a viga superior, 2 líneas de alambre galvanizado cal. 12
	Ml
	40

	

	2
	PINTURA GENERAL EN CAL HIDRATADA PARA  CERRAMIENTOS EN LOS CEMETERIOS DISTRITALES DE OLAYA, TERNERA Y ALBORNOZ

	2,1
	Reparacion de puerta de acceso a cementerio distrital de Olaya (Puntos de soldadura en cerradura )
	GLB
	1

	2,2
	Suministro y aplicación de pintura esmalte, y anticorrosiva, incluye rasqueteo y lijado de la superficie en  puertas de acceso a cementerios distritales de Albornoz, Ternera, Olaya y Santa Cruz de Manga
	M2
	45,5

	2,3
	CEMENTERIO DE ALBORNOZ; Pintura sobre muros de cerramiento con cal hidratada (promical o similar) 2 manos
	M2
	1200

	2,4
	CEMENTERIO DE OLAYA; Pintura sobre muros de cerramiento con cal hidratada (promical o similar) 2 manos
	M2
	1170

	2,5
	CEMETERIO DE TERNERA: Pintura sobre muros de cerramiento con cal hidratada (promical o similar) 2 manos
	M2
	1201

	2,6
	CEMETERIO DE TERNERA: Raspada y Pañete sobre muros, mortero 1:4 allanado rustico en areas de mal estado muros de cerramiento
	M2
	180

	2,7
	CEMETERIO DE OLAYA: Raspada y Pañete sobre muros, mortero 1:4 allanado rustico en areas de mal estado muros de cerramiento
	M2
	176

	2,8
	CEMETERIO DE ALBORNOZ: Raspada y Pañete sobre muros, mortero 1:4 allanado rustico en areas de mal estado muros de cerramiento
	M2
	168

	
	 
	
	
	

	3
	CERRAMIENTO DE BOVEDAS EN MAL ESTADO ( OLAYA, TERNERA, ALBORNOZ, MANGA)

	3,1
	Cerramiento de bóvedas con block No.4 mortero 1:4. Incluye repello. 
	M2
	120

	
	
	
	
	

	4
	PINTURA GENERAL EN CAL HIDRATADA PARA  BOVEDAS EN LOS CEMETERIOS DISTRITALES DE OLAYA, TERNERA, ALBORNOZ Y MANGA

	4,1
	CEMETERIO DE MANGA: Pintura sobre bovedas existentes con cal hidratada (promical o similar) 2 manos
	M2
	112,8

	4,2
	CEMENTERIO DE ALBORNOZ: Pintura sobre bovedas existentes con cal hidratada (promical o similar) 2 manos
	M2
	396,14

	4,3
	CEMENTERIO DE OLAYA: Pintura sobre bovedas existentes con cal hidratada (promical o similar) 2 manos
	M2
	164,15

	4,4
	CEMETERIO DE TERNERA: Pintura sobre bovedas existentes con cal hidratada (promical o similar) 2 manos
	M2
	338

	
	
	
	
	

	5
	REPARACION DE MURO DE FACHADA EN CEMENTERIO DISTRITAL DE ALBORNOZ

	5,1
	Demolicion de muro en mal estado de fachada principal, muro de fondo y muro lateral derecho. (incluye cimiento)
	m2
	8,1

	5,2
	Viga cimiento en concreto 4000 psi. 0,30x0,30 mt. Ref.  4φ1/2" transversal 3/8" c/0,20 mt.
	ml
	3

	5,3
	Columna de confinamiento 0,20x0,25 concreto f'c=3000 psi.   Ref. longitudinal 4φ1/2" y aros 3/8" c/0,20. Incluye: zapata 0,60x0,60x0,30 con ref. 5φ1/2" en ambos sentidos, separación entre columnas 2,5 mt c-c, H=3,0 mt. ,excavación de zapatas.
	UN 
	1

	5,4
	Levante de muros en block No. 4 vibrado mortero de pega 1:4
	m2
	8,1

	5,5
	Viga de confinamiento superior 0,20x0,20 mt, concreto f'c=4000 psi, ref. longitudinal 4φ3/8" aros de 1/4" c/0,20mt
	ml
	3

	5,6
	Pañete sobre muros, mortero 1:4 allanado rustico
	m2
	16,2

	5,7
	Suministro e instalación de concertina galvanizada 300 mm. Incluye parales metálicos anclado a viga superior, 2 líneas de alambre galvanizado cal. 12
	Ml
	108

	 
	 
	SUBTOTAL

	6
	REPARACION DE BOVEDAS EN MAL ESTADO CEMENTERIO DISTRITAL DE ALBORNOZ

	6,1
	Demolicion de muros sobresalientes en mal estado (parte frontal de bovedas)
	m2
	18,06

	6,2
	Limpieza en area a construir y aplicación de producto como puente de adherencia (sikadur 32 o similares) 
	m2
	18,06

	6,3
	Pintura en Promical
	m2
	18,06

	 
	 
	 
	SUBTOTAL

	7
	CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO PRINCIPAL, MURO LATERAL DERECHO Y MURO DE FONDO CEMENTERIO DISTRITAL DE TIERRA BOMBA

	 
	PRELIMINARES

	7,1
	Demolicion de muro lateral derecho en mal estado (Incluye cimiento) 
	M2
	21,54

	7,2
	Demolicion de vigas y columnas en mal estado
	ML
	6,86

	7,3
	Corte de acero expuesto corroído en columnas y vigas
	ML
	28,2

	 
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

	7,4
	Excavación común
	M3
	4,32

	7,5
	Viga de Amarre (Cimiento) 0,30x0,30  4Ø1/2" aros 3/8" c.0,20
	ML
	27

	7,6
	Relleno en material seleccionado 
	M3
	4,32

	7,7
	Columnas de 0,25*0,25 m  4Ø1/2" aros 3/8" c.0,20 (Altura=2,10)
	ML
	39,9

	7,8
	Viga de amarre de 0,25*0,25 m  4Ø1/2" aros 3/8" c.0,20
	ML
	59,35

	 
	MAMPOSTERIA

	7,9
	Levante de muros en block No. 6 vibrado mortero de pega 1:4
	M2
	103,635

	7,10
	Pañete sobre muros, mortero 1:4 allanado rustico
	M2
	249,27

	 
	PINTURA Y ACABADO

	7,11
	Pintura en Promical
	m2
	249,27

	 

	8
	REPARACION DE FACHADA CEMENTERIO DISTRITAL DE TIERRA BOMBA

	8,1
	Demolicion o picada de piso 
	m2
	47,34

	8,2
	Plantilla de nivelacion de 0,05 cm 2500 psi
	m2
	47,34005

	8,3
	Piso en tablon de gres 30*30 o similar
	m2
	47,3402

	8,4
	Reparacion de fisuras en muros, columnas y vigas
	ml
	55,8

	8,5
	Placa de concreto e =0,08  reforzado (Pulpito y Escalon)
	m2
	1,41

	8,6
	Pintura en Promical
	m2
	103,06

	8,7
	Reparacion e impermeabilizacion de cubierta en canaleta 90 con tela asfaltica y pintura impermeabilizante para cubierta color gris o blanco 2 manos
	m2
	42,64

	8,9
	Sendero Peatonal en concreto de 3000 psi e=0,10cm (1,00 m de ancho)
	m2
	216

	
	
	
	
	

	9
	CONSTRUCCION DE TAPA EN CONCRETO PARA ALBERCA EN CEMENTERIO DISTRITAL DE OLAYA

	9,1
	Tapa para alberca en concreto e =0,08  reforzado. Con tapa removible reforzada de 0,6x0,6.
	m2
	1,89

	 

	10
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA  BOVEDAS EN LOS CEMETERIOS DISTRITALES DE TERNERA, ALBORNOZ Y MANGA

	10,1
	CEMETERIO DE MANGA: Pañete impermeabilizado sobre bovedas existentes  
	M2
	15

	10,2
	CEMENTERIO DE ALBORNOZ: Pañete impermeabilizado sobre bovedas existentes  
	M2
	181,26

	10,3
	CEMETERIO DE TERNERA: Pañete impermeabilizado sobre bovedas existentes  
	M2
	234,9



4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
5. FORMA DE PAGO
Para cada pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social.  La Entidad pagará el Contrato celebrado de la siguiente manera:
El equivalente al noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se cancelará mediante pagos parciales determinados como una proporción respecto del valor de las respectivas actas de recibo parcial de obras. Las actas parciales son el resultado de multiplicar las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor de acuerdo con lo expresado en la Propuesta Económica, sin que el valor acumulado de las actas parciales supere el noventa (90%) del valor total del Contrato.
Para el último pago, acta de recibo final, la cual no será inferior al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, se requiere, el acta final de recibo a satisfacción por parte del supervisor del Contrato y la veeduría ciudadana que haga el respectivo control social, de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar.
Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.
6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
El proponente deberá presentar como personal mínimo para la ejecución del proyecto: 
	PROFESIONAL
	REQUISITOS MÍNIMOS

	

DIRECTOR

	[bookmark: _Hlk77859779]Requisito Mínimo: Ingeniero civil; con matrícula profesional vigente, título de postgrado en el área gerencia de proyecto; con experiencia general no menor a 10 años, y experiencia especifica como director de obra en al menos 1 que tenga por objeto la Construcción y/o Adecuación y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento de Obras Civiles por un valor mayor o igual al presupuesto de este proceso. 
Deberá comprometer su vinculación con dedicación mínima del cincuenta por ciento (50%) durante la ejecución total del contrato.

	

RESIDENTE 
	Requisito Mínimo: Ingeniero civil con matrícula profesional vigente, con experiencia general no menor a cinco (5) años y experiencia específica acreditada como residente de obra mínimo de un (1) contrato cuyo objeto contemple la Construcción y/o Adecuación y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento de Obras Civiles. Deberá comprometer su vinculación con dedicación en un cien por ciento (100%) durante la ejecución total del contrato. 

	      
RESIDENTE AMBIENTAL
	Requisito Mínimo: Ingeniero con título de posgrado en el área ambiental y/o Ingeniero Sanitario y ambiental y/o Ingeniero Ambiental con experiencia general superior a un (1) año y experiencia específica acreditada como profesional del área ambiental en un mínimo de un (1) contrato de obra en general. Disponibilidad: 50%.

	
RESIDENTE SISO
	Requisito Mínimo: Técnico y Tecnólogo en Salud Ocupacional con experiencia general superior a tres (3) años y experiencia específica acreditada, en el área de la salud ocupacional, en mínimo de un (1) contrato de obra en general. Disponibilidad: 50%.



El proponente debe diligenciar y presentar el Anexo No. 6 “EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL O EQUIPO” en el que se indique el nivel de formación académico, la experiencia general y específica de cada uno de los profesionales ofertados.
La información relacionada en el Anexo deberá ser soportada mediante la presentación de:
· Copia de tarjeta o licencia profesional.
· Certificado de vigencia de matrícula profesional
· Carta de compromiso de acuerdo con los requisitos del modelo indicado en el Anexo
La presentación del Anexo y los documentos de soporte con la información mínima tiene carácter obligatorio.
Cuando en la revisión del Anexo se encuentren errores de trascripción en cifras o en fechas prevalecerá la información contenida en los documentos que soportan dicho Anexo.
Para el desarrollo del contrato, el personal que se apruebe no podrá ser remplazado, salvo caso de fuerza mayor, caso en el cual deberá someter a consideración de la entidad de Cartagena el personal propuesto, quienes deben tener las mismas o mayores calidades exigidas en la presente invitación pública.
Cuando se presente error o confusión en la identificación del profesional postulado, se entenderá que el candidato propuesto es aquel del cual se presente copia de certificado de vigencia de matrícula profesional.
Para Acreditar Formación Académica
a. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o del acta de grado de obtención del título correspondiente.
b. El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional.
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.
c. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca personal profesional titulado y domiciliado en el exterior, deberá acreditar, la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. En su defecto, deberá acreditar la solicitud de permiso radicada ante el mismo organismo con el lleno de los requisitos exigidos. Para estos efectos, el proponente deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites correspondientes.
Para Acreditar Experiencia Profesional General
a. Se entiende por Experiencia Profesional General, la práctica adquirida en el tiempo transcurrido a partir de la fecha de expedición de graduación.
Para aquellos profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma.
Para Acreditar Experiencia Específica
La información relativa a Experiencia Específica relacionada debe ser soportada mediante presentación de:
· Certificación de contrato expedida por la entidad contratante del proyecto en el cual prestó sus servicios profesionales, debidamente suscrito por funcionario competente.
· certificado laboral expedido por la empresa constructora para la cual prestó sus servicios profesionales, debidamente suscrito por el representante legal.
La documentación presentada deberá permitir verificar la siguiente información:
· Identificación de la entidad o persona propietaria del proyecto.
· Identificación del proyecto (objeto del contrato).
· Identificación de la empresa constructora.
· Cargo desempeñado
· Cantidades de obra ejecutadas.
· Fecha de vinculación (día, mes y año).
· Fecha de retiro (día, mes y año).
· Nombre e identificación de quien suscribe el certificado.
Se entiende por experiencia específica, la práctica adquirida en el ejercicio de las funciones de un cargo en particular o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio. Para que sea considerada válida, debe referirse a la experiencia específica particular requerido, señalando de manera clara las actividades realizadas en desarrollo del tipo de experiencia específica.
a) Las certificaciones firmadas por el mismo profesional propuesto, alguno de sus empleados o socios, es decir, auto-certificaciones no serán tenidas en cuenta para evaluar su experiencia.
b) Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la traducción correspondiente.
c) Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de contratos en los cuales también ostente la condición de contratista, la certificación de su desempeño en el cargo debe ser expedida por el interventor del respectivo contrato.

d)  La Alcaldía Mayor de Cartagena podrá solicitar que presenten los contratos de obra materia de la certificación y podrá incluso remitirse a los contratantes; de igual forma podrá solicitar las aclaraciones que estime pertinente.
e) Las condiciones y calidades de los profesionales presentados por los proponentes serán evaluadas de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones la invitación pública. Se solicita relacionar únicamente las experiencias relevantes para el desarrollo del contrato.
f) Cuando se presenten experiencias simultáneas, (tiempos traslapados) no se realizará doble contabilización.
g) Para efectos de evaluación, la fracción de mes será aproximada, por exceso o por defecto, al mes completo.
h) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales.
i) En el evento en que un profesional sea ofrecido por dos o más proponentes para el mismo cargo, se cruzará la información presentada, y ante cualquier inconsistencia detectada se tendrá en cuenta para la calificación la presentada por el proponente que certifique la veracidad de la información solicitada por ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA.
j) En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomará a partir de la fecha de la matrícula o su equivalente en el país de origen o donde hubiere trabajado.
7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
8. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Estas obras no requieren permiso, ni licencia, ni autorizaciones

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.
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