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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN A LA PLANTA FÍSICA ESTACION CENTRAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Bomberos de Bucaramanga es un establecimiento público del orden municipal creado mediante el Acuerdo Municipal No 058 de 1987, cuya actividad misional corresponde a la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en los términos de la Ley 1575 de 2012, así como actividades relacionadas y conexas de conformidad con sus estatutos.

Como apoyo en el cumplimiento de la actividad misional de Bomberos, se adquirió en el año 2014 un compresor de aire respirable marca Bauer CFS 5.5, el cual ha venido siendo utilizado por el personal operativo para la recarga de los cilindros que contienen el aire que los Bomberos utilizan en una emergencia; la actividad correspondiente a la recarga de los cilindro que almacenan aire respirable mediante la utilización del compresor de aire marca Bauer CFS 5.5 se ha venido realizando en el corredor que conduce las instalaciones administrativas al área operativa de la Estación central de la entidad; por tanto se ha convertido en un obstáculo en este punto, debido a que la circulación se ha visto obstruida por la presencia de este, haciendo énfasis que ante la ocurrencia de una emergencia y las instalaciones se necesiten ser evacuadas pueden presentarse inconvenientes por la obstrucción de este equipo.

De igual manera, por tratarse de un equipo especializado, este no se encuentra en una locación adecuada, debido a que la misma circulación del personal podría incurrir a daños en este; al accionar el compresor de aire respirable, este emite una serie de gases, que al ser respirados y/o inhalados por los trabajadores podrían ser perjudiciales para la salud; de igual forma el accionar del equipo produce altos decibeles en su trabajo, por lo que también podría causar afectaciones auditivas al personal ubicado aledaño a esta área; en este sentido, Bomberos de Bucaramanga actualmente cuenta con un espacio, el cual no está siendo utilizado para ninguna actividad de impacto en la entidad y se plantea el traslado del compresor de aire respirable Bauer CFS 5.5 a esta área.

Así mismo, se requiere hacer la adecuación de la cancha de la entidad, mejorando sus condiciones actuales, haciendo re parcheo, mejoramiento de la placa de esta, pintura y demarcación de las áreas de la misma, así mismo se hace necesario la instalación de tableros y luminaria para su aprovechamiento y beneficio por parte de los Bomberos de Bucaramanga.

También se requiere la demolición del muro de cerramiento ubicado por la carrera 11 ya que en este se evidencian aparición de grietas y fisuras longitudinales e inestabilidad de los materiales en este a lo largo de todo su tramo, ocasionando este un riesgo ante su posible colapso causando si este ocurriera daños materiales o a la integridad de los Bomberos y transeúntes.

Por último se requiere hacer mantenimiento de las instalaciones interiores en los correspondiente a reparación de humedades, goteras y pintura interna – techo debido al deteriorado estado en el que se encuentran actualmente.

Consecuentemente con lo antes expuesto se hace necesario abrir un proceso invitación pública con el fin de suscribir un Contrato que garantice el mantenimiento y adecuación planta física de la estación central y sede administrativa de Bomberos de Bucaramanga bajo los parámetros estipulados anteriormente. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Se presentan problemas relacionados al mal aprovechamiento de los espacios actuales de la entidad,  ya que se en la actualidad se están utilizando espacios no adecuados para la puesta en funcionamiento de equipos especializados ocasionando que los trabajadores y operarios pongan en riesgo su salud al accionar estos en espacios no idóneos donde la circulación de aire garantice que no haya ninguna afectación. La entidad cuenta en la actualidad con espacios que no están cumpliendo ninguna función y con el pasar del tiempo estos espacios se verán deteriorados por el no uso de estos. Por esta razón se requiere la adecuación de dichos espacios para el mejoramiento de las condiciones laborales y de salud de los trabajadores de la entidad.

Del mismo modo se si no se llega a realizar un mantenimiento y/o re-construcción del muro de cerramiento de la carrera 11 que se encuentra en mal estado, este seguiría siendo un riesgo debido a las condiciones estructurales de este y podría colapsar afectando la integridad física y material de las personas cercanas a la localización y peatones.

Localización:

La estación central y sede administrativa de Bomberos Bucaramanga, localizada en la calle 44 No.10-13 de la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, Colombia.
[image: ]
Figura 1.1. Localización donde se realizara el proyecto.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
MANTENIMIENTO
1.	MANTENIMIENTO DE HUMEEDADES. 
2.	EXCAVACIONES. 
3.	MORTERO PARA NIVELACION
4.	SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA
5.	TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y MATERIALES
6.	LIMPIEZA DE CAÑERIAS.
7.	PINTURA INTERIOR





INVERSION

1.	ADECUACION CUARTO COMPRESOR. 
2.	MEJORAMIENTO MURO CERRAMIENTO 
3.	MEJORAMIENTO CANCHA MULTIPLE
4.	MEJORAMIENTO BATERIA SANITARIA
5.	INSTALACION MUEBLE Y EQUIPAMENTO COCINA
6.	DOMO TIPO CERCHA.
7.	OTROS

a. Ítems de pago: 
Con relación al mantenimiento de la planta de la estación central y sede administrativa se requiere lo siguiente:
Cantidades de obra mantenimiento:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	1
	MANTENIMIENTO GOTERAS Y HUMEDADES

	1,1
	Demolición piso enchape de baños y placa
	M2
	50

	2
	EXCAVACIONES

	2,1
	Excavación manual en zanja en material existente para tuberías sanitarias
	M3
	5

	2,2
	Excavación manual en material existente para nivelación
	M3
	5

	3
	MORTERO PARA NIVELACIÓN

	3,1
	Nivelación de morteros en baños y placa
	M3
	1

	4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIAS

	4,1
	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2"
	ML
	10,1

	4,2
	Suministro e instalación de puntos sanitarios 2"
	U
	5

	5
	TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y MATERIALES

	5,1
	Retiro y trasiego de escombros
	VIAJE
	0.4

	6
	LIMPIEZA DE CAÑERIAS

	6,1
	Limpieza de cañerías
	GLOBAL
	1

	7
	PINTURA INTERIOR

	7,1
	Pintura interior en vinilo tipo 1 ( 3 manos sobre estuco)
	M2
	2100



OBRAS DE ADECUACION CUARTO PARA COMPRESOR

El cuarto donde será localizado el compresor de aire respirable tipo Bauer CFS 5.5 deberá contar con las siguientes características:
1. Ser un lugar suficientemente amplio para que todo el equipo pueda ser ubicado allí.
2. Contar con buena ventilación y circulación de oxígeno.
3. Tener sistema anti acústico.
4. Se debe garantizar que por las vibraciones emitidas por el compresor este no se vea afectado, por tanto, debe contar con una base articulada o amortiguada que evite esto.
5. La red eléctrica debe satisfacer las necesidades de carga al equipo (330V)

CANTIDADES DE OBRA CONSTRUCCION Y ADECUACION CUARTO COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE
	1
	ADECUACIÓN CUARTO PARA COMPRESOR

	1,1
	Demolición de muros existentes incluye retiro y disposición
	M2
	45

	1,2
	Demolición de tejas existentes
	M2
	16

	1,3
	Bloque prefabricado de concreto, catalán - Color Ivory.
	M2
	45

	1,4
	Refuerzo estructural de Mampostería en ladrillo a la vista, incluye acero y concreto para dovelas
	M2
	45

	1,5
	Friso impermeabilizado en muros 1:4
	M2
	45

	1,6
	Cubierta en teja sándwich con aislamiento interno de poliuretano inyectado espesor 50mm, color acabado cara interna y externa en blanco, sándwich deck
	M2
	16

	1,7
	Salida toma Trifásica 330 v en tubería EMT DE 3/4"
	U
	2

	1,8
	Losa flotante de hormigón armado de 10 cm apoyada con amortiguador
	M2
	9

	1,9
	Aislante acústico suelo
	M2
	16

	1,10
	Ventanas en PVC aislamiento acústico
	U
	2

	1,11
	Suministro e instalación de enchape piso
	M2
	52

	1,12
	Suministro e instalación de enchape muro
	M2
	36

	1,13
	Retiro y trasiego de escombros
	VIAJE
	2

	1,14
	Ductos de ventilación
	U
	2

	1,15
	Cableado eléctrico
	ML
	40

	1,16
	Puerta de 0,80mx2.16m con sistema anti acústico
	U
	1



Cantidades de obras referentes adecuaciones a muro cerramiento perimetral carrera 11, adecuaciones instalaciones sanitarias y adecuaciones a cancha de la entidad.

	2
	ADECUACIÓN CERRAMIENTO CALLE 11 (ZONA CANCHA)

	2,1
	Malla de cerramiento polisombra h:2,10 m cada 3 metros
	ML
	30

	2,2
	Demolición de muros existentes incluye retiro y disposición
	M2
	124

	2,3
	Bloque prefabricado de concreto, catalán - Color Ivory.
	M2
	124

	2,4
	Refuerzo estructural de Mampostería en ladrillo a la vista, incluye acero y concreto para dovelas
	M2
	124

	3.
	ADECUACION CANCHA

	3.1
	Suministro e instalación de reflector led para exteriores - canchas de 400 W (incluye conexiones y cableado eléctrico)
	U
	3

	3.2
	Instalación de mortero para reparación de fisuras y grietas para canchas en concreto(incluye agente adhesivo)
	M2
	120

	3.3
	Suministro e instalación de pintura epoxica color amarilla y blanco para pintar canchas en concreto
	M2
	60

	3.4
	Suministro e instalación de tablero de baloncesto con soporte a 2,9 m de altura
	U
	2



	4.
	BATERIA SANITARIA

	4,1
	Suministro e instalación de sanitario 4,6 litros
	U
	5

	4,2
	Suministro e instalación de orinal con válvula tipo push
	U
	1

	4,3
	Suministro e instalación de ducha de alta presión con accesorios
	U
	5



	5.
	COCINA

	5.1
	Mueble superior e inferior y Equipamento de cocina: Horno, cubierta, extractor, Microondas
	U
	1



	6.
	DOMO

	5.1
	Instalación y suministro Domo tipo cercha en policarbonato 8mm color gris de 6mx3,4m
	U
	1



	7.
	OTROS

	7.1
	Pintura vinilo techo ( 2 manos)
	M2
	530

	7.2
	Suministro e Instalación de baldosas duchas y baños
	M2
	50

	7.3
	Adecuación de regatas y cableados eléctricos y drenaje para sistema de aire acondicionado ( incluye suministro e instalación de sistema de 12000 BTI) para la oficina de sindicato
	U
	1

	7.4
	Adecuación de regatas y cableados eléctricos y drenaje para sistema de aire acondicionado ( incluye suministro e instalación de sistema de 12000 BTI) para la oficina de prevención.
	U
	1

	7.5
	Planos as built de lo construido
	U
	1




4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. Del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
DOS (2) MESES
5. FORMA DE PAGO
La Entidad determinó realizar el pago de la ejecución del objeto por precios unitarios teniendo en cuenta que es el sistema que más facilita la determinación del alcance del objeto en contratos de obra (en relación a criterios de cantidad, calidad, especificación, plazos, y costos de la ejecución de la obra); permite una mejor comparación de las diferentes ofertas; posibilita la determinación de obras no previstas así como los aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades); permite un mejor control de la ejecución para la autorización de los pagos dado que éstos se efectúan sobre la base de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes mediante acta de avance de obra y control de la utilización de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el Cronograma de Ejecución e Inversión. Bomberos de Bucaramanga pagará el valor del contrato por el sistema de precios unitarios no reajustables, de la siguiente manera: 
Un primer desembolso equivalente al treinta (30%) del valor del contrato, posterior a la entrega del pre diseño establecido en la ficha técnica, el cual deberá estar bajo informe, una vez aprobada la garantía otorgada por el contratista que incluya el amparo de pago anticipado y suscrita el acta de inicio del contrato y
El saldo restante equivalente al cien (70%), mediante actas parciales hasta completar el cien (100%) del valor de la etapa de obra, previa presentación de las respectivas actas parciales de avance e informes de obra aprobados por la supervisión del contrato. En cada acta parcial se amortizará el anticipo en el porcentaje entregado de manera que la totalidad del anticipo se amortice en las actas parciales sin exceder del cien por ciento (100%) del anticipo entregado.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
El proyecto debe seguir las especificaciones técnicas, normas técnicas colombianas aplicables, norma sismo resistente del 2010 e ir en concordancia con las respectivas cantidades de obra presentadas en el presupuesto oficial.
a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños (cuando aplique), si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Ing. civil o arquitecto
· Un (1) Tecnólogo seguridad industrial seguridad ocupacional
· Un (1) Maestro de obra
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 



	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	




ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL RESIDENTE
	Un (1) Profesional: Arquitecto o Ingeniero Civil.
Deberá acreditar un mínimo de tres (3) años como Experiencia General, contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta o Matrícula profesional y hasta la fecha del cierre del presente proceso contractual.
	El profesional propuesto deberá allegar certificaciones verificables como Director y/o residente de obra de demolición, construcción y/o adecuación de Edificaciones Permanentes, por un período mínimo acumulado de un (1) año, los cuales deben estar contemplados entre la entrada en vigencia de la NSR-10 hasta la fecha de cierre del proceso contractual.

	
TECNOLOGO SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD OCUPACIONAL
	Experiencia no menor de tres (3) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula como tecnólogo al cierre del presente proceso.
	El tecnólogo deberá acreditar la experiencia específica mínima en la participación, tecnólogo seguridad industrial y seguridad ocupacional en construcción de obras civiles, en la construcción hasta de 3 proyectos relacionados con la construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o adecuación

	
MAESTRO DE OBRA
	Experiencia no menor de seis (6) años, contados a partir de la certificación por el SENA.
	El maestro de obra deberá acreditar la elaboración de 6 proyectos relacionados con la construcción y/o mejoramiento y/o reparación y/o adecuación, con amplio conocimiento en redes hidráulicas, sanitarias y acabados.




b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Mezcladora 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 


9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Para el presente objeto contractual “ADECUACIÓN A LA PLANTA FÍSICA ESTACION CENTRAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA” no se requiere licencia de construcción ni tampoco licencia ambiental.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con la normas técnicas colombianas NTC, el Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto preverá en sus costos para que durante la ejecución del contrato disponga de todos elementos para el cumplimiento de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción y normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales. De igual manera el futuro contratista deberá atender el anexo correspondiente a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual hace parte integral del presente estudio, y en el que se detallan las actividades a realizar y que estará obligado el contratista a ejecutar en desarrollo del contrato para la satisfacción de la necesidad que motiva el proceso de contratación.

· Normas técnicas NTC vigentes.
· Normas INVIAS cuando aplique
· Normas de seguridad industrial y salud en el trabajo.
·  Durante la ejecución de las obras, el Contratista es responsable del cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social.
· Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.
· Decreto 02 de 1982 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.
· Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
· Especificaciones técnicas del proceso. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


______________________________________________
[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]


[Objeto del Proceso de Contratación] 
[Nombre de la Entidad Estatal] 
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