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  ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO; SA-MC-LHCN – 010 – 2021 
“CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”

“CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”.
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto se encuentra ubicado al sur occidente del territorio Cartagenero, con un área aproximada de 17.452,97 Ha, distribuidas en seis (6) unidades comuneras de gobierno urbana (UCGU 1, 2, 3, 8, 9 y 10) y ocho (8) unidades comuneras de gobierno rural (UCGR Isla fuerte, Archipielago de San Bernardo, Islas del Rosario, Tierra Bomba, Caño del Oro, Bocachica, Santa Ana y Baru), con una población aproximada de 407.571 personas, habitando un total aproximado de 77.469 hogares en 74.344 viviendas.
Actualmente, se evidencia los bajos niveles de movilidad vehicular en algunas zonas de la Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito Especial de Cartagena de Indias, en especial en los barrios Los Cerros, San Francisco, Lo Amador, Nariño y Barrio Chino, consecuencia generada por el deterioro de las vías públicas urbanas, por causa de deficiencias en los drenajes de aguas superficiales y la falta de inversión pública para la construcción de pavimento y para el mantenimiento de las mismas.

Por otro lado, la situación expuesta disminuye el acceso vehicular a las zonas urbanas referenciadas, ocasionando altos costos de transporte por mal estado de las vías.
La administración distrital y local ha venido ejecutando varios proyectos de pavimentación en vigencias anteriores, de vías urbanas en algunos los barrios que conforman las unidades comuneras y de gobierno que conforman la localidad. No obstante, tales acciones han resultado insuficiente para satisfacer el cúmulo de necesidades que en materia de construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías públicas tienen las comunidades asentadas en jurisdicción del territorio local. Lo anterior, demanda la necesidad de ejecutar una mayor inversión de recursos en la ejecución de obras de infraestructura vial pública en la localidad, para lo cual se han formulados proyectos de inversión orientados al cumplimiento de tal propósito. Para el caso particular, la administración local ha establecido la viabilidad de ejecutar el proyecto de inversión que se describe a continuación:
NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”
CÓDIGO BPPIN: 2021130010076

Figura 1. Localización Localidad # 1 Histórica y Caribe Norte, Cartagena - Bolívar
1.2 ALCANCE DEL CONTRATO 

El proyecto constará de dos etapas, una de ejecución y una de liquidación así:

Etapa 1: Ejecución de obra y entrega de obras: Una vez verificado el alcance de la intervención en obra, se podrá dar inicio a la ejecución de la obra hasta su terminación final. 

Se construirán 458,58 metros cubicos de pavimento rígido en concreto hidráulico MR 42, con correspondiente a la vía enmarcada sobre andenes y bordillos de las calles: 1) Tranversal 47, entre diagonales 22 y 26 a (Los Cerros - 10°23'39.8"N 75°30'48.7"W); 2) Calle Oriente entre Calle 78 y Manzanas 42 y 43 del barrio San Francisco sector este; 3) Calle San Fernando, barrio Lo Amador, 4) Calle 42, Barrio Nariño y 5) Tramo final de la carrera 34, callejón Carrillo en el barrio Chino, en la zona urbana de la Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito Especial de Cartagena de Indias, Unidad Comunera y de Gobierno número 2, 3, 9 y 10.
Etapa 2: Liquidación Final: El contratista finalizará la ejecución de sus actividades dentro del plazo de ejecución del contrato. Una vez el contratista ejecute las actividades inherentes al alcance del objeto contractual y/o finalice el plazo de ejecución del respectivo contrato se procederá a la liquidación de éste, previa suscripción del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por la entidad contratante.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Las obras proyectadas se ejecutarán en la zona urbana de la Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito Especial de Cartagena de Indias, Unidad Comunera y de Gobierno número 2, 3. 9 y 10, Calles: 1) Tranversal 47, entre diagonales 22 y 26 a (Los Cerros - 10°23'39.8"N 75°30'48.7"W); 2) Calle Oriente entre Calle 78 y Manzanas 42 y 43 del barrio San Francisco sector este; 3) Calle San Fernando, barrio Lo Amador, 4) Calle 42, Barrio Nariño y 5) Tramo final de la carrera 34, callejón Carrillo en el barrio Chino, correspondiendo dichas obras a las actividades específicas que se describen a continuación:
a.  Localización:
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Figura 2. Localización de las zonas en las que se encuentran las vías a intervenir
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Campamento Móvil (Contenedor)
	UND
	4,00
	 $          6.144.733 
	 $               24.578.932 

	1,2
	Trazado localización y Replanteo 
	M2
	3359,00
	 $                 2.374 
	 $                 7.974.635 

	1,3
	Instalación PMT
	UND
	4,00
	 $          3.196.480 
	 $               12.785.919 

	1,4
	Cerramiento Provisional
	M
	980,47
	 $                 2.607 
	 $                 2.556.026 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $               47.895.513 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Excavaciones varias sin clasificar
	M3
	1157,01
	 $               46.376 
	 $               53.657.195 

	2,2
	Conformación de Subrasante
	M2
	2152,55
	 $                 2.673 
	 $                 5.753.013 

	2,3
	Demolición de Pavimentos
	M2
	351,39
	 $               16.315 
	 $                 5.733.097 

	2,4
	Demolición de cunetas espesor 0,15/0,20m, incl. retiro
	M
	5,00
	$                25.248 
	 $                    126.242 

	2,5
	Demolición de Andenes, Incl. Retiro
	M2
	5,00
	$                  8.547 
	 $                      42.733 

	2,6
	Demolición de Bordillos, Incl. Retiro
	M
	5,00
	$                  5.189 
	 $                      25.943 

	2,7
	Corte en área de calzada
	M3
	140,00
	$                14.900 
	 $                 2.086.000 

	2,8
	Retiro de material sobrante (incluye cargue, transporte y disposición final)
	M3
	162,80
	$                54.700 
	 $                 8.905.160 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $               76.329.381 

	3
	RELLENOS CAPAS GRANULARES
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Relleno Material Seleccionado
	M3
	45,57
	 $               89.986 
	 $                 4.100.647 

	3,2
	Geotextil Tipo TR-3000 o similar Tejido
	M2
	3373,00
	 $               12.466 
	 $               42.049.437 

	3,3
	Base granular en triturado calizo
	M3
	699,85
	 $             146.893 
	 $             102.803.108 

	3,4
	Conformación de subrasante
	M3
	280,00
	 $                 3.679 
	 $                 1.030.000 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $             149.983.192 

	4
	CONCRETOS
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Pavimento de Concreto Hidráulico
	M3
	458,58
	 $             675.224 
	 $             309.644.341 

	4,2
	Bordillo de concreto Vaciado In situ
	M
	1031,47
	 $               34.002 
	 $               35.071.703 

	4,3
	Andén en concreto Vaciada In situ
	M2
	1031,50
	 $               48.832 
	 $               50.369.929 

	4,4
	Corte y sello en poliuretano
	M
	94,50
	 $               26.100 
	 $                 2.466.450 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $             397.552.423 

	5
	ACERO DE REFUERZO
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Acero de Refuerzo F y 4200 Mpa
	KG
	377,94
	 $                 6.221 
	 $                 2.351.233 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $                 2.351.233 

	6
	SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Señal Vertical Definitiva
	UND
	3,00
	 $             511.525 
	 $                 1.534.575 

	6,2
	Señalización Horizontal definitiva
	M
	1884,92
	 $                 2.608 
	 $                 4.916.060 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $                 6.450.635 

	7
	OBRAS DE ARTE Y/O DRENAJE
	 
	 
	 
	 

	7,1
	Nivelación y Reconstrucción Tapas de Registros Domiciliarios
	UND
	6,00
	 $             126.932 
	 $                    761.592 

	7,2
	Reubicación de Registros Sanitarios Domiciliarios
	UND
	1,00
	 $             273.932 
	 $                    273.932 

	7,3
	Insp. Reubicación acometidas Ac. y Alc
	M
	35,00
	$                31.600 
	 $                 1.106.000 

	7,4
	Recolocación y Nivelación Tapas Cámaras de Inspección
	UND
	3,00
	 $             725.489 
	 $                 2.176.466 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 $                 4.317.990 

	
	
	
	
	
	

	COSTO DIRECTO
	 $             684.880.367 

	ADMINISTRACION
	22%
	 $             150.673.681 

	IMPREVISTOS
	3%
	 $               20.546.411 

	UTILIDAD
	5%
	 $               34.244.018 

	IVA SOBRE UTILIDAD
	19%
	 $                 6.506.363 

	COSTO INDIRECTO
	 $             211.970.473 

	IMPACTO URBANO (1% CD)
	1%
	 $                 6.848.803 

	COSTO TOTAL
	 $             903.699.643 


4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 

5. FORMA DE PAGO

La ENTIDAD CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA seleccionado el valor del respectivo contrato, por el sistema de precios unitarios no reajustables. En tal virtud, los valores que LA ENTIDAD CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA serán los que resulten de multiplicar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por los precios unitarios asignados a cada uno de los ítems establecidos en el presupuesto oficial del proceso.

Teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1.993 no establece como imperativo la entrega de anticipo en los contratos Estatales; sino que dota de discrecionalidad a la entidad contratante para incluir la entrega del mismo a EL CONTRATISTA, dentro de la forma de pago del valor del contrato que se celebre, al disponer: “PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato” y que dentro de los pliegos de condiciones se exige a los oferentes la acreditación de un capital de trabajo por monto determinado, la ENTIDAD CONTRATANTE no incluirá dentro de la forma de pago del valor del contrato a celebrar la entrega de anticipo o pago anticipado a EL CONTRATISTA.

LA ENTIDAD pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra recibo a satisfacción del contrato.

La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de LA ENTIDAD CONTRATANTE.

LA ENTIDAD CONTRATANTE no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el respectivo contrato
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
El proyecto a ejecutar a través de la contratación consta de la construcción de placas de pavimento rígido, en concreto hidráulico MR42, con un espesor de placa de entre 15 cm o 20 cm según sea el caso. El material de base para el concreto es una base granular Clase B, con un espesor de base de 40 cm, compactada con CBR=30% extendido a lo largo de la estructura y compactado con vibrocompactador.
Colocar entre la subrasante y la subbase un geotextil tejido de 1700 o similar, colocar entre subbase y pavimento plástico aislante PVC para evitar bombeos y transferencia de aguas por escorrentías entre las juntas.

El pavimento se realizará entre las estructuras existentes de andenes y bordillos, eliminando mediante medios mecánicos (corte y ruptura) las cunetas existentes, que presentan leves volcamientos y hundimientos, afectando las pendientes y los flujos de escorrentías, los cuales deben ser corregidos con la estructura de pavimento. 

Finalmente se deben realizar los cortes de las juntas de dilatación, tanto transversales como longitudinales de la estructura construida, de acuerdo a los planos suministrados, para así dar por terminado el objeto contractual del contrato. 
a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la supervisión técnica que delegue el contratante, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses


Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 

· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del Contrato.
El personal requerido es el siguiente:

	TABLA DESCRIPCION DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO

	CANTIDAD
	CARGO A DESEMPEÑAR / DISPONIBILIDAD
	FORMACION ACADEMICA
	EXPERIENCIA GENERAL MINIMA

	
	
	
	

	1
	Director de obra / 50%
	Ingeniero Civil; o; Ingeniero de Vías, Especialista en vías y transporte
	15 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Y 5 años como especialista.

	1
	Residente de Obra / 100%
	Ingeniero Civil
	10 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

	1
	Topógrafo / 100%
	Ingeniero civil, Ingeniero Topógrafo, tecnólogo o técnico en topografía
	5 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

	1
	Profesional social / 50%
	Trabajadora social/Psicóloga
	3 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.


a. Requisitos del personal 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
	TABLA DESCRIPCION DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO

	CANTIDAD
	CARGO A DESEMPEÑAR / DISPONIBILIDAD
	FORMACION ACADEMICA
	EXPERIENCIA GENERAL MINIMA
	EXPERIENCIA ESPECIFICA

	
	
	
	
	COMO
	CANTIDAD MINIMA

	OBRA

	1
	Director de obra / 50%
	Ingeniero Civil; o; Ingeniero de Vías, Especialista en vías y transporte
	15 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Y 5 años como especialista.
	Ingeniero residente de Obras y/o de control de calidad en proyecto que contemplen obras de Construcción de vías y /o pavimentos
	Dos (2) proyectos que contemple, Construcción de vías y/o pavimentos

	1
	Residente de Obra / 100%
	Ingeniero Civil
	10 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Residente de Obras en proyectos que contemplen obras de Construcción de vías y/o pavimentos
	Tres (3) proyectos que contemple, Construcción de cunetas, bordillos y andenes.

	1
	Topógrafo / 100%
	Ingeniero civil, Ingeniero Topógrafo, tecnólogo o técnico en topografía
	5 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Topógrafo de proyectos que contemplen obras de Construcción de vías y/o pavimentos
	Dos (2) proyectos que contemple, Construcción de vías y/o pavimentos

	1
	Profesional social / 50%
	Trabajadora social/Psicóloga
	3 años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Profesional del área social de proyectos que contemplen obras de Construcción de vías y/o pavimentos
	Dos (2) proyectos que contemplen, obras de Construcción de infraestructura urbana.


b. Maquinaria mínima del Proyecto 
El contratista contara con los equipos, maquinaria, herramientas y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras en el tiempo, cantidad y calidad exigidos por la Alcaldía Local – Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito Especial de Cartagena de Indias, relacionados a continuación:
· Motoniveladora

· Vibro-compactador
· Retro-excavadora

· Mezcladora

· Rieles

· Cortadora de pavimento

· Vibrador de concreto

· Canguro o Rano

El contratista deberá ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Supervisor técnico, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Supervisión técnica, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la Supervisión técnica, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del Contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Supervisión técnica, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Supervisor técnico. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 

De ser necesario, según los Estudios Previos son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
De conformidad con la ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y en especial el decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, la Alcaldía Local – Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito Especial de Cartagena de Indias, ha establecido que para la ejecución del proyecto al que se refiere el presente estudio, no se requiere la expedición de licencia ni la obtención previa de permiso por parte de las autoridades ambientales; no obstante el contratista al cual se le adjudique el contrato deberá atender y dar cumplimiento a los requerimientos ambientales que se hagan para este tipo de proyectos.
El alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito Especial de Cartagena de Indias cuenta con autorización para llevar a cabo el proceso de contratación al que está referido el presente estudio y para celebrar el contrato que derive del mismo, de conformidad con la delegación hecha por el alcalde Distrital mediante Decreto número 0588 de fecha 03 de junio de 2021.
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Dentro de las ejecuciones de las obras de pavimentación en concreto rígido, se deben seguir las pautas técnicas, establecidas por Invias para las vías urbanas, Adicionalmente, deben cumplir con las normativas de drenajes y sismorresistencia vigentes en el territorio colombiano
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
El contratista, además de tener como guía principal, las especificaciones contempladas en el presente anexo y en el estudio previo elaborado por la entidad, también deberá homologar, de ser posible, las guías técnicas vigentes expedidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) así mismo, en la etapa precontractual, el proponente, puede utilizar como guías, los precios marco adoptados por la misma entidad y recomendaciones de precios de la Gobernación de Bolívar, y otros similares 

En constancia, se firma en la ciudad de Cartagena de Indias, a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2021.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
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