
	Motor
	 SUBTOTAL
	IVA
	VALOR TOTAL

	Motor
	Turbo cargado – Intercooler
	 
	 
	 

	Cilindros
	4 en línea
	
	
	

	Cilindraje en cc
	1600 cc – denominación comercial o superior.
	
	
	

	Potencia
	Mínimo 120 Hp
	
	
	

	Combustible
	Diésel
	
	
	

	Dirección
	Hidráulica
	
	
	

	Modelo
	Ultimo modelo a la fecha de entrega
	
	
	

	Chasis
	
	
	

	Peso del chasis
	Mínimo 1500 Kg
	
	
	

	Suspensión delantera
	Independiente con amortiguadores telescópicos. ndependiente o eje rígido con hojas semielípticas o resortes espirales, barra de torsión u otro sistema y
	
	
	

	Suspensión trasera
	amortiguadores telescópicos de doble acción.
	
	
	

	Total ancho del vehículo
	Mínimo 1920 mm
	
	
	

	Total alto del vehículo
	Mínimo 1920 mm
	
	
	

	Llantas
	Según el fabricante
	
	
	

	Capacidad de carga
	Mínimo 1000 Kg
	
	
	

	Transmisión
	
	
	

	Tipo
	Manual
	
	
	

	Caja de velocidades
	Mínimo Seis (6) adelante y reversa
	
	
	

	Sistema de frenos
	
	
	

	Freno principal
	Disco en las (4) ruedas
	
	
	

	Freno de parqueo
	Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.
	
	
	

	Sistema Eléctrico
	
	
	

	Batería, Alternador, Motor De Arranque
	
	
	

	Radio
	Radio de 12V AM y y FM, con adecuación de cámara de reversa incluida e incluye sus respectivos parlantes
	
	
	

	 
	Delantero y traseros.
	
	
	

	Amplificador de perifoneo
	100 watts de potencia RMS, con sirena de tres tonos y altavoz
	
	
	

	Barra de luces (luces de prioridad)
	Barra de luces de un solo cuerpo de mínimo cuarenta y ocho pulgadas (48”), de bajo perfil a la resistencia del viento, máximo de alto (2. ½”), con chasis en H, domos en policarbonato resistentes a rayos ultravioleta que emitan un destello de color rojo y azul.
Especificaciones: Voltaje de tensión (12.8 v), sirena electrónica de cien (100) watts RMS para la operación de la sirena electrónica, sistema de perifoneo con micrófono incluido, el parlante es el mismo que opera en la sirena electrónica.
Iluminación interior área PPL: Una (1) lámpara de led
blanco de 15 LED, consumo de 0,45 amps, 12 v, medida máxima de 7” ancho x 3.25” largo.
	
	
	

	Radio de Comunicaciones
	Banda baja entre 403 – 512 MHz UHF, digital con GPS, con antena vehicular y los accesorios necesarios y suficientes para su Correcto funcionamiento. Instalación de Antena de perforación.
	
	
	

	
	Debe ser compatible con las con las quince (15) repetidoras Marca MOTOROLA modelo MTR2000/MTR3000, con que cuenta el Instituto nacional Penitenciario y Carcelario, las cuales deben permitir la integración con plataforma de despacho voz y datos, a través de la MPLS institucional. Los equipos ofertados deben ser compatibles con las funcionalidades de restricción de acceso (RAS) y roaming, de estos repetidores. En el último modelo
ofertado en el mercado.
	
	
	

	Equipo
	
	
	

	 
	Alicate de mango encauchetado.
	
	
	

	 
	Botiquín de primeros auxilios.
	
	
	

	 
	Cable para iniciar batería.
	
	
	

	 
	Chaleco fluorescente.
	
	
	

	 
	Un extintor multipropósito de 12 libras, el cual debe estar
	
	
	

	 
	ubicado en un sitio para fácil manipulación.
	
	
	

	Equipo de Carretera
	Dos tacos de madera grandes.
	
	
	

	 
	Gato original de fábrica adecuado para las condiciones
	
	
	

	 
	del vehículo
	
	
	

	 
	Juego de tres destornilladores de pala y tres de estrella
	
	
	

	 
	de mínimo 25 cm de largo.
	
	
	

	 
	Lámpara con bombilla de 12 voltios para conectar a
	
	
	

	 
	batería.
	
	
	

	 
	Linterna con pilas.
	
	
	

	 
	Cruceta.
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	Llave inglesa.

	
	Llaves mixtas (6 unidades).

	
	Señales reflectivas de emergencia.




CARROCERÍA

A continuación, se relacionan las características mínimas de seguridad, higiene, comodidad y condiciones, que debe reunir la carrocería para el transporte de personas en condiciones jurídicas especiales.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

	Capacidad de Pasajeros
	Mínimo 9 pasajeros incluido el conductor

	
Estructura
	Conjunto superior: Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.

	
	Plataforma: Acorde con las especificaciones técnicas
de cada fabricante.

	
Cierre Exterior
	Capota y Costados: Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.

	
	Frontal y Posterior: Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.

	Cierre Interior





	









Parte Interna
	Una división de piso a techo, ubicada a continuación de la segunda fila de pasajeros correspondiente al área destinada para el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Fabricada en acero cold rolled calibre 18 en la parte inferior, y malla expandida referencia IMT-20 en la parte superior reforzada por los extremos laterales con lamina de 1/8” de espesor, siguiendo la geometría de la carrocería original de vehículo. Esta malla debe tener refuerzo central y superior en la misma lamina Cold Rolled calibre 18 o en tubería acero de 2” x 1” calibre18.
Esta división debe ser asegurada a la carrocería original y /o demás componentes propios de la transformación a través de elementos de fijación como son tornillos o remaches estructurales. (No se permite cordones de soldadura en la carrocería para evitar focos de oxidación).

	
	Área Interna de PPL: En la estructura de la carrocería (paredes laterales), debe estar totalmente lisa o de lo contrario debe instalarse una lámina en acero cold rolled calibre 16 que cubra los espacios estructurales
de acuerdo a las medidas de la marca del vehículo, esta debe ir debidamente anclada.





	
	Una división de piso a techo, ubicada a continuación de las sillas del área del personal de internos y antes de las puertas traseras originales del vehículo, fabricada con un marco en tubería rectangular de “2x1” calibre 18 y tubería en acero cold rolled de 1” Cal. 18 y forrada en malla expandida IMT-20. El tubo vertical que sostiene las bisagras deberá ser de tubería cuadrada de 1” cal. 14, para garantizar la resistencia estructural.

Esta división tendrá una puerta abatiente hacia el exterior con apertura en sentido de derecha a izquierda estando ubicado de frente al vehículo en la parte trasera, igualmente fabricadas en un marco en tubería cuadrada 1” o de 2” x 1” Calibre 18 cold rolled calibre 18 y forrada en malla expandida IMT-20. Para los soportes de fijación a piso y lateral se utilizara lamina HR de mínimo 3.0 mm de espesor
.
Al cerrar la puerta se debe garantizar que esta no se pueda abrir desde el interior y estar aseguradas a través de dos pasadores mecánicos ubicados uno en la parte superior y el otro en la parte inferior. Estos pasadores deben tener la posibilidad de poder colocar candado. (incluye candado).

Esta división debe ser asegurada a la carrocería original y /o demás componentes propios de la transformación a través de elementos de fijación como son tornillos o remaches estructurales. (No se
permite cordones de soldadura en la carrocería para evitar focos de oxidación).





	











Puertas
	Dos puertas laterales abatibles para conductor y tripulante, con sistema de apertura tanto interior como exterior, con emblemas del Instituto de un área máxima 2500 mm.

Dos puertas laterales corredizas sobre los costados, con ventanillas de corredera y sistema de apertura tanto interior como exterior.

Una o dos puertas traseras abatibles con vidrio de seguridad protegido externamente con tubería redonda en acero cold rolled de 7/8 calibre 16 y redondo de 3/4” calibre 18, Soldado entre si y remachado a las puertas traseras originales (tres verticales y tres horizontales distribuidos de acuerdo al diseño de la puerta). La puerta o las puertas traseras originales no debe permitir el acceso a los mecanismos de apertura desde el interior, por lo tanto, se debe colocar un refuerzo en lamina cold rolled en la parte inferior de las puertas.

Igualmente se debe instalar un refuerzo en lamina cold rolled calibre 18 por la parte interna de las puertas donde están ubicadas las ventanas para evitar que estas sean dañadas por reclusos al momento de ser ingresados al vehículo. Estos refuerzos en lamina deben ser asegurados a la carrocería del vehículo a través de remaches.





	
	Para PPL: Dos laterales abatibles con capacidad de

	
	tres personas, fabricadas en tubería cold rolled

	
	redonda y cuadrada de 1” Cal. 16 y 18 y lamina cold

	
	rolled Cal. 18, cada una tapizada con asiento y

	
	espaldar en espuma de poliuretano, con anclaje a la

	
	estructura lateral moldeadas y tapizados en material

	
	recubierto	con	PVC	negro	o	gris;	elementos

	
	resistentes a la presencia de elementos metálicos y

	
	retardante al fuego con excelentes terminaciones de

	
	colores y texturas. Con sus respectivos cinturones de

	
	seguridad. Se debe adecuar pasamanos (en tubo

	
	recubierto	en	material	resistente	al	desgaste,

	
	retardante al fuego y no toxico de grosor máximo de

	
	1” Cal. 18) debe ubicarse paralelo a las sillas

	
	abatibles destinadas para los internos, anclado a la

	
	parte superior del techo y base superior de la malla.

	Silletería
	Para CCV: Para conductor y acompañante de

	
	acuerdo	a	la	especificación	del fabricante	del

	
	vehículo original.

	
	Para primera fila con capacidad mínima de tres

	
	personas, fabricada en tubería cold rolled redonda

	
	Cal. 16, tubería oval de 15 x 30 mm. Cal. 16, doblada

	
	y estrucurada con refuerzos en lamina cold rolled cal.

	
	16 y ángulo de 1/8” x 1” para las fijaciones de los

	
	asientos y reforzada con uniones soldadas, espumas

	
	moldeadas	y	tapizados	en	vinilo	resistente	al

	
	desgaste o descoloramiento, en color similar a las

	
	sillas originales del vehículo, con sus respectivos

	
	cinturones de seguridad.

	
	Se debe adecuar un pasamano paralelo a la silletería

	
	de la primera fila, en la parte superior en tubo

	
	recubierto de grosor máximo de 1¨ Cal. 18, anclado a

	
	la parte superior (Techo) y/o partes laterales de la

	
	carrocería.





	



Ventanearía
	Área CCV: Compuesta por vidrios templados y polarizados tipo espejo. Para las puertas laterales corredizas, con sistema de corredera para garantizar ventilación.
La demás ventanearía acorde a las especificaciones técnicas del fabricante y con película de seguridad al 35%.
El panorámico debe llevar una banda de papel polarizado, con el texto “INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- entre el
escudo de Colombia y el escudo INPEC.

	

Piso
	La totalidad del piso del vehículo debe estar cubierto en material de poliuretano elastomérico o similar, anti inflamable, resistente a condiciones hostiles como humedad permitiendo el lavado y evitando la oxidación y recubierto por una capa vinílica ¨Piso de
Caucho¨. – barra en el piso (apoya pies).

	Air Bag
	Mínimo Conductor

	Aire Acondicionado
	Original del vehículo

	

Pintura
	De poliuretano que garantice óptima adherencia, alta resistencia, mayor durabilidad y excelente brillo.
Los colores utilizados para los vehículos del INPEC son Gris y Azul, (Según referencias suministradas por el Instituto), la entidad acordara con el oferente ganador el diseño y emblemas de acuerdo a las exigencias del instituto.

	
Bomper trasero
	El bomper trasero debe tener un refuerzo interno en lámina metálica, que no quede a la vista y sobre el mismo en la parte exterior cintas antideslizantes, con el fin que resista el tráfico pesado (ingreso de
internos por la puerta trasera).




	
Matricula
	Los vehículos deben entregarse matriculados con placa para uso oficial donde la Entidad disponga, con SOAT vigente mínimo por un año a partir de la fecha
de la matrícula inicial.



DOCUMENTOS ADICIONALES
TABLA ADICIONALES PARA LOS VEHÍCULOS

· Manual de especificaciones técnicas del vehículo.
· Certificación de los centros de servicio que puede proveer el mantenimiento a nivel nacional anexando relación que contenga razón social, dirección y teléfono.
· Certificación expedida por el ensamblador, fabricante o distribuidor autorizado de la marca para el país, según sea el caso, en la que conste que la marca de los vehículos ofertados cuenta con más de doce (12) años de antigüedad en el mercado colombiano, y certificado de existencia y representación legal donde conste que el proponente y/o los integrantes de consorcio o unión temporal, cuentan con más de ocho (8) años de existencia y representación legal en el ejercicio de venta de vehículos automotores contados a la fecha del cierre del proceso.

El cumplimiento de los 12 años de antigüedad en el mercado se acreditara con EL REGISTRO DE MARCA, expendido por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO. Este debe ser presentado como parte INTEGRAL DE LA OFERTA.

CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE

El proponente debe presentar certificación firmada del fabricante y/o distribuidor autorizado de la marca de los vehículos ofertados que comprometa los siguientes requisitos:

· Entregar toda la documentación correspondiente a las matrículas de los vehículos, manifiestos de aduana y demás documentos necesarios para demostrar el debido tramite de importación de los vehículos a que hubiere lugar, pago de impuestos, fotocopias de formulario único Nacional en el cual se realizó la matricula.

· Entregar los bienes ofrecidos libre de impuestos, multas, embargos, pignoraciones y demás gravámenes y limitaciones de la propiedad hasta la fecha de recibo de las mismas, vehículos matriculados, la matricula deberá ser de servicio oficial, con sus correspondientes placas y servicios oficial, seguro obligatorio (SOAT) por un año contado a partir del traspaso y documentos que lo acrediten como lo tal a nombre del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC.

· Entregar el vehículo con todos los elementos descritos en los requisitos mínimos exigidos en la ficha técnica para su funcionamient
· Cumplir con los requisitos legales exigidos para la legalización del contrato.

· Garantizar la calidad de los vehículos a ofertar.

· Allegar certificación de los centros de servicio que puedan proveer el mantenimiento a nivel nacional. Anexando relación que contenga razón social, número de identificación tributario, dirección y teléfono.

· No se aceptan certificaciones a terceros para representar al fabricante.

· No se aceptan certificaciones condicionadas o incompletas.

· La certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días al momento de presentar la oferta.

· Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando tengan relación con el objeto del contrato.

GARANTÍAS

EL proponente deberá manifestar en su propuesta que asume a su costa las siguientes garantías:

GARANTÍA PARA LOS VEHÍCULOS GARANTÍA TÉCNICA.
El oferente debe manifestar en su propuesta que a partir del recibido a satisfacción de los vehículos por parte del INPEC, otorga una garantía técnica por un plazo mínimo de tres
(3) años o 150.000 kilómetros; la primera que se cumpla.
Amparando los vehículos contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño o materiales, incluyendo la mano de obra de los repuestos.

GARANTÍA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo por un plazo mínimo de dos (2) años o 50.000 kilómetros sin costo adicional para la entidad y en cuanto a la mano de obra y repuestos en las actividades de lineación y balanceo, rotación de llantas, sincronización, lavado de inyectores, cambio de filtros y cambio de aceite.
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GARANTÍA POSVENTA

Certificación expedida por el departamento técnico o equivalente del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un mínimo de diez
(10) años.

DISEÑO GRAFICO CAMIONETA TIPO PANEL
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1. ESCUDO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Escudo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en la parte superior trasera de la carrocería.



40 cm


2. SIGLAS INPEC

Iniciales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – iNPEC - en las puertas delanteras en ambos costados.
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iNPEC



15 cm


Las siglas iNPEC en toda la camioneta deben tener una altura de 15 centímetros y el ancho debe ir proporcional en la parte donde solicitamos sean colocados. El logo delantero debe ir curva con la línea del capot.

3. FRANJA

Franja Color AZUL.

25 cm



4. NUMERO CONSECUTIVO

21-P001



15 cm


Las camionetas deben llevar número consecutivo el cual está dividido en dos partes el 17 del año de entrega seguido del consecutivo de la camioneta 001, ej:

21-P001, 21-P002, 21-P003…………21-P020

5. VISTA DEL PANORÁMICO DELANTERO
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6. COLOR INSTITUCIONAL

AZUL INPEC
	Código
	Descripción
	Cantidad

	14100400850078
	POL-930 ENT POL COLPISA AZUL PURO 1 GL
	2628.0

	14100400580072
	POL-940 ENT POL BLANCO PURO 1 GL
	558.4

	14100400710071
	POL-980 ENT POL COLPISA NEGRO PURO 1 GL
	229.9

	14100400860079
	POL-945 ENT. POL. COLPISA MAGENTA 1 GL
	427.0

	14100400870071
	POL-950 ENT POL COLPISA ROJO LIMPIO 1 GL
	16.4



GRIS INPEC
	código
	Descripción
	Cantidad

	14100400580072
	POL-940 ENT POL BLANCO PURO 1 GL
	2801.9

	14100400710071
	POL-980 ENT POL COLPISA NEGRO PURO 1 GL
	853.2

	14100400860079
	POL-945 ENT. POL. COLPISA MAGENTA 1 GL
	105.3

	14100400850078
	POL-930 ENT POL COLPISA AZUL PURO 1 GL
	105.3

	14100400560041
	POL-925 ENT POL OCRE 1/4 GL
	337.1

	14100400870071
	POL-950 ENT POL COLPISA ROJO LIMPIO 1 GL
	31.6

	15150300230048
	DMC 934 CARBOZOLE VIOLET
	31.6





Elaboro: Alvaro Moreno Moreno – Grupo de Manejo Bienes Muebles.
Reviso: Capitán Sebastián Mauricio García Pinto – Asesor Dirección General - Inpec
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