

	ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

	Código
	CCE-EICP-IDI-12
	Página
	1 de 8

	Versión No.
	1


 
[Número del Proceso de Contratación] 
ANEXO 1 
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
CONSTRUCCIÓN ZONAS DURAS Y VERDES DE CIRCULACIÓN PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Con el proyecto se construirán las zonas duras y áreas verdes perimetrales a la edificación del palacio de justicia del municipio de los Patios que se encuentra actualmente en construcción, se construirá un área de 972.06 m2 que comprende la construcción de antepisos, pisos en losetas y concreto ratoneado, jardineras, suministro instalación de bancas y pote de basuras, para lo cual se desarrollaran los siguientes capítulos de obra: 1.1. Realizar obras preliminares, 1.2. Realizar movimiento de tierras construir zonas duras de circulación perimetral (andenes), 1.3. Jardineras y mobiliario urbano, 1.5. Realizar protocolo bioseguridad (sobre costo directo) (2%) y 1.6.  Realizar interventoria técnica (7%), para mayor ilustración de las actividades a desarrollar ver presupuesto y planos de obra anexos.

El tiempo de ejecución es de tres (3) meses una vez suscrita en acta de inicio.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Actualmente se presenta dificultad de acceso a la edificación en construcción del palacio de justicia del municipio de los Patios que se encuentra en construcción, las áreas perimetrales de acceso son en tierra, las cuales presentan desniveles, hundimientos y maleza abundante y crecida, situación que genera alto riesgo de accidentalidad peatonal y lecciones físicas a los transeúntes, también se genera el desbellecimiento del entorno urbanísticos y por ende una disminución del valor catastral del predio. 

Localización:




















Figura 1.1. Localización del proyecto

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
· Localización y replanteo
· Excavación manual en conglomerado
· Retiro de sobrantes de excavación
· Perfilado de la subrasante e=0.10 mts
· Subbase granular compactada e=0.15 mts
· Base granular compactada e=0.10 mts
· Antepiso en concreto e=0.07mts
· Suministro e instalación de losetas en concreto
· Sardinel en concreto 21 Mpa
· Bordillos en concreto 21 Mpa para jardineras

Las cuales se detallan a continuación:
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANTD

	1
	 OBJETIVO ESPECIFICO: CONSTRUIR LAS ÁREAS PERIMETRALES DE ACCESO A LA EDIFICACION EN CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. 

	1.1
	 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES 
	 
	 

	1.1.1
	 Localización y replanteo 
	 m2 
	            972.06 

	1.1.2
	 Poda de arboles de porte medio, incluye retiro de sobrantes  
	 und 
	                  3.00 

	1.1.3
	 Señalización con delineadores y cinta de seguridad 
	 ml 
	             143.45 

	1.2
	 REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRAS  
	 
	 

	1.2.1
	 Excavación manual de material común ó conglomerado 
	 m3 
	             752.83 

	1.2.2
	 Demolición de Sardinel en concreto 
	 ml 
	             135.09 

	1.2.3
	 Demolición de losa en concreto e=0,15 mts 
	 m2 
	               13.20 

	1.2.4
	 Retiro  de material sobrante de excavación y demoliciones 
	 m3 
	             871.35 

	1.3
	 CONSTRUIR ZONAS DURAS DE CIRCULACIÓN PERIMETRAL (ANDENES) . 
	 
	 

	1.3.1
	 Adecuación de Subrasante mejorada, escarificada y compactada con vibrocompactador manual e=0.10 mts 
	 m2 
	             972.06 

	1.3.2
	 Suministro e instalación de relleno con Su-base Granular e: 15 cm vibrocompactada manualmente 
	 m2 
	             882.42 

	1.3.3
	 Suministro e instalación de base granular  e= 10 cm vibrocompactada manualmente  
	 m2 
	             937.05 

	1.3.4
	 Antepiso en concreto 21 Mpa e=0.07 mts, incluye malla electrosoldada cal 5,5 mm 
	 m2 
	             808.33 

	1.3.5
	 Suministro e instalación piso en loseta Piazza Prepulida Gris oscuro  30X30X2.6 espesor 
	 m2 
	             252.29 

	1.3.6
	 Suministro e Instalación piso en loseta Piazza Prepulida Gris Plata 30X30X2.6 espesor 
	 m2 
	             366.37 

	1.3.7
	 Suministro e Instalación piso en loseta volcánica Gris 30X30X2.6 espesor 
	 m2 
	                7.65 

	1.3.8
	 Suministro e Instalación piso en loseta olas Crema ó Gris 40X40X3 espesor 
	 m2 
	              66.70 

	1.3.9
	 Suministro e Instalación piso en loseta Cirquel prepulido Amarillo con Gris 30X30X2.6 espesor 
	 m2 
	                  9.19 

	1.3.10
	 Suministro e Instalación piso en loseta toperol tipo Táctil Amarilla 40X40X3 espesor 
	 m2 
	             106.13 

	1.3.11
	 Piso en concreto ratoneado 38.5 Mpa a flexión e:15 cm 
	 m2 
	               36.00 



	1.3.12
	 Piso en concreto ratoneado 21 Mpa Peatonal e: 10 cm, incluye malla electrosoldada cal 5,5 mm 
	 m2 
	               56.72 

	1.3.13
	 Corte de dilación de losa de concreto  
	 ml 
	            17.10 

	1.3.14
	 Fondo de espuma y aditivo sellador de poliuretano para juntas de concreto, ancho 5 mm 
	 ml 
	              17.10 

	1.3.15
	 Sardinel en concreto 21 Mpa reforzado 0.20X0.45 
	 ml 
	             200.12 

	1.3.16
	 Pintura epoxica para pisos en concreto 
	 m2 
	               20.40 

	1.3.17
	 Acero de refuerzo corrugado de 3/8" a 1/2" fy=420 Mpa 
	 kg 
	             129.39 

	1.3.18
	 Canastilla para apoyo de dovelas de pavimento en hierro de 1/4" Fy= 280 Mpa 
	 ml 
	                  9.60 

	1.3.19
	 Acero de pasajuntas liso de 1" 
	 kg 
	               39.00 

	1.4
	 CONSTRUIR ÁREAS VERDES (JARDINERAS) E INSTALAR MOBILIARIO URBANO. 
	 
	 

	1.4.1
	 Bordillo en concreto reforzado 21 Mpa, 0.10x0.35 
	 ml 
	               69.40 

	1.4.2
	 Suministro y colocación de tierra negra  
	 m3 
	                  6.21 

	1.4.3
	 Suministro e instalación de árbol ornamental  
	 und 
	                  9.00 

	1.4.4
	 Bancas en concreto reforzado 21 Mpa Dim 1,60 X 0,40 X 0,40 mts, ver planos arquitectonicos 
	 und 
	               10.00 

	1.4.5
	 Suministro de Bote de basura metálico circular REF:894, incluye anclaje  
	 und 
	                  6.00 

	1.4.6
	 Cimento de bancas en concreto ciclópeo 21 Mpa 
	 m3 
	                  0.90 

	 
	
	
	


a. Principales Ítems de pago: 
Ver cuadro anterior.
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.
El plazo previsto por la entidad para la ejecución del contrato y contemplado en la información técnica del mismo es de TRES (03) meses contados a partir de la suscripción 
5. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizará por precios unitarios
· Un primer desembolso por la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE NIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ( $ 37.999.864 ) contra el 10% de avance de obra, previo aval de la interventoría designada por la entidad territorial o su supervisor.
· El restante mediante actas parciales, previo aval de la interventoría designada por la entidad territorial o su supervisor.
Para cada pago debe presentar el acta de avance de obra y/o recibo final debidamente suscrita por el interventor o supervisor y el contratista de la obra, con visto bueno del secretario de Infraestructura municipal.
Adicionalmente el contratista deberá presentar la factura respectiva, asi como los pagos al sistema de seguridad social integral de todo el personal requerido para la obra.
Para el presente proceso contractual la entidad NO estima la posibilidad de otorgar anticipo.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
Las especificaciones del proyecto, corresponden a las especificaciones técnicas generales y particulares de la entidad territorial fijadas para cada una de las actividades contenidas en el presupuesto oficial estimado.
a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
· Especificaciones y documentos técnicos del proyecto ( Estudios y diseños, memorias de cantidades, memorias de calculo, planos y diseños, topografía,etc. )
· Presupuesto detallado de obra junto con sus APUs.
· Entre otros.
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios
e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 
El personal requerido es el siguiente:
• Un (1) Ingeniero Civil ó Arquitecto ( Residente de obra)
• Un (1) Topógrafo
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Residente de obra
	10 años de experiencia general contados a partir de la expedición de su Matricula profesional
	5 años de experiencia específica en construcción de obras civiles.

	Topógrafo
	3 años experiencia general contados a partir de la expedición de su Matricula profesional.
	2 años de experiencia específica como topógrafo en proyectos de obras civiles.



b. Maquinaria mínima del Proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Volqueta
2. Mezcladora concreto 1 bulto 
[bookmark: _Hlk54617927]3. Vibro compactador tipo rana o saltarín
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El municipio de Los Patios, no estima necesarias licencias y autorizaciones adicionales para la ejecución del contrato.
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Para la ejecución del presente proyecto, aplican las directrices técnicas particulares que se relacionan a continuación: Especificaciones Técnicas generales de la Entidad Territorial.
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
La entidad estima conveniente tener en cuenta las guías técnicas implementadas por el Instituto Nacional de vías – INVIAS para la construcción e instalación de concretos hidráulicos y que corresponden a ítems similares del proyecto y que deben tenerse en cuenta por el proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.

En constancia, se firma en Los Patios Norte de Santander, a los ____ días del mes de _____ de 20__.


______________________________________________
[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]


______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]
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