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ANEXO N°. 5
[bookmark: _GoBack]OFERTA TÉCNICA AJUSTADA

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

Bogotá D. C.

Señores
CLUB MILITAR. 

Proceso de Contratación: ____-2018

Teniendo en cuenta las necesidades presentadas por el CLUB MILITAR, los servicios que se pretenden adquirir mediante el presente proceso son los siguientes:

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
LOTE No 1 SEDE PRINCIPAL

	ITEM
	CODIGOS UNSPSC
	ELEMENTO
	ESPECIFICACION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	



72101506
72154010
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	Suministro de Guaya en alma de yute especial
	50
	Metros
	
	

	
	
	
	Arreglo y Reparación de guías conductoras (Dos Guías)
	30
	Mt 
	
	

	
	
	
	Arreglo y Reparación de cabina de cuarto de ropas
	1
	Global
	
	

	
	
	
	Arreglo y reparación de poleas y sistema de movimiento
	1
	Global
	
	

	
	
	
	Suministro de Micros de seguridad y sistema de detención (06 Micros)
	1
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Pintura y varios 
	70
	Mt 2
	
	




LOTE No 2 SEDE PAIPA

	ITEM
	CODIGOS UNSPSC
	ELEMENTO
	ESPECIFICACION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
72101506
72154010
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR DE CARGA
	Ajuste de puertas 
	3
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Suministro e instalación de rolletes
	2
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Suministro de contactos de hall
	4
	Unidad 
	
	

	2
	








72101506
72154010
	CERTIFICACION ASCENSOR DE PASAJEROS
	Incluye Baranda de protección sobre cabina 
	1
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Escalera de acceso al foso
	1
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Iluminación reglamentaria en cuarto de maquinas y foso
	1
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Faldon guarda pies en cabina
	1
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Marcación de seguridad en cuarto de maquinas y foso
	1
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Interruptor limitador de velocidad
	1
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Kit de alarma y citofonia
	1
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Sensores de seguridad de peso cabina y polea
	2
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Ajuste limitador de velocidad
	1
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Pago de certificación
	1
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Rectificación de guías y componentes de funcionamiento (Servicios)
	1
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Micros de seguridad puertas
	5
	Unidad 
	
	

	
	
	
	Rectificación de puertas (03) (Servicios)
	1
	Unidad 
	
	



b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	No
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	· Comprobación del estado de funcionamiento normal y seguro del equipo (maquina, cabina, puertas, cables de acero, rieles guías, control, regulador, seguridades). 
· Revisión en el control de tarjetas: relevos, contactos de relevos, fuentes, cableado, protector térmico. 
· Revisión en el sector de: Cinta acerada perforada, polea de la cinta, engranaje de movimiento, media lunas, panel y sus escobillas, cadena barras y topes.
· Verificación del funcionamiento y estado de todos los botones de cabina y pasillos.
· Comprobación y ajuste de la nivelación de parada del ascensor.
· Verificación de los dispositivos de seguridad mecánicos y eléctricos.
· Ajuste, lubricación de las cerraduras correderas y patines de las puertas. 
· Verificación de cierre, apertura y reaperturas de las puertas.
· Verificación del funcionamiento de las señalizaciones (luces en botones, indicadores de posición y flechas de dirección).
· Lubricación de los rieles de la cabina, el contrapeso, chequeo de zapatas guías.
· Limpieza general de los equipos incluidos los fosos.
· La señalización de advertencia debe ser acuerdo norma y para el cuarto de máquinas y pozo del ascensor.
· Suministro e instalación de escalera tipo gato al foso del ascensor acuerdo norma.
· Suministro e instalación de baranda para escalera de acceso al cuarto máquinas.
· Sellamiento del hueco del ascensor en el muro del cuarto de máquinas en el mismo material existente y con acabados (pañetado, estucado y pintado).
· Todos los componentes del ascensor deben ser protegidos con plástico durante la ejecución de las obras civiles para evitar la caída de escombros.
· El mantenimiento preventivo incluye toda la revisión de los equipos con el suministro e instalación de los repuestos y accesorios que se requieran dentro del mantenimiento preventivo, las cuales deberán ser ejecutadas a cabalidad, así mismo el contratista deberá ejecutar las actividades que considere apropiadas en el transcurso de la revisión que hagan parte del mantenimiento preventivo.
· El proponente  deberá incluir dentro de su oferta todos aquellos materiales fungibles e insumos necesarios para la prestación de este servicio. 
· Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurriesen daños a terceros, este será el directo responsable de ellos.
· El contratista deberá remplazar a sus expensas, aquellos insumos y/o repuestos instalados, que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación, a juicio de la entidad. En todo caso, toda sustitución de insumos y repuestos, debe estar autorizada previamente por el supervisor del contrato, quien ejercerá el control respectivo.
· Ejecutar todas las rutinas de mantenimiento a través de los técnicos especializados 
· El contratista deberá garantizar la calidad de los servicios prestados, para ello debe contar con una infraestructura y herramientas necesarias para la adecuada prestación del servicio de mantenimiento.  
· El contratista presentara su respectivo informe con evidencia fotográfica de los trabajos y mantenimientos realizados.
· Efectuar las revisiones de Mantenimiento Preventivo, ajustes, engrases, reparaciones establecidas en los formatos ¨MIP¨ mensuales necesarios para el buen funcionamiento del equipo y la atención de llamadas de emergencia será las 24 horas del día, todos los días del año. 
· Suministrar todos los lubricantes y materiales requeridos para un efectivo mantenimiento, mensualmente examinando todos los dispositivos de seguridad y reguladores de velocidad, equilibrando la tensión de los cables de tracción, empleando su propio personal técnicamente capacitado.
· Tener permanente asesoría y respaldo de ingenieros con elevada experiencia en Mantenimiento de Ascensores.
· Servicio técnico por emergencias 24 horas, 7 días a la semana incluidos los domingos y festivos sin costo adicional hasta el 31 de diciembre de 2018.
· La certificación del ascensor debe ser expedida por las firmas autorizadas para tal fin y elegida por el Club Militar.
	
	

	2
	GARANTIA TECNICA
El proponente junto con la oferta, deberá anexar en documento independiente, la garantía técnica y término de respuesta en cuanto la prestación del servicio objeto del presente proceso, deberá ser suscrita por el representante legal o quien haga sus veces, así:

1) Que ampare la calidad de los bienes y/o servicios a suministrar
2) Que ampare las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios ofrecidos
3) Que sea por un término que cubra la ejecución del contrato
	
	




1.2. PONDERACIÓN DEL FACTOR TÉCNICO
Una vez verificados y habilitados los OFERENTES que cumplan con las condiciones expuestas en pliego de condiciones se procederá a realizar la ponderación técnica y a otorgar el siguiente puntaje:

EL CLUB MILITAR asignará los siguientes puntos por lotes, a aquellos oferentes que oferten lo siguiente:


Lote 1. SEDE PRINCIPAL  

	No.
	REQUERIMIENTO
	ESPECIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO
	PUNTUACIÓN

	1
	CAPACITACIONES
	Ofrecer capacitación en el manejo de emergencias en los ascensores, con una intensidad horaria mínima de 16 horas al personal de mantenimiento o quien la entidad requiera.
	40

	2
	MANTENIIMIENTOS PREVENTIVO
	Ofrecer un (1) mantenimiento preventivo para el ascensor de pasajeros 
	60

	3.
	MANTENIIMIENTOS PREVENTIVO
	Ofrecer dos (2) mantenimiento preventivos para el ascensor de pasajeros
	100

	PUNTAJE MÁXIMO TÉCNICO 
	200 PUNTOS





Lote 2. SEDE PAIPA

	No.
	REQUERIMIENTO
	ESPECIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO
	PUNTUACIÓN

	1
	CAPACITACIONES
	Ofrecer capacitación en el manejo de emergencias en los ascensores, con una intensidad horaria mínima de 16 horas al personal de mantenimiento o quien la entidad requiera.
	40

	2
	MANTENIIMIENTOS PREVENTIVO
	Ofrecer un (1) mantenimiento preventivo para el ascensor de pasajeros y de carga.
	60

	3.
	MANTENIIMIENTOS PREVENTIVOS
	Ofrecer dos (2) mantenimiento preventivos para el ascensor de pasajeros y de carga.
	100

	PUNTAJE MÁXIMO TÉCNICO 
	200 PUNTOS





Nota 1: Para la evaluación objetiva de la ponderación técnica, el oferente debe establecer el ofrecimiento de los aspectos técnicos ponderables en documento independiente, firmado por el representante legal, y entregarlo junto con la oferta, en caso contrario no se otorgará puntaje técnico.

Nota 2: Los factores de ponderación no son obligatorios y los mismos no generarán ningún costo adicional al CLUB MILITAR.





Firma _________________________________________________________
Nombre del representante legal: ____________________________________
C.C. No. ______________________ De ______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________
N.I.T. __________________________________________________________
“Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad”


“Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad”
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Traba/amos por el socio y para el socio




