FORMULARIO No.  7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

1.1 ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente se obliga a cumplir a cabalidad con todas y cada una de las especificaciones técnicas, unidades de medida y elementos señalados a continuación:

	N°
	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REQUERIDO
	CANTIDAD
	UNIDAD MEDIDA
	CUMPLE NO CUMPLE 

	1
	BANDEJA DE F.O. CON SNAP ADAPTERS BANDEJA FIBRA 1 UNIDAD RACK CON ACCESO FRONTAL 3 ESPACIOS Ref. 5R1UM-F03
	2
	Unidad
	

	2
	ADAPTER PLATE, 6 LC DUPLEX, 12 FIBER, 50, BLACK ACOPLE FIBRA LC MULTIMODO OM3/OM4 PLACA CON 6 DÚPLEX Ref. 5F100-2QL
	2
	Unidad
	

	3
	PANEL CIEGO PARA ESPACIO EN BANDEJA TAPA PARA ESPACIO EN BANDEJA Ref. 5F100-PLT
	4
	Unidad
	

	4
	Patch Cord LC/LC Dúplex Multimode 50/125 3 mt OM3 LC-LC MULTIMODO 3MTS 50-125UM 10GB DUPLEX Ref. 5LDLC-M03
	4
	Unidad
	

	5
	Fibra Óptica External 12F Monómodo 0S2, ADSS, SPAN MONOMODO, PLANTA EXTERNA, AUTOSOPORTADA, LOOSE TUBE Ref. SMOS2ADDS-12F200PE
	600
	Metro
	

	6
	KIT FAN OUT DE 6 HILOS FAN-OUT 900UM 91CM P/ FIBRA DE 6 HILOS Ref: 49887-06L
	2
	Unidad
	

	7
	CONECTOR DE FIBRA OPTICA SIMPLEX EPOXYCO, MONOMODO LC SENCILLO. Ref. FLCSS3.0BU
	24
	Metro
	

	8
	HERRAJE DE RETENCION SPAN 100-200 de 13 a 14mm x 1 metros.
	30
	Metro
	

	9
	ROLLO DE CINTA BANDIT 1/2"
	1
	Rollo
	

	10
	HEBILLAS DE SEGURIDAD 1/2" Ref. MATRIX
	40
	Metro
	

	11
	CANALETA METALICA CANALETA 12X5 CON DIVISION Ref. 3011120551
	12
	Metro
	

	12
	CERTIFICACIÓN ENLACES DE F.O. Monómodo
	12
	Unidad
	

	13
	PLANOS Y DOCUMENTACIÓN
	1
	Unidad
	

	14
	CONECTORIZACIÓN DE HILO Monómodo
	24
	Unidad
	



ALCANCE DE LA NECESIDAD

	1
	MURO DOBLE CARA DE DRYWALL. 112 CM DE ESPESOR POR 1,20 X 3.10 MTD
	13
	METROS CUADRADOS
	CUMPLE NO CUMPLE

	2
	PUERTA DE VIDRIO LAMINADO. 8 MM CON HERRAJES DE ALUMINIO- VISAGRAS,CHAPA Y MANEJA DE APERTURA
	1
	UNIDAD
	

	3
	EXTRACTORES DE AIRE. 120 V CA, 20 CM DE DIAMETRO
	2
	UNIDAD
	

	4
	CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA EXTERIORES. CABLE 100% COBRE/ COBRE ENCAUCHETADO
	130
	METROS
	

	5
	APROVISIONAMIENTO DE CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA ILUMINACION. 
CABLE ELECTRICO- CALIBRE GRUESO, UNIONES ELECTRICAS, CINTA AISLANTE ANCHA
	8
	UNIDAD
	

	6
	ACCESS POIN ACPRO. COBERTURA 110 METROS, TYPE AC, 20 CM * 20 CM DIAMETRO
	4
	UNIDAD
	




5.1. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

El proponente debe manifestar el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento 

	No
	REQUISITOS
	CUMPLE NO CUMPLE

	1. ASPECTOS GENERALES
DE LA INSTALACIÓN
	El oferente se compromete a realizar la instalación de todo el material técnico requerido haciendo empleo de los procedimientos técnicos normativos vigentes junto con el empleo de herramientas y de equipos de protección personal a que haya lugar para el desarrollo de la misma, incluyendo la limpieza interna o externa de los elementos con que se vayan a conectar los dispositivos nuevos para garantizar el funcionamiento óptimo de los mismos, ajuste y/o calibración de cada uno de los puntos de acceso de red con sus respectivos accesorios, garantizando la conectividad entre los puntos requeridos y la instrucción al administrador o administradores de la red orientada al correcto empleo de la infraestructura.
	

	2. NORMATIVIDAD REQUERIDA PARA LA INSTALACIÓN
	El oferente se compromete a cumplir con los estándares relacionados a continuación:
· ANSI/TIA/EIA-568-C.0: "Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises", published 2009.
· ANSI/TIA-568-C.1: "Commercial Building Telecommunications Cabling Standard", published 2009
· ANSI/TIA-568-C.2: "Balanced Twisted-Pair Telecommunication Cabling and Components Standard", published 2009
· ANSI/TIA-568-C.3: "Optical Fiber Cabling Components Standard", published 2008, errata issued in October, 2008
· ANSI/TIA/EIA-569-B: “Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces”
· ANSI/TIA/EIA-606-A: “Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings”
· ANSI/TIA/EIA-607-A: “Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications”
	

	3. DISPONIBILIDAD Y SUMINISTRO DE PIEZAS Y ACCESORIOS
	El oferente suministrará piezas y accesorios necesarios para cumplir con la instalación y puesta en funcionamiento de la conexión de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas
	

	4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	Las pruebas de funcionamiento de la instalación de la red con la respectiva conectividad, deberán ser realizadas por el personal de la empresa oferente en presencia del supervisor del contrato.
	

	5. EQUIPO DE TRABAJO 
	El oferente deberá contar con el personal requerido para la ejecución del contrato, como mínimo, así:

Un (01) Ingeniero de Telecomunicaciones y Redes, tarjeta profesional e inscrito en el COPNIA.
Dos (02) técnicos y/o tecnólogos en sistemas y/o redes, inscritos en el COPNIA

El supervisor del contrato deberá verificar a la firma del acta de inicio, que el personal que llevará a cabo la instalación cuenta con certificado de inscripción en el COPNIA vigente, matricula o tarjeta profesional y fotocopia de diplomas respectivos o certificado de obtención de títulos correspondientes, de igual manera deberán presentar la certificación de trabajos en alturas vigente junto con el equipo correspondiente.
	

	6. SITIO DE LA
INSTALACIÓN Y SOPORTE DE FUNCIONAMIENTO
	El oferente deberá prestar soporte técnico y mantenimiento en las instalaciones de la Brigada de Aviación Ejército Nº 25 ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo Cundinamarca.

El oferente deberá prever las condiciones de alojamiento, transporte y alimentación de sus empleados (sin generar costos adicionales para la administración)
	

	8. INFORME DIARIO
Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES
	El oferente debe presentar un informe diario de las actividades realizadas, donde se especifique los avances del suministro e instalación de la fibra junto con los pormenores que se presenten durante el día, dicha información deberá ser entregada impresa y en medio magnético, al supervisor del contrato.

El oferente deberá entregar al supervisor del contrato al término de la instalación, un registro fotográfico en forma magnética, de todo el proceso realizado junto con un listado detallado de cada una de las partes empleadas para la instalación de la fibra óptica permitiendo así la revista por parte del supervisor del empleo del material técnico requerido en su totalidad.
	

	9. LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE LA OBRA
	Al concluir cada etapa de trabajo (según como se ha indicado en cada punto) y a la finalización del total de los trabajos encomendados, el Contratista debe realizar una profunda limpieza en todos los sectores donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por el supervisor del contrato.

El Contratista se compromete a retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.
	




CONSOLIDADO DE LA NECESIDAD

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD
	CUMPLE NO CUMPLE

	SISTEMA VOZ Y DATOS
	

	SUBSISTEMA VERTICAL
	

	1
	BANDEJA DE F.O. CON SNAP ADAPTERS BANDEJA FIBRA 1 UNIDAD RACK CON ACCESO FRONTAL 3  ESPACIOS Ref: 5R1UM-F03
	2
	Unidad
	

	2
	ADAPTER PLATE, 6 LC DUPLEX, 12 FIBER, 50, BLACK ACOPLE FIBRA LC MULTIMODO OM3/OM4 PLACA CON 6 DUPLEX Ref: 5F100-2QL
	2
	Unidad
	

	3
	PANEL CIEGO PARA ESPACIO EN BANDEJA TAPA PARA ESPACIO EN BANDEJA Marca: LEVITON Ref: 5F100-PLT
	4
	Unidad
	

	4
	Patch Cord LC/LC Dúplex Multimode 50/125 3 mt OM3 LC-LC MULTIMODO 3MTS 50-125UM 10GB DUPLEX Ref: 5LDLC-M03
	4
	Unidad
	

	5
	Fibra Óptica External 12F Monómodo 0S2 , ADSS , SPAN MONOMODO, PLANTA EXTERNA, AUTOSOPORTADA , LOOSE TUBE Ref: SMOS2ADDS-12F200PE
	600
	Metro
	

	6
	KIT FAN OUT DE 6 HILOS FAN-OUT 900UM 91CM P/ FIBRA DE 6 HILOS Ref: 49887-06L
	2
	Unidad
	

	7
	CONECTOR DE FIBRA OPTICA SIMPLEX EPOXYCO , MONOMODO LC SENCILLO: Ref: FLCSS3.0BU
	24
	Metro
	

	8
	HERRRAJE DE RETENCION SPAN 100-200 de 13 a 14mm x 1 metros.
	30
	Metro
	

	9
	ROLLO DE CINTA BANDIT 1/2" 
	1
	Rollo
	

	10
	HEBILLLAS DE SEGURIDAD 1/2" Ref: MATRIX
	40
	Metro
	

	SUBSISTEMA PORTACABLES
	

	11
	CANALETA METALICA CANALETA 12X5 CON DIVISION Marca: Alcos, IGM o Similar Ref: 3011120551
	12
	Metro
	

	PRUEBAS Y DOCUMENTACION
	

	12
	CERTIFICACIÓN ENLACES DE F.O. Monómodo Marca
	12
	Unidad
	

	13
	PLANOS Y DOCUMENTACIÓN
	1
	Global
	

	14
	CONECTORIZACION DE HILO Monómodo
	24
	Unidad
	

	15
	MURO DOBLE CARA DE DRYWALL. 112 CM DE ESPESOR POR 1,20 X 3.10 MTD
	13
	METROS CUADRADOS
	

	16
	PUERTA DE VIDRIO LAMINADO. 8 MM CON HERRAJES DE ALUMINIO- VISAGRAS,CHAPA Y MANEJA DE APERTURA
	1
	UNIDAD
	

	17
	EXTRACTORES DE AIRE. 120 V CA, 20 CM DE DIAMETRO
	2
	UNIDAD
	

	18
	CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA EXTERIORES. CABLE 100% COBRE/ COBRE ENCAUCHETADO
	130
	METROS
	

	19
	APROVISIONAMIENTO DE CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA ILUMINACION. 
CABLE ELECTRICO- CALIBRE GRUESO, UNIONES ELECTRICAS, CINTA AISLANTE ANCHA
	8
	UNIDAD
	

	20
	ACCESS POIN ACPRO. COBERTURA 110 METROS, TYPE AC, 20 CM * 20 CM DIAMETRO
	4
	UNIDAD
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