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ANEXOS PARA DILIGENCIAR

ANEXO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Departamento de Antioquia, requiere contratar las diferentes obras civiles para Demolición, impermeabilización e instalación de acabado de piso en plazoletas del Centro Administrativo Departamental “José María Córdova”. Las obras y especificaciones técnicas mínimas con sus respectivas actividades se encuentran descritas así:

· Suministro e instalación de cubierta provisional en plástico de invernadero y estructura de cerchas y columnas metálicas, desmontable, con contrapesos para asegurar provisionalmente, diseñada y calculada por el contratista para cubrir el área de trabajo, impedir la caída e ingreso de agua a las zonas a intervenir y por consiguiente a los espacios ubicados bajo la plazoleta, y reducir el impacto visual de las obras a nivel de peatones.

· Demolición de piso con acabado en Royal Beta y mortero de nivelación, incluye el retiro del material impermeabilizante encontrado bajo el mortero, además de todas las actividades de trasiego y cargue para la disposición final de los residuos. La disposición final de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deberá hacerse en sitios de disposición final de RCD autorizado por la entidad competente y cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución 472 de 2017 del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás normas aplicables, para lo cual se debe entregar el certificado de disposición final.

· Ampliación y sellado de grietas, juntas y fisuras existente en placa, con sellante de poliuretano flexible resistente a los rayos UV, indicado para exteriores y de curado con humedad ambiente. Previamente se debe hacer la imprimación de las zonas a intervenir con producto monocomponente para el sellado de superficies de concreto, madera y otras superficies porosas, que asegure una alta adherencia en sustratos porosos que van a estar expuestos al agua o a la humedad, y la utilización donde sea necesario de cordón de soporte en polietileno; la aplicación del producto se debe realizar cumpliendo con el procedimiento recomendado por el fabricante y garantizando un sellado efectivo.

· Impermeabilización de piso con membrana de PVC flexible para impermeabilizar cubiertas no expuestas, con refuerzo para cubiertas con acabado duro, y refuerzo de fibra poliéster de alta tenacidad. La membrana se instalará adherida a la superficie con adhesivo a base de agua, previa limpieza y reparación de la superficie de acuerdo a la recomendación del fabricante para garantizar el correcto funcionamiento de la membrana, la instalación la deberá realizar personal calificado siguiendo las recomendaciones y procedimientos establecidos por el fabricante para su instalación. Una vez instalada y previo a la fundición del mortero de nivelación se deberán hacer las pruebas necesarias para corroborar la correcta estanqueidad y funcionamiento de la membrana, las cuales deberán ser aprobadas por el supervisor para la fundición del mortero.  

· Impermeabilización de junta en plazoleta, con sellante de poliuretano flexible resistente a los rayos UV, indicado para exteriores y de curado con humedad ambiente. Previamente se debe hacer la imprimación de las zonas a intervenir con producto monocomponente para el sellado de superficies de concreto, madera y otras superficies porosas, que asegure una alta adherencia en sustratos porosos que van a estar expuestos al agua o a la humedad, y la colocación de cordón de soporte en polietileno de las dimensiones apropiadas; la aplicación del producto se debe realizar cumpliendo con el procedimiento recomendado por el fabricante y garantizando un sellado efectivo. 

· Impermeabilización de jardineras con membrana de PVC flexible para impermeabilizar cubiertas no expuestas, con refuerzo para cubiertas con acabado duro, y refuerzo de fibra poliéster de alta tenacidad. La membrana se instalará adherida a la superficie con adhesivo a base de agua, previa limpieza y reparación de la superficie de acuerdo a la recomendación del fabricante para garantizar el correcto funcionamiento de la membrana, la instalación la deberá realizar personal calificado siguiendo las recomendaciones y procedimientos establecidos por el fabricante para su instalación. Una vez instalada se deberán hacer las pruebas necesarias para corroborar la correcta estanqueidad y funcionamiento de la membrana, las cuales deberán ser aprobadas por el supervisor para la fundición del mortero.   

· Mortero de nivelación impermeabilizado proporción 1:3, con espesor promedio de 10 cm y reforzado con malla electrosoldada D84. El vaciado se hará manteniendo la conformación del piso, las pendientes existentes en la plazoleta y ajustándose al sistema de evacuación de aguas lluvias existente. En las zonas que sea necesario se deberá aplicar al concreto el aditivo-puente de adherencia necesario para garantizar la pega entre concreto fresco y endurecido.

· Enchape en Royal Beta e impermeabilización con sistema de poliuretano impermeable para cubiertas expuestas a tráfico peatonal de pedestales de postes de alumbrado ubicados en plazoleta, previa impermeabilización se deberá hacer las reparaciones necesarias de la superficie para garantizar la calidad del trabajo, posteriormente se deberá imprimar las superficies para garantizar la adherencia de la membrana liquida impermeabilizante, a la cual se debe agregar finalmente arena de cuarzo para garantizar el funcionamiento del puente de adherencia para la instalación del acabado.

· Vaciado de losa en zona aferente a desagües en mortero impermeable con espesor promedio de 10 cm. El vaciado se hará manteniendo la conformación del piso, las pendientes existentes en la plazoleta y ajustándose al sistema de evacuación de aguas lluvias existente. En las zonas que sea necesario se deberá aplicar al concreto el aditivo-puente de adherencia necesario para garantizar la pega entre concreto fresco y endurecido.

· Suministro e instalación de acabado de piso en piedra Royal Beta, formato de 40 cm x longitud variable, de espesor 15 mm e instalado a junta perdida siguiendo la geometría y pendientes existentes en la plazoleta; la instalación se debe hacer mediante puente de adherencia bajo en polvo, cementicio (C), que cumpla la norma NTC 6050, y clasificación C2. Una vez instalado se debe emboquillar con boquilla látex, lavar con hidrolavadora usando ácido nítrico al 5% y aplicar hidrófugo especializado para piedra en las concentraciones y diluciones recomendados por el fabricante.

· Suministro e instalación de rejillas para desagüe de aguas lluvias en bronce de 169 x 169 mm x 5 mm de espesor, aptas para tráfico vehicular liviano debe incluir el desmonte de las rejillas existentes y la instalación con tornillos antirrobo para llave hexágona, además de todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Para adelantar estas actividades se hace necesario contar con los profesionales que garanticen la correcta ejecución de los procesos constructivos con el fin de satisfacer la necesidad de la entidad de erradicar las filtraciones de agua, y con ello brindar a sus servidores espacios adecuados para el desarrollo de sus labores, así como mantener las instalaciones técnicas en las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento y evitar inconvenientes que puedan alterar el funcionamiento de la entidad o puedan ocasionar accidentes.

De acuerdo a esto se hace necesario contar con un profesional Residente de Obra con una dedicación del 100% que supervise al personal operativo, dirija su trabajo y garantice la calidad y el cumplimiento de las normas técnicas aplicables, y la oportunidad en la ejecución dentro del plazo pactado de acuerdo a la programación de obra aprobada. Además, se hace necesario contar con un Profesional SISO con una dedicación del 50%, y que vele por la seguridad del personal de obra y los transeúntes que deban estar cerca del área de ejecución, implementando las medidas necesarias en materia de seguridad industrial y salud ocupacional, además de elaborar el Plan de Manejo Ambiental y garantizar su correcta implementación.

Nota: El contratista deberá tener en cuenta que durante el tiempo de ejecución del contrato se debe desarrollar las actividades con la menor afectación posible a la prestación del servicio de las entidades públicas, sin que se genere ningún tipo de interrupción en estas.

Certifico que conocemos todas y cada una de las especificaciones técnicas y estamos en la capacidad de cumplirlas.

Atentamente,

Nombre del proponente o de su Representante legal____________________________________________
C. C. No.	_____________________ De ______________
Dirección de correo	_________________________________
Dirección electrónica	____________________________ Telefax ________________________
Ciudad	_______________________________________


___________________________________________
(Firma del proponente o de su Representante Legal)

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

REFERENCIA: Proceso 12734
Señores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Medellín-Colombia

Apreciados señores:
Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento, que hemos convenido conformar Consorcio ( ) Unión Temporal ( ), para participar en el proceso de la referencia.

Por lo anterior, expresamos lo siguiente:

La duración de este Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) será igual a la del término de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

El Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) está integrado por:

	NOMBRE
	IDENTIFICACIÓN O NIT
	OBJETOS A REALIZAR
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

	
	
	
	

	
	
	
	



El representante del Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) es ___________________________________, identificado con la cedula de ciudadanía No._______________, quien está expresamente facultado para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) es solidaria.

(Deberá ser firmado por los integrantes y por la persona que será el representante del consorcio o unión temporal y por la persona que ellos designen para representarlos).

Para constancia se firma en _________________ a los _________ días de _____.

Atentamente, 


______________________________________
Firma del Gestor 


MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

REFERENCIA: Proceso 12734
Señores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Medellín-Colombia

Nosotros los suscritos: _____________________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones, presentamos propuesta o proyecto de negocio jurídico (Artículo 845 CCo) para el objeto de la referencia y, en caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

1. Declaro que ostento capacidad para comprometerme o comprometer la sociedad que represento o la modalidad de asociación
2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que conozco la información general y demás documentos de las bases de contratación del presente proceso y que acepto los requisitos en ellos contenidos, en cuanto al plazo, condiciones y especificaciones técnicas y en general todo lo solicitado en estos pliegos de condiciones. 
4. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
5. Que he leído los documentos publicados en el portal de contratación relacionados con el presente proceso y que acepto su contenido. En especial las definidas en el anexo técnico.
6. Que de llegar a obtener la adjudicación del contrato, existe compromiso de ejecutar el mismo en el plazo contenido en los estudios previos y el pliego de condiciones, el cual desde ya acepto, y me obligo a constituir las pólizas y/o garantías requeridas y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados para ello.

Atentamente,


Nombre del proponente o de su Representante legal____________________________________________
C. C. No.	_____________________ De ______________
Dirección de correo	_________________________________
Dirección electrónica	____________________________ Telefax ________________________
Ciudad	_______________________________________

___________________________________________
(Firma del proponente o de su Representante Legal)

CERTIFICADO DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTOS DE INTERES


El suscrito declara que: 

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia. 

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Artículo 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento, así mismo certifico la inexistencia de conflicto de interés. 

Dado en el Municipio de _______________ a los ____ del mes_____________ del 20 ___.




________________________________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal o Proponente Persona Natural






CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Fecha, (Día, Mes, Año)

Señores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN No. 12734

El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de __________________________, certifica que ______________ se encuentra PAZ Y SALVO durante los últimos seis (06) meses por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

	EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
	PERSONA NATURAL
	PERSONA JURÍDICA

	Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados 
	Si ( )
	No ( )
	Si ( )
	No ( )




Nota: En caso que el proponente este obligado a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá incluir dentro de esta certificación que también se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales.

Cordialmente,

_________________________________
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No.
Firma
Número de identificación: 

________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C



FORMATO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

Proceso de Contratación 12734


	CONTRATO NÚMERO
	VALOR
	OBJETO
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACIÓN
	VALOR EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS A LA FECHA DE INICIO DEL MISMO
	NÚMERO CONSECUTIVO DE REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




*Este formato se diligencia para identificar en el RUP las certificaciones de contratos aportados.



____________________________________ 
Firma representante legal del Proponente 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad 

CERTIFICADO ANTICORRUPCIÓN / LISTA CLINTON

Fecha, (Día, Mes, Año)

El proponente o contratista según aplique, manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la firma de la propuesta o del contrato que ni el, ni sus accionistas o socios y/o sus administradores, miembros de junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal, o quienes hagan sus veces:

a) Están incluidos en la lista de la ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o la lisa emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como Lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin.

b) Han participado en actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

El proponente o contratista según aplique, entiende y acepta que en el evento de incurrir en cualquiera de las situaciones referidas en los literales anteriores, su propuesta será rechazada de plano, o si se materializa durante la relación contractual con el Departamento de Antioquia, esta entidad dará por terminado el contrato de manera unilateral.

En el caso de las modalidades asociativas, como consorcios o uniones temporales, entre otras, esta declaración se debe realizar en la propuesta o contrato según el caso, por cada uno de los integrantes de la figura jurídica interviniente.





________________________________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal o Proponente Persona Natural





ANEXOS PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

	RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN  CON ENTIDADES ESTATALES Y PRIVADAS PARA CALCULAR CAPACIDAD RESIDUAL (KR)

	CONTRATO N° (1)
	OBJETO DEL CONTRATO
	CONTRATANTE
	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO*
	PLAZO (MESES)
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	FORMA DE EJECUCIÓN (2)
	% DE PARTICIPACIÓN (3)
	VALOR DEL CONTRATO 
Según % de participación que le corresponde (4)
	ESTÁ SUPENDIDO?
SI/NO
	Fecha suspensión              (dd-mm-aaaa)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) Incluir los contratos que se encuentren suspendidos y/o en ejecución (Con entidades estatales y privadas)

	(2) Indicar si el contrato se ejecuta en forma individual (I), en Consorcio ( C ) o Unión Temporal (UT)

	(3) Si es oferente único: 100%

	(4) Valor que corresponde al proponente, en forma individual o según el porcentaje de participación

	*Si el contrato se encuentra legalizado sin acta de inicio, se debe diligencia con la fecha de cierre del proceso.

	El formulario debe ser diligenciado en su totalidad.

	La información incompleta o inconsistente no será tenida en cuenta para la verificación.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	Firma del revisor fiscal o contador
	
	
	
	Firma del Representante Legal
	
	

	Nombre:
	
	
	
	
	
	Nombre:
	
	
	
	

	Número de tarjeta profesional:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PARA EL CÁLCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL

	Oferente:
	XXXXXX 

	Contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC (Poner el número del reporte consecutivo del contrato ejecutado inscrito en el RUP).
	Participación del proponente en el contratista plural
	Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV (Señalar el valor en SMMLV consignado en el RUP)

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	TOTAL
	*XXXXXX 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	En constancia de lo anterior firmo este documento a los XXX días del mes de XXXX de 2021.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Firma del Representante Legal del Oferente
	
	
	
	
	
	

	Nombre:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cargo:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Documento de Identidad:
	
	
	
	
	
	

	







	
	
	
	
	
	
	
	

	Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.



	CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA EL CÁLCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL

	Oferente:
	XXXXX 

	Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología
	Profesión
	N° de matrícula profesional
	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales
	Vigencia del contrato

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	En constancia de lo anterior firmo este documento a los XXX días del mes de XXXX de 2021.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	Firma representante del auditor o revisor fiscal
	
	
	
	Firma Representante Legal del oferente

	Nombre:
	
	
	
	
	
	Nombre:
	
	

	Cargo:
	
	
	
	Cargo:
	
	

	Documento de identidad:
	
	
	
	Documento de Identidad:



Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.









PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO - PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

[Este Formato ÚNICAMENTE debe ser diligenciado por Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningún caso el Formato debe ser diligenciado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por el puntaje correspondiente a incorporación de componente nacional en servicios extranjeros] 

REFERENCIA: Proceso 12734

Señores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Medellín-Colombia

Objeto: Contratar el mantenimiento y adecuación de bienes inmuebles de propiedad del departamento de Antioquia.

Estimados señores: 

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre del Proponente - persona jurídica] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del representante del proponente plural] en adelante el “proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de servicios nacionales o con trato nacional. 

[Incluir en el caso de los proponentes nacionales, para los proponentes plurales en el que uno de sus integrantes es proponente nacional o, para los extranjeros con derecho a trato nacional que no manifieste su voluntad de acogerse a la regla de origen de su país o decidió aplicar la noción de Servicios Nacionales del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015] 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%) del total del personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 


Atentamente, 



Nombre del proponente _______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
Dirección de correo _______________________________________ 
FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

	SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

	DIRECCION DE BIENES Y SEGUROS

	MANTENIMIENTO DE SEDES EXTERNAS NO INSTITUCIONALES

	PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

	1. VIVERO NIQUIA MUNICIPIO DE BELLO

	ITEM 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO 
	PRECIO TOTAL 

	1.1
	Demolición de techo en teja de barro, muro en tapia de cualquier espesor, piso en concreto cualquier espesor y baldosa de barro. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría
	m²
	78
	
	

	1.2
	Desmonte y Limpieza. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros
	m²
	1.500
	
	

	1.3
	Retiro y transporte  de activos fijos, hasta el sitio definido por el supervisor
	m2
	1.369
	
	

	SUBTOTAL
	               

	2. BODEGA NUEVA SAN ANTONIO DE PRADO

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 VR UNITARIO 
	 VR PARCIAL 

	2.1
	Estudio de suelos. Incluye, informe, toma de muestras en campo, ensayos de laboratorio, recomendaciones de cimentación.
	un
	1,00
	
	

	2.2
	Diseño estructural. Incluye memorias de diseño y planos constructivos
	un
	1,00
	
	

	2.3
	Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura.  Incluye botada
	m3
	18,72
	
	

	2.4
	Excavación MANUAL de 0 a 2 m en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio.
	m3
	16,99
	
	

	2.5
	Llenos en arenilla compactados mecánicamente
	m3
	6,02
	
	

	2.6
	Concreto de 21 Mpa para zapata de fundación según diseño. No incluye refuerzo.
	m3
	3,46
	
	

	2.7
	Concreto de 21 Mpa para viga de amarre de fundación según diseño. No incluye refuerzo.
	m3
	4,64
	
	

	2.8
	Concreto de 21 Mpa para pedestales según diseño. No incluye refuerzo.
	m3
	1,52
	
	

	2.9
	Concreto de 21 Mpa para losa de piso 
	m3
	15,00
	
	

	2.10
	Suministro, transporte e instalación de estructura metálica.
	kg
	3.250,00
	
	

	2.11
	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de : Fy = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²).
	kg
	960,00
	
	

	2.12
	Suministro, transporte e instalación de teja UPVC sobre estructura metálica
	m²
	76,00
	
	

	2.13
	Suministro, transporte e instalación de cerramiento lateral en teja UPVC sobre estructura metálica
	m²
	242,00
	
	

	2.14
	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica  enrollable
	un
	1,00
	
	

	2.15
	Suministro  y colocación de  canoa  en  U en  lámina  galvanizada  calibre 22 moldurada,   grafada    y   soldada   en   las   uniones., incluye: embudos, boquillas, tapas,  ganchos de fijación, pintura anticorrosiva  
	ml
	12,00
	
	

	2.16
	Suministro  y colocación de  ruana en U en  lámina  galvanizada  calibre 22 moldurada,   grafada    y   soldada   en   las   uniones., incluye: embudos, boquillas, tapas,  ganchos de fijación, pintura anticorrosiva  
	ml
	36,00
	
	

	2.17
	Suministro y colocación de tubería PVC, para bajantes de aguas lluvias. Incluye: accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación mecánica, limpiador y soldadura, y pintura a base de aceite (de uso exterior) para acabado final, color a definir. De diámetro 3"
	ml
	12,00
	
	

	2.18
	Cargue y botada de material proveniente de la excavación
	m3
	16,99
	
	

	SUBTOTAL
	             

	3. MEJORAMIENTO BODEGA EXISTENTE SAN ANTONIO DE PRADO

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 VR UNITARIO 
	 VR PARCIAL 

	3.1
	Demolición Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría
	m²
	25,0
	
	

	3.2
	Retiro de teja asbesto cemento. incluye estructura metálica o en madera. medido a lo largo de la pendiente.
	m²
	204,0
	
	

	3.3
	Suministro, transporte e instalación de estructura metálica.
	kg
	1.850,0
	
	

	3.4
	Suministro, transporte e instalación de teja UPVC sobre estructura metálica
	m²
	150,0
	
	

	3.5
	Desmonte de alas de puertas. Incluye: marcos, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría
	un
	2,0
	
	

	3.6
	Suministro, transporte y colocación de puerta metálica
	un
	2,0
	
	

	3.7
	Suministro y colocación de ventanas en aluminio anodizado color a definir. Incluye pasadores, mortero y demás aditamentos para su correcto funcionamiento V1 de 0.50x0.50 m celosías
	un
	6,0
	
	

	3.8
	Suministro y colocación de pintura tipo Koraza acrílica para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335. Incluye resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. a satisfacción de la interventoría. Color a definir aprobado por la interventoría, en los municipios de Olaya y Caucasia.
	m²
	200,0
	
	

	3.9
	Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, 2 a 3 manos a satisfacción de la interventoría. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuación de la superficie intervenir. color a definir según aprobación de la interventoría, en los municipios Olaya y Caucasia..
	m²
	200,0
	
	

	3.10
	Pintura a base de aceite, para zócalo h = 1 m, sobre pintura existente, color a definir. Incluye resanes en el municipio de Caucasia.
	m²
	80,0
	
	

	3.11
	Pintura a base de aceite para puertas de madera y metálicas.  Incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario, marco y ala, preparación de la superficie y lijada. Color a definir, aprobado por la interventoría.
	un
	5,0
	
	

	3.12
	Suministro  y colocación de  canoa  en  U en  lámina  galvanizada  calibre 22 moldurada,   grafada    y   soldada   en   las   uniones., incluye: embudos, boquillas, tapas,  ganchos de fijación, pintura anticorrosiva  
	ml
	50,0
	
	

	3.13
	Pintura a base de aceite - esmalte para canoas y bajantes. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación
	ml
	50,0
	
	

	3.14
	Revoque impermeabilizado 1:3 para muros con impermeabilizante integral para hormigón y morteros. (sika1, toxement1A o equivalente) a una dosificación de 0.5 kg/m2. Incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas
	m²
	6,0
	
	

	3.15
	Suministro y colocación de Sanitario bajo consumo, a color. Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico,( con manguera flexible), emboquillado con silicona anti hongos  y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
	un
	1,0
	
	

	3.16
	Suministro y colocación de Lavamanos, a color. Incluye grifería metálica individual  y llave de abastos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
	un
	1,0
	
	

	3.17
	Sumisito, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable. Incluye Grifería
	un
	1,0
	
	

	SUBTOTAL
	               

	4. INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 30A # 31 - 04 MUNICIPIO DE MEDELLÍN, BARRIO LA ASOMADERA DENOMINADO BAMBI

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 VR UNITARIO 
	 VR PARCIAL 

	4.1
	Retiro, acopio y reinstalación de tejas de barro
	m²
	170
	
	

	4.2
	Retiro de canoas en lamina
	m
	58
	
	

	4.3
	Suministro, transporte e instalación de techo en tablilla de 10 cm, Incluye manto asfaltico y alfardas en madera 2"x4". 
	m²
	180
	
	

	4.4
	Suministro, transporte e instalación de canoas en lamina de acero.
	m
	59
	
	

	4.5
	Suministro, transporte e instalación de bajantes en tubería pvc 4", Incluye accesorios para su correcto funcionamiento.
	m
	65
	
	

	4.6
	Suministro, transporte e instalación de lechada para pisos en baldosa.
	m²
	40
	
	

	4.7
	Resane de muros, fachadas y techo., Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.
	m²
	50
	
	

	4.8
	Pintura interior en muros y techos, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.
	m²
	100
	
	

	4.9
	Pintura exterior para muros de fachada tipo Koraza o similar, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.
	m²
	100
	
	

	4.10
	Sello de ventanas a la intemperie.
	gl
	1
	
	

	SUBTOTAL
	               

	5. ANTIGUO IDEM SANTADER - Calle 110A - 76C - 10

	ITEM 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO 
	PRECIO TOTAL 

	5.1
	Retiro de teja de barro, teja em concreto, teja plástica, incluye: Retiro de teja de barro recuperable un 90%, retiro de tablilla. En la estructura: retiro de pintura y/o cal hasta encontrar superficie de la madera, lijada. Incluye el acarreo interno y cargue de escombros.
	m²
	250,00
	
	

	5.2
	Impermeabilización en losa de concreto con manto en asfalto modificado APP tipo fiberglass P3. incluye mortero 1:4 espesor 3 a 5 cm, pendientes, emulsión asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción. Es importante garantizarse un elemento aislante protector (polietileno o tela asfáltica) entre el impermeabilizante y el mortero, además de aplicar los productos por personal autorizado por el productor del material
	m²
	128
	
	

	5.3
	Retiro de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
	un
	6
	
	

	5.4
	Demolición enchape de baldosín o revoque. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros.
	m²
	47
	
	

	5.5
	Suministro y colocación de lagrimal en concreto prefabricado. Incluye el acarreo interno.
	un
	66
	
	

	5.6
	Suministro y colocación de Sanitario bajo consumo, a color. Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona anti hongos  y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
	un
	6
	
	

	5.7
	Suministro y colocación de Lavamanos, a color. Incluye grifería metálica individual  y llave de abastos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
	un
	2
	
	

	5.8
	Suministro e instalación de tubería PVC para aguas negras. Incluye bocas y accesorios. La demolición se pagara en su ítem respectivo.
	m
	15
	
	

	5.9
	Suministro e instalación de tubería PVC para aguas lluvias. Incluye bocas y accesorios. La demolición se pagara en su ítem respectivo.
	m
	25
	
	

	5.10
	Revoque impermeabilizado 1:3 para muros y techos con impermeabilizante integral para hormigón y morteros. (sika1, toxement1A o equivalente) a una dosificación de 0.5 kg/m2. Incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas
	m²
	128
	
	

	5.11
	Enchape en baldosín 20.5 x 20.5 cm Color.  Incluye mortero, remate en varilla de aluminio natural U de 3/8"acolillada para piso y muros.
	m²
	25
	
	

	5.12
	Suministro e instalación de impermeabilización en frio con tela asfáltica. Colocación de teja, en caballete, en lima hoyas y boquillas de aleros. Suministro e instalación de tablilla en pino ciprés machihembrada, inmunizada antes de la instalación.
	m²
	250,00
	
	

	5.13
	Suministro y colocación de canoa en U en UPVC, desarrollo 0.50 m. Se deberá colocar unos buenos soportes de apoyo de la canoa en toda su longitud. 
	m
	80,0
	
	

	5.14
	Suministro y colocación de pintura tipo Koraza acrílica para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335. Incluye resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. a satisfacción de la interventoría.
	m²
	150
	
	

	5.15
	Suministro y colocación de pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, 2 a 3 manos a satisfacción de la interventoría. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir.
	m²
	620
	
	

	SUBTOTAL
	             

	6. CASA IMPRENTA MEDELLIN

	ITEM 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO 
	PRECIO TOTAL 

	6.1
	Suministro y colocación de pintura tipo Koraza acrílica para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335. Incluye resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir. a satisfacción de la interventoría. Color a definir aprobado por la interventoría
	m²
	800
	
	

	6.2
	Revoque impermeabilizado 1:3 para muros y techos con impermeabilizante integral para hormigón y morteros. (sika1, toxement1A o equivalente) a una dosificación de 0.5 kg/m2. Incluye ranuras, filetes, dilataciones y fajas
	m²
	100
	
	

	6.3
	Pintura a base de aceite - esmalte para canoas y bajantes. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.
	m²
	250
	
	

	6.4
	Lavada de fachada
	m²
	400
	
	

	6.5
	Hidrófuga de fachada
	m²
	400
	
	

	6.6
	Limpieza de grafitis
	m²
	100
	
	

	6.7
	Limpieza de canoas
	m
	300
	
	

	SUBTOTAL
	               

	7. CASETA PARA CELADOR - LUIS MARIA MONFORT - BELLO

	ITEM 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO 
	PRECIO TOTAL 

	7.1
	Desmonte y Limpieza. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros
	m²
	19
	
	

	7.2
	Piso en concreto, incluye acero de refuerzo, acarreo interno.
	m²
	17
	
	

	7.3
	Mampostería en ladrillo para revocar una cara o dos caras. De 10 x 20 x 40 cm. e = 20 cm.
	m²
	30
	
	

	7.4
	Suministro e instalación de impermeabilización en frio con tela asfáltica. Colocación de teja, en caballete, en lima hoyas y boquillas de aleros. Suministro e instalación de tablilla en pino ciprés machihembrada, inmunizada antes de la instalación.
	un
	21
	
	

	7.5
	Suministro e instalación de tubería   PVC para aguas negras. Incluye bocas y accesorios. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo
	m
	10
	
	

	7.6
	Suministro y colocación de tubería PVC.  Presión para abastos. incluye excavación y/o canche, accesorios, salidas, llaves de control y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	7
	
	

	7.7
	Acometida domiciliaria de alcantarillado. Incluye paso por servidumbre, reparación de daños ocasionados en piso de vivienda y conexión al sistema de EEPPMM, según normas de esta entidad.
	sg
	1
	
	

	7.8
	Suministro y colocación de Sanitario bajo consumo, a color. Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona anti hongos  y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
	m
	1
	
	

	7.9
	Suministro y colocación de Lavamanos, a color. Incluye grifería metálica individual  y llave de abastos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
	m
	1
	
	

	7.10
	Suministro, transporte y colocación de red electrica. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
	gl
	9
	
	

	7.11
	Suministro, transporte y colocación Mesón en acero inoxidable.
	un
	1
	
	

	7.12
	Poceta
	un
	1
	
	

	SUBTOTAL
	                 

	 
	
	
	SUBTOTAL SEDES
	            XXX 

	 
	
	
	XXX%
	A
	XXXX

	 
	
	
	XXX%
	U
	XXXX

	 
	
	
	TOTAL
	             XX


Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del Representante Legal	__________________________________
C. C. No.	_____________________ de _______________
Dirección 	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________
__________________________________________________
[Firma del proponente o de su Representante Legal]




























ANEXO DETALLE DEL AU OFICIAL

	AU OFICIAL

	“OBRAS CIVILES SEDES EXTERNAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ”

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Valor/Mes
	Factor prestacional
	Dedicación
	Meses
	V/Parcial

	
	
	
	
	Base
	
	
	
	

	1
	Personal Profesional y Técnico
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,1
	RESIDENTE DE OBRA.  (1) Arquitecto y/o Ing. Civil
	UNIDAD
	1
	xxxx
	1,58
	100%
	3
	xxxxxx 

	1,2
	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	UNIDAD
	1
	xxxx
	1,58
	100%
	3
	xxxxxx 

	1,3
	AUXILIAR TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES.  (2)
	UNIDAD
	2
	xxxx
	1,58
	100%
	2
	xxxxxx 

	2
	Personal Operativo y administrativo (TRANSPORTE)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Gastos de transporte personal administrativo
	UNIDAD
	3
	xxxxx
	0
	0%
	2
	xxxxxx 

	3
	SISTEMAS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Computador A (Con office)
	UNIDAD
	3
	xxxxx
	0
	0%
	2
	xxxxxx 

	3,2
	Impresora
	UNIDAD
	1
	xxxxx
	0
	0%
	2
	xxxxxx 

	3,3
	Comunicaciones (Teléfono, Fax, Internet etc.)
	UNIDAD
	4
	xxxxx
	0
	0%
	2
	xxxxxx 

	4
	Papelería y Equipo de Oficina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Papelería, tinta, fotocopias y otros
	UNIDAD
	1
	xxxxx
	1
	0%
	2
	xxxxxx 

	5
	Gastos Bancarios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Transacciones virtuales, chequeras, etc.
	UNIDAD
	1
	xxxxx
	1
	0%
	2
	xxxxxx 

	6
	Pólizas 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Pólizas  (aproximado según aplicativo)
	UNIDAD
	1
	 
	xxxxxxx 

	7
	Impuestos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPUESTOS  (Sobre el valor total del presupuesto oficial)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	7,1
	Impuesto del 4/1000
	0,04
	50%
	 
	 
	 
	 
	xxxxx 

	7,2
	Estampilla Politécnico
	0,004
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                            -   

	7,3
	Estampilla Proanciano
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                            -   

	7,4
	Estampilla Prohospital
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                            -   

	7,5
	Impuesto de contribución especial (5%)
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                            -   

	7,6
	Estampilla Prodesarrollo
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                            -   

	7,7
	Estampilla Prodesarrollo Institución universitaria de envigado
	0,004
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                            -   

	7,8
	Estampilla tasa prodeporte y recreación
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                            -   

	 
	Administración 
	xxxx%
	 
	xxxxxx 

	 
	Utilidad
	xxxx%
	 
	xxxxxx 

	 
	TOTAL AU (Suma de A + U)
	xxxx%
	 
	xxxxxx 

	 
	COSTO DIRECTO
	xxxxxx 

	 
	COSTO TOTAL  (Costo Directo + Total AU)
	xxxxxx 



Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del Representante Legal	__________________________________
C. C. No.	_____________________ de _______________
Dirección 	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________
[bookmark: _GoBack][Firma del proponente o de su Representante Legal]
Secretaría de Suministros y Servicios
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 Tel: 3839002
Línea de atención a la ciudadanía: 018000 41 9000 – 409 90 00
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