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ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO FICHA TÉCNICA 


OBJETO: “Compra de andamio para realizar el mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira”. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

	FIHCA TÉCNICA

	Cantidad: 1 TORRE A 4 METROS 0.73 X 1.40 BASE RODANTE

	ALTURA
	4 m + 1m de baranda

	ALTURA EFECTIVA
	6 m (teniendo en cuenta la altura del trabajador)

	ÁREA
	0.73 m X 1.40 m

	ACCESO
	INTERNO – PROTEGIDO POR BARANDAS

	BASES
	EN HIERRO. RUEDAS DE 8 PULGADAS CON TORNILLO NIVELADOR- 

	PLATAFORMAS
	BASE EN HIERRO CON SUPERFICIE EN ALUMINIO 

	RODAPIES
	SI

	PASADORES
	SI- UNIÓN DE VERTICALES

	AUTOESTABLE
	SI

	PESO
	360 (KG)




	No. 
	DESCRIPCIÓN
	

CUMPLE 
SI/NO
	SOPORTE
Indicar el folio, archivo, documento y/o soporte en el cual se pueda evidenciar el cumplimiento

	1
	Escalera interna antideslizante para 3m galvanizada 
	
	

	2
	Rodapié de 1.40 x 0.15 m.
	
	

	3
	Rueda en poliuretano de 8. 
	
	

	4
	Diagonal para 0.73 M en tubería estructural CAL. 2.5 mm.
	
	

	6
	Vertical de 2 m en tubería estructural CAL 3.25 mm con espigo – galvanizado
	
	

	7
	Diagonal para 1.4m en tubería estructural CAL. 2.5mm -galvanizado
	
	

	8
	Pasador vertical.
	
	

	10
	Horizontal de 1.4m en tubería estructural cal. 3.25mm – galvanizado
	
	

	11
	Plataforma aluminio y metal de 1.40x0.32m galvanizada sin puerta de acceso (CON BASE EN HIERRO)
	
	

	12
	Plataforma en aluminio y metal de 1.40x0.60m con puerta de acceso (CON BASE EN HIERRO) 
	
	

	13
	Rodapié de 0.73x0.15m.
	
	

	14
	Horizontal de 0.73m en tubería estructural cal. 3.25mm – galvanizado
	
	

	15
	Base collar galvanizada
	
	

	16
	El elemento debe estar respaldado con la información técnica de los catálogos en que se soporte, los cuales deberán corresponder íntegramente con el bien ofrecido, en cuanto a calidad, marca, modelo, referencia y sugerencias técnicas de la Entidad
	
	

	17
	Los proponentes deberán garantizar el bien por defectos de fabricación o mala calidad de qué trata el artículo 932 del Código de Comercio y deberán indicar en la propuesta el término de duración de dicha garantía.
	
	

	18
	El oferente deberá certificar que los elementos asociados al objeto contractual, serán entregados, sin costo alguno para la DIAN de Pereira, por concepto de transporte, seguros (si hay lugar a que se generen) y embalajes.
	
	

	19
	Las demás contempladas en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 0734 de 2012. 
	
	

	

Fecha:
	

	
	

	Razón Social:
	

	
	

	Representante Legal:
	                                                                      Cédula:

	
	

	Teléfono: 
	

	
	

	Firma: 
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OBJETO: 


“


Compra de andamio para realizar 


el mantenimiento y reparaciones locativas 


indispensables de la sede de la Dirección 


Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira


”.


 


 


 


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:


 


 


FIHCA TÉCNICA


 


Cantidad: 1 


TORRE A 4 METROS 0.73 X 1.40 BASE RODANTE


 


ALTURA


 


4 m + 1m de baranda


 


ALTURA EFECTIVA


 


6 m (teniendo en cuenta la altura del trabajador)


 


ÁREA


 


0.73 m X 


1.40 m


 


ACCESO


 


INTERNO 


–


 


PROTEGIDO POR BARANDAS


 


BASES


 


EN HIERRO. RUEDAS DE 8 PULGADAS CON TORNILLO 


NIVELADOR


-


 


 


PLATAFORMAS


 


BASE EN HIERRO CON SUPERFICIE EN ALUMINIO 


 


RODAPIES


 


SI


 


PASADORES


 


SI


-


 


UNIÓN DE VERTICALES


 


AUTOESTABLE


 


SI


 


PESO


 


360 (KG)


 


 


 


No. 


 


DESCRIPCIÓN


 


 


 


CUMPLE 


 


SI/NO


 


SOPORTE


 


Indicar el folio, 


archivo, 


documento y/o 


soporte en el 


cual se pueda 


evidenciar el 


cumplimiento


 


1


 


Escalera interna antideslizante para 3m galvanizada


 


 


 


 


2


 


Rodapié de 1.40 x 0.15 m


.


 


 


 


3


 


Rueda en poliuretano de 8


. 


 


 


 


4


 


Diagonal para 0.73 M en tubería estructural CAL. 2.5 


mm


.


 


 


 


6


 


Vertical de 2 m en tubería estructural CAL 3.25 mm con 


espigo 


–


 


galvanizado


 


 


 


7


 


Diagonal para 1.4m en tubería estructural CAL. 2.5mm 


-


galvanizado


 


 


 


8


 


Pasador vertical


.


 


 


 


10


 


Horizontal de 


1.4m en tubería estructural cal. 3.25mm 


–


 


galvanizado


 


 


 


11


 


Plataforma aluminio y metal de 1.40x0.32m 


galvanizada sin puerta de acceso (CON BASE EN 


HIERRO)
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FIHCA TÉCNICA  

Cantidad: 1  TORRE A 4 METROS 0.73 X 1.40 BASE RODANTE  

ALTURA  4 m + 1m de baranda  

ALTURA EFECTIVA  6 m (teniendo en cuenta la altura del trabajador)  

ÁREA  0.73 m X  1.40 m  

ACCESO  INTERNO  –   PROTEGIDO POR BARANDAS  

BASES  EN HIERRO. RUEDAS DE 8 PULGADAS CON TORNILLO  NIVELADOR -    

PLATAFORMAS  BASE EN HIERRO CON SUPERFICIE EN ALUMINIO   

RODAPIES  SI  

PASADORES  SI -   UNIÓN DE VERTICALES  

AUTOESTABLE  SI  

PESO  360 (KG)  

   

No.   DESCRIPCIÓN      CUMPLE    SI/NO  SOPORTE   Indicar el folio,  archivo,  documento y/o  soporte en el  cual se pueda  evidenciar el  cumplimiento  

1  Escalera interna antideslizante para 3m galvanizada      

2  Rodapié de 1.40 x 0.15 m .    

3  Rueda en poliuretano de 8 .     

4  Diagonal para 0.73 M en tubería estructural CAL. 2.5  mm .    

6  Vertical de 2 m en tubería estructural CAL 3.25 mm con  espigo  –   galvanizado    

7  Diagonal para 1.4m en tubería estructural CAL. 2.5mm  - galvanizado    

8  Pasador vertical .    

10  Horizontal de  1.4m en tubería estructural cal. 3.25mm  –   galvanizado    

11  Plataforma aluminio y metal de 1.40x0.32m  galvanizada sin puerta de acceso (CON BASE EN  HIERRO)    

