ANEXO 9
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

	ITEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	
MARCA
	
REFERENCIA 

	1
	Estantería Metálica

- Parales
Material: acero.
Especificaciones: lamina cold Rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura).
Acabado: pintura en polvo para aplicación electroestática tipo expoxi poliéster color gris RAL 7022 micro texturizado.
- Entrepaños
Material: acero.
Especificaciones: lamina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura).
Acabado: pintura en polvo para aplicación electroestática tipo expoxi poliéster color gris RAL 7022 micro texturizado.
Dimensiones 
Altura del estante: 180 - 210 cm.
Ancho mínimo del estante: 90.
Profundidad del estante: 45.
La estructura es estable, ridiga y no se deforma.
Debe tener seis (6) entrepaños graduables en altura sistema 32.
Cada entrepaño soporta una carga estática mínima de 50 kg.
Tiene los bordes expuestos de lámina grabados y/o doblados.
No presenta aristas, filos cortantes o puntas.
Todos los parales metálicos tienen tapones para la sección de contacto con el piso.
Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica. 
	Unidad
	30
	
	

	2
	Estantería abierta para químicos
 
- Parales:
Material: acero.
especificaciones: Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura)
- Entrepaños:
Material: acero.
Especificaciones: Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura)
Refuerzos Omega Entrepaños
Material: acero.
Especificaciones: Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura)
- Refuerzos esquineros
Material: acero
Especificaciones: Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura)
Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7022 listo.
Dimensiones
Altura del estante: 180 - 210 cm.
Ancho mínimo del estante: 100
Profundidad mínima del mueble: 40.
La estructura debe ser estable, rígida y no se deforma.
Debe tener seis (6) entrepaños con bordes antiderrames, graduables en altura sistema 32.
Cada entrepaño soporta una carga mínima de 80 kg.
Tiene los bordes expuestos de lámina grafados y/o doblados.
No presenta aristas, filos cortantes o puntas.
Todos los parales metálicos tienen tapones para la sección de contacto con el piso.
Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica. 
	Unidad
	12
	
	







Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal

NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.

Nota 2. LAS PROPUESTAS DEBEN SER DILIGENCIADAS ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD, AL IGUAL QUE UNA (1) MARCA Y REFERENCIA (UN NÚMERO, UN DATO, UN NOMBRE, QUE PERMITIRÁ LA POSTERIOR LOCALIZACIÓN DEL MISMO) EN CASO CONTRARIO ESTABLECER LOS ÍTEM EN DONDE NO SE APLIQUE.

