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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO N°SAMC-DTCA-004-2021
1. OBJETO: Construcción y mantenimiento de estructuras para apoyar la implementación de cuatro emprendimientos como Artesanías Wale’kerü Tokoko, Ranchería Etnoturistica Loma Fresca, Ayanamajeshi Toumailu y Medicina Tradicional Polaina, en el marco del indicador 5, vinculado al Programa Desarrollo Local Sostenible de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos en la vigencia 2021. 
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIO
2.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC
El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:
	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	72152402
	72000000
Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimientos.
	72100000
Servicios de Mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.
	72152400
Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas.
	72152402
Servicio de instalación de ventanas y puertas

	73151801
	73000000 servicios de Producción Industrial y Manufactura 
	73150000 Servicios de Apoyo a la fabricación
	73151800 servicios de conversión
	73151801 
Servicio de Enchapes 

	72101510
	72000000 Servicio de Edificación, Construcción de instalaciones y Mantenimiento
	72100000 Servicios de Mantenimiento y Reparación de Construcciones e Instalaciones 
	72101500 Servicios de apoyo para la construcción  
	Mantenimiento o Reparación del Sistema de plomería 



2.2 DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

	Ítems 
	Descripción 
	Especificaciones técnicas 
	Unidad 
	Cantidad

	1
	ENRRAMADA TÍPICA WAYUU 
	Construcción de enramada típica wayuu para dialogo y atención a visitantes y usuarios de la iniciativa. Dimensiones 5 metros de ancho por 7 metros de largo y 2,0 metros de alto, incluye 65 m2 estructura de cubierta de madera y cubierta ondulada en fibro cemento, las columnas serán en madera cilíndrala de diámetro igual o mayor a 4 pulgadas la parte enterrada debe ser protegida con pedestal de concreto y apropiadamente preservada, piso en tierra.
	GL
	1

	2
	RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MONTAJE DEL CENTRO DE MEDICINA WAYUU PALAIMA PARA LA ATENCIÓN A VISITANTES Y HABITANTES DEL SANTUARIO.
	Instalación de conexiones eléctricas con protección en tuberías PVC  incluyendo la el suministro e instalación de 6 bombillos led y 6 cajillas para tomas o puntos de corriente
	M2
	44

	
	
	Pañete impermeabilizado interno y externo

	M2
	30

	
	
	
	

	
	
	Pañete impermeabilizado externo acabado piedra similar al existente
	ML
	18

	
	
	Resane de grietas y fisuras pañete existente interior y exterior
	ML
	18

	
	
	Construcción de viga cinta 15x10cm refuerzo 2 No3. flejes en "Ce" No2 c/30cm
	M2
	56

	
	
	Construcción de viga corona 15x15cm refuerzo 4 No3, estribos Ce No2 c/17cm
	M2
	56

	
	
	Suministro e Instalación de estructura de cubierta de madera de pino inmunizado vacío presión sales CCA Carreras 4x14cm  Alfardas D=12cm o rectangular 4x14cm c/1,20m y correas 4x4cm c/1,20
	UN
	2

	
	
	Suministro  e instalación cubierta ondulada en fibro cemento.
	UN
	6

	
	
	Suministro e Instalación puerta principales en madera entablerada y marco macizo inmunizada 1m x 2m con marcos y cerraduras de seguridad.
	UN
	1

	
	
	Suministro e instalación de ventana de madera 1 metro acho por 1 metro de alto con marcos y cerraduras en bronce, de dos hojas con postigo y angeo de fibra de vidrio
	GL
	1

	
	
	Ventana de madera 1,80m x 0,50  con marcos y cerraduras en bronce de cuatro hojas con postigo y angeo en fibra de vidrio.
	M2
	1

	
	
	Reparación de la poza, construcción e instalación de placa de cemento para tapa de la poza con marco en ángulo y acero de refuerzo (Dimensiones 1,0 metro de ancho por 1,5 metros de largo).
	M2
	15

	
	
	Pintura de logos del programa DLS UE, nombre del Centro y la iniciativa en las paredes exteriores del Centro de Medicina Wayuu Palaima. 
	UN
	2

	
	
	Demolición y retiro enchape existente
	M2
	5

	
	
	Retiro de accesorios de baño
	M2
	10

	
	
	Suministro e instalación de Enchape para pisos área ducha y cocina 
	GL
	1

	
	
	Pintura antihumedad epoxica base solvente en zona de baño y cocina.
	UN
	1

	
	
	Suministro e instalación de combo sanitario, lavamanos, ducha, pomos, mezclador y demás accesorios básicos para baño.
	UN
	2

	
	
	Suministro e instalación de lava platos en acero inoxidable (0,55 x 0,37 m) incluye mezclador
	UN
	1

	
	
	Punto agua potable
	GL
	1

	
	
	Punto sanitario 4"
	M2
	44

	3
	MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA
	Retiro de recubrimiento interno del material tipo fibra de vidrio de las paredes y piso
	GL
	1

	
	
	Recubrimiento pañete impermeabilizado esmaltado piso y paredes incluye mediacaña
	GL
	1

	
	
	Recubrimiento Epoxi-Poliamida color blanco piso y paredes, incluye Catalizador para Epoxi-Poliamida, Solvente para pintura epóxica. Referencia 21209
Rodillo para pinturas epóxicas, Thinner de limpieza.
	GL
	1

	
	
	 Tapa en fibra de Vidrio de 4,80 metros de diámetro (tener presente que 1/4 de la tapa debe ser movible para garantizar la limpieza interna de la estructura. 
	UN
	1

	4
	CONSTRUCCIÓN CASA HAMAQUERA EN LA COMUNIDAD DE LOMA FRESCA
	Excavación manual
	m3
	2,25

	
	
	Viga de cimentación 
	M3
	1,3

	
	
	Muro en bahareque e=10 cm h=2,5m
	ML
	17

	
	
	Muro en bahareque e=10 cm h=1,20m incluye columnas c/2,5m hasta 2,5m de altura
	ML
	9

	
	
	Suministro e Instalación de estructura de cubierta de madera de pino inmunizado vacío presión sales CCA Carreras 4x14cm  Alfardas D=12cm o rectangular 4x14cm c/1,20m y correas 4x4cm c/1,20
	M2
	45

	
	
	Suministro e instalación de varas de madera (1,30 metros) separación 10cm para cerrar el área desde las paredes de 1,30 metros de altura hasta la base del techo.
	ML
	9

	
	
	Suministro e instalación de cubierta ondulada en fibro cemento 
	M2
	45

	
	
	Suministro e instalación de una puerta de 1,0 metro de ancho tipo portón  de madera rustica artesanal y cerraduras para dar seguridad a la estructura
	UN
	1

	
	
	Suministro e instalación ventana de madera rustica artesanal (dimensiones: largo 0,50 por 0,50 metro de alto).
	UN
	1

	
	
	Suministro e Instalación punto eléctrico
	UN
	4

	5
	CONSTRUCCIÓN COCINA TRADICIONAL EN LOMA FRESCA
	Excavación manual
	M3
	1

	
	
	Viga de cimentación 
	M3
	0,6

	
	
	Muro en bahareque e=10 cm h=2,5m
	ML
	4,5

	
	
	Muro en bahareque e=10 cm h=1,30m incluye columnas c/2,5m hasta los 2,5m del altura
	ML
	6

	
	
	Suministro e Instalación de estructura de cubierta de madera de pino inmunizado vacío presión sales CCA Carreras 4x14cm  Alfardas D=12cm o rectangular 4x14cm c/1,20m y correas 4x4cm c/1,20
	M2
	16

	
	
	Suministro e instalación de cubierta ondulada en fibro cemento 
	M2
	16

	
	
	Suministro e Instalación punto eléctrico
	UN
	1

	
	
	Suministro e instalación de varas de madera (1,30 metros) separación 10cm para cerrar el área desde las paredes de 1,30 metros de altura hasta la base del techo.
	ML
	6

	
	
	Construcción de mesón en bahareque de 0.80 metros de alto por 2 metros de largo.  
	UN
	1

	6
	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA FRESCA.
	Excavación manual
	M3
	3

	
	
	Viga de cimentación 
	M3
	1,5

	
	
	Muro en bahareque encementado e=10 cm h=2,5m
	ML
	42

	
	
	Muro en bahareque encementado e=10 cm h=1,30m incluye columnas cada 2,5m hasta una altura de 2,5m
	ML
	5

	
	
	Suministro e Instalación de estructura de cubierta de madera de pino inmunizado vacío presión sales CCA Carreras 4x14cm Alfardas D=12cm o rectangular 4x14cm c/1,20m y correas 4x4cm c/1,20
	M2
	72

	
	
	Suministro e instalación de cubierta ondulada en fibro cemento 
	M2
	72

	
	
	Suministro e Instalación punto eléctrico
	UN
	1

	
	
	Construcción de mesón en bahareque encementado de 0.8m de alto por 2m de largo.  
	UN
	1

	
	
	Construcción de plantilla en concreto esmaltado e=8cm
	M2
	56

	
	
	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable (0,55 x 0,37 m) incluye mezclador
	UN
	2

	
	
	Suministro e instalación de ventana de madera 1.0x1,0m con marcos en madera y cerraduras en bronce, de dos hojas con postigo y angeo de fibra de vidrio
	UN
	2

	
	
	Suministro e instalación de ventana de madera 0,70x0,50m con marcos en madera y cerraduras en bronce, de dos hojas con postigo y angeo de fibra de vidrio
	UN
	2

	
	
	Suministro e Instalación puerta principales en madera entablerada y marco macizo inmunizada 1m x 2m  con marcos y cerraduras de seguridad.
	UN
	1

	
	
	Suministro e instalación de Portón de 2 hojas elaborado en madera y láminas de zinc con cerraduras (dimensiones del portón 4 metros de ancho por 2,5 metros de alto). Bisagras y pasadores en acero con recubrimiento en pintura anticorrosiva y esmalte
	UN
	1

	
	
	Punto eléctrico incluye  bombillo ahorrador
	UN
	6

	
	
	Suministro e instalación de tubería conduit, incluye alambrado
	ML
	15

	
	
	Punto sanitario 4"
	UN
	3

	
	
	Punto sanitario 2"
	UN
	3

	
	
	Suministro e instalación de tubería sanitaria 4"
	ML
	15

	
	
	Punto hidráulico
	UN
	4

	
	
	Suministro e instalación de combo de sanitario, lava manos y demás accesorios básicos para baño
	UN
	1

	
	
	Construcción de poza con enchapes de baldosas para manejo de excretas
	UN
	1

	7
	CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL
	Excavación manual
	M3
	1,1

	
	
	Viga de cimentación 
	M3
	1,1

	
	
	Muro en bahareque encementado e=10 cm h=2,5m
	ML
	11

	
	
	Muro en bahareque encementado e=10 cm h=1,30m incluye columnas cada 2,5m hasta una altura de 2,5m
	ML
	24

	
	
	Suministro e Instalación de estructura de cubierta de madera de pino inmunizado vacío presión sales CCA Carreras 4x14cm  Alfardas D=12cm o rectangular 4x14cm c/1,20m y correas 4x4cm c/1,20
	M2
	60

	
	
	Suministro e instalación de cubierta ondulada en fibro cemento 
	M2
	60

	
	
	Suministro e Instalación punto eléctrico incluye bombillo ahorrador
	UN
	10

	
	
	Suministro e instalación de varas de madera (1,30 metros) separación 10cm para cerrar el área desde las paredes de 1,30 metros de altura hasta la base del techo.
	ML
	26

	
	
	Construcción de plantilla en concreto esmaltado e=8cm
	M2
	49

	
	
	Suministro e instalación de ventana de madera  1.0x1,0m con marcos en madera y cerraduras en bronce, de dos hojas con postigo y angeo de fibra de vidrio
	UN
	1

	
	
	Suministro e instalación de ventana de madera  0,4x0,30m con marcos en madera y cerraduras en bronce, de dos hojas con postigo y angeo de fibra de vidrio
	UN
	1

	
	
	Suministro e Instalación puerta en madera entablerada y marco macizo inmunizada 1m x 2m con marcos y cerraduras de seguridad.
	UN
	3

	
	
	Punto eléctrico incluye  bombillo ahorrador
	UN
	7

	
	
	Suministro e instalación de tubería conduit, incluye alambrado
	ML
	16

	
	
	Punto sanitario 4"
	UN
	1

	
	
	Punto sanitario 2"
	UN
	1

	
	
	Suministro e instalación de tubería sanitaria 4"
	ML
	15

	
	
	Punto hidráulico
	UN
	2

	
	
	Suministro e instalación de combo sanitario, lava manos y demás accesorios básicos para baño
	UN
	1

	
	
	construcción de poza con enchapes de baldosas para manejo de excretas
	UN
	1



El Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos cuenta con sede administrativa en la siguiente dirección:  Calle 13 No. 10-26. Edificio Barlovento. Ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira. 

2.1.4. Lugar de ejecución del contrato
Las obras se realizarán en las siguientes comunidades al interior del Santuario Los Flamencos 

	Municipio
	Corregimiento 
	Comunidad indígena
	Coordenadas

	
	
	
	N
	W

	Riohacha
	Camarones
	Loma Fresca
	11°25’43,9”
	73°04’56”

	
	
	Loma Fresca
	11°25’45,9”
	73°04’55,9”

	
	
	Los Cocos
	11°25’44,7”
	73°05’23,3”

	
	
	Palaima
	11°25’32,1”
	73°05’37,1”



2.1.5. Unidades de Medida 

Se refiere a la unidad de medida que se utilizará para cuantificar y pagar las obras ejecutadas de acuerdo con los ítems del listado de cantidades de obra y presupuesto así:

	Unidad de medida 
	Sigla 

	Metro cuadrado 
	m2 

	Metro cúbico 
	m3 

	Metro lineal 
	Ml

	Kilogramo 
	Kg 

	Global 
	Gl 



Todos los trabajos deben incluir en el valor estimado para cada unidad de medida de: 

	a. Suministro de la totalidad de materiales. 
	b. Desperdicio. 
	c. Mano de obra. 
	d. Equipo. 
	e. Herramientas necesarias para una adecuada ejecución. 
	f. Andamios o formaletas necesarios
e. Manejo de residuos de construcción y demolición   

Toda forma y medida de pago en cada ítem incluye el suministro de la totalidad de materiales, desperdicios, transporte, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para una buena ejecución instalación, acabado, pruebas y puesta en servicio de la obra descrita en el ítem. 

Para los precios unitarios, se deberá tener en cuenta toda la información de los costos básicos como: equipo, materiales, mano de obra y transporte, teniendo en cuenta además los factores de producción, acceso a los sitios de trabajo y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios.

                     
2.1.6. Ejecución de los Trabajos 

Las obras para cotizar consisten en la Construcción de cuatro (04) infraestructuras de bahareque en diferentes sectores del Santuario y el servicio de Mantenimientos en paredes, techos, enchapes, plomería y demás, se realizarán en las estructuras ubicadas en cercanías al Centro de Visitantes donde funcionará el Centro de Medicina Palaima al interior del Santuario en el área protegida SFF Los Flamencos. 

	Infraestructuras nuevas para construcción 
	Lugar de Ejecución (Comunidad)
	Infraestructuras existentes para Mantenimiento 
	Lugar de Ejecución (Comunidad)

	Centro Artesanal
	Los Cocos 
	Centro de Medicina Tradicional Wayuu 

	Palaima


	Centro de Acopio de Residuos Sólidos 
	Loma Fresca
	
	

	Cocina Tradicional Wayuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	Loma Fresca
	Estructura para el almacenamiento de agua 
	Palaima

	Kiosco Hamaquero
	Loma Fresca
	
	

	Enramada Típica 
	Palaima
	
	



2.1.7. Limpieza 

EL CONTRATISTA al término de cada jornada de trabajo podrá almacenar los residuos en un lugar cercano al área de trabajo, de manera tal que no interfieran las operaciones que se efectúan a diario en el sector. 

Todos los sobrantes y residuos del proceso como los elementos de bioseguridad deben ser retirados y dispuestos en un lugar autorizado para tal fin. Al finalizar la obra, el lugar deberá quedar en perfectas condiciones, sin presencia de residuos y/ o sobrantes de la misma; así mismo, deberá presentar los certificados de disposición o si generan sistemas de aprovechamiento de los mismos. 

2.1.8. Maquinaria Equipos y Herramientas 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados a su cargo por El futuro CONTRATISTA. 

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar El futuro CONTRATISTA deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar. 

La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del futuro CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro. etc., de los mismos. PARQUES, por ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos: aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 

El futuro CONTRATISTA está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

NOTA: Las estipulaciones incluidas en el presente estudio y en el contrato, son de obligatorio cumplimiento por parte del CONTRATISTA, igualmente los plazos, condiciones y calidades del personal presentado para la ejecución del contrato objeto de la presente selección, deberá ser idóneo y tener la experiencia requerida, situación que será verificada por el SUPERVISOR del Contrato. En caso de que el mencionado personal no cuente con la idoneidad y experiencia requerida, el SUPERVISOR del contrato podrá solicitar el cambio de dicho personal con una antelación de cinco (5) días.

2.2. OBRAS MAL EJECUTADAS 
El futuro CONTRATISTA deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas, defectuosas o sin las especificaciones técnicas. 

1. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del supervisor, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por PARQUES NACIONALES NATURALES en este pliego de condiciones. 

2. Las sanciones impuestas no conllevan a que PARQUES NACIONALES NATURALES releve al CONTRATISTA de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

2.3. PLANOS Y DISEÑO

A. Centro de Acopio de Residuos Sólidos (Ayanamajeshi Toumailu)

[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]

[image: Una casa de madera

Descripción generada automáticamente con confianza media]




A. Centro Artesanal 

[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]

[image: Diagrama, Dibujo de ingeniería

Descripción generada automáticamente]    [image: Diagrama

Descripción generada automáticamente con confianza baja]


c. Cabaña Hamaquero 
[image: Imagen que contiene exterior, edificio, casa, nieve

Descripción generada automáticamente]
(Imagen de referencia, pero se deberán tener en cuenta lo descrito en las especificaciones técnicas)
D.	Cocina tradicional wayuu
[image: LA COCINA WAYUU] 
Obligaciones del futuro CONTRATISTA. 

El futuro CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes actividades:

1. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras planteadas en el presente estudio previo. 

2. Mantener los precios fijos de los bienes presentados en su oferta, en la cual están comprendidos todos los costos directos e indirectos incluidos impuestos, transportes, seguros y mantenimiento que se presenten hasta el momento de su entrega en las instalaciones de la sede. 

3. Ejecutar la obra pública descrita en el objeto del pliego de condiciones de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los mismos y con la propuesta del contratista.

4. Corren por cuenta y riesgo del contratista los siguientes gastos: adquisición, disponibilidad, montaje, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de las maquinarias, equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la realización de la obra objeto de la presente invitación.

5. Entregar los bienes y elementos objetos del contrato, de primera calidad, nuevos y originales, y en todo caso reponer los elementos que se suministren en condiciones defectuosas o de mala calidad dentro de los tres (3) días siguientes, contados a partir de la comunicación o notificación que para el efecto realice el supervisor del contrato.

6. Contratar por su cuenta y riesgo exclusivo, personal técnico idóneo y suficiente para la adecuada y oportuna prestación del servicio. 

7. El contratista se obliga a realizar el aseo y retiro de los residuos al sitio autorizado para la disposición final y asumir su costo. 

8. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.

9. Responder por todo daño que se ocasione a las instalaciones intervenidas durante el período de intervención en las obras.

10. Corregir a su costo, aquellos trabajos que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por PARQUES NACIONALES, en él termino que el supervisor le indique.

11. Asumir los costos de los materiales y elementos necesarios para la ejecución de la obra al igual que los inherentes a transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los elementos destinados a la obra. Estos materiales deberán ser nuevos y de óptima calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas.

12. Poner en práctica, durante la ejecución de la obra y hasta la entrega final, procedimientos adecuados de construcción y protección de la misma contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado. Igualmente es de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que ocasione a los inmuebles aledaños, estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo, que le sean legalmente imputables. En la intervención sobre edificaciones existentes, antes de adelantar demoliciones, desmontes u otros tipos de trabajos, es importante que se implementen las medidas de protección necesarias a la infraestructura a conservar (corte con pulidora antes de la demolición, implementación de estructuras provisionales sencillas para garantizar la estabilidad de las zonas más a riesgo, etc…,). Así mismo deberá tener en cuenta el cumplimiento de todas las normas de impacto ambiental vigentes. 

13. Rendir y presentar durante el término de ejecución de la obra, los informes solicitados por el supervisor designado por Parques Nacionales Naturales.

14. Ejecutar, disponiendo de su capacidad técnica y administrativa, el objeto del presente proceso de selección. 

15. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del contrato de obra y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 

16. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA la situación presentada y éste (El futuro CONTRATISTA) en un término no superior a cinco (5) días efectuará la reposición de los bienes según el sitio de entrega. 

17. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.

18. Prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de obreros comprometidos en la construcción, como para los funcionarios y visitantes del sector. Deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la construcción de la obra será responsabilidad del futuro CONTRATISTA.

19. Implementar las medidas de seguridad, protección personal y bioseguridad necesarias para el ingreso de personal, materiales, vehículos y equipos al área protegida, así mismo para prevenir el potencial contagio por COVID-19. 

20. Una vez terminados los trabajos y antes de efectuar el acta de recibo final de obra, el futuro CONTRATISTA deberá entregar los planos y diagramas definitivos de las obras realizadas. 

21. Cualquier cambio en las especificaciones que proponga el futuro CONTRATISTA, deberá ser aprobado por la Entidad Contratante y el Grupo de Infraestructura, en forma escrita, previo concepto del Supervisor.

22. Cualquier omisión en las especificaciones o planos, pero que deba formar parte de la construcción no exime de responsabilidad al CONTRATISTA de su ejecución, ni podrá tomarse como base para futuras reclamaciones o demandas posteriores. 

23. EL FUTURO CONTRATISTA deberá notificar al Supervisor, con suficiente antelación al comienzo de cualquier actividad, para que se efectúen todas las medidas necesarias y se fije la localización de las actividades en el terreno original, según el tipo de actividad de que se trate. 

24. No se medirán ni se pagarán obras ejecutadas para conveniencia del futuro CONTRATISTA y los costos no se tendrán en cuenta en ninguna acta parcial o total, a menos que se especifique lo contrario. 

25. Todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de fácil montaje, reemplazo y libre de defectos e imperfectos. 

26. El futuro CONTRATISTA debe planear, estudiar y revisar las cantidades en obra para el suministro de todos los materiales, para que estos se encuentren en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del futuro CONTRATISTA y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de la entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. 

27. En tal caso el futuro CONTRATISTA debe reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo adicional para la DTCA dentro de los plazos fijados en el contrato. 

28. En el sitio deberá permanecer personal idóneo con el fin de supervisar la ejecución del contrato por parte del futuro CONTRATISTA, que sea el responsable ante el Supervisor. 

29. El futuro CONTRATISTA debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de obreros comprometidos en la construcción, como para los funcionarios y visitantes del sector. 

30. Deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la construcción de la obra será responsabilidad del futuro CONTRATISTA. 

31. El futuro CONTRATISTA asumirá la responsabilidad por la salud ocupacional y seguridad física de todo el personal que trabaje para él o sus subcontratistas y el cumplimiento de las normas de medio ambiente y seguridad industrial. 

32. Cualquier gasto de ensayos y pruebas de laboratorio, permisos, u otro que se genere una vez contratada la ejecución de la obra, correrán por cuenta del futuro CONTRATISTA. 

33. El futuro CONTRATISTA debe prever con el tiempo suficiente el alquiler, compra, o adquisición de todos los materiales, herramientas, equipos o cualquier otro elemento requerido para la ejecución de la obra, no se aceptarán retardos en la terminación del proyecto por ninguna de estas causas.

34. Si EL FUTURO CONTRATISTA encuentra inexactitudes en los planos o en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar estas discrepancias ante la Supervisión y el Grupo de Infraestructura de PARQUES NACIONALES NATURALES, antes de iniciar cualquier etapa de los trabajos. EL FUTURO CONTRATISTA está obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final de la etapa correspondiente del proyecto a satisfacción de la Supervisión. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, así estén recibidos a satisfacción por la Supervisión, sufran daños por falta de protección, estos daños en caso de necesidad de reparaciones, demoliciones, reconstrucciones o cambios de los elementos serán a cuenta del futuro CONTRATISTA y sin costo alguno para el contratante.

35. El futuro CONTRATISTA se obliga a presentar dos informes con anexo fotográfico del proceso de desarrollo de las actividades: un informe parcial del avance de la obra al 50% y un informe escrito final en el que se incluyan planos récord de la obra. 

36. Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento en muchas de las especificaciones refleja la suposición básica que El futuro CONTRATISTA conoce las prácticas de construcción. En caso de ausencia de una(s) especificación(es) deberá consultarse previamente al Supervisor del contrato, para su visto bueno antes de iniciar obra.

37.  El futuro CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todos los materiales requeridos para la adecuación de cada uno de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los planos y en estas especificaciones, o donde lo indique el Supervisor. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del PROYECTO no exoneran a el futuro CONTRATISTA de la responsabilidad de efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera calidad.

38. Si el futuro CONTRATISTA encuentra inexactitudes o incorrecciones en los planos o en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar estas discrepancias ante la Supervisión y el Grupo de infraestructura de PARQUES NACIONALES NATURALES antes de iniciar cualquier etapa de los trabajos, con debida antelación. 

39. Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser el más apropiado para su finalidad, de acuerdo con las normas técnicas que aplique. 

40. El futuro CONTRATISTA está obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final de la etapa correspondiente del proyecto a satisfacción de la Supervisión. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, así estén recibidos a satisfacción por la Supervisión, sufran daños por falta de protección, estos daños en caso de necesidad de reparaciones, demoliciones, reconstrucciones o cambios de los elementos serán a cuenta del futuro CONTRATISTA y sin costo alguno para el contratante. 

41. Todos los materiales que sean necesarios para la ejecución del contrato deberán ser aportados por El Futuro CONTRATISTA y colocados en el sitio de las obras, estos deberán ser de primera calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas, descritas en el ANEXO 1 (Anexo técnico). Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. 

42. Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del futuro CONTRATISTA, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, desperdicio, deterioro y mala calidad de los mismos.

43. El futuro CONTRATISTA deberá suministrar al supervisor, con la debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes.

44. El futuro CONTRATISTA se obliga a suscribir el ACTA DE INICIO DEL CONTRATO una vez aprobadas las pólizas de garantía del contrato y máximo cinco (5) días hábiles después de haber recibido el requerimiento de INICIO por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES o el Supervisor designado para dicho efecto. 

2.5. Obligaciones de parques nacionales 

a. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago. 
b. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista. 
c. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual. 
d. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato. 
e. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato. 
f. Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato. 
g. Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato.
h. Si El futuro CONTRATISTA no llegara a reparar o a reconstruir las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el supervisor, PARQUES NACIONALES NATURALES podrá imponer las sanciones a que haya lugar. 






Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada una de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
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