SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 029-2021-MDN-UGG-DA

ANEXO No. 2 “ANEXO TÉCNICO”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS


1.) Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas que se deben cumplir para el “MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS”, bajo el esquema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste de acuerdo con las siguientes especificaciones:

	Item
	Descripción
	Unidad

	
	PRELIMINARES
	

	1
	ALISTADO DE PISOS, E=4 CM MORTERO 1:3
	M2

	2
	AFINADA DE PISO
	M2

	3
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA
	M2

	4
	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALLY/O SUPERBOAR
	M2

	5
	DEMOLICIÓN ENCHAPE y/o BALDOSA
	M2

	6
	DEMOLICIÓN PISO VINISOL
	M2

	7
	DEMOLICIÓN PLACA PISO H= .10-.12 CM
	M2

	8
	DESMONTE DE GUARDA ESCOBA CUALQUIER MATERIAL
	ML

	9
	DESMONTE DE CIELO RASO CUALQUIER MATERIAL
	M2

	10
	DESMONTE APARATO SANITARIO
	UN

	11
	DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS
	UN

	12
	DESMONTE DE PISO LAMINADO
	M2

	13
	DESMONTE CANALETAS INCLUYE CABLEADO
	ML

	14
	DESMONTE   DE   DIVISIONES   DE   BAÑO   EN   ACERO INOXIDABLE Y/O LAMINA GALVANIZADA. 
	UN

	15
	DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA
	M2

	16
	DESMONTE DE LÁMPARAS EXISTENTES
	UN

	17
	DESMONTE DE PUERTA
	UN

	18
	DESMONTE DE VENTANA
	UN

	19
	DESMONTE DE ARCHIVADOR RODANTE
	M2

	20
	DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO
	UN

	21
	DESMONTE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA
	ML

	22
	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE
	UN

	23
	DESMONTE DE CUBIERTA CUALQUIER MATERIAL
	M2

	24
	DESMONTE DE CANALETA Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS
	ML

	25
	EXCAVACIÓN MANUAL Y RELLENO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA, HIDRAULICA O SANITARIA
	ML

	
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	

	26
	BAJANTE   DE   AGUAS   LLUVIAS   EN   TUBERIA     PVC, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	ML

	27
	BAJANTE  DE AGUAS LLUVIAS EN  LÁMINA  GALVANIZADA CALIBRE 26 Y MEDIDAS 6*8 CMS, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	ML

	28
	CANAL METALICA DE AGUAS LLUVIAS CALIBRE 24 Y DESARROLLO MINIMO 0,40 MTS, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	ML

	29
	DESTAPAR TUBERÍA SANITARIA MANUAL
	UN

	30
	DESTAPAR  TUBERÍA  SANITARIA  CON  BOMBA  O  CON SONDA ELÉCTRICA
	UN

	31
	FLUXÓMETRO        AUTOMÁTICO        DE        FOTO-CELDA LAVAMANOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	UN

	32
	FLUXÓMETRO        AUTOMÁTICO        DE        FOTO-CELDA SANITARIO  Y/O ORINAL , SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	33
	FLUXÓMETRO      TIPO      PALANCA      SANITARIO      Y/O ORINAL, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	34
	GRIFERIA   TIPO   PUSH  LAVAMANOS,   SUMINISTRO     E INSTALACIÓN
	UN

	35
	GRIFERIA       TIPO   PUSH       SANITARIO   Y/O   ORINAL ,SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	36
	GRIFERÍA     LAVAMANOS        MANUAL, SUMINISTRO     E INSTALACIÓN
	UN

	37
	GRIFERÍA        LAVAPLATOS        MANUAL        INSTALADA, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	38
	ORINAL LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS   DESAGUES   ACOPLES   ENTRE   OTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	UN

	39
	SANITARIO       LÍNEA       INSTITUCIONAL       COLOR       A SELECCIONAR        POR    LA    ENTIDAD,             INCLUYE ACCESORIOS   DESAGUES   ACOPLES   ENTRE   OTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	UN

	40
	LAVAMANOS DE SOBREPONER LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR    A  SELECCIONAR  POR LA  ENTIDAD,    INCLUYE ACCESORIOS    SIFON,    DESAGUES    ACOPLES    ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALADO
	UN

	41
	LAVAMANOS   CON PEDESTAL     LÍNEA   INSTITUCIONAL COLOR    A  SELECCIONAR  POR LA  ENTIDAD,    INCLUYE ACCESORIOS    SIFON,    DESAGUES    ACOPLES    ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALADO
	UN

	42
	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE,   INCLUYE ACCESORIOS  SIFON,  DESAGUES  ACOPLES  ENTRE OTROS. SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	43
	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES
	UN

	44
	LLAVE  TIPO  JARDÍN  PARA  POZETA,  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	45
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CAJAS DE INSPECCION
	UN

	46
	REGISTRO DE 1" SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	47
	REGISTRO DE ½ SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	48
	REGISTRO DE ¾ SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	49
	REPARACIÓN FUGA PUNTO HIDRÁULICO.
	UN

	50
	REPARACIÓN FUGA PUNTO SANITARIO.
	UN

	51
	SIFÓN     DE     PISO, SUMINISTRO     E     INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE
	UN

	52
	SIFÓN    LAVAPLATOS,    SUMINISTRO    E  INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE
	UN

	53
	TAPA  Y  ARO  PARA  SANITARIO  LÍNEA  INSTITUCIONAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	UN

	54
	TAPA  REGISTRO  DE  15CM  X  15CM,  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	55
	TUBO PVC PRESIÓN DE ½ , SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML

	56
	TUBO   DE   VENTILACIÓN   3”PVC   ,       SUMINISTRO   E INSTALACIÓN
	ML

	57
	TUBO   PVC   SANITARIO   DE   3“   CON   TRATAMIENTO ESPECIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML

	58
	PUNTO HIDRÁULICO INSTALADO
	UN

	59
	PUNTO SANITARIO INSTALADO
	UN

	
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	

	60
	ACOMETIDA    PARA    UPS.    INCLUYE    ENTRADA    DE CORRIENTE NORMAL, SALIDA DE CORRIENTE REGULADA E    INSTALACION    DE    LLAVE    SELECTORA    DE    30 AMP. SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA
	UN

	61
	ACOMETIDA EN 3#1/0+1#1/0+1#8T HFFRLS  INCLUYE DUCTERIA ELECTRICA PVC, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	ML

	62
	BALA       LED       9W       INCLUYE       TRANSFORMADOR, SUMINISTRO  E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	63
	BALA LED 5W DE PISO SUMINISTRO  E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	64
	BANDEJA     CABLE     FIL     DE     150     MM      INCLUYE ACCESORIOS , SUMINISTRO E INSTALACION
	ML

	65
	BANDEJA     CABLE     FIL     DE     200     MM     INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML

	66
	BANDEJA     CABLE     FIL     DE     300     MM     INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML

	67
	BOMBILLO      9   W      ROSCA      LED   ,SUMINISTRO      E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	68
	BOMBILLO         PLC        AHORRADOR, SUMINISTRO         E INSTALACION, RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	69
	BOMBILLO     DICROICO  LED  MULTIVOLTAJE  DE  ALTA POTENCIA 5W BIPIN, TEM 6500K O 2700K,SUMINISTRO E INSTALACION-RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	70
	BOMBILLO METALAR 400W,SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	71
	BOMBILLO METALAR 250W ,SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	72
	BOMBILLO 120W 220V ,SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	73
	BOMBILLO AHORRADOR 65W EN SPIRAL, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	74
	BOMBILLO LED ROSCA 9W,SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	75
	BREAKER       INDUSTRIAL       REGULABLE       50       -250 AMP,SUMINISTRO     E  INSTALACION  -  RETIRO  DE  LA EXISTENTE
	UN

	76
	BREAKER   ENCHUFABLE   1X20   AMP   ,SUMINISTRO   E INSTALACION -RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	77
	BREAKER   ENCHUFABLE   1X30   AMP   ,SUMINISTRO   E INSTALACION -RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	78
	BREAKER  TIPO  ENCHUFABLE  2X30,SUMINISTRO  E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	79
	BREAKER  TIPO  ENCHUFABLE  3X30,SUMINISTRO  E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	80
	BREAKER    TIPO    RIEL    O    PIN    DE    CORTE    1X20, SUMINISTRO      E   INSTALACION   -   RETIRO   DE   LA EXISTENTE
	UN

	81
	BREAKER RIEL 2X30A,SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	82
	BREAKER RIEL 2X40A,SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	83
	CABLE DESNUDO PARA POLO A TIERRA N°6. INCLUYE DUCTERIA PVC EN 3/4", SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	ML

	84
	CABLE    TRENZADO    PARA    REDES    ESTRUCTURADAS (PUESTOS   DE   TRABAJO)       3   X   12,SUMINISTRO   E INSTALACIÓN
	ML

	85
	CABLE ENCAUCHETADO PARA  ACOMETIDA  3X10+12 , SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML

	86
	CABLE ENCAUCHETADO PARA  ACOMETIDA  3X8+10, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML

	87
	CABLE ENCAUCHETADO PARA  ACOMETIDA  3X6+8, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	ML

	88
	CABLE    ENCAUCHETADO PARA   ACOMETIDA 3X4+6, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	ML

	89
	CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 2X8+10, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	ML

	90
	CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 2X10+12, SUMINISTRO  E INSTALACION
	ML

	91
	CAJA  MINI  PRAGMA  PARA  8  CIRCUITOS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	UN

	92
	CAJA  PARA  4  CIRCUITOS, SUMINISTRO  E  INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	93
	CAJA PARA 6 CIRCUITOS, SUMINISTRO E INSTALACION  - RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	94
	CAJA    DE    PASO      DE   25X25    CM, SUMINISTRO    E INSTALACION  -RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	95
	CABLE   N   6   (CONEXIÓN   A   TIERRA), SUMINISTRO      E  INSTALACIÓN
	ML

	96
	CANALETA METALICA 12X5,SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML

	97
	CANALETA METALICA 10X4,SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML

	98
	CANALETA PLASTICA 20 -10,SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	ML

	99
	CONTACTOR    TRIFÁSICO    32    AMP,    SUMINISTRO    E INSTALACIÓN
	UN

	100
	COFRE PARA INSTALACION DE CIRCUITOS REGULADOS Y        NORMALES,  INCLUYE  BARRAJES, BREAKERS ENCHUFABLES, TOTALIZADOR, LLAVE SELECTORA PROTECCIONES, CLAVIJA, TOMA CORRIENTE PARA CONEXIÓN UPS Y CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	UN

	101
	CAJA PARA PISO CON CONEXIÓN ELECTRICA, DATOS, AUDIO Y VIDEO, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	102
	CAJA    PARA    PISO        PARA    CONEXIÓN    ELECTRICA, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	103
	CLAVIJAS L5 -30A PARA CONEXIÓN UPS, SUMINISTRO   Y PUESTA EN MARCHA
	UN

	104
	ELECTRO   IMÁN   PARA   CONTROL   DE   ACCESO   DE 500LB   DE PRESIÓN   (INCLUYE ELECTROIMÁN,   BASE, CHICHARRA,   ANTI REMANENTE,   PULSADOR   Y   LLAVE DE SEGURIDAD),SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	UN

	105
	ELECTRO   IMÁN   PARA   CONTROL   DE   ACCESO   DE 500LB   DE PRESIÓN   (INCLUYE ELECTROIMÁN,   BASE, CHICHARRA, ANTI REMANENTE,   PULSADOR,   LLAVE   DE   SEGURIDAD INCLUYE CONTROL REMOTO ), SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	UN

	106
	INTERRUPTOR SENCILLO, SUMINISTRO  E  INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	107
	INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	108
	INTERRUPTOR TRIPLE, SUMINISTRO,INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	109
	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPLETA DESOBREPONER 2X32 T8 HERMETICA, ,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	UN

	110
	LAMPARA          POLICARBONATO     400W     METALAR, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	UN

	111
	PANEL    TECHO    CIRCULAR         9W,SUMINISTRO         E INSTALACION  (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	UN

	112
	PANEL    TECHO    CIRCULAR        12W,SUMINISTRO        E
INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	UN

	113
	PANEL    TECHO    CIRCULAR        18W,SUMINISTRO        E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	UN

	114
	PANEL TECHO      30X30      CM      INCLUYE      MARCO
28W,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	UN

	115
	PANEL LED 3W CIRCULAR,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	UN

	116
	PANEL LED 6W CIRCULAR,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	UN

	117
	PANEL LED 25W CIRCULAR,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	UN

	118
	PANEL   LED       60X60   INCRUSTRAR,SUMINISTRO       E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	UN

	119
	PANEL   LED       30X60   INCRUSTRAR,SUMINISTRO       E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	UN

	120
	PANEL   LED      30X120   INCRUSTRAR,SUMINISTRO      E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
	UN

	121
	PUNTO  ELÉCTRICO  INSTALADO   INCLUYE TOMACORRIENTE,    INTERRUPTOR    O    SALIDA    PARA LUMINARIA
	UN

	122
	POLO A TIERRA. INCLUYE VARILLA COPERWELL DE 2.40, FAVIGEL Y TAPA DE INSPECCION,SUMINISTRO    E INSTALACION
	UN

	123
	RACK DE 11 UND CERRADO INCLUYE TOMA HORIZONTAL DE 4 SERVICIOS,SUMINISTRO  E INSTALACION
	UN

	124
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELÉCTRICOS
	UN

	125
	REFLECTOR   20W   MULTILED,SUMINISTRO   E INSTALACION
	UN

	126
	REFLECTOR      100W      MULTILED,SUMINISTRO  E INSTALACION
	UN

	127
	REFLECTOR      200W      MULTILED,SUMINISTRO   E INSTALACION
	UN

	128
	REVISIÓN  Y  REPARACIÓN  LÁMPARA  FLUORESCENTE INCLUYE REEMPLAZO DE ELEMENTOS DAÑADOS
	UN

	129
	REGULADOR     ELECTRICO     3000W,SUMINISTRO          E INSTALACION
	UN

	130
	LECTOR  BIOMETRICO  ADMINISTRABLE, SUMINISTRO    E INSTALACION
	UN

	131
	TABLERO    ELECTRICO    12    CIRCUITOS,    SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	132
	TABLERO    ELECTRICO    18    CIRCUITOS,    SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	133
	TABLERO    ELECTRICO    24    CIRCUITOS,    SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	134
	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR  SUMINISTRO,  INSTALADO  INCLUYE RETIRO  DEL EXISTENTE
	UN

	135
	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR  SUMINISTRO,  INSTALADO  INCLUYE RETIRO  DEL EXISTENTE
	UN

	136
	TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR  SUMINISTRO,  INSTALADO  INCLUYE RETIRO  DEL EXISTENTE
	UN

	137
	TOMA CORRIENTE 20A ,SUMINISTRO  E INSTALACION
	UN

	138
	TOMA   CORRIENTE   L5-30A   AEREO   PARA   CONEXIÓN UPS,SUMINISTRO  E INSTALACION
	UN

	139
	TOMA          CORRIENTE          GFCI          PARA          ZONA HUMEDA,SUMINISTRO  E INSTALACION
	UN

	140
	TUBERIA      PVC      ELECTRICA      DE       ½      INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO  E INSTALACION
	ML

	141
	TUBERIA      PVC      ELECTRICA      DE      3/4      INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO  E INSTALACION
	ML

	142
	TUBERIA      PVC      ELECTRICA      DE      1”      INCLUYE
ACCESORIOS,SUMINISTRO  E INSTALACION
	ML

	143
	TUBERIA      PVC      ELECTRICA      DE      2”      INCLUYE
ACCESORIOS,SUMINISTRO  E INSTALACION
	ML

	144
	TUBERIA E.M.T DE ½ INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION
	ML

	145
	TUBERIA     E.M.T     DE     3/4     INCLUYE     ACCESORIOS
,SUMINISTRO  E INSTALACION
	ML

	146
	TUBERIA     E.M.T     DE     1”     INCLUYE     ACCESORIOS ,SUMINISTRO  E INSTALACION
	ML

	147
	TUBERIA E.M.T DE 2” INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION
	ML

	148
	TUBO       FLUORESCENTE          48       T12       INSTALADO SUMINISTRO,  INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	149
	TUBO  FLUORESCENTE  28  T5  INSTALADO  SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	150
	TUBO FLUORESCENTE    32 T8 INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	151
	TUBO FLUORESCENTE   17 W   INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	152
	TUBO FLUORESCENTE 14W T5 INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	153
	TUBO  TIPO  LED  T8  18W POLICARBONATO  INSTALADO SUMINISTRO,  INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	154
	TUBO  TIPO  LED  T8  9W  POLICARBONATO    INSTALADO SUMINISTRO,  INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	155
	TUBO LED T5 16 W INSTALADO SUMINISTRO,    INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	156
	TUBO LED T5 12 W INSTALADO SUMINISTRO,    INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	157
	TRASLADO    DE    PUNTO    ELÉCTRICO    NORMAL    Y/O REGULADO
	UN

	158
	TRANSFORMADOR          4000W          -220V          NUECLEO AISLADO,SUMINISTRO  E INSTALACION
	UN

	159
	KIT METALAR 400 W,SUMINISTRO  E INSTALACION
	UN

	0
	PISOS
	

	160
	GUARDA    ESCOBA    EN    PVC    PARA    PISO    VINISOL, SUMINISTRO  E INSTALACION
	ML

	161
	GUARDA   ESCOBA   EN   CERAMICA, SUMINISTRO  E INSTALACION
	ML

	162
	GUARDA  ESCOBA  EN  PORCELANATO, SUMINISTRO    E INSTALACION
	ML

	163
	GUARDA    ESCOBA    EN    LAMINADO,SUMINISTRO        E
INSTALACION
	ML

	164
	PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	M2

	165
	PORCELANATO PISO Y/O PARED     PRIMER CALIDAD     COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	M2

	166
	CERAMICA PISO Y/O   PARED PRIMERA     CALIDAD     COLOR     A SELECCIONAR    POR    LA    ENTIDAD    SUMINISTRO    E INSTALACIÓN
	M2

	167
	PISO VINISOL TRAFICO PESADO COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	M2

	168
	PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL Y/O LAMINADO, SUMINISTERO E INSTALACION
	ML

	169
	POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO
	ML

	170
	PLACA DE PISO E=12CM SIN ACERO DE REFUERZO
	M2

	171
	PLACA DE PISO E=12 CM CON ACERO DE REFUERZO
	M2

	172
	TOPE     LLANTAS     EN     CONCRETO     DE     3.000     PSI (INCLUYE  PINTURA TERMOPLÁSTICA  MICRO  ESFERAS DE     ALTA     CALIDAD     TRES  CARAS)  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	0
	MUROS
	

	173
	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES
	M2

	174
	MURO  EN  DRYWALL    UNA  CARA  TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES
	M2

	175
	MURO   SUPER   BOARD   DOBLE   CARA   TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES
	M2

	176
	MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES
	M2

	177
	MURO   EN   MAMPOSTERÍA   TOTALMENTE   TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE  LINEALES
	M2

	178
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO
	M2

	179
	PAÑETE LISO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO
	M2

	180
	PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO
	M2

	181
	PINTURA       DELIMITACION       LINEAL       TOTALMENTE TERMINADO
	ML

	182
	PINTURA  MURO    VINILO  TIPO  1, 2  MANOS  INCLUYE RESANE  Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO
	M2

	183
	PINTURA    CIELO  RASO       VINILO  TIPO  1, 2  MANOS INCLUYE           RESANE     Y     LINEALES     TOTALMENTE
TERMINADO
	M2

	184
	PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERÍA EN LÁMINA METÁLICA        Y/O        MADERA        INCLUYE        LIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO
	M2

	185
	AISLAMIENTO  ACÚSTICO  PARA  MURO,  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	M2

	186
	REGATAS     SOBRE     MURO     PARA     INSTALACIONES ELÉCTRICAS  O HIDRÁULICAS INCLUYE RESANE
	ML

	187
	REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL NUEVO
	ML

	188
	REFUERZO  PARA MURO  EN DRY  WALL  YA EXISTENTE INCLUYE CORTE , RESANE Y PINTURA TOTALMNETE TERMINADO
	ML

	189
	REPARACIÓN  GRIETAS  EN  MURO  (JUNTA  TEX-JOIN  Y CINTA MALLA)
	ML

	190
	ESTUCO   IMPERMEABILIZADO         SOBRE         MURO
TOTALMENTE TERMINADO
	M2

	191
	ESTUCO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO
	M2

	192
	TRANSLADO MURO EN DRY WALL EXISTENTE
	M2

	193
	DILATACIONES SOBRE MURO PAÑETADO
	ML

	194
	CORTE DE MURO DRYWALL Y/O SUPERBOAR
	M2

	
	CARPINTERIA ALUMINIO , METALICA Y MADERA
	

	195
	BARANDA   EN MADERA COLOR   A  SELECCIONAR   POR LA  ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML

	196
	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Base alquidico y acabado alquidico) SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALMENTE TERMINADA                                                       
	KG

	197
	BARANDA METALICA  COLOR  A  SELECCIONAR  POR  LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML

	198
	MANTENIMIENTO VENTANERÍA, CAMBIO DE BISAGRAS Y MANIJAS DETERIORADAS, PINTURA GENERAL EN ESMALTE 2 MANOS
	ML

	199
	MANTENIMIENTO  VENTANERÍA,  CAMBIO  DE  BISAGRAS O  MANIJAS DETERIORADAS.
	UN

	200
	PUERTA   EN   ALUMINIO    PROMEDIO ALTURA    2 MTS , ANCHO  RANGO  DESDE 0.80  HASTA 1.20  MTS  ,  VIDRIO CON   PELICULA SANBLASTING     (INCLUYE   MARCO, CERRADURA  Y MANIJA) SUMINISTRO E INSTALACION.
	UN

	201
	PUERTA   EN   MADERA PROMEDIO ALTURA     2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS   (INCLUYE MARCO, CERRADURA NORMAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, VIDRIOS    Y PELICULA   EN   SAMBLASTING SI    ES    EL    CASO, TINTILLA Y LACA  NATURAL) SUMINISTRO E INSTALACION.
	UN

	202
	PUERTA  METALICA  CALIBRE  20 PROMEDIO ALTURA   2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE MARCO,  CERRADURA  NORMAL,  CERRADURA DE  SEGURIDAD, VIDRIOS  Y PELICULA DE SAMBLASTING SI ES EL CASO, BASE Y PINTURA TERMINADA) SUMINISTRO E INSTALACION.
	UN

	203
	PUERTA  EN  VIDRIO  TEMPLADO  ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE  HERRAJES  EN  ACERO INOXIDABLE    PELICULA  DE  SAMBLASTING    SI  ES  EL
CASO ) SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	M2

	204
	VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR A SELECCIONAR CON VIDRIO 5MM   COLOR  NATURAL   O   CON   PELICULA SAMBLASTING      SEGÚN  DISEÑO  APLICA  PARA  TODOS LOS SISTEMAS - SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	M2

	205
	VENTANA EN MADERA CEDRO CON VIDRIO DE 4MM COLOR NATURAL   O   CON   PELICULA   SAMBLASTING SEGÚN  DISEÑO APLICA  PARA  TODOS  LOS  SISTEMAS - SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	M2

	206
	MANTENIMIENTO      PUERTA      DE      VIDRIO      INCLUYE NIVELACIÓN Y AJUSTE O CAMBIO DE CERRADURA.
	UN

	
	CUBIERTA
	

	207
	AJUSTE DE    TEJA DE ASBESTO CEMENTO EXISTENTE, INCLUYE  FIJACIÓN  CON  AMARRES  DE  ALAMBRE     Y AJUSTE DE GANCHOS
	UN

	208
	CABALLETE          PARA          CUBIERTA          90          CM INSTALADO, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	209
	CABALLETES PARA TEJA DE BARRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML

	210
	CIELO  RASO  EN  FIBRA  MINERAL  60X60, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	M2

	211
	CIELO   RASO   PLANO   DRYWALL   INCLUYE   LINEALES PERIMETRALES  INSTALADO  TOTALMENTE  TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS
	M2

	212
	CUBIERTA  NUEVA  EN  TEJA  PLASTICA TRASLUCIDA,  INCLUYE FIJACIÓN   CON   AMARRES   NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	M2

	213
	CUBIERTA    NUEVA    EN    TEJA    ASBESTO CEMENTO,    INCLUYE FIJACIÓN   CON   AMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	M2

	214
	CUBIERTA    NUEVA    EN    TEJA    TERMOACUSTICA,    INCLUYE FIJACIÓN CON   AMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	M2

	215
	LAMINA MICRO PERFORADA EN CIELO RASO 60X60,  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	M2

	216
	MANTENIMIENTO  Y LIMPIEZA DE CANALETA  AGUAS  LLUVIAS 
	ML

	217
	MANTENIMIENTO  DE  CUBIERTA  (INCLUYE  LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE  CANALETAS  Y BAJANTES EXISTENTES,  REACOMODACIÓN  DE  TEJAS  Y CABALLETES EXISTENTES, SELLADO DE UNIONES Y EMBOQUILLAMIENTO
	M2

	218
	MANTENIMIENTO  DE  CUBIERTA  PLANA (INCLUYE CAMBIO  DE   MANTO EXISTENTE,  SELLADO  DE  UNIONES,  EMBOQUILLAMIENTO,  DOS MANOS  DE  EMULSIÓN  ASFALTICA  Y  UNA  MANO  DE  PINTURA BITUMINOSA). 
	M2

	219
	MANTENIMIENTO GENERAL CIELO RASO, INCLUYE NIVELACIÓN ESTRUCTURA, RESANE, PINTURA Y AJUSTES NECESARIOS.
	M2

	220
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA CUBIERTA, TOTALMENTE  TERMINADO
	M2

	221
	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA O TERRAZA (INCLUYE INSTALACIÓN  DE MANTO, EMULSIÓN  ASFALTICA  Y PINTURA BITUMINOSA). 
	M2

	222
	TEJA    TRANSLUCIDA    INSTALADA,    SUMINISTRO    E INSTALACIÓN Y RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	223
	TEJA    DE    ASBESTO    CEMENTO,    SUMINISTRO    E INSTALACIÓN Y RETIRO DE LA EXISTENTE
	UN

	
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ADOSADOS A LAS ESTRUCTURAS DE LOS EDIFICIOS 
	

	224
	MANTENIMIENTO   PREVENTIVO   MOTOBOMBA  INCLUYE PURGA Y REPUESTOS MENORES DE DESGASTE
	UN

	225
	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT,  INCLUYE ACOMETIDA Y CONEXIÓN ELECTRICA, TUBERIA E.M.T ; TRAMO MAXIMO DE 15 MTS DE  TUBERIA DE COBRE  ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE.
	UN

	226
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  DE AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT  O  TIPO  CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISIÓN ELECTRICA Y CARGA DE REFRIJERANTE
	UN

	227
	TRAMO DE 15 MTS   DE  TUBERIA  PARA    AIRE    ACONDICIONADO (KIT), INCLUYE ACCESORIOS, CARGA REFRIGERANTE, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	228
	CAMBIO     SISTEMA DE CONTROL INTERNO AIRE ACONDICIONADO  CONFORME AL MODELO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO  RANGO 9.000, 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	229
	CAMBIO     SISTEMA DE CONTROL INTERNO AIRE ACONDICIONADO  CONFORME AL MODELO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO RANGO 36.000 BTU, SUMINISTRO    E  INSTALACIÓN 
	UN

	230
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA EXTERIOR   9.000 BTU, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	231
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD  DE  CONDENSADORA  EXTERIOR    12.000  BTU, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	232
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR  Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA EXTERIOR   18.000 BTU, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	233
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA EXTERIOR   24.000 BTU, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	234
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD  DE  CONDENSADORA  EXTERIOR    36.000  BTU, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	235
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD   DE   CONDENSADORA   INTERNO   9.000   BTU, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	236
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA INTERNO   12.000 BTU, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	237
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR  Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA INTERNO   18.000 BTU, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	238
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD  DE  CONDENSADORA  INTERNO     24.000  BTU, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	239
	CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA INTERNO   36.000 BTU, SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	240
	BOMBA CONDENSADOS INTERNA PARA AIRE ACONDICIONADO ESTANDAR., SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	UN

	241
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (P.T.A.R) DEL LAVADO  DE  VEHÍCULOS, INCLUYE  LIMPIEZA DE TANQUES, CAMBIO  DE EMPAQUES DESGASTADOS, CAMBIO FILTRO CARBON ACTIVADO, CAMBIO FILTRO ARENA Y GRAVA Y DISPOSICION FINAL DE LODOS.
	UN

	
	VIDRIOS
	

	242
	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM    COLOR NATURAL   O CON    SAND   BLASTING   SEGÚN   DISEÑO INSTALADO                  INCLUYE  HERRAJES  EN ACERO. SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	M2

	243
	VIDRIO  DE  SEGURIDAD  TEMPLADO  6MM    COLOR NATURAL   O CON      SAND   BLASTING   SEGÚN   DISEÑO INSTALADO   INCLUYE HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	M2

	244
	VIDRIO INCOLORO 5 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA  SAND  BLASTING  SEGÚN  DISEÑO      , SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	M2

	245
	VIDRIO  INCOLORO  4  MM    COLOR  NATURAL  O  CON PELICULA SAMBLASTING SEGÚN DISEÑO ,SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	M2

	246
	VIDRIO FLOTANTE TEMPLADO CON PELICULA DE SAND BLASTING PARA TABLERO, INCLUYE HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	M2

	
	OTROS
	

	247
	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO, INSTALADA
	ML

	248
	DIVISIÓN  EN  VIDRIO  TEMPLADO  INCLUYE  HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	M2

	249
	DIVISIONES EN ACRILICO 4-5 MM MINIMO 50 CMS DE ANCHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML

	250
	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA LAVAMANOS SUMINISTRO  E INSTALACIÓN
	ML

	251
	MESÓN  EN  GRANITO  PULIDO  PARA  LAVAMANOS  Y/O LAVAPLATOS , INCLUYE SALPICADERO , SUMINISTRO  E
INSTALACIÓN
	ML

	252
	PELICULA SAND BLASTING (FROST) - INSTALADA
	M2

	253
	CAJA   DE   INSPECCION   EN CIELO RASO, INCLUYE   MARCO, RESANE Y PINTURA, TOTALMENTE TERMINADO
	UN

	254
	INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE OFICINA EXISTENTE
	M2

	255
	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN EN ACRILICO SEGÚN DISEÑO MINIMO 30 CMS DE ANCHO, INCLUYE HERRAJES E INSTALACIÓN
	ML

	256
	MANTENIMIENTO      DE      ARCHIVADOR      RODANTE, INCLUYE  LUBRICACIÓN  DE  ELEMENTOS  Y  AJUSTE  DE PIEZAS
	M2

	257
	MONTAJE DE ARCHIVADOR RODANTE (INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE)                                                         
	M2

	258
	MONTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTE, INCLUYE FIJACIÓN O CAMBIO DE CERRADURA.
	UN

	259
	RETIRO   DE   ESCOMBROS   Y   MATERIAL   SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
	M3




2.) El contratista deberá realizar en desarrollo del objeto contractual, las siguientes actividades, entre otras: 

· Obras menores: demoliciones, pisos, mampostería, pañetes, estucos, pintura, enchapes, cielo raso, cubiertas, impermeabilización, instalación de muros y techos en Dry Wall. 
· Carpintería metálica y de aluminio: vidrios, fachadas, puertas, ventanearía y ornamentación.
· Carpintería en madera y oficina abierta: puertas, marcos, puestos de trabajo, entrepaños, divisiones, archivos rodantes, etc. 

3.) El contratista deberá contar con la capacidad administrativa y operacional necesaria con el fin de garantizar la disponibilidad y cubrimiento de la totalidad de los servicios de mantenimiento y adecuaciones requeridos para las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

4.) El contratista deberá realizar en lo posible los mantenimientos y adecuaciones dentro del horario laboral de la Unidad de Gestión General (Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm); no obstante cuando sea necesario se deberán realizar los mantenimientos los días sábados, domingos, festivos y en diferentes horarios, previa coordinación con el supervisor designado por el Ministerio de Defensa Nacional.

5.) El Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General no reconocerá al contratista costos y recargos adicionales cuando las actividades sean llevadas a cabo en días u horarios diferentes a la jornada laboral de la Entidad, por lo tanto, el proponente tendrá que estimar estos valores en los cálculos de los precios unitarios ofertados. 

6.) El contratista se obliga a realizar la señalización y delimitación de los espacios a intervenir a través de señales preventivas y aislamiento de zonas, con el fin de evitar la proliferación de partículas y minimizar la contaminación y el ruido, comprometiéndose con la gestión integral de residuos, prácticas amigables en el medio ambiente, así como con el cumplimiento del Reglamento Técnico de las instalaciones Eléctricas y la demás normatividad legal que sobre el mantenimiento de inmuebles este vigente.

7.) El contratista mantendrá durante toda la ejecución del contrato los precios unitarios ofertados, conforme a las descripciones definidas en el anexo técnico, precios que se entienden fijos y sin formula de reajuste, por lo que los mismos incluyen todos los elementos, materiales, mano de obra, insumos, transporte, gastos de personal y administrativos y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 

8.) El contratista deberá disponer de personal idóneo para el cumplimiento del objeto contractual, así mismo contará con los equipos, herramientas e insumos de calidad necesarios para adelantar las actividades de mantenimiento de las diferentes dependencias de la Unidad de Gestión General, durante la vigencia del contrato.

9.) El contratista debe garantizar al Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, respuesta oportuna con el personal necesario para atender simultáneamente requerimientos eventuales o casos de emergencia en cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del presente documento – tiempos de respuesta estimados de atención y solución de problemas en las sedes dentro y fuera de Bogotá. 

10.) El contratista deberá dotar a la totalidad del personal que va a utilizar en la ejecución del futuro contrato de los elementos de higiene y seguridad industrial que se requieran para adelantar todas las actividades de mantenimiento y/o remodelación de las instalaciones.

11.) El contratista se compromete a responder por la conducta de su personal, manteniendo una supervisión directa a través de su Coordinador, velando porque tanto su comportamiento como su presentación personal en todo sentido sea correcta durante el desarrollo del objeto del futuro contrato.

12.) El contratista se compromete a que todo el personal tanto profesional como técnico suministrado para la ejecución del contrato, deberá ser previamente sometido al estudio de seguridad que efectúe el Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual deberá aportar la documentación necesaria exigida dentro de los procedimientos de la Agrupación de Seguridad. Así mismo, se compromete en caso de no aprobarse por parte de la Agrupación de Seguridad del Ministerio de Defensa Nacional algún miembro del personal ofrecido, a reemplazarlo de manera inmediata previa coordinación con el supervisor del contrato. El contratista que resulte favorecido en el presente proceso de selección asumirá los costos por concepto de ficheros para el ingreso al Complejo Militar del CAN.  

13.) El contratista solamente atenderá aquellos requerimientos que sean autorizados previamente por escrito por el supervisor del contrato.

MAPA MENTAL ATENCION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO


14.) Tiempos de respuesta estimados de atención y solución para ordenes de trabajo en Bogotá: 



	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PLAZO MAXIMO DE ATENCIÓN

	· Para casos de emergencias.  
	Máximo dos (2) horas. En contratista debe presentarse en el lugar de los hechos y resolver inmediatamente el requerimiento. De no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar el mantenimiento y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo no podrá superar las 24 horas y deberá adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.  

	· Para las órdenes de trabajo de rutinas de mantenimiento correctivo: 
	Máximo (24) horas. En contratista debe presentarse en el lugar de los hechos dentro de este periodo y resolver el requerimiento. De no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar el mantenimiento y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo no podrá superar las 48 horas y deberá adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.  

	· Para las órdenes de trabajo de rutinas de mantenimiento preventivo: 
	Máximo (3) días hábiles.

	· Para adecuaciones y/o remodelaciones: 
	Deberá presentar en un término máximo de cinco (5) días hábiles la propuesta arquitectónica, el cronograma de tiempos y el presupuesto por parte del contratista, previa aprobación del supervisor quien dará la autorización del inicio del requerimiento.



Para las órdenes de trabajo en las sedes fuera de la ciudad de Bogotá: 
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	PLAZO MAXIMO DE ATENCIÓN

	· Para casos de emergencias.  
	Máximo (24) horas. En contratista debe presentarse en el lugar de los hechos y resolver inmediatamente el requerimiento. De no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar el mantenimiento y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo no podrá superar las (48) horas y deberá adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.  

	· Para las órdenes de trabajo de rutinas de mantenimiento correctivo: 
	Máximo (3) días hábiles. En contratista debe presentarse en el lugar de los hechos dentro de este periodo y resolver el requerimiento. De no ser posible atender el caso por fuerza mayor debe informar al supervisor el procedimiento a seguir e indicar las razones por la cual no se pudo adelantar el mantenimiento y establecer pasos y tiempos de ejecución. En todo caso el tiempo no podrá superar los (5) días hábiles y deberá adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar daños mayores.   

	· Para las órdenes de trabajo de rutinas de mantenimiento preventivo: 
	Máximo (5) días hábiles.

	· Para adecuaciones y/o remodelaciones: 
	Deberá presentarse en un término máximo de siete (7) días hábiles la propuesta arquitectónica, el cronograma de tiempos y el presupuesto por parte del contratista, previa aprobación del supervisor quien dará la autorización del inicio del requerimiento.



Los plazos anteriores se entienden contados desde el momento en que el contratista recibe formalmente las órdenes de trabajo por parte del supervisor del contrato. La no atención oportuna por parte del contratista dentro de los plazos indicados en los cuadros anteriores para atender las ordenes de trabajo de mantenimiento, se entenderá como causal de incumplimiento y la Entidad adelantará las acciones correspondientes que establece la Ley.  

Cada una de las personas destinadas por el contratista para la ejecución del contrato deberá contar con un medio de comunicación al que la entidad pueda comunicarse de forma permanente 7x24, sin costo alguno para la entidad. 

15.) El contratista deberá responder por escrito a las solicitudes que realice el supervisor para la elaboración de presupuestos de un mantenimiento correctivo, o remodelaciones, para lo cual deberá presentar mínimo una cotización especificando el tiempo estimado de la reparación.  El contratista se compromete a responder dentro de los dos (2) días hábiles al recibo de la solicitud efectuada por el supervisor. 

16.) El contratista deberá realizar los conceptos técnicos solicitados por el supervisor, sobre los equipos adosados a las estructuras, dichos conceptos hacen parte de las obligaciones del contratista, por lo tanto, no podrán generar valores adicionales para la Entidad. 

17.) El contratista deberá retirar los escombros y disponerlos en lonas para su traslado de las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, incluido el transporte, y debe tener en cuenta que el retiro de escombros, el cargue y la disposición final de los mismos debe realizarse en las escombreras autorizadas para el efecto por la Secretaría Distrital de Ambiente o la CAR, según corresponda. Para las dependencias que se encuentran ubicadas fuera de Bogotá dichos escombros deben ser manejados de acuerdo con la legislación establecida por la autoridad ambiental correspondiente.

Todos los retiros de los escombros deberán tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010, la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construcción, así como lo dispuesto por las demás normas que modifiquen, adiciones o reglamenten la materia. 

Así mismo deberán entregar al supervisor del contrato, copia de los soportes de disposición final de los residuos generados en la ejecución de las obras que correspondan. 

18.) El contratista realizará las actividades de mantenimiento con materiales nuevos que cumplan las normas de calidad ICONTEC vigentes, conforme a las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

19.) El contratista efectuará todos los cambios por defectos en la calidad de los materiales y ofrecerá las garantías de mano de obra de los trabajos realizados durante la ejecución del contrato, dentro del día hábil siguiente previas las solicitudes que efectúe el supervisor del contrato designado por el Ministerio de Defensa Nacional-Unidad de Gestión General.

20.)  El oferente garantizará como mínimo el mantenimiento correctivo y/o remodelaciones por doce (12) meses contados a partir de la entrega de los servicios solicitados y las ordenes de trabajos recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato.

21.)  El contratista deberá regirse para las instalaciones eléctricas por el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- Resolución No. 18 - 0398 del 7 de abril de 2004), y sus Resoluciones modificatorias, así como el Código Eléctrico Nacional (Norma ICONTEC NTC-2050) que hace parte integral del RETIE.

22.) El contratista será el único responsable por los daños y perjuicios causados por actos u omisiones suyas o de sus trabajadores con ocasión de la ejecución del contrato, o por incumplimiento de las obligaciones contractuales, e indemnizará plenamente al Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General por estos conceptos. Tampoco será responsable el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General ante el contratista por daños y perjuicios que éste o sus trabajadores pudieren sufrir por actos u omisiones del propio contratista o de sus trabajadores, ni por accidentes que les sobrevengan en la ejecución del contrato, ni por destrucción, pérdida o daño de los elementos o bienes que el mismo contratista pudiere utilizar en la ejecución del contrato, todos los cuales serán asumidos por el contratista. 

23.) El Contratista organizará el trabajo y adoptará las medidas pertinentes para asegurar la protección del público y de los trabajadores de la adecuación y reducir y/o evitar los riesgos a los que estos pueden quedar expuestos. Sin embargo, el CONTRATISTA será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal del MDN o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias acogiéndose a las normas que forman parte integrante del presente contrato. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final, también de cualquier daño que pueda ocasionarse a terceros durante la ejecución del mantenimiento, si a juicio del MDN fuese de su responsabilidad. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a que el MDN le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. Así mismo el CONTRATISTA se obliga a acatar las normas de seguridad que exija el MDN.

24.) El contratista atenderá las recomendaciones hechas por escrito por el supervisor del contrato para un mejor desarrollo del objeto del mantenimiento requerido por el Ministerio de Defensa Nacional-Unidad de Gestión General.

25.) El contratista presentará al supervisor del contrato los informes que sean solicitados en el plazo que el supervisor determine con el fin de recibir la información de ejecución del contrato y la optimización de los recursos destinados por el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

26.) El contratista se compromete en su nombre y en el de sus empleados, contratistas o consultores, a no divulgar ningún tipo de información que haya recibido para el desarrollo del contrato, así como a mantenerla bajo estricto deber de confidencialidad, y podrá usar dicha información exclusivamente para el objeto del contrato, así como a no divulgar la información a terceros sin el consentimiento previo y por escrito del Ministerio. Lo anterior de conformidad con el Compromiso de Confidencialidad que suscribirá el contratista.    

27.) El contratista se obliga a limitar el acceso y uso de la información exclusivamente a aquellos empleados, contratistas, proveedores y consultores suyos, que requieran de información para el cumplimiento del objeto del futuro contrato y se compromete a prohibir y evitar por cualquier medio legal que sus empleados, contratistas, proveedores o consultores a los que les otorgue acceso a la información, la divulguen, utilicen, copien, o reproduzcan para cualquier finalidad. En el evento que se suministre información confidencial en los términos previstos en este numeral, se obliga a hacer firmar al personal que obtuvo la información un acuerdo de confidencialidad en las mismas condiciones aquí previstas.

28.) Será por cuenta del contratista, asumir la totalidad de la obligación para con los trabajadores y contratistas que utilice durante la ejecución del contrato, la selección de la persona que sub-contratará, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. El MINISTERIO podrá solicitar, en cualquier momento al contratista, sin que le genere responsabilidad alguna, la presentación de las planillas de pago por estos conceptos. 

29.) El Contratista se compromete a ejecutar el contrato que resulte del presente proceso de selección en la totalidad de las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General relacionadas del presente documento.

Nota 1. No obstante las direcciones descritas y/o las modificaciones de estas, el servicio se prestará en donde se ubiquen las dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional. Igualmente, el número de dependencias podrá disminuir o aumentar durante la ejecución del contrato, previa información por parte del supervisor del contrato.

Nota 2.  Para los Mantenimientos y Adecuaciones requeridos en las Sedes del Contencioso Constitucional a nivel Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional se regirá por los precios registrados para cada uno de los elementos en la oferta económica del presente proceso de selección. 

30.)  El contratista se obliga a poner a disposición durante toda la ejecución del contrato para las sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá el siguiente personal profesional y técnico en forma permanente durante la jornada laboral del Ministerio, es decir de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, en las instalaciones de la Unidad de Gestión General ubicadas en el Complejo Militar del CAN de Bogotá D.C, para tal efecto el personal relacionado a continuación deberá anexar:

Hoja de vida suscrita por el profesional.
Fotocopia de la matricula profesional y certificación del COPNIA.
Diplomas 
Certificaciones y/o constancias de cumplimiento de todos los contratos acreditados para la experiencia general y especifica.

Relación del Personal mínimo solicitado: 

· Un (1) Coordinador. Arquitecto o Ingeniero Civil[footnoteRef:1] con matrícula o tarjeta profesional vigente, conocimiento en el manejo de AUTOCAD, experiencia mínima obtenida dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del proceso de selección, certificada en actividades de mantenimiento y/o construcción y/o remodelación y/o supervisión de mantenimiento de inmuebles, esta persona tendrá la función de coordinar todas las actividades inherentes al contrato que resulte del presente proceso de selección;  este profesional hará las veces de residente del contratista y será el responsable de la revisión y ejecución de las ordenes de trabajo, presupuestos y cronogramas de actividades tanto de los mantenimientos preventivos como correctivos de la Unidad de Gestión General. Así mismo, deberá entregar al supervisor del contrato los informes mensuales de ejecución. La Unidad de Gestión General asignará un puesto de trabajo para el desarrollo de las actividades del Coordinador; no obstante, el contratista deberá dotar al coordinador de los insumos logísticos necesarios para desarrollar su labor.  [1:  Para esta profesión la experiencia se cuenta a partir de la obtención de la matrícula profesional.] 


· Un (1) Técnico en Electricidad. Este técnico deberá contar con experiencia mínima de TRES (3) años en mantenimiento preventivo y correctivo  de las acometidas eléctricas, reparaciones menores y mantenimiento general de los sistemas de iluminación, así como de la revisión de los sistemas de protección de circuitos, revisión de cables, elaboración de extensiones eléctricas, reubicación de puntos existentes, puntos nuevos no regulados, instalación de luminarias  y verificación y mantenimiento de los tableros de distribución eléctrica de las oficinas.  Igualmente, a solicitud del supervisor del contrato emitirá los conceptos relacionados con las acometidas eléctricas y de iluminación.

Todas las instalaciones eléctricas deberán regirse por el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- Resolución No. 18 - 0398 del 7 de abril de 2004), y sus Resoluciones modificatorias, así como el Código Eléctrico Nacional (Norma ICONTEC NTC-2050) que hace parte integral del RETIE. 

La hoja de vida y los requisitos de idoneidad y experiencia indicados para estos perfiles deberán allegarse dentro de los tres días siguientes a la suscripción del contrato y serán verificados por el supervisor del contrato, previo a la suscripción del acta de inicio.  

Igualmente, al momento de la firma del acta de inicio el contratista debe allegar un cuadro con la información de los costos que representa cada uno de los integrantes del personal mínimo solicitado (Coordinador y técnico en electricidad) especificado por días y por mes; así como del personal adicional ofrecido en la propuesta.

31.) Las necesidades de personal en las dependencias de la Unidad Gestión General que se encuentran ubicadas fuera de sede el CAN, se suplirán conforme las instrucciones del supervisor del contrato, garantizando la disponibilidad de personal en las instalaciones del complejo militar CAN, lo anterior con el fin de atender los requerimientos solicitados por el supervisor del contrato.

32.) El supervisor del contrato podrá solicitar el cambio de estas personas para lo cual el contratista tendrá un término de cinco (5) días hábiles a partir del requerimiento. En todo caso, el personal reemplazado deberá cumplir con iguales o superiores requisitos de idoneidad y experiencia exigidos para el perfil. 

33.) El contratista se compromete a carnetizar a todos los miembros de su equipo de trabajo, quienes sin excepción y durante todo el tiempo en que se encuentren ejecutando el objeto del contrato en cualquiera de las oficinas tanto en Bogotá como en las diferentes ciudades del país, deberán portar un carné que contenga como mínimo la siguiente información: NOMBRE Y APELLIDOS, FOTO DE FRENTE, IDENTIFICACIÓN PERSONAL, TELEFONO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA. 

34.) Será de la autonomía y responsabilidad del contratista la vinculación, organización, orientación técnica y control del personal a su cargo, comprometiéndose a cumplir con las normas de seguridad existentes en el Ministerio de Defensa Nacional. 

35.) El Ministerio de Defensa Nacional no adquiere ninguna relación contractual, civil o laboral con los trabajadores del contratista.

36.) El contratista debe tener una caja menor permanente con disponibilidad de liquidez y administrada por el coordinador y/o el que designe el contratista para el manejo de esta.

37.)  En el evento de requerirse un mantenimiento, actividad y/o bien conexo con el objeto del contrato y que no se encuentre incluida en la relación del presente anexo, el contratista se compromete a presentar máximo dos cotizaciones acorde con los precios del mercado bajo el mismo sistema de precio unitarios fijos sin fórmula de reajuste, la cual se someterá a un análisis por parte del supervisor del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar el análisis de precios unitarios (APU) para garantizar y soportar la creación de nuevos requerimientos y/o adecuación de espacios físicos no contempladas en el citado anexo. Una vez autorizados los ítems nuevos, éstos se entenderán incluidos en la lista del objeto del contrato y se ejecutarán en lo sucesivo bajo las mismas condiciones contractuales. Así mismo, para aprobación de los presupuestos requeridos se debe adjuntar memorias de cálculo con las actividades, cantidades y localización de estas para la correcta verificación. 

38.) El Ministerio de Defensa Nacional no asumirá el pago de aquellas actividades desarrolladas por el contratista que no estén previamente autorizadas por el supervisor del contrato.

39.) La empresa  seleccionada debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás decretos y resoluciones reglamentarios, en especial con el cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales y los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, reglamentados mediante Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017; la cual aplica “… a empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo. Además, son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contempladas en el SG-SST de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.  

40.) Así mismo el personal de Mantenimiento de la empresa seleccionada debe tener vigente el curso nivel avanzado de trabajo seguro en alturas y la disponibilidad de un Coordinador para trabajos en alturas en el evento de realizar actividades en alturas dentro de la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en la RESOLUCIÓN No. 1409 (julio 23 de 2012), por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

41.) El contratista deberá acreditar que cuenta con una oficina en la ciudad de Bogotá, con el fin de facilitar los tiempos de ejecución y las respuestas a los requerimientos que se originen en desarrollo del contrato.  El Ministerio se reserva la facultad de realizar visita de verificación a las instalaciones del oferente que resulte adjudicatario y durante la ejecución del objeto contractual pactado. 

42.) El contratista deberá cumplir con lo establecido en la “GUÍA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, específicamente con las fichas que se relacionan a continuación:
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CONVENIO 133 DE 2013 “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES MEDIANTE LA SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN, Y LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN COLOMBIA” MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD:

[image: ]

Se solicita que la información contenida en el presente Anexo No. 2 “Especificaciones técnicas mínimas exigidas” NO sea modificada por el oferente, ya que estas especificaciones técnicas son exigidas por la Entidad, y por tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES, la cuales deberán adjuntar con la oferta
GA-F-093
Vigente a partir de: 05 de septiembre de 2019
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CICLO DE VIDA
DEL PRODUCTO

PLAZO DE
IMPLEMENTACION

Siel fabricante cuenta con
un Sistema de Gestion de
calidad (1SO 9001) ylo

‘Ambiental (ISO 14001), Z

Sogquidad Industaly Saug e ol cari, ol i s s B A o

Ocupacional (OHSAS demateriasprimas (caliza, arcill, arenay hierro), elproceso  finaldad de identificar las efapas mas importantes debido
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(IS0 50001), emplea papel Kiograrmo de cemanto, pasieriormente los datos chlenidos

certicado (FSC, PEFC),de selrin o st o oercolzs s
Mediano Estandarizacion de color | presentar certiicaciones Produccién por 504300 epecadaEnboisateopel |

(180 12647),
reconocimientos de
excelencia ambiental u oros
que apliuen al proceso 0.a
Ia calided del producto,
podré presentar dichas
certficaciones emiidas por
una entidad acrediada

Copia del acta de a correcta
disposicién final ylo
aprovechamiento delresiduo
por parte del proveedor o del
fabricante de los insumos.

El proveedor de las tintas,
solventes ylo papel esté
asociado a un programa
postconsumo para realizar la
correcta disposicion fnal ylo
aprovechamiento de los
residuos.

Produccion

Presentar documento que

acredite el acverdo entre el
proveedor de insumos y el De acuerdo conla anterior figura, la efapas en las cuales se generan las mayores afectaciones al ambiente y la saud de
fabricante de producios 1as personas y los ecosistemas son: produccion del cemento (crudo, clnker y cemento), seguida por a elapa de obtencién

3 de materias primas (hierro principalmente, caliza, arcilla y arena). A continuacién se relacionan los criterios 3 tener en
impresos para el manejo cuenta para la adquisicién de este bien.

postconsumo d los residuos.

Los crterios ambentales paa cemento 1 han sidorelrosimentados por ol gremi, or o (ano esla versién ede etarsela a madifaciones
posteriores
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ETAPA DEL

PLAZO DE
IMPLEMENTACION CRITERIO FORMA DE VERIFICION &E%w&

ETAPA DEL

FORMA DE VERIFICION sl
IMPLEMENTACION DEL PRODUCTO Corto El fabricante cuenta con | Certificado del representante Produccion

iniciativas de ahorro legal de cada empresa
energético, de reduccion | (declaracion juramentada) en
de consumo de agua, de | donde el vendedor deber
disminucion de carga demostrar de manera
contaminante en les aguas | evidenciable la reduccion en el
residuales y minimizacion | consumo de recursos

de las emisiones (indicadores agua, energia,
generadas, esiduos, cumplimiento de
metas).

Corlo Uso de minerales El fabrcante debe suministrarla | Produccion
rediclados informacion necesaria para
verificar el contenido de materil
(enlo posible, por tipo de [ roiciao, manteniendo registro
mineral) de los mismos ylo auto
dedracion de un beneficio
ambiental relacionado al
producto, con base en la noma
150 14021, citeio 784

Reduccion consumo de | Certicado del representante: Produccion
agua legal de cada empresa Mediano El vendedor, distribuidor o | Acta de la correcta disposicion | Disposicion final.
(declaracién juramentads) en roveedor tiene un final del residuo, para todas
donde el vendedor debe s e y
Comitistrar s informacion sobre programa post consumo | cada una de las instalaciones
demostrar de manera para realizar una correcta | que el operador requiera para la
evidenciable la reduccion de disposicion final ylo comercializacion del cemento.
consumo de agua a través del aprovechamiento de los
cumplimiento de metas en el esiduos peligosos
tiempo.

generados en sus
operaciones.

Reduccion de Emision de | Presentar mediciones pericdicas | Materas primas
Particulas al ire acordes con las exigidas por la
ley nacional en matera de
(Material Particulado - MP) gﬂf;m&m para fuenies Produccin Medir la Huella de Huella de Carbono del producto. | Produccion
Carbono Alcances 1y 2de la norma 1O
Certficado del representante 14064 (guia paso a paso)
legal de cada empresa
(declaracien jurameniada) en
donde ol vendedor deber
demostar de manera
evidenciabe a reduccién de
emision de MP a través del
cumplimiento de metas en el
tempo
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29. Ladrillos

LADRILLOS

CRITERIO

‘Contar con Iniciativas de reduccién de consumo

de agua, de disminucién de carga contaminante
enlas aguas residuales y minimizacion de los

Vertimientos generados. Estos programas
deben estar articuladas dentro de un Programa

de Uso Eficiente y Racional del Agua —
PUEYRA, el cual ests reglamentado en
‘Colombia por la Ley 373 de 1997.

Contar con un programa para realizar una
correcta disposicién finaly/o aprovechamiento
de los residuos generados en las operaciones.

productivas.

Preferi Ia compra de ladilos cocidos @
ladilleras que empleen para a etapa de
‘coceién homos continuos (tpo tanel o Hoffman)
sobre ladrilleras que empleen homos estaticos
(ipo Pampa o fuego dormido), toda vez que
ést0s ltimos requieren mayor consumo
especifico de carbén, generando mayores
emisiones especificas de contaminantes. €1
criterio a evaluar seré Ia eficiencia en of
consumo energético de carbén de los horos.
Los valores de referencias por kiogramo de
ladrillo producido son: Fuego dormido:0,328 kg
carbén :Pampa: 0,264 kg carbén; Hoffman:
0,099 kg carbén; Tdnel: 0,079 kg carbén
Preferir produciores que empleen energias.
renovables, tales como blomasa residual o
biogés, para los procesos de secado y coccion
de ladrilos. Lo anterior no sdlo disminuye e
consumo de combuslibles fésiles, sino la
emisién de material particulado proveniente del
carbon.

Confar con Tcialivas de ahorTo energelico para
minimizar el consumo de energla especifico en
Ia fabricacién de ladrillos, principalmente en los
procesos de coceién y secado. Estos
programas pueden estar enfocadas en el uso
de corrientes energéticas residuales, mejora de
los aislamientos, calibracién de equipos de
ventilacion para mejorar las relaciones de.
combustidn, etc.,y deben estar articuladas
dentro de un Programa de Uso Eficiente y.
Racional del Energia - URE.

Contar con Iniciativas de reduccién de 1a
generacion de emisiones atmosféricas, que e
permitan obtener niveles de emisién menores a
los requeridos por la legislacién vigente.

FORMA DE VERIFICACION

Certificado del representante legal del productor
donde se reporte la estabilidad o reduccion de
consumo de agua, generacién de verlimientos y
carga contaminanie a través de Indicadores de.
Sequimiento relativos a a produccion.

Certificado de Ia correcta disposicidn final del
residuo por parte de un gestor autorizado.

Certficado del representante legal del productor
‘donde se certifique el tipo de homo empleado
para la coccion de ladrilos en el proceso de
fabricacin, y el indicador de consumo energético
en términos de: kg carbon / tonelada de ladrilo
de primera producido.

Certificado del representante legal del productor
donde se reporten los consumos especificos de
energia y el porcentaje por fuente de energla.

Certificado del representante legal del productor

‘donde se reporte la estabilidad oreduccién del

consumo de energla a través de indicadores de.
Seguimiento relativos a la produccion.

Cerlficado del representants legal de del
productor en donde se reporte |a estabilidad o
reduccion de emisiones 3 través de indicadores
de seguimiento relativos a la produccién.
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msdes.. ) Restaurante

Como se cbserva en la Taba 1, enre los principales
impactos asociados al ciclo de vida este ben se encuentra
ensu fabricacidn debido al consuma de recursos renavables.
(pulpa para el cartén, en el caso de os bolgrafos ecolcgicos)
y o renovables (iungsteno, pelrleo para el plasico,
plementos para las tintas). También porque se uiizan
recursos como aguay energla durante a fabricacion de fos
lapiceros, y asimismo se generan emisiones al are (C02
y COVs), al agua y al suelo los cuaes pueden afectar la
fauna, flora y organismos hidrobiolégicos. Tambin puede
generarse contaminacicn en agua o suelo po la nadecuada
disposicién de los residuos sdlidos con posble presencia
de metales pesados.

Colegio Jordan

Enla etapa d fin de vids,la principal afectacién se genera
al momento de disponer este bien en boladeros a cielo
abierta o rellanos saniarics; ya que como consecuencia
de las precipitaciones se genera una posible afectacion
2 las aguas superficiales y sublerraneas por las posiles.
sustancias quimicas presentes e las tintas: al igual de
generarse una posible afectacidn al recurso suelo.

Tenienda en cuenta lo anterior, se establecen crterios
ambientales a tener en cuenta para (a adquisicén de este
tipo de producto.

Criterios ambientales a tener en cuenta al adaquirir boligrafos promocionales de feria

PLAZO DE

IMPLEMENTACION CETEED

ETAPA DEL CICLO
DE VIDA DEL.
PRODCUTO

FORMA DE
VERIFICACION

Corto Adquiic_productos_elaborados

con_maerials _reciclados y
cuyos " componentes  sean
reclabes.

Decaracitn del fabricane Produccidn

Adquic_productos que o se
encueniren_empaquetados_en
exceso  (eviar  empaques
indivduales)

Decracitn del fabricane Produccidn

Adqui boigafos de PET -
Poletieno Tereflalo -

PP ~Palropieno -

reciclacos en logar de los que
contienen plésicos halogenados
E PO

Decracitn del fabricante Disefo - producién

Tinta respetiosa con el medio
amblents, como base el agua 0
sin dsolentes orginicos; base
akohal sin xieno; ademds de
ausencia de metsles pesados
tales como cromo hexavalente,
cadmio, mercuro,plomo,

niquel, cobe y zinc.

Decracin del fabrcante o
corficado del proveedor de las
tintas

Produccidn

‘Adqui producios que_posean
la menor dverscad de
materles; en comparacién a
ofos dosu misma categeia

Declracitn del poveecor Produccidn

‘Adqui producios que pemian
reduck resiuos, productos
recargabes,  reutizables, e
larga duracion yficimente
reparabes.

Fichatcrica dl producto Diseno - 5o,

@ Formulsro Gran I Ayuds pars tu cuen

ELAC de esta categoria de producto enmarca el proceso
productivo de las luminarias, considerando desde la
exraccion de las materias primas, montaje, selado
vaciado, cimentado, soldadura, distribucién (embalaje del
producta y transporte), uso y disposicién fina. La unidad
funcional se expresa en términos de masa (kiagramos) y
se desarrola fres escenarios diferentes para luminarias
usada en interires:

Lampara fluorescente T8 (digmetro: 254 mm
61 pulgada) (inchuido balasto elecirénico y dos fuentes.
lumingsas) con un peso promedio de 0,855 kg y una vida
il de 8000 horas.

Lémpara fiuorescente T5 (didmelro: 1587 mm o

pulgads) incluido balasto elecirbrico y dos fuentes
lumingsas) con un peso promedio de 0749 kg y una vida
il de 8.000 horas.

= (545

Qe »@cne)

O YouTube

il Lampara Light-Emitting Diode - LED (diodo emisor
de luz) con un peso promedio de 0.3 kg y una vda dtl de
25000 horas.

A continuacién se presenta las aspectos ambientales que
Se afectan durante el ciclo de vida de las (uminarizs, esto
con la finaldad de idenfiicar las elapas més mportanies
debido a u grado de afectacidn y definr criteios enfocados.
2 disminur estos impactos.

Paraconocr o impactos especlios de cada imiaria,remirse  Ferfl Tecnic Abiental (TA)
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