ANEXO 9

MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 

	
	
	
	

	1
	MANTENIMIENTO TRILLADORA DE CAFÉ PERGAMINO C-200, CAPACIDAD 200-250 GR. CONSISTENTE EN:

	1.1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. TRILLADORA DE CAFÉ PERGAMINO C-200, CAPACIDAD 200-250 GR. CONSISTENTE EN: Ajuste y cambio de indicador de tiempo de trilla 
	Unidad 
	1

	1.2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. TRILLADORA DE CAFÉ PERGAMINO C-200, CAPACIDAD 200-250 GR. CONSISTENTE EN: Cambio de canastilla 
	Unidad 
	1

	1.3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. TRILLADORA DE CAFÉ PERGAMINO C-200, CAPACIDAD 200-250 GR. CONSISTENTE EN: Retiro, suministro e instalación  de la tolva para expulsión de cisco. Incluye suministro de insumos. 
	Unidad
	1

	2
	MANTENIMIENTO TRILLADORA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO CAPACIDAD: 200 GRAMOS DE CAFÉ PERGAMINO. CÁMARA DE TRILLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. AJUSTE DE TIEMPO Y PRESIÓN. CONSISTENTE EN:

	2.1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. TRILLADORA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO CAPACIDAD: 200 GRAMOS DE CAFÉ PERGAMINO. CÁMARA DE TRILLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. AJUSTE DE TIEMPO Y PRESIÓN. CONSISTENTE EN: Ajuste y cambio de indicador de tiempo de trilla 
	Unidad 
	1

	2.2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. TRILLADORA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO CAPACIDAD: 200 GRAMOS DE CAFÉ PERGAMINO. CÁMARA DE TRILLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. AJUSTE DE TIEMPO Y PRESIÓN. CONSISTENTE EN: Cambio de canastilla 
	Unidad 
	1

	2.3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO.  TRILLADORA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO CAPACIDAD: 200 GRAMOS DE CAFÉ PERGAMINO. CÁMARA DE TRILLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. AJUSTE DE TIEMPO Y PRESIÓN. CONSISTENTE EN: Retiro, suministro e instalación  de la tolva para expulsion de cisco. Incluye suministro de insumos. 
	Unidad
	1

	3
	MANTENIMIENTO TOSTADORA PARA CAFÉ MARCA QUANTIK REFERENCIA TC-150G. CAPACIDAD 150 GR DE CAFÉ VERDE. CONSISTENTE EN:

	3.1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. TOSTADORA PARA CAFÉ MARCA QUANTIK REFERENCIA TC-150G. CAPACIDAD 150 GR DE CAFÉ VERDE. CONSISTENTE EN: Ajuste y calibración  del regulador de la potencia de tempetarura que registre temperatura real  con respecto al mismo nivel de  temperatuta de la resistencia. 
	Unidad
	1

	3.2
	MANTENINIENTO PREVENTIVO. TOSTADORA PARA CAFÉ MARCA QUANTIK REFERENCIA TC-150G. CAPACIDAD 150 GR DE CAFÉ VERDE. CONSISTENTE EN: Limpieza externa del equipo con producto limpiador y brillador de acero inoxidable  (Incluye Limpiador y brillador) 
	Unidad
	1

	4
	MANTENIMIENTO TOSTADORA LABORATORIO  DE  TAMBOR. CONSISTENTE EN:

	4.1
	MANTENINIENTO PREVENTIVO. TOSTADORA LABORATORIO  DE  TAMBOR. CONSISTENTE EN: Revisión y ajuste  del sistema electrico. 
	Unidad
	1

	4.2
	MANTENINIENTO PREVENTIVO. TOSTADORA LABORATORIO  DE  TAMBOR. CONSISTENTE EN: Limpieza  interna y externa. 
	Unidad
	1

	5
	MANTENIMIENTO CALENTADORES BUNN DE 19 LITROS, MARCA:BUNN, MODELO:H5X. CONSISTENTE EN:

	5.1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. CALENTADORES BUNN DE 19 LITROS, MARCA:BUNN, MODELO:H5X. CONSISTENTE EN: Retiro, suministro e instalación  del filtro de agua directamente al calentador, que incluya los elementos necesarios para dicha instalación, tornillos, mangueras, llaves de salida de agua y adaptadores de manguera.
	Unidad
	1

	5.2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. CALENTADORES BUNN DE 19 LITROS, MARCA:BUNN, MODELO:H5X. CONSISTENTE EN: Revisión y  ajustes de temperatura. 
	Unidad
	1

	6
	MANTENIMIENTO MÁQUINA DE ESPRESSO, MARCA:NUOVA SIMONELLI;SERIAL:318405, VOLUMÉTRICA 2 GRUPOS, CON SISTEMA DIGITAL CONTROL DE TEMPERATURA DEL CALIENTA TAZAS, SISTEMA DE LAVADO Y ENJUAGUE AUTOMÁTICO. CONSISTENTE EN:

	6.1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. MÁQUINA DE ESPRESSO, MARCA:NUOVA SIMONELLI;SERIAL:318405, VOLUMÉTRICA 2 GRUPOS, CON SISTEMA DIGITAL CONTROL DE TEMPERATURA DEL CALIENTA TAZAS, SISTEMA DE LAVADO Y ENJUAGUE AUTOMÁTICO. CONSISTENTE EN: Revisión, ajustes y limpieza de las electro válvulas. 
	Unidad
	4

	6.2
	MANTENINIENTO PREVENTIVO. MÁQUINA DE ESPRESSO, MARCA:NUOVA SIMONELLI;SERIAL:318405, VOLUMÉTRICA 2 GRUPOS, CON SISTEMA DIGITAL CONTROL DE TEMPERATURA DEL CALIENTA TAZAS, SISTEMA DE LAVADO Y ENJUAGUE AUTOMÁTICO. CONSISTENTE EN: Calibración de  temperatura y presión. 
	Unidad
	1

	6.3
	MANTENINIENTO PREVENTIVO. MÁQUINA DE ESPRESSO, MARCA:NUOVA SIMONELLI;SERIAL:318405, VOLUMÉTRICA 2 GRUPOS, CON SISTEMA DIGITAL CONTROL DE TEMPERATURA DEL CALIENTA TAZAS, SISTEMA DE LAVADO Y ENJUAGUE AUTOMÁTICO. CONSISTENTE EN: Limpieza externa del equipo con producto limpiador y brillador de acero inoxidable  
	Unidad
	1

	6.4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. MÁQUINA DE ESPRESSO, MARCA:NUOVA SIMONELLI;SERIAL:318405, VOLUMÉTRICA 2 GRUPOS, CON SISTEMA DIGITAL CONTROL DE TEMPERATURA DEL CALIENTA TAZAS, SISTEMA DE LAVADO Y ENJUAGUE AUTOMÁTICO. CONSISTENTE EN: Limpieza (descalsificación) de la caldera y tuberias de la maquina. 
	Unidad
	1

	6.5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. MÁQUINA DE ESPRESSO, MARCA:NUOVA SIMONELLI;SERIAL:318405, VOLUMÉTRICA 2 GRUPOS, CON SISTEMA DIGITAL CONTROL DE TEMPERATURA DEL CALIENTA TAZAS, SISTEMA DE LAVADO Y ENJUAGUE AUTOMÁTICO. CONSISTENTE EN: Retiro, suministro e instalación  empaquetaduras. 
	Unidad
	2

	6.6
	MANTENINIENTO PREVENTIVO. MÁQUINA DE ESPRESSO, MARCA:NUOVA SIMONELLI;SERIAL:318405, VOLUMÉTRICA 2 GRUPOS, CON SISTEMA DIGITAL CONTROL DE TEMPERATURA DEL CALIENTA TAZAS, SISTEMA DE LAVADO Y ENJUAGUE AUTOMÁTICO. CONSISTENTE EN: Limpieza general y brillado externo. (Incluye Insumos jabon cafiza). 
	Unidad
	1

	7
	MANTENIMIENTO MOLINO PARA CAFÉ 3,6 a 4,8 gr por segundo, capacidad de la tolva 3,3 lb, alto 55, ancho, 24, profundidad 32, revoluciones por minuto 1420. MARCA:Anfim. MODELO:Caimano On Demand. CONSISTENTE EN:

	7.1
	MANTENINIENTO PREVENTIVO. MOLINO PARA CAFÉ 3,6 a 4,8 gr por segundo, capacidad de la tolva 3,3 lb, alto 55, ancho, 24, profundidad 32, revoluciones por minuto 1420. MARCA:Anfim. MODELO:Caimano On Demand. CONSISTENTE EN: Limpieza  interna y externa. 
	Unidad
	1

	7.2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. MOLINO PARA CAFÉ 3,6 a 4,8 gr por segundo, capacidad de la tolva 3,3 lb, alto 55, ancho, 24, profundidad 32, revoluciones por minuto 1420. MARCA:Anfim. MODELO:Caimano On Demand. CONSISTENTE EN: Retiro, suministro e instalación de las muelas.
	Unidad
	1

	7.3
	MANTENINIENTO PREVENTIVO. MOLINO PARA CAFÉ 3,6 a 4,8 gr por segundo, capacidad de la tolva 3,3 lb, alto 55, ancho, 24, profundidad 32, revoluciones por minuto 1420. MARCA:Anfim. MODELO:Caimano On Demand. CONSISTENTE EN: Revision y ajuste de la tarjeta de  mando y programación. 
	Unidad
	1

	8
	MANTENIMIENTO MAQUINA ESPRESSO 110 VOLTIOS, 60 HZ, POTENCIA 2900 WATT, EN ACERO INOXIDABLE. CONSISTENTE EN:

	8.1
	MTTO CORRECTIVO. MAQUINA ESPRESSO 110 VOLTIOS, 60 HZ, POTENCIA 2900 WATT, EN ACERO INOXIDABLE. CONSISTENTE EN: Revisión, ajustes y limpieza de las electro válvulas. 
	Unidad
	3

	8.2
	MTTO CORRECTIVO. MAQUINA ESPRESSO 110 VOLTIOS, 60 HZ, POTENCIA 2900 WATT, EN ACERO INOXIDABLE. CONSISTENTE EN: Calibración de  temperatura y presión. 
	Unidad
	1

	8.3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MAQUINA ESPRESSO 110 VOLTIOS, 60 HZ, POTENCIA 2900 WATT, EN ACERO INOXIDABLE. CONSISTENTE EN: Limpieza externa del equipo con producto limpiador y brillador de acero inoxidable  que incluya un tarro de jabón cafiza y cepillo de limpieza de grupos  
	Unidad 
	1

	8.4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MAQUINA ESPRESSO 110 VOLTIOS, 60 HZ, POTENCIA 2900 WATT, EN ACERO INOXIDABLE. CONSISTENTE EN: Limpieza (descalcificación) de la caldera y tuberias de la maquina. 
	Unidad
	1

	9
	MANTENIMIENTO MOLINO DE CAFÉ, MARCA:Hamilton Beach; MODELO:80382. CONSISTENTE EN:

	9.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MOLINO DE CAFÉ, MARCA:Hamilton Beach; MODELO:80382. CONSISTENTE EN: Limpieza  interna y externa. 
	Unidad
	1

	9.2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Retiro, suministro e instalación de tornillos. 
	Unidad
	20

	9.3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. MOLINO DE CAFÉ, MARCA:Hamilton Beach; MODELO:80382. CONSISTENTE EN: Retiro y suministro de correas 
	Unidad 
	1

	9.4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. MOLINO DE CAFÉ, MARCA:Hamilton Beach; MODELO:80382. CONSISTENTE EN: Realizar punto de soldadura 
	Unidad 
	1

	9.5
	MANTENIENTO PREVENTIVO. MOLINO DE CAFÉ, MARCA:Hamilton Beach; MODELO:80382. CONSISTENTE EN: Engrase del sistema de rodamiento. 
	Unidad
	1

	10
	MANTENIMIENTO LAMPARA HALÓGENA, MARCA:KAOBAO;SERIAL:NA;MODELO:BGS-400. CONSISTENTE EN:

	10.1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. LAMPARA HALÓGENA, MARCA:KAOBAO;SERIAL:NA;MODELO:BGS-400. CONSISTENTE EN: Revisión y cambio de  tarjeta, retiro de bombillos y suministro del mismo . 
	Unidad
	1

	
	
	
	



LAS PROPUESTAS DEBEN SER DILIGENCIADAS ESPECIFICANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR (Las estipuladas en los estudios previos, en especial lo indicado en el numeral 7.1.)


Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal
