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RESUMEN ECONÓMICO- PROPUESTA INICIAL DE PRECIO

Invitación N°: _______________
Objeto: _______________________________________________________
	Ítem
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad
	VR ANTES DE IVA

	1 
	Abujardado de la superficie con sistema de abujardas eléctricas para generación de acabado de la superficie en franjas de 0.7 cm de ancho. 
	Metros lineales
	153
	

	TOTAL ANTES DE IVA
	

	IVA
	

	TOTAL INCLUIDO IVA
	


Los oferentes deben cumplir con los siguientes requisitos y/o estar en capacidad de ejecutar las siguientes actividades en ejecución del objeto contractual: 

Realizar un abujardado del concreto, para que este tenga exposición limitada del grano, con el objeto de aumentar el índice de rugosidad, sin llegar a afectar el espesor e integridad estructural del concreto a tratar. 

• Dado el espesor de la loza de concreto a tratar y que esta hace parte de la estructura de una escalera de tráfico peatonal, se debe garantizar un proceso de abujardado, que no genere impacto sobre la loza, y que por sobre todo garantice una profundidad homogénea la cual no supere los 2 o 3 mm, por tal razón la maquinaria de abujardado de impacto neumática, no será tenida en cuenta, al igual que maquinaria de choque como taladros percutores o trabajo manual con martillo y cincel. Las máquinas de Abujardar con sistema mono-disco incorporado, con regulador de velocidad variable ya que es indispensable para adaptar las RPM al tipo de trabajo a realizar para conseguir la textura rugosa e antideslizante necesaria para solucionar el problema existente, incorporando gomas silenblock de dureza media entre plato y plato para absorber las vibraciones durante el manejo de la máquina. y evitar el impacto desmedido sobre el concreto tratado

• El abujardado de la superficie deberá ser tratado con un endurecedor de concreto que permita la generación de una matriz que proteja física y químicamente el concreto y evite la generación de polvo y perdida de sólidos.

• Se deberá aplicar un sello acrílico para pavimentos, para la protección final del concreto y endurecedores de sílice, para tapar el poro y grano expuesto en el proceso de abujardado.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

* Suministrar toda la herramientas, elementos y personal necesarios para la correcta prestación del servicio

* Cumplir toda la normatividad de seguridad industrial exigida y de igual forma deberá proveer a su personal de los elementos de seguridad exigidos por la obra y que cumplan las normas de calidad respectivas.

* El personal del contratista que vaya a realizar trabajo en alturas deberá contar con el respectivo certificado vigente, en caso de requerirlo

* Todos los gastos generados por transportes, alimentación, gastos de personal, horas extras, viáticos, serán por cuenta del contratista

* El horario de trabajo para el montaje será definido con Telemedellín, en todo caso cualquier jornada por fuera de lo pactado deberá ser aprobada previamente

* Asistir las reuniones que requiera Telemedellín
Valor total propuesta antes de IVA: _____________________

Valor total propuesta IVA incluido: ______________________
Firma del representante legal ______________________________________
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