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ANEXO TÉCNICO

1. [bookmark: _Toc444091894]OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OFICINAS Y SEDES DE LA SDP CON BASE EN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE  ACCESIBILIDAD DE POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO AL CIUDADANO.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA SEÑALIZACIÓN

Las especificaciones técnicas que debe cumplir la señalización incluyente se encuentran descritas en la Norma Técnica Colombia NTC 6047 la cual establece los criterios de accesibilidad al medio físico en los espacios de acceso al ciudadano, en especial aquellos espacios destinados a brindar atención a los mismos ya sea en construcciones nuevas o adecuaciones de espacios ya construidos.

Las características técnicas generales de la señalización incluyente a instalar requeridas por la SDP se describen a continuación, las IMÁGENES SON INDICATIVAS, porque las plantillas y pictogramas requeridos serán entregados por la SDP al proponente al que se le adjudique la propuesta. 
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NOTAS A TENER EN CUENTA								
1. Las señales deben ser instaladas donde el supervisor lo indique a una altura entre 1.20mts y 1.60 mts. (a excepción de las señales descolgadas)
2. El contratista deberá informar sobre cualquier error e informar, haciendo las debidas correcciones en la elaboración y suministro en la implementación de la señalización de acuerdo con la norma NTC 6047 evitando que la entidad se vea afectada por detrimento.							
3. Todas las piezas que requieren braille, el contratista deberá hacer la correspondiente traducción e impresión al Sistema de Escritura Braille							
1. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

1. El contratista deberá suministrar la señalización objeto del contrato en perfecto estado de instalación, con las características y especificaciones técnicas definidas en el anexo técnico. Las piezas que los componen deben ser nuevas y de primera calidad. No se acepta ningún elemento o material usado o con defectos. 
2. El contratista deberá entregar muestras físicas en tamaño real de cada una de las piezas o elementos solicitados según el anexo técnico, para su aprobación por parte del supervisor y posterior impresión final, las cuales quedarán en poder del supervisor del contrato.
3. El contratista deberá contratar bajo su cuenta y riesgo, el personal que requiera para garantizar la correcta ejecución del objeto del contrato, asumiendo la obligación del pago de los salarios, prestaciones sociales, afiliación y aportes al Sistema de Seguridad Social y demás cargas laborales que se causen a favor de los trabajadores que se encuentren bajo la dependencia del contratista y que este disponga para la elaboración del contrato, de acuerdo con el régimen laboral colombiano vigente.
4. El contratista deberá garantizar el adecuado transporte y descarga in situ de todos los elementos que hacen parte de este contrato, así como su instalación y pruebas (en el caso que se requiera), cuyos costos correrán por cuenta y riesgo del contratista, dentro del plazo del contrato, conforme a las indicaciones del supervisor. 
5. El contratista deberá garantizar la correcta instalación de cada una de las señales, de acuerdo a los diseños aportados por la Entidad, con el debido cuidado de la infraestructura, cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad para su instalación.
6. El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad en el trabajo y en alturas y riesgos derivados de estas actividades.
7. El contratista deberá otorgar una garantía mínima de un (1) año individualmente a cada señal instalada, garantizando el mantenimiento de las señales, incluyendo el repegado, reparación y demás que se llegare a necesitar para los componentes de todos los diseños, sin costo alguno para la SDP.
8. El contratista deberá atender el requerimiento de la SDP para solicitar nuevos ítems que no estén expresamente incluidos pero que estén enmarcados dentro de los componentes iniciales que fueron contratados y que están descritos en el anexo técnico que forman parte del contrato.
9. El contratista deberá atender el requerimiento de la SDP para aumentar o disminuir las cantidades de las señales, en función de las necesidades y prioridades que establezca la entidad para garantizar y optimizar la prestación de los servicios contratados.
10. El contratista deberá mantener los precios establecidos en la oferta económica durante toda la ejecución del contrato, incluso en cambio de vigencia.

2. PROPUESTA TÉCNICA (Requisito Habilitante)

El proponente deberá diligenciar formato Propuesta Técnica (formato en Excel)


3. OFERTA  ECONÓMICA

El proponente deberá diligenciar la presentación propuesta económica en formato anexo (Oferta Económica)

Proyectó:	Daniel Mora – Dirección de Servicio al Ciudadano 
Revisó: Edwin Navarro – Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 


EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.
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pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2
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Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999
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12 12 SEÑAL 

INFORMATIV

A

Suministro e 

instalación de 

señalización para 

las puertas de 

acceso EMPUJE

Señales adhesivas para instalación sobre puertas de 

vidrio.con leyenda en braille en alto relieve ubicado debajo 

del texto y justificado a la izquierda, material de alta 

durabilidad. 

La traducción e impresión de los textos entregados por la 

SDP a Sistema de Escritura Braille los realizará el  

proponente favorecido en el respectivo proceso de 

selección.  Nota: Debe incluir  la traducción e impresión a 

Sistema de Escritura Braille los realizará el  proponente 

Se instalarán en los siguientes espacios: 

piso 5,8,13(2 costados)- segundo piso 

supercade dos accesos, auditorio, 3 salas de 

juntas y archivo central

5cm x 12 cm UN  7

13 13 HABLADOR Suministro  de 

Habladores 

publicitarios

Elementos en acrílico transparente con bolsillo para 

contener 1 folio tamaño carta.  Sistema de sujeción  

autoadesivo en la parte inferior de los habladores. 

Los habladores se distribuirán en todos los 

módulos en los que se atiende público a 

través de canal presencial y se instalarán 

sobre las mesas de los respectivos 

módulos. La instalación estará a cargo de la 

SDP.

Para ubicar 

piezas de 

comunicación 

institucional  

tamaño carta

UN 50

14 14 SEÑALES DE 

ACCESIBILIDA

D

Suministro e 

Instalación de 

planos de 

localización 

general con las 

rutas de 

evacuación

Plano de evacuación - norma UNE 23035 - base SPS - 

Sustrato fotoluminiscente clase A/210 incluyendo logos 

institucionales de la SDP y de Bogotá de acuerdo al diseño y 

los lineamientos que entregue la Secretaría Distrital de 

Planeación al proponente que resulte favorecido en el 

respectivo proceso de selección (las imágenes expuestas 

en esta tabla son únicamente de carácter orientativo).

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD. Piso 1 acceso planoteca (1 

unid.) Piso 2 remate de escalera (1 unid.). 

Pisos 5, 8 y 13 en cada entrada (6 unid.) 

Archivo Central de Predios piso 1 Sala de 

consulta (1 unid.)

25cm x 17cm UN 12

15 15 SEÑALES DE 

ACCESIBILIDA

D

Suministro e 

instalación de 

señalización 

grafica para 

condición especial

Señales que contengan priorización para tercera edad, 

acceso prioritario mujeres embarazadas y acceso a parsonas 

con bebe. Debe incluir sistema de escritura en braille. Las 

piezas deberán estar de acuerdo al diseño y los 

lineamientos que entregue la Secretaría Distrital de 

Planeación al proponente que resulte favorecido en el 

respectivo proceso de selección. Las imágenes expuestas 

en esta tabla son únicamente de carácter orientativo. Nota: 

La traducción e impresión de los textos entregados por la 

SDP a Sistema de Escritura Braille los realizará el  

proponente favorecido en el respectivo proceso de 

selección. 

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD. Piso 1 sala de espera 

planoteca (1 unid.) Piso 2 sala de espera 

Punto Unico de Atención (1 unid.) auditorio 

(1 unid.). Piso 8 Sala de reuniones del 

despacho (1 unid.)Archivo Central de 

Predios piso 1  Sala de consulta (1 unid.)

11cm x 26cm UN  5

16 16 SEÑALES DE 

SEGURIDAD

Suministro e 

instalación de 

Plano de ubicación 

por piso de la 

entidad en alto 

relieve

Plano de evacuación en alto relieve para personas con 

discapacidad visual - norma UNE 23035 - Base SPS - sustrato 

fotoluminiscente clase A/210. Debe contar con colores 

vivos cumpliendo con la norma NTC 6047. incluyendo logos 

institucionales de la SDP y de Bogotá de acuerdo al diseño y 

los lineamientos que entregue la Secretaría Distrital de 

Planeación al proponente que resulte favorecido en el 

respectivo proceso de selección (las imágenes expuestas 

en esta tabla son únicamente de carácter orientativo).

La traducción e impresión de los textos entregados por la 

SDP a Sistema de Escritura Braille así como la adaptación de 

los gráficos para su adecuada lectura deberá ser realizado 

por el  proponente favorecido en el respectivo proceso de 

selección. 

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD: Piso 1 Planoteca (1 

unid.)Piso 2 Acceso al piso (1 unid.) Piso 5 

(2 unid.) Piso 8 (2 unid.), Piso 13 (2 unid.).

Archivo Central de Predios Piso 1 (1 unid.) 

35cm x 50cm UN 9

17 17 SEÑALES DE 

SEGURIDAD

Suministro e 

instalación de 

señales literales 

de salida (salida 

habitual)

Señales fotoluminiscentes. Base en PVC ignifugo 1 mm 

clase A/210 - SALIDA color predominante verde

Se instalarán en los siguientes espacios:

SuperCADE CAD. Piso 13 a los costados (3 

unid). Piso 5 a los costados (3 Unid). Piso 8 a 

los costados (3unid)

Archivo central planta segundo piso (5 

unid). primer piso (5 Unid). 



14.8cm x 29.7 cm UN 19

18 18 SEÑALES DE 

SEGURIDAD

Suministro e 

instalación de 

señal en 

pictograma de 

salida habitual 

hacia la derecha

Señales fotoluminiscente base PVC ignifugo 1 mm clase 

A/210 - salida puerta derecha. Color predominante verde

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD: piso 13 pasillo central y 

costados (3 und). Piso piso 5 pasillo central 

y costados (3 und). piso 8 pasillo central y 

costados (3 und).

Archivo Central, Tercer piso 

almacenamiento (1unid), Segundo piso 

almacenamiento (1 Uni), primer piso 

almacenamiento (1und), segundo piso 

oficinas (3 und), primer piso oficinas (8 

Und).

32cm x 16 cm UN 23
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19 19 SEÑALES DE 

SEGURIDAD

Suministro e 

instalación de 

señal en 

pictograma de 

salida habitual 

hacia la izquierda

Señales fotoluminiscente. Base en PVC ignifugo 1 mm clase 

A/210 - salida puerta izquierda. Color predominante verde

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD. piso 13 pasillo central y 

costados (12 und). Piso 5 pasillo central y 

costados (12 und). piso 8 pasillo central y 

costados (12 und).

Archivo Central, Tercer piso 

almacenamiento (37 unid), Segundo piso 

almacenamiento (37 Uni), primer piso 

almacenamiento (37 und), segundo piso 

oficinas (2 und), primer piso oficinas (1 

Und).

32cm x 16 cm UN 150

20 20 SEÑALES DE 

SEGURIDAD

Suministro e 

instalación de 

señales en 

pictograma de 

Salida de 

Emergencia

Señales fotoluminiscente. Base en PVC ignifugo 1 mm clase 

A/210 - SALIDA DE EMERGENCIA. Color predominante verde

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD. piso 13 pasillo central y 

costados (3 und). Piso 5 pasillo central y 

costados (3 und). piso 8 pasillo central y 

costados (3 und).

Archivo Central, primer piso oficinas (1 

Und).

21cm x 42 cm UN 10

21 21 SEÑALES DE 

SEGURIDAD

Suministro e 

instalación de 

señales en 

pictograma de “no 

utilizar en caso de 

emergencia”.

Señales fotoluminiscente. Base en PVC ignifugo 1 mm clase 

A/210 - no usar

En caso de emergencia. Color predominante rojo



Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD. piso 13 pasillo central y 

costados (9 und). Piso 5 pasillo central y 

costados (9 und). piso 8 pasillo central y 

costados (9 und).

Archivo Central, Tercer piso 

almacenamiento (11 unid), Segundo piso 

almacenamiento (11 Uni), primer piso 

almacenamiento (12 und), primer piso 

oficinas (1 Und).

21cm x 21 cm UN 62

22 22 SEÑALES DE 

SEGURIDAD

Suministro e 

instalación de 

señales en 

pictograma de “no 

utilizar en caso de 

incendio”

Señales fotoluminiscente. Base en PVC ignifugo 1 mm clase 

A/210 - no usar

En caso de incendio. Color predominante rojo se debe 

instalar en los puntos fijos de ascensor



Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD. Puntos de llegada de 

ascensores en superCADE Piso 1 (1 unid.) 

piso 2 (1 unid) en torre de oficinas en los 

puntos de llegada de los ascensores de los 

pisos 5 (6 unid.) piso 8 (6 unid.) y piso 13 (6 

und).

21cm x 21 cm UN 20

23 23 SEÑALES DE 

SEGURIDAD

Suministro e 

instalación de 

señales en 

pictograma de 

boca de incendio

señales fotoluminiscente. Base en PVC ignifugo 1mm clase 

A/210 - boca de incendio. Color predominante rojo

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD. piso 13 pasillo central y 

costados (5 und). Piso 5 pasillo central y 

costados (5 und). piso 8 pasillo central y 

costados (5 und).

Archivo Central, segundo piso oficinas (1 

Und).

21cm x 21 cm UN 16

24 24 SEÑALES DE 

SEGURIDAD

Suministro e 

instalación de 

señales en 

pictograma de 

pulsador de 

alarma

Señales fotoluminiscente base PVC ignifugo1 mm clase 

A/210 – pulsador de alarma. Color predominante rojo

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD. piso 13 pasillo central y 

costados (3 und). Piso 5 pasillo central y 

costados (3 und). piso 8 pasillo central y 

costados (3 und).

21cm x 21 cm UN 9

25 25 SEÑALES DE 

SEGURIDAD

Suministro e 

instalación de 

señales en 

pictograma de 

riesgo electrico

Señal fotoluminiscente base PVC ignifugo1 mm clase A/210 

riesgo electrico. Color predominante amarillo

Se instalarán en los siguientes espacios: 

Archivo central primer piso oficinas (1 Und)

21cm x 21 cm UN 1
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3 3 SEÑAL 

INFORMATIV

A

Suministro e 

instalación de 

señales 

informativas por 

espacio

Elemento en acrílico color blanco,  impreso con la imagen 

institucional de la SDP y de Bogotá.  Sugeción mediante 

sistema autoadhesivo. . Nota: 1)  La plantilla modelo con la 

imagen institucional y los lineamientos los entrega la 

Secretaría Distrital de Planeación al proponente que resulte 

favorecido en el respectivo proceso de selección. 2) La SDP 

entregará los textos que deberá contener cada una de las 

piezas.  

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD: Piso 2 (auditorio, Oficinas 

Concejo de Bogotá, Sala de Reuniones, 

notificaciones y punto único de Atención) 

Piso 5 (Sala de Reuniones) Piso 8 (Despacho 

de la Secretaría, Sala de Reuniones), Piso 13 

(Defensor del Ciudadano, Oficina de 

Quejas, Reclamos y Sugerencias y sala de 

audiencias).

Se Instalarán en el Archivo Central de 

Predios así: Piso 1 (Sala de espera, sala de 

consulta) Piso 2 (sala de Reuniones)

20cm x 80 cm UN  13

4 4 SEÑAL 

INFORMATIV

A

Suministro e 

instalación de 

señales 

informativas de 

baños de hombres 

y mujeres

Elemento en acrílico impreso con imágenes alusivas a baños 

de hombres, mujeres, y flecha que indique su ubicación. 

Instalación descolgada del cieloraso o asegurada en muro 

divisiorio mediante tornillos  (deberá permitir las dos 

alternativas). Nota: Debe incluir  la traducción e impresión a 

Sistema de Escritura Braille los realizará el  proponente 

favorecido en el respectivo proceso de selección. 

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD: Piso 2 (6 unid.) Piso 5 (4 

unid.) Piso 8 (4 unid.), Piso 13 (4 unid.).

Archivo Central de Predios Piso 1 (1 unid.) 

Piso 2 (1 unid.)

15cm x 40cm UN  20

5 5 SEÑAL 

INFORMATIV

A

Suministro de 

señales 

informativas de 

baños hombres, 

mujeres y 

personas con 

movilidad 

reducida

Elemento en acrílico impreso con imagen alusiva a personas 

con movilidad reducida. Instalación descolgada del 

cieloraso o asegurada en muro divisiorio mediante tornillos  

(deberá permitir las dos alternativas).  Nota: Debe incluir  la 

traducción e impresión a Sistema de Escritura Braille los 

realizará el  proponente favorecido en el respectivo 

proceso de selección. 

La instalación estará a cargo de la SDP y se 

instalará junto a las "Señales informativas 

de baños de hombres y mujeres" (señalada 

en este listado) en los que se preste el 

servicio de baño para personas con 

movilidad reducida".

15cm x 10cm UN  20

6 6 SEÑAL 

INFORMATIV

A

Suministro e 

instalación de 

señales de 

SILENCIO

Elemento en PVC, acrílico o similar impreso con imagen 

aluciva a hacer silencio y la palabra "Silencio". Sistema de 

sujeción  a la pared mediante tornillos. Nota: Debe incluir  

la traducción e impresión a Sistema de Escritura Braille los 

realizará el  proponente favorecido en el respectivo 

proceso de selección. 

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD: Piso 1 Planoteca (2 Unid.) 

Piso 2 sala de espera. 

Archivo Central de Predios: piso 1 Sala de 

consulta (1 Unid.)

20cm x 25cm UN  3

7 7 SEÑAL 

INFORMATIV

A

Suministro e 

instalación de 

señales de 

PROHIBIDO 

FUMAR

Elemento en PVC, acrílico o similar impreso con imagen 

prohibitiva para fumar en los lugares señalados. Sistema de 

sujeción autoadesivo (alta adherencia). Nota: Debe incluir  

la traducción e impresión a Sistema de Escritura Braille los 

realizará el  proponente favorecido en el respectivo 

proceso de selección. 

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD: Piso 1 Planoteca (2 Unid.) 

Piso 2 sala de espera. 

Archivo Central de Predios piso 1 Sala de 

espera (1 Unid.)

12cm x 12cm UN  9

8 8 SEÑAL 

INFORMATIV

A

Suministro e 

instalación de 

señales de NO 

RECIBIR NI 

REALIZAR 

LLAMADAS POR 

CELULAR

Elemento en PVC, acrílico o similar impreso con imagen 

prohibitiva para recibir o realizar llamadas por celular en los 

lugares señalados. Sistema de sujeción autoadesivo. Nota: 

Debe incluir  la traducción e impresión a Sistema de 

Escritura Braille los realizará el  proponente favorecido en 

el respectivo proceso de selección. 

Se instalarán en las siguientes espacios: 

SuperCADE CAD: Piso 1 Planoteca (2 Unid.) 

Piso 2 sala de espera (1 unid.). 

Archivo Central de Predios: piso 1 Sala de 

consulta (1 Unid.)

15cm x 15cm UN  4

9 9 SEÑAL 

INFORMATIV

A

Suministro e 

instalación de 

señalización de 

PUNTO DE 

INFORMACIÓN

Elemento en acrílico impreso con imagen de una "i" 

minúscula dentro de un círculo y la leyenda "punto de 

información". Sujeción autoadesivo.  Nota: Debe incluir  la 

traducción e impresión a Sistema de Escritura Braille los 

realizará el  proponente favorecido en el respectivo 

proceso de selección. 

Se instalarán en las siguientes espacios:

SuperCADE CAD: Piso 2 (1 unid.) Piso 5 (2 

unid.) Piso 8 (2 unid.), Piso 13 (2 unid.).

Archivo Central de Predios: Piso 1 (1 unid.) 

15cm x 15cm UN  7

10 10 SEÑAL 

INFORMATIV

A

Suministro e 

instalación de 

señalización de 

NO PASE

Elemento en acrílico impreso con la leyenda "NO PASE 

SOLO PERSONAL AUTORIZADO" color predominante azul. 

Instalación descolgada del cieloraso o asegurada en muro 

divisiorio mediante tornillos  (deberá permitir las dos 

alternativas).  Nota: Debe incluir  la traducción e impresión 

a Sistema de Escritura Braille los realizará el  proponente 

favorecido en el respectivo proceso de selección. 

Se instalarán en los siguientes espacios: 

SuperCADE CAD: Piso 1  zona de planoteca 

(3 unid.) Piso 2 (7 unid.) 

Archivo Central de Predios Piso 1 (1 unid.) 

15cm x 20cm UN  11

11 11 SEÑAL 

INFORMATIV

A

Suministro e 

instalación de 

señalización para 

las puertas de 

acceso HALE 

Señales adhesivas para instalación sobre puertas de 

vidrio.con leyenda en braille en alto relieve ubicado debajo 

del texto y justificado a la izquierda, material de alta 

durabilidad. 

La traducción e impresión de los textos entregados por la 

SDP a Sistema de Escritura Braille los realizará el  

proponente favorecido en el respectivo proceso de 

selección.Nota: Debe incluir  la traducción e impresión a 

Sistema de Escritura Braille los realizará el  proponente 

Se instalarán en los siguientes espacios: 

piso 5,8,13(2 costados)- segundo piso 

supercade dos accesos, auditorio, 3 salas de 

juntas y archivo central.

5cm x 12cm UN  7
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