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[bookmark: _Toc81566883]INTRODUCCION

Dentro del contrato de interventoría 478-2021 entre NISSI CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, cuyo objeto. Cuyo alcance comprende el seguimiento, ejecución, control, verificación y aprobación a las actividades técnicas, productos parciales de seguimiento, finales entregados y a los aspectos administrativos, jurídicos y financieros. Para tal efecto se tuvo en cuenta todos los aspectos establecidos en el contrato objeto de interventoría y demás documentos que hacen parte de éstos, como el pliego de condiciones con sus anexos, formatos, requerimientos establecidos en el anexo técnico y la oferta presentada dentro del contrato, garantizando la calidad y oportuna entrega de los productos contratados. 

En el presente documento se plasman las actividades realizadas para concluir si el Producto uno, área cubierta por Pereira, La Virginia y Dos Quebradas imágenes aéreas 2019, consolidado que incluye el área priorizada y el área restante entregado por la empresa Isatech Corporation S.A.S en lo referente a la restitución fotogramétrica, con una nueva toma de insumos a escala 1:1.000, obteniendo ocho Ortomosaicos y sus respectivos modelos digitales de elevación, acorde a la normatividad vigente.


[image: ]
[bookmark: _Toc81566947]Imagen 1 Área de trabajo Prioritaria (verde) y Restante (morado) de los municipios de La Virginia, Pereira y Dosquebradas



[bookmark: _Toc81566884]OBJETIVO

· Determinar si la información presentada del Producto Uno, respecto a la Restitución Fotogramétrica – DGN - GDB es conforme por la Interventoría integral, técnica, jurídica, financiera y administrativa para los contratos de adquisición y/o prestación de servicios para productos cartográficos de catastro multipropósito en la vigencia 2021


[bookmark: _Toc81566885]MARCO NORMATIVO

· Resolución 471 de 2020. Por medio de la cual se establecen las especificaciones mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia.
· Resolución 529 DE 2020. Por medio de la cual se modifica la Resolución 471 de 2020 Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia.
· Resolución 1359 de 2019. Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por el cual se reglamenta la validación técnica de los productos cartográficos generados por terceros, para uso oficial”.
· Resolución 1503 de 2017 “Por medio de la cual se reglamenta la validación técnica de los productos cartográficos”.
· Resolución 1358 de 2019 por la cual se hace público el proyecto de resolución "Por medio de la cual se ajustan las Especificaciones Técnicas mínimas que deben tenerlos productos de la cartografía básica oficial de Colombia y sus anexos: documento soporte especificaciones técnicas para productos de cartografía básica y anexo catálogo de objetos y modelo de datos de cartografía básica.
· Resolución 388 del 2020. Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito.
· Resolución 509 DE 2020. Por la cual se modifica el parágrafo del artículo I, el artículo 8 y los anexos 1 y 3 de la Resolución.
· 388 del 13 de abril de 2020 "Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito"






[bookmark: _Toc81566886]CONSIDERACIONES INICIALES

ORTOFOTOMOSAICO

· Para la entrega del Producto uno se han realizado tres revisiones, culminando con su respectivo informe, una en el mes de junio, otra en julio y uno más en el mes de agosto, en las tres se revisó los productos Ortomosaico y Modelo Digital de Elevaciones, no se consideraron los procesos Toma Fotografías, Control Geodésico y Aerotriangulación, ya que se encontraban validados anteriormente, en la primera y segunda revisión se definió el producto como NO CONFORME, posterior a esas dos revisiones y una vez realizados algunos ajustes pertinentes por parte de Isatech, se concluyó en el tercer informe que el producto en algunos de sus componentes no hacían parte de la responsabilidad de Isatech o esta interventoría ya que los productos fotogramétricos se desarrollaron con anterioridad a lo estipulado en la resolución 471 del 2020 y por otra empresa, razón por la cual muchos componentes se presentan como NO APLICA, en este documento se presenta el compilado de las tres revisiones.

RESTITUCION FOTOGRAMETRICA
· La entrega del Producto Uno ha tenido tres revisiones que se han hecho con su respectivo informe, en la primera se revisó el primer 50% del producto entregado, en la segunda se revisó la totalidad del producto, en ambos momentos se definió que el mismo era NO CONFORME, posterior a esas dos revisiones y una vez realizadas las correcciones pertinentes por parte de Isatech, se concluyó que el producto está CONFORME, sin embargo, se determinó incrementar la muestra (de 335 a 515 puntos) para tener un mayor área de cubrimiento respecto a la revisión, por lo cual se hace esta cuarta revisión soportado con el presente informe.

CARTOGRAFIA
La entrega del Producto uno ha tenido cinco revisiones de calidad previas a ser un producto conforme, estas revisiones se han realizado exhaustivamente sobre la base de datos entregada por el contratista, en términos generales se han presentado estas entregas con porcentajes de información de la siguiente manera:

1. Primera revisión con un 30% de información entregada por el contratista  
1. Segunda revisión con un 54% de información entregada por el contratista
1. Tercera revisión con un 100% de información entregada por el contratista
1. Cuarta revisión con un 100% de información entregada por el contratista
1. Quinta revisión con un 100% de información entregada por el contratista
[bookmark: _Hlk80869153]Las primeras cinco revisiones han presentado ICONFORMIDADES, debido a que no siempre se siguen los lineamientos mínimos y específicos de la resolución 471 de 2020. De esas revisiones se suministra a la empresa contratista y a la entidad las observaciones y correcciones necesarias para que el producto sea CONFORME. Una vez remitidas las observaciones de cada revisión a la empresa contratista, se recibieron todas las respectivas correcciones al producto, por parte del contratista y se encontró el producto CONFORME en la quinta revisión.
[bookmark: _Hlk80867582]En el trascurso de estas revisiones se realizó por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) una actualización al catálogo de objetos, paso de la versión 2.11 a la versión 2.2 y esa transición se acató y se sometió a evaluación en la base de datos geográfica entregada por el contratista subsanando y homologando todas las modificaciones suscitadas en la última versión. 
Contractualmente existen 26 objetos geográficos que son las siguientes:
[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente]
[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc81566948][bookmark: _Toc80955825]Imagen 2 Objetos geográficos contractuales
[bookmark: _Hlk80869296]En el catálogo de objetos no están homologados los siguientes objetos que hacen parte de los 26 objetos contractuales:
	Limite_Via_L

	Limite_Via_R

	Central de energía

	Construcción Agua_R

	Construcción Agua_L

	Construcción Agua_P

	Construcción_P

	Construcción_R

	Lote_L

	Lote_R

	Paramento


[bookmark: _Toc80955826][bookmark: _Toc81566949]Imagen 3.Objetos geográficos contractuales que no están en el catálogo de objetos
[bookmark: _Hlk80869088]Se solicitó una aclaración al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para definir el lineamiento técnico que se debe implementar con estos objetos, a lo cual el IGAC respondió de la siguiente manera:
Limite_Via_L y Limite_Via_R se homologa a la capa Limite vía – LimVia y se selecciona el tipo más adecuado según las características del elemento a representar.
Central de energía se homologa a la capa Punto de distribución – Pdistr, con el atributo Torre de energía.
Construcción Agua_R se modificó por el Depósito de agua – Dagua, y en el dominio 
Tipo de depósito de agua, se selecciona el tipo más adecuado según las características del elemento a representar.
Construcción Agua_L se encuentra contenido en la capa Drenaje – Drenaj, la capa se encuentra estructurada de tal forma que es posible clasificarlo como Cuerpo de Agua, Lecho Seco y Canal.
Referente a Construcción Agua_P, el único elemento con representación puntual en la cartografía es Jaguey.
Construcción_P y Construcción_R está contenida en la capa Construcción – Constr y en el catálogo de representación se encuentra la forma de representación de los elementos. Los atributos se diligenciarán de acuerdo a las características del elemento 
Parque_R se representa en la capa Zona dura – Zdura con el dominio Tipo de zona dura 
Recreación y deporte. Adicionalmente en la capa Nombre geográfico – Ngeogr se encuentra el dominio Categoría Ambiente y desarrollo sostenible y subcategoría nombre geográfico 
01 - Parque natural.
02 - Parque arqueológico 
Adicionalmente, se encuentra el dominio Categoría Deporte y recreación
01 – Práctica deportiva (canchas, polideportivos, complejos deportivos).
02 – Centro vacacional.
03 – Parque temático.
Las capas Lote_L, Lote_R, Paramento y Manzana no hacen parte de la cartografía básica, dado que constituyen elementos temáticos Catastrales. En general, si los elementos representados tienen nombre, este se deberá diligenciar en la capa Nombre geográfico – Ngeogr con los atributos definidos para cada elemento.
Una vez analizados los lineamientos técnicos dictados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ISATECH CORPORATION SAS implementa cada una de las instrucciones brindadas por el IGAC. Las capas contractuales que no se encuentran dentro del modelo de datos vigente para cartografía básica serán entregadas dentro de la base de datos en un data set llamado catastro.

[bookmark: _Toc81566887]ANÁLISIS

Acorde a la Resolución 1503 del 2017 emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Articulo 8 “Requerimientos para la validación de productos generados por procesos fotogramétricos”, no se revisó los procesos Toma Fotografías, Control Geodésico y Aerotriangulación, No se considera la existencia o no de la información ya que existe el “Informe ejecución de Actividades de Interventoría Técnica, Productos Ortofotomosaico, DTM, Datos LíDAR, Revisión final aerotriangulación, de Fecha: 18 de septiembre de 2020, Realizado por el área Metropolitana Centro Oriente. Pero si se revisa la información de los productos finales Ortomosaico y sus respectivo Modelos Digitales de Elevación, tendientes a tener insumos para la revisión de la restitución fotogramétrica y cartografía.

[bookmark: _Toc77951429][bookmark: _Toc81566888]ORTOFOTOMOSAICO

Acorde a la Resolución 471 del 2020 “Por medio de la cual se establecen las especificaciones mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia” Articulo 4 “Lineamientos técnicos generales” y Resolución 529 del 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 471 de 2020 Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia” emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi “Ortofotomosaico” Articulo 1 “Sistema de Referencia” se revisó el producto Ortofotomosaico, validando la existencia o no de la información necesaria para la obtención del producto final Ortomosaico.

Como producto final se analiza El Ortofotomosaico Orto8_66001_66170_20201103 recibido por Isatech de cuerdo a la siguiente tabla

	INFORMACIÓN
	REVISIÓN

	
	PRIMERA
	SEGUNDA 
	TERCERA

	Ortoimágen en formato ráster no comprimido Tiff (Bigtiff o tlffbásico según sea el caso)
	Si
	Si
	Si

	Metadatos de Ortoímágenes y/o ortofotomosaicos en formato *.PDF, en formato, *.XML o *.XLSX () según sea el caso.
	Parcial
	SI
	SI

	Proyecto dividido en planchas a escala correspondiente(TIFF) si es por planchas
	No
	Si
	NO APLICA

	Metadato o ficha técnica por cada plancha cartográfica generada en formato *.PDF y en formato de elaboración *.XML o *.XLSX. (si es por planchas
	No
	Parcial
	No

	Archivos del sistema de proyección del proyecto en formatos *.PRJ o *.XML; El sistema .de proyección también puede estar definido internamente.
	Parcial
	No
	SI

	Archivo con los parámetros de calibración del sensor según sea el caso.
	No
	No
	NO APLICA

	Bloque o bloques Aerotriangulados que cubran el área correspondiente a la Ortofoto, para aerofotografías digitalizadas o digitales de frame el formato*.PRJ o *.BLK.
	Si
	Parcial
	Si

	Archivo de ajuste con los parámetros de orientación exterior del sensor según sea el caso.
	No
	No
	NO APLICA

	Capa con líneas de costura del mosaico en formato *.SHP.
	no
	Si
	NO APLICA

	imágenes fotogramétricas digitalizadas o digitales e imágenes satelitales en formato ráster según sea el caso y archivos auxiliares requeridos.
	Si
	No
	NO APLICA

	Metadatos de cada una de las imágenes fuente en formato *.PDF y en formato de elaboración *.XML o *.XLSX según sea el caso.
	No
	no
	NO APLICA

	Archivo ráster del Modelo Digital de Terreno, en formato .TIFF. sin compresión. ·
	Si
	Si
	Si

	Nubes de puntos en formato; LAS para los MDT elaborados con tecnología LiDAR
	No
	No
	NO APLICA

	Metadato del MDT en formato *.PDF y en formato de elaboración *.XML o *.XLSX según sea el caso;
	Si
	Si
	Si

	Listado de coordenadas de puntos de control terrestre usados como puntos de chequeo, en el sistema de referencia y proyección de acuerdo con la escala de trabajo y alturas orto métricas, en formato *.TXT o *.CSV.
	No
	No
	NO APLICA

	Listado de coordenadas de puntos adicionales de chequeo en campo bien distribuidos (mínimo 20)), para realizar verificación de la exactitud posicional absoluta, en formato de texto plano *.TXT o *.CSV. Confirma procedimiento a seguir en cascos urbanos pequeños y en proyectos zonificados.
	No
	Si
	NO APLICA

	Hojas descriptivas de cada uno de los puntos de control terrestre fotocontrol y adicionales para verificación) en las que se incluya: coordenadas de los puntos, sistema de proyección con el respectivo origen; fecha. de posicionamiento, alturas del objeto, municipio, departamento descripción de la llegada al punto, fotografías de perfil y de planta donde se. vea el contexto del objeto. En formato *.PDF.
	No
	No
	NO APLICA

	Adicionalmente, archivos Rinex, archivos crudos y memoria técnica del posicionamiento (control ·terrestre), si aplica.
	No
	No
	NO APLICA

	Límite del proyecto o lote de producción a evaluar, en formato *.SHP, Se deben tener en cuenta los elementos importantes del paisaje, de manera que no se corten o elimine alguno de forma abrupta
	Si
	No
	NO APLICA

	Delimitación de área efectiva y de las zonas sin cobertura (afectaciones),
	No
	No
	NO APLICA

	presencia. de nubes, huecos fotogramétricos o zonas restringidas. En formato *.SHP
	No
	Si
	NO APLICA

	Memoria técnica o informe general del proyecto en donde se describa el proceso productivo en formato PDF
	No
	No
	NO APLICA

	Evidencias y reporte del control de calidad efectuado por el productor en formato PDF
	Si
	No
	Si


[bookmark: _Toc81566940]Tabla 1 Verificación de la información necesaria para el fotomosaico
Acorde a la Resolución 471 del 2020 “Por medio de la cual se establecen las especificaciones mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia” Articulo 5 “Especificaciones técnicas por producto” y Resolución 529 del 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 471 de 2020 Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia” emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi “Ortofotomosaico” Articulo  “Artículo 2. Modificar el literal a y e del numeral 5.1.2; literal a, b y e del numeral 5.2; literal a, b, e y d del numeral 5.3 5 del artículo sobre especificaciones técnicas por producto, el cual quedará así:” se revisó el producto Ortofotomosaico, validando la existencia o no de la información necesaria para la obtención del producto Ortofotomosaico.

[bookmark: _Toc77152462][bookmark: _Toc81566889]Sistema de Referencia

Se encuentra el archivo Orto8_66001_66170_20201103_.prj con la siguiente información de proyección

PROJCS["MAGNA_SIRGAS_ORIGEN_NACIONAL",
GEOGCS["GCS_SISTEMA_DE_REFERENCIA_GEOCENTRICO_PARA_AMERICA_DEL_SUR_2000",
DATUM["D_SISTEMA_DE_REFERENCIA_MAGNA_SIRGAS",
SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222101]]
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["Degree",0.017453292519943295]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["scale_factor",0.9992],
PARAMETER["central_meridian",-73],
PARAMETER["latitude_of_origin",4],
PARAMETER["false_easting",5000000],
PARAMETER["false_northing",2000000],
UNIT["Meter",1]]
PARAMETER["false_northing",2000000],}
UNIT["Meter",1]]

Se verifica lo contenido en la Resolución 471 de 2020, siendo coincidente con el nuevo origen único de coordenadas para Colombia, no se utiliza ningún tipo de proyección diferente de acuerdo con la Resolución 529 2020 e IGAC, por lo cual el sistema de regencia se considera que CUMPLE

[image: https://origen.igac.gov.co/images/Imagen6.png]
[bookmark: _Toc81566950]Imagen 4 Tabla de la información del sistema de referencia

[bookmark: _Toc77152463][bookmark: _Toc81566890]Referencia Vertical 

No existe información del sistema de referencia vertical en archivo o en la imagen. se NO ES NECESARIO, se presume que es buenaventura, el cual no está directamente contenido en las imágenes y capas.

[bookmark: _Toc79914877][bookmark: _Toc81566891]Nivel de detalle

La imagen tiene el nombre Orto8_66001_66170_20201103.ecw, el cual cumple con la norma, además es menor al detalle solicitado de 10 con lo cual es CUMPLE. 

[bookmark: _Toc79914878][bookmark: _Toc81566892]Representación y formato

La imagen se encuentra en formato Enhanced Compressed Wavelet (Wavelet de Compresión Mejorada ECW) comprimida en un 88%, cuando la norma establece el formato TIF (GeoTIFF sin compresión TILED 512, por lo cual No Aplica.

[bookmark: _Toc79914879][bookmark: _Toc81566893]Consistencia Temporal.

Las imágenes son del año 2019, teniendo menos de 3 años, por lo cual se considera que CUMPLE.

[bookmark: _Toc79914880][bookmark: _Toc81566894]Bloques u Hojas.

El producto se encuentra dividido en bloques, se encuentra integrado, las fotografías aéreas se presentan en tres bloques, no es necesario realizar la división del fotomosaico, se hace mención que la empresa Isatech divide las imágenes de tamaño aproximado de 1 Gb para su mejor manejo.

[bookmark: _Toc79914881][bookmark: _Toc81566895]Informe de aseguramiento de la calidad.

Se presenta el informe “PRODUCTOS ORTOFOTOMOSAICO, DTM, DATOS LIDAR, REVISIÓN FINAL AEROTRIANGULACIÓN” donde se analiza la calidad del producto, y las observaciones al producto en el informe “TOMA DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS, RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DE VECTORES FUNDAMENTALES, MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT) Y ORTOIMÁGENES” donde se presentan las observaciones a la revisión de la aerotriangulación, Mosaico y DTM,” donde se hacen observaciones a 19 modelos estereoscópicos por parte de ISATECH CORPORATION, las cuales fueron consideradas y corregidas por GEOPROYECCIONES y se procedió a hacer revisión visual de los productos Mosaico y DTM22.

Anota el informe de ISATECH “Es de aclarar que, ya que el producto final de Producto 1, es la restitución fotogramétrica 3D para los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia a escala 1:1000, y generación de los 26 objetos definidos en el anexo técnico del contrato 018 de 2021, la evaluación del Mosaico y DTM, no se hizo de forma muy detallada, toda vez, no se requieren dentro del proceso de restitución, sino estos últimos se utilizaron como apoyo para procesos de visualización general y para análisis de organización y distribución de trabajo dentro de nuestra compañía.”

El informe de aseguramiento de la calidad cumple con lo necesario para la generación de la restitución fotogramétrica.

[bookmark: _Toc79914883][bookmark: _Toc81566896]Resolución Espacial

La imagen posee una resolución espacial de 8 cm la resolución espacial de las imágenes debería ser de 10 cm como mínimo para la escala 1:1000, la cual CUMPLE.

[image: ]
[bookmark: _Toc81566951]Imagen 5 Verificación de la resolución espacial del Ortomosaico 

[bookmark: _Toc79914884][bookmark: _Toc81566897]Resolución Espectral

Los ortofotomosaicos tienen 3 bandas como se observa en la imagen, cumpliendo con el mínimo 3 bandas Verdadero color RGB, se considera CUMPLE

[image: ]
[bookmark: _Toc81566952]Imagen 6 Verificación de la resolución Espectral

[bookmark: _Toc79914885][bookmark: _Toc81566898]Resolución radiométrica 

Las dos imágenes tienen una resolución radiométrica de 8 Bits, cumpliendo con el anexo técnico y la normatividad vigente, por lo cual se considera CUMPLE, Ver Imágenes descriptivas

[image: ]
[bookmark: _Toc81566953]Imagen 7 Verificación de la resolución radiométrica del Ortomosaico

[bookmark: _Toc79914887][bookmark: _Toc81566899]Totalidad

Se procede a cortar del área suministrada el área restituida, dando 7.196.96 Ha, se verifican las áreas sin cubrimiento del fotomosaico y dan 149.42 aplicado la fórmula de P = (AO / ALP) *100 se tiene (149.42/13511.18)*100 = 1.05%, ya que es >3% el producto Cumple, se anexa imagen cuyas zonas tojas no tienen cubrimiento dentro del área del proyecto. 
O [image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc81566954]Imagen 8 Verificación de la Totalidad del Ortomosaico

[bookmark: _Toc79914888][bookmark: _Toc81566900]Exactitud absoluta de posición horizontal. 

Los GSD del Ortomosaico es 0.08, de acuerdo al informe validación de la aerotriangulación, informe ejecución de actividades de interventoría técnica productos ortofotomosaico, DTM, datos LiDAR, revisión final Aerotriangulación, de fecha:  18 de septiembre de 2020, el MRSEr para la Aerotriangulación verificando es de 0,096, siendo para el producto esperado de GSD de 0.1 el máximo permitido del estimador RMSEr (m) de 0.3 m con una exactitud confianza 95% (m) de 0,52, como es menor el valor se considera CUMPLE.

[bookmark: _Toc79914890][bookmark: _Toc81566901]Existencia de elementos no empalmados

Mediante Revisión Visual del Mosaico, no se encuentran diferencias de saltos mayores a 2 pixeles en los elementos del mosaico en su área de cubrimiento con respecto a imágenes colindantes, esto se debe a la escala del fotomosaico la cual permite distinguir objetos de menor tamaño. Por lo cual se considera este ítem CUMPLE. 

[image: ]
[bookmark: _Toc81566955]Imagen 9 Verificación de los elementos no empalmados del Ortomosaico

[bookmark: _Toc79914891][bookmark: _Toc81566902]Porcentaje de área de distorsión 

Revisado el mosaico sobre el 100% no se encuentran distorsiones geométricas significativas como arrastre de elementos o errores groseros, por lo cual este ítem se considera CUMPLE. 


[bookmark: _Toc79914892][bookmark: _Toc81566903]Porcentaje de área con desbalance radiométrico 

Al observar el histograma se observa una distribución normal de los datos, se presenta un salto al inicio en el primer píxel, como dato atípico que no afecta la calidad del producto, el cual tiene un valor de 100835, cuando el resto de los valores no supera los 2500, al hace paneo al 100% de la imagen no se encuentran zonas de saturación, subsaturación, cambios bruscos de tonalidad, contraste, brillo o color. 

[image: ]
[bookmark: _Toc81566956]Imagen 10 Verificación del desbalance radiométrico del Ortomosaico

[image: ]
[bookmark: _Toc81566957]Imagen 11 Verificación del histograma del Ortomosaico

En el ejemplo se observa la sombra de edificio más alto del eje cafetero en Dosquebradas, el cual no es problema de desbalance sino sombras.
[image: ]
[bookmark: _Toc81566958]Imagen 12 Verificación de cambios de tono del Ortomosaico

[bookmark: _Toc77152480][bookmark: _Toc81566904]MODELO DIGITAL DEL TERRENO

Acorde a la Resolución 471 del 2020 “Por medio de la cual se establecen las especificaciones mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia” Articulo 4 “Lineamientos técnicos generales” y Resolución 529 del 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 471 de 2020 Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia” emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi  “Modelo Digital del Terreno MDT”  y Numeral 2 “Sistema de Referencia” se revisó el producto Modelos Digitales del Terreno, validando la existencia o no de la información necesaria para la obtención de los productos finales.

[bookmark: _Toc77152481][bookmark: _Toc81566905]Verificación inicial de información suministrada

Se procedió a verificar el cumplimiento de la norma con respecto a la información necesaria para validarla.

	INFORMACIÓN
	REVISIÓN

	
	PRIMERA
	SEGUNDA 
	TERCERA

	Archivo ráster del Modelo Digital de Terreno {MDT), en formato *.tiff
	 Si
	Si
	 Si

	Nubes de puntos en formato *.LAS para los MDT elaborados con tecnología LiDAR. 
	 No
	No
	 Si

	Metadato del MDT en formato *.PDF y en formato de elaboración .XML *.XLSX 
	 Si
	Si
	 NO APLICA

	Listado de coordenadas de puntos de control terrestre usados cómo puntos de chequeo (Apoyo topográfico), en el sistema de referencia: y proyección de acuerdo con la escala de trabajo y en alturas orto métricos) en formato *.TXT o *.CSV.
	No
	No
	 Si

	Puntos de cota fotogramétrica en formato *.SHP extraídos del proceso de restitución fotogramétrica. Aplica en MDT elaborados por· procesos fotogramétricos. ·
	 No
	 No
	NO APLICA

	Listado. de coordenadas de los puntos adicionales de chequeo en Campo bien distribuidos (mínimo 20). para realizar la verificación de la exactitud posicional absoluta, en formato de texto plano *.TXT o *.CSV.  Confirma procedimiento a seguir en cascos urbanos pequeños y en proyectos zonificados.
	 No
	 No
	 NO APLICA

	Delimitación del área efectiva y de zonas sin cobertura {afectaciones), presencia de nubes, huecos fotogramétricos. En formato SHP ·.· ·...·
	No
	No
	 No NO APLICA

	Límite del proyecto o lote a evaluar, en formato *.SHP; *.KML o *, DWG.
	Si
	Si
	NO APLICA

	Memoria técnica o informe general del proyecto en donde se describa el proceso productivo en formato *.PDF.
	 No
	 No
	Si


[bookmark: _Toc81566941]Tabla 2 Verificación de la información para validar el MDT 
[bookmark: _Toc79914895]

[bookmark: _Toc81566906]Sistema de Referencia
Se encuentra el archivo con sistema de proyección:

[image: ]
[bookmark: _Toc81566959]Imagen 13 Verificación del sistema de referencia del Ortomosaico

Se verifica lo contenido en la Resolución 471 de 2020, siendo coincidente con el nuevo origen único de coordenadas para Colombia, no se utiliza ningún tipo de proyección diferente de acuerdo con la Resolución 529 2020 e IGAC, por lo cual el sistema de regencia se considera CUMPLE

[image: https://origen.igac.gov.co/images/Imagen6.png] 
[bookmark: _Toc81566960]Imagen 14 Parámetros del sistema de referencia del Ortomosaico


[bookmark: _Toc79914896][bookmark: _Toc81566907]Referencia Vertical 

No existe información del sistema de referencia vertical en archivo o en la imagen. Por lo que se considera NO APLICA

[bookmark: _Toc79914897][bookmark: _Toc81566908]Nivel de detalle

La imagen tiene el nombre MDT1_66001_20200930.tif, el cual cumple con la norma con lo cual es CUMPLE. 

[bookmark: _Toc79914898][bookmark: _Toc81566909]Representación y formato

La imagen se encuentra en formato .TIFF, de 32bit número real de tipo flotante, con comprensión LZW, no debería estar comprimido de acuerdo con la norma. Por esta razón es NO APLICA.


[image: ]
[bookmark: _Toc81566961]Imagen 15 Verificación de la representación y formato del Ortomosaico

[bookmark: _Toc79914899][bookmark: _Toc81566910]Consistencia Temporal.

Las imágenes son del año 2019, teniendo menos de 3 años, por lo cual se considera CUMPLE

[bookmark: _Toc79914900][bookmark: _Toc81566911]Bloques u Hojas.

El producto no se encuentra dividido ni en bloques ni en hojas, se encuentra integrado, debería estar por planchas también por lo que NO APLICA, AUNQUE Isatech procede a cortar el archivo 

[bookmark: _Toc79914902][bookmark: _Toc81566912]Calidad

Se analiza el MDT de acuerdo con los criterios establecidos de la siguiente manera:

[bookmark: _Toc79914903][bookmark: _Toc81566913]Totalidad

Se verifican las áreas sin cubrimiento del MDE y dan 78.94 aplicado la fórmula de P = (AO / ALP) *100 se tiene (78.94/13511.18)*100 = 0.58%, ya que es >3% el producto CUMPLE.

[image: Una captura de pantalla de una red social

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc81566962]Imagen 16 verificación de la Totalidad del MDT

[bookmark: _Toc79914904][bookmark: _Toc81566914]Exactitud absoluta de posición Vertical. 

De acuerdo al informe validación interna aerotriangulación, informe ejecución de actividades de interventoría técnica productos ortofotomosaico, DTM, datos LiDAR, revisión final Aerotriangulación, de fecha: 18 de septiembre de 2020, el MRSEr para la Aerotriangulación verificando es de 0.149, donde se incluyen 4 puntos Lídar , siendo para el producto esperado de 1 m, el máximo permitido del estimador RMSEr (m) de 0.6 m con una exactitud confianza 95% (m) de 0,6, teniendo una exactitud tanto horizontal como vertical de 15 cm. como es menor el valor se considera CUMPLE.

[bookmark: _Toc79914905][bookmark: _Toc81566915]Consistencia Conceptual  
El espaciado del MDT es de 1 metro, consistente, no presenta valores atípicos ni nulos de acuerdo con la revisión de la tabla de atributos por lo cual CUMPLE.
[bookmark: _Toc81566916]RESTITUCIÓN FOTOGRAMETRICA

Acorde a la Resolución 471 del 2000, punto 5.3. “Bases de datos Cartográficas (Vectoriales)” Inciso a., se revisaron los objetos geográficos estructurados para validar que no se presenten entidades en exceso o faltantes según la siguiente clasificación:
1. Omisión: Se marcaron con omisión aquellos puntos en el DGN que se seleccionaron de manera aleatoria y que no presentan la totalidad de información que se visualiza respecto al Ortomosaico y/o MDT.

2. Comisión: Se marcaron con comisión aquellos puntos en el DGN que se seleccionaron de manera aleatoria y que presentan más de la totalidad de información que se visualiza respecto al Ortomosaico y/o MDT (objetos adicionales)

3. Conforme: Se marcaron como conforme aquellos puntos en el DGN que se seleccionaron de manera aleatoria y que presentan la totalidad de información que se visualiza respecto al Ortomosaico y/o MDT.
Para realizar la validación del DGN se realiza una generación de puntos de manera aleatoria por medio de la herramienta que tiene el software ArcGis en su interfaz ArcMAP llamada Create Random Points, en ella se selecciona la capa del Límite del proyecto, se especifica el número de puntos deseados y la ruta donde se guardara este Shapefile de puntos, adicionalmente se definen los atributos de la capa, posterior a su generación y se comienza a realizar la validación de conformidad punto a punto, se hace la aclaración además que a la capa de puntos generada, se le realiza un buffer de 50 metros es decir de 100 metros de diámetro, lo cual definiría el espacio del punto a revisar, los puntos revisados para el presente caso fueron 515.
El Producto Uno tiene una extensión de 13.511,18 hectáreas.
A continuación, se plasma el resultado del muestreo realizado partiendo de lo general a lo particular donde:
	VALIDACION
	Q PUNTOS
	PORCENTAJE

	COMISION
	0
	0.00%

	CONFORME
	514
	99.81%

	OMISION
	1
	0.19%

	TOTAL
	515
	100.00%


[bookmark: _Toc81566942]Tabla 3 Resumen resultados puntos aleatorios – Producto Uno
Se realizo una revisión al producto en 265,04 hectáreas respecto a total que es de 13511,18 hectáreas, es decir un 1,96%.
Específicamente:
	CONSECUTIVO
	TOTALIDAD
	OBSERVACION

	0
	OMISION
	LA VECTORIZACION ESTA INCOMPLETA NO SE CIERRA EL POLIGONO DEL OBJETO

	1
	CONFORME
	 

	2
	CONFORME
	 

	3
	CONFORME
	 

	4
	CONFORME
	 

	5
	CONFORME
	 

	6
	CONFORME
	 

	7
	CONFORME
	 

	8
	CONFORME
	 

	9
	CONFORME
	 

	10
	CONFORME
	 

	11
	CONFORME
	 

	12
	CONFORME
	 

	13
	CONFORME
	 

	14
	CONFORME
	 

	15
	CONFORME
	 

	16
	CONFORME
	 

	17
	CONFORME
	 

	18
	CONFORME
	 

	19
	CONFORME
	 

	20
	CONFORME
	 

	21
	CONFORME
	 

	22
	CONFORME
	 

	23
	CONFORME
	 

	24
	CONFORME
	 

	25
	CONFORME
	 

	26
	CONFORME
	 

	27
	CONFORME
	 

	28
	CONFORME
	 

	29
	CONFORME
	 

	30
	CONFORME
	 

	31
	CONFORME
	 

	32
	CONFORME
	 

	33
	CONFORME
	 

	34
	CONFORME
	 

	35
	CONFORME
	 

	36
	CONFORME
	 

	37
	CONFORME
	 

	38
	CONFORME
	 

	39
	CONFORME
	 

	40
	CONFORME
	 

	41
	CONFORME
	 

	42
	CONFORME
	 

	43
	CONFORME
	 

	44
	CONFORME
	 

	45
	CONFORME
	 

	46
	CONFORME
	 

	47
	CONFORME
	 

	48
	CONFORME
	 

	49
	CONFORME
	 

	50
	CONFORME
	 

	51
	CONFORME
	 

	52
	CONFORME
	 

	53
	CONFORME
	 

	54
	CONFORME
	 

	55
	CONFORME
	 

	56
	CONFORME
	 

	57
	CONFORME
	 

	58
	CONFORME
	 

	59
	CONFORME
	 

	60
	CONFORME
	 

	61
	CONFORME
	 

	62
	CONFORME
	 

	63
	CONFORME
	 

	64
	CONFORME
	 

	65
	CONFORME
	 

	66
	CONFORME
	 

	67
	CONFORME
	 

	68
	CONFORME
	 

	69
	CONFORME
	 

	70
	CONFORME
	 

	71
	CONFORME
	 

	72
	CONFORME
	 

	73
	CONFORME
	 

	74
	CONFORME
	 

	75
	CONFORME
	 

	76
	CONFORME
	 

	77
	CONFORME
	 

	78
	CONFORME
	 

	79
	CONFORME
	 

	80
	CONFORME
	 

	81
	CONFORME
	 

	82
	CONFORME
	 

	83
	CONFORME
	 

	84
	CONFORME
	 

	85
	CONFORME
	 

	86
	CONFORME
	 

	87
	CONFORME
	 

	88
	CONFORME
	 

	89
	CONFORME
	 

	90
	CONFORME
	 

	91
	CONFORME
	 

	92
	CONFORME
	 

	93
	CONFORME
	 

	94
	CONFORME
	 

	95
	CONFORME
	 

	96
	CONFORME
	 

	97
	CONFORME
	 

	98
	CONFORME
	 

	99
	CONFORME
	 

	100
	CONFORME
	 

	101
	CONFORME
	 

	102
	CONFORME
	 

	103
	CONFORME
	 

	104
	CONFORME
	 

	105
	CONFORME
	 

	106
	CONFORME
	 

	107
	CONFORME
	 

	108
	CONFORME
	 

	109
	CONFORME
	 

	110
	CONFORME
	 

	111
	CONFORME
	 

	112
	CONFORME
	 

	113
	CONFORME
	 

	114
	CONFORME
	 

	115
	CONFORME
	 

	116
	CONFORME
	 

	117
	CONFORME
	 

	118
	CONFORME
	 

	119
	CONFORME
	 

	120
	CONFORME
	 

	121
	CONFORME
	 

	122
	CONFORME
	 

	123
	CONFORME
	 

	124
	CONFORME
	 

	125
	CONFORME
	 

	126
	CONFORME
	 

	127
	CONFORME
	 

	128
	CONFORME
	 

	129
	CONFORME
	 

	130
	CONFORME
	 

	131
	CONFORME
	 

	132
	CONFORME
	 

	133
	CONFORME
	 

	134
	CONFORME
	 

	135
	CONFORME
	 

	136
	CONFORME
	 

	137
	CONFORME
	 

	138
	CONFORME
	 

	139
	CONFORME
	 

	140
	CONFORME
	 

	141
	CONFORME
	 

	142
	CONFORME
	 

	143
	CONFORME
	 

	144
	CONFORME
	 

	145
	CONFORME
	 

	146
	CONFORME
	 

	147
	CONFORME
	 

	148
	CONFORME
	 

	149
	CONFORME
	 

	150
	CONFORME
	 

	151
	CONFORME
	 

	152
	CONFORME
	 

	153
	CONFORME
	 

	154
	CONFORME
	 

	155
	CONFORME
	 

	156
	CONFORME
	 

	157
	CONFORME
	 

	158
	CONFORME
	 

	159
	CONFORME
	 

	160
	CONFORME
	 

	161
	CONFORME
	 

	162
	CONFORME
	 

	163
	CONFORME
	 

	164
	CONFORME
	 

	165
	CONFORME
	 

	166
	CONFORME
	 

	167
	CONFORME
	 

	168
	CONFORME
	 

	169
	CONFORME
	 

	170
	CONFORME
	 

	171
	CONFORME
	 

	172
	CONFORME
	 

	173
	CONFORME
	 

	174
	CONFORME
	 

	175
	CONFORME
	 

	176
	CONFORME
	 

	177
	CONFORME
	 

	178
	CONFORME
	 

	179
	CONFORME
	 

	180
	CONFORME
	 

	181
	CONFORME
	 

	182
	CONFORME
	 

	183
	CONFORME
	 

	184
	CONFORME
	 

	185
	CONFORME
	 

	186
	CONFORME
	 

	187
	CONFORME
	 

	188
	CONFORME
	 

	189
	CONFORME
	 

	190
	CONFORME
	 

	191
	CONFORME
	 

	192
	CONFORME
	 

	193
	CONFORME
	 

	194
	CONFORME
	 

	195
	CONFORME
	 

	196
	CONFORME
	 

	197
	CONFORME
	 

	198
	CONFORME
	 

	199
	CONFORME
	 

	200
	CONFORME
	 

	201
	CONFORME
	 

	202
	CONFORME
	 

	203
	CONFORME
	 

	204
	CONFORME
	 

	205
	CONFORME
	 

	206
	CONFORME
	 

	207
	CONFORME
	 

	208
	CONFORME
	 

	209
	CONFORME
	 

	210
	CONFORME
	 

	211
	CONFORME
	 

	212
	CONFORME
	 

	213
	CONFORME
	 

	214
	CONFORME
	 

	215
	CONFORME
	 

	216
	CONFORME
	 

	217
	CONFORME
	 

	218
	CONFORME
	 

	219
	CONFORME
	 

	220
	CONFORME
	 

	221
	CONFORME
	 

	222
	CONFORME
	 

	223
	CONFORME
	 

	224
	CONFORME
	 

	225
	CONFORME
	 

	226
	CONFORME
	 

	227
	CONFORME
	 

	228
	CONFORME
	 

	229
	CONFORME
	 

	230
	CONFORME
	 

	231
	CONFORME
	 

	232
	CONFORME
	 

	233
	CONFORME
	 

	234
	CONFORME
	 

	235
	CONFORME
	 

	236
	CONFORME
	 

	237
	CONFORME
	 

	238
	CONFORME
	 

	239
	CONFORME
	 

	240
	CONFORME
	 

	241
	CONFORME
	 

	242
	CONFORME
	 

	243
	CONFORME
	 

	244
	CONFORME
	 

	245
	CONFORME
	 

	246
	CONFORME
	 

	247
	CONFORME
	 

	248
	CONFORME
	 

	249
	CONFORME
	 

	250
	CONFORME
	 

	251
	CONFORME
	 

	252
	CONFORME
	 

	253
	CONFORME
	 

	254
	CONFORME
	 

	255
	CONFORME
	 

	256
	CONFORME
	 

	257
	CONFORME
	 

	258
	CONFORME
	 

	259
	CONFORME
	 

	260
	CONFORME
	 

	261
	CONFORME
	 

	262
	CONFORME
	 

	263
	CONFORME
	 

	264
	CONFORME
	 

	265
	CONFORME
	 

	266
	CONFORME
	 

	267
	CONFORME
	 

	268
	CONFORME
	 

	269
	CONFORME
	 

	270
	CONFORME
	 

	271
	CONFORME
	 

	272
	CONFORME
	 

	273
	CONFORME
	 

	274
	CONFORME
	 

	275
	CONFORME
	 

	276
	CONFORME
	 

	277
	CONFORME
	 

	278
	CONFORME
	 

	279
	CONFORME
	 

	280
	CONFORME
	 

	281
	CONFORME
	 

	282
	CONFORME
	 

	283
	CONFORME
	 

	284
	CONFORME
	 

	285
	CONFORME
	 

	286
	CONFORME
	 

	287
	CONFORME
	 

	288
	CONFORME
	 

	289
	CONFORME
	 

	290
	CONFORME
	 

	291
	CONFORME
	 

	292
	CONFORME
	 

	293
	CONFORME
	 

	294
	CONFORME
	 

	295
	CONFORME
	 

	296
	CONFORME
	 

	297
	CONFORME
	 

	298
	CONFORME
	 

	299
	CONFORME
	 

	300
	CONFORME
	 

	301
	CONFORME
	 

	302
	CONFORME
	 

	303
	CONFORME
	 

	304
	CONFORME
	 

	305
	CONFORME
	 

	306
	CONFORME
	 

	307
	CONFORME
	 

	308
	CONFORME
	 

	309
	CONFORME
	 

	310
	CONFORME
	 

	311
	CONFORME
	 

	312
	CONFORME
	 

	313
	CONFORME
	 

	314
	CONFORME
	 

	315
	CONFORME
	 

	316
	CONFORME
	 

	317
	CONFORME
	 

	318
	CONFORME
	 

	319
	CONFORME
	 

	320
	CONFORME
	 

	321
	CONFORME
	 

	322
	CONFORME
	 

	323
	CONFORME
	 

	324
	CONFORME
	 

	325
	CONFORME
	 

	326
	CONFORME
	 

	327
	CONFORME
	 

	328
	CONFORME
	 

	329
	CONFORME
	 

	330
	CONFORME
	 

	331
	CONFORME
	 

	332
	CONFORME
	 

	333
	CONFORME
	 

	334
	CONFORME
	 

	335
	CONFORME
	 

	336
	CONFORME
	 

	337
	CONFORME
	 

	338
	CONFORME
	 

	339
	CONFORME
	 

	340
	CONFORME
	 

	341
	CONFORME
	 

	342
	CONFORME
	 

	343
	CONFORME
	 

	344
	CONFORME
	 

	345
	CONFORME
	 

	346
	CONFORME
	 

	347
	CONFORME
	 

	348
	CONFORME
	 

	349
	CONFORME
	 

	350
	CONFORME
	 

	351
	CONFORME
	 

	352
	CONFORME
	 

	353
	CONFORME
	 

	354
	CONFORME
	 

	355
	CONFORME
	 

	356
	CONFORME
	 

	357
	CONFORME
	 

	358
	CONFORME
	 

	359
	CONFORME
	 

	360
	CONFORME
	 

	361
	CONFORME
	 

	362
	CONFORME
	 

	363
	CONFORME
	 

	364
	CONFORME
	 

	365
	CONFORME
	 

	366
	CONFORME
	 

	367
	CONFORME
	 

	368
	CONFORME
	 

	369
	CONFORME
	 

	370
	CONFORME
	 

	371
	CONFORME
	 

	372
	CONFORME
	 

	373
	CONFORME
	 

	374
	CONFORME
	 

	375
	CONFORME
	 

	376
	CONFORME
	 

	377
	CONFORME
	 

	378
	CONFORME
	 

	379
	CONFORME
	 

	380
	CONFORME
	 

	381
	CONFORME
	 

	382
	CONFORME
	 

	383
	CONFORME
	 

	384
	CONFORME
	 

	385
	CONFORME
	 

	386
	CONFORME
	 

	387
	CONFORME
	 

	388
	CONFORME
	 

	389
	CONFORME
	 

	390
	CONFORME
	 

	391
	CONFORME
	 

	392
	CONFORME
	 

	393
	CONFORME
	 

	394
	CONFORME
	 

	395
	CONFORME
	 

	396
	CONFORME
	 

	397
	CONFORME
	 

	398
	CONFORME
	 

	399
	CONFORME
	 

	400
	CONFORME
	 

	401
	CONFORME
	 

	402
	CONFORME
	 

	403
	CONFORME
	 

	404
	CONFORME
	 

	405
	CONFORME
	 

	406
	CONFORME
	 

	407
	CONFORME
	 

	408
	CONFORME
	 

	409
	CONFORME
	 

	410
	CONFORME
	 

	411
	CONFORME
	 

	412
	CONFORME
	 

	413
	CONFORME
	 

	414
	CONFORME
	 

	415
	CONFORME
	 

	416
	CONFORME
	 

	417
	CONFORME
	 

	418
	CONFORME
	 

	419
	CONFORME
	 

	420
	CONFORME
	 

	421
	CONFORME
	 

	422
	CONFORME
	 

	423
	CONFORME
	 

	424
	CONFORME
	 

	425
	CONFORME
	 

	426
	CONFORME
	 

	427
	CONFORME
	 

	428
	CONFORME
	 

	429
	CONFORME
	 

	430
	CONFORME
	 

	431
	CONFORME
	 

	432
	CONFORME
	 

	433
	CONFORME
	 

	434
	CONFORME
	 

	435
	CONFORME
	 

	436
	CONFORME
	 

	437
	CONFORME
	 

	438
	CONFORME
	 

	439
	CONFORME
	 

	440
	CONFORME
	 

	441
	CONFORME
	 

	442
	CONFORME
	 

	443
	CONFORME
	 

	444
	CONFORME
	 

	445
	CONFORME
	 

	446
	CONFORME
	 

	447
	CONFORME
	 

	448
	CONFORME
	 

	449
	CONFORME
	 

	450
	CONFORME
	 

	451
	CONFORME
	 

	452
	CONFORME
	 

	453
	CONFORME
	 

	454
	CONFORME
	 

	455
	CONFORME
	 

	456
	CONFORME
	 

	457
	CONFORME
	 

	458
	CONFORME
	 

	459
	CONFORME
	 

	460
	CONFORME
	 

	461
	CONFORME
	 

	462
	CONFORME
	 

	463
	CONFORME
	 

	464
	CONFORME
	 

	465
	CONFORME
	 

	466
	CONFORME
	 

	467
	CONFORME
	 

	468
	CONFORME
	 

	469
	CONFORME
	 

	470
	CONFORME
	 

	471
	CONFORME
	 

	472
	CONFORME
	 

	473
	CONFORME
	 

	474
	CONFORME
	 

	475
	CONFORME
	 

	476
	CONFORME
	 

	477
	CONFORME
	 

	478
	CONFORME
	 

	479
	CONFORME
	 

	480
	CONFORME
	 

	481
	CONFORME
	 

	482
	CONFORME
	 

	483
	CONFORME
	 

	484
	CONFORME
	 

	485
	CONFORME
	 

	486
	CONFORME
	 

	487
	CONFORME
	 

	488
	CONFORME
	 

	489
	CONFORME
	 

	490
	CONFORME
	 

	491
	CONFORME
	 

	492
	CONFORME
	 

	493
	CONFORME
	 

	494
	CONFORME
	 

	495
	CONFORME
	 

	496
	CONFORME
	 

	497
	CONFORME
	 

	498
	CONFORME
	 

	499
	CONFORME
	 

	500
	CONFORME
	 

	501
	CONFORME
	 

	502
	CONFORME
	 

	503
	CONFORME
	 

	504
	CONFORME
	 

	505
	CONFORME
	 

	506
	CONFORME
	 

	507
	CONFORME
	 

	508
	CONFORME
	 

	509
	CONFORME
	 

	510
	CONFORME
	 

	511
	CONFORME
	 

	512
	CONFORME
	 

	513
	CONFORME
	 

	514
	CONFORME
	 


[bookmark: _Toc81566943]Tabla 4 Resultados puntos aleatorios – Producto Uno

A continuación, se muestra el punto marcado como omisión que como se expuso carece del cierre del polígono para la construcción:
[image: Imagen que contiene viejo, computadora, computer

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc81566963]Imagen 17 Ejemplo omisión – producto uno

[bookmark: _Toc80397888][bookmark: _Toc81566917]Comparación entrega anterior y la presente

A continuación, se realiza la confrontación entre los resultados de la primera revisión y la segunda:
[image: ]
[bookmark: _Toc81566944]Tabla 5 Comparación entrega anterior vs. presente


[bookmark: _Toc81566918]CARTOGRAFIA
[bookmark: _Toc76996115][bookmark: _Toc80812527][bookmark: _Toc80955783][bookmark: _Toc81566919]ÁREA DE LA GDB “CBasica_Pereira_1k” 

El área revisada en la GDB es el 100% del área del producto 1 que corresponde a 13.511,18 ha. 

[image: Mapa
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[bookmark: _Toc80812378][bookmark: _Toc80955827][bookmark: _Toc81566964]Imagen 18. Localización del área del Producto 1
Se evaluaron los siguientes objetos geográficos:

	TRANSPORTE
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	HIDROGRAFÍA

	Límite_Vía
	Cerca
	Drenaj_L

	Separador_Vial
	Construcción_P
	Drenaj_R

	Vía
	Construcción_R
	Dagua_R

	Vía_Ferrea
	LDemar
	

	
	Muro
	

	
	Piscina
	

	
	Terrap
	

	
	Zona Dura
	


[bookmark: _Toc80955807][bookmark: _Toc81566945]Tabla 6. Objetos geográficos contenidos en la GDB
Lo cual se realiza teniendo en cuenta el Catálogo de Objetos IGAC para la generación de la cartografía básica digital escala 1:5000 y las especificaciones técnicas señaladas en la Resolución 529 de 2020, con el fin de verificar el cumplimiento de los niveles de conformidad establecidos en la Resolución 471 de 2020, para cada uno de los ítems que se señalan a continuación:

[bookmark: _Toc81566920]Totalidad
· Omisión: utilizando el ortofotomosaico, y el método de muestreo que se define en la resolución 1359 de 2019 articulo 5, donde se define según el área la cantidad de puntos aleatorios que se deben tomar de la base de datos geográfica de cada plancha se verifica que los elementos capturados en la GDB se encuentran presentes. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad del 3%.

· Comisión: utilizando el ortofotomosaico, y el método de muestreo que se define en la resolución 1359 de 2019 articulo 5, donde se define según el área la cantidad de puntos aleatorios que se deben tomar de la base de datos geográfica se verifica en cada plancha los elementos geográficos restituidos y se muestra que uno o varios elementos específicos están incorrectamente presentes en el conjunto de datos. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad del 3%. 

[bookmark: _Toc81566921]Consistencia logica
· Consistencia conceptual: se revisa el esquema de la base de datos geográfica con respeto a lo establecido en el Catálogo de Objetos IGAC para generar cartografía básica digital, se compara y se identifican las diferencias de los esquemas en términos de dominios, clases, tipos de datos, etc. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad.

· Consistencia topológica: utilizando la herramienta del software ArcGIS, se corre la topología entre los objetos geográficos presentes en la base de datos geográfica con el fin de establecer las relaciones o reglas topológicas definidas en el Catálogo de Objetos IGAC, entre las cuales están: traslape (must not overlap), intersección entre líneas (not intersect), sobreposición entre elementos de cualquier geometría (must not overlap with), desconexión de nodos en líneas (must not have dangles), discontinuidad de líneas (must not have pseudo nodes), las cuales garantizan la adyacencia, pertenencia, conectividad, contenencia y contigüidad. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad.

· Consistencia de dominio: En el conjunto de datos contenidos se verifica que los valores asignados a los atributos de cada uno de los objetos que componen la base de datos geográfica correspondan con los dominios de cada atributo definidos en el modelo de datos definido en el Catálogo de Objetos IGAC. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad.

[bookmark: _Toc81566922]Exactitud posición absoluta
· Se toman como mínimo 20 puntos de chequeo y se distribuyen sobre el área total del proyecto, las coordenadas de esos puntos se comparan entre si con: los puntos tomados en campo o los puntos consolidados del IGAC y los puntos tomados del insumo. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad.

[bookmark: _Toc81566923]Exactitud temática
· Exactitud de clasificación: en la totalidad del conjunto de datos se toma una muestra tal como se define en la resolución 1359 de 2019 articulo 5, donde se establece según el área la cantidad de puntos aleatorios que se deben tomar de la base de datos geográfica, y se verifica la clasificación de los objetos geográficos con el fin de identificar elementos mal catalogados. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad.

· [bookmark: _Hlk77618949]Exactitud de atributos cualitativos: se verifica la totalidad del conjunto de datos se toma una muestra tal como se define en la resolución 1359 de 2019 articulo 5, donde se establece según el área la cantidad de puntos aleatorios que se deben tomar de la base de datos geográfica, con el fin de identificar datos cualitativos incorrectos o datos nulos, teniendo en cuenta el catálogo de objetos y la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad. 

· Exactitud de atributos cuantitativos: se verifica la totalidad del conjunto de datos se toma una muestra tal como se define en la resolución 1359 de 2019 articulo 5, donde se establece según el área la cantidad de puntos aleatorios que se deben tomar de la base de datos geográfica, con el fin de identificar que el valor numérico del atributo es el valor real que le corresponde, teniendo en cuenta el catálogo de objetos y la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad.

[bookmark: _Toc80300702][bookmark: _Toc80955784][bookmark: _Toc81566924]BASES DE DATOS CARTOGRÁFICA

La Totalidad se evalúa la base de datos para verificar que no se presenten entidades en exceso o faltantes

· por Omisión: evalúa los objetos omitidos 
· por Comisión: evalúa los objetos excedentes 
[bookmark: _Hlk75905718]
De acuerdo con la respuesta entregada por ISATECH a las observaciones del producto 2 en el archivo “Informe_contestacion_observaciones_revision_GDB_Producto_2” y a la verificación realizada por el grupo de fotogrametría, esta interventoría emite el siguiente informe de revisión del producto 2:

[bookmark: _Toc80300703][bookmark: _Toc80955785][bookmark: _Toc81566925]FEATURE CLASS TRANSPORTE

Totalidad
· Omisión: No se encontraron elementos omitidos en la base de datos geográfica, lo que indica que el conjunto de datos es conforme.

· Comisión: No se encontraron elementos excedentes en la base de datos geográfica, lo que indica que el conjunto de datos es conforme.

[bookmark: _Toc81566926]Consistencia lógica
· Consistencia conceptual: El esquema de la base de datos cumple con el catálogo de objetos definido por el IGAC para la cartografía básica digital 1:1.000 y el anexo técnico de la UAECD, temática Transporte.

· [bookmark: _Hlk75906012]Consistencia topológica: En el conjunto de datos se validaron las reglas topológicas entre los objetos contenidos en los feature class: Limite_Via, Via_Ferrea y Via. Las reglas topológicas tenidas en cuenta incluyen overlap, not intersect, not have Pseudo Nodes y Not have Dangles, las cuales garantizan la adyacencia, pertenencia, conectividad, contenencia y contigüidad. El resultado de los datos analizados es FALSO lo que indica que los datos no contienen errores topológicos.
  
	[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word
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[bookmark: _Toc80300893][bookmark: _Toc80309624][bookmark: _Toc80644045][bookmark: _Toc80955828][bookmark: _Toc81566965]Imagen 19. Validación topológica F. Transporte
· Consistencia de dominio: En el conjunto de datos se verificaron que los atributos de cada uno de los objetos correspondan con los dominios de los atributos y definidos en los modelos de datos. El resultado de los datos es FALSO lo que indica que los datos son conformes con su valor de dominio, teniendo en cuenta el Catálogo de Objetos Geográficos Cartografía Básica de Colombia v2.2.

	Limite_Via
[image: Tabla
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	Via_Ferrea [image: Tabla
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Via
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Separador_Vial

	[image: Tabla

Descripción generada automáticamente con confianza media]
	[image: Tabla

Descripción generada automáticamente]


[bookmark: _Toc80300894][bookmark: _Toc80309625][bookmark: _Toc80644046][bookmark: _Toc80955829][bookmark: _Toc81566966]Imagen 20. Consistencia de dominio F. Transporte


[bookmark: _Toc81566927]Exactitud posición absoluta
Es conforme, teniendo en cuenta el documento de EVALUACION_DE_CALIDAD_PRODUCTO1.
 
[image: ]
[bookmark: _Toc80300895][bookmark: _Toc80309626][bookmark: _Toc80644047][bookmark: _Toc80955830][bookmark: _Toc81566967]Imagen 21. Exactitud de posición F. Transporte
[bookmark: _Toc81566928]Exactitud temática
· Exactitud de clasificación: No se encontraron elementos mal clasificados por lo tanto el conjunto de datos es conforme.

· Exactitud de atributos cualitativos: No se encontraron errores en los atributos cualitativos por lo tanto el conjunto de datos es conforme.

· Exactitud de atributos cuantitativos: El 95% de los elementos inspeccionados cuentan con valores cuantitativos correctos por lo tanto el conjunto de datos es conforme.    

[bookmark: _Toc80300704][bookmark: _Toc80955786][bookmark: _Toc81566929]FEATURE CLASS VIVIENDA CIUDAD TERRITORIO

Totalidad
· Omisión: No se encontraron elementos omitidos en la base de datos geográfica, lo que indica que el conjunto de datos es conforme.

· Comisión: No se encontraron elementos excedentes en la base de datos geográfica, lo que indica que el conjunto de datos es conforme.

[bookmark: _Toc81566930]Consistencia lógica
· Consistencia conceptual: El esquema de la base de datos cumple con el catálogo de objetos definido por el IGAC para la cartografía básica digital 1:1.000 y el anexo técnico de la UAECD, temática vivienda ciudad territorio.

· Consistencia topológica: En el conjunto de datos se validaron las reglas topológicas entre los objetos contenidos en los feature class: Construccion_P, Cerca, Muro, Lote_L, Construccion_R, Piscina, Zona_Dura, Paramento, Lote_R y Manzana. Las reglas topológicas tenidas en cuenta incluyen Overlap, Not intersect, Not have Pseudo Nodes, Not have Dangles, Be single part y Be Disjoint, las cuales garantizan la adyacencia, pertenencia, conectividad, contenencia y contigüidad. El resultado de los datos analizados es FALSO lo que indica que los datos no contienen errores topológicos.
  
	[image: Una captura de pantalla de una computadora
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[bookmark: _Toc80955831][bookmark: _Toc81566968]Imagen 22. Validación topológica F. Vivienda ciudad y territorio.
· Consistencia de dominio: En el conjunto de datos se verificaron que los atributos de cada uno de los objetos correspondan con los dominios de los atributos y definidos en los modelos de datos. El resultado de los datos es FALSO lo que indica que los datos son conformes con su valor de dominio, teniendo en cuenta el Catálogo de Objetos Geográficos Cartografía Básica de Colombia v2.2.

		Construccion_P
[image: Tabla
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	Cerca
[image: Tabla
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	Muro
[image: ]
	LDemar
[image: ]

	Construccion_R
[image: Tabla

Descripción generada automáticamente]
	Piscina
[image: ]

	


Zona_Dura
[image: Tabla
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Terrap
[image: Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente]



[bookmark: _Toc80955832][bookmark: _Toc81566969]Imagen 23. Consistencia de dominio F. Vivienda ciudad y territorio.
	


[bookmark: _Toc81566931]Exactitud posición absoluta
Es conforme, teniendo en cuenta el documento de EVALUACION_DE_CALIDAD_PRODUCTO1.
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[bookmark: _Toc80955833][bookmark: _Toc81566970]Imagen 24. Exactitud de posición F. Vivienda ciudad y territorio.

[bookmark: _Toc81566932]Exactitud temática
· Exactitud de clasificación: No se encontraron elementos mal clasificados por lo tanto el conjunto de datos es conforme.

· Exactitud de atributos cualitativos: No se encontraron errores en los atributos cualitativos por lo tanto el conjunto de datos es conforme.

· Exactitud de atributos cuantitativos: El 95% de los elementos inspeccionados cuentan con valores cuantitativos correctos por lo tanto el conjunto de datos es conforme.    

[bookmark: _Toc80300705][bookmark: _Toc80955787][bookmark: _Toc81566933]FEATURE CLASS HIDROGRAFIA

Totalidad
· Omisión: No se encontraron elementos omitidos en la base de datos geográfica, lo que indica que el conjunto de datos es conforme.

· Comisión: No se encontraron elementos omitidos en la base de datos geográfica, lo que indica que el conjunto de datos es conforme.   

[bookmark: _Toc81566934]Consistencia lógica
· Consistencia conceptual: El esquema de la base de datos cumple con el catálogo de objetos definido por el IGAC para la generación de cartografía básica digital 1:1.000, temática Hidrografía.

· Consistencia topológica: En el conjunto de datos se validaron 50 reglas topológicas entre los objetos contenidos en los feature class: Drenaj_L, Drenaj_R y Dagua_R. Las reglas topológicas tenidas en cuenta incluyen overlap, not intersect, not have pseudo nodes y not have dangles, las cuales garantizan la adyacencia, pertenencia, conectividad, contenencia y contigüidad. El resultado de los datos analizados es FALSO lo que indica que los datos no contienen errores topológicos.

[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación
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[bookmark: _Toc80955834][bookmark: _Toc81566971]Imagen 25. Validación topológica F. Hidrografía.
· Consistencia de dominio: En el conjunto de datos se verificaron que los atributos de cada uno de los objetos correspondan con los dominios de los atributos y definidos en los modelos de datos. El resultado de los datos es FALSO lo que indica que los datos son conformes con su valor de dominio, teniendo en cuenta el Catálogo de Objetos Geográficos Cartografía Básica de Colombia v2.2.
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[bookmark: _Toc80955835][bookmark: _Toc81566972]Imagen 26. Consistencia de dominio F. Hidrografía.
[bookmark: _Toc81566935]Exactitud posición absoluta o relativa

Es conforme, teniendo en cuenta el documento de EVALUACION_DE_CALIDAD_PRODUCTO1.
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[bookmark: _Toc80955836][bookmark: _Toc81566973]Imagen 27. Exactitud de posición F. Hidrografía.
[bookmark: _Toc81566936]Exactitud temática
· Exactitud de clasificación: No se encontraron elementos mal clasificados, por lo tanto, el conjunto de datos es conforme.

· Exactitud de atributos cualitativos: No se encontraron errores en los atributos cualitativos por lo tanto el conjunto de datos es conforme.

· Exactitud de atributos cuantitativos: El 95% de los elementos inspeccionados cuentan con valores cuantitativos correctos por lo tanto el conjunto de datos es conforme.

[bookmark: _Toc80300706][bookmark: _Toc80955788][bookmark: _Toc81566937]Revisión metadato del producto

El metadato se encuentra en formato XML siguiendo los lineamientos de la ISO 19115 generado por medio del software ArcGIS, contiene todos los elementos exigidos en el formato de ArcGIS por lo tanto los metadatos son conformes.
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INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S
Nit: 900.431.030-5
Dirección: Cr 42 F No.84B-55
Ciudad: Barranquilla22

Teléfono(s): 3135126726-3043469556
Correo Electrónico: david.coy@ingenieriasnissi.com
[bookmark: _Toc80955789][bookmark: _Toc81566938]comparación entrega anterior y la presente

	[bookmark: _Toc80300942]Ítem
	Producto 1 Revisión 100%
	Producto 1 Revisión 100%

	
	TRANSPORTE
	VIVIENDA C y T
	HIDROGRAFIA
	TRANSPORTE
	VIVIENDA C y T
	HIDROGRAFIA

	TOTALIDAD

	Omisión
	Conforme (328 elementos omitidos 0.21%)
	No Conforme (689 elementos omitidos 28%)
	No Conforme (75 elementos omitidos 2.3%)
	Conforme (0 elementos omitidos 0.0%)
	Conforme (0 elementos omitidos 0.0%)
	Conforme (0 elementos omitidos 0.0%)

	Comisión
	Conforme (12 elementos 0.007%)
	No Conforme (26 elementos 0.02%)
	Conforme 
	Conforme (0 elementos)
	Conforme (0 elementos)
	Conforme (0 elementos)

	CONSISTENCIA LOGICA

	Consistencia. Conceptual
	Conforme según catálogo de objetos
	No Conforme
	No Conforme
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos

	Consistencia. Topológica
	No Conforme
	No Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme

	Consistencia. Dominio
	Conforme según catálogo de objetos
	No Conforme
	No Conforme
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos

	EXACTITUD DE POSICION 

	Exactitud posición absoluta
	No conforme (No evaluada por falta de insumo)
	No conforme (No evaluada por falta de insumo)
	No conforme (No evaluada por falta de insumo)
	Conforme según informe EVALUACION_ DE_ CALIDAD_ PRODUCTO1
	Conforme según informe EVALUACION_ DE_ CALIDAD_ PRODUCTO1
	Conforme según informe EVALUACION_ DE_ CALIDAD_ PRODUCTO1

	EXACTITUD TEMATICA

	Exactitud clasificación
	Conforme
	NO Conforme
	NO Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme

	Exactitud atributos cualitativos
	No conforme. Existen datos nulos en los objetos
	No conforme. Existen datos nulos en los objetos
	NO Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme

	Exactitud atributos cuantitativos
	No Conforme
	Conforme
	NO Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme


[bookmark: _Toc80955808][bookmark: _Toc81566946]Tabla 7. Resumen de la revisión de calidad versión actual y anterior.

[bookmark: _Toc81566939]CONCLUSIONES

· El contratista ha atendido las observaciones emitidas por esta interventoría y a la fecha entrega un producto CONFORME según los lineamientos de las resoluciones enunciadas dentro del marco teórico. 


Aprobado por:


[image: ]



PEDRO JOSE SANDOVAL SANCHEZ
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI SAS
Director de Proyecto
. 
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