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[bookmark: _Toc81040023]INTRODUCCION

El presente informe describe según la norma las actividades realizadas para la revisión y/o control de calidad de los insumos entregados por ISATECH CORPORATION SAS “Carto1000_Producto2_Pereira_Dosquebradas_LaVirginia” dentro del marco del contrato celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD e INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S. teniendo como lineamiento principal conforme a lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 del 2020 del IGAC y el Catálogo de Objetos Geográficos del IGAC.

[bookmark: _Toc81040024]JUSTIFICACIÓN

Dentro del marco normativo se ejecutan las acciones para la validación de los productos cartográficos, según la resolución IGAC No. 529 del 5 de junio de 2020, “por medio de la cual se modifica la Resolución 471 de 2020”, por la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben contener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia, define en su artículo 5, validación y oficialización de productos cartográficos. Los productos cartográficos generados para fines oficiales por parte de terceros deberán ser entregados al IGAC y serán incorporados siempre y cuando cumplan con las presentes especificaciones técnicas (definidas en la res 471 de 2020). 
La Resolución 471 de 2020 establece las especificaciones técnicas de referencia que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia. El principal cambio con respecto a la Resolución 1392 de 2016 se centra en proporcionar flexibilidad al proceso de producción cartográfica, ya que la nueva permite la utilización de cualquier sensor, método o tecnología siempre que el producto final garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas de referencia contenidas en esta.

De acuerdo a los estándares de calidad se realiza la evaluación de calidad de la base de datos cartográfica en el marco del contrato 478-2021 de ISATECH.

[bookmark: _Toc81040025]OBJETIVO

· Determinar si la información presentada del Producto dos, respecto a la restitución fotogramétrica y a la Cartografía Base es conforme por la Interventoría integral, técnica, jurídica, financiera y administrativa para los contratos de adquisición y/o prestación de servicios para productos cartográficos de catastro multipropósito en la vigencia 2021.

[bookmark: _Toc81040026]MARCO NORMATIVO

· Resolución 471 de 2020. Por medio de la cual se establecen las especificaciones mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia.
· Resolución 529 DE 2020. Por medio de la cual se modifica la Resolución 471 de 2020 Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia.
· Resolución 1359 de 2019. Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por el cual se reglamenta la validación técnica de los productos cartográficos generados por terceros, para uso oficial”.
· Resolución 1503 de 2017 “Por medio de la cual se reglamenta la validación técnica de los productos cartográficos”.
· Resolución 1358 de 2019 por la cual se hace público el proyecto de resolución "Por medio de la cual se ajustan las Especificaciones Técnicas mínimas que deben tenerlos productos de la cartografía básica oficial de Colombia y sus anexos: documento soporte especificaciones técnicas para productos de cartografía básica y anexo catálogo de objetos y modelo de datos de cartografía básica.
· Resolución 388 del 2020. Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito.
· Resolución 509 DE 2020. Por la cual se modifica el parágrafo del artículo I, el artículo 8 y los anexos 1 y 3 de la Resolución.




















[bookmark: _Toc81040027]CONSIDERACIONES GENERALES

· Acorde a la Resolución 1503 del 2017 emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Articulo 8 “Requerimientos para la validación de productos generados por procesos fotogramétricos” se revisó los procesos Toma Fotografías, Control Geodésico y Aerotriangulación, validando la existencia o no de la información necesaria para la obtención de los productos finales Ortomosaicos y sus respectivos Modelos Digitales de Elevación.

· Se realizará la revisión del DGN suministrado para 8 Centros Poblados descritos a continuación con su respectiva área en hectáreas:

	CENTRO POBLADO
	AREA (Hectáreas)

	El Manzano
	5,8

	Arabia
	24,4

	Tribunas Corcega
	5,9

	La Bella
	27,5

	La Florida
	28,9

	Puerto Caldas
	23,6

	Condina
	4,8

	Altagracia
	35,3


[bookmark: _Toc81040162]Ilustración 1.Áreas De Centros Poblados
· Para cada uno de los Centros Poblados se hizo la revisión aleatoria de 50 puntos a los cuales se les realizo un área de influencia o buffer de 50 metros, es decir 100 metros de diámetro, en el presente informe se envía como adicional la relación porcentual del área validada para cada centro poblado.

· La entrega del Producto dos ha tenido seis revisiones de calidad previas a ser un producto conforme, estas revisiones se han realizado exhaustivamente sobre la base de datos entregada por el contratista, en términos generales se han presentado estas entregas con porcentajes de información de la siguiente manera:

1. Primera revisión con un 50% de información entregada por el contratista  
2. Segunda revisión con un 84% de información entregada por el contratista
3. Tercera revisión con un 100% de información entregada por el contratista
4. Cuarta revisión con un 100% de información entregada por el contratista
5. Quinta revisión con un 100% de información entregada por el contratista
6. Sexta revisión con un 100% de información entregada por el contratista
Todas estas revisiones han presentado ICONFORMIDADES, debido a que no siempre se siguen los lineamientos mínimos y específicos de la resolución 471 de 2020. De esas revisiones se suministra a la empresa contratista y a la entidad las observaciones y correcciones necesarias para que el producto sea CONFORME. Una vez remitidas las observaciones de cada revisión a la empresa contratista, se recibieron todas las respectivas correcciones al producto, por parte del contratista.
En el trascurso de estas revisiones se realizó por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) una actualización al catálogo de objetos, paso de la versión 2.11 a la versión 2.2 y esa transición se acató y se sometió a evaluación en la base de datos geográfica entregada por el contratista subsanando y homologando todas las modificaciones suscitadas en la última versión. 
Contractualmente existen 26 objetos geográficos que son las siguientes:
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc81040163]Ilustración 2.Objetos geográficos contractuales
En el catálogo de objetos no están homologados los siguientes objetos que hacen parte de los 26 objetos contractuales:
	Limite_Via_L

	Limite_Via_R

	Central de energía

	Construcción Agua_R

	Construcción Agua_L

	Construcción Agua_P

	Construcción_P

	Construcción_R

	Lote_L

	Lote_R

	Paramento


[bookmark: _Toc81040164]Ilustración 3.Objetos geográficos contractuales que no están en el catálogo de objetos
Se solicitó una aclaración al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para definir el lineamiento técnico que se debe implementar con estos objetos, a lo cual el IGAC respondió de la siguiente manera:
Limite_Via_L y Limite_Via_R se homologa a la capa Limite vía – LimVia y se selecciona el tipo más adecuado según las características del elemento a representar.
Central de energía se homologa a la capa Punto de distribución – Pdistr, con el atributo Torre de energía.
Construcción Agua_R se modificó por el Depósito de agua – Dagua, y en el dominio 
Tipo de depósito de agua, se selecciona el tipo más adecuado según las características del elemento a representar.
Construcción Agua_L se encuentra contenido en la capa Drenaje – Drenaj, la capa se encuentra estructurada de tal forma que es posible clasificarlo como Cuerpo de Agua, Lecho Seco y Canal.
Referente a Construcción Agua_P, el único elemento con representación puntual en la cartografía es Jaguey.
Construcción_P y Construcción_R está contenida en la capa Construcción – Constr y en el catálogo de representación se encuentra la forma de representación de los elementos. Los atributos se diligenciarán de acuerdo a las características del elemento 
Parque_R se representa en la capa Zona dura – Zdura con el dominio Tipo de zona dura 
Recreación y deporte. Adicionalmente en la capa Nombre geográfico – Ngeogr se encuentra el dominio Categoría Ambiente y desarrollo sostenible y subcategoría nombre geográfico 
01 - Parque natural.
02 - Parque arqueológico 
Adicionalmente, se encuentra el dominio Categoría Deporte y recreación
01 – Práctica deportiva (canchas, polideportivos, complejos deportivos).
02 – Centro vacacional.
03 – Parque temático.
Las capas Lote_L, Lote_R, Paramento y Manzana no hacen parte de la cartografía básica, dado que constituyen elementos temáticos Catastrales. En general, si los elementos representados tienen nombre, este se deberá diligenciar en la capa Nombre geográfico – Ngeogr con los atributos definidos para cada elemento.
Una vez analizados los lineamientos técnicos dictados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ISATECH CORPORATION SAS implementa cada una de las instrucciones brindadas por el IGAC. Las capas contractuales que no se encuentran dentro del modelo de datos vigente para cartografía básica serán entregadas dentro de la base de datos en un data set.

[bookmark: _Toc81040028]ANALISIS
[bookmark: _Toc81040029][bookmark: _Toc80300701]ÁREA 
El área revisada del Producto 2 que corresponde a 156,23 ha contiene los centros poblados de Condina, Puerto Caldas, Tribunas Corcega, El Manzano, La Florida, La Bella, Arabia y Altagracia.

[image: ]
[bookmark: _Toc80300892][bookmark: _Toc80309623][bookmark: _Toc80644044][bookmark: _Toc81040165]Ilustración 4. Localización del área del Producto 2

[bookmark: _Toc81040030]RESTITUCION FOTOGRAMETRICA DIGITAL 
[bookmark: _Toc80866012][bookmark: _Toc81040031]TOMA DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS

Se verifico la existencia de los productos necesarios para su revisión, en el informe 1 no se realizó dicha revisión ya que se tomó en conjunto la producción de insumos con el producto 3, teniendo los siguientes resultados de las tres revisiones:

	INFORMACIÓN
	REVISIÓN

	
	PRIMERA
	SEGUNDA 
	TERCERA

	Informe de condiciones hidrometeorológicas
	No Revisado
	SI
	SI

	Autorizaciones para la operación aérea
	No Revisado
	SI
	SI

	Plan de Vuelo
	No Revisado
	SI
	SI

	Certificado de calibración del sensor.
	No Revisado
	Si
	Si

	Resultados de la calibración del sensor
	No Revisado
	SI
	SI

	Certificado de calibración in situ (certificado de validación del instrumento para la toma de datos).
	No Revisado
	NO
	SI

	Fotografías Originales TIFF
	No Revisado
	SI
	SI

	Orientación absoluta de cada imagen.
	No Revisado
	SI
	SI

	Fotocentrol ajustado en formato *.TXT
	No Revisado
	NO
	SI


[bookmark: _Toc80849948][bookmark: _Toc81040136]Tabla 1 Resultado De La Verificación De El Proceso Toma De Fotografías Aéreas

[bookmark: _Toc77086883][bookmark: _Toc77752976][bookmark: _Toc80866013][bookmark: _Toc81040032]Informe de Condiciones Hidrometeorológicas

Se reciben los informes semanales meteorológicos de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, con sus respectivos anexos diarios, de acuerdo a la imagen GOES y datos del IDEAM se recibe conforme de acuerdo a lo planteado en el plan de trabajo. Se consideran CONFORMES los informes en las revisiones 2 y 3 mencionados a continuación 

INFORME_TIEMPO_25_al_28_de_marzo_de_2021_VF_SI.pdf
INFORME_TIEMPO_29_de_marzo_al_04_de_abril_de_2021.pdf
INFORME_TIEMPO_05_al_11_de_abril_de_2021.pdf
INFORME_TIEMPO_12_al_18_de_abril_de_2021.pdf
INFORME_TIEMPO_19_al_25_de_abril_de_2021.pdf
INFORME_TIEMPO_26_de_abr_al_02_de_mayo_de_2021.pdf
INFORME_TIEMPO_03_al_09_de_mayo_de_2021.pdf
INFORME_TIEMPO_10_al_16_de_mayo_de_2021.pdf
INFORME_TIEMPO_17_al_23_de_mayo_de_2021.pdf
INFORME_TIEMPO_24_al_30_de_mayo_de_2021.pdf
INFORME_TIEMPO_07_al_13_de_Junio.pdf
INFORME_TIEMPO_14_al_20_de_Junio.pdf
INFORME_TIEMPO_21_al_27_de_Junio.pdf
INFORME_TIEMPO_31_de_may_al_30_de_junio.pdf
INFORME_TIEMPO_05_al_11_de_Julio

[bookmark: _Toc77086884][bookmark: _Toc77752977][bookmark: _Toc80866014][bookmark: _Toc81040033]Autorizaciones para la operación aérea

Se reciben cuatro permisos expedidos por La Autoridad Aeronáutica de la Aviación de Estado siendo la documentación presentada CONFORME

Autorizacion_39953 180321 - 180421.pdf
Autorizacion_40345 240321 - 240521.pdf
Autorizacion_40617 220521 - 220621.pdf
Autorizacion_40908 230621 - 230721.pdf

[bookmark: _Toc77086885][bookmark: _Toc77752978][bookmark: _Toc80866015][bookmark: _Toc81040034]Plan de Vuelo

Se hace recibe del plan de vuelo donde se presentan 2 alternativas cumpliendo con los Traslapes Horizontales, Traslapes longitudinales, GSD de Captura y Distribución de Puntos de Foto control (estos últimos presentes en el informe de foto control), se incluye además las especificaciones de los equipos, tanto aeronaves como sensores. El documento es CONFORME

[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc81040166]Ilustración 5. Resumen Planes de vuelo presentados

[bookmark: _Toc77086886][bookmark: _Toc77752979][bookmark: _Toc80866016][bookmark: _Toc81040035]Certificado de calibración del sensor.

Se reciben certificados de calibración dentro de la siguiente documentación en el archivo IXU-RS-1000 RGB YD30003.pdf, calibration_Report_Harrier_68_H68_035.pdf y CALIBRACION Y FACTURAS DE EQUIPOS Y SOFTWARE.pdf y CALIBRACION Y FACTURAS DE EQUIPOS Y SOFTWARE.pdf

Se afirma en el informe presentado por Isatech “Es importante mencionar que los sensores ópticos como lo son la cámara fotogramétrica y el sensor LiDAR cuentan con certificados de calibración los cuales fueron involucrados en el presente informe, los certificados de calibración se encuentran vigentes puesto que no se han realizado modificaciones ni mantenimientos que involucren la integridad y posición de los componentes de los equipos, el procedimiento que se realiza para verificar el correcto funcionamiento de los sensores es realizar un vuelo de verificación de calibración periódicamente el cual consiste en identificar unos valores iniciales con puntos de control en campo los cuales se procesan en oficina y se verifica la precisión de los sensores tomando como referencia estos puntos de control, en caso de encontrar diferencias fuera de un rango aceptable o de realizar modificaciones y mantenimientos que involucren la integridad y posición de los componentes de los equipos se realizará una nueva calibración.”
Considerándose el insumo CONFORME

[bookmark: _Toc77086887][bookmark: _Toc77752980][bookmark: _Toc80866017][bookmark: _Toc81040036]Resultados de la calibración del sensor

[bookmark: _Toc77086888]Se reciben certificados de calibración contenidos dentro de los documentos en el archivo IXU-RS-1000 RGB YD30003.pd, de la cámara PhaseOne IXU-1000-R, RGB filter, con resultados para parámetros USGS, Australia e IMPHO, con valores de distorsión muy bajos (menores a 10-5) del 9 de abril de 2018

En el documento Calibration_Report_Harrier_68_H68_035.pdf, con la aprobación de la calibración de vuelo, sistema Lídar Calibrado, lentes RGB calibrados, con calibración verificada el 11/02/2015
Considerándose el insumo CONFORME

[bookmark: _Toc77752981][bookmark: _Toc80866018][bookmark: _Toc81040037]Certificado de calibración in situ (certificado de validación del instrumento para la toma de datos).

En el segundo informe no se presenta documentación al respecto y en el tercer informe se recibe el documento Lista de chequeo vuelos Pereira_Proyecto_154, donde se verifica el adecuado funcionamiento de los sensores y periféricos. por lo cual se considera CONFORME

[bookmark: _Toc77086889][bookmark: _Toc77752982][bookmark: _Toc80866019][bookmark: _Toc81040038]Fotografías Originales TIFF

Se reciben 340 fotografías aéreas originales en formato TIFF por lo que se considera CONFORME

[bookmark: _Toc77086890][bookmark: _Toc77752983][bookmark: _Toc80866020][bookmark: _Toc81040039]Orientación absoluta de cada imagen.

Se recibe archivo exterior_orientation_geocol04.xls con los datos de ID, px, py, pz, omega, phi y kappa, de 5681 fotografías aéreas de las cuales 340 corresponden al producto 2, por lo cual se considera CONFORME

[bookmark: _Toc77086891][bookmark: _Toc77752984][bookmark: _Toc80866021][bookmark: _Toc81040040][bookmark: _Toc77086892]Fotocentro ajustado en formato *.TXT
Para la segunda revisión no se recibe la documentación necesaria, pero para la tercera revisión se recibe el archivo Fotocentros_Ajustados.txt que contiene 5681 registros de los cuales 340 corresponden al producto 2, con la cantidad de fotografías aéreas de los productos 2 y 3 por lo cual se considera CONFORME

[bookmark: _Toc80866022][bookmark: _Toc81040041][bookmark: _Toc77752987][bookmark: _Toc77951410]CONTROL GEODÉSICO

Se verifico la existencia de los productos necesarios para su revisión, en el informe 1 no se realizó dicha revisión ya que se tomó en conjunto la producción de insumos con el producto 3, teniendo los siguientes resultados de las tres revisiones:

	INFORMACION
	REVISIÓN

	
	PRIMERA
	SEGUNDA 
	TERCERA

	Archivos Rinex de puntos base (ECO y pasivos) y Rover.
	No Revisado
	SI
	SI

	Circuito de nivelación GNSS.
	No Revisado
	NO
	SI

	Parámetros instrumentales de antenas GPS.
	No Revisado
	SI
	SI

	Hojas de campo (registros físicos de la captura).
	No Revisado
	NO
	Si

	Descripción de los vértices geodésicos (red pasiva).
	No Revisado
	SI
	SI

	Informe de procedimiento de cálculo. 
	No Revisado
	SI
	SI


[bookmark: _Toc80849949][bookmark: _Toc81040137]Tabla 2 Resultado De La Verificación Del Proceso De Fotocontrol
[bookmark: _Toc77752988][bookmark: _Toc80866023][bookmark: _Toc81040042]Archivos Rinex de puntos base (ECO y pasivos) y Rover.

Se entregan datos de 6 días diferentes de 60 puntos diferentes en formatos Rinex nativos siendo CONFORMES

[bookmark: _Toc77752989][bookmark: _Toc80866024][bookmark: _Toc81040043]Circuito de nivelación GNSS.

Para la segunda revisión no se recibe documentación alguna respecto al tema, para la tercera revisión se entregan los circuitos de nivelación GNSS tanto de datos nativos como procesados para el calculo de coordenadas geográficas, geométricas y planas, además de 2 archivos en formato Kmz con los esquemas de la red siendo CONFORMES

[bookmark: _Toc77752990][bookmark: _Toc80866025][bookmark: _Toc81040044]Parámetros instrumentales de antenas GPS.

En el informe “2021-09-ISATECH-RISARALDA A-B.docx” en el numeral 7 se encuentran los parámetros instrumentales de las antenas GPS TRIMBLE con su respectivo gráfico y procesamiento en el software del fabricante siendo CONFORME 

[bookmark: _Toc77752991][bookmark: _Toc80866026][bookmark: _Toc81040045]Hojas de campo (registros físicos de la captura).

Para la segunda revisión no se allega documentación al respecto, para la tercera revisión se presenta un detallado registro fotográfico que evidencia la toma de los datos de posicionamiento de los puntos de la red geodésica en las capetas RISARALDA A, RISARALDA B e IGAC, se detallan los puntos de campo en los documentos de descripciones y en las fotografías rotuladas, quedando de esta manera CONFORME

[bookmark: _Toc77752992][bookmark: _Toc80866027][bookmark: _Toc81040046]Descripción de los vértices geodésicos (red pasiva).

Se reciben las fichas de descripción de los todos los puntos tomados para el fotocontrol incluyendo las bases que conforman la red geodésica, donde se puede detallar la zona donde está ubicado y georreferenciado el punto, las fotografías del registro físico de cada uno y las coordenadas finales del cálculo junto con una breve descripción de la captura. Quedando de esta manera CONFORME

[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc81040167]Ilustración 6. Descripción de Puntos Georreferenciados


[bookmark: _Toc77752993][bookmark: _Toc80866028][bookmark: _Toc81040047]Informe de procedimiento de cálculo.

En las observaciones del informe de procedimientos de cálculos se puede observar que en equipos empleados  LEICA y GEOMAX se entregan los parámetros de antena y procesamiento de estos equipos, en el informe OBSERVACIONES ANTENAS GEOMAX Y LEICA, dando como resultado al informe CONFORME


[bookmark: _Toc77752994][bookmark: _Toc77951417][bookmark: _Toc80866029][bookmark: _Toc81040048]AEROTRIANGULACIÓN
[bookmark: _Toc77752996][bookmark: _Toc77951419]
Se verifico la existencia de los productos necesarios para su revisión, en el informe 1 no se realizó dicha revisión ya que se tomó en conjunto la producción de insumos con el producto 3, teniendo los siguientes resultados de las tres revisiones:

	INFORMACIÓN
	REVISIÓN

	
	PRIMERA
	SEGUNDA 
	TERCERA

	Sistema de referencia (dátum y proyección).
	No Revisado
	SI
	SI

	Coordenadas finales de puntos de fotocontrol y descripciones.
	No Revisado
	SI
	SI

	Orientación absoluta de cada imagen: para armar el bloque aerotriangulado. 
	No Revisado
	SI
	SI

	Resultados de calibración del sensor para el caso de drones
	No Revisado
	N/A
	N/A

	Certificado de calibración del sensor.
	No Revisado
	SI
	SI

	Puntos de la Red Geodésica pasiva IGAC y puntos de fotocontrol validados de otros proyectos (base de datos de puntos de fotocontrol.
	No Revisado
	SI
	SI

	Información vectorial o demás información utilizada (opcional).
	No Revisado
	N/A
	N/A


[bookmark: _Toc81040138]Tabla 3 Resultado De La Verificación De El Proceso De Aerotriangulación
[bookmark: _Toc77752997][bookmark: _Toc80866030][bookmark: _Toc81040049]Sistema de referencia (dátum y proyección).

Se revisa el sistema de referencia del bloque Aerotriangulados correspondiendo al marco Geocentrico Nacional de referencia por lo cual es CONFORME

[image: ]
[bookmark: _Toc81040168]Ilustración 7. Sistema de referencia
[bookmark: _Toc77752998][bookmark: _Toc80866031][bookmark: _Toc81040050]Coordenadas finales de puntos de fotocontrol y descripciones.

En el informe “INFORME FINAL DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA RED DE PUNTOS DE FOTO CONTROL EN LOS MUNICIPIOS DE BENALCÁZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MARSELLA, LA VIRGINIA, SANTA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS, PEREIRA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y CARTAGO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.” Se entrgan 2 bloques de información con su proceso descrito y verificado para las coordenadas planas del bloque A y B

las fichas de descripción se diligencian con coordenadas geográficas + elipsoidal y con coordenadas planas + cota geocol 2004, se entregan 30 Fichas del Bloque a y 30 Fichas del Bloque B, Este producto se considera CONFORME.

[bookmark: _Toc77752999][bookmark: _Toc80866032][bookmark: _Toc81040051]Orientación absoluta de cada imagen: para armar el bloque aerotriangulado. 

Se recibe archivo exterior_orientation_geocol04.xls con los datos de ID, px, py, pz, omega, phi y kappa, de 5681 fotografías aéreas, por lo cual se considera CONFORME
Además, se recibe y revisa el archivo pereira_dos_quebradas_la_virginia_magna_origen_nacional_inpho_5 con la Aerotriangulación de 5681 fotografías aéreas de las cuales 340 son del producto 2, el cual cumple con los parámetros de calidad. 
[image: ]
[bookmark: _Toc81040169]Ilustración 8. Aerotriangulación Revisada en Imagine Photogrametry
[bookmark: _Toc77753000][bookmark: _Toc80866033][bookmark: _Toc81040052]Resultados de calibración del sensor para el caso de drones

Como el insumo se genera con Sensores en Avión no dron, este ítem No Aplica

[bookmark: _Toc77753001][bookmark: _Toc80866034][bookmark: _Toc81040053]Certificado de calibración del sensor.

Se entregan certificados de calibración dentro de la siguiente documentación en el archivo IXU-RS-1000 RGB YD30003.pd, de la cámara PhaseOne IXU-1000-R, RGB filter, con resultados para parámetros USGS, Australia e IMPHO, con valores de distorsión muy bajos (menores a 10-5) del 9 de abril de 2018, Este producto se considera CONFORME.

En el documento Calibration_Report_Harrier_68_H68_035.pdf, con la aprobación de la calibración de vuelo, sistema Lídar Calibrado, lentes RGB calibrados, con calibración verificada el 11/02/2015 Considerándose el insumo CONFORME

[bookmark: _Toc77753002][bookmark: _Toc80866035][bookmark: _Toc81040054]Puntos de la Red Geodésica pasiva IGAC y puntos de fotocontrol validados de otros proyectos (base de datos de puntos de fotocontrol.

Se presenta el documento “INFORME FINAL DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS PARA RED DE PUNTOS DE FOTO CONTROL EN LOS MUNICIPIOS DE BENALCÁZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MARSELLA, LA VIRGINIA, SANTA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS, PEREIRA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y CARTAGO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.” Con las estaciones permanentes IBAG y ZARZ 

[bookmark: _Toc77753003][bookmark: _Toc80866036][bookmark: _Toc81040055]Información vectorial o demás información utilizada (opcional).

Por la escala de detalle se presenta el informe EVALUACION_DE_PRODUCTOS_ZONA_ORIENTAL_P3, donde se verifica la no existencia de información a detalle en bases de datos oficiales iguales o mejores no se presenta dicha cartografía, por lo cual NO APLICA

[bookmark: _Toc77951429][bookmark: _Toc80866037][bookmark: _Toc81040056]ORTOFOTOMOSAICO

Acorde a la Resolución 471 del 2020 “Por medio de la cual se establecen las especificaciones mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia” Articulo 4 “Lineamientos técnicos generales” y Resolución 529 del 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 471 de 2020 Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia” emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi “Ortofotomosaico” Articulo 1 “Sistema de Referencia” se revisó el producto Ortofotomosaico, validando la existencia o no de la información necesaria para la obtención de los productos finales Ortomosaicos.

Como productos finales se analiza los Ortofotomosaicos de Altagracia, Arabia, Condina, El Manzano, La Bella, La Florida, Puerto Caldas, Tribunas Corcega entregadas como productos por Isatech de cuerdo a la siguiente tabla

	INFORMACIÓN
	REVISIÓN

	
	PRIMERA
	SEGUNDA 
	TERCERA

	Ortoimagen en formato ráster no comprimido Tiff (Bigtiff o tlffbásico según sea el caso)
	Si
	Si
	Si

	Metadatos de Ortoímágenes y/o ortofatomosaicos en formato *.PDF, en formato, *.XML o *.XLSX () según sea el caso.
	NO
	SI
	SI

	Proyecto dividido en planchas a escala correspondiente(TIFF) si es por planchas
	SI
	SI
	SI

	Metadato o ficha técnica por cada plancha cartográfica generada en formato *.PDF y en formato de elaboración *.XML o *.XLSX. (si es por planchas
	No
	SI
	SI

	Archivos del sistema de proyección del proyecto en formatos *.PRJ o *.XML; El sistema .de proyección también puede estar definido internamente.
	SI
	SI
	SI

	Archivo con los parámetros de calibración del sensor según sea el caso.
	No
	No
	SI

	Bloque o bloques Aerotriangulados que cubran el área correspondiente a la Ortófoto, para aerofotografías digitalizadas o digitales de frame el formato*.PRJ o *.BLK.
	SI
	SI
	SI

	Archivo de ajuste con los parámetros de orientación exterior del sensor según sea el caso.
	SI
	SI
	SI

	Capa con líneas de costura del mosaico en formato *.SHP.
	NO
	NO
	SI

	imágenes fotogramétricas digitalizadas o digitales e imágenes satelitales en formato ráster según sea el caso y archivos auxiliares requeridos.
	Si
	Si
	SI

	Metadatos de cada una de las imágenes fuente en formato *.PDF y en formato  de elaboración *.XML o *.XLSX según sea el caso.
	No
	No
	No Aplica

	Archivo ráster del Modelo Digital de Terreno, en formato .TIFF. sin compresión. ·
	Si
	Si
	Si

	Nubes de puntos en formato; LAS para los MDT elaborados con tecnología Lídar
	SI
	SI
	SI

	Metadato del MDT en formato *.PDF y en formato de elaboración *.XML o *.XLSX según sea el caso;
	NO
	SI
	SI

	Listado de coordenadas de puntos de control terrestre usados como puntos de chequeo, en el sistema de referencia y proyección de acuerdo a la escala de trabajo y alturas ortométricas, en formato *.TXT o *.CSV.
	PARCIAL
	NO
	SI

	Listado de coordenadas de puntos adicionales de chequeo en campo bien distribuidos (minimo 20)), para realizar verificación de la exactitud posicional absoluta, en formato de texto plano *.TXT o *.CSV. Confirma procedimiento a seguir en cascos urbanos pequeños y en proyectos zonificados.
	NO
	NO
	SI

	Hojas descriptivas de cada uno de los puntos de control terrestre fotocontrol y adicionales para verificación) en las que se incluya: coordenadas de los puntos, sistema de proyección con el respectivo origen; fecha. de posicionamiento, alturas del objeto, municipio, departamento descripción de la llegada al punto, fotografías de perfil y de planta donde se. vea el contexto del objeto. En formato *.PDF.
	SI
	SI
	SI

	Adicionalmente, archivos rínex, archivos crudos y memoria técnica del posicionamiento (control ·terrestre), si aplica.
	SI
	SI
	SI

	Límite del proyecto o lote de producción a evaluar, en formato *.SHP, Se deben tener en cuenta los elementos importantes del paisaje, de manera que no se corten o elimine alguno de forma abrupta
	Si
	Si
	Si

	Delimitación de área efectiva y de las zonas sin cobertura (afectaciones),
	No
	NO
	NO APLICA

	presencia. de nubes, huecos fotogramétricos o zonas restringidas. En formato *.SHP
	No
	SI
	SI

	Memoria técnica o informe general del proyecto en donde se describa el proceso productivo en formato PDF
	SI
	SI
	SI

	Evidencias y reporte del control de calidad efectuado por el productor en formato PDF
	Si
	Si
	Si


[bookmark: _Toc81040139]Tabla 4 Verificación de la información necesaria para el fotomosaico
Acorde a la Resolución 471 del 2020 “Por medio de la cual se establecen las especificaciones mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia” Articulo 5 “Especificaciones técnicas por producto” y Resolución 529 del 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 471 de 2020 Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia” emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi “Ortofotomosaico” Articulo  “Artículo 2. Modificar el literal a y e del numeral 5.1.2; literal a, b y e del numeral 5.2; literal a, b, e y d del numeral 5.3 5 del artículo sobre especificaciones técnicas por producto, el cual quedará así:” se revisó el producto Ortofotomosaico, validando la existencia o no de la información necesaria para la obtención de los productos finales Ortomosaicos.

[bookmark: _Toc77152462][bookmark: _Toc80866043][bookmark: _Toc81040057]Sistema de Referencia

Se encuentra el archivo de proyección con la siguiente información de proyección el cual se encuentra cargado en cada uno de los 8 ortofotomosaicos.

PROJCS["MAGNA_SIRGAS_ORIGEN_NACIONAL",
GEOGCS["GCS_SISTEMA_DE_REFERENCIA_GEOCENTRICO_PARA_AMERICA_DEL_SUR_2000",
DATUM["D_SISTEMA_DE_REFERENCIA_MAGNA_SIRGAS",
SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222101]]
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["Degree",0.017453292519943295]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["scale_factor",0.9992],
PARAMETER["central_meridian",-73],
PARAMETER["latitude_of_origin",4],
PARAMETER["false_easting",5000000],
PARAMETER["false_northing",2000000],
UNIT["Meter",1]]
PARAMETER["false_northing",2000000],}
UNIT["Meter",1]]

Este es coincidente con el nuevo origen único de coordenadas para Colombia, no se utiliza ningún tipo de proyección diferente de acuerdo a la Resolución 529 2020 e Igac, por lo cual el sistema de regencia se considera CONFORME, 

[image: https://origen.igac.gov.co/images/Imagen6.png]
[bookmark: _Toc81040170]Ilustración 9. Información del sistema de referencia

[bookmark: _Toc77152463][bookmark: _Toc80866044][bookmark: _Toc81040058]Referencia Vertical 

En el informe “TOMA DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS, RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DE VECTORES FUNDAMENTALES, MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT) Y ORTOIMÁGENES”de Julio de 2021 en el ítem 5.2.5.2 SISTEMA DE REFERENCIA VERTICAL, se entrega la información solicitada, dándose por CONFORME

[bookmark: _Toc77152464][bookmark: _Toc80866045][bookmark: _Toc81040059]Nivel de detalle

Las imágenes, cumplen con la norma respeto al nombre a al nivel de detalle se considera CONFORME. 

	Zona
	Nombre
	Nivel de detalle en cm

	Orto10_Altagracia
	SI
	10

	Orto10_Arabia
	SI
	10

	Orto10_Condina
	SI
	10

	Orto10_El_Manzano
	SI
	10

	Orto10_La_Bella
	SI
	10

	Orto10_La_Florida
	SI
	10

	Orto10_Puerto_Caldas
	SI
	10

	Orto10_Tribunas_Corcega
	SI
	10


[bookmark: _Toc81040140]Tabla 5 Nivel de detalle de los ortofotomosaicos

[bookmark: _Toc77152465][bookmark: _Toc80866046][bookmark: _Toc81040060]Representación y formato

Las imágenes se encuentra en el formato y sin compresión estipuladas en la siguiente tabla, por lo cual ES CONFORME.


	Zona
	Formato
	Compresion
	Cumple

	Orto10_Altagracia
	.tiff
	NO
	Si

	Orto10_Arabia
	.tiff
	NO
	Si

	Orto10_Condina
	.tiff
	NO
	Si

	Orto10_El_Manzano
	.tiff
	NO
	Si

	Orto10_La_Bella
	.tiff
	NO
	Si

	Orto10_La_Florida
	.tiff
	NO
	Si

	Orto10_Puerto_Caldas
	.tiff
	NO
	Si

	Orto10_Tribunas_Corcega
	.tiff
	NO
	Si


[bookmark: _Toc81040141]Tabla 6 Representación y formatos de los ortofotomosaicos

[bookmark: _Toc77152466][bookmark: _Toc80866047][bookmark: _Toc81040061]Consistencia Temporal.

Las imágenes son del año 2021, teniendo menos de 3 años, por lo cual se considera CONFORME

[bookmark: _Toc77152467][bookmark: _Toc80866048][bookmark: _Toc81040062]Bloques u Hojas.

El producto se encuentra dividido en 8 zonas específicas, ES CONFORME

[bookmark: _Toc77152468][bookmark: _Toc80866049][bookmark: _Toc81040063]Informe de aseguramiento de la calidad.

Se presentan los siguientes informes en cuanto al aseguramiento de la calidad:
Informe_de_Aseguramiento_de_Calidad_Producto2.docx
Reporte Evaluación de Calidad_Ortofotomosaico.pdf.
Verificacion de exactitud de posición 
Reportes de evaluación de calidad
EVALUACION_DE_PRODUCTOS_ZONA_ORIENTAL_P3_V3

[bookmark: _Toc77152469][bookmark: _Toc80866050][bookmark: _Toc81040064]Estructura e integralidad

[bookmark: _Toc77152470][bookmark: _Toc81040065]Resolución Espacial

Las imágenes poseen una resolución espacial de 10 cm, tal como se puede apreciar en la tabla de verificación de este dato en el software ArcMap, la resolución espacial de las imágenes es de 10 cm para la escala 1:1000 siendo CONFORME a las especificaciones

	Zona
	Resolucion espacial (cm)
	Cumple

	Orto10_Altagracia
	10
	SI

	Orto10_Arabia
	10
	SI

	Orto10_Condina
	10
	SI

	Orto10_El_Manzano
	10
	SI

	Orto10_La_Bella
	10
	SI

	Orto10_La_Florida
	10
	SI

	Orto10_Puerto_Caldas
	10
	SI

	Orto10_Tribunas_Corcega
	10
	SI


[bookmark: _Toc81040142]Tabla 7 Nivel de detalle de los ortofotomosaicos

[bookmark: _Toc77152471][bookmark: _Toc81040066]Resolución Espectral

Los 8 ortofotomosaicos tienen 3 bandas como se observa en la tabla consolida de la revisión de las propiedades hechas en ArcMap, cumpliendo con el mínimo 3 bandas Verdadero color RGB, se considera CONFORME

	Zona
	Bandas
	Cumple

	Orto10_Altagracia
	4
	SI

	Orto10_Arabia
	4
	SI

	Orto10_Condina
	4
	SI

	Orto10_El_Manzano
	4
	SI

	Orto10_La_Bella
	4
	SI

	Orto10_La_Florida
	4
	SI

	Orto10_Puerto_Caldas
	4
	SI

	Orto10_Tribunas_Corcega
	4
	SI


[bookmark: _Toc81040143]Tabla 8 Resolución espectral de los ortofotomosaicos

[bookmark: _Toc77152472][bookmark: _Toc81040067]Resolución radiométrica 

Las 8 imágenes tienen una resolución radiométrica de 8 Bits, de acuerdo a la siguiente tabla, cumpliendo con el anexo técnico y la normatividad vigente, por lo cual se considera Conforme, 

	Zona
	Raiometrica
(bits)
	Cumple

	Orto10_Altagracia
	8
	SI

	Orto10_Arabia
	8
	SI

	Orto10_Condina
	8
	SI

	Orto10_El_Manzano
	8
	SI

	Orto10_La_Bella
	8
	SI

	Orto10_La_Florida
	8
	SI

	Orto10_Puerto_Caldas
	8
	SI

	Orto10_Tribunas_Corcega
	8
	SI


[bookmark: _Toc81040144]Tabla 9 Resolución espectral de los ortofotomosaicos


[bookmark: _Toc77152474][bookmark: _Toc80866052][bookmark: _Toc81040068]Totalidad

Se procede a comparar del área suministrada el área restituida, dando 156.44 Ha. de 156.23 Ha. Contractuales de acuerdo a la tabla siguiente, se verifican las áreas sin cubrimiento del fotomosaico y dan 0 Ha con un porcentaje de 0%, ya que es >3% el producto es CONFORME. No se anexa shapefile Totalidad, ya que toda el área está contenida con información de los fotomosaico de acuerdo a la siguiente tabla e imágenes. 

	Zona
	Área polígono (Ha)
	Área Sin cubrimiento del Fotomosaico
	Cumple

	Orto10_Altagracia
	35.29701168
	0
	Si

	Orto10_Arabia
	24.42747954
	0
	Si

	Orto10_Condina
	4.802375339
	0
	Si

	Orto10_El_Manzano
	5.808157767
	0
	Si

	Orto10_La_Bella
	27.53071668
	0
	Si

	Orto10_La_Florida
	28.87999949
	0
	Si

	Orto10_Puerto_Caldas
	23.59349476
	0
	Si

	Orto10_Tribunas_Corcega
	5.905534961
	0
	Si


[bookmark: _Toc81040145]Tabla 10 Totalidad de los ortofotomosaicos
Se verifica el informe de calidad, siendo consistente con lo presentado

[image: ]
[bookmark: _Toc81040171]Ilustración 10.Ortofotomosaico Arabia

[image: ]
[bookmark: _Toc81040172]Ilustración 11. Ortofotomosaico El Manzano

[image: ]
[bookmark: _Toc81040173]Ilustración 12. Ortofotomosaico La Bella

[image: ]
[bookmark: _Toc81040174]Ilustración 13. Ortofotomosaico La Florida



[image: ] 
[bookmark: _Toc81040175]Ilustración 14. Ortofotomosaico Puerto Caldas
[image: ]
[bookmark: _Toc81040176]Ilustración 15. Ortofotomosaico Altamira

[image: ]
[bookmark: _Toc81040177]Ilustración 16.Ortofotomosaico Puerto Caldas


[bookmark: _Toc77152475][bookmark: _Toc80866053][bookmark: _Toc81040069]Exactitud absoluta de posición horizontal. 

Para verificar este tema se procede a verificar los GSD de los 8 Ortofotomosaicos el cual es de 0.1 m, se verifica el informe EVALUACION_DE_PRODUCTOS_ZONA_ORIENTAL_P3_V2 donde se realiza la verificación de las bases oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi cmo se puede ver en la imagen al no existir cartografía o fotomosaico de mejor resolución se procede a realizar el análisis únicamente con los puntos de control terrestre que para el caso son 60, 20 por cada producto y 10 de más, para dar cumpliendo con la norma.

[image: ]
[bookmark: _Toc81040178]Ilustración 17.Consulta de puntos de la red pasiva del igac

De acuerdo al informe Reporte Evaluación de Calidad_Ortofotomosaico de fecha 24 de junio de 2021, el MRSEr verificando es de 0,133 siendo para los producto esperado de GSD de 0.1 el máximo permitido del estimador RMSEr (m) de 0.3 m con una exactitud confianza 95% (m) de 0,52, como es menor el valor se considera CONFORME, se verifica el cálculo y el proceso se recibe el documento de verificación conteniendo la memoria de cálculo integral para todos los fotomosaicos generando el siguiente resultado.

	Zona
	GSD (m)
	Cumple

	Orto10_Altagracia
	0.1
	Si

	Orto10_Arabia
	0.1
	Si

	Orto10_Condina
	0.1
	Si

	Orto10_El_Manzano
	0.1
	Si

	Orto10_La_Bella
	0.1
	Si

	Orto10_La_Florida
	0.1
	Si

	Orto10_Puerto_Caldas
	0.1
	Si

	Orto10_Tribunas_Corcega
	0.1
	Si


[bookmark: _Toc81040146]Tabla 11  Cumplimiento de GSD de los ortofotomosaicos

[bookmark: _Toc77152477][bookmark: _Toc81040070]Existencia de elementos no empalmados

Mediante Revisión Visual de los Mosaicos de acuerdo a la tabla siguiente, no se encuentran diferencias de saltos mayores a 2 pixeles, se hace verificación de paneo en escala regional para ver los posibles saltos donde se nota alguna duda se verifica en escala de detalle su anormalidad o no en los elementos del mosaico en su área de cubrimiento con respecto a imágenes colindantes, Por lo cual se considera este ítem CONFORME. se recibe el informe de calidad en el cual se verifica el cumplimiento de la actividad por parte de ISATECH. 


	Zona
	Saltos mayores a 2 px
	Cumple

	Orto10_Altagracia
	0
	Si

	Orto10_Arabia
	0
	Si

	Orto10_Condina
	0
	Si

	Orto10_El_Manzano
	0
	Si

	Orto10_La_Bella
	0
	Si

	Orto10_La_Florida
	0
	Si

	Orto10_Puerto_Caldas
	0
	Si

	Orto10_Tribunas_Corcega
	0
	Si


[bookmark: _Toc81040147]Tabla 12  Verificación de los elementos no empalmados de los ortofotomosaicos


[bookmark: _Toc77152478][bookmark: _Toc81040071]Porcentaje de área de distorsión 

Revisado el mosaico sobre el 100% no se encuentran distorsiones geométricas significativas como arrastre de elementos o errores groseros, en parte se debe a la calidad de la información y la escala., por lo cual este ítem se considera CONFORME. 

	Zona
	Arrastre elementos
	Errores Groseros
	Cumple

	Orto10_Altagracia
	0
	0
	Si

	Orto10_Arabia
	0
	0
	Si

	Orto10_Condina
	0
	0
	Si

	El_Manzano
	0
	0
	Si

	Orto10_La_Bella
	0
	0
	Si

	Orto10_La_Florida
	0
	0
	Si

	Orto10_Puerto_Caldas
	0
	0
	Si

	Orto10_Tribunas_Corcega
	0
	0
	Si


[bookmark: _Toc81040148]Tabla 13  Verificación del área de distorsión de los ortofotomosaicos

[bookmark: _Toc77152479][bookmark: _Toc81040072]Porcentaje de área con desbalance radiométrico 

Se pueden observar los histogramas proporcionados notando una distribución normal, se aclara que esta suele ser un poco plana debido al recorte realizado de la integración de de todo el producto en el proceso constructivo del ortomosaico este factor es considerado CONFORME, al hacer paneo al 100% de la imagen no se encuentran zonas de saturación, subsaturación, cambios bruscos de tonalidad, contraste, brillo o color.  



[bookmark: _Toc77152480][bookmark: _Toc81040073]MODELO DIGITAL DEL TERRENO

Acorde a la Resolución 471 del 2020 “Por medio de la cual se establecen las especificaciones mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia” Articulo 4 “Lineamientos técnicos generales” y Resolución 529 del 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 471 de 2020 Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia” emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi  “Modelo Digital del Terreno MDT”  y Numeral 2 “Sistema de Referencia” se revisó el producto Modelos Digitales del Terreno, validando la existencia o no de la información necesaria para la obtención de los productos finales.

[bookmark: _Toc77152481][bookmark: _Toc81040074]Verificación inicial de información suministrada

Se procedió a verificar el cumplimiento de la norma con respecto a la información necesaria para validarla.

	INFORMACIÓN
	REVISIÓN

	
	PRIMERA
	SEGUNDA 
	TERCERA

	Archivo ráster del Modelo Digital de Terreno {MDT), en formato *.tiff
	 Si
	Si
	 Si

	Nubes de puntos en formato *.LAS para los MDT elaborados con tecnología Lídar. 
	 SI
	SI
	 SI

	Metadato del MDT en formato *.PDF y en formato de elaboración .XML *.XLSX 
	 NO
	SI
	 SI

	Listado de coordenadas de puntos de control terrestre usados cómo puntos de chequeo (Apoyo topográfico), en el sistema de referencia: y proyección de acuerdo a la escala de trabajo y en alturas ortométrícos)en formato *.TXT o *.CSV.
	PARCIAL
	SI
	SI

	Puntos de cota fotogramétrica en formato *.SHP extraídos del proceso de restitución fotograrnétríca. Aplica en MDT elaborados por· procesos fotogramétricos. ·
	 NO
	SI
	 SI

	Listado. de coordenadas de los puntos adicionales de chequeo en Campo bien distribuidos (mínimo 20). para realizar la verificación de la exactitud posicional absoluta, en formato de texto plano *.TXT o *.CSV.  Confirma procedimiento a seguir en cascos urbanos pequeños y en proyectos zonificados.
	 NO
	NO
	 SI

	Delimitación del área efectiva y de zonas sin cobertura {afectaciones), presencia de nubes, huecos fotogramétrlcos. En forrnato SHP ·.· ·...·
	NO
	SI
	SI

	Límite del proyecto o lote a evaluar, en formato *.SHP; *.KML o *,DWG.
	Si
	SI
	Si

	Memoria técnica o informe general del proyecto en donde se describa el proceso productivo en formato *.PDF.
	 SI
	NO
	 SI


[bookmark: _Toc81040149]Tabla 14  Verificación de la información para validar el MDT

[bookmark: _Toc77152483][bookmark: _Toc81040075]Sistema de Referencia

Se encuentra el archivo epsg_9377_magna_origen_nacional.prj con la siguiente información de proyección:

PROJCS["MAGNA_SIRGAS_ORIGEN_NACIONAL",
GEOGCS["GCS_SISTEMA_DE_REFERENCIA_GEOCENTRICO_PARA_AMERICA_DEL_SUR_2000",
DATUM["D_SISTEMA_DE_REFERENCIA_GEOCENTRICO_PARA_AMERICA_DEL_SUR_2000",
SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.257222101]]
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["Degree",0.017453292519943295]],

Se verifica lo contenido en la la Resolución 471 de 2020, siendo coincidente con el nuevo origen único de coordenadas para Colombia, no se utiliza ningún tipo de proyección diferente de acuerdo a la Resolución 529 2020 e Igac, por lo cual el sistema de regencia se considera CONFORME, 

[bookmark: _Toc77152484][bookmark: _Toc81040076]Referencia Vertical 

No existe información del sistema de referencia vertical en archivo o en la imagen solamente se nombra en el informe generalen Por lo que se considera CONFORME. se aclara que la información va incluida en el informe, pero no va cargada en la imagen.

[bookmark: _Toc77152485][bookmark: _Toc81040077]Nivel de detalle

Las imágenes, cumplen con la norma respeto al nombre y el nivel de detalle si es el correcto. se considera CONFORME.

	Zona
	Nombre
	Nivel de detalle en m

	mdt1_Altagracia
	SI
	1

	mdt1_Arabia
	SI
	1

	mdt1_Condina
	SI
	1

	mdt1_El_Manzano
	SI
	1

	mdt1_La_Bella
	SI
	1

	mdt1_La_Florida
	SI
	1

	mdt1_Puerto_Caldas
	SI
	1

	mdt1_Tribunas_Corcega
	SI
	1


[bookmark: _Toc81040150]Tabla 15  Verificación del nivel de detalle del MDT

[bookmark: _Toc77152486][bookmark: _Toc81040078]Representación y formato

Las imágenes se encuentran en formato TIFF, de 32 bits número real de tipo flotante, sin compresión es CONFORME. De acuerdo a lo consolidado en la siguiente tabla.
.
	Zona
	Formato
	Compresion
	Cumple

	mdt1_Altagracia
	.tiff
	NO
	Si

	mdt1_Arabia
	.tiff
	NO
	Si

	mdt1_Condina
	.tiff
	NO
	Si

	mdt1_El_Manzano
	.tiff
	NO
	Si

	mdt1_La_Bella
	.tiff
	NO
	Si

	mdt1_La_Florida
	.tiff
	NO
	Si

	mdt1_Puerto_Caldas
	.tiff
	NO
	Si

	mdt1_Tribunas_Corcega
	.tiff
	NO
	Si


[bookmark: _Toc81040151]Tabla 16  Verificación de la representación y el formato MDT

[bookmark: _Toc77152487][bookmark: _Toc81040079]Consistencia Temporal.

Las imágenes son del año 2019, teniendo menos de 3 años, por lo cual se considera CONFORME

[bookmark: _Toc77152488][bookmark: _Toc81040080]Bloques u Hojas.

El producto se encuentra dividido en zonas específicas, ES CONFORME


[bookmark: _Toc77152489][bookmark: _Toc81040081]Informe de aseguramiento de la calidad.

Se presentan los siguientes informes en cuanto al aseguramiento de la calidad:
Informe_de_Aseguramiento_de_Calidad_Producto2.docx
Reporte Evaluación de Calidad_DTM.pdf
Se entregan lo anexos del reporte de calidad
EVALUACION_DE_PRODUCTOS_ZONA_ORIENTAL_P3

[bookmark: _Toc77152491][bookmark: _Toc81040082]Totalidad

Se procede a comparar del área suministrada el área restituida, dando 156.44 Ha. de 156.23 Ha. Contractuales de acuerdo a la tabla siguiente, se verifican las áreas sin cubrimiento del fotomosaico y dan 0 Ha con un porcentaje de 0%, ya que es >3% el producto es CONFORME. No se anexa shapefile Totalidad, ya que toda el área está contenida con información de los fotomosaico ver imágenes, se revisan los soportes de verificación, constatando la realización del respectivo control por parte de ISATECH
	Zona
	Área polígono (Ha)
	Área Sin cubrimiento del Fotomosaico
	Cumple

	mdt1_Altagracia
	35.29701168
	0
	Si

	mdt1_Arabia
	24.42747954
	0
	Si

	mdt1_Condina
	4.802375339
	0
	Si

	mdt1_El_Manzano
	5.808157767
	0
	Si

	mdt1_La_Bella
	27.53071668
	0
	Si

	mdt1_La_Florida
	28.87999949
	0
	Si

	mdt1_Puerto_Caldas
	23.59349476
	0
	Si

	mdt1_Tribunas_Corcega
	5.905534961
	0
	Si













[bookmark: _Toc81040152]Tabla 16  Verificación de la totalidad del  MDT

[image: ]

[bookmark: _Toc81040179]Ilustración 18. Modelo digital de Elevaciones de Altagracia

[image: ]
[bookmark: _Toc81040180]Ilustración 19. Modelo digital de Elevaciones de Arabia

[image: ]
[bookmark: _Toc81040181]Ilustración 20. Modelo digital de Elevaciones de Condina

[image: ]
[bookmark: _Toc81040182]Ilustración 21. Modelo digital de Elevaciones del Manzano


[image: ]
[bookmark: _Toc81040183]Ilustración 22. Modelo digital de Elevaciones de la Florida

[image: ]
[bookmark: _Toc81040184]Ilustración 23.Modelo digital de Elevaciones de Altagracia

[image: ]
[bookmark: _Toc81040185]Ilustración 24. Modelo digital de Elevaciones de Tribunas de Cocega


[bookmark: _Toc77152492][bookmark: _Toc81040083]Exactitud absoluta de posición Vertical. 

[bookmark: _Toc77152493]En Colombia no existe una norma que valide la calidad de la información LiDAR, da tal forma que esta verificación se rige bajo la ASPRS del 2014 que son los estándares de precisión posicional para datos digitales geoespaciales, donde encontramos en el numeral B8 Precisión Horizontal para datos LiDAR que para un vuelo de altitud de 1000 metros de altitud el Error (RMSE) debe ser no mayor de 17.5 cm.

[image: Tabla

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc80956700][bookmark: _Toc81040153]Tabla 17. Expectativas del Error Horizontal (RMSE), para datos LiDAR en términos de la Altitud del Vuelo
[bookmark: _Toc81040084]Consistencia Conceptual  

El espaciado del MDT es de 1 metro, consistente, no presenta valores atípicos ni nulos de acuerdo a la revisión de la tabla de atributos por lo cual es CONFORME.

Acorde a la Resolución 471 del 2000, punto 5.3. “Bases de datos Cartográficas (Vectoriales)” Inciso a., se revisaron los objetos geográficos estructurados para validar que no se presenten entidades en exceso o faltantes según la siguiente clasificación:
1. Omisión: Se marcaron con omisión aquellos puntos en el DGN que se seleccionaron de manera aleatoria y que no presentan la totalidad de información que se visualiza respecto al Ortomosaico y/o MDT.

2. Comisión: Se marcaron con comisión aquellos puntos en el DGN que se seleccionaron de manera aleatoria y que presentan más de la totalidad de información que se visualiza respecto al Ortomosaico y/o MDT (objetos adicionales)

3. Conforme: Se marcaron como conforme aquellos puntos en el DGN que se seleccionaron de manera aleatoria y que presentan la totalidad de información que se visualiza respecto al Ortomosaico y/o MDT.

· EL MANZANO
A continuación, se presenta el resultado de los puntos aleatorios analizados:

	CONSECUTIVO
	TOTALIDAD
	OBSERVACION

	0
	CONFORME
	 

	1
	CONFORME
	 

	2
	CONFORME
	 

	3
	CONFORME
	 

	4
	CONFORME
	 

	5
	CONFORME
	 

	6
	CONFORME
	 

	7
	CONFORME
	 

	8
	CONFORME
	 

	9
	CONFORME
	 

	10
	CONFORME
	 

	11
	CONFORME
	 

	12
	CONFORME
	 

	13
	CONFORME
	 

	14
	CONFORME
	 

	15
	CONFORME
	 

	16
	CONFORME
	 

	17
	CONFORME
	 

	18
	CONFORME
	 

	19
	CONFORME
	 

	20
	CONFORME
	 

	21
	CONFORME
	 

	22
	CONFORME
	 

	23
	CONFORME
	 

	24
	CONFORME
	 

	25
	CONFORME
	 

	26
	CONFORME
	 

	27
	CONFORME
	 

	28
	CONFORME
	 

	29
	CONFORME
	 

	30
	CONFORME
	 

	31
	CONFORME
	 

	32
	CONFORME
	 

	33
	CONFORME
	 

	34
	CONFORME
	 

	35
	CONFORME
	 

	36
	CONFORME
	 

	37
	CONFORME
	 

	38
	CONFORME
	 

	39
	CONFORME
	 

	40
	CONFORME
	 

	41
	CONFORME
	 

	42
	CONFORME
	 

	43
	CONFORME
	 

	44
	CONFORME
	 

	45
	CONFORME
	 

	46
	CONFORME
	 

	47
	CONFORME
	 

	48
	CONFORME
	 

	49
	CONFORME
	 


[bookmark: _Toc81040186]Ilustración 25. Resultados Puntos Aleatorios – El Manzano
De tal forma que:
	TOTALIDAD
	CANTIDAD
	PORCENTAJE
	AREA (HECTAREAS)

	CONFORME
	50
	100%
	5.8

	TOTAL
	50
	100%
	5.8


[bookmark: _Toc81040154]Tabla 17. Resumen Resultados Puntos Aleatorios – El Manzano
Por ende y según el resultado de la muestra el producto para este centro poblado se determina CONFORME.
Para el centro poblado El Manzano, se validó 5,01 hectáreas, es decir, el 86,4% de la extensión del mismo acorde a su respectivo limite.
· ARABIA
A continuación, se presenta el resultado de los puntos aleatorios analizados:
	CONSECUTIVO
	TOTALIDAD
	OBSERVACION

	0
	CONFORME
	 

	1
	CONFORME
	 

	2
	CONFORME
	 

	3
	CONFORME
	 

	4
	CONFORME
	 

	5
	CONFORME
	 

	6
	CONFORME
	 

	7
	CONFORME
	 

	8
	CONFORME
	 

	9
	CONFORME
	 

	10
	CONFORME
	 

	11
	CONFORME
	 

	12
	CONFORME
	 

	13
	CONFORME
	 

	14
	CONFORME
	 

	15
	CONFORME
	 

	16
	CONFORME
	 

	17
	CONFORME
	 

	18
	CONFORME
	 

	19
	CONFORME
	 

	20
	CONFORME
	 

	21
	CONFORME
	 

	22
	CONFORME
	 

	23
	CONFORME
	 

	24
	CONFORME
	 

	25
	CONFORME
	 

	26
	CONFORME
	 

	27
	CONFORME
	 

	28
	CONFORME
	 

	29
	CONFORME
	 

	30
	CONFORME
	 

	31
	CONFORME
	 

	32
	CONFORME
	 

	33
	CONFORME
	 

	34
	CONFORME
	 

	35
	CONFORME
	 

	36
	CONFORME
	 

	37
	CONFORME
	 

	38
	CONFORME
	 

	39
	CONFORME
	 

	40
	CONFORME
	 

	41
	CONFORME
	 

	42
	CONFORME
	 

	43
	CONFORME
	 

	44
	CONFORME
	 

	45
	CONFORME
	 

	46
	CONFORME
	 

	47
	CONFORME
	 

	48
	CONFORME
	 

	49
	CONFORME
	 


[bookmark: _Toc81040187]Ilustración 26. Resultados Puntos Aleatorios – Arabia
De tal forma que:
	TOTALIDAD
	CANTIDAD
	PORCENTAJE
	AREA (HECTAREAS)

	CONFORME
	50
	100%
	24.4

	TOTAL
	50
	100%
	24.4


[bookmark: _Toc81040155]Tabla 18. Resumen Resultados Puntos Aleatorios – Arabia
Por ende y según el resultado de la muestra el producto para este centro poblado se determina CONFORME.
Para el centro poblado Arabia, se validó 14 hectáreas, es decir, el 57,3% de la extensión del mismo acorde a su respectivo limite.
· TRIBUNAS CORCEGA
Este Centro Poblado en el primer informe de la revisión de este producto, se determinó conforme.
Para el centro poblado Tribunas Córcega, se validó 5,7 hectáreas, es decir, el 97% de la extensión del mismo acorde a su respectivo limite.
· LA BELLA
A continuación, se presenta el resultado de los puntos aleatorios analizados:
	CONSECUTIVO
	TOTALIDAD
	OBSERVACION

	0
	CONFORME
	 

	1
	CONFORME
	 

	2
	CONFORME
	 

	3
	CONFORME
	 

	4
	CONFORME
	 

	5
	CONFORME
	 

	6
	CONFORME
	 

	7
	CONFORME
	 

	8
	CONFORME
	 

	9
	CONFORME
	 

	10
	CONFORME
	 

	11
	CONFORME
	 

	12
	CONFORME
	 

	13
	CONFORME
	 

	14
	CONFORME
	 

	15
	CONFORME
	 

	16
	CONFORME
	 

	17
	CONFORME
	 

	18
	CONFORME
	 

	19
	CONFORME
	 

	20
	CONFORME
	 

	21
	CONFORME
	 

	22
	CONFORME
	 

	23
	CONFORME
	 

	24
	CONFORME
	 

	25
	CONFORME
	 

	26
	CONFORME
	 

	27
	CONFORME
	 

	28
	CONFORME
	 

	29
	CONFORME
	 

	30
	CONFORME
	 

	31
	CONFORME
	 

	32
	CONFORME
	 

	33
	CONFORME
	 

	34
	CONFORME
	 

	35
	CONFORME
	 

	36
	CONFORME
	 

	37
	CONFORME
	 

	38
	CONFORME
	 

	39
	CONFORME
	 

	40
	CONFORME
	 

	41
	CONFORME
	 

	42
	CONFORME
	 

	43
	CONFORME
	 

	44
	CONFORME
	 

	45
	CONFORME
	 

	46
	CONFORME
	 

	47
	CONFORME
	 

	48
	CONFORME
	 

	49
	CONFORME
	 


[bookmark: _Toc81040188]Ilustración 27. Resultados puntos aleatorios – la bella
De tal forma que:
	TOTALIDAD
	CANTIDAD
	PORCENTAJE
	AREA (HECTAREAS)

	CONFORME
	50
	100%
	27.5

	TOTAL
	50
	100%
	27.5


[bookmark: _Toc81040156]Tabla 19. Resumen Resultados Puntos Aleatorios – La Bella
Por ende y según el resultado de la muestra el producto para este centro poblado se determina CONFORME.
Para el centro poblado La Bella, se validó 15,94 hectáreas, es decir, el 57,9% de la extensión del mismo acorde a su respectivo limite.
· LA FLORIDA
A continuación, se presenta el resultado de los puntos aleatorios analizados:
	CONSECUTIVO
	TOTALIDAD
	OBSERVACION

	0
	CONFORME
	 

	1
	CONFORME
	 

	2
	CONFORME
	 

	3
	CONFORME
	 

	4
	CONFORME
	 

	5
	CONFORME
	 

	6
	CONFORME
	 

	7
	CONFORME
	 

	8
	CONFORME
	 

	9
	CONFORME
	 

	10
	CONFORME
	 

	11
	CONFORME
	 

	12
	CONFORME
	 

	13
	CONFORME
	 

	14
	CONFORME
	 

	15
	CONFORME
	 

	16
	CONFORME
	 

	17
	CONFORME
	 

	18
	CONFORME
	 

	19
	CONFORME
	 

	20
	CONFORME
	 

	21
	CONFORME
	 

	22
	CONFORME
	 

	23
	CONFORME
	 

	24
	CONFORME
	 

	25
	CONFORME
	 

	26
	CONFORME
	 

	27
	CONFORME
	 

	28
	CONFORME
	 

	29
	CONFORME
	 

	30
	CONFORME
	 

	31
	CONFORME
	 

	32
	CONFORME
	 

	33
	CONFORME
	 

	34
	CONFORME
	 

	35
	CONFORME
	 

	36
	CONFORME
	 

	37
	CONFORME
	 

	38
	CONFORME
	 

	39
	CONFORME
	 

	40
	CONFORME
	 

	41
	CONFORME
	 

	42
	CONFORME
	 

	43
	CONFORME
	 

	44
	CONFORME
	 

	45
	CONFORME
	 

	46
	CONFORME
	 

	47
	CONFORME
	 

	48
	CONFORME
	 

	49
	CONFORME
	 


[bookmark: _Toc81040189]Ilustración 28. Resultados Puntos Aleatorios – La Florida
De tal forma que:
	TOTALIDAD
	CANTIDAD
	PORCENTAJE
	AREA (HECTAREAS)

	CONFORME
	50
	100%
	28.9

	TOTAL
	50
	100%
	28.9


[bookmark: _Toc81040157]Tabla 20. Resumen Resultados Puntos Aleatorios – La Florida
Por ende y según el resultado de la muestra el producto para este centro poblado se determina CONFORME.
Para el centro poblado La Florida, se validó 13,33 hectáreas, es decir, el 46,18% de la extensión del mismo acorde a su respectivo limite.

· PUERTO CALDAS
Este Centro Poblado en el primer informe de la revisión de este producto, se determinó conforme.
Para el centro poblado Puerto Caldas, se validó 6,2 hectáreas, es decir, el 26.28% de la extensión del mismo acorde a su respectivo limite.
· CONDINA
A continuación, se presenta el resultado de los puntos aleatorios analizados:
	CONSECUTIVO
	TOTALIDAD
	OBSERVACION

	0
	CONFORME
	 

	1
	CONFORME
	 

	2
	CONFORME
	 

	3
	CONFORME
	 

	4
	CONFORME
	 

	5
	CONFORME
	 

	6
	CONFORME
	 

	7
	CONFORME
	 

	8
	CONFORME
	 

	9
	CONFORME
	 

	10
	CONFORME
	 

	11
	CONFORME
	 

	12
	CONFORME
	 

	13
	CONFORME
	 

	14
	CONFORME
	 

	15
	CONFORME
	 

	16
	CONFORME
	 

	17
	CONFORME
	 

	18
	CONFORME
	 

	19
	CONFORME
	 

	20
	CONFORME
	 

	21
	CONFORME
	 

	22
	CONFORME
	 

	23
	CONFORME
	 

	24
	CONFORME
	 

	25
	CONFORME
	 

	26
	CONFORME
	 

	27
	CONFORME
	 

	28
	CONFORME
	 

	29
	CONFORME
	 

	30
	CONFORME
	 

	31
	CONFORME
	 

	32
	CONFORME
	 

	33
	CONFORME
	 

	34
	CONFORME
	 

	35
	CONFORME
	 

	36
	CONFORME
	 

	37
	CONFORME
	 

	38
	CONFORME
	 

	39
	CONFORME
	 

	40
	CONFORME
	 

	41
	CONFORME
	 

	42
	CONFORME
	 

	43
	CONFORME
	 

	44
	CONFORME
	 

	45
	CONFORME
	 

	46
	CONFORME
	 

	47
	CONFORME
	 

	48
	CONFORME
	 

	49
	CONFORME
	 


[bookmark: _Toc81040190]Ilustración 29. Resultados Puntos Aleatorios – Condina
De tal forma que:
	TOTALIDAD
	CANTIDAD
	PORCENTAJE
	AREA (HECTAREAS)

	CONFORME
	50
	100%
	4.8

	TOTAL
	50
	100%
	4.8


[bookmark: _Toc81040158]Tabla 21. Resumen Resultados Puntos Aleatorios – Condina
Por ende y según el resultado de la muestra el producto para este centro poblado se determina CONFORME.
Para el centro poblado Condina, se validó 4,79 hectáreas, es decir, el 99.8% de la extensión del mismo acorde a su respectivo limite.
· ALTAGRACIA
A continuación, se presenta el resultado de los puntos aleatorios analizados:
	CONSECUTIVO
	TOTALIDAD
	OBSERVACION

	0
	CONFORME
	 

	1
	CONFORME
	 

	2
	CONFORME
	 

	3
	CONFORME
	 

	4
	CONFORME
	 

	5
	CONFORME
	 

	6
	CONFORME
	 

	7
	CONFORME
	 

	8
	CONFORME
	 

	9
	CONFORME
	 

	10
	CONFORME
	 

	11
	CONFORME
	 

	12
	CONFORME
	 

	13
	CONFORME
	 

	14
	CONFORME
	 

	15
	CONFORME
	 

	16
	CONFORME
	 

	17
	CONFORME
	 

	18
	CONFORME
	 

	19
	CONFORME
	 

	20
	CONFORME
	 

	21
	CONFORME
	 

	22
	CONFORME
	 

	23
	CONFORME
	 

	24
	CONFORME
	 

	25
	CONFORME
	 

	26
	CONFORME
	 

	27
	CONFORME
	 

	28
	CONFORME
	 

	29
	CONFORME
	 

	30
	CONFORME
	 

	31
	CONFORME
	 

	32
	CONFORME
	 

	33
	CONFORME
	 

	34
	CONFORME
	 

	35
	CONFORME
	 

	36
	CONFORME
	 

	37
	CONFORME
	 

	38
	CONFORME
	 

	39
	CONFORME
	 

	40
	CONFORME
	 

	41
	CONFORME
	 

	42
	CONFORME
	 

	43
	CONFORME
	 

	44
	CONFORME
	 

	45
	CONFORME
	 

	46
	CONFORME
	 

	47
	CONFORME
	 

	48
	CONFORME
	 

	49
	CONFORME
	 


[bookmark: _Toc81040191]Ilustración 30. Resultados Puntos Aleatorios – Altagracia
De tal forma que:
	TOTALIDAD
	CANTIDAD
	PORCENTAJE
	AREA (HECTAREAS)

	CONFORME
	50
	100%
	35.3

	TOTAL
	50
	100%
	35.3


[bookmark: _Toc81040159]Tabla 22. Resumen Resultados Puntos Aleatorios – Altagracia
Por ende y según el resultado de la muestra el producto para este centro poblado se determina CONFORME.
Para el centro poblado Altagracia, se validó 9 hectáreas, es decir, el 25.49% de la extensión del mismo acorde a su respectivo limite.

[bookmark: _Toc80300702][bookmark: _Toc81040085]BASES DE DATOS CARTOGRÁFICA

Se evaluaron los siguientes objetos geográficos para la base de datos geografica:

	TRANSPORTE
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	HIDROGRAFÍA

	Límite_Vía
	Cerca
	Drenaj_L

	Separador_Vial
	Construcción_P
	Drenaj_R

	Vía
	Construcción_R
	Dagua_R

	Vía_Ferrea
	LDemar
	

	
	Muro
	

	
	Piscina
	

	
	Terrap
	

	
	Zona Dura
	


[bookmark: _Toc81040192]Ilustración 31. Objetos geográficos contenidos en la GDB
Lo cual se realiza teniendo en cuenta el Catálogo de Objetos IGAC para la generación de la cartografía básica digital escala 1:5000 y las especificaciones técnicas señaladas en la Resolución 529 de 2020, con el fin de verificar el cumplimiento de los niveles de conformidad establecidos en la Resolución 471 de 2020, para cada uno de los ítems que se señalan a continuación:

TOTALIDAD

· Omisión: utilizando el ortofotomosaico, y el método de muestreo que se define en la resolución 1359 de 2019 articulo 5, donde se define según el área la cantidad de puntos aleatorios que se deben tomar de la base de datos geográfica de cada plancha se verifica que los elementos capturados en la GDB se encuentran presentes. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad del 3%.

· Comisión: utilizando el ortofotomosaico, y el método de muestreo que se define en la resolución 1359 de 2019 articulo 5, donde se define según el área la cantidad de puntos aleatorios que se deben tomar de la base de datos geográfica se verifica en cada plancha los elementos geográficos restituidos y se muestra que uno o varios elementos específicos están incorrectamente presentes en el conjunto de datos. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad del 3%. 



CONSISTENCIA LOGICA
· Consistencia conceptual: se revisa el esquema de la base de datos geográfica con respeto a lo establecido en el Catálogo de Objetos IGAC para generar cartografía básica digital, se compara y se identifican las diferencias de los esquemas en términos de dominios, clases, tipos de datos, etc. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad.

· Consistencia topológica: utilizando la herramienta del software ArcGIS, se corre la topología entre los objetos geográficos presentes en la base de datos geográfica con el fin de establecer las relaciones o reglas topológicas definidas en el Catálogo de Objetos IGAC, entre las cuales están: traslape (must not overlap), intersección entre líneas (not intersect), sobreposición entre elementos de cualquier geometría (must not overlap with), desconexión de nodos en líneas (must not have dangles), discontinuidad de líneas (must not have pseudo nodes), las cuales garantizan la adyacencia, pertenencia, conectividad, contenencia y contigüidad. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad.

· Consistencia de dominio: En el conjunto de datos contenidos se verifica que los valores asignados a los atributos de cada uno de los objetos que componen la base de datos geográfica, correspondan con los dominios de cada atributo definidos en el modelo de datos definido en el Catálogo de Objetos IGAC. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad.

EXACTITUD POSICION ABSOLUTA
· Se toman como mínimo 20 puntos de chequeo y se distribuyen sobre el área total del proyecto, las coordenadas de esos puntos se comparan entre si con: los puntos tomados en campo o los puntos consolidados del IGAC y los puntos tomados del insumo. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad.

EXACTITUD TEMATICA

· Exactitud de clasificación: en la totalidad del conjunto de datos se toma una muestra tal como se define en la resolución 1359 de 2019 articulo 5, donde se establece según el área la cantidad de puntos aleatorios que se deben tomar de la base de datos geográfica, y se verifica la clasificación de los objetos geográficos con el fin de identificar elementos mal catalogados. Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad.

· [bookmark: _Hlk77618949]Exactitud de atributos cualitativos: se verifica la totalidad del conjunto de datos se toma una muestra tal como se define en la resolución 1359 de 2019 articulo 5, donde se establece según el área la cantidad de puntos aleatorios que se deben tomar de la base de datos geográfica, con el fin de identificar datos cualitativos incorrectos o datos nulos, teniendo en cuenta el catálogo de objetos y la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad. 

· Exactitud de atributos cuantitativos: se verifica la totalidad del conjunto de datos se toma una muestra tal como se define en la resolución 1359 de 2019 articulo 5, donde se establece según el área la cantidad de puntos aleatorios que se deben tomar de la base de datos geográfica, con el fin de identificar que el valor numérico del atributo es el valor real que le corresponde, teniendo en cuenta el catálogo de objetos y la metodología establecida en la Resolución 529 de 2020 se realiza el cálculo del nivel de conformidad.

La Totalidad se evalúa la base de datos para verificar que no se presenten entidades en exceso o faltantes

· por Omisión: evalúa los objetos omitidos 
· por Comisión: evalúa los objetos excedentes 
[bookmark: _Hlk75905718]
De acuerdo a la respuesta entregada por ISATECH a las observaciones del producto 2 en el archivo “Informe_contestacion_observaciones_revision_GDB_Producto_2” y a la verificación realizada por el grupo de fotogrametría, esta interventoría emite el siguiente informe de revisión del producto 2:

[bookmark: _Toc80300703][bookmark: _Toc81040086]FEATURE CLASS TRANSPORTE
TOTALIDAD
· Omisión: No se encontraron elementos omitidos en la base de datos geográfica, lo que indica que el conjunto de datos es conforme.

· Comisión: No se encontraron elementos excedentes en la base de datos geográfica, lo que indica que el conjunto de datos es conforme.

CONSISTENCIA LOGICA
· Consistencia conceptual: El esquema de la base de datos cumple con el catálogo de objetos definido por el IGAC para la cartografía básica digital 1:1.000 y el anexo técnico de la UAECD, temática Transporte.

· [bookmark: _Hlk75906012]Consistencia topológica: En el conjunto de datos se validaron 50 reglas topológicas entre los objetos contenidos en los feature class: Limite_Via, Via_Ferrea y Via. Las reglas topológicas tenidas en cuenta incluyen overlap, not intersect, not have Pseudo Nodes y Not have Dangles, las cuales garantizan la adyacencia, pertenencia, conectividad, contenencia y contigüidad. El resultado de los datos analizados es FALSO lo que indica que los datos no contienen errores topológicos.
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[bookmark: _Toc80300893][bookmark: _Toc80309624][bookmark: _Toc80644045][bookmark: _Toc81040193]Ilustración 32. Validación topológica F. Transporte
· Consistencia de dominio: En el conjunto de datos se verificaron que los atributos de cada uno de los objetos correspondan con los dominios de los atributos y definidos en los modelos de datos. El resultado de los datos es VERDADERO lo que indica que los datos no son conformes con su valor de dominio (se evidencia la falta de un dominio en el objeto Via_Ferrea código 03 Funicular), teniendo en cuenta el Catálogo de Objetos Geográficos Cartografía Básica de Colombia v2.2.
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[bookmark: _Toc80300894][bookmark: _Toc80309625][bookmark: _Toc80644046][bookmark: _Toc81040194]Ilustración 33. Consistencia de dominio F. Transporte
EXACTITUD POSICION ABSOLUTA
Es conforme, teniendo en cuenta el documento de VERIFICACIÓN DE EXACTITUD POSICIONAL: PUNTOS DE FOTOCONTROL CONTRA EL BLOQUE FOTOGRAMÉTRICO suministrado por ISATECH, sin embargo, se solicita aclaración y justificación respecto a los puntos utilizados, ya que estos son los mismos puntos utilizados en la aerotringulación.
 
[image: ]
[bookmark: _Toc80300895][bookmark: _Toc80309626][bookmark: _Toc80644047][bookmark: _Toc81040195]Ilustración 34. Exactitud de posición F. Transporte
EXACTITUD TEMATICA
· Exactitud de clasificación: No se encontraron elementos mal clasificados por lo tanto el conjunto de datos es conforme.

· Exactitud de atributos cualitativos: No se encontraron errores en los atributos cualitativos por lo tanto el conjunto de datos es conforme.

· Exactitud de atributos cuantitativos: El 95% de los elementos inspeccionados cuentan con valores cuantitativos correctos por lo tanto el conjunto de datos es conforme.    

[bookmark: _Toc80300704][bookmark: _Toc81040087]FEATURE CLASS VIVIENDA CIUDAD TERRITORIO
TOTALIDAD

· Omisión: No se encontraron elementos omitidos en la base de datos geográfica, lo que indica que el conjunto de datos es conforme.

· Comisión: No se encontraron elementos excedentes en la base de datos geográfica, lo que indica que el conjunto de datos es conforme.

CONSISTENCIA LOGICA
· Consistencia conceptual: El esquema de la base de datos cumple con el catálogo de objetos definido por el IGAC para la cartografía básica digital 1:1.000 y el anexo técnico de la UAECD, temática vivienda ciudad territorio.

· Consistencia topológica: En el conjunto de datos se validaron las reglas topológicas entre los objetos contenidos en los feature class: Construccion_P, Cerca, Muro, Lote_L, Construccion_R, Piscina, Zona_Dura, Paramento, Lote_R y Manzana. Las reglas topológicas tenidas en cuenta incluyen Overlap, Not intersect, Not have Pseudo Nodes, Not have Dangles, Be single part y Be Disjoint, las cuales garantizan la adyacencia, pertenencia, conectividad, contenencia y contigüidad. El resultado de los datos analizados es FALSO lo que indica que los datos no contienen errores topológicos.
  
	[image: ]
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[bookmark: _Toc81040196]Ilustración 35. Validación topológica F. Vivienda ciudad y territorio.
· Consistencia de dominio: En el conjunto de datos se verificaron que los atributos de cada uno de los objetos correspondan con los dominios de los atributos y definidos en los modelos de datos. El resultado de los datos es FALSO lo que indica que los datos son conformes con su valor de dominio, teniendo en cuenta el Catálogo de Objetos Geográficos Cartografía Básica de Colombia v2.2.
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[bookmark: _Toc81040197]Ilustración 36. Consistencia de dominio F. Vivienda ciudad y territorio.
	


EXACTITUD POSICION ABSOLUTA
Es conforme, teniendo en cuenta el documento de VERIFICACIÓN DE EXACTITUD POSICIONAL: PUNTOS DE FOTOCONTROL CONTRA EL BLOQUE FOTOGRAMÉTRICO suministrado por ISATECH, sin embargo, se solicita aclaración y justificación respecto a los puntos utilizados, ya que estos son los mismos puntos utilizados en la aerotringulación.
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[bookmark: _Toc81040198]Ilustración 37. Exactitud de posición F. Vivienda ciudad y territorio.

EXACTITUD TEMATICA
· Exactitud de clasificación: No se encontraron elementos mal clasificados por lo tanto el conjunto de datos es conforme.

· Exactitud de atributos cualitativos: No se encontraron errores en los atributos cualitativos por lo tanto el conjunto de datos es conforme.

· Exactitud de atributos cuantitativos: El 95% de los elementos inspeccionados cuentan con valores cuantitativos correctos por lo tanto el conjunto de datos es conforme.    

[bookmark: _Toc80300705][bookmark: _Toc81040088]FEATURE CLASS HIDROGRAFIA
TOTALIDAD
· Omisión: No se encontraron elementos omitidos en la base de datos geográfica, lo que indica que el conjunto de datos es conforme.

· Comisión: No se encontraron elementos omitidos en la base de datos geográfica, lo que indica que el conjunto de datos es conforme.   

CONSISTENCIA LOGICA
· Consistencia conceptual: El esquema de la base de datos cumple con el catálogo de objetos definido por el IGAC para la generación de cartografía básica digital 1:1.000, temática Hidrografía.

· Consistencia topológica: En el conjunto de datos se validaron 50 reglas topológicas entre los objetos contenidos en los feature class: Drenaj_L, Drenaj_R y Dagua_R. Las reglas topológicas tenidas en cuenta incluyen overlap, not intersect, not have pseudo nodes y not have dangles, las cuales garantizan la adyacencia, pertenencia, conectividad, contenencia y contigüidad. El resultado de los datos analizados es FALSO lo que indica que los datos no contienen errores topológicos.

[image: ][image: ]      
[bookmark: _Toc81040199]Ilustración 38. Validación topológica F. Hidrografía.
· Consistencia de dominio: En el conjunto de datos se verificaron que los atributos de cada uno de los objetos correspondan con los dominios de los atributos y definidos en los modelos de datos. El resultado de los datos es FALSO lo que indica que los datos son conformes con su valor de dominio, teniendo en cuenta el Catálogo de Objetos Geográficos Cartografía Básica de Colombia v2.2.


[image: ]
[bookmark: _Toc81040200]Ilustración 39. Consistencia de dominio F. Hidrografía.
EXACTITUD POSICION ABSOLUTA O RELATIVA

Es conforme, teniendo en cuenta el documento de VERIFICACIÓN DE EXACTITUD POSICIONAL: PUNTOS DE FOTOCONTROL CONTRA EL BLOQUE FOTOGRAMÉTRICO suministrado por ISATECH, sin embargo, se solicita aclaración y justificación respecto a los puntos utilizados, ya que estos son los mismos puntos utilizados en la aerotringulación.
 
[image: ]
[bookmark: _Toc81040201]Ilustración 40. Exactitud de posición F. Hidrografía.
EXACTITUD TEMATICA
· Exactitud de clasificación: No se encontraron elementos mal clasificados, por lo tanto, el conjunto de datos es conforme.

· Exactitud de atributos cualitativos: No se encontraron errores en los atributos cualitativos por lo tanto el conjunto de datos es conforme.

· Exactitud de atributos cuantitativos: El 95% de los elementos inspeccionados cuentan con valores cuantitativos correctos por lo tanto el conjunto de datos es conforme.




[bookmark: _Toc80300706][bookmark: _Toc81040089]REVISION METADATO DEL PRODUCTO

El metadato se encuentra en formato XML siguiendo los lineamientos de la ISO 19115 generado por medio del software ArcGIS, contiene todos los elementos exigidos en el formato de ArcGIS por lo tanto los metadatos son conformes.
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INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S
Nit: 900.431.030-5
Dirección: Cr 42 F No.84B-55
Ciudad: Barranquilla16

Teléfono(s): 3135126726-3043469556
Correo Electrónico: david.coy@ingenieriasnissi.com
[bookmark: _Toc81040090]COMPARACION ENTREGA ANTERIOR Y LA PRESENTE
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[bookmark: _Toc81040160]Tabla 23.Resumen de la revisión de calidad de la restitución fotogramétrica digital versión actual y anterior.
	[bookmark: _Toc80300942]Ítem
	Producto 2 Revisión 100%
	Producto 2 Revisión 100%

	
	TRANSPORTE
	VIVIENDA C y T
	HIDROGRAFIA
	TRANSPORTE
	VIVIENDA C y T
	HIDROGRAFIA

	TOTALIDAD

	Omisión
	Conforme (0 elementos omitidos 0.0%)
	Conforme (0 elementos omitidos 0.0%)
	Conforme (0 elementos omitidos 0.0%)
	Conforme (0 elementos omitidos 0.0%)
	Conforme (0 elementos omitidos 0.0%)
	Conforme (0 elementos omitidos 0.0%)

	Comisión
	Conforme (0 elementos)
	Conforme (1 elemento 0.04%)
	Conforme (2 elementos 0.7%)
	Conforme (0 elementos)
	Conforme (0 elementos)
	Conforme (0 elementos)

	CONSISTENCIA LOGICA

	Consistencia. Conceptual
	Conforme según catálogo de objetos 
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos

	Consistencia. Topológica
	Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme

	Consistencia. Dominio
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos
	Conforme según catálogo de objetos

	EXACTITUD DE POSICION 

	Exactitud posición absoluta
	Conforme según informe VERIFICACIÓN DE EXACTITUD POSICIONAL: PUNTOS DE FOTOCONTROL
	Conforme según informe VERIFICACIÓN DE EXACTITUD POSICIONAL: PUNTOS DE FOTOCONTROL
	Conforme según informe VERIFICACIÓN DE EXACTITUD POSICIONAL: PUNTOS DE FOTOCONTROL
	Conforme según informe VERIFICACIÓN DE EXACTITUD POSICIONAL: PUNTOS DE FOTOCONTROL
	Conforme según informe VERIFICACIÓN DE EXACTITUD POSICIONAL: PUNTOS DE FOTOCONTROL
	Conforme según informe VERIFICACIÓN DE EXACTITUD POSICIONAL: PUNTOS DE FOTOCONTROL

	EXACTITUD TEMATICA

	Exactitud clasificación
	No Conforme, elementos nulos en Límite_vía, Vía y Separador_vial
	No Conforme, Elementos nulos en Paramento y Construcción.
	No Conforme, elementos nulos en Drenaje_L, Drenaje_R y DAgua_R
	Conforme
	Conforme
	Conforme

	Exactitud atributos cualitativos
	No conforme. Existen datos nulos en los objetos
	No conforme. Existen datos nulos en los objetos
	No conforme. Existen datos nulos en los objetos
	Conforme
	Conforme
	Conforme

	Exactitud atributos cuantitativos
	Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme
	Conforme


[bookmark: _Toc81040161]Tabla 24. Resumen de la revisión de calidad de la gdb versión actual y anterior.


[bookmark: _Toc81040091]CONCLUSION

· El contratista ha atendido las observaciones emitidas por esta interventoría y a la fecha entrega un producto CONFORME según los lineamientos de las resoluciones enunciadas dentro del marco teórico. 






Aprobado por:

[image: ]
_______________________________________
LILIANA MARCELA SOCHA RINCÓN
[bookmark: _Hlk77275505]Coordinador Técnico
  




_______________________________________
                                      DAVID ALEXANDER COY FERRER                
Representante Legal                                         
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