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ANEXO TÉCNICO 
DEMOLICIONES 


1. OBJETO

CONTRATAR LA DEMOLICIÓN DE OBSTÁCULOS   A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LAS DEMÁS DEMOLICIONES EN CUMPLIMIENTO DE FALLOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO, DE ACUERDO A LOS PRESENTES ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXOS TÉCNICOS


1.1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.1.1 Plazo
El plazo de ejecución del contrato de obra que resulte del presente proceso de selección, será por el término de OCHO (8) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización.

1.1.2 Valor del Contrato

El valor del contrato será El valor del contrato será de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000. 000.oo) incluidas todas las tasas, impuestos y contribuciones de cualquier orden

2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR.

2.1. ESPECIFICACIONES TÉNICAS 

	 
	No.
Item
	DETALLES
	Cantidad
	Unidad

	 
	1,0
	DEMOLICIONES
	 
	

	 
	1,1
	Desmonte de puerta metálica de hasta 1,0 m de ancho
	1,00
	UN

	 
	1,2
	Desmonte puerta madera de hasta 1,0 m de ancho
	1,00
	UN

	 
	1,3
	Desmontes portones metálicos, hasta 3,0 m., de ancho incluye marco 
	1,00
	UN

	 
	1,4
	Desmonte tanque de agua aéreo incluye tubería y accesorios hidráulicos 
	1,00
	UN

	 
	1,5
	Desmonte rejas metálicas hasta h=1,0 mts
	1,00
	Ml

	 
	1,6
	Desmonte barandas metálicas hasta h=1,0 mts
	1,00
	M/L

	 
	1,7
	Desmontes ventanas en cualquier material
	1,00
	M2

	 
	1,8
	Desmonte lavadero (Incluye suministro e instalacion de accesorios)
	1,00
	UN

	 
	1,9
	Desmonte aparatos sanitarios e  incrustaciones sanitarias (Incluye suministro e instalacion de accesorios)
	1,00
	UN

	 
	1,10
	Desmonte cielos rasos cualquier material
	1,00
	M2

	 
	1,11
	Desmonte divisiones de baños cualquier material
	1,00
	M2

	 
	1,12
	Desmonteaparatos y puntos eléctricos
	1,00
	UN

	 
	1,13
	Desmonte alacenas 
	1,00
	M2

	 
	1,14
	Desmonte cocinas integrales, muebles bajos o altos 
	1,00
	ML

	 
	1,15
	Desmontes cubiertas tejas plásticas (incluye estructura)
	1,00
	M2

	 
	1,16
	Desmontes cubiertas teja de barro (incluye estructura) 
	1,00
	M2

	 
	1,17
	Desmontes cubiertas tejas de asbesto cemento (incluye estructura) 
	1,00
	M2

	 
	1,18
	Desmonte cubiertas teja de zinc (incluye estructura)
	1,00
	M2

	 
	1,19
	Desmontes cubiertas canaleta 90 (incluye estructura) 
	1,00
	M2

	 
	1,20
	Desmontes canales en lámina galvanizada 
	1,00
	M/L

	 
	1,21
	Desmontes bajantes ALL PVC
	1,00
	M/L

	 
	1,22
	Corte y desmonte de marquesinas: Incluye retiro vidrios
	1,00
	M2

	 
	1,23
	Desmonte mezzanines en madera incluye barandas y/o prefabricado 
	1,00
	M2

	 
	1,24
	Corte y desmonte cerramiento metálico entre h= 1,0 ms y 2,5 mts
	1,00
	M2

	 
	1,25
	Desmonte tubería sanitaria (Incluye suministro e instalacion de accesorios)
	1,00
	M/L

	 
	1,26
	Desmontepuertas y marcos metálicos o madera
	1,00
	UN

	 
	1,27
	Desmonte cortinas metálicas, incluye marco, despuntes, equipo de soldadura 
	1,00
	UN

	 
	1,28
	Desmonte plafones 
	1,00
	M2

	 
	1,29
	Desmonte cerramiento en lamina de zinc
	1,00
	M2

	 
	1,30
	Demolición manual cerámica y/o tableta o cualquier material que se encuentre en área no permitida
	1,00
	M2

	 
	1,31
	Demolición muros en mampostería e=0.15 cms
	1,00
	M2

	 
	1,32
	Demolición muros de mampostería e=0.25 cms
	1,00
	M2

	 
	1,33
	Demolición muros en adobe altura menor a 1,50 cm,
	1,00
	M2

	 
	1,34
	Demolición muros en adobe altura mayor a 1,50 cm
	1,00
	M2

	 
	1,35
	Demolición vigas en concreto, incluye cargue y retiro
	1,00
	M/L

	 
	1,36
	Demolición vigas cintas y dinteles en concreto, incluye
	1,00
	M/L

	 
	1,37
	Demolición columnas en concreto en primer piso
	1,00
	M/L

	 
	1,38
	Demolición columnas en concreto en pisos superiores
	1,00
	M/L

	 
	1,39
	Demolición placa maciza de en concreto pisos y entrepisos hasta 15 cms
	1,00
	M2

	 
	1,40
	Demolición placa maciza de en concreto en pisos y entrepisos mayor 15 cms
	1,00
	M2

	 
	1,41
	Demolición placa aligerada en concreto entrepisos hasta 20 cms
	1,00
	M2

	 
	1,42
	Demolición placa aligerada entrepisos en concreto mayor 20 cms. 
	1,00
	M2

	 
	1,43
	Demolición placa aérea tanques en concreto
	1,00
	M2

	 
	1,44
	Demolición cerámica muros
	1,00
	M2

	 
	1,45
	Demolición dinteles ladrillo prensado
	1,00
	M/L

	 
	1,46
	Demolición mesones en concreto
	1,00
	M2

	 
	1,47
	Demolición machones en ladrillo
	1,00
	ML

	 
	1,48
	Demolición escaleras, incluye corte de hierros
	1,00
	M2

	 
	1,49
	Demolición pisos en concreto sin refuerzo espesor hasta 10 cm, 
	1,00
	M2

	 
	1,50
	Demolición manual sardinel en concreto, incluye cargue y retiro
	1,00
	M/L

	 
	1,51
	Demolición con compresor de sardineles y bordillos en concreto
	1,00
	M/L

	 
	1,52
	Desmonte y retiro de casetas metálicas
	1,00
	UN

	 
	1,53
	Corte y retiro de elementos metálicos como postes, rieles, cadenas de hasta 3 ml
	1,00
	UN

	 
	1,54
	Demolición bolardos en concreto
	1,00
	UN

	 
	1,55
	Demolición de elementos como maletines, canecas, en concreto y/o piedra
	1,00
	M3

	 
	1,56
	Corte y desmonte cerramiento alambre de púas de hasta 6 hilos
	1,00
	M/L

	 
	1,57
	Retiro y disposición de escombros en sitio autorizado distancia de transporte 28 km 
	1,00
	M3

	 
	1,58
	Retiro y disposición de escombros, en sitio autorizado Viaje
	1,00
	UN

	 
	1,59
	Nivelación de superficies intervenidas con placa de concreto de 2500 psi 
	1,00
	M3

	 
	1,60
	Nivelación superficies intervenidas con base asfáltica
	1,00
	M3

	 
	1,61
	Nivelación y configuración de terrenos con material local seleccionado
	1,00
	M2

	 
	1,62
	Relleno con material local
	1,00
	M3

	 
	1,64
	Excavación mecánica, incluye cargue y retiro
	1,00
	M3

	 
	1,65
	Empradizarían áreas restituidas 
	1,00
	M2

	 
	2,0
	PERSONAL Y EQUIPO DISPONIBLE PARA OPERATIVOS
	 
	

	 
	2,1
	Cuadrilla 2 ayudantes 
	1,00
	UN

	 
	2,2
	Cuadrilla Oficial +Ayudante 
	1,00
	UN

	 
	2,3
	Cuadrilla Oficial + 2 ayudantes 
	1,00
	UN

	 
	2,4
	Profesional Administrativo
	1,00
	Día

	 
	2,5
	Profesional SST
	1,00
	Día

	 
	2,6
	Maestro General
	1,00
	Día

	 
	2,7
	Inspector de Obra (Tecnologo en Construccion)
	1,00
	Día

	 
	2,8
	Volqueta sencilla, incluye operador y combustible
	1,00
	Día

	 
	2,9
	Bobcat tipo cargador con martillo (incluye combustible y operador, incluye transporte Ida y Regreso) 
	1,00
	Día

	 
	2,10
	Retro Cargador,  incluye operador y combustible
	1,00
	Día

	 
	2,11
	Camioneta transporte Herramienta y Equipocon capacidad de 1,5 ton  (incluye combustible y conductor)
	1,00
	Día

	 
	2,12
	Planta eléctrica, incluye extenciones y lamparas o reflectores
	1,00
	Día

	Intervención día Actividad fallida
	2,13
	Cortadora de concreto y asfalto
	1,00
	Día

	
	2,14
	Equipo oxicorte y Pulidora (Incluye operario e insumos)
	1,00
	Día

	
	2,15
	Andamios (Sección por día)
	1,00
	Día

	
	2,16
	Servicio de minicamabaja (Incluye combustible y conductor) 
	1,00
	Día

	
	2,17
	Motosierra Para Madera
	1,00
	Día

	
	2,18
	Herramienta Menor (Carretilla, taladro perdutos 1/2, rotomartillo,Diferencial,Cizalla hidráulica y manual, cincel, punteros, maceta, porros, almadena, arnés, escaleras, entre otros).
	1,00
	GL

	
	2,19
	Señalización incluye cintas reflectiva,  colombinas, maletines, entre otros
	1,00
	GL

	
	2,20
	Poli sombra, incluye soport de madera
	1,00
	M2

	
	2,21
	ACTIVIDADES ADICIONALES
	 
	

	
	3,0
	Corte y desmonte peinazos y/o correas metálicas 
	1,00
	M/L

	
	3,1
	Corte y desmonte peinazos y/o correas en madera 
	1,00
	M/L

	 
	3,2
	Corte y desmonte de cerchas metálicas 
	1,00
	M/L

	 
	3,3
	Corte y desmonte de cerchas de madera
	1,00
	M/L

	 
	3,4
	Martillo neumático- de 60 lb, incluye operador 
	1,00
	Día

	 
	3,5
	Mini cargador (Incluye transporte Ida y Regreso)
	1,00
	Día



DEMOLICIÓN FALLIDA POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA


El contratista debe tener la maquinaria, equipo, herramienta y personal disponible y suficiente para realizar operativos de restitución simultaneas. Teniendo en cuenta que la mayoría de los procesos de sustitución son pequeños, deberá programar operativos simultaneas.

[bookmark: _GoBack]En la eventualidad que se dé lugar a operativos de restitución fallidas por causas no imputables al contratista, el FLDT pagara de acuerdo con las herramienta, equipo, maquinaria y mano de obra programada para la diligencia de restitución, de acuerdo a los valores cotizados en su propuesta económica, y se programara únicamente herramienta, equipo, maquinaria y personal necesario.



El contratista que resulte favorecido con la adjudicación deberá contar con él personal durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato y en caso de necesitar su reemplazo, la persona seleccionada deberá cumplir con los mismos requisitos y ser previamente aprobada por el Fondo de Desarrollo Local por escrito.

El costo del personal profesional debe incluirse en los valores de la propuesta, y deberá ser tenido en cuenta dentro de la oferta económica.

Identificación del personal operativo

El personal operativo deberá prestar su servicio usando un uniforme con los distintivos “CONTRATISTA, Bogotá mejor para todos – Teusaquillo mejor para todos” y numero del contrato de conformidad con el manual de identidad visual de la administración Distrital, al igual que todos los elementos de protección y seguridad industrial, los cuales serán por cuenta del contratista.

El costo de este personal deberá ser incluido en los valores unitarios de demolición propuestos, y deberá ser tenido en cuenta dentro de la oferta económica.


Maquinaria y equipo mínimo requerido

El contratista deberá garantizar la disponibilidad como mínimo la siguiente maquinaria y equipos, que deberá cumplir con los requisitos esenciales para su buen funcionamiento, para la realización de los operativos. 

	Maquinaria y Equipos

	Volqueta sencilla, incluye operador y combustible

	Bobcat tipo cargador con martillo (incluye combustible y operador, incluye transporte Ida y Regreso) 

	Retro Cargador,  incluye operador y combustible

	Camioneta transporte Herramienta y Equipo con capacidad de 1,5 ton  (incluye combustible y conductor)

	Planta eléctrica, incluye extensiones y lámparas o reflectores

	Cortadora de concreto y asfalto

	Equipo oxicorte y Pulidora (Incluye operario e insumos)

	Andamios (Sección por día)

	Servicio de mini-camabaja (Incluye combustible y conductor) 

	Motosierra Para Madera

	Martillo neumático- de 60 lb, incluye operador 



Nota 1: Todos los equipos y maquinaria del contratista deben tener combustible para el trabajo y el proponente deberá tener en cuenta estos aspectos para la presentación de la propuesta.

En la propuesta deberá anexarse carta en la cual se certifique la disponibilidad de la maquinaria y equipo mínimo requerido, debidamente firmada por el oferente o el representante legal de la persona jurídica, del Consorcio o de la Unión Temporal, o quien acredite estar debidamente autorizado para dicho efecto. En este último caso, el autorizado debe acompañar a la carta de presentación de la oferta, el documento que así lo autorice.

El costo de la maquinaria y los equipos deberá ser tenido en cuenta dentro de la oferta económica de demolición.

Nota 2: La maquinaria y los equipos que sean asignados a cada uno de los operativos deberán contar con toda la documentación legal exigida para su funcionamiento al momento de la prestación del servicio.

En los casos en que la Alcaldía Local de Teusaquillo requiera de equipos especiales para demolición, el proponente deberá disponer de éstos para la ejecución de los operativos que necesiten de sus servicios, y será cancelada al contratista previa autorización del Supervisor del contrato y presentación por parte del contratista de tres (3) cotizaciones y se reconocerá el valor más bajo de estas.

El contratista deberá diligenciar por su cuenta y bajo su responsabilidad para la realización de los operativos el Plan de Manejo de tránsito, al igual que los permisos para la movilización de la maquinaria pesada y cumplir con todos los requerimientos legales que para tal efecto existen.

La coordinación del transporte de la maquinaria y equipos al igual que el personal a los sitios de trabajo será responsabilidad del contratista.

Procedimiento para las intervenciones en terreno

El Supervisor del contrato entregará al contratista una orden debidamente autorizada para cada operativo. Una vez recibida la orden firmada por el Supervisor del contrato, el contratista deberá proceder a realizar los trabajos correspondientes, en coordinación con la Alcaldía Local de Teusaquillo y las autoridades policiales cuando el caso lo amerite. El servicio será solicitado por el supervisor con una anterioridad mínima de 48 horas.



Disponibilidad de tiempo por parte del contratista

Será de 24 horas diarias, siete días a la semana, según las necesidades del servicio. El período de respuesta a los requerimientos es de 24 horas a partir de la notificación realizada por el supervisor.


Código de Clasificación de Bienes y Servicios  UNSPSC


	CLASIFICACION UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	72141500
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y mantenimiento
	Servicios de construcción de edificaciones residenciales
	Servicios de preparación de tierras




OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

En materia de elementos, equipos, materiales y personal:

1. La adquisición, transporte, importación, si fuere del caso, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.
2. El pago de los servicios de disposición de escombros será por cuenta del contratista. Por lo tanto, el contratista se obliga a anexar todos los documentos que acrediten los servicios de disposición final de escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Servicios de Disposición Final de Escombros.
3. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el FDLT.
4. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.
5. El contratista asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega final de las obras de demolición.
6. El contratista asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, seguridad social y pago de aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el contratista deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para lo cual deberá aportar al FDLT, certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor y deberá ser verificada por éste. Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes y obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para la realización de cada pago derivado del presente contrato.
7. El contratista dará estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud ocupacional y seguridad industrial para contratación de obras establecidos en la ley, de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones.

En relación a la ejecución de las demoliciones:

1. El contratista por intermedio de su coordinador operativo realizará previa a la actividad de demolición una visita al sitio y establecerá mediante un documento escrito el procedimiento a seguir, el equipo y personal mínimo a utilizar, tiempo estimado de la actividad, este documento le será presentado al supervisor del contrato para su respectiva aprobación.
2. El contratista deberá garantizar el suministro de los vehículos, equipos y maquinaria, para la realización de cada operativo o desplazamiento de los equipos.
3. El contratista será responsable por el mal manejo o imprudencia de los conductores u operarios que conlleven a la inmovilización de un vehículo, o por inmovilización del vehículo por parte de las autoridades competentes.
4. El contratista será responsable de la seguridad de la operación de los equipos, entendida esta con las pruebas de operatividad y control de los mismos, antes de la salida de la respectiva base y antes del inicio de los operativos, de igual forma será responsable con los sistemas de seguridad industrial necesarios para el buen desarrollo de los operativos.
5. Elaborar informes, previos al pago de las labores realizadas por su equipo para ser aprobados por el supervisor del contrato.
6. Informar de manera inmediata cualquier anomalía que se presente en el desarrollo del contrato.
7. En el informe final deberá consolidar el trabajo realizado durante la ejecución del contrato.
8. Anexar a cada informe de ejecución fotografías de los espacios antes y después de realizada la demolición.
9. Se deberá demoler, cargar, transportar y depositar los escombros, con el equipo, vehículos y personal propuestos en los lugares autorizados.
10. En el manejo de escombros y el transporte de los mismos el contratista debe dar estricto cumplimiento a la Resolución 541 de 1995 y Decreto 387 de 1997 además de los programas 1, 5, 7 y 9 de manejo de escombros contenido en la guía de manejo ambiental, con el fin de que no se afecten las personas, los bienes y el tráfico del sector. El contratista no podrá remover especies vegetales, ni realizar tratamientos silviculturales sin los debidos permisos de la Secretaria del Medio Ambiente.
11. Solamente podrá disponer en escombrera autorizadas.
12. Deberá emplear, por su cuenta y riesgo, el personal especializado, idóneo y necesario para la ejecución del objeto del contrato. Cuando la demolición así lo requiera el contratista deberá contar con los servicios de técnico electricista, técnico en plomería, técnico soldador y carpintero.
13. El contratista deberá suministrar la maquinaria y herramientas necesarias para la ejecución del objeto del contrato.
14. Los daños causados a terceros y/o zonas aledañas privadas y/o públicas como consecuencia de la demolición, serán de cuenta y riesgo del contratista, (el supervisor solicitará al contratista, cuando sea necesario, elaborar actas de vecindad en los inmuebles que él requiera).
15. El contratista se compromete a iniciar la demolición, limpieza y/o remoción de cerramiento de cada predio, por lo tanto, deberá contar con el personal y equipo necesarios para adelantar las labores.
16. El contratista deberá entregar al supervisor un registro fotográfico de los predios a demoler, antes de iniciar las obras respectivas y otro después de ejecutadas.
17. El contratista deberá presentar la relación de la cuadrilla o grupo de personas que ejecutarán los trabajos; de igual manera los mismos deberán contar con los correspondientes seguros contra riesgos en caso de cualquier accidente en los diferentes sitios de trabajo. Así mismo, el contratista deberá acreditar que todos los trabajadores que laboren en la ejecución del contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social.
18. El contratista debe disponer para cada operativo la señalización necesaria (cinta reflectiva, conos, colombinas, maletines, lámparas, reflectores, planta eléctrica y paleteros) con el fin de prever accidentes con vehículos y peatones.
19. Entregar a gestores autorizados los residuos sólidos generados y enviar copia del manifiesto de recolección, transporte y certificado de disposición final o aprovechamiento. 
20. Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012 , en su artículo 4: “las Entidades Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o peso de material usado en la obra a construir por la entidad anualmente”. Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo un 25%.
21. Emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de la actividad. (guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas. 
22. Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.
23. Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el contratista de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, entregando a la SDG los certificados de disposición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material.
24. El contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la guía de manejo ambiental para el sector de la Construcción, de la Secretaría Distrital de ambiente.
25. Una vez las bombillas cumplan con su ciclo normal de vida, deberán ser entregadas al área de gestión ambiental, debidamente rotuladas con la finalidad de determinar su origen. Por otra parte, si dentro del contrato establece que la empresa de mantenimiento es la encargada de la dotación, así mismo debe tener responsabilidad extendida haciéndose cargo en cada cambio de bombilla de disponerla en su respectiva caja, rotularla, transportarla bajo las condiciones establecidas en la resolución 1609 de 2002, avisando al Subsistema de Gestión ambiental que comprobará las condiciones de almacenamiento y transporte.
26. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la SDG, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.
27. En toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto   , deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exige el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra.
28. Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión y cumplimiento normativo, así como de la gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el contratante y/o la interventoría
29. Seguir estrictamente los parámetros de diseño, especificaciones y planos de las obras y acciones establecidas en el PMA y/o PAGA aplicable a su actividad y de las normas vigentes referentes al manejo y conservación del medio ambiente.
30. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.
31. Diseñar y mantener actualizado un plan de calidad para ejecutar las obras y actividades que son objeto de su alcance contractual.
32. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.
33. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato.



Nombre del proponente o de su Representante Legal____________________________
             C. C. No. _____________________ de _______________
             No. del NIT
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