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1 INTRODUCCIÓN

El Plan de Manejo Ambiental para el proyecto vial denominado “CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A MONTO AGOTABLE DE EMPALMES VIALES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJECUTADOS PARA LA IMPLEMETACION DEL SETP DE LA CIUDAD PASTO.” responde a la necesidad de incorporar lineamientos ambientales y acoger la normatividad vigente en el País, mediante la implementación de Planes de Manejo Ambientales para los proyectos de transporte urbano en Colombia, adoptando prácticas en planificación, diseño y construcción que contribuyan a disminuir los impactos ambientales.

Esto considerando la magnitud del proyecto, el cual contempla la necesidad de realizar las actividades de mejoramiento a monto agotable empalmes viales de proyectos de infraestructura vial ejecutados para implementación del SETP de la ciudad de Pasto, específicamente en  la carrera 27 - Eje paseo Rumipamba, con las calles 2A y Avenida Panamericana.
Sin embargo, dada la necesidad de contar con un instrumento de gestión ambiental que garantice la protección del medio ambiente urbano y sus recursos naturales, aumente la calidad de vida en las ciudades y mejore el espacio público, se construyen los lineamientos ambientales para el diseño, construcción y seguimiento de este tipo de proyectos, buscando unificar y armonizar el lenguaje ingenieril y ambiental, de tal manera que las actividades desarrolladas en la ejecución de un proyecto de esta naturaleza sean compatibles con el entorno en el que se desarrollan y permitan la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Las obras de infraestructura requieren de un adecuado manejo ambiental, para evitar o mitigar los potenciales impactos ambientales y sociales de las mismas. 

La aplicación de las medidas planteadas en este documento, presentadas dentro de los programas de manejo ambiental, A: Sistema de gestión ambiental y monitoreo, B: Programa de gestión social, D: Gestión Ambiental en construcción, D: Seguridad y Salud en el trabajo, E: Señalización y manejo de tráfico busca optimizar el uso racional de los recursos naturales, promover la reducción de contaminantes al medio ambiente, ayudar a mejorar la gestión ambiental al interior de los ejecutores de las obras, programas y proyectos, con el objeto de mejorar la calidad de vida del entorno social, gracias a una mejor comprensión de la variable ambiental por parte de AVANTE SETP y el Contratista de obra, muy conscientes de su significado e importancia. La aplicación de estas medidas, además, hace parte del cumplimiento de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales. 

Estos Lineamientos deben utilizarse para el desarrollo del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental. De esta forma, el cumplimiento de los PIPMA hace parte de los compromisos contractuales de la obra y su incumplimiento genera descuentos en la remuneración económica, y la reincidencia dará lugar además a otras sanciones que estén contempladas por incumplimiento del contrato. 
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo general

Establecer un Plan de Manejo Ambiental PMA para el proyecto denominado “CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A MONTO AGOTABLE DE EMPALMES VIALES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJECUTADOS PARA LA IMPLEMETACION DEL SETP DE LA CIUDAD PASTO”, identificando, evaluando y valorando los impactos que podrían ocurrir como consecuencia de las actividades del proyecto; y finalmente, proponer o establecer las medidas de manejo, con el fin de prevenir, mitigar o compensar los potenciales impactos.
2.2 Objetivos específicos
· Mencionar y describir las vías que serán rehabilitadas por parcheos focalizados.
· Obtener Información que permita describir, caracterizar y analizar el medio ambiente en sus componentes físico, biótico y socioeconómico, sobre el cual se realizará los parcheos.
· Identificar, cualificar, cuantificar y evaluar los impactos ambientales producidos por el proyecto, estableciendo su probabilidad de ocurrencia, magnitud, duración, así como su carácter de reversibilidad y persistencia, en la etapa de construcción.

· Determinar la demanda de recursos, permisos, concesiones y licencias ambientales requeridos en la etapa de construcción. 

· Identificar los factores de riesgos presentes en el desarrollo de las actividades constructivas que puedan llegar a afectar trabajadores, medio ambiente, comunidad o que puedan causar daños a la propiedad con el fin de tomar acciones preventivas que minimicen en forma significativa dichos riesgos, conviviendo con un ambiente seguro.

· Diseñar los procesos y procedimientos, para lograr un sistema de seguridad y salud en el trabajo tendiente al desarrollo de actividades en forma segura. 

· Realizar los planes de contingencia sobre la base de la identificación, evaluación y solución de posibles accidentes o riesgos previstos en este estudio, ajenos a la dinámica de la obra.
3 MARCO LEGAL 

El diseño de las estrategias y medidas de prevención, mitigación y control de los Impactos Ambientales Identificados en los proyectos de tipo constructivo están enmarcadas en la legislación ambiental colombiana de orden Nacional, Regional y Local.

Para este proyecto se define la aplicabilidad de los siguientes requisitos legales los cuales se clasifican por componentes:

	NORMAS AMBIENTALES GENERALES

	NORMA
	CONTENIDO

	Constitución Política de Colombia 
	Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrático, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Capítulo 3. Derechos colectivos y del ambiente, en el cual se establece el derecho a un ambiente sano, el manejo adecuado de los recursos naturales y enmarca toda la gestión ambiental en Colombia.
Artículos 2, 8, 79 y 80 de la Constitución Política señalan que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Que así mismo, el artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política disponen que sea obligación de los particulares proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

	Ley 99 de 1993
	Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, se reordena el sector público en cargado de la gestión y conservación de ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y es dictan otras disposiciones. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos. 

	Ley 9 de 1979
	Establece las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana.

Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente.

	Ley 388 de 1997.
	Congreso de Colombia: Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones sobre ordenamiento territorial. 

El objeto de esta Ley es armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental.

Artículo 3. - Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines:

· Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común y hacer efectivos los derechos   constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios.

· Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios de la preservación del patrimonio cultural y naturales.

	Ley 685 del 2001
	Por medio del cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones

	Ley 769 de 2002
	Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.

	Decreto-Ley 216 de 2003
	Determina los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En el artículo 13, numeral 5 de esta última norma estableció la función para el Ministerio de diseñar y promover al interior de los sectores productivos estrategias para la adopción de mejores prácticas ambientales orientadas a mejorar la competitividad, productividad, autogestión e internalización de costos ambientales, como las guías ambientales.

	Decreto Ley 2811 de 1974
	Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, que regula integralmente la gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales renovables (aguas, bosques, suelos, fauna entre otros.) y es el fundamento legal de los decretos reglamentarios que se citarán al desarrollar lo referido a permisos, autorizaciones y/o concesiones.

	Decreto 2041 de 2014
	Reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Deroga el decreto 1220 de 2001. Regula la naturaleza, características y modalidades de las licencias ambientales, así como el procedimiento y términos para su expedición.

	Decreto 321 de 1999
	Por la cual se adopta el Plan nacional de contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas

	Decreto 763 de 2009
	Por el cual se reglamenta parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397de 1997 modificado por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.

	Decreto 1076 de 2015
	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible

	Res 1552 de 2005
	Por el cual se adoptan los manuales para evaluación de Estudios Ambientales y de seguimiento ambiental de Proyectos y se toman otras determinaciones.

	Ley 1333 de 2009
	Establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.

	Resolución 0964 de junio de 2007.
	Sobre los indicadores mínimos que deben ser considerados para el seguimiento y evaluación de las gestiones corporativas, así como los instrumentos de planificación regional, los Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR), los Planes de Acción Trienal (PAT) y el Presupuesto anual de rentas y gastos (PARG).

	
	


	AGUA

	NORMA
	CONTENIDO

	Ley 373 de 1997
	Ley de protección del recurso hídrico y de su uso racional imponiendo obligaciones a quienes lo administran y lo usan. En virtud de esta ley se obliga a los constructores a instalar equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua



	Decreto 3102 de 1997
	La empresa hace un buen uso del servicio de agua potable y hace mantenimiento a los equipos y sistemas que causan fugas de aguas en las instalaciones internas.

	Decreto 1575 de 2007
	Por el cual se establece el Sistema para la protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.



	Decreto 3930 de 2010 
	Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.

	Resolución 631 de 2015
	Por lo cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillados público y se dictan otras disposiciones. 


	AIRE

	NORMA
	

CONTENIDO

	Ley 769 de 2002
	Código nacional de tránsito terrestre, establece la revisión técnica mecánica de los vehículos.

	Decreto 948 de 1995
	Por el cual se reglamentan la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, Prohíbe depositar o almacenar en vías públicas o en zonas de uso público, materiales de construcción, demolición o desecho que puedan originar emisiones de partículas al aire. Si es necesario almacenar materiales sólidos para el desarrollo de obras y estos sean susceptibles de emitir al aire, polvo y partículas contaminantes, estarán cubiertos en su totalidad. Además, se regula el otorgamiento de permisos de emisión de material particulado y el permiso de emisión de ruido.

	Decreto 2107 de 1995
	Se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el reglamento de protección y control de la calidad del aire.

	Resolución 601 de 2006
	Establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para el territorio nacional en condiciones de referencia.

	
	

	
	

	
	

	Resolución 627 de 2006
	Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.

	Resolución 909 de 2008
	Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo   territorial: Por la cual se establece las normas y estándares de emisión admisibles de   contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.

	Resolución 910 de 2008
	Niveles permisibles de emisiones de contaminación por fuentes móviles terrestres.


	RESIDUOS SOLIDOS – RCD


	NORMA
	CONTENIDO

	Ley 1259 de 2008
	Se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.

	
	

	Decreto 838 de 2005
	Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones

	Decreto 0039 de 2010.
	Reglamenta la aplicación del comparendo ambiental en el Municipio de Pasto.

	Resolución 1362 de 2007
	Tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, como instrumento de captura de información, con la finalidad de contar con información normalizada, homogénea y sistemática sobre la generación y manejo de residuos o desechos peligrosos originados por las diferentes actividades productivas y sectoriales del país.



	Resolución 1257 de 2021


	Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de residuos de construcción y demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones

	Resolución 2184 de 2019
	Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.

	
	

	
	

	
	

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


	NORMA
	CONTENIDO

	Decreto 1772 de 1994
	Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales

	Decreto 1477 de 2014


	Determina la tabla de enfermedades laborales

	Decreto 1072 de 2015
	Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Trabajo.

	Resolución 2413 de 1979
	Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción

	Resolución 1409 de 2012
	Se reglamenta el Trabajo en Alturas.

	Resolución 0312 de 2019
	Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

	Resolución 0666 de 2020
	Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19

	Circular Conjunta 033 de 2020
	Medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19

	Circular Conjunta 001 de 2020
	Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19)


4 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DEL PROYECTO 
4.1 Localización y descripción
El proyecto se encuentra ubicado en la intersección entre la carrera 27 con Av. Panamericana.
En las siguientes figuras se presenta la localización del proyecto en estudio 

Ilustración 1: Localización del municipio de Pasto en el País.
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Fuente: http://espanol.mapsofworld.com/ 2014

Ilustración 2: Localización del municipio de Pasto en Departamento de Nariño
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Fuente: instituto Nacional de Vías – INVIAS.

Ilustración 3: Localización del proyecto en la ciudad de Pasto.
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Fuente: Elaboración propia
4.2 Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en contempla la necesidad de realizar las actividades de mejoramiento a monto agotable de la estructura del pavimento existente de las vías de empalme de la carrera 27 - Eje paseo Rumipamba, con las calles 2A y Avenida Panamericana, para la implementación del SETP de la ciudad pasto.
4.3 Descripción de las actividades contempladas para la rehabilitación de los segmentos viales:

Preliminares 

Replanteo general

Aislamiento preventivo.

Demolición mecánica para estructura con pavimento asfáltico. 

Excavación mecánica en material común de la explanación.

Retiro y disposición de material sobrante.

Estructura de pavimento  

Conformación de calzada existente

Base granular 

Agregado de pavimento asfaltico 
Demolición de losa 

Esta actividad comprende la demolición de la capa de rodadura en concreto asfáltico en las zonas donde se construirán las obras objeto del contrato. El trabajo se realizará con equipo de excavación mecánica adecuado para levantar la carpeta asfáltica hasta el nivel donde inicia el afirmado. En tal caso, se llegará hasta el nivel de subrasante del proyecto, garantizando un espesor de 65cm para la colocación de la nueva base granular. Esta actividad es susceptible de producir impactos como: generación de escombros, emisión de material particulado y ruido generado por la operación de la maquinaria. 

Excavaciones y cargue a máquina material común – cajeo

El trabajo cubierto por este ítem comprende la rotura y extracción de materiales para la ejecución de instalaciones de tuberías, fundaciones, cajeo y en general, toda clase de excavación necesaria para la construcción de las obras elaboradas con máquina. Esta actividad es susceptible de producir impactos como: generación de escombros, emisión de material particulado y ruido generado por la operación de la maquinaria. 

Desalojo de material sobrante en Gestor de RCD autorizado
Corresponde a todos los materiales resultantes de las excavaciones, que serán retirados del frente de obra y se dispondrán en forma adecuada en una zona acondicionada para tal fin. Es susceptible de producir impactos como: emisiones de material particulado, ruido y quejas de la comunidad. 

Mejoramiento de subrasante - Conformación, perfilado y compactación de la sub - rasante con equipo (ML) 

Este trabajo consiste en la conformación de la superficie a nivel de la sub - rasante del terreno de fundación, con el objeto de obtener una superficie uniforme y estable que sirva de soporte a la estructura del pavimento rígido y/o emboquillado a colocar. Esta actividad es susceptible de producir impactos como: generación de escombros, emisión de material particulado, y los generados por la operación de la maquinaria.

Base granular 

Consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto. 

Para los efectos de estas especificaciones, la base granular es la capa granular localizada entre el afirmado y placa de concreto y, sin perjuicio de que los documentos del proyecto le señalen otra utilización. Esta actividad es susceptible de producir impactos como: emisión de material particulado, vapores, residuos, ruido y derrame de sustancias químicas. 

4.4 ÁREA DE INFLUENCIA 
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5 LÍNEA BASE DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 
El proyecto contempla la de la estructura del pavimento existente de las vías de empalme de la carrera 27 - Eje paseo Rumipamba, con las calles 2A y Avenida Panamericana, para la implementación del SETP de la ciudad pasto
Para la construcción de la línea base se realiza una recopilación de información primaria y secundaria que permita describir las características actuales en la zona de influencia directa e indirecta, en este sentido se analiza información desde diferentes aspectos como: de interés cultural o de patrimonio cultural o arquitectónico, social, económico, ambiental y forestal, que a continuación se presenta:

5.1 Descripción del medio biótico

5.1.1 Flora y fauna

Dada la magnitud y alcance del proyecto, considerando además que las vía donde se realizará la intervención se encuentra ubicada en la zona urbana de la ciudad, caracterizada por presencia comercial y de viviendas, no se presenta presencia de flora y fauna representativa que pueda ser afectada por las actividades propias del mismo.
5.2 Descripción del medio abiótico

Aspectos ambientales

Dentro de la línea base se tiene en cuenta información desde el ámbito ambiental, donde se describen características climatológicas, agua y aire. 

5.2.1 Agua 

En la zona de influencia directa del proyecto no se encuentran cursos de agua naturales, la afectación a fuentes hídricas se generará por escorrentía la cual será mitigada con la protección de los sumideros durante la ejecución de las actividades, además se deben realizar varias inspecciones para determinar el diagnóstico de la situación de los sumideros afectados por la obra.

5.2.2 Atmosférico

5.2.2.1 Aire 

Teniendo en cuenta la información, que el componente aire se constituye de Ruido generado, y material particulado; sin embargo para describir lo relacionado con material particulado, cabe mencionar que la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO desde el año 2008 viene monitoreando la calidad del aire de la ciudad de Pasto, a través de la operación del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire conformado por dos estaciones de monitoreo de material particulado menor a diez (10) y dos punto cinco (2.5) micras, 

5.2.2.2 Material particulado

Las estaciones de monitoreo PM10 y PM2.5, se encuentran ubicadas en la zona norte y centro de la ciudad correspondientes a la comuna 9 y 1 respectivamente, encontrándose en el sector la vía calle 15 desde la carrera 21A hasta la carrera 30 A y la calle 18 desde la carrera 28 hasta la carrera 37. La Finalidad del monitoreo de la calidad del aire, principalmente obedece a la verificación del cumplimiento normativo referente al nivel de inmisión de los referidos contaminantes, además de observar su tendencia o comportamiento a través del tiempo. Actualmente la estación PM2.5 se encuentra localizada igualmente en la Universidad Mariana de Pasto, esta estación hace parte del área de influencia directa del proyecto de la obra de la calle 18 entre carreras 27 y antigua glorieta banderas. 

A continuación de presentan los resultados del monitoreo del mes de mayo de 2014 para cada una de las estaciones:

 Tabla 1:Resultados del monitoreo de PM10 mes de mayo de 2014

	Fecha inicial del muestreo   (día/mes/año)
	Fecha final del muestreo (día/mes/año)
	PM10 µg/m3
	Promedio mensual PM10 µg/m3
	Promedio norma diaria local µg/m3

	02/05/2014
	03/05/2014
	24,6
	18,8
	77,68

	05/05/2014
	06/05/2014
	20,0
	
	

	08/05/2014
	09/05/2014
	24,2
	
	

	11/05/2014
	12/05/2014
	12,5
	
	

	14/05/2014
	15/05/2014
	25,8
	
	

	16/05/2014
	17/05/2014
	21,3
	
	

	19/05/2014
	20/05/2014
	18,8
	
	

	22/05/2014
	23/05/2014
	23,3
	
	

	25/05/2014
	26/05/2014
	10,4
	
	

	28/05/2014
	29/05/2014
	9,2
	
	

	31/05/2014
	01/06/2014
	16,7
	
	


Fuente: Subsistema de información sobre Calidad de Aire

El informe de la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO- que realizó mediciones de la calidad de aire únicamente del parámetro PM1O en el mes de mayo del 2014 se extractaron los siguientes valores: 

Tabla 2: Consolidado mensual estado de calidad del aire para PM10
	AÑO
	MES
	CONCENTRACIÓN PM10

µg/m3
	NORMA DIARIA LOCAL DE CALIDAD DEL AIRE
	ICA

	
	
	
	
	VALOR
	CLASIFICACIÓN

	2014
	Mayo
	18,8
	77,68
	17,47
	buena


Fuente: Subsistema de Información sobre Calidad de Aire

Teniendo en cuenta los reportes registrados en la tabla 6 y la figura 11, para el caso de PM10, se puede observar que el mes de mayo, mes en el cual se realiza el muestreo, el promedio mensual es de 77,68 µ/m3, lo cual indica que cumple con lo establecido en la resolución 610 del 2010, donde el nivel máximo permisible mensual es de 100 (µ/m3).

Cabe señalar que los datos fueron tomados de la estación ubicada en la Universidad Mariana, donde se encuentra el equipo para la medición de material particulado PM10 (µ/m3) de acuerdo con la resolución 610 del 2010.

Ilustración 9: Concentración de PM10 Vs Norma diaria de Calidad del Aire mes de marzo de 2014
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Fuente: Subsistema de Información sobre Calidad de Aire

Para el caso de PM10, se observa que de las once muestras obtenidas en el mes de mayo, el valor de concentración de cuatro de ellas superaron el valor promedio mensual, tres se encontraron por debajo del mismo, tres estuvieron muy próximas a coincidir con el mismo y una correspondiente al 19 de mayo de 2014 coincidió con el referido valor, es preciso aclarar que para ninguno de los días monitoreados se superó la norma diaria de calidad del aire, con ello también se concluye que el índice de calidad del aire del referido contaminante calculado para el mes de mayo se clasificó como bueno.

A continuación se presentan de manera gráfica los resultados del monitoreo de calidad del aire desde la fecha de entrada en operación del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Pasto hasta la actualidad, en la gráfica puede observarse el comportamiento de la concentración de PM10 a través del tiempo, así como también la comparación con la normatividad ambiental vigente (Norma Diaria Local) y el valor estimado por la Organización Mundial de la Salud para el contaminante PM10 el cual es de alto interés sanitario por los efectos que puede producir en la salud pública.

Ilustración 10:Comportamiento de PM10 a través del tiempo
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Fuente: Subsistema de Información sobre Calidad de Aire

Las fuentes móviles de emisión de contaminantes hacen relación con el parque automotor, constituido por aproximadamente 45.000 vehículos que circulan diariamente por la ciudad, según datos presentados en la Agenda Ambiental de Pasto. Los principales contaminantes emitidos a la atmósfera son el monóxido de carbono (CO), el dióxido de carbono (CO2), hidrocarburos (CH), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas residuales de aditivos antidetonantes a base de plomo. 

Las concentraciones más altas de óxido de nitrógeno (NOx) y óxido de azufre (SOx), se localizan hacia la zona centro de la ciudad de Pasto, con valores 45 - 98 (g/m3 correspondientes a la zona mixta de mediano impacto como: zonas comerciales, institucionales y residenciales son afectadas por las concentraciones contaminantes. De acuerdo a la norma de calidad del aire, de acuerdo a los Decreto 948 de 1995 y la Resolución 909 de 2008 para partículas suspendidas totales, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que establece que no deberá exceder de 100 (g/m3, la ciudad de Pasto se encuentra en valores cercanos, que puede determinar en eventos extremos la presencia de niveles no deseados de contaminación atmosférica. En general, teniendo en cuenta los índices de calidad de aire a nivel nacional, puede categorizarse la calidad de aire en Pasto como aceptable para el intervalo de concentración de material particulado (50 a 100 (g/m3), partiendo del índice de Calidad de Aire. 

5.2.2.3 Ruido

Recientemente, a ocasión de la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL DE LA CARRERA 27, FASE 4, EJE PASEO RUMIPAMBA (ARANDA - RIO PASTO - MIJITAYO) ENTRE CALLES 10 Y AVENIDA PANAMERICANA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE PASTO”, se posee resultados de monitoreo de sonometría realizados los días 02, 03 y 04 de marzo de 2020 y  los cuales se relacionan a continuación: 
Cálculo del nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A, LAeq, T; según las diferentes orientaciones del micrófono para las mediciones realizadas el 02 de marzo de 2020.
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Cálculo del nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A, LAeq, T; según las diferentes orientaciones del micrófono para las mediciones realizadas el 03 de marzo de 2020.
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Cálculo del nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A, LAeq,T; según las diferentes orientaciones del micrófono para las mediciones realizadas el 04 de marzo de 2020.
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El nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A, LAeqT, se calcula mediante la siguiente ecuación:

LAeq = 10 * log((1/5) * (10 LN/10 + 10 LO/10 + 10 LS/10 +10 LE/10 + 10 LV/10))

Donde:

LAeq = Nivel equivalente resultante de la medición.

LN = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido norte. LO = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido oeste.

LS = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido sur. LE = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido este.

LV = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido vertical.

Descripción de tiempos de medición:  Cada punto se  evaluó  durante  15  minutos;  este tiempo se dividió en intervalos de 3 minutos para realizar la medición en las 5 orientaciones recomendadas para el micrófono: Norte, Sur, Oriente, Occidente y Vertical hacia arriba. Se analizaron en total 4 puntos durante tres días.

Intervalos de tiempos de medición: 15 min.

Intervalos de tiempos de referencia: 1 Hora.
·   Punto 1: Alto flujo vehicular

·   Punto 2: Alto flujo vehicular

·   Punto 3: Alto flujo vehicular

·   Punto 4: Alto Flujo vehicular
Para realizar la comparación de los resultados obtenidos en dB(A) y el valor máximo permisible se tiene en cuenta que los puntos de medición se clasifican dentro del Sector C “Ruido Intermedio Restringido” de la Resolución 627 de 2006; por lo tanto:

Las mediciones realizadas en el punto 1 durante los tres días, superan el valor máximo permitido, esto puede ser debido al alto flujo vehicular presentado en la zona durante las mediciones.

Para las mediciones realizadas en el punto 2, los días 2 y 3 de marzo, No Cumplen con el valor máximo permitido, esto pudo deberse al alto flujo vehicular de la zona; mientras que la medición realizada el día 4 de marzo, Cumple con el valor permitido en la normatividad vigente.

Las mediciones realizadas en el punto 3 durante los tres días, superan el valor máximo permitido, esto puede ser debido al alto flujo vehicular presentado en la zona durante las mediciones.

Para las mediciones realizadas en el punto 4, los días 3 y 4 de marzo, No Cumplen con el valor máximo permitido, esto pudo deberse al alto flujo vehicular de la zona; mientras que la medición realizada el día 2 de marzo, Cumple con el valor permitido en la normatividad vigente.
5.2.2.4 Condiciones meteorológicas

En cuento al análisis de las condiciones meteorológicas, este se realiza teniendo en cuenta información secundaria suministrada por CORPONARIÑO para realizar el informe sobre el estado de calidad del aire en febrero del 2015, la estación meteorológica se encuentra ubicada en la Universidad Mariana la cual se encuentra cercana a una de las vías que serán intervenidas. A continuación, se realiza un análisis completo de las diferentes condiciones climáticas encontradas.

Las condiciones meteorológicas tienen importancia fundamental en los sucesos de contaminación atmosférica, puesto que las sustancias emitidas por procesos industriales, de transporte o simplemente ambientales, son llevadas y dispersadas por ellas. El ciclo de estancia aérea se inicia con la emisión de los contaminantes, seguido por su transporte y difusión en la atmosfera. El ciclo se completa cuando los contaminantes se depositan sobre la vegetación, las superficies del suelo y del agua, y otros objetos, cuando son arrastrados de la atmosfera por la lluvia, o cuando se escapan al espacio. En algunos casos, los contaminantes se pueden volver a introducir en la atmosfera por la acción del viento.

5.3 Caracterización socio – económica

5.3.1 Caracterización socioeconómica

La zona de influencia del proyecto, que como se mencionó con anterioridad se ubica en la carrera 27 con avenida panamericana, es un tramo bastante transitado por peatones, debido a que se encuentra cerca de negocios comerciales de variedades, de comidas rápidas, centros comerciales, restaurantes y tiendas en general, este sector se encuentra ubicado en la comuna 1, la cual está conformada por 21 barrios, dentro del área de influencia directa podemos encontrar barrios residenciales como el Barrio Centro, Obrero. El uso del suelo en el sector es mixto, es decir residencial - comercial, por otro lado, según la estratificación de la Alcaldía Municipal, el sector es estrato 1, 3 y 4 los cuales cuenta con la prestación de los servicios públicos básicos como son el acueducto, alcantarillado servicio eléctrico, internet, televisión por cable y telefónico, es importante resaltar que, debido a las connotaciones de las viviendas de este sector, la cobertura del servicio de gas domiciliario es baja.

Dimensión Social: Presencia institucional, en el área de influencia Indirecta se rodea principalmente por las siguientes instituciones: Iglesia San Felipe, Capilla de Nuestra Señora de Lourdes, Museo Taminango, El Monasterio de la Pura y Limpia Concepción.

En relación con la atención en salud, la población adquiere en la mayoría de los casos los servicios de atención en salud en la Fundación Hospital San Pedro, ubicada en Calle 16 con carrera 43 esquina barrio San Pedro y en la Clínica Fátima ubicada en el barrio Las Cuadras.

Vivienda: Principalmente las viviendas son de uso mixto residencial – comercial.

La UAE-SETP, con articulación de la Dirección de Espacio Público de la Alcaldía de Pasto, constató que en el sector objeto de intervención, no hay presencia de Ocupantes de Espacio Público Estacionarios y ambulantes, refiriéndonos a los últimos como a las personas que van de un lugar a otro sin tener un asiento fijo, sin ningún tipo de licencia que acredite o que autorice legalmente las actividades comerciales en los espacios públicos.

Además, es preciso aclarar que para el desarrollo del proyecto de la carrera 27 fase 3, no existe afectación predial, por estar en un complejo y/o zona histórica, la cual restringe la intervención de predios.  
5.3.2 Interés cultural o de patrimonio cultural o arquitectónico.

Dentro de los sectores a intervenir no se prevé afectación al interés del patrimonio cultural o arquitectónico, esto considerando los parcheos focalizados y la magnitud del proyecto.
6 REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

A continuación, se presentan los permisos ambientales necesarios, así como los responsables para el desarrollo del proyecto los cuales se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Requerimientos y Permisos Ambientales
	REQUERIMIENTO
	ENTIDAD
	RESPONSABLE DEL TRÁMITE

	
	
	

	Plan de Manejo de Tráfico (PMT)
	Secretaria de Tránsito y Transporte – Alcaldía de Pasto
	Contratista

	Licencias ambientales y mineras para proveedores de materiales
	Corponariño – Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas
	Contratista

	Disposición Final de RESPEL
	Corponariño
	Contratista

	Disposición Final de RCD 
	Corponariño
	Contratista

	Revisión técnico-mecánica de vehículos
	Centros de diagnóstico automotor
	Contratista


Fuente: Este proyecto

7 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Identificación de impactos ambientales 

En la tabla presente más adelante en el actual ítem se muestra la evaluación de los impactos ambientales generados por el proyecto a través de la importancia ambiental de cada uno de ellos. La jerarquización así determinada es la base fundamental para adentrarlos en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental propiamente dicho.

Para la identificación de los impactos ambientales, se elaboró una matriz simple causa- efecto. Los impactos se califican de manera cualitativa, tomando como base la metodología de CONESSA & FERNÁNDEZ y modificada para luego ser ajustada al proyecto. La calificación se hace a través de 6 atributos: Tipo de impacto, reversibilidad, probabilidad de ocurrencia, acumulación, periodicidad y magnitud:

Tipo de impacto. Se refiere al carácter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente. Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organismo distrital y/o el entorno. Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organismo distrital y/o el entorno.

Probabilidad de ocurrencia: El concepto de probabilidad de ocurrencia está relacionado con la certeza o seguridad en que el impacto pueda generarse y se expresa como un porcentaje que mide de manera directa si la presencia del impacto es segura, posible o probable.

Reversibilidad: Se refiriere a la posibilidad de construcción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.

Acumulación: Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.

Periodicidad: La periodicidad se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo).

Magnitud: Se refiere a la magnitud del impacto, es decir, la severidad con la que ocurrirá la afectación y/o riesgo sobre el recurso

En el siguiente cuadro se presentan los atributos para calificar los impactos teniendo en cuenta el grado de afección de los mismos hacia el medio.
Tabla 4.Matriz Simple Causa-Efecto

	MEDIO
	TIPO DE IMPACTO
	C
	P
	E
	D
	M
	K
	IMPORTANCIA AMBIENTAL

	GEOSFÉRICO
	Generación de residuos de construcción
	N
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5
	-6.0
	MEDIA

	
	Explotación fuentes de materiales – canteras
	N
	1.0
	0.8
	0.6
	0.5
	-5.0
	MEDIA

	ATMOSFÉRICO
	Incremento de niveles de ruido
	N
	1.0
	0.8
	0.4
	0.8
	-5.2
	MEDIA

	
	Aumento de emisión de gases y material particulado
	N
	1.0
	0.8
	0.6
	0.5
	-4.0
	BAJA

	ABIÓTICO
	Afectación en el régimen de flujo del agua subterránea
	N
	0.7
	0.8
	0.4
	0.8
	-3.8
	BAJA



	SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL
	Generación de empleo
	P
	1.0
	1.0
	1.0
	0.6
	+6.0
	MEDIA

	
	Incremento de la demanda de bienes y servicios
	P
	1.0
	0.8
	0.6
	0.5
	+6.0
	MEDIA



	
	Molestias a la comunidad
	N
	1.0
	0.8
	0.4
	0.8
	-5.2
	MEDIA



	
	Mejora del sentido de pertenencia hacia la ciudad
	P
	0.8
	0.7
	0.5
	0.5
	+3.9
	BAJA


Las actividades preliminares o previstas mencionadas anteriormente, que producen impactos ambientales son calificadas según su importancia como bajos, medio o moderados y altos, según su afectación por el tipo de impacto. No obstante, pueden ser minimizados, prevenidos y controlados si se ejecutan adecuadamente las medidas de manejo ambiental propuestas en cada uno de los programas de este documento.

Considerando que el proyecto en cuestión cuenta con una magnitud relativamente baja, siendo la finalidad de este realizar el parcheo focalizado de pequeños puntos esparcidos sobre cinco corredores viales previamente intervenidos en la ciudad de Pasto, debe considerarse que:

1. Las actividades presentan impacto muy inferior a los demás proyectos en ejecución, sin embargo, podría hacerse uso de retroexcavadora, finisher y vibrocompactador.
2. No se obstaculizarán vías en su totalidad ya que la disposición de la panamericana permite continuar con normalidad el flujo vehicular y peatonal.
3. Debido a la ubicación y la profundidad, no se intervendrán ni verán afectadas ni acometidas, ni sistema de alcantarillado.

4. Se trata de un proyecto bastante corto y sencillo que el contratista podrá desarrollar y finalizar con bastante prontitud considerando la complejidad de este.

5. La intervención para realizar la intervención no es drástica, no se reemplazará en su totalidad la estructura ni capas existentes, no afecta andenes, no afecta redes ni existirá bloqueo de intersecciones.

6. La intervención está ubicado en una zona urbana sin presencia de cobertura vegetal, ni fauna existente.
A Los impactos considerados como medios, se les deberá presentar mayor atención, corresponden a los generados por actividades de Demolición de infraestructura actual, Excavaciones y Corte de pavimento viéndose afectado principalmente el programa social y el Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido, debido a que estas actividades nos generan incremento en los niveles de ruido, incorporación de elementos ajenos, incremento por material particulado y desalojos de material sobrante a escombrera autorizada, afectando el medio Atmosférico y Paisajístico por lo tanto el contratista de obra deberá seguir lo estipulado en las medidas de manejo de estos programas a fin de  minimizar los impactos mencionados; dado que en cierto grado afectan cada uno de los componentes en gran magnitud y en algunos casos son permanentes mientras se ejecuta la actividad en la obra. 

8 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Plan de Manejo Ambiental

El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para el buen manejo de los elementos constituyentes del medio físico, biótico y social, durante el desarrollo de las actividades definidas para el proyecto. Las medidas dirigidas a la prevención, control, mitigación, protección, recuperación o compensación de los impactos que se generen durante las actividades del proyecto, se presentan dentro de una serie de programas y fichas que conforman el PMA. Estos programas son el resultado del análisis de la evaluación de impactos y responden adecuadamente a cada una de las actividades definidas para el proyecto.

Tabla 5  Estructura del Plan de Manejo Ambiental. COMPONENTE PROGRAMA

	COMPONENTE
	PROGRAMA
	NOMBRE DEL PORGRAMA

	GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL
	     A1.
	Estructura del grupo de gestión ambiental

	
	     A2.
	Programa Implementación PMA

	
	     A3.
	Plan de Seguimiento

	GESTIÓN SOCIAL
	B1. 
	Información a la comunidad

	
	B2. 
	Divulgación

	
	B3. 
	Atención y Participación ciudadana

	
	B4. 
	Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental 

	
	B5. 
	Capacitación del personal de obra 

	
	B6. 
	Vinculación de Mano de Obra

	GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN
	D1. 
	Manejo de Escombros y desechos de Construcción

	
	D2. 
	Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción

	
	D3. 
	Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

	
	D4. 
	Manejo de Maquinaria, equipos y transporte  

	
	D5. 
	Manejo de Residuos Líquidos, combustibles, Aceites y Sustancias químicas

	
	D6. 
	Manejo de Aseo de la obra

	
	D7. 
	Manejo de Aguas Superficiales

	
	D8. 
	Manejo de Excavaciones y rellenos

	
	D9. 
	Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

	
	D10. 
	Manejo Redes de Servicio Público

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	E1. 
	Seguridad y Salud en el Trabajo

	
	E2. 
	Plan de Contingencia

	SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO
	F1.  
	Señalización y Manejo de Tráfico


8.1 COMPONENTE A: SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
8.1.1 Programa No. A1 GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para la correcta aplicación del Plan de Manejo Ambiental de Obras el Contratista establecerá el grupo de Gestión Ambiental conformado por un Coordinador de Gestión Ambiental y el personal operativo. 

Este grupo, será el encargado de la ejecución directa de todos los Componente del PMA. Sus objetivos específicos son los siguientes: 

· Ejecutar los Componente y programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental. 

· Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

· Identificar problemas ambientales no considerados inicialmente y plantear las soluciones. 

El contratista de obra deberá contar con un Ingeniero Director, quién se encargará de asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en cada una de las partes donde tenga responsabilidad el contratista. 
Sus funciones específicas, son las siguientes:

· Garantizar la ejecución del Plan de Manejo Ambiental.

· Elaborar el cronograma de ejecución del Plan de Manejo Ambiental, el cual deberá estar articulado al componente de construcción de las obras y velar por su cumplimiento.

· Establecer las relaciones del proyecto con las autoridades ambientales y locales, así como con las comunidades aledañas.

· Participar en las reuniones programadas con la comunidad e instituciones, para tratar los temas relacionados con el proyecto.

· Realizar el seguimiento y control de los Componente de manejo establecido a través de la lista de chequeo.

· Elaborar informes mensuales de las actividades ambientales realizadas en el período.

· Elaborar el informe final de Gestión Ambiental de la construcción de las obras, evaluando el cumplimiento de cada uno de los Componente y señalando cuáles fueron los inconvenientes que se presentaron durante su ejecución.

· Definir las medidas que se deberán tomar en caso de presentarse un impacto no identificado en el EIA.

· Llevar todos los registros de la aplicación de los Componente de manejo ambiental.

· Coordinar con las otras áreas de trabajo del Contratista la participación de los profesionales necesarios para explicar los contenidos temáticos en las reuniones que requieran de su concurso, así como la preparación de los materiales impresos o visuales, requeridos para la realización de las reuniones.

· Asistir a los comités técnicos y ambientales del proyecto cuando se le solicite para estar informado sobre el estado del mismo y pueda dar información acertada a la población.

8.1.2  Programa No. A2 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PMA – PIPMA

Antes de adelantar la ejecución de las obras, el Contratista de obra debe presentar un componente de Implementación del PMA –PIPMA. En este documento, que debe ser aprobado por AVANTE, es requisito para dar inicio a la etapa constructiva, por lo tanto, no se permitirá el inicio de esta etapa del proyecto hasta tanto no se cuente con el PIPMA aprobado por la entidad, en el PIPMA se debe establecer claramente las actividades que desarrollará el contratista para dar cumplimiento a lo establecido en el PMA. El Contratista puede sugerir ajustes a las Listas de Chequeo preliminares. Después de aprobados el PIPMA y las Listas de Chequeo, cualquier cambio necesitará la aprobación de un Comité Extraordinario, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

No implique incremento alguno al Valor Global del contrato.

No implique modificación del objeto del contrato.

No implique modificación de plazo del contrato.

No implique modificaciones de requerimiento de norma.

Los ajustes se referirán única y exclusivamente a las Labores Ambientales, de Gestión Social, Seguridad y Salud en el trabajo, que se establezcan en el contrato.

COSTOS DEL PROGRAMA

Este programa no contempla costos para el proyecto.   

8.1.3  Programa No. A3 PLAN DE SEGUIMIENTO

El Plan de Seguimiento está orientado a facilitar el trabajo de supervisión y monitoreo, a partir del PIPMA y valiéndose de las Listas de Chequeo. Las Listas de Chequeo preliminares.
El propósito del seguimiento ambiental es realizar una verificación sistemática, periódica y documentada, para asegurar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones ambientales legales y contractuales en las diferentes etapas del proyecto.

Control de Cumplimiento Ambiental

Este se realizará efectuando la suma de los porcentajes logrados en cada actividad contenida en las Listas de Chequeo, de acuerdo al indicador de evaluación (0, 50% o 100%), los cuales serán divididos por el número de actividades de cada componente evaluado.

El resultado de este porcentaje será multiplicado por el peso relativo definido para los Componente y los Programas de acuerdo con la metodología que se explica en los siguientes numerales. El control de cada una de las actividades del PMA será realizado mediante las Listas de Chequeo que se presentan en este documento. La Metodología para la evaluación de la gestión ambiental y, por consiguiente, el control del Cumplimiento Ambiental del proyecto seguirá el siguiente proceso.

Para efectos del pago mensual correspondiente, se verificará que el Contratista cumpla fielmente con cada una de las obligaciones de carácter Ambiental y de Gestión Social plasmadas en los diferentes Componentes y Programas contenidos en el documento del PMA y pagará únicamente lo realmente ejecutado luego de esta verificación; teniendo como referencia el valor total propuesto por el Proponente para la Gestión Socio Ambiental de la Lista de Cantidades del Presupuesto General y de conformidad con el porcentaje de calificación mensual obtenido en cada Componente o Programa. Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del Contrato de Obra en materia ambiental y de gestión social. Las multas se ocasionarán si el desempeño de cumplimiento del mes es inferior al 90%.
Sistema de Calificación del Cumplimiento Ambiental del Contratista

El cumplimiento de las Labores Socio Ambientales desarrolladas por el Contratista, se evaluará mediante un sistema de calificación que supone la aplicación de una matriz que valorará el cumplimiento de cada una de las actividades ambientales y sociales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicación de tal matriz, se determinará si el Contratista ha cumplido el 0, 50% o 100% de cada una de las labores ambientales y de Gestión Social que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del Acta Parcial de Obra.

El mecanismo a emplear son las Listas de Chequeo elaboradas para cada uno de los Componente del PMA en las que se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Si durante algún mes en la Etapa de Construcción, no se desarrollara alguna de las labores contenidas en las listas de chequeo del anexo correspondiente, por tratarse de actividades innecesarias para tal momento, se entenderá, para efectos de la Calificación del Cumplimiento Ambiental del Contratista que tal actividad o labor fue cumplido al 100%.

La calificación total mensual obtenida por la evaluación de las labores ambientales y de gestión social debe estar por encima del 90% al término de cada mes cumplido de ejecución de obra. En caso contrario el Contratista deberá cancelar una multa por concepto del manejo deficiente del PMA, que serán deducidos de la siguiente acta parcial de obra presentada por el Contratista por concepto de los avances logrados en la ejecución del Contrato.

Si el Contratista no manifiesta dentro del término de los tres (3) días hábiles concedidos por el CONTRATANTE, las razones que justifiquen su incumplimiento, se tendrán como ciertos los hechos que originan este procedimiento y se le comunicará que se realizará la deducción respectiva de los pagos que por cualquier concepto se le adeuden, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por vía judicial.

Importancia Ambiental de los Componente del PMA

Los pesos relativos asignados a cada uno de los Componente del PMA, son los siguientes:

Tabla 8. Importancia Ambiental de los Componente del PMA

	COMPONENTE
	Área Temática
	Peso Relativo

	A
	Estructura del sistema de gestión ambiental 
	0.05

	B
	Programa de Gestión Social
	0.30

	D
	Gestión Ambiental en las obras 
	0.35

	E
	SST
	0.20

	F
	Señalización y Manejo de Tráfico
	0.10


Al momento de realizar el corte de obra, se debe realizar el informe mensual, cuya calificación total se obtendrá del promedio de las calificaciones semanales obtenidas, promediando el resultado de cada Componente según la siguiente ponderación.

Tabla 9. Ponderaciones

	COMPONENTE
	Programa Ambiental
	%

Programa
	% COMPONENTE

	A
	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
	Grupo de Gestión Ambiental.
	6%
	10%

	
	
	Programa de Implementación del PMA (PIPMA)
	1.5%
	

	
	
	Plan de Seguimiento
	2.5%
	

	B
	Plan de Gestión Social
	Información a la comunidad
	1.5%
	25%

	
	
	Divulgación
	2.5%
	

	
	
	Restitución de Bienes Afectados
	1.5%
	

	
	
	Atención y Participación ciudadana
	2.0%
	

	
	
	Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental 
	2.5%
	

	
	
	Capacitación del personal de obra 
	1.0%
	

	
	
	Vinculación de Mano de Obra
	0.8%
	

	
	
	Influjo Laboral y Equidad de Genero 
	0.7%
	

	D
	Gestión Ambiental En Las Actividades De La Construcción
	Manejo de Escombros y desechos de Construcción
	5%
	25%

	
	
	Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción
	3%
	

	
	
	Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales
	2%
	

	
	
	Manejo de Maquinaria, equipos y transporte  
	2%
	

	
	
	Manejo de Residuos Líquidos, combustibles, Aceites y Sustancias químicas
	2%
	

	
	
	Manejo de Aseo de la obra
	3%
	

	
	
	Manejo de Aguas Superficiales
	2%
	

	
	
	Manejo de Excavaciones y rellenos
	2%
	

	
	
	Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido
	2%
	

	
	
	Manejo Redes de Servicio Público
	1%
	

	
	
	Manejo de Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Nación
	1%
	

	E
	Seguridad Y Salud En El Trabajo
	Seguridad Y Salud en el Trabajo
	21%
	29%

	
	
	Plan de Contingencia
	4%
	

	
	
	Protocolo de bioseguridad COVID-19
	4%
	

	F
	Señalización
	Señalización
	11%
	         11%


Valoración económica del desempeño ambiental y forma de pago.

El pago de las labores ambientales contenidas en cada uno de los Programas y que debe implementar el contratista, se fundamentará en un sistema de calificación del cumplimiento del manejo ambiental del proyecto mediante la calificación de las listas de chequeo

El pago al contratista por el valor ambiental se pagará proporcionalmente al valor facturado según avance de la obra, y es proporcional al cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato en materia ambiental, gestión social, seguridad y salud en el trabajo, señalización y manejo de tráfico.

El valor del pago por labores ambientales será según la metodología descrita anteriormente.

[image: image10.png]Va = (Vmca * %Poa * %Pro)

Dénde :
VA:  Valor ambiental a cancelar en el periodo

VMGA: Valor fotal monto global ambiental confractual

%Poa % Porcentaje de valoracion del desempefio ambiental de periodo correspondiente

%Pro: % Porcentaje proporcional al facturado por acta de avance de obra en el mes





Es de anotar que el valor de la implementación de todas y cada una de las medidas de manejo ambiental se debe valorar y pagar de acuerdo al valor según lo establecido en el PMA. Cabe aclarar, que no se deberán aprobar nuevos precios unitarios para actividades que se encuentren incluidas dentro de las medidas de este PMA. 

Costos Totales del Plan de Manejo Ambiental por Componente

Tabla 10. Costos Totales del Plan de Manejo Ambiental por Componente

	COMPONENTE
	Valor

	A
	Sistema de Gestión Ambiental
	Incluido dentro de los costos Administrativos del Proyecto.

	B
	Plan de Gestión Social
	En el presupuesto de la obra aplica para Reuniones, Volantes, Comunicación por medios masivos, chapolas, actas de vecindad, vallas y Talleres de capacitación. 

	D
	Manejo Ambiental de las Actividades Constructivas
	En el presupuesto de la obra aplica para Brigada de aseo, humectación manual o por carrotanque desalojo de escombros.

	F
	Seguridad y salud en el trabajo
	Incluido dentro de los costos Administrativos del Proyecto.

En el presupuesto de la obra aplica para Capacitaciones con personal de obra

	E
	Señalización y Manejo de Tráfico
	En el presupuesto del PMA, aplica para elementos para la señalización, aislamiento y canalización de tráfico vehicular y peatonal


8.2 COMPONENTE B GESTION SOCIAL

8.2.1  PROGRAMA B1. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
La participación hace parte integral de la educación ambiental, la concientización y percepción de la población acerca del proyecto, minimizando los riesgos y atendiendo a la vulnerabilidad de la sociedad.

Desde la dimensión social, es importante superar el estado de discurso de los marcos regulatorios existentes, ya que, si la sociedad no los puede interpretar y apropiar, difícilmente, pueden hacer pleno ejercicio de ellos. Es en este punto, donde se considera central la participación ciudadana, para una profunda consolidación entre proyecto, ciudadanía y sostenibilidad ambiental.

Teniendo en cuenta la situación que se presentó por la emergencia sanitaria por COVID 19, la comunicación con la comunidad en lo que más se pueda debe hacerse a través de canales de comunicación virtuales, a menos que exista un requerimiento especifico por parte de la comunidad en el que se requiera de acercamiento presencial en el cual se tendrá  y cumplirá con todos los protocolos de bioseguridad, con el fin de evitar el contagio de COVID 19, tanto para trabajadores como para residentes de las áreas de influencia directa donde se desarrollaran las intervenciones. 

OBJETIVOS

Garantizar la participación de la comunidad en el área de influencia del proyecto mediante la disposición de espacios virtuales donde se desarrolle un intercambio permanente de información veraz relacionada con el proyecto, sus diferentes etapas y los alcances del mismo.

Mostrar a la comunidad el compromiso de los ejecutores de la obra frente a la responsabilidad social que se deriva de estos proyectos.

Ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad.

Establecer herramientas de atención que contengan información general del proyecto con contenidos claros que permitan la participación de la comunidad cuando se requiera y/o la misma lo considere necesario.

Ofrecer información clara, oportuna y continua sobre el estado de toma de decisiones en relación con la construcción y desarrollo de las obras.

Ambientar positivamente a la comunidad en búsqueda de compromisos de apoyo al proyecto.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

Tabla N° 18 Actividades e Impactos a Mitigar

	ACTIVIDADES
	IMPACTOS

	El proyecto en General
	Creación de expectativas exageradas frente a la obra y sus alcances.

Desinformación derivada del manejo inadecuado de información.

Molestias por la carencia de sitios cercanos a la comunidad para la expresión de inquietudes y sugerencias relacionadas con la obra.

Incomodidad por efecto de la ejecución de la obra.

Ocupación del Espacio público por las actividades de la obra


NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y JURÍDICA APLICABLE

Ley 99 de 1993 Titulo X Artículos 71 y 74: Modos y Procedimientos de Participación Ciudadana

Ley 134 de 1994: Mecanismos de Participación Ciudadana

Ley 393 de 1997: Reglamenta acciones de cumplimiento

Decreto 004/15 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pasto, que reglamenta los usos del suelo

Constitución Nacional: Artículos 2, 20, 37, 40, 95.

Artículo 2 donde se expresa que son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

El Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, donde se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de información.

En el Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, donde se señala la participación ciudadana como un derecho. 

El Artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, donde toda persona tiene derecho a reunirse y a manifestarse pública y pacíficamente.

En el Artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, donde se señala la participación ciudadana como un deber.
Requerimientos para la realización de las reuniones.

Todas las reuniones se podrán realizar en salones comunales o en auditorios de Entidades, empresas o instituciones de la zona, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. El Contratista levantará un acta y listado de asistencia para cada reunión y será entregada a AVANTE SETP a la coordinadora de Gestión social. La presentación se realizará con medios audiovisuales que permitan la comprensión de los contenidos en forma didáctica.

Para la preparación y realización de las reuniones, el residente social del Contratista, convocará y confirmará la asistencia de la Comunidad del área de influencia directa.
El contratista deberá hacer la presentación de las reuniones en Power Point y deberá garantizar el lugar más adecuado para la realización de las mismas; además, dispondrá de un Video Beam para la proyección de las presentaciones, así como equipo portátil o CPU y un telón de proyección para ser empleado en los casos que se requieran. Las presentaciones deben adaptarse a las características de la población de la zona y a sus necesidades.

Información sobre las etapas de la obra en forma directa con la población que reside en la zona.

El Contratista propenderá porque la comunidad en general vecina a la obra, por fuera de la que asiste a las reuniones, reciba información antes de la realización de la primera reunión de inicio de obra por medio de volantes o comunicados. 

LOCALIZACIÓN

La información a la Comunidad será desarrollada en la zona que será intervenida por la construcción. La población hacia la que se da información será la de los habitantes de la zona en forma general; de manera particular los líderes comunitarios y dignatarios, representantes o miembros de las organizaciones sociales que tienen asiento en la zona. Se trabajará con grupos poblacionales de quienes se requiera una especial participación y/o comportamiento durante la obra por ejemplo centros educativos, mercados, centros de salud, centros de atención al público.

CRONOGRAMA

Estas actividades se ejecutan permanentemente, en función del avance de las obras y los frentes intervenidos o activos.

COSTOS DEL PROGRAMA

Los costos directos están cuantificados de conformidad con las unidades y cantidades contempladas en el presupuesto del PMA. Para tal efecto, el Presupuesto indicativo para la ejecución de esta Programa contempla las socializaciones del PMA.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

Este programa se constituye en una actividad a cargo del contratista, delegada en el Director del proyecto. 
INDICADORES DE MONITOREO

Indicadores de la información al ciudadano:

Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas
Asistencia a las reuniones programadas/ Número de Volante de invitación a reunión entregados
8.2.2  PROGRAMA D2. DIVULGACIÓN 

Esta Programa conjuntamente con el de Información a la comunidad, se constituyen en Componente transversales de todo la Gestión Social, puesto que una información oportuna y veraz, contribuye de manera inmediata a mitigar las falsas expectativas o incertidumbres que se generan con relación al proyecto, pero teniendo en cuenta algunas de las restricciones que se mantienen por COVID 19, se plantea establecer esta divulgación de manera virtual, por medio de perifoneo y medios de comunicación masivos.
OBJETIVO

Ampliar y mantener periódicamente actualizada la información sobre el proyecto para la comunidad del área de influencia sobre: Sus características, avances relativos, beneficios, demandas comunitarias y sociales, responsabilidades, costos, información técnica, duración, modificaciones, etc.; destacando la información considerada por la comunidad como valiosa para su total apoyo al proyecto (apropiación social) y establecer compromisos de y para con la comunidad.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

Conflictos en las comunidades por desinformación que se pueden generar a causa del proyecto.

Falsas expectativas y especulación acerca de las Obras de Construcción.

Molestias por suspensión temporal de Servicios Públicos Domiciliarios.

NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

Constitución Nacional: Artículo 2

8.2.3 PROGRAMA B3. RESTITUCIÓN DE BIENES AFECTADOS

La búsqueda de todos aquellos mecanismos, que hagan posible una relación positiva con la comunidad, se constituye en uno de los fines a cumplir por el componente de Gestión Social. Como el área de vecindad, es indispensable tener en cuenta los predios vecinos circundantes, dentro y colindantes con el área de afectación del proyecto, incluyendo las vías tomadas como desvíos, como bienes a los que se les debe adelantar el proceso de actas de vecindad y a los cuales debe restablecerse con prontitud los daños que se ocasionaran, como consecuencia de la ejecución de las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones de bioseguridad por COVID 19, el contratista de obra deberá entregar un procedimiento especifico que contenga las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por COVID 19 cuando se requiera el ingreso a la vivienda. 

El acta de vecindad, es un instrumento que se utiliza con el fin de conocer el estado previo de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, para evitar que éste sea imputado posteriormente por los propietarios a actividades de la obra. Por lo tanto, es muy importante realizar, antes del inicio de la misma y movilización de la maquinaria, actas de vecindad en los predios adyacentes al corredor, estaciones y demás zonas con posible afectación por desvíos, trasporte de maquinaria, vibración del terreno, movimiento de tierras, y demás zonas que AVANTE SETP considere necesario. El proceso que inicia durante las actividades preliminares, consta de una visita domiciliaria realizada por el o la Residente Social y un Ingeniero Civil donde se levanta un documento o formato que plasma el estado previo del inmueble, no solo en la fachada externa sino internamente en la vivienda, el cual es acompañado con registro fotográfico y preferiblemente (de ser necesario) fílmico. Una vez obtenida toda la información, es firmada por el propietario del predio, por el profesional del área social de la obra y por el profesional de ingeniería que acompañe.

Para el desarrollo de este componente se ha reconocido el acta de vecindad como una herramienta que aporta elementos técnicos, jurídicos, sociales y económicos y que permite, además, registrar las condiciones previas del predio y tener elementos claros e integrales para tomar decisiones. El acta es un instrumento que permite la participación ciudadana y de sociedades organizadas, a través de diferentes formas, como un derecho fundamental. Se convierte en un indicador de cooperación y solidaridad, facilitando el trabajo de manera más eficiente con las entidades y como un motivador de la efectiva participación de las comunidades, al ser tenidas en cuenta en los proyectos que influyen en su entorno socioeconómico.

OBJETIVO

· Restablecer las condiciones originales de las propiedades afectadas, de las zonas verdes, separadores y andenes, que hayan sufrido daños por las actividades generadas de la obra.

· Registrar el estado físico inicial de los inmuebles localizados en el área donde se lleven a cabo las obras, en los costados de la vía, para establecer su condición inicial.

· Registrar el estado físico inicial de los inmuebles localizados en los costados de las vías por donde se autorice planes de manejo de tráfico del proyecto que involucre el desplazamiento del tráfico automotor para establecer el estado inicial de los mismos. Esto cuando se implementen.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

Los impactos a mitigar corresponden a los generados por el manejo inapropiado en la obra entre los cuales se encuentran los daños a propiedades y predios tanto públicos como privados por afectación de la estabilidad y estética de las construcciones y alteración del paisaje y zonas verdes.

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS

	Demoliciones, excavación y relleno. Desvíos autorizados del tráfico vehicular público, particular y de obra. Tráfico de maquinaria pesada. Transporte y almacenamiento de materiales de construcción.
	Posibles daños a propiedades y predios tanto públicos como privados por afectación de la estabilidad y estética de las construcciones.

Molestias a los peatones, población estudiantil y usuarios del tramo en cuestión, por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, separadores, parqueaderos, terrazas etc.).

Alteración del paisaje y zonas verdes.


NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

Derechos fundamentales de la Constitución Política Colombiana.

Constitución Política de Colombia: Artículo 58 del Derecho a la Propiedad Privada.

Constitución Política de Colombia: Artículo 82 Garantía del Espacio Público. Valorización. Utilización del suelo y espacio aéreo urbano.

Constitución Política de Colombia: Artículo 86 Acción de Tutela.

Constitución Política de Colombia: Artículo 88: Acciones Populares para la Defensa de intereses colectivos.

Marco Política de Reasentamiento

MEDIDAS DE MANEJO

El Contratista para la ejecución del proyecto levantará las actas de vecindad de los inmuebles y patrimonio público que se encuentren sobre el eje de la vía donde se realizarán las actividades constructivas.

Realización de las Actas de Vecindad. El Contratista para la construcción de la obra dispondrá de un equipo integrado por un profesional del área social y un ingeniero civil o arquitecto para la realización de las actas de vecindad y para los registros de los inmuebles localizados sobre el eje vial en las dos márgenes.

Los responsables del levantamiento del acta de vecindad procederán a:

· Registrar la fachada del inmueble

· Registrar los detalles o averías existentes en las fachadas: humedad, fisura, estado de la pintura, etc.

· Registrar cada uno de los espacios interiores del inmueble.

· Registrar los detalles o averías existentes en los espacios interiores: humedad, fisura, estado de la pintura.

· Estado de las cajillas de los servicios públicos y verificación del funcionamiento de los micromedidores.

A continuación, las medidas a seguir en el programa:

Las actividades y obras que se realicen en zonas que puedan dar origen a daños deben planificarse una semana antes de su ejecución como mínimo. Se deberán utilizar métodos constructivos seguros, maquinaria y equipos adecuados y se deberá dar capacitación al personal que labora en el proyecto. Durante las actividades preliminares, el contratista deberá levantar actas de vecindad en los predios adyacentes al corredor estaciones y demás zonas con posible afectación por desvíos, trasporte de maquinaria, vibración del terreno, movimiento de tierras, y demás zonas que AVANTE SETP considere necesario, con el fin de conocer el estado previo de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, con el fin de evitar que este sea imputado posteriormente por los propietarios a actividades de la obra. 

El levantamiento de todas las actas de vecindad conlleva la toma de fotografías (con fechador), que se deberá realizar teniendo en cuenta los siguientes requerimientos: utilizar cámara digital con buena resolución, realizar una toma general de la fachada del inmueble y quince (15) tomas como mínimo, del área interna de cada inmueble. Se debe crear un archivo magnético con la totalidad de las fotografías de cada predio.

Las actas para los predios ubicados en la cuadra aferente al eje de las vías que serán utilizadas como desvíos, deberán estar levantadas en su totalidad cinco (5) días antes del inicio de la adecuación de desvíos correspondiente a las actividades preliminares y las actas para los predios ubicados en una manzana aferente al eje de la vía deberán estar levantadas en su totalidad, como mínimo 10 días antes del inicio de las actividades de construcción.

El equipo técnico del Contratista deberá analizar el diagnóstico de las viviendas realizado en el levantamiento de las actas de vecindad, ajustando su proceso constructivo para evitar cualquier afectación a las viviendas vecinas durante la obra.

LOCALIZACIÓN

Las medidas propuestas deben ser desarrolladas en las zonas de área de influencia directa del proyecto en cada uno de los tramos sobre los cuales se hará el re parcheo. 
COSTOS DEL PROGRAMA

Los costos directos están cuantificados de conformidad con las unidades y cantidades contempladas en el presupuesto del PMA. Para tal efecto, el Presupuesto indicativo para la ejecución de esta Programa contempla el levantamiento de las actas de vecindad.

El contratista asumirá los Costos derivados de las reparaciones requeridas para subsanar las afectaciones y daños a terceros ocasionados por la falta de previsión o por malos procedimientos constructivos empleados durante la ejecución del Contrato.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

Este componente se constituye en una actividad permanente a cargo del Contratista.

INDICADORES DEL MONITOREO

· Número de actas de vecindad realizadas / Número total predios que requieran acta de vecindad x 100

· Número de predios que presentaron reclamación por daños/ No de predios que cuentan con acta de vecindad x 100

8.2.4  PROGRAMA B4. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A pesar de que no se realizará la instalación del punto M.I.R.E, el contratista de obra contara con un profesional que atenderá y realizara la recepción de PQRS de la comunidad, además de tener todos los canales de comunicación virtual que pueda establecer el contratista de obra.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

Este programa se constituye en una actividad a cargo del contratista, delegada en el residente social y un ingeniero civil que maneje la parte técnica del proyecto.

8.2.5  PROGRAMA B5. PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La sostenibilidad hace referencia básicamente a la capacidad de permanencia en el tiempo de los efectos de un proyecto, por lo tanto, parece claro que, si los cambios originados en la realidad por un proyecto no son duraderos, su contribución concreta a un proceso de desarrollo resulta discutible.

OBJETIVOS

Contribuir a la sostenibilidad socio - ambiental de la obra mediante el diseño e implementación de estrategias educativas dirigidas tanto a los a los miembros de la comunidad del área de influencia del proyecto como a los estudiantes de la misma.

Generar conciencia en las comunidades acerca de la importancia urbana ambiental de la obra, como un bien público y de interés colectivo.

IMPACTOS A MITIGAR

Prácticas inapropiadas de las comunidades en contra de la preservación de la infraestructura vial, su entorno y ambiente.

Expectativas generadas por cambio de usos y nuevos usos que permitirá la obra.

Prevalencia del interés privado o particular frente al interés público o colectivo.

NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y JURÍDICA APLICABLE

Ley 99/93 Titulo X. De los Modos y Procedimientos de la Participación Ciudadana.

C.N. Artículos 20, 40 y 95.

Ley 388 de 1997

Declaración de los Derechos Humanos

Decreto reglamentario 1504 del 4 de agosto de 1998

MEDIDAS DE MANEJO

Conformación del Comité de Orientación y Atención Ciudadana (COAC)

Una vez conformado el Comité, este deberá funcionar para desarrollo del Componente de la siguiente manera:

El comité de orientación y atención al ciudadano (COAC), se reunirá, como mínimo una vez al mes. El contratista deberá presentar el estado de avance de las actividades, cambios generados y se recibirán inquietudes con respecto a su desarrollo. En cada reunión se diligenciarán los Formatos correspondientes. El comité permanecerá durante toda la ejecución del proyecto.

En las reuniones se presentarán informes del avance de la obra, los cambios ocurridos y se recibirán también las quejas y reclamos que se traigan a la reunión.

Las personas que hagan parte del comité deberán ser vecinos de la obra, necesariamente del área de influencia y deben comprometerse con acciones de divulgación y deben participar de los talleres de buen uso, cuidado y preservación de la nueva infraestructura. Siempre y cuando se tenga presente que la exigencia de la comunicación es responsabilidad del contratista.

Para el registro de integrantes del comité se tendrá en cuenta el Formato correspondiente.

Las funciones del Comité de Orientación y Atención Ciudadana son entre otras:

Apoyar la divulgación de la información del proyecto en las comunidades que representan. Sin embargo, esta función, es responsabilidad del contratista no de la comunidad.

Participar en las reuniones mensuales.

Participar en las actividades pedagógicas del proyecto, para que sean multiplicadoras de las mismas en sus comunidades, en desarrollo de los talleres de sostenibilidad ambiental.

Servir de canal de comunicación entre la comunidad y el contratista, recogiendo las inquietudes y quejas de sus representados y estar atentos a la respuesta oportuna por parte del contratista.

Talleres de Sostenibilidad ambiental

Pedagogía para el cuidado, sostenibilidad de la obra y uso adecuado del espacio público.

El SETP puede convertirse en una obra sustentable social y ambientalmente, si se despierta y promueve el compromiso de todos en su valoración y cuidado futuro. A esto puede contribuir grandemente, el desarrollo de un plan de actividades pedagógicas básicas dirigidas a toda la comunidad del área de influencia del proyecto que posibiliten la sensibilización y sentido de pertenencia necesarios.

Para ello, se plantea realizar con la comunidad residente y aledaña a las actividades constructivas, el desarrollo de un (1) talleres participativos en los cuales se debe enfatizar sobre la importancia de la obra y el aporte de todos para el cuidado de la misma. Por otra parte y con el fin de concientizar a los ciudadanos sobre el uso irregular del espacio público, se procederá a brindar a través de los talleres información relacionada con el uso y abuso del espacio público, coordinada con las autoridades locales en estos aspectos.

El contratista, deberá planificar de acuerdo con AVANTE, un (1) taller lúdico-pedagógicos con énfasis en sostenibilidad y en el buen uso, cuidados y protección del espacio público; como bien común, de interés colectivo, vínculo social de las personas y escenario de la vida urbana. Los talleres deberán ser realizados en tres tiempos teórico, práctico y de réplica.

Medidas complementarias

Programa B1: Información a la comunidad
Programa B2: Divulgación

Programa D2: Almacenamiento y manejo de materiales de construcción

Programa F1: Señalización y Manejo de Tráfico.

Programa D10: Manejo de Redes de Servicios Públicos

LOCALIZACIÓN

Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo que dura la ejecución de las obras de los siete tramos a reparar del Sistema Integrado de Transporte Publico, en el área de influencia directa de las obras de construcción.

CRONOGRAMA
La capacitación del personal se tendrá durante toda la etapa de construcción de las obras

COSTOS DEL PROGRAMA

Los costos del taller tanto con los miembros del comité COAC, veedores del proyecto, comunidad en general, y con los grupos seleccionados de los colegios, Universidades del área de influencia se encuentran contemplados dentro del AUI. Los costos directos de los volantes se deberán cuantificar de conformidad con las unidades y cantidades contempladas en la lista de Cantidades del Presupuesto de Obra. Para tal efecto, el Presupuesto Indicativo de la Programa B2 Divulgación.

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos administrativos del Proyecto, respecto a las capacitaciones, las cuales deberá desarrollarlas los profesionales de la obra (la Trabajadora Social-Ingeniero Ambiental-El inspector SISO Seguridad y Salud en el trabajo) del contratista con los trabajadores según sea la temática, los costos que demanden estas capacitaciones no generan costos adicionales al presupuesto de obra. 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

Este componente se constituye en una actividad permanente a cargo del contratista de construcción.

8.2.6  PROGRAMA B6. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA

La capacitación es un proceso que permite habilitar a las personas para la incorporación en la vida productiva o para el desarrollo cabal de cualquier actividad; es necesaria cuando se quiere exigir calidad y responsabilidad a las personas. Por ello, la capacitación y entrenamiento a los operarios y trabajadores, resulta importante en el transcurso de la obra porque a partir de una adecuada enseñanza y divulgación de los alcances de la obra, de las políticas ambientales, de los cuidados que requiere la misma para su protección, se posibilita un mayor sentido de pertenencia de los trabajadores lo que redundará en beneficios adicionales para la comunidad.

La capacitación deberá realizarla el contratista al personal contratado para las obras de construcción a través de talleres y reuniones. Es importante, por tanto, que los trabajadores de la obra tengan conocimiento de los Componente de manejo ambiental que se ejecutarán durante la obra y manejen información clara sobre la misma para que puedan retransmitírsela a la comunidad, cuando esta lo requiera. De igual forma, los trabajadores deberán recibir elementos para que tengan un adecuado comportamiento y la convivencia entre ellos sea armónica.

OBJETIVO

Brindar herramientas al personal de la obra (empleados y subcontratistas) mediante un proceso de capacitación integral y permanente, sobre características del proyecto, el manejo adecuado de información y su comportamiento ante la comunidad.

Informar, educar y sensibilizar, mediante la implementación de un completo programa de capacitación, al personal del Contratista durante la construcción de las obras, sobre la actitud ambiental para el adecuado manejo de los diferentes recursos, durante las actividades de construcción, para prevenir los efectos perjudiciales y potencializar los benéficos que puedan causar dichas actividades.

Sensibilizar a los pobladores del área de influencia directa de las obras en elementos teóricos y prácticos con respecto al manejo y cuidado del medio ambiente, con énfasis especial en la problemática de la ciudad de Pasto.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS

	La Obra en General
	Carencia de información precisa del personal de la obra sobre la misma y sus alcances.

Conflictos entre los trabajadores y entre estos y la comunidad por causa de las obras de construcción

Amenaza de accidentes y daños ambientales

Riesgo de daños a la salud de las comunidades en el área de influencia de la obra


NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y JURÍDICA APLICABLE

Ley 9/79, Código Sanitario Nacional

Contrato de Obra

MEDIDAS DE MANEJO

Capacitación
La capacitación además de las exigencias del componente de Seguridad y Salud en el trabajo, tendrá el propósito de proporcionar información adicional sobre: componente de Gestión Social, estrategias y objetivo, uso obligatorio de los elementos de protección personal, mantenimiento de los mismos y aseo, manejo de conflictos internos y con la comunidad, riesgos en obra (importancia de la señalización dentro de la obra), disposición de residuos sólidos en obra, documentos básicos que debe portar cada trabajador para poder ser atendido en caso de accidente e incidentes de trabajo, importancia de hacer los reportes de incidentes y accidentes de trabajo y otros que el contratista disponga.

Con el fin de reducir los niveles de accidentalidad y los riesgos inherentes a este tipo de obras, el contratista deberá dotar al personal contratado para la obra, de los implementos de trabajo tales como botas, overoles, y cascos. Ver Programa E Seguridad Industrial u salud ocupacional.

Se deberá llevar control de la asistencia cuando se realicen las capacitaciones. El control deberá llevarse en el Formato No 7 Control asistencia de capacitaciones.

En el momento de capacitar a los trabajadores se establecerá un compromiso entre el trabajador, la obra, la empresa y los cambios en el ambiente, benéficos o perjudiciales, a voluntad propia de cada trabajador, el presente compromiso se lo hará por escrito a través del formato No 8 Compromiso ambiental. Este compromiso se lo puede hacer cuando se presente el plan de manejo ambiental con todos sus Componente en el momento en que todos los trabajadores se encuentren presentes.

La capacitación que recibe el personal de la obra, debe darse de manera permanente y cada vez que sea contratado nuevo personal.

Programa de capacitación

Para cumplir de manera eficiente con lo propuesto en este Programa, el Ingeniero ambiental de ser necesario gestionaran el concurso de las siguientes entidades en la capacitación de los trabajadores:

Administradoras de Riesgos Laborales, A.R.L.

Comité Local de Prevención y Atención de Emergencias

Defensa Civil

Secretarías de Tránsito y Transporte

Cruz Roja.

Bomberos

Los temas que se tratarán en las capacitaciones son los siguientes:

Sensibilización Ambiental y PMA

Estructura y operación de la obra
La obra y el entorno.

Gestión integral de los residuos

Riesgos y seguridad industrial

Procedimiento para la solicitud de dotación e implementos de protección personal en obra.

Elementos de Protección personal

Uso adecuado y obligatorio de cada uno de los elementos entregados y mantenimiento y aseo de los mismos.

Riesgos en obra (importancia de la señalización dentro de la obra).

Documentos básicos que debe portar cada trabajador para poder ser atendido en caso de accidente.

Temáticas referentes a Salud Ocupacional, Salud mental y social

Plan de Contingencia

Accidentes e incidentes e trabajo.

Enfermedades Laborales.

Panorama de riesgos.

Reportes de accidentes e incidentes laborales.

Relaciones con la comunidad

Línea de atención a la comunidad

Horario de atención y responsables de Gestión social del Punto MIRE.

Funciones del COAC

Capacitar al personal de construcción sobre los cuidados que tienen que extremar en la apertura de zanjas donde hay indicación de tuberías existentes. Esta capacitación estará guiada por personal técnico del constructor y preferiblemente también, por personal de las empresas prestadoras del servicio de acueducto (EMPOPASTO), gas natural (ALCANOS), telefonía (TELEFONICA) y electricidad (CEDENAR). Incluso, el personal menos calificado que tiene responsabilidad en la apertura de las zanjas, tiene que estar concientizado de los riesgos que existen.

Capacitar a los conductores de los vehículos que se encargaran del transporte final de escombros como indica la Programa D1. Manejo de escombros y desechos de construcción.

Logística

Los eventos de capacitación en lo posible se realizarán en espacios cerrados, dotados de los muebles requeridos para comodidad de los asistentes, de lo contrario se realizará en el campamento o en obra. Las capacitaciones de obra deben realizarlas, dentro de la jornada laboral.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Para este programa aplican las siguientes medidas complementarias:

Programa B1: Información a la comunidad
Programa B2: Divulgación

Programa B3: Restitución de Bienes afectados

Programa D2: Almacenamiento y manejo de materiales de construcción

Programa D3: Manejo de campamentos e instalaciones temporales

Programa D4: Manejo de maquinaria, equipos y transporte

Programa F1: Señalización y manejo de tráfico

Programa D10: Manejo de redes de servicios públicos

Programa E: Seguridad y salud en el trabajo
Programa D6: Manejo de Aseo de la obra

LOCALIZACIÓN

Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo que dura la ejecución de las obras en todo el corredor vial correspondiente al tramo pertinente del Sistema Integrado de Transporte Publico, en el área de influencia directa de las obras de construcción.

CRONOGRAMA

La capacitación del personal se tendrá durante toda la etapa de construcción de las obras

COSTOS DEL PROGRAMA

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos administrativos del Proyecto, las capacitaciones deberá desarrollarlas los profesionales de la obra (la Trabajadora Social-Ingeniero Ambiental-El inspector SISO Seguridad y Salud en el trabajo) del contratista con los trabajadores según sea la temática, los costos que demanden estas capacitaciones no generan costos adicionales al presupuesto de obra.

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

Este componente se constituye en una actividad a cargo del contratista, delegada en el residente social y en un ingeniero que maneje la parte técnica del proyecto.

INDICADORES DE MONITOREO

Indicadores por capacitación realizada a los trabajadores del proyecto:

Número de trabajadores del proyecto capacitados/ Número de trabajadores de todo el proyecto.

Número de trabajadores que requirieron la capacitación por su ingreso a obra/Número de trabajadores que participan en las capacitaciones.

Numero de temas tratados en la capacitación/ número de temas programados.

Numero de capacitaciones realizadas/ Numero de capacitaciones programadas

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

La cual debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a aplicar en este programa.

8.2.7  PROGRAMA B7. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

Los proyectos de infraestructura de cualquier envergadura siempre tienen una fuerte incidencia en la generación de empleo, lo que se convierte en un impacto positivo, por cuanto permitirá un mejoramiento de los ingresos de muchas familias.

En este sentido, los primeros beneficiarios de ese proyecto deben ser las familias que se hallan en el área de influencia del mismo. La vinculación de las comunidades en las actividades de obra, genera en la población el sentido de pertenencia, participación y cuidado con las infraestructuras creadas en sus barrios y en sus localidades.

OBJETIVOS

Contribuir mediante la vinculación de mano de obra local calificada y no calificada en el proceso constructivo de AVANTE SETP, a la generación de ingresos de las personas del área de influencia del corredor.

Garantizar que en las obras del proyecto participe la mayor cantidad de mano de obra No calificada posible proveniente de la zona de influencia del proyecto.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

Rechazo al proyecto por parte de las comunidades del área de influencia directa, al no ser tenidas en cuenta en la generación de empleo.

Fricciones con las comunidades locales derivadas de la pobreza y desempleo en la zona.

NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y JURÍDICA APLICABLE

C.N. Artículo 2, Donde se establece los fines del Estado, en cuanto al servicio a la comunidad, la garantía de los derechos y deberes y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.

Artículo 53, de la Constitución Política de Colombia: Donde se establece la igualdad de oportunidades en el estatuto de trabajo y principios mínimos fundamentales.

Código Sustantivo de Trabajo

Pliegos de Licitación

MEDIDAS DE MANEJO

El contratista informará al presidente de acción comunal para que conozca los procedimientos para aspirar a los puestos de trabajo que se ofrecen en la obra. La trabajadora social se encargada de la atención al usuario, con la información suficiente para orientar a quienes se acerquen para solicitar empleo. La información que se brinde a la comunidad incluirá número de trabajadores requeridos y los mínimos requisitos exigidos.

En reunión con las JAC se establecerán los criterios que acompañarán la contratación.

Las JAC del sector elaboraran una lista con los nombres de las personas interesadas en trabajar con el proyecto.

No se requiere pertenecer a la JAC para inscribirse en el listado.

Ni la inscripción en el listado de potenciales trabajadores, ni la gestión de empleo para los pobladores, tendrá costo alguno.

El contratista deberá seleccionar obligatoriamente un 50% del personal de mano de obra calificada y no calificada para la obra, en el área de influencia directa del tramo en cuestión. Esto con el fin de incorporar mano de obra local en el proceso constructivo, fomentar la generación de ingresos de las personas y sus familias y reducir las fricciones que se generan con la comunidad al no ser tenidos en cuenta. El 50% del personal del área de influencia directa del tramo, a vincular obligatoriamente por parte del contratista, se distribuirá un 10% para la escogencia de mano de obra calificada y 40% para mano de obra no calificada. Formato No 9. Registro de la vinculación de la mano de obra.

Se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:

Promoción: Se realizará la promoción de este componente a través de las reuniones informativas sostenidas con la comunidad, volantes y en emisoras locales.

Recepción de hojas de vida: Se podrán recibir, en oficinas del Punto M.I.R.E de atención a la comunidad que instala el contratista. En ningún caso los miembros del comité presentarán hojas de vida de aspirantes a las vacantes existentes, ni se seleccionarán aquellas personas que tengan algún vínculo de afinidad o consanguinidad con los mismos.

Proceso de selección: Con base en las hojas de vida previamente recibidas y de acuerdo a requisitos establecidos por el contratista, perfiles de cargo y No. de vacantes, se realizará la preselección de aquellas que cumplan adecuadamente con lo exigido.

Contratación: La dependencia administrativa del contratista y el equipo encargado de Gestión Social elaborarán un informe de la contratación con la siguiente información relacionada:

Número de vacantes de la firma y perfiles requeridos
Número de aspirantes presentados

Número de aspirantes contratados

Resultado del seguimiento a cada contrato realizado por esta vía

Seguimiento: Se realizarán reuniones de comité cada semana para seguimiento y se dejará constancia en actas de los asistentes y los compromisos resultantes de cada reunión. La promoción de las reuniones de comité estará a cargo del Residente Social del contratista, así como también el levantamiento de actas de las reuniones sostenidas. 

El procedimiento de escogencia de la mano de obra no calificada a la que le hace seguimiento el comité, es de obligatorio cumplimiento tanto en la etapa preliminar como en la etapa de construcción del tramo.

Teniendo en cuenta las tendencias mundiales para promover la equidad de género, se promoverá que las empresas constructoras ofrezcan empleos a mujeres cabeza de familia durante la fase de construcción para la contratación de profesionales, mano de obra calificada y no calificada.

En el caso que no se alcance la meta, el Contratista de obra deberá justificar y comprobar las razones por las cuales no se alcanzó la meta de contratación del 50% del personal de mano de obra calificada y no calificada para la obra, en el área de influencia directa del tramo a intervenir.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Programa B1: Información a la comunidad.

Programa B2: Divulgación

Programa F1: Señalización y manejo de tráfico.

Programa D9: Manejo de redes de servicios públicos.

Programa E1: Seguridad y Salud en el trabajo
Programa D6: Manejo de Aseo de la obra.

LOCALIZACIÓN
Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo de ejecución de obras en todo el corredor vial correspondiente al tramo en cuestión.

CRONOGRAMA
Las medidas serán permanentes de tal forma que se garantice la vinculación de mano de obra nueva o el cambio durante el tiempo que dure el proyecto.

COSTOS DEL PROGRAMA

El contratista deberá incluir dentro de los costos directos del proyecto todo lo concerniente a la vinculación de Mano de Obra.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

Este programa se constituye en una actividad permanente a cargo del Contratista de construcción.

INDICADORES DE MONITOREO

Indicadores de Contratación de los trabajadores residentes en el Área de Influencia:

Número de mujeres que laboraron en todo el proyecto/ Número de trabajadores de todo el proyecto.

Número de reuniones del comité de vinculación de mano de obra.

Número de trabajadores del proyecto de las localidades del A.I / Número total de trabajadores contratados
Número de trabajadores contactados a través de la alcaldía local, Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios / Número total de trabajadores contratados
8.3 COMPONENTE C. MANEJO SILVICULTURAL

Debido a la magnitud y alcance del proyecto, no se ve la necesidad de incluir este componente ya que las obras no lo ameritan por su baja complejidad y no hay la afectación de individuos por el desarrollo del proyecto. En tal sentido se determinó que el presente componente no es de aplicabilidad al presente proyecto.
8.4 COMPONENTE D: GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

8.4.1 PROGRAMA D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCION

Este programa se fundamenta en un conjunto de medidas tendientes a manejar y disponer adecuadamente los Residuos de Construcción y Demolición que se generan de las demoliciones y los procesos constructivos provenientes de la realización de la obra.

OBJETIVOS

Definir pautas para el adecuado manejo y disposición de los materiales a remover en labores de demolición, y las que resulten como desecho de la construcción, con el objeto de ocasionar el menor efecto sobre el ambiente y en especial sobre la comunidad cercana a las áreas intervenidas por el proyecto.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	DEMOLICIONES
	Emisiones atmosféricas y ruido

Aporte de sólidos a redes de alcantarillado sanitario pluvial y corrientes superficiales

Molestias a los Peatones y usuarios por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, separadores, etc.)

Alteración del paisaje

	GENERACION DE DESECHOS DE CONSTRUCCION
	Cambio en las características del suelo

Afectación a cuerpos de aguas superficiales

Alteración del paisaje

	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES DE DEMOLICION Y DESECHOS DE CONSTRUCCION
	Emisiones atmosféricas

Ruido


NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

Las normas y parámetros bajo las cuales se enmarcará este programa son las siguientes:

Decreto Ley 2811/74 Código de Recursos Naturales

Ley 9/79, Código Sanitario Nacional

Decreto 3682/10 CONPES Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Municipio de Pasto.
Ley 23/73 principios fundamentales sobre la prevención y contaminación del suelo

Ley 769/02 Código Nacional de Tránsito Terrestre

Ley 491/99 Define los delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal 

Decreto 2981 de 2013 que actualiza al Decreto 1713 de 2002 que a su vez actualizo el Decreto 605 de 1996, y este derogo la Resolución 2309/86 define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro

Resolución 541/94 Manejo y transporte de residuos sólidos y materiales de construcción. Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros

Decreto 948/95 Calidad de aire, y sus actualizaciones

Decreto 2981/13 Establece la recolección de residuos de construcción y demolición

Decreto 004/15 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pasto, que reglamenta los usos del suelo

MEDIDAS DE MANEJO

Se prohíben las demoliciones nocturnas. Las demoliciones deben programarse en horarios continuos para que se inicien y terminen dentro del mismo día.

Se deben recoger los materiales resultantes de las demoliciones que se hagan dentro del proyecto, una vez que termine la actividad, deberán ser recolectados para que luego sean transportados a la escombrera autorizada. Los escombros no deben permanecer más de un día en la obra.

Los operarios que realizan demoliciones deben estar dotados de un equipo completo de acuerdo con las normas de seguridad industrial con el propósito de prevenir accidentes y afectaciones por exposiciones largas a ruidos intensos.

En caso de que los procesos de demolición y excavación detecten la presencia de suelos contaminados o residuos peligrosos, se deben suspender dichos procesos hasta que el Grupo de Gestión Ambiental determine el curso de acción a seguir. Este comité debe ser convocado de emergencia por el residente ambiental de obra.

El contratista deberá garantizar la gestión integral de los residuos peligrosos, realizando su disposición final a través de un gestor autorizado.

Manejo de Residuos de Construcción y Demolición
Los volúmenes de escombros no superiores a 5 m3, podrán almacenarse con las medidas necesarias para su protección, para luego ser transportados a los sitios de disposición final autorizados.

La distancia mínima de los residuos de excavación a las excavaciones debe ser mayor a 1 m.

Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales producto de las actividades constructivas del proyecto. 

Las actividades de demolición se adelantarán solo en jornada diurna. En caso de trabajos nocturnos se requiere un permiso de la alcaldía y este debe permanecer en la obra. El espacio público afectado se deberá recuperar y restaurar una vez finalice la obra de acuerdo con su uso, garantizando la reconformación total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales y elementos provenientes de las actividades de demolición.

Transportes de Escombros

Los vehículos que se utilizarán para transportar los escombros no deben ser llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde superior del platón), se debe cubrir y amarrar completamente la carga y deben movilizarse siguiendo las rutas que se establecidas. Las vías de acceso de los vehículos de carga serán limpiadas de manera que garantice la no generación de aportes de material particulado a las redes de alcantarillado, de partículas suspendidas a la atmósfera y de molestias a la comunidad.

Será obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar la dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cubierta será de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue, y estará sujeta firmemente a las paredes del contenedor o platón en forma tal que caiga sobre el mismo, por lo menos 30 cm a partir del borde superior.

El diseño original de los contenedores o platones de los vehículos no podrá ser modificado para aumentar la capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis.

Tal y como lo establece la resolución 541/94 del MAVDT, el Contratista debe garantizar la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salgan de la obra. Esto puede ser posible si se adecua un sitio específico donde el agua de lavado caiga a un sumidero debidamente protegido con malla y de ahí a la red de alcantarillado.

Al finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general y cada vez que se requiera se recogerán los desperdicios o residuos presentes en el sitio de obra. Para este fin se colocarán canecas y se dispondrán en sitios previstos para tal efecto (1caneca cada 200 m) hasta ser recogidos por la empresa de aseo. El material que sea susceptible de recuperar se clasificará y se depositará en canecas para material de reciclaje.

El ingeniero ambiental diligenciará diariamente una planilla donde se consigne el volumen transportado a la escombrera. En caso de que el proyecto haga cambio de escombrera, esta contará con todos los permisos pertinentes, debe estar autorizada por la autoridad ambiental, y se seguirá el mismo procedimiento de control de chequeo de volúmenes transportados y volúmenes dispuesto, de igual manera, se solicitará una certificación de volumen depositado por el proyecto en ese sitio.

La disposición final de los escombros se la realizará en la escombrera contratada que cuente con los respectivos permisos vigentes por parte de las autoridades ambientales, para lo cual el residente de obra deberá solicitarlos.

El control de la cantidad de escombros que se generen se llevará a cabo a través de un formato llamado Control de escombros, teniendo en cuenta el volumen recogido por las volquetas contratadas para el cargue de escombros.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Sumado a las medidas que se enunciaron anteriormente, aplican las señaladas en los siguientes Componente de manejo ambiental:

Programa D2: Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción

Programa D3: Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Programa F1: Señalización y Manejo de Tráfico

Programa D7: Manejo de Aguas Superficiales

LOCALIZACIÓN

Este componente debe implementarse en todos los frentes de obra donde se generen escombros, vías en arreglo, sitios de demolición, andenes, separadores, y en los sitios de disposición de sobrantes de excavación y escombros.

Rutas para el transporte de Escombros

El Contratista deberá entregar en un plano donde se deberá indicar la ruta más apropiada que pueden tomar las volquetas para transportar los escombros hasta el sitio de disposición.

CRONOGRAMA

El manejo, transporte y disposición final de escombros se realizará en las fases de construcción y operación del proyecto.

COSTOS DEL PROGRAMA

Los costos de este componente están cuantificados dentro de los costos del PMA. Los desperdicios y escombros provenientes de las actividades de excavación y demolición deberán removerse del sitio de la obra después de realizada la demolición o excavación respectiva o hasta 24 horas después de su generación. El cargue se deberá ejecutar con máquina salvo en los lugares o zonas en las que por inconvenientes constructivos deba ejecutarse a mano. El contratista deberá presentar a la certificación y pago del volumen de escombros en la escombrera autorizada por la Corporación Autónoma Regional. 

Medida y forma de pago 
Metro cubico (m3) compacto medido en sitio. El pago se hará con los precios estipulados en el contrato, por toda la obra ejecutada de acuerdo con estas especificaciones y aceptada a satisfacción, los precios unitarios deberán cubrir todos los costos relacionados con los trabajos especificados.

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

Es el Contratista de la obra con delegación en el Residente Ambiental, el responsable de la ejecución de este componente. El contratista garantizará las medidas de manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción por los trabajadores del proyecto.

8.4.2 PROGRAMA D2: ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Este programa se fundamenta en un conjunto de medidas tendientes a controlar los efectos ambientales ocasionados por el manejo de materiales de construcción (gravas, arenas, triturados, concretos, asfaltos, ladrillos, etc.) y actividades relacionadas con el uso de estos materiales como son almacenamiento, transporte, colocación y uso durante el desarrollo de la obra.

OBJETIVOS

Definir las medidas de manejo y control a tener en cuenta para no afectar el desarrollo de las obras a lo largo del tramo pertinente, debido a la disposición de los materiales de construcción durante las labores de preparación, manejo y colocación.

Evitar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal

Evitar la generación de material particulado y el aporte de sedimentos a las corrientes de agua y al sistema de alcantarillado.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
	Generación de emisiones atmosféricas

Generación de ruidos

Obstrucción, ocupación y deterioro de espacio público

	COLOCACIÓN Y MANEJO DEL CONCRETO HIDRÁULICO
	Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y corrientes superficiales

Generación de emisiones atmosféricas

Generación de ruidos

Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público

	COLOCACIÓN Y MANEJO DEL CONCRETO ASFÁLTICO
	Cambio en la calidad del suelo

Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y corrientes superficiales

Generación de emisiones atmosféricas

Generación de ruido

Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público

	ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
	Generación de material particulado

Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público

Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y corrientes superficiales


NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

Decreto 1594/84 Por el cual se reglamenta los usos del agua y residuos líquidos

Ley 685 de 2001 Código de Minas

Decreto 1697 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica el decreto 948 de 1995.

Decreto 1530/02 Emisiones de vehículos diésel. Modifica el artículo 38 del Decreto 948 de 1995, a su vez modificado por el artículo 3° del Decreto 2107 de 1995

Decreto 2107/95 Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire

Resolución 910/08 del MAVDT Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones

Ley 769/02 Código Nacional de Tránsito Terrestre

Normas Locales de Tránsito y Transporte

Decreto 1715/78 por el cual se reglamenta el decreto ley 2811/74, la ley 23/73 y el decreto ley 154/76, en cuanto a protección del paisaje

MEDIDAS DE MANEJO
Medidas de Manejo para Fuentes de Materiales de Construcción

Los materiales procesados, concretos hidráulicos, concretos, concretos asfálticos y los materiales de construcción, deben contar con los permisos y licencias ambientales y mineras exigidas por las normas ambientales vigentes.

El contratista informará con anticipación en el caso que se requiera cambio o utilización de otro proveedor de materiales y presentará el nuevo plano de ruta de suministros. Igualmente deberá certificar el cumplimiento de las normas ambientales por parte del nuevo proveedor.

Si hay derrame de mezcla de concreto, se deberá recoger y disponer de manera inmediata. La zona donde se presentó el derrame se debe limpiar de tal forma que no exista evidencia del vertimiento presentado. Se deberá elaborar un reporte del incidente y de las acciones correctivas adoptadas.

El lavado de mezcladoras en el frente de obra está prohibidas, si no se cuenta con las estructuras y el sistema de tratamiento necesarios para realizar esta labor. Mensualmente el proveedor de concretos deberá entregar una certificación que el lavado de los mezcladores que salen de la obra es realizado en sitios autorizados por la autoridad competente.

El uso de formaletas de madera para la fundición de obras de concreto queda restringido. Se exceptúa los casos en los cuales se requieren formas especiales. Se recomienda utilizar formaletas metálicas.

Las mezclas de concreto o asfaltos sobrantes quedan prohibidos botarlos al lado de la vía en zonas verdes o duras. Estos sobrantes se tratan como escombros.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Adicionalmente a las medidas enunciadas en el numeral 4, aplican las señaladas en los siguientes Componente de manejo ambiental:

Programa D3: Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Programa D7: Manejo de Aguas Superficiales

Programa D9: Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Programa F1: Señalización y Manejo de Tráfico

LOCALIZACIÓN

Este componente debe implementarse en todos los frentes de obra donde se acopie materiales de construcción, sobrantes de excavación, escombros y donde se ubique el campamento

CRONOGRAMA

El manejo de materiales de construcción se realizará durante la duración del proyecto.

COSTOS DEL PROGRAMA

En la ciudad de San Juan de Pasto existen canteras en explotación que cuentan con Licencia Ambiental y por lo tanto los costos de su manejo están involucrados en el precio de venta.

El Contratista de Obra garantizará durante la etapa de construcción a su costo los gastos ambientales inherentes a los materiales de construcción que se refieren a su almacenamiento y cobertura con plásticos para garantizar sus características e impedir su lavado por las lluvias y consiguiente aporte al sistema de drenaje pluvial de la ciudad o su suspensión por el viento y contaminación atmosférica consiguiente. 
Las plantas de concretos y concretos asfálticos deberán contar con sus respectivas licencias ambientales y por lo tanto su manejo ambiental estará involucrado dentro de los costos de estos materiales.

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

El responsable de la ejecución de las medidas y obras que hacen parte del proyecto destinadas para el almacenamiento y manejo de los materiales de construcción será el Contratista de obra a través de su (Ingeniero Ambiental).

Cuando se requiera realizar cortes a ladrillos, tabletas, adoquines, losetas, entre otros, y se utilice para el desarrollo de esta actividad mecanismos con Disco de Tungsteno, se deberá adecuar un sitio para realizar el corte, donde se pueda disminuir el material particulado por esta actividad.

8.4.3  PROGRAMA D3. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Este programa se fundamenta en un conjunto de medidas requeridas para la construcción y operación de campamentos e instalaciones temporales necesarias para las labores de construcción del proyecto.

Es indispensable que el Contratista adecue un área o sitio de campamento y almacén, cercano a la obra y que pueda cumplir con las siguientes características:

Los vehículos de carga deben tener fácil acceso a las vías secundarias

Los vehículos de dos o más ejes deben contar con espacio para maniobrabilidad

Suficiente capacidad de servicios públicos para abastecer los requerimientos de la obra y del personal que allí permanezca.

Que ofrezca posibilidades de implementar medidas de seguridad y control de acceso las 24 horas.

OBJETIVOS

Dar pautas y recomendaciones de manejo a seguir para la ubicación de campamentos, almacén y estructuras provisionales que se requieran para la administración, almacenamiento de materiales, equipos y alojamiento temporal del personal durante la construcción, en los sitios donde se ocasionen la menor afectación al paisaje y la cotidianidad de los habitantes de las zonas aledañas.

Hacer la instalación de una zona de campamentos y almacenes que cuente con conexiones a los servicios públicos principales como son: agua, luz y teléfono, asimismo que se encuentre relativamente cercana a las zonas de construcción del tramo en cuestión, con el fin de minimizar recorridos de materiales e insumos entre este sitio y los frentes de trabajo.

Garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores que permanezcan en las zonas de campamentos y almacenes. 

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
	Cambios temporales en el uso del suelo

Emisión de gases y material particulado

Generación de ruido

Aporte de ARD, sedimentos y lubricantes a cuerpos de agua

Aporte de ARD a la red de alcantarillado

Generación de residuos

Cambios negativos en la percepción del paisaje

Alteración del flujo vehicular y peatonal

Alteración e incomodidad a los residentes y establecimientos de la zona


NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

Ley 9/79, Código Sanitario Nacional

Decreto 1697 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica el decreto 948 de 1995.

Decreto 1530/02 Emisiones de vehículos diésel. Modifica el artículo 38 del Decreto 948 de 1995, a su vez modificado por el artículo 3° del Decreto 2107 de 1995. 

Decreto 2107/95 Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 

Resolución 910/08 del MAVDT Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones 

Ley 685/01, código de minas. 

Ley 769/02 Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

Normas locales de Tránsito y Transporte. 

Decreto 1715/78 por el cual se reglamenta el decreto ley 2811/74, la ley 23/73 y el decreto ley 154/76, en cuanto a protección del paisaje. 

Resolución 2400/22 de 1979 de Mintrabajo: disposiciones sobre vivienda higiene y seguridad en establecimientos de trabajo. 

Resolución No. 1096/00 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS – 2000). 

Resolución 2400/22 de 1979 Mintrabajo disposiciones sobre vivienda higiene y seguridad en establecimientos de trabajo. 

Norma 600 de la NFPA contempla la formación de brigadas contra incendio. 

Norma 30 de la NFPA contempla el almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.

Norma 10 de la NFPA establece el tipo, la distribución y uso de extintores portátiles

MEDIDAS DE MANEJO

La instalación del campamento no podrá hacerse en zonas verdes, cauces de agua, zonas de protección ambiental, ni en espacios públicos, salvo en casos estrictamente necesarios, para tal fin se debe presentar el permiso expedido por Planeación Municipal y fotografías del área de campamento antes del inicio de la obra y después de concluidas las mismas esto garantiza que el sitio se deje en las mismas o mejores condiciones. Si es posible se debe utilizar la infraestructura existente en el área del proyecto.

La ubicación de los campamentos debe ser fuera del frente de obra, en sitios donde no ocasionen interrupciones al tráfico peatonal y vehicular. Con el fin de evitar algún tipo de conflicto social se debe considerar la existencia de edificaciones institucionales y viviendas ubicadas en cercanías, se deberá entonces concertar con los representantes de las JAC acerca de las áreas autorizadas.

La distancia de instalación de los campamentos con relación a los cuerpos de agua existentes en la zona no debe ser menor de 100 metros.

En el caso necesario de habilitar espacios para el campamento está prohibida la relación de cortes de terreno y rellenos.

Los permisos y trámites respectivos para las conexiones de agua potable y vertimiento al sistema de alcantarillado del campamento, serán adelantados por empresa de servicios públicos EMPOPASTO

Si al instalar el campamento existen zonas verdes aledañas a este, estas deben protegerse siguiendo las pautas del componente de Señalización.

El campamento deberá estar demarcado y aislado totalmente y dotado de una adecuada señalización (informativa, preventiva y restrictiva adecuada) para garantizar la seguridad del lugar, impidiendo la entrada de personas extrañas y que se proteja de las zonas vecinas de la influencia de los trabajos. El campamento debe seguir las pautas y recomendaciones del componente SISO. Debe contar con una oficina o centro de atención SISO claramente identificable.

Dentro de las características que debe tener el campamento están: Deberá estar bien iluminado y contar con vigilancia, debe estar identificado con una valla informativa, en la fachada debe ser instalado un letrero que indique: Punto M.I.R.E. en caso en el que el campamento sea en un sitio diferente al Punto M.I.R.E. se deberá instalar en la fachada un letrero que indique: “CAMPAMENTO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION” esta valla debe contener logo AVANTE SETP, escudo de la Nación y Ministerio de Transporte, el logo de la Alcaldía y de la empresa contratista El letrero debe permanecer en buenas condiciones que facilite la lectura.

Los campamentos deberán contar con las instalaciones mínimas necesarias que aseguren la comodidad y bienestar de los trabajadores. Deberá contar al interior de instalaciones destinadas al aseo personal (baños con agua potable) y vestidores para los trabajadores y zonas para descanso. Formato No 13. Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales. La dotación del campamento debe ser buena, este debe contar con suficientes servicios sanitarios tanto para obreros como para el personal administrativo del proyecto.
Para atender las necesidades del personal que está laborando y que se encuentra lejos del campamento se utilizarán los baños móviles temporales. El número de baños será en proporción al número de trabajadores discriminadas por sexo hombres y mujeres (uno por cada quince personas que laboran).

Debe existir en el campamento una sala dotada que sirva para reuniones, para atención al público y para el Punto M.I.R.E. Los permiso ambientales que se requieren para el proyecto deben permanecer publicados en la cartelera principal del campamento, también deben permanecer publicados, el reglamento de higiene y seguridad industrial y los documentos exigidos.
En caso de Consorcios o Uniones Temporales se debe disponer antes de ocupar el campamento del reglamento de higiene y seguridad industrial propia del Consorcio.

En el evento que durante la inspección no se dé cumplimiento a esta obligación, el Contratista dispone de un plazo máximo fijado 
para cumplir con esta obligación.

En caso de existir cafeterías o comedores, deberán estar ubicados dentro de los campamentos y cumplir con las normas de higiene necesarias.

El campamento debe estar dotado de equipos de protección contra incendios ubicados en sitios estratégicos debidamente señalizados indicando el tipo de incendio en que puede ser usado. La ubicación de estos equipos debe ser la que corresponde a los resultados del análisis de riesgos entregado.
Una sección de primeros auxilios debe estar dispuesta en el campamento, esta debe constar de 1 camillas, 1 botiquines portátiles equipados con gasa, esparadrapo, algodón, alcohol y desinfectante, tablillas para lesiones de brazos, piernas y férulas tipo D’ thomas, entre otros.

Debe existir un plan de contingencia o emergencias desarrollado por el contratista el cual debe tener identificado en un plano las rutas de evacuación y puntos de encuentro. El plan debe ser publicado en carteleras de fácil acceso a los obreros. 

Un programa de simulacros debe ser diseñado para responder a las eventuales emergencias. Este programa debe ser entregado cinco días antes de ocupar el campamento para revisión y aprobación y sus observaciones deben ser atendidas en un plazo no mayor a tres días.

El contratista deberá presentar para revisión y aprobación del programa de reciclaje.

El contratista llevara registro de los residuos peligrosos generados, los manifiestos de recolección y su disposición final a través de un gestor autorizado.

Los residuos sólidos generados no reciclables, deben almacenarse en recipientes adecuado para posteriormente ser evacuados por los vehículos recolectores de basura, para lo cual el Contratista debe establecer un acuerdo con la empresa que preste este servicio en el sector.

Es necesario desarrollar un procedimiento para mantener e implementar el orden, aseo y limpieza en el campamento, así como también para la seguridad eléctrica de las instalaciones.

Se permitirá el almacenamiento de productos peligrosos (inflamables, corrosivos y explosivos), siempre y cuando se cumplan con todas las medidas descritas en sus hojas de seguridad y con base en una matriz de compatibilidad química las cuales deben ser aprobadas e incluidas dentro del PIPMA.

Los productos y sustancias químicas utilizadas en la obra deben contar con las respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad, las cuales deben estar en Español y disponibles para su consulta por parte de todo el personal. Se debe contar con un procedimiento para el manejo de sustancias químicas el cual debe ser entregado por el contratista para su revisión y aprobación.

Está prohibido el lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento si no se posee la infraestructura y los permisos ambientales en caso de realizar la actividad, para prevención de contaminación por derrames. En caso contrario esta actividad debe realizarse en centros autorizados para tal fin.

Si el campamento tiene almacenamiento temporal de materiales se debe tener en cuenta que todo material que genere material particulado debe permanecer totalmente cubierto; se deben adecuar zonas de almacenamiento de los diferentes tipos de material a almacenar y se deben delimitar las rutas de acceso de las volquetas que ingresan y retiran el material.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Además de las medidas enunciadas, aplican las consignadas en los siguientes 

Componente de manejo ambiental:

Programa D5: Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte

Programa D4: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas

Programa D7: Manejo de Aguas Superficiales

Programa E1: Seguridad y Salud en el trabajo
Programa F1: Plan de Contingencias

LOCALIZACIÓN

Para el campamento lo más aconsejable es arrendar una casa cerca al sitio para usarla como campamento y almacén, sin embargo, a lo largo del tramo se disponen de áreas que pueden adecuarse para la instalación del campamento.

CRONOGRAMA

La validez de las medidas de manejo debe darse durante las fases de:

Pre-construcción: antes de comenzar con la etapa de adecuación de la vía.

Construcción: Durante los trabajos de construcción del proyecto vial.

Desmantelamiento: Una vez terminada la obra (último mes) en donde se restaurará el área utilizada dejándola mejor o igual a sus condiciones originales.

COSTOS DEL PROGRAMA

Los costos de este programa están cuantificados dentro de los costos administrativos del Proyecto. En los casos en que los campamentos estén ubicados en lotes o construcciones de la ciudad (panorama preferible) o que contemplen el uso temporal del espacio público (panorama menos deseable) deben contar con la señalización del campamento (informativa, preventiva y restrictiva adecuada) se deben contemplar dentro de los costos administrativos del Proyecto.

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

El responsable de ubicar el sitio que pueda ser utilizado como campamento y almacén es el Grupo de Gestión Ambiental del Contratista de obra. Además, este grupo será el responsable de supervisar su correcta adecuación que garantice buenas condiciones sanitarias para el personal que allí permanezca (suficiente número de baños), manejo adecuado de servicios públicos, manejo de residuos sólidos (basuras) y manejo y almacenamiento adecuado de materiales de construcción.

INDICADORES DEL MONITOREO

Para realizar el monitoreo del manejo de los residuos sólidos se deben considerar el siguiente indicador:

Peso de residuos peligrosos / Peso de residuos sólidos totales generados

Peso de resíduos reciclado / Peso de residuos sólidos totales generados

8.4.4  PROGRAMA D4. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Este programa consiste en la implementación de medidas que mitiguen el impacto generado por la operación de la maquinaria y equipos (equipo mayor, menor y volquetas) utilizado para ejecutar la construcción de la vía. Aclarando que para el actual proyecto únicamente se hará uso de herramienta menor, como palas y picos y equipo menor como saltarín y cortadora, esto es posible debido a la magnitud del mismo.
OBJETIVOS

Implementar y aplicar las medidas de manejo para el uso de maquinarias y equipos de construcción, de tal forma que se mantengan en condiciones óptimas para su operación, con esto se busca que las emisiones de gases, partículas y ruidos generados se encuentren dentro de los valores permisibles por las normas que lo rigen, las vías utilizadas para su movilización no se deterioren ni se vean afectadas en su tránsito vehicular y peatonal normal y el riesgo de accidentes que estas actividades produzcan se minimice.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
	Generación de ruidos

Emisión de gases y partículas

Alteración del tráfico vehicular y peatonal

Incremento riesgo vehicular

Vibración en viviendas aledañas

	OPERACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
	Emisión de gases y partículas

Contaminación de los cuerpos de agua

Deterioro de la cobertura vegetal

Generación de ruidos

Alteración del tráfico vehicular y peatonal

Derrames de grasas y aceites.

	MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA
	Alteración del tráfico vehicular y peatonal durante movilización de maquinaria

Incremento de riesgos de accidente vehicular

Generación de ruidos


NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

Decreto 1697 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica el decreto 948 de 1995 Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, y sus actualizaciones.

Decreto 1530/02 Emisiones de vehículos diésel. Modifica el artículo 38 del Decreto 948 de 1995, a su vez modificado por el artículo 3° del Decreto 2107 de 1995.

Decreto 2107/95 Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.

Resolución 910 de 2008 del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica la resolución 05 de 1996 (Minambiente y Mintransporte) Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones.

Ley 23/73 Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del suelo.

Decreto 004/15 Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Pasto.

Ley 491/99 define los delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal

Resolución 1048 de 1999 Fija los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, en condición de prueba dinámica, a partir del año modelo 2001.

Decreto 1552 de 2000 Modifica el artículo 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por el artículo 3° del Decreto 2107 de 1995. Regula las emisiones visibles en vehículos Diésel.

MEDIDAS DE MANEJO

Los vehículos pesados se desplazarán cumpliendo con las normas dispuestas por la Secretaria de Transito de la ciudad o lo que dispone el Código Nacional, esencialmente en lo concerniente a las restricciones de horarios para lo cual se debe contar con permiso especial de la Secretaría.

La operación de los equipos de construcción deberá hacerse de tal manera que causen el mínimo deterioro a los suelos. 

En la construcción de obras, se recomienda a los contratistas emplear vehículos de modelos recientes, con el objeto de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites permisibles.

Los modelos y equipos a utilizar deben ser modelos superiores a 1990. Para modelos superiores a 1990 el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 200 horas. Se debe llevar el registro del año de la maquinaria y equipo utilizado el cual debe ser entregado semanalmente en el Comité Ambiental. Formato No 15. Manejo de Equipo y Maquinaria.

Se debe llevar registro de toda la maquinaria, equipos y medios de transporte. El registro debe incluir el modelo, la revisión tecnicomecanica y el SOAT vigente.
Los vehículos deben ser sometidos a una revisión diaria y pre-operacional donde se revise: luces, frenos, pito de reversa, certificado de revisión técnico mecánica, extintor, estado físico de las llantas e identificación para minimizar los riegos de atropellamiento del personal que labora junto a estas máquinas. Se debe llevar un registro de estas inspecciones. Formato No 15.  Manejo de Equipo y Maquinaria

Los vehículos deben contar con el certificado de movilización expedido por la Secretaria de Tránsito. Los vehículos utilizados en la obra deben contar con revisión tecnicomecanica y de gases vigentes, expedidos por Centro de Diagnóstico Automotor autorizadas por el ministerio de transporte y el ministerio de medio ambiente. Estas certificaciones deben estar a disposición de la autoridad ambiental, cumpliendo con los requerimientos sobre el control de la contaminación del aire (Decreto 948 de 1995 y sus actualizaciones). 

Cuando se adelanten trabajos en horarios nocturnos, no se podrá utilizar equipo que produzca ruido por encima de los niveles de presión sonoros permitidos para la zona, tales como compresores, martillos neumáticos, ranas, etc.

Los vehículos que salen de las diferentes zonas deben ser sometidos a un proceso de limpieza con el propósito de evitar el arrastre de escombros y materiales de construcción sobre las vías de acceso a la obra

En cercanías y vecindad con hospitales, clínicas, colegios y bibliotecas entre otros, el ruido continuo que supere el nivel de ruido ambiental se realizará bajo ciclos de 3 horas continuas (máximo), seguidas de 1 hora de descanso. El núcleo institucional afectado deberá ser notificado previamente del ciclo de ruido adoptado.

Los sitios de parqueo de maquinaria deben ser encerrados con colombinas (plásticas que evitan accidentes) y tres líneas de cinta plástica. Se debe llevar el registro de los sitios de parqueo. Los sitios de parqueo deben ser autorizados previamente. Debido a la importancia del impacto por ruido en las zonas urbanizadas cerca del proyecto, se necesita conocer los niveles de ruido máximos permisibles (NMP) referenciados en la Resolución No 08321/83 y el Decreto 948 /95, reglamentado por la Resolución 627 de 2006 para las diferentes zonas de la ciudad y para los diversos vehículos. En la siguiente tabla se muestran los valores de ruido permitidos.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

El presente componente debe ser complementado y coordinado junto con las medidas de manejo establecidas que aparecen en los Componente que a continuación se relacionan:

Programa D1: Manejo de Escombros y Desechos de Construcción

Programa D2: Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción

Programa D5: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y sustancias Químicas

Programa D8: Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Programa F1: Señalización y Manejo de Tráfico

LOCALIZACIÓN

La movilización de la maquinaria puede hacerse a través de vías alternas.

El mantenimiento para cambios de aceites y filtros, sincronización, combustión de los motores, el ajuste de los Componente mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas se realizará solamente en las Estaciones de Servicio autorizadas.

CRONOGRAMA

El mantenimiento preventivo y correctivo deberá ceñirse estrictamente al cronograma elaborado para cumplimiento durante los meses de construcción del proyecto.

COSTOS DEL PROGRAMA

El contratista deberá incluir dentro de la administración y dentro de los costos directos del proyecto todos los costos concernientes a esta Programa.

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

El Contratista será el responsable directo del buen manejo de esta Programa, a través de sus transportadores y operarios, quienes son los responsables del buen funcionamiento de estos equipos, pero deben haber sido capacitados en la imperiosa necesidad de hacer mantenimiento preventivo, el cual debe ser supervisado por el Ingeniero Ambiental.
8.4.5  PROGRAMA D5. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS

Este programa consiste en la formulación de un conjunto de medidas de manejo ambiental dirigidas a disponer y controlar en forma adecuada el combustible, sustancias químicas, grasas, aceites, combustibles y residuos líquidos y evitar el aporte de éstas a los cuerpos de agua, suelos y todo el sistema de alcantarillado que atraviesa el tramo del proyecto en construcción.

OBJETIVOS

Especificar medidas de manejo y disposición a seguir para prevenir, controlar o mitigar el deterioro ambiental que genere la recolección y evacuación inadecuada de residuos líquidos (aguas residuales, domestica e industriales) y sustancias químicas (combustibles, aceites y grasas) que se producen en la construcción y adecuación de las obras del Tramo en cuestión.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
	Aportes de residuos líquidos al Sistema de alcantarillado y a cuerpos hídricos.

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas

Contaminación de suelos

Producción de olores molestos y/o perjudiciales

Accidentes de trabajo

Enfermedades profesionales


NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

Ley 9/79 Código Sanitario Nacional

Decreto 1594/84 Por el cual se reglamenta los usos del agua y residuos líquidos y calidad del agua

Decreto 1575/2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano

Resolución No. 1096/00 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS – 2000)

Decreto 1697 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica el decreto 948/95 Calidad de Aire y sus actualizaciones

Decreto 321 de 1999 Plan de Contingencia Contra Derrames Accidentales de Hidrocarburos o Cualquier otra Sustancia Nociva para la Salud.

Ley 55 de 1993 Regulación de Sustancias Químicas.

Resolución 415 de 1999 donde se establecen los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites de desechos y las condiciones técnicas para ello.

Resolución 2309 del 24 de febrero de 1986 del Ministerio de la Salud.

Decreto 2165 de 2006 por el cual modifica parcialmente el Decreto 4299 de 2005 el que a su vez modifico el artículo 3° del decreto 353 de 1991 del Ministerio de Minas y Energía.

Decreto 1697 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica el decreto 948 de 1995.

MEDIDAS DE MANEJO

Medidas de Manejo de Aguas Residuales

Las aguas residuales domésticas deben verterse al sistema de alcantarillado público, queda prohibido su vertimiento al sistema de aguas lluvias.

La empresa de acueducto y alcantarillado EMPOPASTO es la empresa autorizada para supervisar la conexión al sistema de alcantarillado.

Para evitar el vertimiento de las aguas generadas por el abatimiento del nivel freático de las excavaciones sobre las vías, deberán disponerse en los canales pluviales, imbornales o sumideros y alcantarillado mediante sistemas.

Las aguas de escorrentía pluvial, deberán ser conducidas hasta los imbornales, canales y cunetas con adecuada pendiente para su fácil drenaje. Las aguas lluvias estancadas, y las aguas negras, no pueden ser vertidas a la vía.

Es responsabilidad de la empresa que suministra las cabinas de servicio sanitario para los diferentes frentes de construcción manejar los residuos y disposición que se generen durante su instalación. El número de cabinas de servicio sanitario usados por el personal de la obra serán: uno por cada 15 personas y deben ser discriminas por sexo.

Medidas de Manejo de Combustibles, Aceites y Sustancias Derivadas

Se prohíbe el abastecimiento de combustible y cambios de aceite de los vehículos dentro de la obra y el campamento.

En caso de fuerza mayor, el abastecimiento de combustible y cambios de aceite de la maquinaria, se hará en áreas duras. En caso de no ser posible se extenderá un plástico de calibre adecuado para evitar la caída de hidrocarburos sobre el piso. Lo anterior previo aviso, su Vo.Bn y supervisión de la actividad.

Si hay derrames accidentales sobre el suelo deben removerse de forma inmediata. En el caso que este derrame exceda un volumen aproximado de 5 galones, debe retirarse el suelo afectado y trasladarse a un sitio especial para ser tratado como residuo peligroso para disposición final a través de un gestor autorizado. Los derrrames de sustancias químicas deberán atenderse mediante el uso de un kit antiderrame. La limpieza final del sitio puede hacerse con agua y detergente. Formato No 14. Derrames Ocurridos.

Están prohibidos los vertimientos de aceites usados, combustibles y sustancias derivadas a las redes de alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo. El manejo y disposición de aceites usados se deberá realizar cumpliendo la normatividad vigente. Se deben llevar registros que identifiquen aspectos relacionados con la generación y disposición de aceites. El registro debe incluir el control de aceites usados generados por toda la maquinaria, equipos y vehículos empleados en la obra.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Adicionalmente a las medidas enunciadas en el numeral 4, aplican las señaladas en los siguientes Componente de manejo ambiental:

Programa D3: Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Programa D4: Manejo de Maquinaria, Equipos y Trasporte

Programa D8: Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Programa E1: Seguridad y Salud en el trabajo

LOCALIZACIÓN

Los residuos líquidos serán manejados en los campamentos en los frentes de obra ubicados en áreas seguras y libres de actividades riesgosas por incendios o explosiones.

En cuanto al manejo de los combustibles mantenimientos preventivos y correctivos se hará en las estaciones de servicio o lubricentro autorizadas y que cumplan con la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

CRONOGRAMA

El manejo de combustibles, grasas y lubricantes debe hacerse durante la operación y mantenimiento de maquinaria durante la etapa de construcción y operación

COSTOS DEL PROGRAMA

Los costos directos están cuantificados de conformidad con las unidades y cantidades contempladas en el presupuesto del PMA. Para tal efecto, se debe calcular el costo del Kit antiderrame. 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

La responsabilidad de la ejecución de las medidas de manejo ambientas contenidas en este programa, es del Contratista de Obra a través del Residente Ambiental.

INDICADORES DEL MONITOREO

Derrames controlados en la obra/Derrames totales en la obra *100

Para realizar el monitoreo del manejo de los residuos sólidos se deben realizar inspecciones o visitas donde se verifique el cumplimiento de todas y cada una las medidas consideradas. Si alguna de las medidas contempladas en la presente Programa no se está cumpliendo o no se están alcanzando los objetivos planteados se debe programar nuevas medidas de manejo a la mayor brevedad posible.

RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO

El responsable de la ejecución de este plan de monitoreo será el Contratista de construcción. El monitoreo forma parte de las labores que debe realizar el Contratista de construcción a través del Grupo de Gestión Ambiental.

8.4.6  PROGRAMA D6. MANEJO DE ASEO DE LA OBRA

OBJETIVOS

Prevenir y/o disminuir el detrimento ambiental mediante la ejecución de un adecuado manejo, transporte y disposición de los diferentes tipos de residuos sólidos generados durante el proceso constructivo del proyecto en el tramo en cuestión.

Llevar a cabo metodologías para manejar de acuerdo con la normatividad legal vigente los residuos sólidos común, reciclable y peligros provenientes de los campamentos temporales, talleres, oficinas y frentes de trabajo generadas durante las actividades.

Conservar la obra limpia, especialmente los alrededores de la misma y al final de la misma, entregarla perfectamente limpia.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
	Cambio en la calidad del suelo (geosférico)

Cambio en la calidad de aguas superficiales

Cambio cromático (paisaje)

Presencia de residuos (paisaje)

Accidentes de los transeúntes en la obra

Contaminación visual y atmosférica.


NORMATIVIDAD APLICABLE

Decreto 2981 de 2013 del Ministerio de Vivienda que modifica el decreto decreto 1713 de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente: Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos sólidos urbanos.

Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente: Por el cual se regula el cargue y descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, demolición, capa orgánica, suelos y subsuelo de excavación.

Y de más normatividad ambiental vigente dado que se alteran los medios aire, agua, suelo, biota y socioeconómico.

MEDIDAS DE MANEJO

Capacitación al personal de la obra

La educación ambiental dirigida a los trabajadores del proyecto brindara información acerca del correcto manejo y disposición de las basuras y de los residuos sólidos comunes y peligrosos, con el fin de que las medidas sean aplicadas durante las labores de construcción del proyecto.

Medidas y disposición de recursos

Se deberá realizar la limpieza de las vías aledañas a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del cerramiento de esta. 
Los materiales sobrantes que sean almacenados temporalmente en los frentes de trabajo para luego ser recuperados no podrán interferir con el tráfico vehicular y/o peatonal, deben ser protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación.

El Contratista de Obra garantizará durante la etapa de construcción del tramo del proyecto el perfecto estado de los senderos peatonales, para lo cual dispondrá dentro de sus cuadrillas de trabajo la brigada de Orden, Limpieza y Aseo para realizar las actividades de limpieza de sus zonas de trabajo.

En el transcurso de cada día laboral, las brigadas deberán mantener los frentes de obra en óptimas condiciones de limpieza, orden y aseo las 24 horas.

Se posee las siguientes recomendaciones: 
Mantener en todo momento los frentes de trabajo en óptimas condiciones de limpieza, orden y aseo.

Mantener en todo momento en perfecto estado y limpia la demarcación y señalización, de intervención de las obras y vías aledañas.

Revisar y remplazar la demarcación y señalización de los frentes de trabajo que se encuentren en mal estado (rota averiada).

Demarcar, señalizar y aislar el área de cargue de los materiales y escombros de la obra.

Demarcar, señalizar y aislar el área de ubicación de cargue de los materiales y escombros de la obra

El contratista tendrá la obligación de brindarle los EPP, los materiales y herramientas necesarias.

Los materiales que se recojan se dispondrán en canecas y se colocaran (si es necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal efecto hasta ser recogido por la empresa de recolección EMAS. El material que sea adecuado para la recuperación se clasificará y se dispondrá en canecas previstas para su reutilización.

El material de basuras se dispondrá en canecas para que luego la empresa de servicios públicos realice su recolección y el material de escombro será acumulado para luego ser cargado en las volquetas.

Por ningún motivo debe presentarse acumulación de basura u otros desechos domésticos en lugares públicos (vías, zonas verdes, al aire, en cuerpos de agua) ni en cualquier sitio distinto a los previstos, diseñados y aprobados para tal fin.

Terminados los trabajos, los sitios ocupados serán entregados en óptimas condiciones de limpieza y libres de cualquier tipo de material de desecho garantizando que las condiciones sean mejores o similares a las que se encontraban antes de iniciar las actividades.

El uso de acelerantes, soldaduras (pegantes PVC), impermeabilizantes, sellantes epóxicos y antisoles, pueden generar residuos peligrosos, estos residuos se deben recolectar en bolsas separadas y entregar gestores autorizados previa marcación del contenido dando cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria vigente. Esta medida será igualmente de aplicabilidad para residuos como trapos empapados de grasas y/o aceites. 
El personal que hace parte de la Brigada debe tener además del uniforme exigido para las obras de construcción, un chaleco de color diferente al de los demás trabajadores de la obra que diga “BRIGADA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA” para distinguirlos de los otros trabajadores de la obra.

Para este proyecto no se ve la necesidad de integrar en el presupuesto esta Brigada ya que por el tipo de intervención la generación de residuos no es tan grande y de la recolección y manejo de estos se encargarán directamente los auxiliares de obra del proyecto, sin embargo, cabe aclarar que el profesional ambiental debe hacer seguimiento a este componente con el fin de que no se dejen residuos durante la ejecución en cada sector.
Los residuos generados por la comunidad del tramo afectado, se recolectaran y dispondrán en lugar de fácil recolección de estos por parte de la empresa recolectora, para que el carro recolector haga su ruteo normal, como siempre lo ha venido haciendo para el sector, para evitar inconvenientes de tráfico automotor, la brigada de aseo tratará que informar a la comunidad, que de acuerdo a los horarios de recolección se tengan listos con anterioridad las basuras, con el fin de no crear afectaciones a la comunidad ni a la empresa recolectora EMAS.

	CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
	EMPRESA ENCARGADA DE  LA RECOLECCIÓN Y/O DISPOSICIÓN FINAL 

	Ordinarios e inertes
	EMAS. Relleno Sanitario “Antanas”

	Reciclables
	Empresa Recicladora o recicladores

	Peligrosos
	EMAS - SALVI


Implementación de código de colores

La obra posee en zona de influencia un punto Ecológicos ubicado en la entrada del colegio Normal, para facilitar la labor de clasificación en canecas de 55 galones para recolección de basuras y reciclaje en el campamento, con un rotulo distinto para disponer los residuos de acuerdo a su clasificación. 
Para disponer residuos peligrosos, tales como pilas, baterías, tarros de aceite, de valvulína, canecas de combustible.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Programa D1: Manejo de Escombros y Desechos de Construcción

Programa D3: Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Programa D8: Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Programa D9: Manejo Redes de Servicio Público

Componente E Seguridad y Salud en el trabajo
Componente F Señalización y Manejo de Tráfico

LOCALIZACIÓN

En los sectores afectados directamente por los trabajos de construcción, incluyendo el campamento y otras instalaciones temporales.

CRONOGRAMA

El manejo, transporte y disposición final de este tipo de residuos se realizará durante la duración del proyecto.

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

Será el contratista el encargado de la construcción el responsable de la ejecución de las medidas y obras planteadas en el proyecto para el aseo de la obra.
8.4.7  PROGRAMA D7. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Este Programa consiste en la formulación de un conjunto de medidas de control que se requieren para el manejo, protección y control de las aguas superficiales (esto incluye las aguas lluvias y de escorrentía superficial alteradas y generadas por acción directa de las obras), (y/o) redes de alcantarillado y caños o arroyos que se puedan ver afectados por la construcción de las obras del proyecto.

OBJETIVOS

Definir medidas necesarias para el adecuado manejo y disposición final de los residuos líquidos generados por las acciones directas de las obras de construcción del proyecto.

Prevenir y atenuar la afectación de los drenajes receptores de vertimientos, caños o arroyos y sistemas de alcantarillado por causas atribuibles al desarrollo de las obras.

Practicar las normas y recomendaciones sobre los vertimientos líquidos y calidad de agua.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	Demoliciones pavimentos, andenes entre otros
	Cambios en la calidad del agua superficial por aporte de vertimientos líquidos y sólidos con contenidos de grasas, aceites, sedimentos y desechos de obra a corrientes de agua superficial o la red de alcantarillado.

	Instalación y Funcionamiento de Campamentos
	

	Operación de Maquinaria y Equipos
	

	Excavaciones y Rellenos
	Cambio en la calidad de aguas superficiales

Cambio en la calidad de aguas subterráneas

Cambios puntuales en la red de alcantarillado

Alteración del nivel freático y recarga

Cambio en el patrón de drenaje, colmatación u obstrucción de drenajes


NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

La normatividad que regula las medidas de manejo de las aguas superficiales contenidas en este componente es la siguiente:

Decreto 2811/74 Código de Recursos Naturales en sus Artículos 77 a 163

Ley 9/79 Código Sanitario Nacional

Decreto 1594/84 Calidad de Aguas, por el cual se reglamenta los usos del agua y residuos líquidos

Decreto 1541/78 Ocupación de cauces de agua

Decreto 1681 de 1978 Normas relacionadas con el recurso agua y los recursos hidrobiológicos

Decreto 2981 de 2013 del Ministerio de Vivienda que modifica el Decreto 1713 de 2002: Por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos sólidos urbanos Ley 142 de 1994, Artículos 160 a 163, régimen de servicios públicos.

Ley 373 de 1997 Ley de protección del recurso hídrico y de su uso racional imponiendo obligaciones a quienes lo administran y lo usan. En virtud de esta ley se obliga a los constructores a instalar equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua

MEDIDAS DE MANEJO

Manejo de Drenajes Superficiales

Antes de llevar a cabo las actividades constructivas se deberá realizar un diagnóstico por parte del Contratista del estado actual y ubicación de los sumideros presentes en el área de trabajo para señalar cuales están obstruidos y notificar mediante oficio a la Secretaria de Infraestructura del municipio o EMPOPASTO para solución al problema y solicitar la limpieza correspondiente. Formato No 17. Manejo de Aguas Superficiales.

Con el inventario de sumidero hecho, se deben proteger estos con malla fina (polisombra), esto con el fin de que se no vean afectados por el aporte de sólidos y sedimentos; Estos se limpiarán y se reemplazarán cada vez que sea necesario.

Diariamente debe realizarse un monitoreo de los sumideros para verificar su funcionalidad.

Cubrir los materiales de construcción para evitar el arrastre de partículas hacia los sumideros y cuerpos de agua. Se utilizará malla azul protección obras, para para protección de sumideros.
Está prohibido el vertimiento de residuos líquidos directamente a las calles, calzadas, canales, sumideros o pozos de inspección.

Es indispensable que el Contratista programe brigadas de limpieza incluyendo el barrido de material suelto residual que pueda ser arrastrado por la escorrentía superficial hacia el sistema de alcantarillado. Además deberán realizarse brigadas periódicas de aseo en las cunetas de la vía para remover y disponer adecuadamente fragmentos y residuos generados.

Estará prohibido el lavado de vehículos en los frentes de obra así mismo como el vertimiento de aceites, combustibles y desechos de todo tipo en los cuerpos de agua, o en el sistema de alcantarillado.

El manejo de aguas superficiales y de infiltración debe hacerse antes y durante la ejecución de cualquier excavación, antes de la adecuación, en general, de todos aquellos cauces de aguas superficiales que se formen en épocas de lluvia de tal forma que se evite el arrastre de material sedimentable, el cual finalmente se dispondría en las alcantarillas y canales de transporte y disposición.

Construir o suministrar, operar y mantener limpios los canales, zanjas, tuberías, pozos, bombas y cualquier otro medio de drenaje y equipo necesario para desviar o remover el agua de las excavaciones superficiales y de las áreas de fundación y relleno.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Programa 8: Manejo de Escombros y Desechos de Construcción

Programa D2: Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción

Programa D3: Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Programa D5: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas

Programa D4: Manejo de Maquinaria, Equipos y Transportes

LOCALIZACIÓN

En los sectores afectados directamente por los trabajos de construcción, redes de alcantarillado que se puedan ver afectados por la construcción de las obras del proyecto.

CRONOGRAMA

El manejo de aguas superficiales debe hacerse durante la permanencia de la obra.

COSTOS DEL PROGRAMA

Los costos directos están cuantificados de conformidad con las unidades y cantidades contempladas en el presupuesto del PMA. Para tal efecto, el Presupuesto indicativo para la ejecución de esta Programa contempla medidas de protección de sumideros.
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

El responsable de la ejecución de este componente es el contratista de obras a través de su Residente Ambiental quien garantizará la aplicación de las medidas de manejo por los trabajadores del proyecto, que busquen proteger los cuerpos de agua de los canales y elementos del sistema de alcantarillado en las zonas a intervenir por el proyecto descritas anteriormente.

8.4.8  PROGRAMA No D8. MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS
Este programa consiste en el conjunto de medidas de manejo y control requeridas en las excavaciones y rellenos, que son necesarios para las labores de construcción del proyecto.

OBJETIVOS 

· Evitar el deterioro del suelo en el área de influencia del proyecto como resultado de las actividades de excavación y rellenos en la obra.

· Efectuar un manejo adecuado de los materiales resultantes de las excavaciones, como de los materiales que se utilizaran en la conformación de rellenos, bases y sub-bases de pavimentos, con el objetivo de evitar prevenir los impactos que estas actividades puedan causar.

· Disminuir el riesgo de afectación a redes de servicios públicos enterradas.

· Prevenir accidentes que se pueden presentar con el personal de la obra, peatones y vehículos.

· Colocar todo el material sobrante de excavación generado, en el sitio autorizado para tal fin.

· Utilización de todo el material de descapote obtenido en las excavaciones, en la conformación de zonas verdes de la obra o para la recuperación de otras zonas ubicadas dentro de la zona de influencia del proyecto.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR 

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	Excavación y Relleno
	Cambios puntuales en la red de drenaje

	
	Cambios en el nivel freático

	
	Incremento de los niveles de ruido

	
	Generación de partículas a la atmósfera

	
	Afectación de redes de servicios públicos

	
	Ocupación del espacio público

	
	Alteración del Tráfico vehicular 

	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y RELLENO
	Generación de emisiones a la atmósfera

	
	Generación de ruidos

	
	Alteración del Tráfico vehicular y peatonal e incremento del riesgo de accidentalidad


NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

Decreto 2811/74 Código de Recursos Naturales en sus Artículos 77 a 163 Código de Recursos Naturales

Ley 685/01 Código de Minas

Ley 769/02 Código Nacional de Tránsito Terrestre

Normas locales de Tránsito y Transporte

Decreto 1715/78 por el cual se reglamenta el decreto ley 2811/74, la ley 23/73 y el decreto ley 154/76, en cuanto a protección del paisaje

Ley 23/73 principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del suelo

Resolución 541/94 Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de materiales

MEDIDAS DE MANEJO

Excavaciones 
El replanteo y localización de los sitios de excavación, debe incluir la materialización en el terreno de los ejes de todas las tuberías enterradas sobre las que pueda existir riesgo de afectación y que hayan sido identificadas en la fase de diseños, así como de las que se hayan podido establecer como resultado de la interacción con las diferentes empresas de servicios públicos propietarias de las redes existentes.

Las áreas de excavación deberán aislarse y señalizarse en forma adecuada. Para tal fin se utilizarán los dispositivos y elementos temporales consistentes en señales preventivas y cintas de seguridad que permitan minimizar los riesgos de accidentes. Ir al Programa F1 Señalización y Manejo de Tráfico.

El material de excavación que se pueda utilizar y los de rellenos deberán ser cubiertos totalmente con material plástico resistente. 

Las excavaciones se realizaran en jornada diurna. En caso de trabajo nocturno se requiere el respectivo permiso otorgado por la Alcaldía Local en la secretaria de Gobierno, y este debe permanecer en la obra.

Terminadas las obras, el espacio público afectado se deberá recuperar y restaurar como también la zona de almacenamiento, de acuerdo con su uso, garantizando la reconformación total de la infraestructura y el retiro y disposición adecuada de los materiales y elementos provenientes de las actividades contractivas.

Requiere tener mucho control y cuidado las excavaciones que se realicen en los sitios de Estaciones de Servicio, para evitar riesgo de contaminación del suelo o algún drenaje próximo al lugar.  Estas excavaciones solo se podrán realizar luego de determinar si existe o no algún riesgo de contaminación o accidente y se tomen las medidas de control necesarias. 

En el evento de encontrarse algún hallazgo arqueológico durante las excavaciones se deben adoptar las medidas contempladas en el Programa D11 Manejo de Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Nación.

Rellenos
Los materiales que se utilicen en la conformación de bases y sub - bases, deberán obtenerse de fuentes que cuenten con todos los permisos de explotación y Licencia Ambiental.

El transporte de materiales de relleno se realizará con empleo de volquetas debidamente carpadas, cumpliendo con todas las normas y disposiciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal y de la Resolución 541/94.

El acabado de la superficie rellenada temporalmente debe permitir el tránsito vehicular. Los huecos productos de la escorrentía, tráfico entre otros deben ser rellenado y apisonados de manera inmediata.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Además de las medidas enunciadas, aplican las consignadas en los siguientes programas de manejo ambiental:

Programa D1
Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción

Programa D2
Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción

Programa D3
Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Programa D5
Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas

Programa D7
Manejo de Aguas Superficiales

Programa D9
Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Programa D10
Manejo de Redes de Servicio Público

Componente C Manejo Silvicultural, Cobertura Vegetal y Paisajismo

Programa E2
Plan de Contingencia

Componente F
Señalización y Manejo del Tráfico

LOCALIZACIÓN

En los lugares donde se realizarán a cabo labores de excavación, rellenos y descapote, a lo largo del tramo de las siete vías a intervenir
CRONOGRAMA

Este Cronograma aplica para este Programa las siete vías a ejecutar.
COSTOS DEL PROGRAMA

El Contratista asumirá los Costos derivados de las reparaciones requeridas para subsanar las afectaciones y daños a terceros ocasionados por falta de previsión o por malos procedimientos constructivos durante la ejecución del Contrato.

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

El contratista será el responsable de la ejecución de las medidas y las actividades de excavación y rellenos así como también de su disposición final.

8.4.9  PROGRAMA No D9. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO

Este componente consiste en la implementación de un conjunto de medidas que se requieren paran controlar la generación de emisiones atmosféricas como son gases y material particulado, al igual que la generación de ruido en la construcción del tramo pertinente.

AVANTE Sistema Estratégicas de Transporte Público en el Municipio de Pasto (SETP), ha trabajado en fortalecer las medidas de manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido de los Planes de Manejo Ambiental para prevenir y minimizar los impactos que pueden provocar la intervención de las obras Estratégicas de Transporte Público en el Municipio de Pasto y compensar de esta manera la no realización del monitoreo de calidad de aire.

La obra a intervenir en este proyecto son fraccionadas en tramos cortos, donde se generarán impactos de duración temporal y severidad de media a baja los cuales serán controlados con el PIPMA el cual lo ejecutara el contratista de obra a través de su grupo de gestión ambiental, dándoles las herramientas necesarias para prevenir, minimizar y mitigar los diferentes impactos negativos que se puedan ocasionar por la intervención de los proyectos.

La falta de laboratorios acreditados por el IDEAM sumado a una red de monitoreo del aire que está en proceso de implementación en la ciudad y los altos costos que acarrea la contratación de estos con laboratorios que se encuentran por fuera del departamento, son factores que nos impiden conocer cuantitativamente los niveles de contaminación atmosférica que se pueden alcanzar durante la intervención de las obras Estratégicas de Transporte Público en el Municipio.

OBJETIVO

Especificar las medidas a desarrollar para evitar o disminuir los impactos ambientales que se identifican en cada una de las actividades de la construcción que generan emisiones atmosféricas y ruido; de tal forma que se cumpla con las normas legales vigentes.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

Los impactos a atenuar son los ocasionados en proyectos viales en zonas urbanas y que se pueden resumir como sigue:

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS
	Emisión de material particulado y generación de ruido por operación de equipos (martillos, retroexcavadoras, cortadores, volquetas etc).

	EXCAVACIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES Y TRANSPORTE DE SOBRANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
	Emisión de material particulado por movimiento de tierra y materiales y generación de ruido por operación de equipos de construcción.

	RELLENOS Y COLOCACIÓN DE CONCRETO
	Emisión de material particulado y generación de ruido.

	DESVÍOS DE TRÁFICO
	Emisión de material particulado y gases, y generación de ruido. Incomodidades a la comunidad.


NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

Decreto 948 de 1995 del Ministerio de Medio Ambiente: Por el cual se reglamentan la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.

Decreto 2107 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y control de la calidad del aire

Control de la Calidad del Aire.

Resolución 910 de 2008, por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones

Resolución No. 8321 de 1983 del Ministerio de Salud: Por la cual se dictan normas sobre la protección y la conservación de la audición.

Resolución 909 De 1996 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se modifica parcialmente Resolución 005 de 1996 de los Ministerios de Medio Ambiente y Trasportes: Por medio de la cual se fijan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel, en condición de prueba dinámica, a partir del año modelo 2001.

Resolución 619 de 1997 del Ministerio de Medio Ambiente: Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.

Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Por medio del cual se regula lo referente a emisiones de ruido en el país.

Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Por la cual se establecen las condiciones y estándares de emisión atmosférica.

Resolución 909 de 05 de Junio de 2008 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial: Por la cual se establece las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.

MEDIDAS DE MANEJO

Control de ruido

Con las siguientes medidas se espera mantener los niveles de ruido en valores aceptables en las zonas receptoras de acuerdo con la Resolución MAVDT 627/06.

Se prohíbe en los vehículos el uso de accesorios generadores de ruido. Se prohíbe el uso de bocinas y claxon en las zonas pobladas.

Todos los vehículos deberán contar con un sistema de silenciador en correcto estado de funcionamiento

Advertir previamente a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes.

Para todas aquellas fuentes generadoras de ruido cuyo nivel supere los 85 dB, en operación normal, tales como taladros y martillos neumáticos, compresores, plantas de generación de energía, motosierras, motobombas y maquinaria pesada, entre otros, se programará la operación de las mismas en horarios diurnos, entre las 7: 00 a.m. y las 6:00 p.m., cuidando de establecer ciclos de descanso. En caso de tratarse de actividades especiales se podrán llevar a cabo si se cuenta con los permisos del caso.

Los generadores eléctricos de emergencia, o plantas eléctricas, deberán contar con silenciadores y sistemas que permitan el control de los niveles de ruido, dentro de los valores establecidos por los estándares correspondientes.

El personal de mayor exposición directa al ruido y a las partículas como los que operan y los que se encuentran en el área o cerca de la maquinaria pesada, compresores y otros equipos, se les dotará con elementos de protección personal -tapa oídos industriales, orejeras, gafas, tapabocas, chaleco, casco, guantes y aquellos que por razones específicas de su labor se puedan requerir. La dotación de los elementos de protección personal debe corresponder al análisis de peligros y riesgos propios de cada actividad o puesto de trabajo.

Cuando se adelanten jornadas de trabajo nocturnas deben contar con permiso previo otorgado por la Alcaldía, el cual debe permanecer en el Campamento y se debe llevar el registro diario de las actividades nocturnas realizadas.

Está prohibido el uso de cornetas, bocinas en todos los vehículos que laboran en la obra. Todos los vehículos que laboren en la obra deben contar con alarma de reversa. 
En vecindad de Núcleos institucionales (Colegios, Jardines Infantiles, Centros Clínicos y Hospitalarios, Conjuntos residenciales, entre otros.) el ruido continuo producido por la maquinaria que supere el nivel de ruido del ambiente (de acuerdo con lo establecido en la normatividad) debe ser controlado bien por restricciones a la operación o mediante lapsos de trabajo de 3 horas y descanso de 1 hora. Se debe informar con al menos 2 días sobre el desarrollo de estos trabajos y llevar los registros correspondientes.

A los vehículos y a la maquinaria utilizada en la construcción se les realizará un mantenimiento periódico con el objeto de minimizar los niveles de ruido y la emisión de partículas y gases de combustión (Seguir recomendaciones Programa D5).

Si se requiere trabajar en horas nocturnas después de las 9:00 PM, para el cumplir con el cronograma de actividades, se debe evitar al máximo la operación simultánea de equipos de transporte, excavación, demolición. De ser, posible, se recomienda no utilizar equipos durante estos periodos nocturnos.

Está prohibido el uso de compresores neumáticos para la limpieza de las vías.

Estándares Máximos Permisibles de Niveles de Emisión de Ruido Expresados en Decibeles dB(A).

	Sector
	Subsector
	Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental en dB(A)

	
	
	Día
	Noche

	Sector A. Tranquilidad y Silencio
	Hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares geriátricos.
	55
	45

	Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado
	Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para el desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes.
	65
	50

	
	Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación
	
	

	
	Parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos al aire libre.
	
	

	Sector C. Ruido Intermedio Restringido
	Zonas con usos permitidos industrias en general, zonas portuarias, parques industriales, zonas francas.
	80
	70

	
	Zonas con usos permitidos comerciales, como centros comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial, centros deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos y casinos.
	
	

	
	Zonas con usos permitidos de oficina.
	
	

	
	Zonas con usos institucionales.
	
	

	
	Zonas con otros usos relacionados, como parques mecánicos al aire libre, áreas destinadas a espectáculos públicos al aire libre, vías troncales, arterias, vías principales.
	
	

	Sector D. Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado
	Residencial suburbana.
	85
	45

	
	Rural habitada destinada a explotación agropecuaria.
	
	

	
	Zonas de recreación y descanso, como parques naturales y reservas naturales.
	
	


Tabla No. 20: de Niveles Máximos Permisibles para Vehículos

	Tipo de vehículo

(capacidad de carga)
	Nivel sonoro dB(A)

	Menor de 2 ton
	83

	De 2 a 5 ton
	85

	Mayor de 5 ton 
	92

	Motocicletas
	86


Valores límites permisibles para ruido continuo o intermitente

	Exposición diaria (horas)
	8
	4
	2
	1
	0,5
	0,25
	0,125

	Nivel de ruido dB(A)
	85
	90
	95
	100
	105
	110
	115


En tiempo seco (días de no lluvia) y dependiendo del tipo de suelo y del grado de humedad se deben realizar riegos sobre las áreas desprovistas de acabados al igual que en las áreas de depósito temporal de materiales que sean susceptibles para hacer un control de material particulado. La frecuencia del riego debe ser acordado.
Los riegos se harán de tal manera que produzcan humedecimiento de las superficies, más no escorrentía. Para la humectación de materiales de construcción y las zonas de obra, se tendrán en cuenta las características propias del material, cuidando que éstas no se vean afectadas por la aplicación de agua.

Los riegos deben hacerse de tal manera que produzcan humedecimiento de las superficies, más no escorrentía. Lo cual quiere decir que la aplicación debe ser igual a la tasa de evaporación para periodos de no más de una ½ hora. Se considera que se requieren riegos sectorizados en los frentes de obra y zonas de trabajo. 

Quedan prohibidas las quemas a cielo abierto.

Todos los operadores de vehículos y maquinaria deben estar incluidos en un programa de entrenamiento, este componente debe incluir todo lo que concierne a prevención de emisiones atmosféricas y ruido. Se debe efectuar un (1) capacitación antes de iniciar las labores constructivas y en el desarrollo de la obra las veces que sean necesarias, en la medida que se vincule nuevo personal.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Para este componente aplican las siguientes medidas complementarias:

Programa D1: Manejo de Escombros y Desechos de Construcción

Programa D2: Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción

Programa D3: Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Programa D4: Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte

Programa D10: Manejo Redes de Servicio Publico

Programa E1: Seguridad y Salud en el trabajo
Programa F Señalización y Manejo de Tráfico

LOCALIZACIÓN

Durante todo el intervalo de tiempo de ejecución de las obras en el tramo en cuestión las medidas propuestas deben ser desarrolladas, también se deben desarrollar en cualquier sector aledaño asociado con la construcción de la obra.

CRONOGRAMA

Las medidas de manejo propuestos para el control de los niveles de ruido y para la preservación de la calidad del aire se ejecutarán durante la etapa de construcción del proyecto.

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

El responsable de la ejecución del programa es el Contratista de la obra.

8.4.10 PROGRAMA D10. MANEJO DE REDES DE SERVICO PÚBLICO

La finalidad del presente componente es buscar que las actividades relacionadas con el manejo de la afectación de redes de servicios públicos incluyan un manejo ambiental y evite daños en las mismas redes y afectaciones a las comunidades vecinas a las obras del proyecto.

Básicamente el componente se desarrolla porque existe la posibilidad de realizar excavaciones en los sectores donde se encuentran redes de servicio público (agua, electricidad, gas, teléfono, etc) que podrían sufrir daños que alteren el desarrollo normal de las actividades de los pobladores cercanos al tramo.

OBJETIVOS

Disminuir los riesgos de afectación a las redes de servicios públicos localizados a lo largo del tramo a intervenir y la generación de incomodidades a los vecinos del sector en el caso de causar daños accidentales a dichas redes.

Evitar emergencias que se le puedan atribuir a la obra durante la intervención de redes de servicios públicos.

IMPACTOS A MITIGAR

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	Roturas o Afectación de Redes de Servicios Públicos
	Suspensiones no programadas de servicios públicos

Interrupción temporal de servicios

Reparaciones imprevistas de redes

Molestias a la comunidad


NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

La normatividad que regula las medidas de manejo de las redes de servicio público contenidas en este componente es la siguiente:

Ley 9/79 Código Sanitario Nacional

Decreto 1594/84 Por el cual se reglamenta los usos del agua y residuos líquidos

El Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano en su artículo 35 deroga expresamente el Decreto 475/98 y el artículo 52 del Decreto 1594 de 1984, con excepción de lo referente al uso agrícola de aguas servidas

Resolución No.1096/00 Reglamento técnico del Sector Agua Potable y saneamiento Básico RAS -2000

MEDIDAS DE MANEJO

Preliminares

Se deberá hacer una revisión por parte del contratista de las redes de servicios públicos existentes de acuerdo con las especificaciones y planos del contrato, para identificar y ubicar las líneas que puedan ver afectadas por la obra y de esta forma prevenir, mitigar y compensar posibles daños por corte de servicios públicos. Esta es una actividad que es previa a las acciones de excavaciones y debe estar contemplada dentro del plan de contingencia del proyecto.

Se deberá contar con un coordinador de cada una de las empresas de servicios públicos, acueducto (EMPOPASTO), telefonía (TELEFONICA) y electricidad (CEDENAR) Alumbrado Público (SEPAL) y gas natural (ALCANOS) que asista a los comités de seguimiento de obra, con el fin de manejar cordialmente todos los trabajos de ampliación, reparación o reposición de redes en la zona de intervención del proyecto.

Antes de iniciar las actividades de excavación y demolición de estructuras, el Contratista realizará la localización de los ejes de las diferentes líneas de servicios públicos que se encuentren enterradas en la zona que se va a intervenir, esto de acuerdo con lo que indican los planos de diseño del proyecto y la información obtenida de la empresa de servicios públicos.

No se podrán empezar las excavaciones hasta que no se haya verificado todo lo referente a la existencia de redes de servicios públicos y se hayan implementado todas las medidas preventivas consideradas en el Plan de Contingencia.

En caso de programarse una suspensión temporal de cualquiera de las líneas de servicios públicos, se debe entonces informar con anterioridad (más o menos 3 días) a los vecinos del sector afectado. Si el tiempo de suspensión genera una situación caótica para los usuarios entonces se debe poner en marcha un plan de emergencia para asegurar el suministro de los habitantes del sector afectado.

No se podrán iniciar las excavaciones hasta que no se haya verificado lo referente a la existencia de redes de servicios públicos y se hayan implementado todas las medidas preventivas consideradas en el plan de contingencia.

Las personas encargadas de realizar las excavaciones manuales al igual que todos los operadores de la maquinaria y equipos, deberán recibir instrucciones precisar sobre los procedimientos a seguir para evitar la afectación de las redes existentes.

Durante las labores de Excavación

Las excavaciones sobre las redes y ductos subterráneos se deben realizar en forma manual, con la debida ubicación y señalización de estos. En el caso de que cualquier trabajo programado ocasione interrupción o interferencia temporal con la línea de servicio público se debe tener el permiso de la entidad o empresa encargada de la prestación del servicio y debe ser programado. Así mismo se debe informar a la comunidad con tres (3) días de anticipación para cualquier interferencia que se vaya a causar.

En Caso de Presentarse Accidentes

En el evento de que realizando cualquier actividad del proyecto, ocurriera alguna afectación accidental a una línea de servicios públicos, se debe avisar de inmediato a la empresa de servicios correspondiente y pondrá en marcha las acciones previstas en el Plan de Contingencia. Para ello se debe contar con un directorio en el cual se detalle para cada entidad de servicio público, los teléfonos y direcciones en donde se atienden los casos relacionados con daños y roturas.

La reparación de daños causados a redes, por efecto de las actividades de construcción del proyecto, se harán de acuerdo con las “Especificaciones de Materiales y Normas de Construcción” de las respectiva empresa prestadora del servicio.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Además de las medidas enunciadas, aplican las que se señalan en los siguientes Componente de manejo ambiental.

Programa D1: Manejo de Escombros y Desechos de Construcción

Programa D2: Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Programa D4: Manejo de Maquinaria, Equipos y Transportes

LOCALIZACIÓN

Este componente se aplicará en cada uno de los tramos que serán intervenidos para realizar parcheo, los sitios de intersección con redes o sistemas de servicio público como lo son: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, red de semáforos, televisión por cable, fibra óptica, red de Voz y datos, semáforos y drenajes de aguas lluvias en los que cualquier suspensión cause incomodidades a los habitantes o traumatismos al desarrollo normal de las actividades del área.

CRONOGRAMA

Este Cronograma aplica para este componente en el tramo pertinente

La medida de manejo de esta Programa se tendrá durante toda la etapa de construcción de la obra.

COSTOS DEL PROGRAMA

El Contratista asumirá los Costos derivados de las reparaciones requeridas para subsanar las afectaciones y daños a redes de servicios públicos ocasionadas por falta de previsión o por malos procedimientos constructivos durante la ejecución del Contrato. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

El Contratista a través de su Residente Ambiental es el responsable de la ejecución de este componente y es quien garantizara la aplicación de las medidas de manejo ambiental por parte de los trabajadores del proyecto, que busquen proteger los sitios de intervención de redes, también de llevar registros de las comunicaciones, reuniones, acuerdos, etc., que se realicen con las empresas de servicios públicos propietarias o administradoras de dichas redes.

8.4.11 PROGRAMA No D11. MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO DE LA NACION

OBJETIVOS

El presente componente da a conocer los lineamientos básicos para la mitigación del impacto sobre el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la Nación, en el caso de encontrarse hallazgos arqueológicos en el tramo pertinente, o en caso de que el proyecto tenga efectos sobre la integralidad del patrimonio histórico.

IMPACTOS Y ACTIVIDADES A MITIGAR

Las actividades que pueden causar daño al patrimonio histórico son de dos tipos:

Hallazgos fortuitos, resultantes de los procesos de construcción, excavación y demolición.

Impactos sobre la integralidad de monumentos, construcciones, o espacios de valor histórico o patrimonial, como resultado de la alteración arquitectónica como resultado de las obras del proyecto, o como resultado del impacto de los proyectos de transporte en casos de cambios en las configuraciones viales.

Las actividades con potencial de posibles hallazgos arqueológicos, encontrados durante la construcción del tramo en construcción serán:

Procesos de excavación normal y aquellas especiales que involucren el uso de equipos para abatir el nivel freático, lo cual puede ofrecer la posibilidad de encontrar elementos arqueológicos a ciertas profundidades. Rehabilitación de redes de servicio público.

Desvíos de tráfico que puedan inducir vibraciones e influir en la afectación de estructuras arqueológicas no visibles.

Daños a los elementos o estructuras arqueológicas encontrados en el tramo por los trabajadores de la obra

Las actividades con potencial de afección de la integralidad del patrimonio histórico como resultado del proyecto incluyen:

Desvíos de tráfico que puedan inducir vibraciones e influir en la afectación de estructuras arqueológicas no visibles.

NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

Adicional a la normatividad ambiental vigente se debe tener en cuenta la siguiente legislación sobre monumentos nacionales:

Artículos 63 y 72 Constitución Nacional. El patrimonio arqueológico pertenece a la Nación y, en esta condición, es inalienable, imprescriptible e inembargable.  
Ley 397 de 1997. Los bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico se consideran como bienes de interés cultural 

Decreto 833 de 2002. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en materia de Patrimonio Arqueológico Nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1479 de 1999. Por el cual se modifica el Decreto 3048 de 1997.

Decreto 2555 de 1998. Por el cual modifica la composición de la Comisión de Antigüedades Náufragas.

Decreto 1313 DE 2008. El cual deroga al Decreto 3048 de 1997, Por el cual se reglamenta la composición, funciones y régimen de sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1974 de 1997. Por el cual se fusiona la Subdirección de Monumentos Nacionales del Instituto Nacional de Vías al Ministerio de la Cultura.

UNESCO. Reconocimiento a las construcciones coloniales y recinto amurallado como Patrimonio Histórico de la Humanidad.

Es importante resaltar que el Decreto 833 de 2002 establece:

“Que como elemento básico de la identidad nacional el patrimonio arqueológico amerita una primordial protección del Estado, tendiente a su conservación, cuidado, rehabilitación y divulgación y a evitar su alto grado de vulnerabilidad, en especial, teniendo en consideración que el territorio colombiano en su totalidad comporta un potencial espacio de riqueza arqueológica;

Que la separación o extracción arbitrarias de estos bienes de su originario contexto arqueológico representa una forma de afectación o pérdida de la información arqueológica y, en consecuencia, un deterioro significativo de la conjunción estructural.”

MEDIDAS DE MANEJO

En caso de que las obras incluyan alteraciones en la configuración arquitectónica del área considerada de valor patrimonial o histórico, deben adelantarse consultas con la comunidad, así como con asociaciones o instituciones con conocimientos históricos y arquitectónicos relevantes.

Se debe buscar conservar la integralidad arquitectónica de las edificaciones con valor patrimonial o histórico. En el caso de que existan monumentos o edificaciones con valor patrimonial o histórico separadas, el proyecto en lo posible deberá buscar agregar cohesión a los mismos de manera que se logre o propenda por una mejor integralidad espacial.

Las consultas deben permitir que exista una retroalimentación a los diseños arquitectónicos y viales.

Previo al inicio de las actividades de construcción, se deben resaltar las obligaciones de contribuir en el cuidado y protección de los monumentos y hallazgos arqueológicos.

Se debe detener todo proceso constructivo en el área en donde se detecten hallazgos arqueológicos, una vez se descubra la aparición o afectación de tales hallazgos. No se debe reiniciar las obras sin antes tomar los correctivos determinados por un arquitecto restaurador y un experto en patología de estructuras para reparar el bien patrimonial encontrado y se apliquen las medidas para evitar futuras fallas.

Todo el personal que labora en la obra debe recibir capacitación sobre el tipo de elementos arqueológicos e históricos que se podrían encontrar en el área y el procedimiento a seguir si se llegasen a presentar.

De no encontrarse vestigios o restos arqueológicos, el ingeniero a cargo de las excavaciones debe llenar un registro donde se haga la anotación sobre la ubicación, profundidad y fecha de la excavación.

En caso de encontrar algún bien integrante del patrimonio arqueológico, el constructor deberá disponer de forma inmediata la suspensión de las excavaciones y/o explanaciones que pudieran afectar dichos yacimientos. Se deberá dejar vigilancia en el área de los yacimientos arqueológicos con el fin de evitar los posibles saqueos. Toda actuación posterior debe seguir los siguientes lineamientos:

Se deberá plantear, de ser necesario, una nueva alternativa sobre los diseños del proyecto en el área del yacimiento como por ejemplo abrir nuevos frentes de trabajo y/o rodear el yacimiento. De ser necesario se pondrá vigilancia armada para la protección del patrimonio.

Se deberá enviar una muestra representativa del material recolectado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH – o a una institución oficial que desee conservarlo en fidecomiso. Se deberá enviar una copia de las certificaciones de entrega a dicho instituto, al igual que una copia del informe final.

Se debe aplicar una labor de salvamento a los vestigios culturales que aparezcan durante la apertura de zanjas, remoción de tierra, etc., dentro de los proyectos que se encuentren ya en realización. El salvamento se hará en el menor tiempo posible, pero respetando al máximo el contexto de los vestigios arqueológicos. Éste debe ser realizado por un arqueólogo reconocido por el ICANH y bajo su supervisión. El arqueólogo hará una inspección para dimensionar el yacimiento y determinar cuándo y dónde se pueden reiniciar las labores. Al culminar las obras, se elaborará un informe final que detalle la cantidad y tipo de material rescatado, el cual será entregado al ICANH, con copia a AVANTE SETP.

Se debe consultar con el ICANH sobre la entrega de los materiales arqueológicos y especificar en el informe el lugar donde éstos reposan (acta o constancia de entrega). De igual forma, el ICANH asesorará a las Casas de Cultura y Museos Regionales en la tarea de conservación y almacenamiento del material entregado, de acuerdo con los resultados y propuestas de los proyectos de los cuales provienen.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Para este programa aplican entre otras las siguientes medidas complementarias:

Programa D4: Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte

Programa D5: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas

Programa D7: Manejo de Aguas Superficiales

Programa D10: Manejo Redes de Servicio Público

Programa F Señalización y Manejo de Tráfico

LOCALIZACIÓN

Las medidas contempladas en esta Programa se deben aplicar a lo largo de la obra.

8.5 COMPONENTE E.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
8.5.1  PROGRAMA E1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El componente de Seguridad y Salud en el trabajo se debe construir con base en lo establecido la resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. El contratista deberá diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico, integral y por etapas, basado en la mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 
El SG-SST debe ser liderado, desarrollado e implementado por el Contratista, con la participación de los trabajadores, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en la obra. Para el efecto, el Contratista debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)
OBJETIVOS 

· Salvaguardar integralmente a los trabajadores de la obra y usuarios del entorno.
· Reducir la ocurrencia de accidentes de trabajo que sean previsibles al personal de obra mediante la observancia de medición de riesgos por parte del personal del COPASST y del personal de la Brigada de Emergencia.

· Frente a cualquier eventualidad de emergencia, servir de apoyo al Plan de Contingencia.

· Eliminar o controlar los factores de riesgos y agentes nocivos, que puedan causar accidentes de trabajo o enfermedades de origen Laboral.

· Especificar los mecanismos operativos y de gestión en la obra. 

· Mejorar las condiciones de vida y de salud de los trabajadores y mantenerlo en su más alto nivel de eficiencia, bienestar físico, mental y social.

· Proteger a las personas contra los factores de riesgo o peligro relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	-Actividades de construcción en frentes de obra Actividades en campamentos

-Actividades en oficinas

-Demoliciones de pavimentos, andenes entre    otros Tala y traslado de árboles

-Manejo de aguas residuales
	Accidentes de trabajo, enfermedades laborales, eventos negativos sobre la salud.



NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE

El presente componente de Seguridad y salud en el trabajo dará cumplimiento a la legislación emitida por el Gobierno Nacional para la materia, como la resolución 0312 de 2019 “Estándares mínimos del SG-SST”, decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, resolución 1409 de 2012 “Trabajo en alturas”, resolución 2646 de 2008 “Riesgo Psicosocial”, resolución 1401 de 2017 “Investigación de accidentes”, resolución 2346 de 2017 “Evaluaciones medicas ocupacionales”. Además de tener en cuenta en código sustantivo de trabajo.

MEDIDAS DE MANEJO

El contratista de la obra deberá diseñar e implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según lo dispuesto en la resolución 0312 de 2019. Para el desarrollo e implementación del (SG-SST) el contratista deberá tener en cuenta a lo establecido normatividad vigente. 

· Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.

El contratista debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos, sus centros de trabajo y todos sus trabajadores; independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente.

Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo. La Política debe ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo como en la obra.

La Política de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la organización expresa su compromiso:

· Identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.

· Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa.

· Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
· Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos

El contratista debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera.

Los supervisores SST del contratista realizan una lista de chequeo de todas las áreas, procesos y actividades Rutinarias y No rutinarias, desarrolladas en la obra o en relación con su operación, con el fin de garantizar la evaluación de todo el proceso.

Para que la identificación de peligros se haga en equipo, se deberá visitar todas las áreas, procesos y verificar todas las actividades listadas, en compañía de los trabajadores y líderes de área responsables de cada área de la obra.

La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual. También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la obra o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos.

Una vez identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos, el contratista deberá establecer las medidas de prevención, mitigación y control necesarias acordes con los resultados obtenidos.

· Gestión de Peligros y Riesgos

El contratista debe adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa. Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización:

· Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo.

· Sustitución: Medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.

· Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio.

· Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación del personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de accesos a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.

· Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El contratista deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada y de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

· Plan de Trabajo Anual
El contratista deberá establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos de SG-SST (en caso en que el proyecto tenga duración menor a un año se ajustará al tiempo que dure el desarrollo de la obra), en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, responsables, recursos necesarios y cronograma de actividades. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el responsable del SG-SST y la alta dirección del contratista.

· Programa de Capacitación

El contratista debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, subcontratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. Este programa deber ser documentado y deberá ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente.

El contratista proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.   

· Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias

El contratista debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros, turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.

Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos:

· Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar la obra a ejecutar y su área de influencia directa.

· Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la obra para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua.

· Analizar la vulnerabilidad de la obra y su área de influencia frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control existentes.

· Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa.

· Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias.

· Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos.

· Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias.

· Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones, obra, campamentos y rutas de evacuación.

· Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial.

· Reporte, Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales

Es obligación del contratista reportar e investigar todos los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral, lo realizará el contratista a la ARL, la EPS y al Ente Gestor en el término de dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad.

El contratista reportará los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial u oficinas especiales correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las Administradoras de Riesgos Laborales, las empresas promotoras de salud y al Ente Gestor. Adicionalmente será obligación del Contratista notificar de manera inmediata los accidentes graves o mortales y este a su vez al Ente Gestor.
La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido en el Decreto 1530 de 1996, la Resolución 1401 de 2007 expedida entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Trabajo y las disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes acciones:

· Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

· Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus causas o con sus controles.

· Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

· Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en seguridad y salud en el trabajo

· Adquisiciones y Contratación

El contratista debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la empresa contratista.

El contratista debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato.

Para este propósito, el contratista debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo:

· Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.

· Procurar canales de comunicación para la gestión y seguridad en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.

· Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores, contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente.

· Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros, riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias.

· Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el contratista ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad.

· Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.

· Auditoría y Revisión de la Alta Dirección

El contratista debe realizar una auditoria anual, la cual será planificada con la participación de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación.

El programa de auditoría debe comprender entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes, debe tomarse en consideración resultados de auditorías previas. La selección del personal auditor no implicará necesariamente aumento en la planta de cargos existente. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar las medidas preventivas; correctivas o mejora en la empresa.

El proceso de auditoría de que trata el presente capítulo, deberá abarcar entre otros lo siguiente:

· El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo.

· El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado.

· La participación de los trabajadores.

· El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas.

· El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a los trabajadores.

· La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

· La gestión del cambio.

· La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones.

· El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas.

· La supervisión y medición de los resultados.

· El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

· El desarrollo del proceso de auditoría.

· La evaluación por parte de la alta dirección.

La alta dirección independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento.

Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva, evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Los resultados de la revisión de alta dirección deben ser documentados y divulgados al COPASST comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo quien deberá definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar.

· Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora

El contratista debe garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección.

Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a:

· Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades, eliminando su causa raíz.

· La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las medidas preventivas y correctivas.

Todas las acciones preventivas y correctivas deben estar documentadas, ser difundidas a los niveles pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento.

El contratista debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el cumplimiento de sus propósitos. Entre otras, debe considerar las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:

· El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

· Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados.

· Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

· Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda.

· Los resultados de los programas de promoción y prevención.

· El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección.

· Los cambios en la legislación que apliquen a la organización.

· Permisos de Trabajo

El contratista se debe asegurar de que no se puede realizar una labor de alto riesgo sin el respectivo permiso de trabajo autorizado, en donde se debe tener en cuenta si el personal está capacitado para desarrollar la labor, la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos propios de la actividad a realizar, así como verificar que existan y que estén en buen estado los elementos de seguridad y otros equipos necesarios para realizar el trabajo, incluidos los elementos de protección personal.

El contratista deberá elaborar el procedimiento de expedición de permisos de trabajo, el cual deberá ser entregado junto con los demás documentos y procedimientos que hacen parte del Programa de Implementación del PMA – PIPMA. El permiso de trabajo deberá siempre contar con la autorización de las personas responsables por parte del contratista. En todo caso el permiso de trabajo siempre debe contar con la autorización.
El permiso de trabajo se debe planear con anterioridad, como mínimo un día antes de realizar la tarea y siempre deberá estar acompañado por la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos propios de la actividad a realizar. El contratista dentro del procedimiento para expedición de permisos de trabajo deberá definir un límite en la vigencia del permiso y sus necesidades de refrendación, con el propósito de mantener un control efectivo ante los posibles cambios que se puedan presentar.

Serán consideradas como tareas de alto riesgo:

· Trabajo en alturas.

· Trabajo en caliente; soldadura eléctrica, oxiacetilénica, trabajo con llama abierta, etc.

· Trabajo con circuitos o equipos eléctricos.

· Trabajos en espacios confinados.

· Traslados de maquinaria.

· Levantamiento e izaje de cargas.

· Abastecimiento de combustible en los frentes de obra.

Es importante tener en cuenta que, para la realización de trabajo en alturas, el contratista deberá formular e implementar un Programa de protección contra caídas, la realización de exámenes médicos ocupacionales y contar con los respectivos certificados de capacitación del personal que los acreditan como idóneos para realizar la actividad.

.

· Elementos de Protección Personal

Los elementos de protección personal (EEP) son de uso obligatorio.
El contratista debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y 

para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores.

El contratista deberá llevar a cabo una inducción a sus trabajadores sobre los tipos de EPP existentes, el uso apropiado, las características y las limitaciones de los EPP.

Estos elementos son de uso individual y no intercambiable cuando las razones de higiene y de practicidad así lo aconsejen (ejemplo protección auditiva tipo espumas, tapabocas, botas etc.). La inducción se realizará después de cumplir con los requisitos de inscripción a la empresa y antes de empezar a trabajar en los frentes de obras.

Los EPP que se suministrarán deberán cumplir con las especificaciones de seguridad mínimas y no se dejará laborar a ningún trabajador si no porta todos los EPP exigidos.

Se hará una verificación diaria para que todos los empleados porten en perfectas condiciones los Elementos de Protección Personal. Esta será una de las condiciones para poder iniciar el trabajo diario. 

El residente SST deberá elaborar en el diseño del SG SST la matriz de elementos de protección personal de la obra con los EPP que se requieran de acuerdo a todos los trabajos que se desarrollaran durante la obra. El contratista deberá entregar todos los EPP a cada trabajador teniendo en cuenta esta matriz y la labora a desarrollar. 

La dotación no hace parte de los EPP, el contratista entregará a cada trabajador dos juegos de dotación cada 4 meses o antes en caso de desgaste natural de las prendas, el diseño de esta dotación deberá contar con el visto bueno y debe ser elaborada de acuerdo al Manual de AVANTE-SETP.   

· Otras Medidas

Dentro del marco de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, será responsabilidad del contratista de obra implementar entre otras las siguientes medidas:

· Realizar exámenes médicos, clínico y para – clínicos para admisión, ubicación según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores.

· Desarrollar actividades de Vigilancia Epidemiológica.

· Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y educación en salud a los trabajadores del proyecto.

· Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.

· Promover la participación en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

· Llevar a cabo visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados con la patología laboral, emitiendo informes a la gerencia de la obra, con el objeto de establecer los correctivos necesarios.

· Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.

· Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad temporal y permanente parcial.

· Promover actividades de recreación y deporte.

· Formular procedimientos para la realización de las actividades en forma segura.

· Comprobar e inspeccionar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y control de riesgos.

· Proveer los elementos de protección personal (EPP) necesarios a todos los trabajadores de la obra y verificar que dichos elementos sean adecuados.

· Delimitar y demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento, vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, zonas de protección, sectores peligrosos de las máquinas y demás instalaciones que ofrezcan algún tipo de peligro.

· El contratista debe garantizar el servicio de un baño por cada 15 trabajadores, discriminados por sexo, al igual que la existencia de un baño cada 150 metros en obras lineales y su correspondiente mantenimiento.

· Ubicar un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP en óptimas condiciones de limpieza.

· Garantizar el uso de herramientas y equipos en óptimas condiciones de limpieza.

· Realizar y dar a conocer el Plan de Contingencia.

· Garantizar la gestión integral de los residuos sólidos generados (peligrosos y no peligrosos).

· Horas Extras

En caso de requerirse realizar actividades en horas extras, el contratista deberá hacer la solicitud por escrito y esta deberá emitir una aprobación para realizar estos trabajos adicionales, el número de horas extras no podrá ser mayor a lo que establece la normatividad legal. 

LUGAR DE APLICACIÓN

Área de influencia directa del proyecto

CRONOGRAMA 

El componente de SG-SST se mantendrá vigente durante Toda la ejecución de la construcción y operación, incluyendo la etapa de pre-construcción. De acuerdo con la dinámica de la obra se establecerán los cronogramas mensuales de intervención.

COSTOS DEL PROGRAMA 

Los costos que representa el presente componente hacen parte de los costos administrativos que el Contratista, deberá incluir dentro de la administración del proyecto todos los costos concernientes a este componente.  

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

El presente componente es una actividad permanente a cargo del Contratista de la obra, este debe encargar de la implementación del componente al responsable residente de seguridad y salud en el trabajo SST, lo cual no lo exime de su responsabilidad desde que se lleven a cabo las actividades preliminares hasta la finalización de la obra. Esto busca controlar los factores de riesgo en forma temprana lo que repercute en la disminución de los costos por situaciones imprevistas.

8.5.2 PROGRAMA E2. PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

OBJETIVOS.

Diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestructura organizacional de la empresa constructora, los recursos humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos que se activarán de manera rápida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan presentar durante la ejecución de la obra. 

Como objetivos específicos del plan se tienen los siguientes:

· Definir las estrategias para el manejo y control de las posibles emergencias que se puedan presentar durante la ejecución de la obra.

· Ofrecer las estrategias para organizar y ejecutar acciones eficaces de control de emergencias.

· Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una situación de emergencia.

· Proteger las zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el área de influencia del proyecto.

· Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles contingencias generadas en la ejecución del proyecto.

· Procurar mantener bajos los índices de accidentalidad, ausentismo y en general, la pérdida de tiempo laboral.

· Minimizar los impactos que se pueden generar hacia la comunidad y su área de influencia

· Costos y reclamos de responsabilidad civil por la emergencia

Críticas de medios de comunicación y opinión pública, y consecuencias legales generadas por el conflicto

ALCANCE Y COBERTURA

El Plan de Contingencia cubre específicamente las posibles emergencias que puedan ocurrir, asociadas a las actividades de construcción del proyecto.

ESTRUCTURA DEL PLAN

El Plan de Contingencias está dividido en dos partes: Plan Estratégico y Plan de Acción. El Plan Estratégico define la estructura y la organización para la atención de emergencias, las funciones y responsabilidades de las personas encargadas de ejecutar el plan, los recursos necesarios, y las estrategias preventivas y operativas a aplicar en cada uno de los posibles escenarios, definidos a partir de la evaluación de los riesgos asociados a la construcción de la obra. El Plan de Acción por su parte, establece los procedimientos a seguir en caso de emergencia para la aplicación de cada una de las fases de respuesta establecidas en el Plan Estratégico.

Plan Estratégico

· Estrategias de Prevención y Control de Contingencias

Las estrategias para la prevención y el control de contingencias se definen como un conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir de la evaluación de riesgos asociados a las actividades de construcción del proyecto, encaminadas en primer lugar a evitar la ocurrencia de eventos indeseables que puedan afectar la salud, la seguridad, el medio ambiente y en general el buen desarrollo del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de que éstos ocurran.

· Estrategias Preventivas

El Contratista deberá ajustar el Diseño del sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo que aplica para todas las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto, el cual es de obligatorio cumplimiento tanto para el personal de la Empresa como para sus contratistas.

· Responsabilidad de la Empresa

Hacer cumplir y cumplir las normas generales, especiales, reglas, procedimientos e instrucciones sobre medicina, higiene y seguridad industrial, en cuanto a condiciones ambientales, físicas, químicas, biológicas, psico-sociales, biomecánicas, mecánicas, eléctricas y locativas para lo cual deberá:

· Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

· Identificar y corregir actos y condiciones inseguras en las áreas de trabajo.

· Cumplir las normas establecidas en el PMA.

· Elaborar Componente de mejoramiento de las condiciones y procedimientos de trabajo tendientes a proporcionar mayores garantías de seguridad en la ejecución de labores

· Llevar a cabo campañas de capacitación a los trabajadores sobre prácticas de la Salud Ocupacional.

· Comunicar a los trabajadores sobre riesgos específicos de su puesto de trabajo e indicar la manera correcta de prevenirlos.

· Llevar a cabo Componente de mantenimiento periódico y preventivo a los equipos y maquinaria, así como a las instalaciones locativas.

· Divulgar y apoyar las políticas de seguridad mediante Componente de capacitación.

· Dotar a los trabajadores de los elementos de protección personal necesarios y adecuados según el riesgo a proteger. 

· Además, deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 1443 de 2014.

      Responsabilidad de los Trabajadores

· Llevar a cabo sus tareas con el mayor cuidado para que sus operaciones no se traduzcan en actos inseguros para sí mismo o para sus compañeros, equipos, procesos, instalaciones y medio ambiente, cumpliendo las normas establecidas en el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y en los Componente del plan de manejo ambiental.

· Estar vigilantes del comportamiento de la maquinaria y de los equipos que se encuentran a su cargo, con el objetivo de detectar cualquier riesgo o peligro, el cual será comunicado a su jefe inmediato para que ese proceda a corregir cualquier falla humana, física o mecánica o riesgos del medio ambiente que se presenten en la realización del trabajo.

· No operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados para el desempeño de su labor, ni permitir que personal no autorizado maneje los equipos a su cargo.

· No introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenas a los lugares de trabajo, ni presentarse o permanecer bajo los efectos de dichas sustancias en los sitos de trabajo.

· Los trabajadores que operan máquinas equipos con partes móviles, no usarán: ropa suelta, anillos, argollas, pulseras, cadenas y relojes. En caso de que usen el cabello largo lo recogerán con una cofia o redecilla que lo sujete totalmente.

· Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los dispositivos de seguridad y los equipos de protección personal que la empresa suministra y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo y servicios.

· Participar activamente en los Componente de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales programados por la empresa, o con la autorización de ésta.

· Informar oportunamente la ejecución de procedimientos y operaciones que violen las normas de seguridad y que atenten contra la integridad de quien los ejecuta, sus compañeros de trabajo y bienes de la empresa.

· El personal conductor de vehículos de la empresa debe acatar y cumplir las disposiciones y normas de Tráfico internas y de las autoridades correspondientes, en la ejecución de su labor.

· Plantear actividades que propendan por la Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.

· Además, deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 1443 de 2014.

· Régimen de Riesgos Laborales 

El Contratista de obra deberá ajustar y seguir todos los lineamientos del SGSST, a lo largo de la ejecución del proyecto.

Para el control de emergencias el personal médico de la obra seguirá la cadena de atención de la siguiente figura, la cual resume las siguientes acciones:

· Eslabón 1: Se refiere a la zona donde ocurre la emergencia, a este lugar llegará el grupo de seguridad industrial y los brigadistas con el fin de controlar la emergencia y evitar su propagación, crear condiciones favorables para el ingreso del personal de primeros auxilios.  El acceso a la zona de impacto será restringido.

· Eslabón 2: Corresponde a los centros de atención a donde serán conducidos los pacientes, los cuales de acuerdo a la gravedad de los lesionados se clasifican en:

· Área roja o de cuidados intensivos (Hospital– Entidad privada, – Entidad pública).

· Área amarilla o de cuidados intermedios (Entidad privada, – Entidad pública).

· Área verde o de procedimientos menores.

· Área negra o de cuidados mínimos.

· Eslabón 3: Se refiere a los centros de atención especializada del municipio más cercanos al área de influencia directa del proyecto, a donde se remitirán los pacientes que lo requieran.

Figura 17.  Cadena de Atención de Emergencias Médicas
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· Programa de Seguridad Vial

Con el fin de cuidar la integridad física del personal del Contratista y de los usuarios del corredor vial, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones tendientes a prevenir accidentes de Tráfico:

· Realizar una selección cuidadosa de los conductores, los cuales recibirán un curso de inducción, entrenamiento y actualización en lo relacionado con el cumplimiento de las normas generales de Tráfico y del reglamento de movilización.

· Los vehículos para el transporte del personal, en caso que se realice esta actividad permanecerán en perfectas condiciones mecánicas y de seguridad, equipo de carretera, extintor, salida de emergencia y documentación al día y cumpliendo con los requerimientos contractuales.

· Los vehículos del Contratista deberán contar entre otros con cinturón de seguridad, doble transmisión, cabina, equipo de carretera, seguro de responsabilidad civil y obligatoria.

· Estará prohibido el transporte de personal en platones de camionetas, equipos o maquinaria pesada.

· Todos los vehículos, equipos pesados, camperos, serán sometidos a inspecciones periódicas, tanto en su parte mecánica como eléctrica por Seguridad Industrial, al igual que los operadores y conductores quienes serán evaluados permanentemente

· Estrategias Preventivas por Frentes de Trabajo

La prevención de accidentes y emergencias será la acción prioritaria del Plan de Contingencias, enfocada hacia el desarrollo de todas las actividades del proyecto, empleando procesos operativos óptimos y prácticas de seguridad industrial adecuadas. En esto, la planeación juega un papel importante; por lo tanto, para cada actividad a ejecutar en un área específica, deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro ATS, en el que se analicen los posibles riesgos de afectación del personal y el medio ambiente, asociados a la ejecución de los trabajos. Este análisis deberá ser presentado para aprobación con por lo menos 24 horas de anticipación a la iniciación de los trabajos. En el formato de Análisis de trabajo ATS por actividades se presenta el formato tipo a utilizar (este es uno los formatos del diseño del SG-SST). 

El diligenciamiento del formato se deberá realizar de manera interdisciplinaria por parte del personal del Contratista, haciendo partícipes al Ingeniero Residente de Obra Civil según sea el caso, y el residente de seguridad y salud en el trabajo SST. 

El Ingeniero Residente de Obra Civil se encargará de describir de manera sucinta las sub-actividades a realizar y de definir los equipos y herramientas que se van a utilizar. El Residente SST realizará la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, las personas encargadas de la ejecución de los trabajos y definirá los equipos, herramientas y materiales requeridos para garantizar que los trabajos se realicen de manera segura. El residente de seguridad y salud en el trabajo SST y Residente de Obra Civil por su parte, definirá los procedimientos de manejo ambiental a seguir en la ejecución de los trabajos y los equipos, herramientas y materiales requeridos para asegurar la calidad ambiental. 

En general, las normas que se aplicarán para la realización de los trabajos en todos los frentes son:

· Todo el personal deberá ser calificado para los trabajos asignados, seguirá los procedimientos técnicos y operativos fijados y usará el equipo de seguridad personal asignado.

· Antes de ejecutar cualquier trabajo se realizará una charla técnica con el supervisor del frente de trabajo en la cual se discutirán y repasarán los procedimientos operacionales y normas de seguridad requeridas.

· Todo el personal será debidamente entrenado para actuar en caso de emergencia. En este sentido se definirán y señalizarán rutas de evacuación y puntos de reunión para las diferentes áreas o frentes de trabajo. - Antes de iniciar cualquier trabajo, el Jefe de Seguridad Industrial deberá efectuar una inspección detallada de todos los equipos que se vayan a emplear para su ejecución, con el fin de verificar el estado y funcionamiento de los mismos y solicitar las acciones de mantenimiento o reparación requeridas si es el caso.

· Reglamentación General en Caso de Incendio

El Contratista debe prevenir y/o controlar incendios en su sitio de trabajo y hará uso de sus equipos y extintores en caso necesario. La primera persona que observe el fuego, deberá dar la voz de alarma. Se deben seguir los siguientes pasos en caso de incendio:

· Combatir el fuego con los extintores más cercanos.

· Suspender el suministro de la energía en el frente de obra.

· Evacuar personas del frente de obra.

· Debe permanecer tan bajo como pueda, para evitar la inhalación de gases tóxicos, evadir el calor y aprovechar la mejor visibilidad.

· Si usted no puede salir rápidamente, protéjase la cara y vías respiratorias con pedazos de tela mojada y también moje su ropa.

· Suspender de inmediato el suministro de combustibles.

· Llamar a los bomberos.

· Acciones Generales para el Control de Contingencias

· Identificar y evaluar la emergencia estableciendo el punto de ocurrencia, la causa, la magnitud, las consecuencias, las acciones a seguir y el apoyo necesario para el control.

· Solicitar apoyo externo para el control del evento cuando sea necesario, e iniciar los procedimientos de control con los recursos disponibles (primera respuesta).

· Suministrar los medios para mantener comunicación permanente (radios o teléfonos).

· Plan de Evacuación

Se define como el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas en peligro, protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento a lugares de menor riesgo. Los procedimientos a seguir son:

· Identificar las rutas de evacuación y salidas de emergencia.

· Verificar la veracidad de la alarma.

· Determinar el número de personas presentes en el sitio de la emergencia.

· Establecer e informar la prioridad de evacuación de acuerdo con la magnitud del riesgo.

· Iniciar simultáneamente a la evacuación las labores de control.

· Auxiliar oportunamente a quien lo requiera.

· Buscar vías alternas en caso que la vía de evacuación se encuentre bloqueada.

· Establecer canales de comunicación.

· Tomar medidas tendientes a evitar o disminuir el riesgo en otras áreas.

· Poner en marcha medidas para la seguridad de bienes, valores, información, equipos y vehículos.

Una vez finalizada la evacuación se llevarán a cabo las siguientes acciones:

· Verificar el número de personas evacuadas.

· Elaborar el reporte de la emergencia.

· Notificar las fallas durante la evacuación.

· Atención de Lesionados

· Evacuar a la víctima del área de emergencia hacia el sitio dispuesto y equipado para la prestación de los primeros auxilios.

· Evaluar la magnitud del accidente, en caso de lesiones menores prestar los primeros auxilios en el lugar, de lo contrario trasladar al paciente a un centro hospitalario para que reciba tratamiento adecuado.

· Realizar el reporte de accidentes a la ARL

· Manejo y Control de Derrames de Productos

· Si el derrame puede tener como resultado potencial un incendio o explosión, detener las actividades en ejecución en áreas de riesgo.

· Aislar y controlar la fuente del derrame.

· Si el producto derramado es un químico, usar elementos de protección adecuados.

· Consultar en las Hojas de Seguridad del producto derramado las recomendaciones sobre protección personal adecuada y manejo del producto referido.

· Controlar el derrame antes que afecte áreas adyacentes y utilizar el kit anti derrames.

· Realizar labores de recolección del producto derramado

· La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma.

· Ordene suspender inmediatamente el flujo del producto.

· Mientras persista el derrame, elimine las fuentes de ignición en el área.  Así:

· No permita fumar en el área.

· No permita el actuar de interruptores eléctricos.

· No permita la desconexión de las tomas de corriente.

· Haga que la electricidad sea cortada en el área.

· Interrumpa el flujo de vehículos en el área.  No permita encender los motores de los vehículos localizados en el área bajo control.

· Determine hasta donde ha llegado el producto (líquido o vapor), tanto en superficie como de forma subterránea: Se necesita como mínimo un indicador de gas combustible para esto.

· Evacue el área. Mantenga el personal no autorizado fuera del área.

· Coloque los extintores de polvo químico seco alrededor del área del derrame. No se debe aplicar agua sobre el producto derramado.

· En caso de grandes volúmenes de derrames, recoja el producto derramado con baldes de aluminio o plástico o material absorbente.  Use guantes de Nitrilo- Látex.

· Si el volumen derramado es pequeño, seque el combustible restante con arena, trapos, aserrín, esponjas o absorbentes sintéticos.

· Llame a los bomberos y a la policía si no puede controlar la emergencia.

· Alerte a los vecinos sobre el peligro, especialmente si existen sótanos donde se puedan acumular gases.

· Derrames de escombros y residuos 

Durante el transporte al sitio de disposición se puede presentar la caída de escombros y residuos sobre zonas no permitidas (vías, zonas de espacio público, etc.), durante la construcción del proyecto, por la ejecución de maniobras inadecuadas y cargues inapropiados de los escombros y residuos a los diferentes vehículos que los transportan. Para esto el residente ambiental debe verificar que cada vehículo que salga de la obra con carga de escombros cumpla con el encarpado completo del área de carga con el fin de evitar la caída de escombros en lugares diferentes a la obra. 

· Acciones en Caso de Sismos 

En caso de sismo se deben seguir las siguientes recomendaciones:

· Preparación previa del personal para que conozca el riesgo de caída de objetos en el área de trabajo.

· Ubicación de los sitios seguros y localizados a una distancia prudencial de áreas peligrosas.

· Verificar periódicamente que los objetos pesados que se puedan caer, estén asegurados o reubicarlos.

· Tener a mano el equipo básico para este tipo de eventos (linterna, pilas, radio portátil, etc.).

· Mantener la calma. El pánico puede ser tan peligroso como la misma amenaza.

· Si la magnitud del evento lo amerita, cortar el fluido eléctrico.

· Cubrirse debajo de escritorios, mesas, camas o marcos de puertas.

· Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros objetos que puedan causarle daño.

· No encender fósforos o velas.

En caso que por el sismo se ocasionen derrames, explosiones o se requiera la evacuación del personal de obra, se deben seguir los procedimientos específicos para cada caso.

· Acciones en caso de accidentes de tráfico

Cuando se presenten accidentes de tráfico se deberá acordonar el área y de manera inmediata verificar la presencia de víctimas con lesiones con las cuales se deberá proceder con la prestación de los primeros auxilios y el plan de evacuación hacia el centro de atención de emergencias médicas más cercano.

De manera paralela deberá darse aviso a las autoridades de tránsito del Municipio, quienes una vez allí se encargarán del manejo de la situación.

Todos los vehículos asociados a la obra deberán contar entre otros documentos con el SOAT vigente.

Acciones en caso de inundaciones  

En caso de inundaciones se deben seguir las siguientes recomendaciones:

· Ubicación de los sitios seguros y localizados a una distancia prudencial de áreas peligrosas.

· Mantener la calma. El pánico puede ser tan peligroso como la misma amenaza.

· Si la magnitud del evento lo amerita, cortar el fluido eléctrico.

· Cubrirse debajo de escritorios, mesas, camas o marcos de puertas.

· Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros objetos que puedan causarle daño.

· Seguir las recomendaciones del plan de evacuación.

· Mantenerse alejado del sitio del atentado.

· Seguir las recomendaciones de las autoridades.

· Acciones en caso de atentados terroristas

En caso de atentados terroristas se deben seguir las siguientes recomendaciones:

· Ubicación de los sitios seguros y localizados a una distancia prudencial de áreas peligrosas.

· Mantener la calma. El pánico puede ser tan peligroso como la misma amenaza.

· Si la magnitud del evento lo amerita, cortar el fluido eléctrico.

· Cubrirse debajo de escritorios, mesas, camas o marcos de puertas.

· Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros objetos que puedan causarle daño.

· Seguir las recomendaciones del plan de evacuación.

· Mantenerse alejado del sitio del atentado.

· Seguir las recomendaciones de las autoridades.

·   Acciones en caso de daño a redes de servicios públicos

En caso de daños de redes de servicios públicos se deben seguir las siguientes recomendaciones:

· Cuando la emergencia sea un escape de gas debido a la ruptura de la red de gas natural, se deberá manejar como una de las emergencias más serias por la potencialidad de que se desencadenen consecuencias graves tales como explosiones, incendios y nubes tóxicas, entre otras. En este caso se tratará de acordonar el área para evitar la entrada de fuentes potenciales de ignición. Si es de día o de noche, se abstendrán de actuar interruptores de luces o similares y exigirán que se apague cualquier máquina de combustión interna cercana, y se dará aviso inmediato a la empresa de Gas en la ciudad de San Juan de Pasto ALCANOS.

· Cuando la emergencia sea la ruptura de una tubería de agua potable, aguas residuales domésticas, redes eléctricas, redes telefónicas, se dará aviso inmediato a las empresas de acueducto, energía y la telefónica respectivamente.

·   Acciones en caso de cierres temporales o definitivos de escombreras.

· Cuando se presente un cierre parcial de la escombrera se debe informar de este inconveniente.

· Se debe contar con una lista de las escombreras autorizadas por la autoridad ambiental competente y verificar su vigencia antes de utilizar como escombrera alterna. 

Equipos para la Prevención y el Control de Contingencias

El Contratista deberá dotar al personal de los elementos de protección personal adecuados y disponer de los equipos básicos necesarios y suficientes para el control de contingencias, tales como extintores, material absorbente, equipos de extinción de incendio manual tipo ABC, equipo para primeros auxilios, etc.

Plan de Acción

Se presenta el plan de acción y toma de decisiones a seguir en caso de presentarse una emergencia asociada al proyecto.

· Reporte de Incidente y Evaluación de la Emergencia

Cualquier persona que detecte la ocurrencia de un incidente, debe reportarlo inmediatamente el residente SST del proyecto. De acuerdo con la información suministrada por la persona que reporta el incidente en cuanto a la ubicación y cobertura del evento, el residente SST procederá de inmediato a avisar al Director de Obra y se desplazará al sitio de los acontecimientos para realizar una evaluación más precisa de los hechos. Con base en dicha evaluación se determinará la necesidad o no de activar el Plan de Contingencia y a la vez el Nivel de atención requerido.

· Procedimiento de Notificaciones

El procedimiento de notificaciones define los canales por medio de los cuales las personas encargadas de dirigir y coordinar el Plan de Contingencia, se enteran de los eventos y ponen en marcha el plan. El proceso de Notificación se efectuará siguiendo el conducto establecido en el organigrama de la Figura.

En caso de ser necesaria la activación del Plan de Contingencia, éste se activará en el NIVEL 1 de respuesta (involucra únicamente los recursos del Contratista) y se alertará de inmediato a las empresas públicas del Municipio  Y las entidades de socorro como la defensa civil, los bomberos, la cruz roja, las autoridades de policía, entre otras, para que presten el apoyo necesario o para que estén listas a asumir la dirección y coordinación de la emergencia en caso que ésta supere la capacidad de respuesta de los recursos con que cuenta el Contratista.

· Establecimiento del Centro de Comando

Inmediatamente se decida activar el Plan de Contingencia, se debe acondicionar la oficina del Director de Obra como Centro de Comando y Comunicaciones. Allí se deben poner a disposición del personal encargado de la coordinación de las acciones de control de la emergencia los equipos de comunicación requeridos, el documento del Plan de Contingencia, la información cartográfica con que se cuente y toda la información que se considere necesaria para realizar las labores de coordinación de manera eficiente.

El centro de comando debe adecuarse para centralizar la información, efectuar seguimientos, recibir los requerimientos de apoyo, atender las quejas y reclamos, y en general para realizar todas las labores de administración y coordinación del manejo de la emergencia.

· Convocatoria y Ensamblaje de las Brigadas de Respuesta

En el momento de ser activado el Plan de Contingencia, el residente SST quien tiene a su cargo dentro del Plan la coordinación de las Brigadas de Emergencia, se debe encargar de convocar y reunir a todas las personas que conforman dichas brigadas.

Cada persona que hace parte de las diferentes brigadas de respuesta debe conocer sus funciones dentro del Plan y realizarlas según la organización preestablecida en los Componente de capacitación y entrenamiento.

· Selección de la Estrategia Operativa Inmediata

Las estrategias operativas inmediatas a emplear se deben seleccionar de acuerdo con el escenario en que se presente la emergencia y el evento que la ocasione. 

Durante el desarrollo de la emergencia se deben realizar acciones de vigilancia y monitoreo del evento que la ocasiona y proyecciones acerca del comportamiento del mismo. Con base en las proyecciones realizadas, se deben identificar posibles zonas adicionales de afectación y el nivel de riesgo existente sobre cada una de ellas. Una vez identificadas dichas zonas, se debe dar la voz de alerta y se deben adelantar acciones para proteger las áreas amenazadas.

Figura 18, Plan de acción para el control de contingencias



· Materiales, equipos y herramientas requeridos para la atención de emergencias

Todas las áreas operativas y frentes de obra deben contar con los elementos necesarios para atender las posibles emergencias que se puedan presentar durante la ejecución de los trabajos.

Se debe por tanto contar como mínimo con los siguientes equipos y herramientas por cada sector de construcción en que se divida la obra:

    Listado de equipos o herramientas para la atención de emergencias

	Equipo o Herramienta
	Cantidad
	Ubicación

	Extintores de polvo químico seco
	1
	Obra de demolición 

	Camillas
	1
	Obra de demolición

	Botiquín de primeros auxilios
	1
	Obra de demolición

	Kit antiderrame 
	1
	Obra de demolición

	Radios de comunicación
	2 pares
	Obra de demolición


Estos equipos los administrará el jefe de seguridad industrial y deberán ser manipulados por las brigadas de emergencia que hayan sido establecidas y entrenadas en los diferentes frentes de obra.

EVALUACIÓN DE LA CONTINGENCIA

Una vez controlada la emergencia el residente SST elaborará un informe final sobre la misma. Dicho informe deberá ser oficializado por el director del plan (director de obra) y entregado antes de una semana de terminadas las labores de control de la emergencia. 

El informe final de la contingencia deberá contener como mínimo lo siguiente:

· Fecha y hora del suceso y fecha y hora de la notificación inicial a la persona responsable

· Fecha y hora de finalización de la emergencia

· Localización exacta de la emergencia

· Origen de la emergencia

· Causa de la emergencia

· Áreas e infraestructura afectadas

· Comunidades afectadas

· Plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el control de la emergencia, descripción de medidas de prevención, mitigación, corrección, monitoreo y restauración aplicadas

· Apoyo necesario (solicitado/obtenido)

· Reportes efectuados a otras entidades del Municipio

· Estimación de costos de recuperación, descontaminación

· Formato de documentación inicial de una contingencia

· Formato de la evaluación de la respuesta a una contingencia

· Formato de la evaluación ambiental de una contingencia

Funciones y Responsabilidades del Personal Durante una Contingencia

En la siguiente figura se presenta el organigrama operativo para el control de las emergencias que se puedan generar durante los trabajos de demolición de los predios. A continuación, se describen las funciones y responsabilidades de cada una de las personas encargadas de la dirección, coordinación y ejecución de acciones dentro del plan.

Figura 19. Organigrama Operativo Para El Control De Contingencias
Director del Plan: director de obra

REPORTA A: Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo AVANTE SETP

FUNCION: Mantener operativo el Plan de Contingencia.

RESPONSABILIDADES: 

· Contactar a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias del Municipio cuando el evento lo exija.

· Conocer permanentemente las actividades en ejecución.

· Verificar la óptima implementación del Plan de Emergencia, asegurando su efectividad y formulación acorde con las exigencias del proyecto.

· Apoyar la consecución de recursos (equipos y personal).

· Autorizar los gastos que impliquen las operaciones.

· Oficializar los acontecimientos e informes sobre la emergencia ante los representantes de las autoridades del Municipio.

Coordinador de la Emergencia: El residente SST del Contratista de obra

REPORTA A: Director de Obra

FUNCION: Garantizar la óptima aplicación y ejecución del Plan de Contingencia.

RESPONSABILIDADES:

· Evaluar la emergencia, definir y comunicar el grado o nivel de atención requerido.

· Verificar la óptima implementación del Plan de Contingencia, asegurando su efectividad y formulación acorde con las exigencias del proyecto.

· Mantener informado al Director del Plan acerca del desarrollo de las operaciones.

· Evaluar, definir y comunicar el nivel de la emergencia.

· Coordinar las actividades y definir las mejores estrategias.

· Mantener actualizados directorios de emergencia, contactos con asesores y soporte externo.

· Actualizar la evaluación de riesgos con base en la experiencia.

· Evaluar y revisar los reportes de incidentes y accidentes.

· El Departamento de Seguridad Industrial del Constructor estará encargado de:

· Administrar el plan de Seguridad Industrial del proyecto.

· Realizar inspecciones y auditorías de Seguridad Industrial en todos los frentes de trabajo.

· Organizar las reuniones semanales de Seguridad Industrial, inducciones al personal nuevo, entrenamiento y capacitación para todos los trabajadores y personal directivo del proyecto.

· Coordinar y diligenciar los reportes de accidente e incidentes y datos estadísticos con respecto al avance del proyecto.

· Tramitar los permisos de trabajo.

· Elaborar el panorama de riesgos antes del inicio de cada actividad y adelantar las acciones pertinentes para minimizarlos.

· Coordinar y responder por el transporte de personal.

· Brigadas de Emergencia

Estarán conformadas por el personal de obra debidamente entrenado y tendrán la función de ejecutar las acciones de manejo y control de la emergencia. Para ello se conformará una brigada integral la cual deberá estar capacitada en los siguientes aspectos:

· Extinción de Incendios.

· Evacuación de Personal.

· Primeros Auxilios.

· Salvamento de Bienes.

Las funciones específicas por grupos son:

· Grupo de Extinción de Incendios

En condiciones normales:

· Prevenir la ocurrencia de incendios.

· Identificar los riesgos de incendio en la obra.

· Analizar las vulnerabilidades para establecer los daños potenciales y la manera de evitarlos.

· Recibir capacitación sobre uso y clase de extintores y demás elementos para combatir el fuego.

En el momento de la emergencia sus responsabilidades son:

· Acudir en forma inmediata al sitio del incendio con extintores adecuados para combatir el fuego.

· Combatir el fuego hasta extinguirlo o hasta donde las condiciones de la emergencia lo permitan.

· Abrir los seccionadores de emergencia eléctrica para las instalaciones industriales.

· Cerrar los conjuntos de gases para evitar explosiones.

· Grupo de Evacuación de Personal

En condiciones normales:

· Señalizar las rutas de escape (pasillos, ventanas u otros) y efectuar diagramas.

· Bloquear rutas peligrosas y señalizar rutas alternas.

· Determinar zonas de seguridad e identificar la línea de evacuación.

· Asignar de responsabilidades individuales a cada uno de los miembros del grupo (coordinación de la evacuación, rescate de heridos, comunicaciones, vigilancia y control).

· Determinación de los sistemas de alerta, alarma y su manera de operación.

· Ubicar adecuadamente los extintores, altavoces, equipos contra incendio y botiquines de primeros auxilios.

En caso de emergencia:

· Dirigir la evacuación del personal.

· Efectuar las labores de rescate de heridos.

Grupo de Primeros Auxilios

· Auxiliar correctamente a personas accidentadas o enfermas.

· Detener hemorragias y tranquilizar al paciente.

· Suministrar el transporte adecuado a un centro asistencial si este es necesario.

· Identificar las acciones que se realizarán en el sitio del accidente.

· Clasificar los pacientes según su gravedad y prioridad de atención.

· Reconocer las acciones a seguir para atender los accidentados según su clasificación.

· Solicitar la presencia de un médico o una ambulancia.

· Prestar los primeros auxilios conforme a las instrucciones del manual básico de primeros auxilios de la Cruz Roja y por personal capacitado para ello.

Grupo de Salvamento de Bienes

· Retirar a sitios seguros en forma inmediata, los bienes que se encuentren en el lugar del incendio o próximo a éste.

· Determinar el orden de evacuación de los bienes, teniendo en cuenta su valor e importancia para la empresa.

· Determinar los sitios a donde serán trasladados los bienes y la mejor manera de hacerlo.

· Elaborar un inventario de las herramientas necesarias para las labores de salvamento.

· Responder por la seguridad del material evacuado.

· Grupo de Comunicaciones

Garantizar las comunicaciones de manera permanente al grupo de dirección y coordinación de la emergencia.

· Programa de Capacitación

Toda persona vinculada a la demolición recibirá una inducción antes de su ingreso en la que se le oriente acerca de las normas, políticas, requisitos, prohibiciones, hábitos y todas aquellas consideraciones adicionales que permitan el adecuado manejo ambiental y la seguridad de la obra.

El programa de capacitación permitirá que los trabajadores tomen parte en los programas de Seguridad Industrial, y las Brigadas de Emergencias. 

Los simulacros son una excelente técnica de evaluación de la eficiencia del plan de emergencia y un soporte importante del programa de capacitación, pues aseguran la competencia del personal asignado y la calidad de los procedimientos. Por estas razones se realizará un simulacro de emergencia (simulando las condiciones de emergencias en diferentes escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de evacuación y protección de bienes), involucrando a todo el personal participante. 

Un programa de simulacros debe ser diseñado para responder a las eventuales emergencias. Este programa debe ser entregado 1 semana antes de realizarlo para revisión y aprobación y sus observaciones deben ser atendidas en un plazo no mayor a tres días. 

Se deben efectuar un (1) simulacro de evacuación por riesgo de fenómenos naturales como sismos y/o erupciones volcánicas. El plan de emergencias y evacuación debe ser revisado mensualmente. Se debe entregar en el informe de gestión socio-ambiental las revisiones del plan y los resultados de los simulacros realizado. 

· Centro de Operaciones y Comunicaciones

El residente de seguridad y salud en el trabajo SST deberá complementar un listado o directorio telefónico en el que aparezcan las entidades del área que pueden prestar apoyo en caso de emergencia (hospitales, cuerpo de bomberos, defensa civil, Tránsito, policía, etc.). Dicho directorio se presenta a continuación y deberá ser actualizado periódicamente.
	ENTIDAD
	DIRECCION
	TELEFONO

	Policía
	Calle 20 con Carrera 27
	123/ 7239000 - 7239002.

	Defensa civil
	Carrera 31C # 17-31 Parque Infantil
	144 / 7310230

	Bomberos
	Calle gas - 22N #23-10 Av. Santander
	119 / 7215090 - 7217877

	CEDENAR 
	Calle 20 # 36 – 12 Av.  Los Estudiantes
	115 / 7336900

	ALCANOS
	Carrera 33 # 20 – 57 Av.  Los Estudiantes
	7227020

	EMPOPASTO
	Carrera 24 #21-40
	7330030

	Cruz roja (Ambulancias)
	Carrera 25#13-26
	115 / 7232993

	Hospital Departamental 
	Calle 22 No. 7-93 Parque Bolívar
	7333400 – 73333409

	Clínica Fátima 
	Calle 21 26-40 , Barrio Centro
	733 36 30 - 729 11 25

	Hospital San Rafael
	Calle 15No. 42C-35
	7235144 - 7362680


COSTOS

Los otros costos de este componente están cuantificados dentro de los costos administrativos del Proyecto.

El Botiquín debe ser móvil (maletín que se pueda transportar hasta el sitio de la emergencia) este debe contener como mínimo: agua destilada o solución salina, agua oxigenada, alcohol etílico al 70%, isodine en espuma, isodine solución, algodón, aplicadores, apósitos o compresas, bajalenguas, curas, gasa estéril, micropore, vendas elásticas, esparadrapo, crema para quemaduras, tijeras, bolsa plástica, inmovilizador de cuello, férulas D´Thomas, jabón desinfectante, lista de teléfonos de emergencia, manual de primeros auxilios, pinza, termómetro oral, guantes quirúrgicos, linterna, etc. 

8.6 PROGRAMA E3. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19

OBJETIVOS Y METAS

Diseñar, presentar e implementar el protocolo de medidas de prevención de riesgo biológico por COVID-19 debidamente establecido para la obra en cuestión, asegurando una adecuada gestión técnica y legal, bajo condiciones de emergencia sanitaria o pandemia, específicamente tratando la situación actual con la presencia del COVID-19. 

El presente protocolo deberá mantener información relevante, clara y detallada en aspectos como distancia a mantener, higiene, uso de Elementos de Protección Personal de bioseguridad adecuados, procedimiento de aseo a instalaciones, selección de personal según nivel de riesgo, acceso a sitios de trabajo y plan de información y capacitación a personal de obra. Todo ello debidamente fundamentado y actualizado, según la normatividad nacional y regional vigente.

Como objetivos específicos del plan se tienen los siguientes:

· Dar cumplimiento a Decretos, Resoluciones Circulares, y demás normatividad vigente en materia de riesgo biológico y COVID-19.

· Actualización constante según se renueva o genera nueva normatividad en relación con las medidas óptimas en el marco del COVID-19.

· Definir las estrategias para el manejo y control bajo condiciones de emergencia sanitaria o pandemia durante la ejecución de la obra.

· Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una situación de emergencia.

· Evitar la presencia y transmisión del virus entre los trabajadores presentes en las diferentes actividades.

· Asegurar adecuado manejo de residuos peligrosos.

ALCANCE Y COBERTURA

El protocolo presentado debe cubrir todas las actividades y trabajadores presentes en la construcción del proyecto.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR
	ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
	IMPACTOS A MITIGAR

	Prácticas inadecuadas en todas las actividades presentes en el proyecto
	Evitar contagio de COVID-19 y enfermedades que el riego biológico puede ocasionar


NORMATIVIDAD APLICABLE

· Resolución 666 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

· Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, “ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVASY DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV (COVID-19).

· Circular conjunta No. 003 del 8 de abril de 2020, “MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUADA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19.

Se recuerda que los contratistas deberán actualizar el protocolo conforme se genere nueva normativa aplicable a reducir o prevenir el contagio de COVID-19.

MEDIDAS DE MANEJO

El contratista de obra deberá realizar y gestionar en la etapa pre-constructiva el Protocolo de bioseguridad COVID-19, documento que después de ser debidamente revisado y corregido, debe contar con el visto bueno, para posteriormente ser entregado al ente gestor.

El Protocolo de bioseguridad debe ser realizado por un especialista en el tema, y justificarse en la normativa vigente al momento de realización, así mismo este deberá ser actualizado bajo saliente normatividad si así lo requiere.

LUGAR DE APLICACIÓN

Área de influencia directa del proyecto

CRONOGRAMA 

El Protocolo de bioseguridad COVID-19, junto con componente de SG-SST se mantendrá vigente durante la ejecución total de la construcción y operación, incluyendo la etapa de pre-construcción. De acuerdo con la dinámica de la obra se establecerán los cronogramas mensuales y actualizaciones en caso de requerirse.

COSTOS DEL PROGRAMA 
Los costos que representa el presente componente hacen parte de los costos administrativos que el Contratista deberá incluir dentro de la administración del proyecto. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 
El presente componente es una actividad permanente a cargo del Contratista de la obra, este debe encargar la implementación del componente al responsable residente de seguridad y salud en el trabajo SST, lo cual no lo exime de su responsabilidad desde que se lleven a cabo las actividades preliminares hasta la finalización de la obra. 

INDICADORES DE MONITOREO

· Protocolo de Bioseguridad COVID-19 entregado y aprobado

· Los indicadores de monitoreo específicos deberán incluirse dentro del Protocolo de bioseguridad COVID-19.

8.7 COMPONENTE F. SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRÁFICO

8.7.1  PROGRAMA F1. SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRÁFICO
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El siguiente programa se fundamenta en la implementación de un conjunto de medidas requeridas para el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales reglamentarias y preventivas requeridas en el desarrollo de la obra, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores y evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares. Es totalmente necesario que el Contratista de cumplimiento a lo consignado en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769/2002).
OBJETIVOS Y METAS

Dentro de los objetivos que persigue el componente está el proteger a los trabajadores y a la ciudadanía en general y mitigar los impactos que pueda ocasionar la obra sobre el flujo vehicular, el tráfico peatonal y los vecinos del lugar. Este componente busca estrategias y pautas que faciliten al Contratista y AVANTE SETP que permita diseñar y desarrollar un sistema de desvíos, señalización e información ciudadana capaz de:

· Garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores.

· Minimizar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales.

· Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura.

· Prevenir accidentes e incomodidades que se puedan generar a los peatones en el área de influencia directa del proyecto.

· Garantizar el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de las señales requeridas.

Las metas del componente son:

· Lograr cero accidentes. Esto es posible si se dispone de un buen sistema de señalización que permita evitar los accidentes causados por el tráfico vehicular sobre el personal de obra o por causas de las actividades constructivas sobre los peatones o vehículos.

· Dentro del personal de la obra, lograr cero accidentes que puedan ser atribuibles a deficiencias en señalización.

· Tener cero accidentes dentro del personal de obra, que puedan ser atribuibles a deficiencias en la señalización.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

Considerando que el proyecto se encuentra en zona urbana donde existe un gran flujo tanto vehicular como peatonal, es necesario implementar mecanismos que permitan la buena circulación, mitigación de los traumatismos en el tráfico o accidentes por la ejecución de estas obras. Los impactos son:

· Alteración del flujo vehicular (incluye ciclistas)

· Alteración del flujo peatonal

· Incomodidades a la comunidad

· Alteración del entorno paisajístico

· Accidentes laborales a trabajadores y terceros

NORMATIVIDAD APLICABLE

Es responsabilidad del Contratista cumplir con la siguiente normatividad:

Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Transito).

Resolución 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, la cual modifica la Resolución 1937 de 1994 INVIAS.

Resolución 1885 de 2015

Resoluciones emanadas por el MUNICIPIO para la construcción del proyecto y el manejo de tráfico en la ciudad en general.

MEDIDAS DE MANEJO

Ubicación de señales preventivas, reglamentarias e informativas a una distancia que se crea considerable en obra y la instalación de pasacalle para garantizar los desvió vehiculares. Las señale informativas deben ser de fácil visualización por los trabajadores y la comunidad en general y no deben inferir con el flujo continuo de vehículos, ni con su visibilidad.

La instalación de Señales Preventivas, Informativas y Reglamentarias, las cuales deberán colocarse conforme al diseño y alineación de la vía, e instalarse de tal forma que el conductor tenga suficiente tiempo para captar el mensaje, reaccionar y acatarlo. Como regla general, se instalarán al lado derecho de la vía. Estas señales deben tener los colores, dimensiones, símbolos, formas, letras, calibres y demás especificaciones de acuerdo con el Manual de señalización del Ministerio de Transporte año 2015, teniendo como referencia el capítulo 4.

La ubicación de la señalización debe hacerse en sitios visibles, con las dimensiones estandarizadas, vallas de tamaño adecuado y aplicación de pinturas fluorescentes. Las vallas deben colocarse y permanecer en el sitio de la obra hasta el día en que se retiren todos los elementos y equipos al servicio la obra.

La señalización del tráfico peatonal debe colocarse antes de iniciar la obra, definiendo los senderos y caminos de acuerdo con el tráfico que se estima. El ancho del sendero no debe ser inferior a 1.20 metros y debe garantizar el transito seguro de personas en condición de discapacidad o movilidad reducida. Es importante colocar la señalización indicando la ubicación de los senderos y los cruces habilitados. Todo sendero peatonal que entregue en cruce vehicular obligado debe contemplar el concurso de un banderero que garantice la seguridad del peatón. Cada 60 m longitudinales debe habilitarse un cruce peatonal en ambos sentidos.

La señalización y el manejo del tráfico deben trabajarse paralelamente con la secretaria de tránsito y transporte, los cuales deben trabajar activamente en la capacitación y entrenamiento de los paleteros.

El banderero debe cumplir con las normas expuestas en el código nacional de tránsito.

En las obras donde se tenga que interrumpir el tráfico de peatones por la construcción de zanjas, se le debe garantizar su movilidad y seguridad a través de pasos peatonales provisionales señalizados y demarcados los cuales deben garantizar el transito seguro de personas en condición de discapacidad o movilidad reducida.

En los casos en que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o vivienda, estos pasos se deben garantizar de tal forma que los habitantes de las viviendas puedan ingresar a las mismas sin ningún tipo de complicación.

Cuando se ubiquen materiales en el espacio público, estos se deben ubicar de tal manera que no interfieran con el tráfico peatonal o vehicular. Los materiales ubicados fuera del área de obra serán acordonados y demarcador de manera que se genere un cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta reflectiva.

Es recomendable instalar cinta reflectiva de 12 cm de ancho con tres líneas horizontales que demarquen todo el perímetro del frente de trabajo. La cinta deberá apoyarse sobre párales de 1.60 metros de alto y diámetro de 2 pulgadas, espaciados cada 3 a 5 metros. Se debe mantener tensada durante el transcurso de las obras.

Con anterioridad se deberán aislar, señalizar y demarcar los frentes de obra, campamentos, sitios de demolición y almacenamiento de materiales y escombros, zonas de trabajo, apiques, vías internas, de acceso a la obra y senderos peatonales. Como se indicó en la Programa D9, el sitio de trabajo deberá tener un cerramiento con malla de polisombra que aísle la zona de obra de los peatones y vehículos. Se debe llevará a cabo el seguimiento a las actividades de señalización.

Además de la delimitación e información descrita anteriormente, cuando se realicen cierres totales se debe contar también con elementos en las esquinas como barricadas y barreras, para garantizar el cierre total de la vía por el tiempo requerido. No está permitido el uso de escombros, ni de materiales en las esquinas para impedir el paso de vehículos. Las barreras deben tener un mínimo de 2 m de longitud 85 cm de alto y 50 cm de ancho.

El transito alternado de vehículos sobre un mismo carril deberá ser controlado mediante una persona (paleteros) usando paletas de PARE y SIGA para dirigir la circulación de vehículos

Se deberá entrenar previamente al personal escogido para la labor de paletero y se debe cumplir con los requisitos exigentes en cuanto a su estado de salud, sentido de responsabilidad y conocimiento de normas básicas de tránsito. 

La respuesta oportuna de los conductores dependerá en gran parte de la visibilidad del paletero y su señalización. El Contratista debe proveer al paletero de ropa apropiada y dependiendo de las condiciones climáticas del tipo reflectivo.

La visibilidad del paletero y su señalización deben permitir a los conductores una respuesta oportuna a sus indicaciones. 

RECOMENDACIONES

Implementar todas las medidas que se plantean en el PMT para diferentes frentes de trabajo, con el fin de mitigar el impacto de las obras y reducir los riesgos de ocurrencia de accidentes.

Aunque el Manual de Señalización del Ministerio de Transporte especifica la fabricación de señales verticales en lámina galvanizada calibre 16, se recomienda que para el caso de las señales verticales que demanda el PMT se emplee un calibre 18 ó 20, ya que estas señales son temporales.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Para este componente aplican las siguientes medidas complementarias:

Programa B1: Información a la comunidad

Programa B2: Divulgación

Programa D1: Manejo De Demoliciones, Escombros Y Desechos De Construcción

Programa D2: Almacenamiento Y Manejo De Materiales De Construcción

Programa D3: Manejo De Campamentos E Instalaciones Temporales

Programa D5: Manejo De Maquinaria, Equipos Y Transporte

Programa D10: Manejo Redes De Servicio Publico

Programa E1: Seguridad y salud en el trabajo

LOCALIZACIÓN

Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo de ejecución de obras en todo el proyecto a intervenir y sobre las vías alternas utilizadas para el desvío de vehículos, área de campamento y cualquier sector asociado con la construcción.

CRONOGRAMA

El contratista debe programar su obra para la aprobación del PMT por parte de la secretaria de tránsito y transporte municipal.

COSTOS DEL PROGRAMA

El plan de manejo del tráfico incluye algunas actividades que se traslapan con el programa de gestión social, tales como la información a la comunidad, a través de volantes, afiches y vallas o por el uso de los medios masivos de comunicación, así como la señalización específica.

Para los desvíos de tráfico se requiere además del montaje de barreras físicas como maletines, conos y señales reflectivas, cintas, bandereros, paletas pare y siga, hitos flexibles, delineadores pasacalles y malla naranja entre otros. Estos costos están dentro del presupuesto del PMA. La señalización, además de la específica de desvíos de tráfico, debe incluir señales informativas sobre la obra y señales de desvíos de tráfico peatonal, incluyendo pasacalles de 7m de ancho x 1m de alto. Se deben analizar estos costos e incluirlos en el plan de manejo de tráfico.

Adicionalmente se debe incluir el aislamiento de áreas de obras o de zonas peligrosas con cinta reflectiva. Estos costos se deben cuantificar dentro de los costos de obra civil.

Los costos de este aislamiento y de reemplazos eventuales de estas telas aislantes están contempladas en los costos del PMA.

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

Este componente se constituye en una actividad permanente a cargo del Contratista de construcción, delegado en los responsables de todo su personal operativo.

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Los desvíos temporales serán coordinados con el contratista, así como la supervisión de las labores de divulgación hacia las entidades de control de tránsito de los medios de comunicación.

ZONA DE IMPACTO


(Clasificación heridos)





CENTRO DE ATENCION


(Clasificación heridos)





AREA ROJA (cuidados intensivos)





AREA AMARILLA (cuidados intermedios)





AREA VERDE (procedimientos menores)





AREA NEGRA


(Cuidados mínimos)





Linea de Seguridad





Eslabón2





HOSPITALES nivel 3 y 4





HOSPITALES nivel 2





Centro de Operaciones Contratista





HOSPITALES nivel 1





HOSPITALES





Eslabón3





Eslabón1





COLOCAR TODOS LOS RECURSOS A DISPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DEL MUNICIPIO
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