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	FUERZA AÉREA COLOMBIANA
	Código:
	DE-DEAJU-FR-034

	
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN (LICITACIÓN, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MÉRITOS)
	Versión N°:
	01

	
	
	Vigencia:
	06-12-2021



	SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: Miércoles 26 de enero de 2022
Señores: 
A&A INGENIERIA S.A.S
900.650.723-1

	ADVERTENCIA
	LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.

	OBJETO
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE, COMO MEDIDAS ACTIVAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

	VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN
	
A partir de la fecha de su expedición hasta noventa (90) días después de emitida.

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
		[bookmark: _GoBack]ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
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	Suministro Radar de Vigilancia Perimetral Incluye;
  
SP-C40D SpotterRF C40D Radar de vigilancia compacto de 450 m de alcance con GPS integrado al radar. Que Incluya: 1 año de garantía; Soporte técnico ilimitado.

El cual pueda usarse en grandes instalaciones, principalmente aeroportuarias y su funcionamiento debe ser confiable en cualquier entorno y condición climática en que se utilice y obtenga mediciones de posición, rumbo y velocidad actualizadas hasta 8 veces por segundo.

Area de cobertura:                 30 Acres
Campo de visión efectivo:     90º Horizontal – 20º Vertical.
Presición angular:		+ o – 3º.
Resolución de rango:		3 metros.
Rastreos simultáneos:            Mínimo 20
Potencia del sistema:		5–9 W // 12–30 VDC.
Rango de temperatura:          -30° C a 65° C.
Frecuencia                             10-10.6 Ghz FCC Certificado
Datos de salida /GPS             Coordenadas GPS, velocidad, RCS, rango, rumbo, presición y duración.
Protocolo de salida: JSON, XML,KML,GOOGLE Earth,NetworkedIO
Interfaz fisica/Comunicaciones PoE Pasivo y red TCP/IP 10/100 Mbps por RJ45,ip67
Rigido/prueba de agua/IK 10     IP67/NEMA 6P


SP-MOUNT-1 Kit de montaje para 1 radar SpotterRF. Debe ncluir : soporte de acero inoxidable para todos los modelos de radar. Debe permitir ajustes de paso de 1 grado, ajustes de rodamiento de 1 grado y ajustes de balanceo continuo; todo como ajustes independientes. Compatible con poste, pared. Pernos y tornillos de acero inoxidable incluidos y cable Cat5 de 25' con una carcasa trasera impermeable (para conectar a un inyector o interruptor PoE pasivo).

ICC-ENC-FBG Caja de fibra de vidrio de 16" x 14" x 8". Clasificación NEMA Tipo 4x IP66. Debe Incluir hardware de montaje en poste. Monte ICCPLT. CAJA DEL ICC-PLT-AC.

Licencia de software NIO-LIC-ATC NetworkedIO (100 puntos) para seguimiento activo y localización de preajustes de cámaras compatibles. 

Licencia de software NIO-LIC-SPOTTER NetworkedIO (40 puntos) para radar. 


ICC-PLT-AC Placa de aluminio prediseñada con componentes de Phoenix Contact de grado industrial. Diseñado y recomendado para alimentar, conectar en red y administrar los siguientes productos: hasta 4 radares SpotterRF (cualquier modelo), NIO-CC8 y cámaras PTZ de la mayoría de los tipos. La placa debe incluir las siguientes características de grado INDUSTRIAL premontadas, cableadas, etiquetadas y probadas: 7 puertos de red disponibles, protección contra sobretensiones de entrada de energía, protección contra sobretensiones, protección contra sobretensiones de entrada Ethernet, tomacorriente de 120/240 VCA, terminales de 24 VCC, terminales de 24 VCA, Ciclo de alimentación controlado por red de los circuitos de 120AC, 24AC y 24DC a los dispositivos finales, un relé adicional controlado por red, 12" de espacio adicional en riel DIN incluido para agregar dispositivos. 2 años de garantía.

SOS-HGT ISS SECUROS - HTTP GATE (PER CONNECTION) licencia de integracion de secures con los detectores ofertados para integracion del sistema

Se debe contar con: certificación en implementación y configuración de cámaras de vigilancia, específicamente certificación en soporte Nivel II sistema VMS-Securos, en razón a que los Sistema de detectores de movimiento terrestre, se deben integrar a las cámaras de vigilancia existentes en las BFA, las cuales están integradas al sistema VMS Securos.


Certificación del fabricante del Sistema de detectores de movimiento terrestre, la cual acredite que es apto para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento.

El oferente deberá contar con certificación por parte del fabricante donde se especifique el tiempo de garantía de calidad y buen funcionamiento de los equipos y software.


Certificación expedida por el fabricante que acredite y autorice a la empresa oferente a vender, instalar y brindar mantenimiento a los radares y el sistema de administración de los radares ofertados a la Fuerza Aérea Colombiana y cuenten con el respaldo, garantía y soporte técnico del fabricante en Colombia. 

El oferente deberá tener Un (01), Ingeniero de sistemas, ingeniero electrónico o ingeniero en telecomunicaciones, certificado en en soporte Nivel II sistema VMS-Securos, certificación de fábrica de los detectores ofertados en Nivel (comissioner) que garantice disponibilidad para el soporte e instalación del sistema ofertado.

El futuro contratista debe certificar mediante certificación o copia de contratos la instalación de mínimo 05 detectores ofertados suministrados instalados y con puesta en funcionamiento durante los últimos 02 años.

LICENCIA INTEGRACION VMS SECUROS  

Los equipos deben permitir su integración con el Sistema VMS Securos, para lo cual deben realizarse pruebas de funcionamiento y se deben contemplar las licencias de integración en el VMS existente en la Unidad Militar Aérea.
SR-ENG-BASE] SR-ENG-BASE Certificado Spotter Servicios de ingeniería RF. Estos son servicios de SpotteRF.
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	NIO-VM-SMALL
Servidor virtualizado NetworkedIO, puede admitir hasta 10 dispositivos según la plataforma virtual. Entregado por correo electrónico con instrucciones de carga. El software NetworkedIO instalado puede admitir hasta 10 dispositivos. Módulos de E / S disponibles para su compra. Un sistema de gestión de radar SpotterRF diseñado para la implementación en un solo sitio. Convierte pistas en zonas definidas por el usuario en acciones y alertas. Incluye 1 licencia de servidor de correo electrónico. Requiere licencias de Spotter (NIO-LIC-SPOTTER) y / o licencias de cámara (NIO-LIC - ATC) para rastrear objetivos de radar con cámaras PTZ compatibles. Se instala en el SERVIDOR con Sistema operativo Windows 10 pro o superior.
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	Panel Solar (2) de 410 WATT incluye inversor, controlador de carga, baterías Panel y caja de instalación.
• Genera gran cantidad de energia en espacios limitados. Hasta 410W y 21.3% de eficiencia disponible en un modulo con tecnología de interconexión de alta densidad. 
• Tecnología de barras colectoras múltiples para un mejor efecto de captura de luz, menor resistencia en serie y mejor recolección de corriente 
• Reduzca el costo de instalación con mayor capacidad y eficiencia • Aumente el rendimiento en climas cálidos con un coeficiente de temperatura más bajo (-0,34%).
• Garantía de rendimiento de 25 años con baja degradación; • Resistencia PID asegurada por un estricto controle de calidad • Rendimiento mecánico hasta 6000 Pa para cargas positiva y 4000 Pa para cargas negativa

CARACTERISTICAS TECNICAS










Incluye 4 Bateria 12v 150Ah 

Batería Ión Litio libre de mantenimiento LiFePO4 con un rango diverso de capacidades nominales a 25,6Vdc y 51,2Vdc y con una vida útil de ≥ 3 650 ciclos a un 80% DOD y 25ºC. El sistema customizado de carga de la batería con BMS inteligente integrado con protección de temperatura y comunicación tipo RS485 permite extender la vida útil de la batería.
Se sincroniza con los controladores e inversores de Inti a través de conexión RS485 e incorpora el Sistema de Gestión de la Batería (BMS) para monitorear y optimizar cada única celda durante su carga y descarga buscando proteger, a través de alarmas LED, a la batería de una sobre carga, una sobre descarga o un cortocircuito. En general, el BMS aporta un funcionamiento seguro y preciso
El BMS integrado es un eje central dentro de la batería que mantiene el voltaje, la corriente y la temperatura constantes y que además permite la máxima capacidad de carga para una carga rápida y una descarga eficiente. También se comunica con un software de monitoreo en computador vía puerto RS232



INVERSORES DE CARGA

El inversor serie Litio de Inti es un inversor cargador onda pura de baja frecuencia que combina interruptor de transferencia entre batería, inversor y cargador AC compatible con baterías de plomo o de litio a través de comunicación RS485. El inversor puede trabajar con prioridad red o prioridad solar dependiendo de las necesidades de la instalación. 
El uso de baterías de litio requiere que el modo de carga de los equipos sea diferente al tradicional método de 3 etapas. Este inversor está diseñado con un software de carga interno que proporciona más opciones de carga e incorpora el modo adecuado para el uso de baterías de litio. 
El inversor cuenta con rangos de voltaje y frecuencia, modos de carga de batería y reinicio automático por sobre temperatura programables a través de su pantalla LCD y con modo de ahorro de potencia accionable que ayuda a preservar la capacidad de la batería en largos períodos de no operación.
Características 
• Protección de entrada AC por sobre voltaje y bajo voltaje. 
• Protección de entrada DC por sobre voltaje y bajo voltaje. 
• Protección de salida AC por cortocircuito. • Protección por sobre temperatura. 
• Protección por sobre carga. 
• Compatible con baterías de litio Inti a través de comunicación CANbus y RS485. 
• Operación diseñada para trabajos pesados. 
• Transformador toroidal interno. 
• Protección IP20. 
• Distorsión armónica total (THD) < 3% IIP-241000BFL / IIP-242000BFL IIP-243000BFL / IIP-484000BFL IIP-485000BFL
• Protección por corriente inversa. 
• Desconexión del inversor ante operación fuera de rangos



CONTROLADORES DE CARGA

El controlador esta diseñado con una unidad de potencia integrada a diferentes módulos de interfaz para cumplir con una variedad de requerimientos funcionales. La optimización del algoritmo de control MPPT del Cedro asegura una tasa mínima de pérdida de potencia y rastrea rápidamente el punto de máxima potencia del sistema para obtener la máxima energía solar de un arreglo fotovoltaico bajo cualquier ambiente. 
El controlador adopta un modo de carga de 3 etapas adaptado a baterías de litio, de plomo ácido o definidas por el usuario. También cuenta refrigeración natural y con una función de protección electrónica que extiende la vida de la batería mejorando el comportamiento general del sistema. 
El controlador cuenta con comunicación opcional a través de módulo WIFI externo para visualización de parámetros de carga y descarga del sistema solar.
Características 
• Velocidad de rastreo MPPT ultrarrápida con alta eficiencia ≥ 99,5%. 
• Rastreo preciso y reconocimiento de MPPT. 
• Eficiencia de conversión de pico del 98%. 
• Función de auto límite de carga en potencia y en corriente. 
• Comunicación RS485 integrada. 
• Reduce automáticamente la función de potencia al cargar en altas temperaturas. 
• Compensación de temperatura de batería. 
• Pantalla LCD de alta definición. 
• Modo de control de carga PV, por tiempo o dual. 
• Grado de protección IP43. 
• Protecciones: sobre voltaje de entrada y salida, protección de bajo y alto voltaje de batería, polaridad inversa, por alta y baja temperatura, cortocircuito, sobre corriente fotovoltaica.
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	Radio Enlace Ancho de banda 150  Megas
SPECTRUM
Channel Spacing           Configurable in 5 MHz increments
Frequency Range         Wide Band Operation 4910 - 5970 MHz  
Channel Width               5 / 10 / 20 / 40 / 80

INTERFACE
MAC (Media Access Control) Layer               Cambium
Proprietary Physical Layer                        802.11ac Wave 2 (2x2 MIMO/OFDM)
Ethernet Interfaced                             10/100/1000 BaseT, Compatible con Cambium PoE y Standard PoE pinouts
Protocols Used                                   IPv4/IPv6 (Dual Stack), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH
Network Management                 IPv4/IPv6, HTTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks CnMaestro™
VLAN                                                     802.1Q with 802.1p priority

PERFORMANCE
ARQ                                                       Ye s
Nominal Receive Sensitivity (w/FEC) @20 MHz Channel  MCS0 = -89 dBm to MCS8 (256 QAM-3/4) = -68 dBm (per chain)
Nominal Receive Sensitivity (w/FEC) @40 MHz Channel   MCS0 = -87 dBm to MCS9 (256 QAM-5/6) = -66 dBm (per chain)
Nominal Receive Sensitivity (w/FEC) @80 MHz Channel  MCS0 = -84 dBm to MCS9 (256 QAM-5/6) = -61 dBm (per chain)
Modulation Levels (Adaptive)       MCS0(BPSK) to MCS9 (256 QAM-5/6)
Transmit Power Range         0 to +28 dBm (combined up to the regioanl EIRP limit) (1 dB interval)

PHYSICAL
Surge Suppression              1 Joule Integrated (C000000L065A - 30V Gigabit surge suppressor is recommended for optimum protection) 
Environmental                     IP67
Temperature                         -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)
Weight                                  1.45 kg (3.2 lbs.) (includes mounting bracket)
Wind Survival                      180 km/hour (112 mi/hour)
Dimensions                         (Dia x Depth)27.8 x 27.8 x 4.5 cm (10.9 x 10.9 x 1.8 in) without mounting bracket
Pole Diameter Range          1 – 1.6 in (2.5 – 4.1 cm) with included clamp; up to 2.25 in (5.7 cm) with larger clamp
Power Consumption           12 Watts
Input Voltage                       Passive POE (30 VDC Nominal); 14-30 VDC range

SECURITY
Encryption                          128-bit AES (CCMP mode)

CERTIFICATIONS
FCCID                                   Z8H89FT0048
Industry Canada                 Cert109W-0048
CE                                        EN 301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8 GHz)**b

ANTENNA SPECIFICATIONS     5 GHZ SPECIFICATION
Frequency Range                       4.9 – 5.970 MHz
Antenna Type                              Panel
Peak Gain                                    19 dBi
3dB Beamwidth-Azimuth           14.5 degrees
3dB Beamwidth-Elevation         12.5 degrees
	





     
      5

	

5
	Soporte Para esta implementacio de acuerdo al lugar de instalación se debe manejar una de las opciones (Soporte Fijo ó Poste de 10 metros)

Soporte Fijo de 2 a 4,1 metros Plegable con accesorios de instalación
En acero galvanizado de 3” con reducción a 2.5”
Placa base de 250x250x10mm
Altura:4.1 metros
Usos:instalación de alumbrado en plazas, canchas, calles, jardines y otros

POSTE PRFV MONOLITICO 10 m x 510 kgf

Poste En Poliester Reforzado Con Fibra De Vidrio monolítico
Poste cónico estructural empleado como soporte para líneas aéreas de distribución y/o transmisión de energía eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado público, con características de bajo peso, alta resistencia mecánica, durabilidad y baja conductividad eléctrica. Recubrimiento skin coat de color gris con protección U.V. (ral 7040 aprox.) Perforaciones según requerimiento del cliente. Acabado exterior texturizado. Marcación con placa de identificación.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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	SISTEMA PUESTA A TIERRA
Los sistemas de puesta a tierra de cada sitio del radar estarán conformados básicamente así:
Por electrodos o varillas con dimensión de 2.40 m de largo, diámetro 5/8”, cobre-cobre; cada electrodo debe tener como mínimo 1 carga de 25 Kg. de gel, para el tratamiento de tierras; no se permitirán polvos, ni otro tipo de preparación; El cable de cobre desnudo enterrado será calibre 2/0 (7 hilos), las puntas de las varillas estarán enterradas a 0.40 m y los conductores estarán a 0.60 metros del suelo, además serán tendidos sin tensión alguna; todas las soldaduras deben ser de tipo exotérmica; En todo caso los sistemas de puesta a tierra deben tener una medición máxima de 10 ohmios, por lo cual, si se requiere mayor cantidad de elementos deben ser suministrados por el contratista sin costo adicional.
NOTA: Cada punto será un caso particular en su instalación, para lo cual debe implementar uno de los (4) prototipos propuestos suministrando, instalando los elementos necesarios y realizando las adecuaciones necesarias hasta alcanzar la medida de resistividad requerida, de igual forma el contratista debe adecuar el sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico de entrada a la estación posterior al sistema de medida, con la respectiva unificación de tierras. Lo anterior soportado en la Resolución número 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y las modificaciones previstas en la resolución número 18 1294 del 6 de agosto de 2008 capítulo II, numeral 15.4 Valores de resistencia de puesta a tierra” adoptado las normas técnicas anexas IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC 4552.
TIPO 1
Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura, con dos dosis de suelo artificial aplicadas así:
Una en el electrodo tipo varilla. Una distribuida uniformemente en el anillo.
TIPO 2
Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura más un contrapeso de 5 m, con tres dosis de suelo artificial aplicadas así:
Una en el electrodo tipo varilla.
Una distribuida uniformemente en el anillo Una distribuida uniformemente en el contrapeso.
TIPO 3
Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura más un contrapeso de 5 m y un electrodo tipo varilla en el extremo del contrapeso, con tres dosis de suelo artificial aplicadas así:
Una en cada electrodo tipo varilla.
Una distribuida uniformemente en el anillo Una en el contrapeso.
TIPO 4
Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura más dos contrapesos de 5 m, en direcciones opuestas con electrodos de 2,4 m por 5/8” en cada extremo y cinco dosis de suelo artificial aplicadas así:
Una por cada electrodo tipo varilla.
Dos distribuidas uniformemente en el anillo y contrapeso
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	Instalación y puesta en servicio(El traslado a las diferentes Unidades, Zona Desconcentrada de Seguridad ZDS o Área Coordinada de Seguridad ACS, donde se requiera la puesta en funcionamiento del sistema radar estará a cargo del contratista, exceptuando las siguientes unidades en las cuales la Fuerza Aérea realizará el traslado en vuelo de apoyo (CACOM-6 – Tres Esquinas, Caquetá.
GAORI – Marandúa, Vichada)
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En los ítems relacionados anteriormente está la información general de los equipos que se solicitan, ustedes como empresa contratista e integradora deben velar de que los elementos, licencias y accesorios para su correcta instalación, funcionamiento y puesta en marcha estén en las cotizaciones que serán generadas. Como observación los equipos que no apliquen los valores con IVA por aplicación de estatuto tributario, artículo 477 deben estar referenciados dentro del mismo documento.

“ARTICULO 477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO: Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes:

3. Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional:

n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.”

Por último todos los equipos del capítulo 27 del archivo 002 PRESUPUESTO CUBO están exentos de IVA de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario, Artículo 477, Numeral 3, literal n.

TITULO VI.
BIENES EXENTOS.


	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

	PLAZO
	Desde la firma y perfeccionamiento hasta el 30 de Octubre de 2022

	
	FORMA DE PAGO
	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.

	
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION
	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 
2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato.
3. Fotocopia cedula de ciudadanía.
4. Situación militar.
5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
6. RUP 
7. Constitución de la garantía de seriedad. (SI APLICA).  

	
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION
	
El Cotizante deberá diligenciar el anexo 1 del presente formato, referente a los indicadores Financieros y de capacidad organizacional de acuerdo con la información consignada en su Registro Único de Proponentes.

	VALOR OFRECIDO
	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)

	PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN
	01 de Febrero de 2022 al correo electrónico cesar.yara@fac.mil.co celular 3132390084






Teniente Coronel LUIS ENRIQUE RINCON TORRES
Gerente Proyecto


ANEXO 1
	INDICADORES FINANCIEROS A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN (cuando Aplique)


Con base en la información registrada en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020   
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	Activo Corriente
	=
	 $1.671.186.162          -   
	=
	3.68
	 

	 
	
	
	Pasivo Corriente
	
	 $ 453.313.879           -   
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INIDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Pasivo Total
	=
	 $573.313.879 -   
	=
	 $                  0.29  
	X
	100
	
	29%
	 

	Activo Total
	
	 $1.976.092.562-   
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Utilidad Operacional
	=
	 $134.972.983  -   
	=
	INDETERMINADO
	 

	 
	
	
	Gastos de Intereses
	 $0.0                     -   
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







INDICADORES ORGANIZACIONALES A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN
	Con base en la información registrada en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RENTABILIDAD DE PATRIMONIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Utilidad Operacional
	=
	 $134.972.983 -   
	=
	   0.09
	 

	 
	
	
	Patrimonio
	
	 $1.402.778.683-   
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RENTABILIDAD DEL ACTIVO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Utilidad Operacional
	=
	 $134.972.983 -   
	=
	   0.07
	 

	 
	
	
	
	Activo Total
	 $1.976.092.562-   
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DATOS ELECTRICOS (NOCT)
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DATOS MECANICOS
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Marco 30mm (118 puigadas) Aleacionde aluminioanodizado
GafadeConerion wea

Caties Cable detecnolgiafotoveltaica 4 Om (0006 pulgadast)

Retrat 280/280 mm(11.02/11.02pgacas)
Paisse:1100/1100mm(4331/4331 puigadas)

MCAEVO2/TSA*
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COEFICIENTES DE TEMPERATURA
[P —— )
Coaficentede TemperaturaPusc - 0345/°C
Teosficiente de TemperaturaVoc  -025%/°C

Coaficentede Temperaturalic  0.0457°C

GARANTIA

LIMITES OPERACIONALES

TemperstradeOperacen  40++85°C
Tension xima de Sistema  1S00VDC(EQ)
CapacidadmirinadelFusle 208

CONFIGURACIONES DE EMBALAJE

12 Aos de Garantiadeintegridad el products
25 Ao e Garantiade gereneracion deenergia
2% Degradacion del primer o

0.55% Degradacion anua de a energiia

Moduos or cja 6 uidades
Msdulos por Contenedor 40536 uidades.
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Vola nominal 256vdc 512v0c
Capacida nomit oo oo o 20 o0
[Emp—] 255 Sorkn pr =2 Sk
Ganviad do ot por teetia 16132V 50 _ 8152V 20w 5 x32v 150 2 2000 202 s
Gotguagen oo s coias = s s ww ==
Votar nomia do cargs 2Bva s 027 Sovoe - oav
[rp——— 280vae s 02v Sosvae : 0av
Prococtn do sdrocarga 796v6c < 02v 57 vae < 04V
Votar de coto o descargs 20vac = 02 ovae < 02
Gornere oe carga nomrel GRT oon on o won N
Méxima comiente de carga @RT 75A T5A T5A 75A T5A
Liberactn de proieocn de sore .

e

Fargo oo volar G0 s ETEr rpr
Carene gt o © Toon = oo oo Toon
[T pe——— oo oA T T oA
@8s, 25°C

[T pe———— o oA o o oA
@500ms, 25°C

Taca oo asodescarga ol 2% o SO0 2 2550, 1000mst, FHSS%, S3% con S00<50% 3 25°. To00mentn, HES%

Loeractn de proootn de soee [ES—

p——— )

Rango de tampecaua do descarza 25-sCAT-25°0)

Temperatsa de amacoramirio Nercs go 1 mes: 20-350C

[T p— T

[Eyyr— co75%

Fesienca e o

[epye— =

[T— Gomvoccion

Cominicacon 5485 g L0 / 232 para monior e PO

Dimensiones (AxAnxPr) 500x530x 180mm 583x530x 180mm 60Bx400x228mm 828x583x180mm
Dimensiones de envio (AlxAnxPr) 595x570x240mm. 660x600x250mm 690x600x250mm 900x660x250mm
Peso neto 335kg. 45k 65kg 80kg.
Peso de envio 35kg. 50kg T0kg 85kg.
Corcados For, GE, NGBS
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Polencia nominal de saida 1000vA 2000vA 3000vA s000vA
Rango de voltae DO de enrada 21v-3ev 21v-a2v 21v-a2v a2v-6av
Vot OC nominal 2av 2av 2av 8V
Modo inversor

Polencia coninua @25°C (nominal) T000vA 2000V 3000V 4000V 5000V
Prco de ananaue (20ms) 3000vA 6000vA. 9000vA. 1200074 15000vA

Vol nominal de salida ANS

120/230Vac (100 a 120Vac; 200 a 240Vac)

Frecuencia 50Hz + 03 0 60tz + O
Forma de onda Onda pura
Eiencia a polencia nominal e

Efenia pico de inversor =95%

Faclor de potenca 09a1

Tiarmpo de wansterenca

Bypass - Inversor = B, Inversor — Bypass = 15ms

Modo en fnea.

Rango de voliae de eniada

Vol rominal de salida + 15% (ranga esirecho). volaf rominal d salida + 23% (rango amplo)

Frecuencia de voliae de entada

doriza 70z

Forma de onda de entada

Onda pura. 1ed 0 generador

Protecaion de conocrauto

Brearer

Eicenca de vansterencia en modo en Inea

S55%

Cargador

Vol minmo de aranaue

20Vac/2 VoG

A0vac/ 12V

Alama e bap volap

21Vac + 0avdc

Z2vac < 03Vc

Corle por bap volak.

20vac + 0avde

20vc = Davac

“Aarma de o volaie

32vc + Oavde

Gavc = Davac

Recuperacon por alo vollap 31Vd 1 03V G2Vac = 03V
Consumno en modo de 169030

Bypass TR By ED) a0n [y
Gorente de carga 308 35 S08 358 a5A

Carga AC Lo cortente de carga se puede coniguar (54 UP/DOWN)
Protecciones

Sotrecarge Gorle de salda AGC y renicio manual
Corociruto Gorte de salta AG y reiicio manuel

Sobre lemperatura

60+ 5%

Conexién OC inversa

Fusible exemno o breaker

Especificaciones exiemas

Fisass
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|CARGA DE OPERACION 204 kgf

|CARGA DE ROTURA 510 kg

[FACTOR DE SEGURIDAD 2.5

|LONGITUD TOTAL 10.0m

|LONG. EMPOTRAMIENTO [1.60 m

DIAMETRO INTERNO 140 mm
CIMA

DIAMETRO INTERNO 320 mm
BASE

PESO 65Kg I
|CONICIDAD [1.8% [
NORMA DE|NTC 6275; ANSI C 136.20;
FABRICACION CE 104; ASTM D4923.

[DEFLEXION A CARGA DE TRABAJO

|<10% LONG. EFECTIVA (CLASE 2)
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DATOS ELECTRICOS (STQ)

Potenda Mxims.Puss (W) 0 s a0 s a0
Tolerancia de otenca P (W) 0mss

Voltje Marima-ier (V) 3 om0 mz e s
Coriente isima-bee (8) uss  ume  um  uy  ues
TenséndeCraitoAtiatoVecV) 408 40 412 414 4ls
ComentedeContoCiraitoic®) 1214 1221 1228 123 1240
Efidenci delMédulo o m %) 23 s 28 a1 a3
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