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[Número del Proceso de Contratación]
ANEXO 1
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES CERCANAS, ADSCRITAS A LA REGIONAL CENTRO SUR

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto contempla la intervención de la infraestructura aeroportuaria, mediante el mantenimiento de las zonas verdes lado aire de los aeropuertos y zonas verdes de las estaciones adscritas a la Regional Centro Sur, en áreas no concesionadas, realizando las actividades de rocería y limpieza en zonas de seguridad y demás zonas verdes, limpieza de cerramiento, limpieza y reconformación de canales de drenajes en tierra y concreto respectivamente, poda y limpieza de árboles y arbustos

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
2.1 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA ESTACIÓN AERONAUTICA “AGUAZUQUE” EN SOACHA, CUNDINAMARCA.
La estación aeronáutica “Aguazuque”, se encuentra ubicada en zona rural del Municipio de Soacha, Cundinamarca. En inmediaciones de la variante Soacha – La Mesa. En las coordenadas: 04 36 11 N 074 16 23 W.

a. Localización:
[image: ]









Figura 1.1 Localización de la Estación Aguazuque (Fuente Google Earth)

2.2 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA ESTACIÓN AERONAUTICA “EL ROSAL” EN EL ROSAL, CUNDINAMARCA.
La estación aeronáutica “El Rosal”, se encuentra ubicada en zona rural del Municipio de El Rosal, Cundinamarca, en inmediaciones del Municipio de Facatativá, Cundinamarca. En las coordenadas: 04 50 48 N 074 19 24 W

a. [image: ]Localización:








Figura 2.1 Localización de la Estación El Rosal (Fuente Google Earth)
2.3 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE TUNJA, BOYACÁ.
El Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, se encuentra ubicado en la ciudad de Tunja, capital de Departamento de Boyacá. Situado geográficamente en el extremo oriental de la ciudad, en las coordenadas: 05 32 22.976 N 073 20 44.823 W.
a. [image: ]Localización:
Figura 3.1 Localización del Aeropuerto de Tunja (Fuente Google Earth)
2.4 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON DE PAIPA, BOYACÁ.
El Aeropuerto Juan José Rondón, se encuentra ubicado en zona urbana de Paipa, Boyacá. Situado geográficamente en el extremo Sur del municipio, en cercanías al Lago Sochagota y en las coordenadas: 05 45 41.823 N 073 6 33.448 W

a. Localización:
[image: ]








Figura 4.1 Localización del Aeropuerto de Paipa (Fuente Google Earth)
2.5 REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS ZONAS VERDES DE LA ESTACIÓN AERONAUTICA “PICALEÑA” DE PICALEÑA 
La estación aeronáutica “Picaleña”, se encuentra ubicada en inmediaciones del municipio de Picaleña, Tolima, al interior de la hacienda “El Escobar”, por lo cual el acceso a la estación se encuentra en medio de servidumbres. Las coordenadas de la ubicación son; 04 23 51.50 N 075 06 21.56 W
a. [image: ]Localización:          
Figura 5.1 Localización de la estación Picaleña (Fuente Google Earth)

2.6 REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES TOLIMA.
El Aeropuerto Santiago Vila, se encuentra ubicado en zona urbana al extremo oriental del municipio de Flandes Tolima, a las afueras de Girardot Cundinamarca, en la ronda del rio magdalena. Las coordenadas de la ubicación son; 04 16 36.328 N 074 47 54.227 W
a. [image: ]Localización:
Figura 6.1 Localización del aeropuerto de Flandes (Fuente Google Earth)
[image: ]Figura 6.2 Plano AIP del aeropuerto de Flandes (Fuente www.aerocivil.gov.co%2Fservicios-a-la-navegacion%2Fservicio-de-informacion-aeronautica-ais%2FDocuments%2F24%2520SKGI.pdf&clen=15192995)

2.7 REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS ZONAS VERDES DE LA ESTACIÓN AERONAUTICA DE FLANDES TOLIMA.
La estación aeronáutica “Flandes”, se encuentra ubicada en inmediaciones del municipio del Espinal, Tolima, en la vía Girardot-Espinal. Las coordenadas de la ubicación son; 04 11 32.4 N 074 51 56.4 W

a. [image: ][image: ]Localización 
Figura 7.1 Localización de la estación de Flandes (Fuente Google Earth)

2.8 REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS DE MARIQUITA TOLIMA.
El aeropuerto José Celestino mutis, se encuentra ubicado en la zona urbana al norte del municipio de Mariquita, Tolima. Las coordenadas de la ubicación son; 05 12 24.297 N 074 53 7.254 W

a. [image: ]Localización:
Figura 8.1 Localización del aeropuerto de Flandes (Fuente Google Earth)

[image: ]

Figura 8.2. Plano AIP del aeropuerto de Mariquita (Fuente www.aerocivil.gov.co%2Fservicios-a-la-navegacion%2Fservicio-de-informacion-aeronautica-ais%2FDocuments%2F30%2520SKQU.pdf&clen=3621141)



2.9 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA ESTACIÓN AERONAUTICA “LOMAS” DE MARIQUITA, TOLIMA.
La estación aeronáutica “Lomas” se encuentra a las afueras en el área occidental del municipio de Mariquita, Tolima. En sentido de la vía Mariquita – Fresno. Las coordenadas: 05 12 26 N 074 55 27 W

a. [image: ]Localización:

Figura 9.1 Localización de la Estación de Mariquita (Fuente Google Earth)
2.10 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO DE CHAPARRAL TOLIMA
El Aeropuerto General Navas Pardo, se encuentra ubicado en zona urbana, sobre la entrada oriental del municipio de Mariquita, Tolima; en la vía Chaparral – Ortega. En las coordenadas: 03 43 24.99 N 075 28 3.121 W

a. [image: ]Localización:

[image: ]Figura 10.1 Localización del Aeropuerto de Chaparral (Fuente Google Earth)
Figura 10.2. Plano AIP del aeropuerto de Chaparra (Fuente https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la- navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais/Documents/54%20SKHA.pdf)



2.11 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA ESTACIÓN AERONAUTICA “AMBALEMA” DE AMBALEMA, TOLIMA.
La estación aeronáutica “Ambalema”, se encuentra ubicada en área urbana del municipio de Ambalema, Tolima. En las coordenadas: 04 47 01.75 N 074 46 03 W

a. [image: ]Localización:
Figura 11.1 Localización de la Estación de Ambalema (Fuente Google Earth)


3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:
· Aeropuertos:
	Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del Aeropuerto y/o Estaciones, garantizando en todo momento una altura máxima de la vegetación de entre 10 cm a 15 cm, por el tiempo de duración del contrato. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas, poda de árboles y arbustos (como obstáculo visual tanto de alto como de ancho, desde la TWR del Aeropuerto). Incluye Aplicación insecticida orgánico (Alisin o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento.  Incluye cargue, retiro y disposición final del material sobrante a cualquier distancia.
	ha

	Limpieza manual del cerramiento (mallas): retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con insecticida orgánico (Alisin o similar), hasta un metro de cada lado del cerramiento.  Incluye cargue, retiro y disposición final del material sobrante a cualquier distancia.
	ml

	Limpieza de canales (desmalezado y retiro de sedimentos), reconformación (canales en tierra; restitución de la geometría del mismo, mediante la reconstrucción de los taludes), cargue, retiro y disposición final del material sobrante a cualquier distancia. Se deberá garantizar la pendiente de los canales y las condiciones topográficas idóneas para el drenaje y la evacuación correcta del agua. 
	ml



· Estaciones Aeronáuticas:
	Rocería: zonas de seguridad y demás áreas de la Estación, garantizando en todo momento una altura máxima de la vegetación de entre 10 cm a 15 cm, por el tiempo de duración del contrato. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación insecticida orgánico (Alisin o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento.  Incluye cargue, retiro y disposición final del material sobrante a cualquier distancia.
	ha

	Limpieza manual del cerramiento (mallas): retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con insecticida orgánico (Alisin o similar), hasta un metro de cada lado del cerramiento.  Incluye cargue, retiro y disposición final del material sobrante a cualquier distancia.
	ml



a. Ítems de pago: 
Se encuentran descritos en el Formulario 1 - Presupuesto Oficial del presente proceso.
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en el Pliego de Condiciones, el cual se contará a partir de la orden de inicio expedida por el Supervisor Designado de la Dirección Regional centro Sur. 
Una vez suscrita el acta de inicio, se da inicio a la ejecución contractual con la FASE DE PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, contemplada a desarrollarse en un periodo máximo de 10 días hábiles en los cuales El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la Supervisión del Contrato, los requisitos contractuales previstos previo al inicio en la ejecución de las actividades contractuales de que habla el Documento Base o Tipo (Análisis de precios unitarios y desglosé del rubro de administración, entre otros) junto con el Plan Detallado de Trabajo (PDT); documento en el cual El CONTRATISTA, presentará a la Supervisión la programación y cronograma para la ejecución del contrato y la información correspondiente al personal y equipo ofrecido (mínimo requerido y composición de las cuadrillas).

El plazo de ejecución del contrato es de 8 meses, sin exceder el 16 de diciembre de 2022.

5. FORMA DE PAGO
El contrato, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la Supervisión conforme a lo establecido en el Plan Detallado de trabajo. Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, deberá encontrarse aprobado el Plan Detallado de Trabajo por la SUPERVISIÓN del contrato. 

La AEROCIVIL pagará mediante actas mensuales o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de mantenimiento que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Plan Detallado de trabajo aprobado por la misma. 

El CONTRATISTA, deberán elaborar y radicar a la SUPERVISIÓN el acta mensual o parcial correspondiente a la ejecución del mantenimiento, máximo dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al corte mensual, el cual es los veinte (20) de cada mes, so pena del inicio de los procesos administrativos que se consideren pertinentes. El valor básico de cada acta mensual o parcial será la suma de las tareas ejecutadas correspondiente a las actividades programadas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

Las actas de obra mensual o parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades de obra. La Supervisión podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la AEROCIVIL se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el SUPERVISOR dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del SUPERVISOR que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

Documentos requeridos para el pago:

· Oficio remisorio.
· Acta de recibo parcial (balance financiero), firmado por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.
· Informe mensual de la ejecución del contrato.
· Formato de liquidación de IVA, firmada por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.
· Certificación de factura.
· Certificación de la cuenta bancaria. 
· Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o represéntate legal del CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser firmada por el revisor fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional vigente.
· Pre-acta con sus memorias de cálculo firmada por el CONTRATISTA y SUPERVISOR 
· Para la primera cuenta: Contrato Legalizado, Acta de Inicio y Plan Detallado de Trabajo aprobado por la SUPERVISIÓN.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato.
De acuerdo con el acta presentada, con toda la documentación y una vez halla surtido el debido proceso de revisión y V.B., tanto de la Dirección Regional Centro Sur y de la misma SUPERVISIÓN, esta procederá a solicitarle al CONTRATISTA, la emisión de Factura Electrónica, firmada por el representante legal del CONTRATISTA.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
Remitirse al FORMATO 8A - Especificaciones Técnicas del presente proceso de contratación.
1. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la ejecución de las actividades, deberán ser los que se exigen en las especificaciones técnicas. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
1. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El CONTRATISTA deberá presentar informe semanal de actividades, (con corte los sábados) en el cual relacione y evidencie el estado en la ejecución de las actividades contractuales, el porcentaje de avance en la ejecución vs porcentaje programado. Las cantidades ejecutadas en el periodo del informe, el estado de las áreas intervenidas antes y después, y la valoración de los riesgos contractuales en el periodo de informe según la matriz del contrato. 
La AEROCIVIL entregará al contratista los formatos de actas, informe semanal y Programa de inversiones para el cumplimiento del diligenciamiento de estos a manera de modelo, (los formatos pueden ser descargados por el CONTRATISTA desde ISOLUCION, de la página de la Aerocivil)
El CONTRATISTA deberá presentar las respuestas a consultas internas o externas, trasladadas por el Supervisor del Contrato, a efectos de responder derechos de petición, reclamaciones, tutelas y/o cualquier solicitud o documento que requiera atención y respuesta inmediata, para lo cual El CONTRATISTA deberá presentar la información pertinente en un término de un (1) día calendario.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del CONTRATISTA para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el CONTRATISTA ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El CONTRATISTA debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El CONTRATISTA es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del CONTRATISTA y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
Un (1) Ingeniero Civil 
Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	







Un (1) Ingeniero Civil

	

Ingeniero Civil, con Experiencia profesional de mínimo CINCO (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente contratación; con Matrícula profesional vigente.
	Experiencia como de mínimo UN (1) año, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:
 
1)    Ejercicio profesional en la empresa privada como: ingeniero en proyectos de obra de construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de: infraestructura del transporte.
 
2)    Ejercicio profesional en entidades oficiales y/u organismos multilaterales, como funcionario del nivel asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o contratista de prestación de servicios profesionales, siempre y cuando se haya desempeñado en la dirección y/o coordinación y/o supervisión y/o estructuración de proyectos de obra o interventoría para la: construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de: infraestructura del transporte.



Para el personal solicitado se deberán anexar la siguiente documentación:

· Hoja de vida

· Título profesional: Copia del diploma o acta de grado, expedido por la respectiva Universidad debidamente acreditada conforme a la legislación colombiana. 

· Matrícula profesional: Copia de la matrícula, tarjeta profesional o licencia para profesionales colombianos en caso de que aplique. Los profesionales extranjeros, deberán cumplir con las exigencias para el ejercicio de la profesión conforme a la legislación del país de origen.

· Certificado vigencia de la matrícula profesional: Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos.

· Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el exterior: En el evento que el profesional sea residente en el extranjero, deberá contar con el permiso temporal para ejercer sin matrícula con el lleno de los requisitos exigidos en el artículo 23 de la Ley 842 de 2003.

· Certificación expedida por el contratante de la prestación del servicio donde se indique claramente el nombre del profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato de obra o interventoría ejecutado, fecha de iniciación, fecha de terminación, lugar de ejecución


a. Maquinaria mínima del proyecto 
El CONTRATISTA considerará y utilizará el tipo de equipo o maquinaria más apropiada para la realización del mantenimiento, de acuerdo con las características del terreno y de los trabajos del contrato, los cuales no deberán producir daños ni a construcciones ni a cultivos; y garantizarán el avance físico de ejecución, según el programa detallado de trabajo. 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del CONTRATISTA para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el CONTRATISTA deben ser previamente autorizadas por la respectiva SUPERVISIÓN, previo al inicio de las obras. El CONTRATISTA se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del CONTRATISTA, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el CONTRATISTA deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra en la ejecución del contrato, de las áreas de intervención, las cuales deberán estar debidamente señalizadas e identificadas. Delimitando las zonas en las cuales, por el tipo de actividad contratadas, la ejecución represente riesgo para el tránsito de personas, vehículos y/o aeronaves.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El CONTRATISTA deberá gestionar y coordinar con la administración de cada uno de los aeropuertos y complejos aeronáuticos incluidos en el presente contrato, los permisos necesarios para la ejecución de las obras, en procura de no generar afectaciones al tránsito aéreo. El trámite y costo de los permisos y/o licencias a que haya lugar en la ejecución del contrato serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Los procedimientos aplicados por el CONTRATISTA deberán en todo momento asegurar el tránsito aéreo en cada uno de los aeropuertos objeto del presente contrato, así mismo deberá procurar el cuidado y conservación de los equipos y/o radares de las estaciones aeronáuticas. Adicionalmente deberá considerar en todo momento el cumplimiento de la normatividad señalada a continuación, sin perjuicio de la normatividad citada en los documentos complementarios al pliego de condiciones:

· Anexo 14 de la OACI.
· Reglamento Aeronáutico Colombiano, RAC.
· Manual de Diseño de Aeródromos de la OACI (2014). 
· Manual de Contratación de la AEROCIVIL vigente.

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Manual de mantenimiento vigente.

En constancia, se firma en ____Bogotá D.C_, a los _23_ días del mes de _Febrero_ de 2022__.

______________________________________________
WILTON YESYD MARTINEZ
Arquitecto Contratista Dirección Regional Centro Sur


______________________________________________
JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR
Director Regional Centro Sur
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