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POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE BIENENESTAR SOCIAL
                         GRUPO CONTRATOS


ANEXO No. 2




CONDICIONES TECNICAS MÍNIMAS HABILITABLES

[bookmark: _Hlk71022905]
El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas aplicando el criterio de cumple o no cumple.
REQUISITOS GENERALES
a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo, la propuesta se considerará no apta técnicamente.

b. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

	No
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	EXTRACTOR DE LECHE ELÉCTRICO que incluya cada uno:( 2) biberón en polypropylene libre de BPA *de 4 oz con tetina de 0m+ Almohadilla de silicona flexible adaptable de talla única. 16 niveles de ajuste y 8 de estimulación, tecnología de movimiento, configuración intuitiva, función de pausa y reproducción, pantalla de seguimiento de tiempo, unidad motora (batería recargable), (2) Protectores mamarios desechables, (2) funda aislante, (2) disco sellador, (1) Travel bag - bolsa de transporte (1) adaptador Micro USB. 
	3
	
	

	2
	VASOS DE ALMACENAMIENTO DE LECHE MATERNA en Silicone libre de BPA*, 0+meses   reutilizables de 180 ml, aptos para escribir en vasos y tapas datos y fechas, diseñados para apilar y refrigerar, que incluye (10) tapas anti derrames con sello seguro para transporte y almacenamiento Silicone libre de BPA *, (2) adaptadores compatibles con extractores de Silicone libre de BPA *, diseño para utilizar de manera segura en el calienta biberones, microondas, lavavajillas y esterilizador. 1 biberón 11 oz/330 ml Tetina de flujo rápido 6m+, diseño de tetina flexible y estriado que evita la contracción, válvula anti cólicos. 
	10
	
	

	3
	MESA DE APOYO EN MADERA COLOR NATURAL:  Medidas: altura 45 cm -ancho 50 cm- diámetro 50 cm.
	3
	
	

	4
	CORTINAS SOLAR BLACKOUT ENROLLABLES poliéster de alta tenacidad tejidos en forma de malla y recubiertos por PVC, cenefa aluminio Medidas: (1) cortina de alto 170 por ancho 1,30- (1) cortina de 1,70 de alto por 2,10 de ancho, con cenefa en aluminio.
	2
	
	

	5
	BARRA DE SONIDO TV Speaker: conexión alámbrica, 2 transductores de rango completo en ángulo que ofrecen un sonido amplio y espacial, (1) Tweeter central que se enfoca específicamente en emitir las voces más claras.  Rango de Bluetooth 10 metros, Potencia RMS 35 watts, conectividad Puerto HDMI Y HDMI ARC medidas aproximadas Alto59.3 Centímetros, Ancho 5.6 Centímetros, Fondo10.2 Centímetros.
	1
	
	

	6
	ESTERILIZADOR DE BIBERONES potencia de 120-127 V~ 60 Hz que incluye cada uno: (1) Esterilizadores eléctricos a vapor, (1) pinzas, peso aproximado (1,78 kg), mantiene el contenido esterilizado hasta por 24 horas, cada esterilizador utiliza potencia del vapor puro que elimina el 99,9 % de gérmenes nocivos, esterilizador delgado con capacidad para hasta seis biberones, tetinas y chupetes, ciclo de esterilización de máximo 10 minutos con apagado automático. Bandeja de goteo para proteger la placa de calentamiento de gotas de leche.
	2
	
	

	7
	NEVERA PORTATIL PARA LECHE MATERNA, que incluye cada una: asa superior con hebilla desmontable que incluye: bolsa térmica de leche materna con paquete para hielo para almacenar hasta 4 botellas 9+ onzas. Tamaño de la bolsa de biberón: 7.0 de largo x 6.9 de ancho x 9.1 in de alto. Forro aislante para mantener la temperatura constante de la leche hasta por 8 horas. 
	10
	
	

	8
	GIMNASIO CORRAL TAPETE ESTIMULACION DIDACTICO PARA BEBES 3 EN 1 totalmente Portable y lavable, certificados: (CE, EN71, SGS) Medias 90 cm x 90 cm que incluye: (1) Manta Didáctica, (1) Colchoneta y gimnasio de actividad con mínimo 7 diferentes juguetes, Arco de Juegos y Juguetes con diferentes texturas y formas.
	1
	
	

	9
	MÓVIL COLGANTE PARA BEBÉS Material: fieltro ecológico y marco de arco en bambú o madera natural y sin BPA, Diseño 3D: el móvil para bebés, con diámetro aproximado: 23cm (7,87 pulgadas) Altura: 60cm (23,62 pulgadas), figuras infantiles de aviones/mariposas/pájaros etc., y combinación de colores.
	4
	
	

	10
	CAJA BAÚL PARA JUGUETES decorado en pintura country, en material resistente con tapa., medidas aproximadas: 90x39x36cm
	1
	
	

	11
	CEPILLOS ESCOBILLA CHURRUSCO PARA LIMPIAR BIBERONES: libre de BPA, diseño que permita llegar a todos los rincones del biberón o tetero punta delgada con limpiador de chupo y cuerpo flexible, cerdas suaves y durables, diseño flexible.
	10
	
	

	12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES AMBIENTALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO TUBULAR CUADRADO ENTAMBORADA CON POLICARBONATO ALVEOLAR TONO, TEXTURA Y COLOR A ESCOGER POR LA ENTIDAD COTRATANTE
La estructura de cada cubículo (son tres cubículos) está conformada por dos marcos de aluminio tubular cuadrado de 2" (H= 1.80 X A= 2,25 y H= 1.80 X A= 0.90) con soportes en la misma estructura que distan del acabado del piso en mínimo 8 cms; ensamblados y asegurados perpendicularmente según diagrama. Los perfiles de soporte que estén en contacto con el piso llevarán tapones de remate en PVC + felpa anti rayón. Los marcos de A= 2,25 llevarán un perfil de rigidez intermedio de aluminio vertical y en su altura de H= 1,80 irá dividido en tres secciones con perfiles de aluminio de 2" horizontales. Los marcos de A= 0,90 llevarán un perfil de rigidez intermedio de aluminio vertical y en su altura de H= 1,80 irá dividido en tres secciones con perfiles de aluminio de 2" horizontales. Las esquinas internas que formen entre los marcos llevarán ángulos de aluminio de 1" para resolver la superficie de adherencia de las láminas de policarbonato que empalmen perpendicularmente.
El entamborado de la estructura en aluminio estará conformado por láminas de policarbonato alveolar de 8 mm de espesor. Puede ser traslúcida u opaca y de color a elegir por la Entidad. Para asegurar las láminas de policarbonato NO se usarán remaches, accesorios o herrajes que queden a la vista; por ello irán adosadas a la estructura de aluminio con cinta autoadhesiva doble faz transparente de alto desempeño de mínimo 1".
Gancho perchero de pared metálico cromado. (Son 3)
Para su instalación se deberá considerar e incluir todas las recomendaciones, herramientas, equipos, mano de obra, trasporte, trasiego e insumos requeridos por el fabricante.
Al finalizar se dejará los elementos instalados perfectamente limpios y libres de desperdicios.
	1
	
	

	13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PLEGABLE PVC (3 UNIDADES)
Serán auto soportadas con marco en aluminio blanco. Irán aseguradas a las divisiones ambientales. Acabado liso color blanco. Ruedas dobles. Sistema de bisagras silencioso y fácil de operar. Practica: Evitando el uso de una puerta basculante. Fácil de instalar, sin necesidad de riel inferior (incluye riel superior). Resistente a impactos medios. Sometida a pruebas con máquinas de abertura y cierre. Ajustable: Riel para recibir paneles adicionales. Ajustable: Altura puede reducirse debajo de 200 cm cortando los paneles en la parte inferior.
	3
	
	

	14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA TONO, TEXTURA Y COLOR A ESCOGER POR LA ENTIDAD CONTRATANTE (25 M2 Incluido desperdicio)
Papel mural con recubrimiento vinílico de uso interior, de fácil mantenimiento, lavable, de acabado homogéneo garantizado.
	
	
	

	15
	CUNA PARA BEBÉS: Material de la estructura Aglomerado MDF, dimensiones: Alto
96 cm, Ancho 133 cm, Largo 77 cm, Tipo Camas cunas, número de posiciones: multiposición. 
	1
	
	

	16
	PURIFICADOR DE AGUA: Modelo 14 lts. Tipo: Purificadores de agua eléctricos
Alto: 35 cm
	1
	
	

	17
	NEVERA: Capacidad total útil	 92 Litros, No Frost, No Ice, Material de las bandejas Vidrio templado, Tipo: Minibar 48 X 85 X 44,5 cms.
	1
	
	

	18
	TELEVISOR: Tamaño de la pantalla 42 pulgadas, Resolución Full HD, Tecnología LED, Conexión Bluetooth, Entradas USB, Smart TV, Entradas HDMI, Control remoto incluido, profundidad 8.2 cm, Ancho	95.5 cm, Alto (con/sin base) 56.2/53.6 cm, Tipo de pantalla: Plana. con soporte TV Ajustable para Techo Smart TV LED LCD de 32 A 63 Pulgadas 65x40x60cm
	1
	
	



	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	19
	Los elementos deben entregarse en perfectas condiciones de estado, para el uso de nuestros usuarios.
	
	

	20
	Los elementos no deben presentar ningún tipo de manchas, deterioro, ni daños, si esto ocurriese se devolverán para su reposición sin que genere costo adicional, pero cumpliendo las condiciones técnicas.
	
	

	21
	El oferente será responsable de cualquier elemento que se dañe en atención a las especificaciones de la garantía, en caso tal deberá reponerla en un tiempo no mayor a 8 días calendario sin que genere costo adicional. 
	
	

	22
	El plazo de entrega de los elementos después de acordado el contrato de servicio será en un tiempo no mayor a 24 horas.
	
	

	23
	El oferente debe garantizar la calidad de los elementos.
	
	

	24
	El oferente deberá pasar la factura al supervisor del contrato una vez prestado el servicio del mes inmediatamente anterior.
	
	

	25
	El oferente no debe estar reportado en el registro nacional de medidas correctivas de acuerdo a lo estipulado en la ley 1801 de 2016 en su artículo 183 Numeral 4.
	
	

	26
	El oferente debe garantizar la ejecución del contrato en caso de presentar daños en la maquinaria o la falta de insumos para el normal desarrollo del objeto contractual, con el propósito de evitar la afectación del servicio en la Sala Amiga de Lactancia para la Policía Nacional. 
	
	

	27
	El oferente deberá allegar junto con la oferta certificaciones de contrato cuyo objeto sea igual o similar del presente proceso y cuya cuantía sea igual o superior al presupuesto oficial, expedidas por la empresa a la cual le presto el suministro.
	
	



	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA

	ITEM
	CUMPLIMIENTO
	PRODUCTO
	MOMENTO DE ENTREGA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	No estar registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue. 
La Dirección de Bienestar Social, verificará en el aplicativo virtual de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA e imprimirá el pantallazo, como evidencia de la consulta realizada durante la verificación técnica.
	La DIBIE realizara la verificación en la página del RUIA para corroborar que el oferente No se encuentre registrado como Infractor Ambiental
	En el momento de presentación y verificación de la oferta. 
	
	

	2
	Cumplir con todos los requisitos legales ambientales vigentes concernientes con su actividad económica y servicios ofrecidos, en las instalaciones propias y establecidas por el Contratante para el cumplimiento del objeto del contrato. 
	Compromiso firmado por el contratista de la prestación del servicio
	En el momento de la presentación de la propuesta.
	
	

	3
	Para los productos a suministrar en cumplimiento del objeto del contrato, que se abastecen de energía eléctrica para su funcionamiento, deben cumplir con los cumplen con los requerimientos de bajo consumo de energía y/o eficiencia energética.
	Compromiso firmado por el Representante legal.
	En el momento de la presentación de la propuesta
	
	

	4
	Asegurar que los elementos a suministrar vengan en empaques simples, donde su disposición final, sea susceptible de aprovechamiento o de fácil descomposición, sin plastificados ni pintura, así mismo propender que estos sean biodegradables que no impacten negativamente los recursos naturales.
	Compromiso firmado por el Representante legal.
	En el momento de la presentación de la propuesta.
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