
FORMATO 2

FORMATO 2 — OFERTA ECONOMICA 

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad] 

[bookmark: _Hlk511125090]REFERENCIA:	Oferta Económica Proceso de Contratación No. [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante el “Proceso de Contratación” 

Objeto: 

	[bookmark: _Hlk511125131]ITEMS
	ACTIVIDADES
	U.M
	CANTIDAD
	 VALOR. UNITARIO 
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	PRELIMINARES

	1.1
	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE  H=2.10M
	ML
	43.26
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	EXCAVACION MANUAL  PARA RETIRO DE TUBERIA Y ZAPATAS DE TANQUE ELEVADO
	M3
	5.08
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION
	M3
	140.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	DEMOLICIONES Y DESMONTES

	2.1
	DEMOLICIÓN  PISO ESPESOR HASTA .10
	M2
	210.48
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	DEMOLICIÓN MUROS SENCILLOS
	M2
	16.05
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS
	UN
	55.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	DESMONTE DE LAMPARAS FLUORESCENTES DE 2X48
	UN
	6.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5
	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS
	M2
	50.70
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.6
	REVISION DE CUBIERTAS CANALETA ASBESTO CEMENTO, INCLUYE REPARACION DE GOTERAS
	M2
	20.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.7
	RETIRO DE TUBERIA DE 0 A 12" NO INCL. EXCAVACION
	ML
	132.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.8
	DEMOLICIONES DE ENCHAPES
	M2
	425.57
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.9
	DEMOLICION DE PAÑETE
	M2
	410.07
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	CIMENTACIONES

	3.1
	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI
	M3
	0.14
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI
	M3
	1.08
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	INSTALACIONES SANITARIAS

	4.1
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	UN
	2.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.2
	CONSTRUCCION DE CANAL  EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA RECOGER AGUAS LLUVIAS EN EL ACCESO PRINCIPALY LOS PATIOS Y LAS CANCHAS, INCLUYE REGILLA EN ANGULO DE 3/16 CON VARILLAS CORRUGADAS de 5/8" CADA 4CMS DE DIASTANCIA ENTRE VARILLAS, CON ANTICORROSIVO GRIS Y ESMALTE SINTETICO, SECCION 30CMS DE ANCHO X 40CMS DE PROFUNDIDAD, ESPESORES DE MUROS 15CMS Y TABLON FACHALETA DE 1E4X0,8 PARA ACABADOS DEL CANAL
	ML
	10.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.3
	PUNTO SANITARIO PVC  4"
	UN
	37.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.4
	PUNTO SANITARIO PVC 2"
	UN
	30.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.5
	RED SANITARIA PVC 3"
	ML
	10.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.6
	RED SANITARIA PVC 2"
	ML
	20.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.7
	RED SANITARIA PVC 4- 110 MM
	ML
	80.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.8
	RED AGUAS NEGRAS PVC  6"  - 160 MM - INSTALACION
	ML
	100.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	MUROS Y PAÑETES

	5.1
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4
	M2
	507.19
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.4
	MURO  SENCILLO 0.15, H=15 LADRILLO RUSTICO 6X11X24CM INCLUYE MORTERO 1:4
	Ml
	16.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.5
	MURO PARA SOPORTE DE PLACA DE CONCRETO PARA LAVAAMOS
	UN
	9.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	ESTRUCTURAS

	6.1
	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA SOPORTE DE TANQUE 4.30 X 2.00 X 8.00H SEGÚN DISEÑO.
	UN
	1.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.2
	PLACA MACIZA EN MESONES  H/.07 X .60 DE ANCHO, INCLUYE MORTERO NIVELACION
	ML
	9.18
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.3
	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI
	KG
	323.89
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.4
	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI.
	M3
	1.08
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.5
	VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.
	M3
	0.83
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	CIELO RASOS Y CUBIERTAS

	7.1
	CIELO RASO PLANO DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO
	M2
	45.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.2
	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO # 6
	M2
	60.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.3
	IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA
	M2
	50.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	ENCHAPES Y PISOS

	8.1
	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI - ESP.  0.07 MT.
	M2
	57.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.2
	ENCHAPE DE MURO EN  CERAMICA EGEO DE PRIMERA CALIDAD TIPO DE CORONA O SIMILAR SECCION 25X35  
	M2
	19.92
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.3
	PISO  EN CERAMICA DUROPISO .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD, ALTO TRAFICO TIPO CORONA O SIMILAR.
	M2
	57.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.4
	MORTERO DE NIVELACION 1:4 -ESP.  0.05 MT.
	M2
	57.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.5
	CERAMICA MACEDONIA EN MUROS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR, INCLUYE PIRLAN DE ALUMINIO
	M2
	19.92
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.6
	PORCELANATO DE 1.20X0.60X12CM0 EN MESONES POR DOS CARAS DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR, INCLUYE ESQUINERO
	ML
	9.18
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.7
	ENCHAPE  DE MUROS DE MENOS DE 50 CMS EN CERAMICA DE 20X35 DE PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR.
	ML
	36.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	INSTALACIONES HIDRAULICAS

	9.1
	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2"
	UN
	45.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.2
	RED SUMINISTRO PVC 1/2
	ML
	30.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.3
	RED SUMINISTRO PVC 3/4
	ML
	1.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	CARPINTERIA MADERA-METALICA Y ALUMINIO

	10.1
	VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE UNA NAVE FIJA Y UNA CORREDIZA 1.00X1.20 5020 ANOLOCK, INCLUYE VIDRIO BRONCE
	M2
	2.90
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.2
	PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS  LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA.
	M2
	23.40
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10.5
	SUMINISTRO, TRANSPORTE  E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON UNA ALTURA DE 1.80m, INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES BARRAS DE 1.5"       
	M2
	28.08
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	                             -     

	XI
	ACABADOS Y PINTURAS

	11.1
	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1  NUEVA
	M2
	5,500.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.3
	ESMALTE PARA REJAS Y VENTANAS
	M2
	4.20
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.4
	ESTUCO ACRILICO
	M2
	26.78
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XI
	APARATOS SANITARIOS-LLAVES DE CONTROL

	12.1
	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2 GRIVAL O SIMILAR
	UN
	3.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.2
	LLAVE CONTROL DE  1/2"-RED WHITE O SIMILAR
	UN
	3.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.3
	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARCELLA BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA
	UN
	15.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.4
	GRIFERÍA LAVAMANOS MONO BAJO ECO FRIENDLY STRETTO O SIMILAR
	UN
	15.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.5
	SANITARIO INFANTIL KIDDY SINGLE EN CAJA BLANCO
	UN
	37.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.6
	ORINAL MEDIANO CON GRIFERIA
	UN
	1.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.7
	DUCHA PRISMA  ECONOMICA O SIMILAR
	UN
	4.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.8
	PAPELERA, GANCHO ELITE O SIMILAR
	UN
	18.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.9
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
	UN
	3.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.10
	DISPENSADOR DE JABON
	UN
	3.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.11
	BARRAS DE SEGURIDAD, PARA MINUSVALIDOS LONG. .75MT, ACABADO CRMADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE BARRA ABATIBLE DE 800MM Y BARRA RECTA DE 600MM
	UN
	1.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.12
	REJILLA C/SOSCO 3 X 2 BRONCE ANTICUCARA
	UN
	12.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12.13
	TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA 1.000LT-INCL. ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
	UN
	3.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XIII
	OBRAS VARIAS

	13.1
	RETIRO SOBRANTES
	M3
	68.50
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13.2
	ASEO GENERAL ENTREGA (AREAS INTERNAS MENORES DE 1000 M2)
	M2
	54.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	INSTALACIONES ELECTRICAS

	14.1
	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO  A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4" Y CABLE Cu THHN No 2x12 AWG EXZHELLENT (LIBRE DE HALOGENUROS)
	UN
	2.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14.2
	SALIDA PANEL LED RECTANGULAR P27265-41  INCRUSTAR   40W  120X30  6K  MARCA SYLVANIA O SIMILAR - 100V / 240V   EN TUBERIA METALICA EMT 3/4" Y CABLE  Cu THHN No 3X12 AWG EXZHELLENT (LIBRE DE HALOGENUROS)
	UN
	6.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION
	24%
	 

	 
	IMPREVISTO
	1%
	 

	 
	UTILIDAD
	5%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL COSTO NETO
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 


[bookmark: _GoBack]


Nota: El oferente solo deberá entregar la oferta económica, el desglose el AIU y los APU de cada actividad deberán ser entregados como requisito de inicio de la ejecución contractual. 

Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________

___________________________________________________
(Firma del proponente o de su Representante Legal)
 
