LISTA DE CHEQUEO BOTA TACTICA
GRUPO 3 ITEM 1
	FECHA 
	

	EMPRESA
	




	
ÍTEM
	
DESCRIPCIÓN
	
( CUMPLE - NO CUMPLE) 
	OBSERVACIÓN
( DATOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO)

	ASPECTOS GENERALES  
	
	

	
1
	Bota táctica de servicio media caña en cuero y lona sistema cementado.
	
	

	REQUISITOS DEL MATERIAL
	
	

	2
	Se deben aportar muestras físicas de los siguientes materiales e insumos para su verificación técnica.
	
	

	3
	Cuero empleado para Capellada (Rectángulo de 13,5 cm x 23 cm). (-+ 5 mm)
	
	

	4
	Cuero Empleado para el Borde Superior o Cuello          (Rectángulo de13,5 cm x 23 cm) (-+ 5 mm)
	
	

	5
	Textil Exterior de la Media Caña (Rectángulo de 13,5 cm x 23 cm). (-+ 5 mm)
	
	

	6
	Textil para el Forro Interno de la Capellada, la Media Caña y la Lengüeta Tipo Fuelle (Rectángulo de 13,5 cm x 23 cm). ( -+ 5 mm)
	
	

	7
	Suela Integral (Un Par).
	
	

	8
	Punteras (Un Par).
	
	

	9
	Contrafuertes (Un Par).
	
	

	10
	Plantillas de Armado (Un Par). 
	
	

	11
	Textil para Forro de Sobre – Plantilla (Rectángulo de 13,5 cm x 23 cm).
	
	

	12
	Sobre – Plantilla (Un Par).
	
	

	
	CARACTERISTICAS DE DISEÑO
	
	

	13
	Diseño de la Capellada , de la Media Caña y de la Lengüeta Tipo Fuelle de acuerdo a Figura N° 1
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Con o sin costuras de adorno
	
	

	14
	La Altura de la Caña de 250 mm +/-  10 mm medida en la Talla N° 40 y escalada de acuerdo a las diferentes Tallas. La Altura de la Caña debe corresponder a la medida tomada al exterior de las Botas en la parte media del tacón. Según figura 1
	
	

	15
	El Sistema de Amarre debe ser con Cordón mediante Ojaletes redondos Cada Bota debe llevar Ocho (8) filas de Ojaletes uniformemente distribuídos en cada cordonera.
	
	

	16
	Además deberán tener en la Zona Lateral del Lado Interno de la Capellada Dos ( 2 ) Ojaletes Metálicos de Ventilación resistentes a la corrosión y que tengan incorporada una malla fina que permita la libre transpiración  e impermeabilidad de las Botas y  con un separación entre Centros de 22 mm +/- 2 mm. Con parte Superior (Capellada)
	
	

	17
	En la parte superior de la Lengüeta Tipo Fuelle deberá llevar un aplique elaborado en  Cuero delgado 100 % Natural.
	
	

	18
	El Sistema empleado para las Puntas de los Cordones Trenzados y Cilíndricos debe ser bajo el Sistema de Termo-Conformado (Moldeado Térmico). 

	
	

	
19
	[image: C:\Users\dirproyectos\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\YU8JLG59\croquis suelas-01.jpg]El Diseño de la Suela Integral debe estar de acuerdo a lo establecido en la              Figura N° 2.













Con o sin economizadores

	
	

	
20
	La Entre – Suela debe ser Interna en Material Expandido con o sin economizadores en la Zona del Tacón  e inyectada directamente sobre el Patín de Caucho. 
	
	

	21
	Las Sobre – Plantillas deben ser Removibles con Diseño Anatómico y Ergonómico, y con Perforaciones en la Zona Metatarsiana y en la Zona Media de la Cara Plantar
	
	

	
	CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN 
	
	

	22
	COLOR : Negro
	
	

	23
	Se debe aportar muestra del bien (Un Par, pie derecho e izquierdo) y dos mitades de una Bota derecha o izquierda cortada completamente en sentido longitudinal.
	
	

	24
	El Tamaño de las Dos Botas (Izquierda y Derecha) deben ser iguales.
	
	

	25
	Al colocar las Botas sobre una superficie plana, deben presentar estabilidad en sentido longitudinal conservando las medidas técnicas del Paso, el Punto de Apoyo en la Línea Metatarsiana y el Tacón. 
	
	

	26
	El Par de Botas debe conservar igual altura tanto en el Tacón como en la Caña, si se presentaren diferencias, se aceptarán como máximas las siguientes: la diferencia en la altura del tacón por par máximo de 1 milímetro y la diferencia en la altura de la media caña por par máximo 2 milímetro.
	
	

	27
	Las Suelas deben estar sin residuos de pegantes y tintas, al igual que sin marcas extrañas ni golpes.
	
	

	28
	Los Bordes de las Suelas deben estar sin rebabas, asperezas ni sobrantes de material en todo su contorno.
	
	

	29
	El Contorno de la Suela debe armonizar con la figura de la Horma sobre todo en la Zona de la Punta.
	
	

	30
	La Unión Suela – Corte debe quedar perfectamente realizada en todo el contorno, sin que se presenten zonas despegadas, residuos de pegante y sin evidencias de cardado.
	
	

	31
	El Montaje del Zapato debe estar sin arrugas ni protuberancias en las Zonas de la Punta y del Cuño o Talón, sin abombamientos en la Zona de los Lados y con la Costura trasera perfectamente sentada, derecha y centrada.
	
	

	32
	La Altura de los Talones debe ser aproximadamente la misma en los dos Zapatos. Se aceptan diferencias hasta de 2 milímetro. 
	
	

	33
	Los Cortes deberán estar completamente limpios, sin excesos de pegante, sin manchas de tinta ni huellas de Mina o Esfero.
	
	

	34
	Si  bien  el Cuero es una fibra natural y por su naturaleza no es perfectamente  parejo más aún si se trata de Cueros “ Plena Flor “  , las Botas deben quedar  sin “ Flor Suelta”: sin Arrugas , Venas Pronunciadas , Agujeros, Rayones pronunciados, Cicatrices pronunciadas, Curados en Curtiembre, Vagas y sin Marcas de Nuches y Garrapatas. Su aspecto debe ser lo más uniforme en toda su superficie.
	
	

	34
	Las Botas no deben presentar Peladuras ni Manchas de ningún tipo como tampoco Cortes en el Cuero o en los Textiles.
	
	

	35
	[bookmark: _GoBack]Las Costuras tanto internas como externas deben ser continuas y uniformemente distribuidas en cuanto al largo de las puntadas y el paralelismo, bien tensionadas y sin saltos ni protuberancias.
	
	

	36
	Las Costuras externas que unen la Capellada con las Cordoneras, la Lengüeta Tipo Fuelle y el Textil de la Media Caña deberán ser triples.
	
	

	37
	Las Costuras externas que unen los Talones con el Textil de la Media Caña y la Tira Trasera de Refuerzo deberán ser dobles. 
	
	

	38
	El Número de Puntadas por Pulgada (25,4 mm) debe ser de 8 ± 1, uniformemente distribuidas en todas las superficies unidas.
	
	

	39
	La distancia de separación en Costuras dobles o triples debe ser de 2 mm a 3 mm.
	
	

	40
	No deben tener Hebras Sueltas y los finales deberán estar adecuadamente “Rematados “.
	
	

	41
	Las Costuras no deben tener hilos flojos, deben estar libres de protuberancias, asperezas, pliegues y restos de material que causen maltrato o molestias al Usuario. No deben existir Costuras saltadas, zafadas o incompletas.
	
	

	42
	Las Costuras de Refuerzo deben estar firmes y bien rematadas, y de igual longitud en cada una de las Botas.
	
	

	43
	Los Ojaletes no deberán presentar Puntas Extrañas o Filos, deberán quedar simétricamente posicionados y ausentes de deformaciones.
	
	

	44
	Las Piezas que van al Corte deberán estar perfectamente “Patinadas “o Entintadas con Productos que no destiñan con el agua,  para evitar que manchen las medias o cualquier otro elemento con el que tengan contacto directo.
	
	

	45
	Las Piezas dobladas deberán presentar uniformidad.
	
	

	46
	Las Punteras y los Contrafuertes no se deberán pronunciar sobre la superficie del cuero y adicionalmente deberán estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos y sin deformaciones ni protuberancias.
	
	

	47
	Los Cordones deberán estar limpios, sin flecos, con el largo y color adecuado.
	
	

	48
	El Brillo o Acabado final deberá ser Homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.
	
	

	49
	Las Botas no deben presentar ni interna ni externamente elementos punzantes ni extraños, tales como Puntillas, tornillos, grapas, tachuelas, entre otros.
	
	

	50
	Tanto los Forros,  las Sobre – Plantillas, como la Marquillas deben estar perfectamente limpias y sin arrugas.
	
	

	51
	Las Sobre – Plantillas deberán cubrir la totalidad de la Cara Plantar es decir desde la Punta hasta el Talón sin que se generen espacios
	
	

	52
	Las perforaciones de las Sobre - plantillas deberán tener los  huecos completos
	
	

	53
	La Plantilla de Armado no debe presentar abultamientos ni deformaciones.
	
	

	54
	Las Tallas de la Botas deberán corresponder a  la Numeración en escala de punto de parís (francesa), según los requisitos especificos de la ficha, para la Medida del largo del pie en mm, se debe incluir una horma de  la talla a evaluar.
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	Empaque  y rotulado
	
	

	55
	la siguiente en la parte interna superior de la lengüeta tipo fuelle de cada una de las botas, así: Color, Talla,  Entidad contratante , Nombre o marca registrada del fabricante, País de origen , Código de la Especificación Técnica aplicada , Número y año del contrato y Entidad Contratante.
	
	

	

56
	Para el caso de las Suelas,  los moldes empleados  deben tener incorporado el nombre, razón social o marca registrada del oferente y posible contratista, la Talla en escala francesa y el País de Origen. No se aceptan Calcomanías, Stickers como tampoco impresiones en Sistema Screen o similares.
	
	

	

57
	Adicionalmente cada Bota que compone el Par se debe marcar por medio de repujado al calor y presión en el lado externo de la zona del talón  en forma clara y legible que permanezca durante la vida útil del producto, con el logotipo de la entidad de  40 mm +/- 5 mm de alto por 30 mm +/- 5 mm de ancho de acuerdo a figura ilustrativa y dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Identidad Visual.
	
	



	FIRMA 
	

	RESPONSABLE
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Figura N° 1. Disefio y Componentes de la Bota Tactica
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Figura N° 2. Suela Integral
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Figura 13. Vista ilustrativa de la medicién del largo Gtil
y el largo de la horma
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