LISTA DE CHEQUEO REATA MULTIPROPOSITO
GRUPO 4 ITEM 1
	FECHA 
	

	EMPRESA
	



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	( CUMPLE - NO CUMPLE) 
	OBSERVACIÓN
( DATOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO)

	ASPECTOS GENERALES  
	
	

	1
	La reata debe estar cosida con hilo  de color igual al cinturon exterior e interior 
	
	

	2
	La reata no debe tener costuras sueltas o torcidas.
	
	

	3
	La reata no debe presenta arrugas o frunces en ninguna de sus partes.
	
	

	4
	Reata integrada por Cinturón multipropósito externo y Cinturón Interior
	
	

	
	CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN 
	
	

	5
	Cinturón multipropósito externo: Ancho de 55mm (-+3mm) en Reata de nylon color negro en tejido de seguridad. Según norma NTMD 0223-A1 requisitos para reatas de seguridad S1 Con hebilla o chapa de cierre NO metálica en plástico (con tres puntos de cierre 2 laterales 1 central de 57 mm color (igual al cinturon exterior e interior) mate. Velcro gancho de 50 mm -+ 3 mm pulgadas. Velcro gancho en toda la parte interna para adherir al cinturón interno. Cinta faya color igual al cinturon exterior e interior de 25 -+1 mm. Pasador plástico color igual al cinturon exterior e interior mate
	
	

	6
	Cinturón multipropósito interno: Ancho 50mm (-+3 mm)   en reata liviana de nylon color negro en tejido de seguridad (igual al cinturón exterior e interior), según norma NTMD 0223-A1 requisitos para reatas de seguridad S1. Con Velcro felpa del mismo ancho en toda la parte externa.
Hebilla (hebilla tensor de puente) plana plástica en una sola pieza de dos orificios.
	
	

	7
	[bookmark: _GoBack]Debe llevar costuras con 7 +- 1 puntadas por pulgada 
	
	

	
	DIMENSIONES 
	
	

	8
	Según numeral 3.1.2  de la  NORMA -0332, medida para  largo y ancho de cinturón interior y exterior      
	
	

	
	ROTULADO 
	
	

	9
	Cada cinturón interno y externo debe llevar en la cara interna una marquilla estampada con información de El año y el mes del lote de fabricación. El nombre, marca registrada. El país de origen. Número de contrato.
	
	



	FIRMA 
	

	RESPONSABLE
	




