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ETAPA PRECONTRACTUAL 
FORMATO ADENDA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL “LA ANGOSTURA” 
[bookmark: tblAmendmentsList_29_rptAmendmentsList_r]ANEXO ADENDA NÚMERO CO1.AMD.1387884
Proceso de selección abreviada por subasta inversa Nro. SASI-HIL-CEFA-0001-2022, que tiene objeto: Entregar a título de compraventa equipos de las líneas de SENNOVA para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA regional Huila.

El Subdirector del Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” del SENA Regional Huila, expide la presente Adenda por medio de la cual se incorporan modificaciones a los documentos del Proceso de SASI-HIL-CEFA-0001-2022, Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los posibles oferentes frente al pliego de condiciones definitivo y  en cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal y de los postulados que rigen la función administrativa, en especial los de planeación, responsabilidad, economía y publicidad, corresponde a la entidad, realizar las siguientes modificaciones al pliego de condiciones y documentos definitivos del proceso, conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y el 1860 de 2021. 
PRIMERA:  Modifíquese las especificaciones técnicas del Termociclador de PCR en tiempo real, del lote 4. Modernización de ambientes, contenidas en el estudio previo y ficha, las cuales quedaran así: 
	ITEM
	PRODUCTO
	DESCRIPCIÒN DEL BIEN
	UNIDAD
	CANT.

	1
	Termociclador de PCR en Tiempo Real
	· Pantalla táctil: Pantalla táctil interactiva
· Interfaz de comunicación: USB, Ethernet, Nube
· Capacidad de muestras: mínimo 96 pozos
· Bloque: fijo, isotérmico
· Volumen de reacción: Bloque de mínimo 0, 2 mL
· Tipo de plásticos: platos de mínimo 96 pozos (0,2ml), tiras de tubos y tiras de tapas
· Rango de excitación:  465–680 nm
· Rango de detención:  500–710 nm
· Fuente de luz: LED blanco brillante
· Detención óptica: mínimo 3 filtros
· Método de calentamiento/Enfriamiento: Peltier
· Multiplexación: minima 3 targets
· Colorantes: FAM/SYBR™ Green/SYTO™ 9; VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX™/Texas Red™ dyes
· Velocidad de rampa de muestra: mínimo 1.8°C/sec
· Precisión en la temperatura: mínimo 25°C
· Rango de uniformidad de la temperatura: 0.2- 0.5°C
· Rango de volumen de reacción: 10–150 μL
· Rango dinámico: mínimo 10 logs
· Resolución Cambio: mínimo de 1,5 veces
· Sensibilidad: mínimo 1 copia
· Sistema de análisis de datos: Análisis primarios en Software de diseño y análisis, y secundarios en módulos de análisis disponibles en la nube.
· Monitoreo de la corrida en tiempo real desde PC y dispositivos móviles: Compatible con computadora PC o Mac® o Tablet y dispositivos móviles
· Dimensiones y peso: 40 x 27 x 50 cm (Altura x ancho x profundo), <26 kg
	UNIDAD
	1




SEGUNDA: La ficha técnica del Termociclador de PCR en Tiempo Real quedará según la ficha técnica adjunta al presente documento.
TERCERA:  El numeral 14.1.2.15 de las obligaciones específicas del contratista, quedará así:
14.1.2.15: El contratista debe Remitir ficha técnica del equipo donde conste el certificado con la etiqueta de eficiencia energética como: 
* RETIQ tipo B o inferior
* EU tipo B o inferior
* SEER 16 o superior
* Energy Star o su equivalente O demostrar con certificaciones de fabricante o comercializador que son los más eficientes del mercado.

CUARTA: El numeral 9.1.2.3 CUMPLIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL del estudio previo quedará así: 
Los proponentes deberán cumplir con lo señalado en el decreto 1076 de 2015, Resolución 41012 de 2015 y demás legislaciones ambientales legales que regule ocasión de la ejecución contractual. 
El proponente deberá aportar una certificación firmada por el Representante Legal, donde conste que los equipos ofertados y les aplique el requerimiento contarán con la etiqueta de eficiencia energética (RETIQ-Resolución 41012 de 2015):
* RETIQ tipo B o inferior
* EU tipo B o inferior
* SEER 16 o superior
* Energy Star o su equivalente O demostrar con certificaciones de fabricante o comercializador que son los más eficientes del mercado.

Los demás aspectos de los documentos y pliegos definitivos del proceso, no referidos aquí o en la plataforma, se mantienen incólumes. 
El presente documento se entiende suscrito con la aprobación del flujo para su publicación en la plataforma SECOP II. 
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