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El DISTRITO DE CARTAGENA, de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, invita a las personas naturales o jurídicas interesadas en participar en el Proceso de Concurso de Méritos cuyo objeto es ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO ELÍAS FERNÁNDEZ BAENA DEL DISTRITO DE CARTAGENA.

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL.

· NOMBRE: DISTRITO DE CARTAGENA, UNIDAD ASESORA DE CONTRATACIÓN

· DIRECCIÓN: Centro Histórico, Plaza de la Aduana, Palacio Municipal, Piso 1, Cartagena (Bolívar)

2. DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN Y EL CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

[bookmark: _GoBack]En desarrollo de la CONCURSO DE MÉRITOS No CM-SED-UAC-035-2022, el DISTRITO DE CARTAGENA atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, a través de la Plataforma transaccional del SECOP II. Allí deberán igualmente presentar los documentos en desarrollo del proceso de contratación.

En todo caso, la dirección física y el correo electrónico corresponden a los siguientes:

· DIRECCIÓN FÍSICA: Centro Histórico, Plaza de la Aduana, Palacio Municipal, Piso 1, Cartagena (Bolívar)

· CORREO ELECTRÓNICO: observaciones.uac@cartagena.gov.co

El horario de atención al público, es de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12:00 m, y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR.

3.1. OBJETO CONTRACTUAL.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO ELÍAS FERNÁNDEZ BAENA DEL DISTRITO DE CARTAGENA.

3.2. CLASIFICACION UNSPSC.

El contrato que se derive del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla: 

	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	80101600
	Gerencia de proyectos

	80111614
	Servicios temporales de ingeniería

	80111617
	Servicios temporales de arquitectura

	81101500
	Ingeniería civil y arquitectura



ALCANCE DEL OBJETO:

· DISEÑO DE ESTRUCTURAS - PATOLOGÍA

Este componente busca definir el tipo de intervención a las estructuras a conservar, recuperar, reforzar, o demoler de igual manera busca definir el diseño estructural, de las nuevas estructuras a construir en el alcance del proyecto.

1. Insumos necesarios.

Para la realización de los estudios estructurales en la etapa de diseños se requiere:

1. Informe técnico que debe contener para la alternativa seleccionada:
1. Inventario de las estructuras existentes
1. Recomendaciones para estructuras existentes
1. Pre diseño de estructuras nuevas
1. Estimación de cantidades de obra
1. Documento técnico de soporte

1. Alcance

Para cada una de las estructuras existentes, se debe realizar el inventario, el levantamiento y la identificación de la patología existente, así como la identificación de las que se deben conservar, recuperar, reforzar, o demoler y el procedimiento a seguir para su intervención y afectación con las obras existentes y por construir.

Para el caso de cada una de nuevas estructuras se debe realizar el listado y la localización en las mismas, así como su dimensionamiento, la identificación de las características de los materiales, memorias de cálculos, despieces de los elementos y detalles de refuerzo entre otros, de igual manera se deben realizar los planos estructurales y la guía para la construcción y montaje.

Por otro lado, se requiere la identificación de las cantidades de obra que permita obtener el presupuesto de las mismas. Así mismo la identificación de las dedicaciones de los profesionales requeridos para este componente.

1. Productos — Entregables

1. Inventario y patología de estructuras existentes a conservar, recuperar, reforzar, ampliar o demoler.

1. Identificación de estructuras Existentes: Listado y localización de las estructuras que deben ser conservadas o recuperadas o reforzadas y las que se requieren demoler, que se encuentran dentro de la zona de influencia del proyecto.

1. Levantamiento de detalle de las estructuras: Registro de la toma de información en campo, de las dimensiones longitudinales y transversales definiendo el tipo de material de cada uno de los elementos de la estructura, el dimensionamiento geométrico e identificación de fisuras. Levantamiento topográfico de precisión del alineamiento longitudinal de los diferentes elementos en su sección transversal para detectar posibles asentamientos, deformaciones, pandeos, deflexiones, etc.

1. Levantamiento detallado de fisuras y grietas de los diferentes elementos indicando su geometría, longitud, espesor y trayectoria documentándolo en forma gráfica. Levantamiento detallado del acero de preesfuerzo o refuerzo tanto a flexión como a cortante, determinando el número, posición, diámetro, longitud y espaciamiento de las barras de refuerzo, y trayectoria tipo y cantidad de torones de tensionamiento, y recubrimientos de concreto.

1. Informe de estudio de patologías de estructuras existentes: Informe de cada una de las estructuras identificando en cada una de ellas la descripción, tipología, material y listado de daños (si aplica), patologías presentadas, resultados de ensayos y pruebas realizadas, memorias y planos. 

1. Determinación del avance de frentes de carbonatación, nivel de ataques químicos y biológicos, resistencias de los concretos, calidad de aceros. 

1. Definición de la vida útil residual de la estructura. Informe provisto de esquemas estructurales y registros fotográficos y fílmicos en formato digital. Comparación entre lo realmente construido y la información recopilada, elaborando planos detallados. 

1. Análisis de los defectos encontrados advirtiendo la incidencia en el comportamiento de la estructura. 
	
1. Informe de estudio de evaluación estructural: Informe de cada una de las estructuras en el cual se debe presentar la evaluación de la capacidad estructural identificando en cada una de ellas las insuficiencias y las necesidades de tratamiento. 

1. Definición de los parámetros a ser incorporados en los modelos matemáticos en términos de geometrías de elementos, deformaciones de los mismos, resistencias de materiales; y parámetros para la verificación de los diferentes elementos y para los diseños de soluciones de reforzamiento, rehabilitación, reparación y mantenimiento. Viabilidad de la posibilidad de reforzar la estructura según el estado de conservación de la misma y los defectos constructivos encontrados.

Obras para Estructuras Existentes

1. Estructuras que no requieren intervención: Características de las estructuras que no requieren intervención, estado actual, ensayos realizados en la etapa de estudios y diseños, recomendaciones para la ejecución de la obra contigua sin afectar la estabilidad de la estructura que no requiere intervención.

1. Estructuras a rehabilitar o a mantener: Definición del procedimiento por estructura a implementar para su rehabilitación o mantenimiento, identificando las actividades, materiales y especificaciones, según las normas técnicas vigentes, incluyendo planos con planta de localización, especificaciones generales, cimentación, planta y alzado de cada estructura y detalles de construcción.

1. Estructuras a reforzar y/o ampliar: Diseño de la solución del reforzamiento y/o ampliación, y definición del procedimiento por estructura a implementar para su reforzamiento y/o ampliación, identificando las actividades, materiales y especificaciones, según las normas técnicas vigentes, incluyendo planos con planta de localización, especificaciones generales, cimentación, planta y alzado de cada estructura y detalles de construcción. Además, debe incluirse el procedimiento de construcción y/o montaje (definición reforzamiento-mejoramiento o incremento de la resistencia y capacidad estructural).

1. Estructuras a demoler: Guía para la demolición, que incluya la condiciones a tener en cuenta antes, durante y después, con el fin de evitar afectaciones a obras de infraestructura, estructuras adyacentes, espacios públicos, zonas de preservación ambiental y otras. Además, debe incluir los volúmenes esperados de escombros.

Diseño de Estructuras Nuevas

1. Listado de estructuras: Listado y localización de las estructuras nuevas.

1. Dimensionamiento de estructuras: Diseño estructural de cada una de las estructuras nuevas, que incluya el dimensionamiento, características de los materiales, memorias estructurales incluyendo descripción, normas, especificaciones de materiales, cargas de diseño, resultados generales del estudio de suelos, método de diseño, definición y justificación de los parámetros de resistencia, descripción de los modelos de análisis, resultados de los análisis y diseños, despieces de los elementos estructurales, entre otros.

1. Planos de las estructuras propuestas: Planos firmados que contengan las dimensiones, detalles del refuerzo, incluyendo plantas y cortes de todos los elementos estructurales tanto de cimentación, subestructura y superestructura, planos con planta de localización, indicando ejes, conectantes, tramos de estructura y puntos de ejecución de sondeos geotécnicos, especificaciones generales, plantas y alzados de cada estructura y detalles de construcción.

1. Procesos constructivos y/o de montaje: Guía para la construcción y montaje, verificando a través de modelaciones matemáticas el estado de esfuerzos y deformaciones de los diferentes elementos estructurales, que incluya la condiciones a tener en cuenta antes, durante y después de la construcción con el fin de evitar afectaciones a obras de infraestructura, estructuras adyacentes, espacios públicos, zonas de preservación ambiental y otras. Se deben incluir planos indicando niveles de demolición, protecciones de excavaciones, secuencias de construcción y montaje, etc.

Estimación de Cantidades de Obra y Personal

1. Listado de ítems de obra: Ítems del componente de estructuras y descripción detallada de los mismos, para reforzamiento, rehabilitación, adecuación, mantenimiento y/o construcción.

1. Cálculo de cantidades de obra: Memoria de cantidades de materiales de obra con base en los estudios y diseños realizados que incluya la cartilla de despiece de hierros por cada elemento.
 
1. Perfiles profesionales y dedicaciones: Identificación de los perfiles de los profesionales, técnicos y personal asistencial, indicando la cantidad de cada uno y porcentaje de dedicación para la ejecución de la obra en las etapas de actividades preliminares y de construcción tanto para el constructor como para el interventor.

Documento Técnico de Soporte

1. Especificación de construcción: Identificación y definición de las especificaciones generales y anexar las particulares por cada uno de los Ítems de obra.

1. Planos georreferenciados firmados y vigentes de los productos del estudio en planta y perfiles.

1. Certificado de armonización del proyecto al POT y al Plan de Desarrollo. (Diseño urbano).

1. Plano de Planta y perfil general de verificación donde se muestre la superposición de las redes de servicios públicos con las estructuras diseñadas.

1. Identificación de riesgos previsibles del componente que puedan afectar el desarrollo del proyecto.

1. Conclusiones y recomendaciones generales y específicas del proyecto a tener en cuenta en la siguiente etapa.

· DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJISMO.

1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Incluye planos y memorias del diseño firmados por el arquitecto responsable con matrícula profesional vigente, bajos lineamientos establecidos en la norma NTC 4595 y NTC 4596 vigente.

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

· Plano de Localización y Ubicación
· Planta General
· Fachadas
· Cortes Transversal y Longitudinal
· Planta de Cubierta	
· Cuadro de áreas
· Cuadro de Puertas y ventanas
· Detalle de materiales empleados
· Renders los necesarios para visualizar el diseño
· Deben ser entregados en físico y en medio magnético.

1. PAISAJISMO

· Plano de zonas duras y zonas verdes
· Indicar tipo de gramas y plantas a utilizar
· Cortes indicando alturas 

· DISEÑO BIOCLIMÁTICO, SISTEMA DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN (AIRE ACONDICIONADO).

El diseño bioclimático desarrollado por EL CONTRATISTA deberá considerar el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles, para disminuir el impacto ambiental sobre el entorno e intentando reducir el consumo energético. Asimismo, se deberán garantizar condiciones de confort y habitabilidad conforme los materiales y uso de tecnologías a que haya lugar.

El diseño debe incluir todos los criterios de acuerdo con las normativas vigentes para el tipo de infraestructura, así mismo, deberá establecer las recomendaciones generales de implantación de acuerdo a las condicionantes del lugar (asolación, vientos, régimen de lluvias, vegetación existente, entre otras). Los diseños y el cálculo de los Sistemas de aire acondicionado y de ventilación mecánica del proyecto, con todos sus componentes, deberán tener en cuenta la normativa vigente aplicable al tipo de infraestructura educativa y a los requerimientos del Sector.

Se deberá tener en cuenta la comodidad de los usuarios en cada uno espacios diseñados, igualmente garantizar una buena calidad del aire que será suministrado al interior; por otro lado, deberá tenerse en cuenta las consideraciones realizadas frente a ahorro energético y climatización del diseño arquitectónico de cada uno de los espacios del proyecto.

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos para la selección del sistema de climatización a diseñar:

· Configuración: Se deberá determinar la ubicación, orientación y sombra externa de la edificación a partir de los planos y especificaciones. La sombra de edificaciones adyacentes puede ser determinadas por un plano del sitio o visitando el sitio propuesto. Su permanencia probable debe ser cuidadosamente evaluada de ser incluida en los cálculos.

· Condiciones Exteriores de Diseño: Hay que precisar la información climática apropiada y seleccionar el contexto de diseño exterior. La condición climática puede ser obtenida de estudios o estadísticas de alguna estación meteorológica.

· Condiciones de Diseño Interior: Se deben determinar los parámetros de diseño interior tales como temperatura de bulbo seco interior, temperatura interior de bulbo húmedo y tasa de ventilación; incluyendo variaciones permisibles y límites de control.

· Rutina de Operación: El diseñador también se basará en la rutina de iluminación, ocupantes, equipo interno, aplicaciones y procesos que contribuyan a incrementar la carga térmica interna. Determinando la probabilidad de que el equipo de refrigeración sea operado continuamente o apagado durante períodos de no ocupación (ejemplo: noches y/o fines de semana).

· Consideraciones Adicionales: El diseño y el tamaño de los sistemas de aire acondicionado central requieren más que el cálculo de la carga de enfriamiento en el espacio a ser acondicionado, el tipo de sistema de acondicionamiento de aire, energía de ventilación, ubicación del ventilador, pérdida de calor de los ductos y ganancia, filtración de los ductos, sistemas de iluminación por extracción de calor y tipo de sistema de retorno de aire, todos afectan la carga del sistema y el tamaño de los componentes.

· ESTUDIOS HIDROLOGICOS.

Aspecto que se debe investigar dentro del estudio hidrológico:

El conocimiento detallado del sistema de lluvias y del sistema de caudales de las corrientes es un requisito indispensable para analizar las amenazas de inundación y erosión.
Se debe incluir como mínimo los siguientes documentos:

1. Análisis del sistema de lluvias.
1. Análisis de la hidrología e hidráulica de las corrientes principales.
1. Análisis de la evolución histórica del cauce de las corrientes.
1. Evaluación de fenómenos de socavación
1. Análisis de las amenazas de erosión.
1. Diseño de los sistemas de control y manejo de las amenazas detectadas.

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE LLUVIAS.

Para el análisis se debe utilizar toda la información existente de estaciones en la cuenca y en un radio de 50 kilómetros alrededor del proyecto. Se debe analizar no solamente la información realmente medida, sino que se debe hacer una proyección de las probabilidades de lluvia, utilizando la información en toda el área analizada. 

Se debe analizar como mínimo la siguiente información:

1. Tipos de tormenta que van a ocurrir en la zona (Orográfica, convectiva, grandes clusters, vaguadas tropicales, etc.).
1. Promedio de lluvia acumulada anual.
1. Lluvia acumulada anual mínima.
1. Lluvia acumulada anual máxima.
1. Distribución promedio de lluvias a lo largo del año, periodos lluviosos y periodos secos.
1. Lluvia máxima acumulada histórica en 15 días y frecuencia de ocurrencia de grandes lluvias acumuladas en 15 días.
1. Lluvia máxima histórica en 24 horas y frecuencia de ocurrencia de grandes lluvias en 24 horas.
1. Lluvia máxima probable en 24 horas.
1. Intensidad máxima histórica de lluvia / hora y frecuencia de ocurrencia de grandes intensidades de lluvia.
1. Duración de las intensidades máximas de lluvia.
1. Intensidad máxima probable de lluvia en mm/hora.
1. Duración de la tormenta de diseño.
1. Volumen total de lluvia de la tormenta de diseño.
1. Histograma o gráfico de intensidad de la lluvia con el tiempo para la lluvia de diseño.
1. Localización de la tormenta de diseño con respecto a la cuenca.
1. Intensidades esperadas de la tormenta de diseño en las diferentes áreas de la cuenca.
1. Índice de la precipitación antecedente.
1. Curvas intensidad - duración - frecuencia.

HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DE LAS CORRIENTES

La información hidrológica e hidráulica debe incluir para los cuerpos de agua dentro de la zona de influencia del proyecto lo siguiente:

1. Inventario de cuerpos de agua.

Para cada una de las secciones analizadas se debe analizar como mínimo los siguientes elementos:

1. Caudal promedio anual (media aritmética de los caudales medios diarios) volumen/tiempo.
1. Escorrentía media anual (caudal medio dividido por la superficie de drenaje aportante) en mm.
1. Caudal máximo anual.
1. Variabilidad temporal de los caudales.
1. Caudales medios y máximos mensuales.
1. Variación de los caudales a lo largo del año.
1. Caudal máximo para diseño para la creciente básica (100 años).
1. Caudal máximo de diseño para la creciente máxima (500 años).
1. Frecuencia de recurrencia de los caudales máximos (intervalo medio en años en que el caudal supera un determinado valor).
1. Duración en el tiempo de los caudales máximos. Un volumen o caudal determinado de agua puede no representar una amenaza de erosión o inundación, la amenaza depende de la distribución en el tiempo de ese caudal.
1. Ocurrencia histórica de grandes crecientes. Caudal máximo histórico.
1. Evidencias de ocurrencia de Paleo-caudales extraordinarios. Un geólogo puede determinar si se observa que han ocurrido grandes caudales o avalanchas en el pasado y cuál ha sido su altura, y un hidrólogo puede calcular su caudal.

· DISEÑO DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

OBJETO: 

Realizar el diseño de las redes de abastecimiento de agua potable, drenaje de aguas lluvias y residuales, de gas y redes de protección contra incendios de la IE Alberto Elías Fernández Baena.

ALCANCES:

Red de abastecimiento de agua potable, drenaje de aguas lluvias y residuales
Para el diseño de las redes tanto de abastecimiento y evacuación se tendrá en cuenta la normatividad vigente establecida en la Resolución 0330 de 2017 y en la Norma Técnica Colombiana NTC1500/2017.  Dentro de los aspectos requeridos se tienen:

· Determinar los consumos de agua potable con base en la normatividad aplicable y en las estadísticas de consumo de agua potable en edificaciones similares en la ciudad de Cartagena.
· Establecer el consumo máximo diario de escuela, con el fin de tramitar la factibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, ante la empresa de servicios públicos de Aguas de Cartagena.
· Diseñar la acometida principal hasta el tanque de almacenamiento subterráneo, la estación de bombeo, la columna de abastecimiento del tanque elevado, las columnas de distribución, las redes interiores, los sistemas de regulación y el sistema de presurización.
· Diseñar las redes de evacuación de aguas residuales y ventilación de la planta baja y de la edificación, la conexión a la red de alcantarillado de la ciudad, bajantes de sistema, sistema de columnas de ventilación y re-ventilación.
· Diseñar el sistema de recolección de aguas lluvias, sistemas de captación en la planta baja y en la cubierta, tanque de almacenamiento para reutilización y bomba de evacuación de excedentes.

Red de redes de protección contra incendios

Para el diseño de la red de protección contra incendios se deberán seguir los lineamientos establecidos en la NSR-10 y en las normas técnicas NTC1669 y NTC2301 y NFPA13-14.  Dentro de los aspectos requeridos se tienen:

· Diseño hidráulico de la red de protección contra incendios considerando consumos dependientes de la presión.
· Diseñar el sistema general contra incendios de acuerdo a la norma NSR10, conformada con tanque de almacenamiento contra incendios, estación de bombeo contra incendio, columnas de abastecimiento contra incendio, gabinetes, rociadores, válvulas de regulación, válvulas reductoras de presión y válvulas de ventosa.
· Seleccionar equipos de bombeo que cumplan con la normatividad de la exigible en la NSR10 y normas técnicas. 

Nota: El tanque de protección del sistema contra incendios deberá ser independiente del sistema de abastecimiento de agua.

Entregables:

· Informe técnico de DISEÑO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y DE GAS. Se entregarán 5 estudios denominados: (i) Diseño de redes de agua potable, (ii) Diseño de redes de evacuación de aguas residuales, (iii) Diseños de redes de evacuación de redes de aguas lluvias, (iv) Diseño de redes contra incendios y (v) diseño de redes de gas.
· Planos de redes por piso, en planta e isométricos, en corte de columnas de abastecimiento y evacuación, plantas y cortes de los tanques de almacenamiento, distribución, contra incendio y de almacenamiento de aguas lluvias, planta y corte del sistema de conexión a las redes de la ciudad, planta y cortes de las estaciones de bombeo. Las entregas de los planos deberán hacerse en formato ACAD, REVIT y PDF.
· Memorias de cálculo de los productos del ítem 1.
· Cantidades de obra y presupuesto estimado de las mismas.
· Especificaciones técnicas y características de las tuberías sugeridas, sistemas de bombeo, accesorios, válvulas y materiales. 
· Carta de aprobación de los diseños de agua potable y de aguas residuales otorgada por Aguas de Cartagena; y ante Surtigas para la red de gas. 

· DISEÑO ELECTRICO. 

OBJETO:

Realizar el diseño de las redes eléctricas de acuerdo con las condiciones generales de los requerimientos técnicos descritos en la Norma NTC 2050, RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), la norma AFINIA S.A. E.S.P., la Ley 1228 del 2008, la CREG 038 de 2014, el RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) y demás normatividad vigente.

La consultoría debe contener como mínimo lo siguiente:

0. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y armónicos.
0. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico.
0. Análisis de cortocircuito y falla a tierra.
0. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos.
0. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.
0. Análisis del nivel tensión requerido.
0. Cálculo de campos electromagnéticos para asegurar que en espacios destinados a actividades rutinarias de las personas, no se superen los límites de exposición definidos
0. Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga.
0. Cálculo del sistema de puesta a tierra.
0. Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía.
0. Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma IEC 60909, IEEE 242, capítulo 9 o equivalente.
0. Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción de equipos.
0. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobre corrientes. En baja tensión se permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A.
0. Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.).
0. Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia.
0. Cálculos de regulación.
0. Clasificación de áreas.
0. Elaboración de diagramas unifilares
0. Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción (salidas eléctricas de luces, tomacorrientes, de equipos eléctricos, al interior del proyecto, ubicación del proyecto en la ciudad o municipio, ubicación de la subestación dentro del proyecto, detalle de la malla de tierra, detalle de registros eléctricos, detalle del transformador, celda de baja tensión - transferencia, ubicación de la planta de emergencia), al igual que los planos y esquemas para la red de voz y dato, CCTV, alarmas, etc.
0. Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares.
0. Establecer las distancias de seguridad requeridas.
0. Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación.
0. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas.

Entregables:

1. Memorias de cálculo de los ítems de la “a” a la “w”
1. Planos de las redes eléctricas con las salidas de luces y tomas; planos para la red de voz y datos, CCTV, alarma; diagrama unifilar; sistema de apantallamiento; malla de tierra; cuadros de carga; detalles con la ubicación del proyecto en la ciudad o municipio, ubicación de la subestación dentro del proyecto, detalle de la malla de tierra, detalle de registros eléctricos, detalle del transformador, celda de baja tensión - transferencia, ubicación de la planta de emergencia;
1. Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios de las instalaciones eléctricas.
1. Especificaciones técnicas de los equipos y materiales a utilizar en el sistema eléctrico.
1. Carta y diagrama de Factibilidad entregado por el Operador de Red Local (AFINIA SA ESP)
1. Diseño aprobado por el Operador de Red Local (AFINIA SA ESP)

· LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

Comprende el levantamiento vertical y horizontal de toda el área de intervención de conformidad con la normatividad vigente de Planeación Distrital.

Incluye: plano topográfico, horizontal y vertical, elementos complementarios, arborización, elementos de espacio público, perfiles del terreno, carteras, información del lote y de los trabajos, ubicación de elementos fijos y destacables dentro del lote, paramentos y vías existentes.

El sistema de referencia a emplear es el MAGNA-SIRGAS.

· ESTUDIO DE SUELO.

Obedeciendo los parámetros dictados por la NSR-10, se deberá entregar un informe en medio físico y magnético, donde se establezcan los parámetros y las recomendaciones para el diseño estructural de las cimentaciones y las estructuras de contención a que haya lugar. Se deberán entregar registros de perfiles estratigráficos, resultados de laboratorio, capacidad portante de los suelos, estrato de cimentación, alternativas de cimentación, perfil del suelo, coeficiente de sitio, tratamiento más adecuado para el manejo de los niveles freáticos y/o superficies piezométricas; además, el informe dará recomendaciones para el manejo de sectores con materiales inadecuados, excavaciones, cortes y llenos que se requieran para adecuar el terreno. Dadas las condiciones topográficas del lugar, deberá realizarse análisis de estabilidad de laderas que dicte las estrategias técnicas de intervención en el lugar para garantizar la seguridad en la implantación de cada edificación.

· DISEÑO INTEGRAL HIDROSANITARIO Y REDES DE GAS.

Se refiere al trazado y cálculo de las tuberías para suministro de agua potable (hidráulica) tanto fría como caliente, sanitaria (desagües de aguas negras y lluvias), de ventilación desde la acometida en la red pública o en la red principal de la edificación existente hasta cada uno de los aparatos de entrada o salida en la edificación, basados en las normas técnicas colombianas: NTC 1500 (código colombiano de fontanería), NTC 1669 (código de redes de incendios) y RAS 2000 (Reglamento del sector del agua potable y saneamiento básico), diseño de filtros para estructuras requeridas. Incluye los trámites ante las entidades competentes y entidad Ambiental para la obtención de los permisos de ocupación de cauce. Incluye la definición de materiales, recomendaciones para la instalación de aparatos y redes de re ventilación. 

Se hará el diseño detallado, indicando los calibres, diámetro, sus accesorios, controles y equipos especiales para el correcto funcionamiento de cada sistema. Además, deberá indicarse el empalme a la red de AFINIA. Para las redes de aguas lluvias y aguas negras, se deberá evaluar los caudales de descarga, de acuerdo con las cargas y normas de ACUACAR, indicando en los planos, el calibre, el caudal, la cota de salida y de llegada y el empalme a las redes de ACUACAR, indicando la longitud y el sitio de empalme. El diseño de redes de gas incluye redes de gas aprobadas por SURTIGAS, dibujo y número de planchas que se requieran para cada diseño, con las respectivas copias que exija la entidad (se entregará en medio magnético e impreso). Incluye memorias de cálculo.

· DISEÑO RED CONTRA INCENDIOS.

Diseño del Plan Maestro de protecciones contra incendio para el proyecto. Debe cumplir con las normas de la National Fire Protection Association (NFPA) y Factory Mutual Research Corporation (FM), el reglamento de construcciones sismoresistentes NSR 10 Título J (Requisitos de Red Contra Incendio). Incluye el diseño de dispositivos para la detección temprana de incendios. 

En particular deberá cumplir además con la NTC 1669 (Mangueras y gabinetes contra incendio), la NTC 2301 y NFPA 13 (Sistemas automáticos de roseadores o splinker), NFPA 14 (Instalaciones hidráulicas interiores para protección interna de edificaciones), NFPA 20 (Sistemas de bombeo), NFPA 101 (Diseño de seguridad humana, en donde se cita que dependiendo de la cantidad de personas que ocupen un sitio, se deberá adoptar un sistema automático como el roseador o splinker), NFPA 24 (Redes privadas de abastecimiento), NFPA 25 (Mantenimiento de mangueras y pruebas hidrostáticas para entrega de instalaciones a los bomberos), NFPA 32 (Supervisión de válvulas asequibles con aprobación UL o FM materiales registrados). 

El diseño deberá incluir el cálculo del volumen de almacenamiento de agua para la red contra incendio de acuerdo con las normas y reglamentos vigentes (NFPA 22), así como el diseño de equipos de bombeo (NFPA 20). También se deberá diseñar un sistema automático húmedo o manual húmedo, nunca un sistema seco. Incluye, el dibujo y número de planchas que se requieran para cada diseño (se entregará en medio magnético ACAD e impreso). Incluye memorias de cálculo con un software nunca cálculo con tablas, con resultados teóricos que se compararán en el momento de las pruebas de presiones con Bomberos.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 dispone que “[l]a escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa (…)”.

Según lo señalado en el artículo trascrito, corresponde analizar si la escogencia del contratista que ejecutará el presente proyecto deberá adelantarse a través de alguna de las modalidades allí referidas. 

El numeral 3º del artículo de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto 019 de 2012, señala que el Concurso de Méritos corresponde a la modalidad para la selección de consultores, en la cual se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de preclasificación.

El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que “Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de Consultoría de que trata el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (…)”. 

Los servicios que se pretenden contratar corresponden a los propios de una consultoría, los cuales se encuentran incluidos en las definiciones contenidas en el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en consecuencia, por mandato normativo, la Entidad debe seleccionar al contratista mediante la modalidad de Concurso de Méritos.

Deberán observarse, entre otras, las disposiciones del Decreto 399 del 13 de abril de 2021​, el cual estableció que “Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación: 

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de trabajo. 

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignación de puntaje. 

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad adjudicará el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje​”.

4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO.

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (5) MESES, contados a partir de Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

5. FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

· FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA: La Fecha de Cierre del presente Proceso de Selección será en el lugar y fecha señalados en el Cronograma del Proceso. 

· FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Los documentos se adjuntarán en la plataforma del SECOP II de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad Estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente.

El Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El costo de la contratación que se derive del presente Proceso de Selección, se ha estimado en la suma de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($429.524.000,00) M/CTE.

La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratación, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

	Número certificado disponibilidad presupuestal.
	Fecha certificado disponibilidad presupuestal.
	Valor certificado de disponibilidad presupuestal

	322
	16 de marzo de 2022
	$429.524.000,00

	
	
	



La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

7. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL.

Atendiendo lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con las recomendaciones del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación expedido por Colombia compra eficiente, a continuación señalamos los TLC aplicables al presente proceso de contratación:  

	Acuerdo Comercial
	Entidad Estatal incluida
	Umbral
	Excepción aplicable
	Proceso de Contratación cubierto

	Alianza Pacífico
	Chile
	SI
	NO
	-
	NO

	
	México
	NO
	-
	-
	NO

	
	Perú
	SI
	NO
	-
	NO

	Canadá
	NO
	-
	-
	NO

	Chile
	SI
	NO
	-
	NO

	Corea
	NO
	
	
	NO

	Costa Rica
	SI
	NO
	-
	NO

	Estados Unidos
	NO
	
	
	NO

	Estados AELC
	SI
	NO
	-
	NO

	México
	NO
	
	
	NO

	Triángulo Norte
	El Salvador
	NO
	-
	-
	NO

	
	Guatemala
	SI
	SI
	SI 2*
	NO

	
	Honduras
	NO
	
	
	NO

	Unión Europea
	SI
	NO
	-
	NO

	Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN
	SI
	-
	-
	SI



* (2) El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o Entidades Estatales de nivel territorial.

En consecuencia, el DISTRITO DE CARTAGENA encuentra que los acuerdos comerciales vigentes aplicables para el presente proceso, son: la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

8. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME.

El artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 establece: 

“Artículo 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 333 y 334 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos de acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, adopten en beneficio de las Mipyme, convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme.

Asimismo, el reglamento podrá establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes y servicios producidos por las Mipyme, respetando los montos y las condiciones contenidas en los compromisos internacionales vigentes, cuando sean aplicables.

En todo caso, se deberá garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas requeridas en el Proceso de Contratación.

De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondrán, de mecanismos que fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional en las condiciones que señale el reglamento; siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual.

PARÁGRAFO 1o. En los Procesos de Contratación que se desarrollen con base en el primer inciso, las entidades podrán realizar las convocatorias limitadas que beneficien a las Mipyme del ámbito municipal o departamental correspondiente al de la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO 2o. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, para que las Mipymes puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este artículo, deberán acreditar como mínimo un año de existencia, para lo cual deberán presentar el certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para dicha acreditación.

PARÁGRAFO 3o. En la ejecución de los contratos a que se refiere el presente artículo, las entidades y los contratistas, deberán observar lo dispuesto en los artículos 90 a 95 de la Ley 418 de 1997 y las normas que la modifiquen, adicionen o subroguen.”

A su turno, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1860 de 2021, que modificó la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y particularmente los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4., determinando lo siguiente:

"Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo.
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo.
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.
 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme.
 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas.

De acuerdo con lo anterior, Colombia Compra Eficiente publicó en su portal un documento elaborado conjuntamente con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT, estableciendo el valor de los umbrales en la vigencia comprendida entre el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, determinando el Umbral Pymes en la suma de $457.297.264,00 COP, equivalentes a $125.000 US.

Bajo este entendido, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación asciende a la suma de $429.524.000,00 COP, resulta ser susceptible de ser limitado a Mipymes previa acreditación de los requisitos contenidos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1860 de 2021. 

9. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

9.1. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN:

La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.

[bookmark: _Hlk511331511]Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 

· CAPACIDAD JURÍDICA
· [bookmark: _Toc32147339][bookmark: _Toc68524480]EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
· CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
· CAPACIDAD FINANCIERA
· CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
· EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
· EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO


9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	[bookmark: _Hlk511664705]Concepto
	Puntaje máximo

	Experiencia del proponente
	69

	Equipo de trabajo
	10

	Apoyo a la industria nacional
	20

	Vinculación de personas con discapacidad
	1



10. INDICACIÓN SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN.

En el presente proceso de contratación NO hay lugar a precalificación.

11. CRONOGRAMA.

	Actividad
	Fecha
	Lugar
	Norma

	Publicación del aviso de convocatoria pública
	5 de mayo de 2022
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.

	Publicación estudios y documentos previos
	5 de mayo de 2022
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.

	Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones
	5 de mayo de 2022
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.

	Presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones
	Hasta el 12 de mayo de 2022
	 
	 

	Solicitud de limitación de convocatoria a Mipyme
	Hasta el 13 de mayo de 2022
	SECOP II
	Dto. 1082/15 art. Artículo 2.2.1.2.4.2.2.

	Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones
	16 de mayo de 2022
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.

	Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación
	16 de mayo de 2022
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.

	Publicación del Pliego de Condiciones definitivo
	16 de mayo de 2022
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.

	Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones
	Hasta el 17 de mayo de 2022
	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
	Fecha definida por la entidad.

	
	
	
	
	

	Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones 
	18 de mayo de 2022
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.
	

	Plazo máximo para expedir adendas
	Hasta el 18 de mayo de 2022
	SECOP II
	Dto. 1082/15 art.  2.2.1.1.2.2.1. 
	

	Fecha de cierre del Proceso de Contratación 
	20 de mayo de 2022, a las 4:00 p.m.
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.
	

	
	
	
	
	

	Informe de presentación de ofertas
	20 de mayo de 2022, a las 4:30 p.m.
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.
	

	
	
	SECOP II
	
	

	Evaluación de las ofertas
	Hasta el 24 de mayo de 2022
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.
	

	Publicación del informe inicial de evaluación 
	24 de mayo de 2022, 07:00 p.m.
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.
	

	Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones) 
	Hasta el 27 de mayo de 2022
	SECOP II
	Dto. 1082/15 art.  2.2.1.2.1.3.2
	

	Publicación del informe final de evaluación 
	31 de mayo de 2022
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.
	

	
	
	
	
	

	Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto
	31 de mayo de 2022
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.
	

	Firma del Contrato
	Dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.
	

	Entrega de garantías
	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.
	

	Aprobación de garantías
	Dentro de los tres (3) días siguientes a la entrega de las garantías
	SECOP II
	Fecha definida por la entidad.
	



12. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Los interesados podrán consultar los documentos del proceso en SECOP II.
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