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DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial




	FICHA TÉCNICA

REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS



1. OBJETO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA MEDICIÓN DE PM10 Y PM2.5 EN LAS SEDES DE LA ENTIDAD – Proyecto 7859 Meta 2
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Evaluar la calidad del aire en los predios donde se ubican la sede operativa (localidad de Fontibón) y de producción (Localidad ciudad Bolívar) de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV-, empleando equipos de muestreo y análisis automáticos, con los cuales se procederá a determinar la variación de la concentración de los componentes y la presencia de contaminantes en el aire. 
· Analizar los resultados obtenidos del monitoreo con base en las normas vigentes, con el fin de establecer el estado actual de la calidad de la zona donde se ubican las Sedes Operativa y de Producción de la Entidad
· De acuerdo con los resultados, formular las recomendaciones necesarias para dar cumplimiento a lo requerido según la Normatividad vigente. 
3.  ALCANCE
El estudio de seguimiento de calidad aire deberá ser elaborado con base en los presentes términos, teniendo en cuenta los criterios particulares adoptados por la autoridad ambiental competente y la normatividad ambiental vigente o aquella que la modifique o sustituya.
Se realizará la medición de los contaminantes PM2.5 y PM10 durante dieciocho (18) días en dos (2) puntos representativos del predio donde se encuentra la sede operativa de la UAERMV en la ciudad de Bogotá y dos (2) puntos representativos del predio donde se encuentra la sede de producción de acuerdo con los lineamientos normativos (Resolución 2254/2017 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad de aire (Resolución 0650 de 2010 Del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible).
Respecto al monitoreo de aire se deben medir los siguientes parámetros: 

· Material particulado PM2.5 y PM10. 
4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Realizar el monitoreo de la calidad del aire, en las sedes operativa y de producción para parámetros PM10 y Pm2.5, en condiciones de eficiencia, oportunidad y con el lleno de los requisitos señalados en la Ficha Técnica - Requerimientos y especificaciones mínimas.
2. Suministrar las dos estaciones de monitoreo con las extensiones de cableado para conectarlas al sistema eléctrico y ponerlas al servicio de la Entidad para la correcta ejecución del objeto del contrato
3. Presentar al Supervisor del contrato, previo a la suscripción del acta de inicio, las especificaciones técnicas de los equipos de medición de calidad del aire a utilizar durante la ejecución del contrato, así como los certificados de calibración de los equipos que serán utilizados para la medición de la calidad del aire, los cuales serán verificados por el supervisor del contrato.

4. Presentar al Supervisor del contrato para su aprobación, previo a la suscripción del acta de inicio, la hoja de vida del coordinador del proyecto de acuerdo con lo establecido en la Ficha Técnica.

5. Presentar al Supervisor del contrato, antes del inicio de las actividades, la certificación vigente para trabajo en alturas del personal que realiza el montaje y desmonte de la estación de monitoreo. Tener en cuenta que el personal que preste sus servicios en la entidad, sus actividades se encuentran clasificadas como riesgo IV, toda vez que el contratista deberá desplazarse y cumplir sus actividades en  las diferentes sedes de la entidad y para este caso se evidencia un riesgo por trabajar en alturas.
6. Garantizar la vigencia del certificado de acreditación del laboratorio expedido por el IDEAM y del certificado de calibración de los equipos, durante la ejecución y el plazo del contrato, lo cual será verificado por el supervisor del contrato.

7. Acatar y aplicar las normas de salud y seguridad en el trabajo y seguridad industrial para evitar accidentes de los empleados que laboren bajo su dependencia.

8. El personal que realice la toma y seguimiento al muestreo deberá contar con el pago de parafiscales al momento de la prestación del servicio y durante la vigencia del contrato; así como portar sus elementos de protección individual acorde con la actividad a realizar y portar el documento que lo identifique como trabajador de la empresa contratista.

9. Asumir los costos de transporte, movilización, vigilancia, andamiaje de los equipos requeridos seguros y demás costos asociados en que deba incurrir el contratista que se causen con motivo de la ejecución del contrato.

10. Cumplir durante el plazo del contrato las instrucciones y lineamientos que imparta el supervisor del contrato o quien este designe, relacionadas con el ingreso, tránsito y demás medidas administrativas y de seguridad aplicables dentro de las instalaciones de la UAERMV.

11. Presentar la totalidad de la documentación requerida por el supervisor para fines de facturación y/o ajustes.

12. El contratista al suscribir el acta de inicio del contrato deberá suministrar un anexo firmado por el Representante Legal y Revisor Fiscal (cuando aplique) en donde indique el número de personas que empleará para la ejecución del presente contrato.

13. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato una manifestación bimensual bajo juramento del Representante Legal y Revisor Fiscal (Cuando aplique), donde se manifieste la vinculación de mujeres, así como los documentos necesarios para indicar el género de cada una de las personas vinculadas en la ejecución del contrato para dar cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto 332 de 2020. 
14. El contratista deberá presentar un informe con recomendaciones en caso de que algún parámetro exceda el límite de la norma, en donde se brinden recomendaciones para mitigar el impacto generado
15. El contratista deberá suministrar al personal los elementos de bioseguridad necesarios, autorizados y señalados en la Resolución 223 del 25 de febrero de 2021 “por medio de la cual se modifica la Resolución 666 de 2020 en el sentido de sustituir el anexo técnico.”

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se realizará un monitoreo de calidad del aire en los predios donde se ubican las sedes operativas y de producción en dos puntos de muestreo, evaluando la concentración de contaminantes en calidad de aire (PM2.5 y PM10), identificando cada una de las fuentes generadoras de contaminación de aire. El monitoreo, análisis y presentación de resultados se desarrollarán utilizando la metodología establecida en el Protocolo para el monitoreo y seguimiento a la calidad del aire, que puede ser consultado en la página Web del IDEAM www.ideam.gov.co.
Para la realización de las mediciones de aire se deberá garantizar la utilización de un número mínimo de dos (2) estaciones simultáneas, las cuales deben contar con los respectivos certificados de calibración bajo la NTC ISO/IEC 17025:2005, documentos que deberá entregar el proponente en su propuesta. Estos equipos realizarán los análisis de acuerdo con los parámetros vigentes emitidos por la autoridad correspondiente y además deben contar con la acreditación vigente expedida por el IDEAM.  
Las características del monitoreo se describen a continuación: 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	PUNTOS DE MONITOREO
	UNIDAD
	DESCIPCIÓN ESPECÍFICA DEL ITEM
	SEDE

	1
	Monitoreo de la calidad del aire
	1
	UND
	Tipo de Monitoreo: Continuo

Duración Monitoreo:  18 días

Parámetros para monitorear: PM2.5 y PM10
No. de estaciones: 2
	Operativa (localidad Fontibón)

	2
	Monitoreo de la calidad del aire
	1
	UND
	Tipo de Monitoreo: Continuo

Duración Monitoreo:  18 días

Parámetros para monitorear: PM10 y PM2.5
No. de estaciones: 2
	Producción (Localidad Ciudad Bolívar)


5.1. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

El contratista deberá contar con los siguientes equipos mínimos: 

· Dos (2) estaciones de calidad de aire para sede operativa
· Dos (2) estaciones de calidad de aire para sede de producción

Igualmente está obligado a suministrar las dos estaciones de monitoreo con las extensiones de cableado para conectarlas al sistema eléctrico y ponerlas al servicio de la Entidad para la correcta ejecución del objeto del contrato.
Los equipos de medición de calidad de aire deberán asegurar la calidad y confiabilidad de la información obtenida, así como el aseguramiento de la calibración de equipos conforme a los estándares establecidos en la normatividad vigente. 
El contratista deberá presentar al Supervisor del contrato, previo a la suscripción del acta de inicio, las características o descripción o especificaciones técnicas de los equipos de medición de calidad del aire propuestos, con el fin de verificar el cumplimiento de estos respecto a los certificados de calibración presentados en calidad de proponente.
Así mismo, el certificado de Acreditación del Laboratorio expedido por el IDEAM con quien se realizarán los análisis se verificará dentro del proceso de presentación de oferta, por lo cual se entiende que serán requisitos habilitantes para la validación del proveedor seleccionado. 
Es importante tener en cuenta, que para asegurar la validez de los resultados fruto del monitoreo ambiental en lo referente a calidad de aire, tanto las actividades en campo tales como: muestreo, mediciones y los ensayos de laboratorio propiamente dichos, deben ser ejecutados por un ente acreditado por la autoridad competente. Actualmente tiene validez la información proveniente de laboratorios que se encuentren aceptados mediante resolución expedida por el IDEAM y cumplan con las disposiciones de la Resolución 650 de 2010, y Resolución 2154 de octubre de 2010 por la cual se ajusta el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, ambas del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Nota: Los equipos de medición de calidad de aire podrán ser manuales o automáticos siempre y cuando se garantice la idoneidad de las prácticas y resultados obtenidos, conforme a los requerimientos de la legislación ambiental vigente. No obstante, el contratista deberá suministrar todos los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato y, en consecuencia, hacerse acreedor a las sanciones contractuales a que haya lugar.
5.2. OTRAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos para el recibo de los informes de resultados y toma de muestras: 

· Los equipos para la toma de muestras deben contar con el certificado de calibración vigente, por el supervisor del contrato, antes de la suscripción del acta de inicio. 
· Los métodos para el muestreo y análisis del laboratorio deben contar con acreditación vigente expedida por el IDEAM, por lo cual dentro del proceso el oferente debe realizar la presentación del certificado de acreditación del laboratorio, el cual debe estar vigente durante el tiempo de ejecución del contrato. Este será tenido en cuenta como requisito habilitante dentro del proceso y su vigencia será verificada por el supervisor del contrato durante la ejecución de este.
· El Contratista deberá establecer de acuerdo con el área del predio y de la infraestructura existente cuales son los dos (02) puntos más representativos de las sedes para la instalación de los equipos de monitoreo.   
· El personal que realice el montaje y desmonte de la estación de monitoreo deberá contar con la certificación vigente para trabajo en alturas. Tener en cuenta que el personal que preste sus servicios en la entidad, sus actividades se encuentran clasificadas como riesgo IV, toda vez que el contratista deberá desplazarse y cumplir sus actividades en  las diferentes sedes de la entidad y para este caso se evidencia un riesgo por trabajar en alturas.

· El estudio se realizará en un predio bajo custodia de la UAERMV, por lo que la seguridad de los equipos en las instalaciones de la sede estará a cargo de la Entidad. 

· Para el desarrollo del objeto establecido en la presente ficha técnica la UAERMV dispondrá del servicio de energía eléctrica, continua y estará disponible para que el Contratista realice la instalación de los equipos 

· El informe de resultados deberá presentarse de manera física y en medio digital con las especificaciones que se describen dentro del marco normativo y deberá contener conclusiones y recomendaciones para el manejo ambiental que controlen y prevengan la contaminación de acuerdo con los resultados obtenidos. 

6. NORMAS APLICABLES AL PROCESO
Para la ejecución del objeto a contratar en cuanto a procedimiento de muestreo y análisis de resultados se deberá cumplir expresamente la legislación citada a continuación:

· Resolución 650 de 2010, por la cual se adopta el Protocolo para el monitoreo y seguimiento a la calidad del aire, , del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
· Resolución 2154 de octubre de 2010, por la cual se ajusta el Protocolo para el monitoreo y seguimiento a la calidad del aire y se toman otras determinaciones, Del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
· Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones, , del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
7. CÓDIGOS UNSPSC:

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	77121504
	Servicios medioambientales
	Seguimiento, control y rehabilitación de la contaminación
	Contaminación del aire
	Servicios de monitoreo o medición de la contaminación del aire

	77101505
	Servicios medioambientales
	Gestión Medio ambiental
	Evaluación de Impacto ambiental
	Monitoreo Ambiental

	77101805
	Servicios medioambientales
	Gestión Medio ambiental
	Auditoría ambiental
	Servicios de control de la calidad ambiental

	77101600
	(77) Servicios Medioambientales
	(10) Gestión Medioambiental
	(17) Asesoría ambiental
	(01) Ciencias ambientales

	77102000
	(77) Servicios Medioambientales
	(10) Gestión Medioambiental
	(20) Reporte ambiental
	(01) Servicio de cumplimiento de presentación de informes sobre emisiones


8. CRONOGRAMA DE TRABAJO

A continuación, se presenta un cronograma general de actividades, de acuerdo con lo dimensionado por la Entidad:
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

	
	Semanas

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Instalación de equipos
	
	
	
	
	
	
	
	

	Monitoreo de Calidad del Aire en dos puntos por 18 días
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Análisis de Laboratorio
	
	
	
	
	
	
	
	

	Desmonte de Equipos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Informe Final
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Máximo 5 días calendario, posterior a la firma del acta de inicio, el contratista deberá presentar de manera detallada el cronograma de actividades para cada actividad del proceso, y de considerar necesario, incluirá aquellas actividades que no se contemplaron en el cronograma propuesto, y se presentarán al supervisor el contrato. 
El cronograma no podrá exceder el plazo máximo de ejecución del contrato, el cual es de CINCO (5)meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
9. ACTIVIDADES MINIMAS A EJECUTAR
· Levantamiento de información técnica de las actividades en la zona de estudio. Monitoreo 18 días continuos de PM10, y PM2.5 en dos (2) estaciones. Para sede operativa
· Levantamiento de información técnica de las actividades en la zona de estudio. Monitoreo 18 días continuos de PM10, y PM2.5 en dos (2) estaciones. Para sede de producción.
· Revisión de condiciones de seguridad, ubicación de puntos de muestreo en locaciones optimas de representatividad de datos, recolección de muestras según protocolos (realizado por laboratorio ambiental certificado por IDEAM según( ISO 17025). 

· Análisis de resultados y elaboración de informe de monitoreo de campo. 

· Socialización de resultados. 
10. CONSIDERACIONES PARA OFERTA ECONOMICA

El oferente deberá presentar su propuesta económica de acuerdo con las siguientes actividades: 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	Número de monitoreos
	UNIDAD
	DESCIPCIÓN ESPECÍFICA DEL ITEM
	Sede
	Valor Unitario incluido IVA
	Valor Total

	1
	Monitoreo de la calidad del aire
	1
	UND
	Tipo de Monitoreo: Continuo

Duración Monitoreo:  18 días

Parámetros por monitorear: PM2.5 y PM10
No. de estaciones a utilizar en el monitoreo: 2
	Operativa ( localidad Fontibón)
	
	

	1
	Monitoreo de la calidad del aire
	1
	UND
	Tipo de Monitoreo: Continuo

Duración Monitoreo:  18 días

Parámetros por monitorear: PM10 y PM2.5
No. de estaciones a utilizar en el monitoreo: 2
	Producción Localidad Ciudad Bolívar
	
	


11. FORMA DE PAGO
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial –UAERMV– pagará al contratista el valor del contrato, por los servicios efectivamente prestados, mes vencido, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato de los informes de ejecución y previa presentación de la factura respectiva”.

EL SUSCRITO CERTIFICA QUE:

Me comprometo a cumplir en su totalidad con lo descrito en la ficha técnica, asumiendo las obligaciones que este compromiso acarrea. 

FIRMA*: ____________________________________________________ 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: __________________________ 

*Este anexo debe ser suscrito por el representante legal.

Revisó y Aprobó: Jose Fernando Franco- Gerente GASA

Proyectó: Lady Viviana Rodriguez Mondragón - Contratista Gerencia GASA
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