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ANEXO No. 1.
               ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los requerimientos técnicos mínimos que LA ENTIDAD establece en el presente documento están basados en la necesidad de la entidad, la experiencia de anteriores procesos y contratos celebrados; y deben ser ofrecidos obligatoriamente por los proponentes, (ofrecimiento que se entiende realizado con la manifestación en la carta de presentación de la propuesta de cumplir con las condiciones mínimas técnicas exigidas en el Anexo 1) y deberán ser cumplidos por el contratista. 
El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento: 
-. Es deber de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, mantener los vehículos en buen estado, aseados y con el suficiente combustible para las necesidades propias de la entidad, de conformidad a lo anterior se debe contar con un servicio de suministro de combustibles que cumpla con especificaciones técnicas, que le permitan obtener un servicio con la calidad y responsabilidad requerida, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal: 

	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 


	UNIDAD 
	CANTIDAD 



	GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M. 
	GALON 
	La que se consuma hasta el 13 de diciembre de 2019 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal. 


LUGAR: El suministro de gasolina deberá realizarse dentro del perímetro urbano de la ciudad de Pasto. 

-. Contar con unas instalaciones óptimas y seguras que garanticen el libre y seguro acceso de los vehículos a la Estación de Servicio. 

-. Garantizar el correcto funcionamiento de los surtidores de combustible. Cualquier perjuicio o daño en los vehículos de la ENTIDAD, derivado del mal funcionamiento de los surtidores o la calidad del combustible será cubierto en su totalidad por el CONTRATISTA. 

-. Garantizar el suministro de combustible (gasolina corriente y A.C.P.M), a los vehículos oficiales que componen el parque automotor de la Seccional de Pasto.
-. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instalados en cada una de las estaciones de servicio ofrecidas, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes. 
-. La Gasolina debe cumplir con la calidad exigida en la norma técnica colombiana NTC.1380 obligatoria, Resolución 1180 del 21 de junio de 2006; acogida por el Consejo Nacional de Normas y Calidades mediante en Resolución No. 1112 del 24 de junio de 1996, o a la que la sustituya o modifique o Complemente.
-.HORARIO: Se debe garantizar el suministro de combustible durante las veinticuatro (24) horas del día, de lunes a domingo incluyendo días festivos, durante el término de Ejecución del contrato que se derive del presente proceso, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aún si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por daños de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicios y demás. 

-. Para prevenir estas eventualidades el contratista deberá presentar convenio o convenios escritos con una o varias estaciones de servicio alternas, diferente de aquella o aquellas con las cuales se garantice el suministro del combustible.

-. Tener mínimo 2 surtidores disponibles (no exclusivos) para los vehículos al servicio de la DIAN – Pastor, para gasolina corriente y A.C.P.M. 

-. Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa y el kilometraje de cada vehículo antes del abastecimiento, con el fin de registrarlos en el medio magnético de control que se establezca.

-. Certificar mensualmente el reglaje de los surtidores, emitido por el ente legal competente. 
-. Entregar periodicamente la CERTIFICACIÓN de la calibración de la medida de galón del surtidor o surtidores asignados para el suministro del combustible a los vehículos de la ENTIDAD. 
-. Entregar mensualmente a la ENTIDAD en medio magnético y/o por escrito de cada uno de los abastecimientos cumplidos durante cada periodo, relacionando fecha y hora de suministro, placa de vehículo, kilometraje del automotor al momento de abastecerse de combustible, cantidad de galones suministrados y su costo en pesos colombianos. 
-. Garantizar el suministro de combustible, de tal manera que queda expresamente prohibido entregar dinero en efectivo u otro bien, a cambio del combustible. 
-. Entregar mensualmente al supervisor del contrato en medio magnético, en archivo Excel, por Internet y/o en forma impresa, los listados de cada uno de los suministros realizados durante este periodo y acumulados del contrato, relacionando fecha, hora de suministro, placa y código del vehículo, código y nombre del conductor, kilometraje del vehículo al momento del suministro, galones suministrados y valor de los mismos. 
-. El proponente deberá comprobar aportando certificación el cumplimiento de los requerimientos legales que en materia ambiental se les exigen a los establecimientos dispensadores de combustibles, tales como manejo de lodos y limpieza de tanques de almacenamiento de combustibles. 
-. Los vehículos a los que el contratista deberá suministrar gasolina corriente y ACPM son los que se relacionan a continuación:

	ITEM 
	CLASE DE VEHICULO 
	MARCA 
	MODELO 
	PLACAS 
	TIPO DE COMBUSTIBLE

 

	1 
	CAMIONETA 
	VOLKSWAGEN AMAROK
	2015 
	OJX-337 
	ACPM

	2 
	CAMIONETA 
	VOLKSWAGEN AMAROK
	2015 
	OJX-335
	ACPM

	3 
	CAMIONETA 
	VOLKSWAGEN AMAROK
	2015 
	OJX-706 
	ACPM 


NOTA 1: El precio por galón solo podrá ser reajustado durante la vigencia del contrato, cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofertado. En el evento en que el Gobierno Nacional autorice reducción del precio del galón, deberá reducirse en la misma proporción. 
NOTA 2: Si durante la ejecución del contrato, resultare la necesidad de aumentar, disminuir el número de vehículos o cambiar la identificación de los mismos o de las Plantas eléctricas, la ENTIDAD se reserva tal derecho, sobre lo cual le comunicará al CONTRATISTA, mediante oficio suscrito por el jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto. 

La Plantas eléctrica asignadas a la Dirección Seccional Pasto es:

	              SEDE 
	DESCRIPCION EQUIPO 
	CANTIDAD DE EQUIPOS
 

	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO

Calle 17 No. 24 – 35 CENTRO
	100 KVA MARCA PERKINS, 80 KV, SERIE 51GN, GENERADOR FG. WILSON SERIE 1208.  
	                    1

	
	
	


Cuando se requiera el suministro de ACPM para la planta eléctrica, el proveedor deberá garantizar que la entrega se efectúe en el parqueadero del Edificio de la DIAN seccional Pasto, ubicado en la calle 17 No. 24-35 de la ciudad de Pasto. 
Los productos suministrados deben reunir las condiciones técnicas exigidas en las siguientes normas:
ITEM 

 ELEMENTO 
    NORMA TECNICA        UNIDAD DE MEDIDA 

1       GASOLINA CORRIENTE             NTC - 1380 

              GALON

2            DIESEL A.C.P.M.                      NTC 1438/ NTC 544 
              GALON
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

1. Presentar al Supervisor, el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y cumplir con los términos establecidos en éste. 

2. Suministrar al supervisor vía Internet de manera inmediata la información consolidada sobre el consumo total y particular de cada vehículo en el momento y con corte a la fecha en que se solicite. 

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto    
Calle 17 Nº 24-35   PBX 729 32 83

Código postal 520002

www.dian.gov.co

