ANEXO 3
GRUPO 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TECNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

Señor proponente DEBERA describir las condiciones técnicas de su ofrecimiento, indicando marca y referencia el mismo, no bata solo el compromiso de cumplir

FICHA TECNICA N 1
	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GAFAS DE PROTECCIÓN BALÍSITICA DE CAMPO

	Calidad
	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
· CE EN 166
· CE EN 170 
· CE EN 172
· ANSI Z87,1-2015

	Generalidades 
	
Gafas de protección balística con lentes en policarbonato de alto impacto

	Requisitos generales
	Características:
· Lente en policarbonato de alto impacto, curvo para mayor campo de visión, de 2 mm de espesor con antiempañante, 
· Lentes con protección 100% contra rayos UV-A, B Y C
· Lentes que no generen distorsión.
· Estructura  del marco flexible

	Requisitos específicos
	
	· Puente nasal adjustable
· Bolsa para limpieza y almacenamiento en microfibra
· Estuche de almacenamiento duro
· Tres juegos de lentes intercambiables (transparente, solar y espejo de media Enoche)
· Montura liviana
· Dimensiones: Ancho 131 mm, alto del lente: 43 mm
· Correa de sujeción 
· Un año de garantía 
Imagen de referencia
[image: ]

NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimiento, así como la ficha técnica avalada por distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica. 

El oferente deberá allegarla en físico en su propuesta en la lengua original junto con la traducción simple al castellano, por tratarse de documentos especializados de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, según lo requerido por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente
	INDICAR MARCA Y REFERENCIA
	








	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD DE MEDIDA: Unidad





FICHA TECNICA No. 2
	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GAFAS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA DE LABORATORIO 

	Calidad
	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
· CE EN 166
· CE EN 170 
· CE EN 172
· ANSI Z87,1-2015

	Generalidades 
	Gafas de protección balística, para condiciones extremas de exposición a polvos, sustancias, neblinas

	Requisitos generales
	Características:
· Lente en policarbonato de grado óptico y alto impacto, curvo para mayor campo de visión, se deben ajustar automáticamente a las condiciones de luz cambiante, antiempañante, 
· Lentes que ofrezcan protección 100% contra rayos UV-A, B Y C
· Lentes que no generen distorsión.
· Estructura del marco flexible

	Requisitos específicos
		· Puente nasal adjustable
· Bolsillo para limpieza y protección en microfibra
· Estuche de almacenamiento antirreflejante y resistente
· Tres juegos de  lentes intercambiables (transparente, humo y amarillo de alto contraste
· Montura liviana con hexoventilación
· Dimensiones: Ancho 175mm, alto del lente: 65 mm
· Sistema de correa de sujeción ajustable, con hebilla y marco de 2,5 mm de ancho
· Un año de garantía 
Imagen de referencia
[image: Gafas de sol

Descripción generada automáticamente con confianza baja]


NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimiento, así como la ficha técnica avalada por distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica. 

El oferente deberá allegarla en físico en su propuesta en la lengua original junto con la traducción simple al castellano, por tratarse de documentos especializados de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, según lo requerido por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

	INDICAR MARCA Y REFERENCIA
	








	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD DE MEDIDA: Unidad







FICHA TECNICA No. 3
	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
GAFAS DE PROTECCIÓN TÁCTICA CONTRA FRAGMENTACIÓN

	Calidad
	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
· MIL-PRF-32432A cláusula 3.8.4.1
· ANSI Z87.1-2015 cláusula 6
· STANAG 2920 (Edición 2) V50 = 807
· EN 166 cláusula 7.3.4

	Generalidades 
	Gafas de protección anti-fragmentación ultraliviana

	Requisitos generales
	Características:
· Lente en policarbonato de alto impacto, curvo para mayor campo de visión, se deben ajustar automáticamente a la condición de luz cambiante, antiempañante, 
· Amplio lente que ofrezca protección al 100% contra rayos UV-A, B Y C
· Lentes que no generen distorsión, con recubrimiento antivaho y 
anti-rayones
· Estructura del marco flexible, que ofrezca protección completa contra impactos laterales

	Requisitos específicos
		· Puente nasal adjustable
· Bolsillo para limpieza y protección en microfibra
· Estuche de almacenamiento antirreflejante
· Tres juegos de lentes intercambiables (transparente, humo y amarillo de alto contraste)
· Montura liviana 32 gr
· Correa de sujeción 
· Un año de garantía 
· Montura color negro
Imagen de referencia
[image: Imagen que contiene Forma

Descripción generada automáticamente]



NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimiento, así como la ficha técnica avalada por distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica. 

El oferente deberá allegarla en físico en su propuesta en la lengua original junto con la traducción simple al castellano, por tratarse de documentos especializados de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, según lo requerido por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

	INDICAR MARCA Y REFERENCIA
	








	Empaque y rotulado
	El producto debe estar rotulado indicando fabricante o marca registrada
Empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad durante su almacenamiento y transporte.

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD DE MEDIDA: Unidad




Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.


____________________________
Nombre y firma del representante legal
CC
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