ANEXO Nº 3 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

1. [bookmark: _GoBack]Descripciones técnicas de los elementos. 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	SEGADORA DE TAMBORES GAMMA T 165 HYD EQ7095
	ESPECIFICACIONES GAMMA 165.                     
ANCHO DE TRABAJO DE LA MAQUINA: 1.650 MM          
PESO APROXIMADO: 380 KG                               
NUMERO DE TAMBORES: 2                                 
NUMERO DE CUCHILLAS: 6                                       
POTENCIA NECESARIA: 40 HP                              
ROTACIÓN TOMA DE FUERZA: 540 RPM                       
TIPO DE ENGANCHE: 3 PUNTOS                               
ANCHO DE TRANSPORTE: 1.000 MM                           
LONGITUD DE TRANSPORTE: 2.760 MM                     
ALTURA TOTAL: 1.090 MM
	UNIDAD
	1

	HILERADOR/ VOLTEADOR TIPO CARRUSEL ETA-Z275 EQ6278
	DIMENSIONES PESO TOTAL APROXIMADO 300 KG
ANCHO DE TRABAJO 3 MTS  
ANCHO DE TRANSPORTE 3MTS
NUMERO DE ROTORES 2 
NUMERO DE RESORTES 20 REVOLUCIONES PTO 350-540 RMP 
LLANTAS ESTANDAR 10,0/75-15,3 
POTENCIA MÍNIMA 20 HP ANGANCHE CAT II LLANTAS 15X6,00-6
	UNIDAD
	1

	ENFARDADORA PACAS REDONDAS OMEGA R-60 EQ6279
	LARGO 1.300 
ANCHO 1.300MM 
ALTO 1.350MM 
PESO 442 KG 
POTENCIA MINIMA DEL TRACTOR 30-60 HP  
ROTACION DEL TOMA DE FUERZA 540RMP 
SISTEMA DE ALIMENTACION CAMARA PICK UP
 DIAMETRO FARDO 610MM 
ANCHO FARDO 700MM 
ANCHO PIK  UP 800MM 
SISTEMA DE COMPACTACION RODILLOS 
SISTEMA DE ATADO HILO 
LLANTAS 16*6.5-8-4PR 
VELOCIDAD DEL TRABAJO 2-5 KM/H INDICADOR DE LLENADO INCLUIDO 
	UNIDAD
	1

	PLASTIFICADORA PACK 60 - CON MOTOR EQ6280
	LARGO 1.500MM 
ANCHO 870MM 
ALTO 1030MM 
PESO 85KG 
MOTOR GASOLINA SUBARU 6,5 HP 
TAMAÑO PLASTICO 250 MM 
TIEMPO ENVOLTURA APROXIMADA 45 SEG 
DIAMTREOS FARDOS 500X700 MM 610*700 MM
	UNIDAD
	1

	PLASTICO HENO-AJE 
	PLASTICO HENOLAJE 250MM X 0.025X1800 MTS ALCANZA PARA 40 FARDOS 
	UNIDAD
	10

	DESBROZADORA MR-200
	ANCHO DE TRABAJO   -  2,00.                                     
POTENCIA MIN REQUERIDA PARA HP  70-80.               
VELOCIDAD DEL ROTOR RPM 1960.                               
PESO APROX,   705KG .                                           
NUMERO DE CUCHILLAS EN Y AGRIOLAS   64.                 
NUMERO DE MARTILLOS 32.
	UNIDAD
	1

	DESPULPADORA 700 KG/H
	DESPULPADORA 700KG/H
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
DISEÑO ESPECIAL QUE SEPARA LA PULPA DE LA SEMILLA.
VIENE CON TRES TAMICES PARA SEMILLA GRANDE Y SEMILLA PEQUEÑA.
RENDIMIENTO NOMINAL 700 KG/H./ ALIMENTACIÓN HORIZONTAL.
DESPULPADORA DE FRUTAS EN ACERO INOXIDABLE ESPECIAL PARA ALIMENTOS CON CAPACIDAD DE 700 KG HORA SEGÚN EL TIPO DE FRUTA, LA DESPULPADORA VIENE CON 3 TIPOS DE TAMICES O MALLAS CON DIFERENTE TIPO DE HUECO LO CUAL PERMITE DESPULPAR FRUTA DE SEMILLA GRANDE O FUTA DE SEMILLA PEQUEÑA, SE REQUIERE QUE REALICE UN OPTIMO PROCESO DE SEPARANDO LA TOTALIDAD DE LA PULPA DE LA SEMILLA, BUSCANDO UN ALTO APROVECHAMIENTO DE TODA LA FRUTA  
POTENCIA 6 HP.
TENSIÓN220 VOLT, 60 HZ, 3 FASES.
DIMENSIONES 105 X 50 X H95.
PESO NETO 80 KG.
	UNIDAD
	1

	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL CUARTO FRIO MIXTO DIMENSIONES 400 CM, X 400 CM , X 232 CM
	CUARTO FRIO MIXTO DE REFRIGERACIÓN Y DE CONGELACIÓN. 

DIMENSIONES 400 CM, X 400 CM, X 232 CM.

COMBI TODO EN UNO. 2 COMPARTIMENTOS REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN. (CONGELACIÓN -18 Y -20 °C. TEMPERATURA 0 Y-5°C), FABRICADA CON PANELES DE LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE PREPINTADA ATOXICA EMPAQUES PARA CIERRE GAS REFRIGERANTE R404A. HERMÉTICO CERRADURA BRONCE CROMADO CORTINAS PLÁSTICAS EN TERMÓFILO DE PVC, TRASLAPADAS LONGITUDINALMENTE, PARA EVITAR LA FUGA. PUERTA PIVOTANTE ESTÁNDAR GAS REFRIGERANTE R134A

• PUERTA INDEPENDIENTE PARA CADA COMPARTIMENTO. 
• PANELES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE O GALVANIZADA. 
• AISLAMIENTOS TÉRMICOS 100% EN POLIURETANO A UNA DENSIDAD DE 40 KG/M, DE 3” O 4” DE ESPESOR.
• PUERTA ISOTÉRMICA AISLADA CON 100% POLIURETANO INYECTADO. 
• ACERO INOXIDABLE EN EL EXTERIOR Y CON EMPAQUE PARA CIERRE HERMÉTICO. 
• CERRADURA DE BRONCE CROMADO TIPO TRABAJO PESADO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA ABRIR DESDE EL INTERIOR. 
• PUERTA CON RESISTENCIAS PARA EVITAR LA CONDENSACIÓN EN ELLA.
• CORTINAS PLÁSTICAS EN THERMOFILM DE PVC, TRASLAPADAS LONGITUDINALMENTE, PARA EVITAR LAS FUGAS DE FRÍO CUANDO LA PUERTA SE ENCUENTRA ABIERTA. 
• PROVISTO DE LÁMPARA, CON PROTECCIÓN CONTRA VAPOR Y HUMEDAD. 
• PANEL DE CONTROL EXTERNO. 
• COMPRESOR MONTADO SOBRE AISLANTES DE VIBRACIÓN MARCA TECUMSEH Ó COPELAND. 
• EVAPORADOR DE ALTO RENDIMIENTO. 
• DISEÑO ERGONÓMICO PARA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS.
	UNIDAD
	1



NOTA 1: El contratista deberá entregar los productos objeto del contrato en la Alcaldía Municipal de Sibaté Cundinamarca. Todos los costos de transporte, cargue y descargue hasta el sitio indicado correrán por cuenta del contratista y el Municipio asume que se encuentran incluidos dentro del valor total de la propuesta, razón por la cual no aceptará reclamaciones del Contratista por estos conceptos.

NOTA 2: En caso que alguno de los elementos entregados no satisfaga las condiciones técnicas requeridas por el Municipio, el supervisor del contrato comunicará por escrito (oficio o correo electrónico) al contratista, quien deberá realizar el cambio de los elementos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.

NOTA 3: El contratista deberá disponer del recurso humano necesario para realizar el transporte y entrega de los elementos requeridos por el Municipio, sin costo adicional para la entidad. El personal utilizado por el contratista para la entrega de los elementos, estará bajo su subordinación y responsabilidad, razón por la cual el mismo no tendrá ningún vínculo laboral ni contractual con el Municipio.

NOTA 4: Todos los elementos deben ser nuevos y no deben ser remanufacturados ni reutilizados.

NOTA 5: Para la instalación del cuarto frio el contratista deberá disponer del personal auxiliar en la instalación, sin costo adicional para la entidad, garantizando el funcionamiento del mismo, aportando hoja de vida donde se evidencie experiencia en el manejo de equipos de refrigeración.

NOTA 6: La instalación se realizará en el centro agroindustrial ubicado al interior del Coliseo de Ferias del Municipio de Sibaté, previa coordinación con el supervisor del contrato

NOTA 7: Aportar garantías de fábrica de los elementos correspondientes a la maquinaria agrícola Mínima de 6 meses.

NOTA 8: Aportar garantías de proveedor de los elementos correspondientes a la maquinaria agrícola Mínima de 1 Año.

1.1. CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES

· El oferente junto con su oferta deberá aportar la ficha técnica expedida por los fabricantes por cada elemento relacionado en las características técnicas del proceso de selección de forma legible y en idioma español en la que se indique: marca, origen, composición, presentación e imagen y así mismo se compromete a cumplir con cada una a la hora de realizar la entrega de los bienes.
· El oferente debe anexar la carta de distribuidor autorizado del fabricante, dirigida a la entidad, de cada uno de los elementos a contratar 
· El proponente deberá contar con un establecimiento de comercio, cerca de la zona periferia no mayor de 40 kilómetros del municipio de Sibaté, con el fin de garantizar el abastecimiento oportuno de los repuestos o suministros de las diferentes maquinarias a contratar 
· El proponente de estar inscrito ante el ICA como distribuidor y/o comercializador de insumos agrícolas (Adjuntar registro ica)



Validez de la oferta ______ días.

Firma y C.C.                                    Obrando en representación de la sociedad                             (o en su nombre propio)



