Especificaciones:
Medidas: 70 cm X 45 cm.

Material: Acrílico con protección UV de 0,5 cm.

La pieza deberá ser colocada con dilatadores de pared.

El ícono del logo se troquelará para generar un alto relieve de 5 cm, las letras también se torquelarán y se pegarán sobre el soporte.

Los colores deberán ser verificados por Comunicaciones de Corpocaldas.
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Medidas: 70 cm X 25 cm.

Material: Avisos en acrílico 3mm con vinilo de corte con texto y lenguaje de señas
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Los colores deberán ser verificados por Comunicaciones de Corpocaldas.
