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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL”

LOTE 1 MOBILIARIO HOSPITALARIO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	REGISTRO FOTOGRAFICO
IMÁGENES DE REFERENCIA
	CANT
	CUMPLE 

	
	
	
	
	SI 
	NO 

	ITEM 1  CAMILLAS FIJA PARA CONSULTA MEDICA
	CAMILLA FIJA 

· Base en madera de alta densidad
· Estructura en acero Cold Rolled con acabado en pintura electrostática calibre No. 18 de 25.4mm (1") de diámetro.
· Regatones fijos de polipropileno de alto impacto color negro. 
· Tapizado en espuma y cordobán negro
· Tacos protectores antideslizantes en las cuatro patas
· Capacidad de carga de mínimo 120 Kg
· Dimensiones generales:
Largo de mínimo 180 cm
Ancho de mínimo 65 cm
Garantía mínimo de dos (02) años
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	ITEM 2  CAMILLA RECUPERACION
	Carga segura de trabajo mínimo 300 kg 
Ajuste de altura mínimo a 57 a máximo 90 cm 
Trendelenburg/AntiTrendelenburg -rango mínimo 18º +/- 3º a +18º +/-3º
Clase de protección IPX4 
Ancho de la base de la camillas mínima 76 cm (superficie para el paciente) 
Raíles laterales recogidos entre 77,2 y 87,3 cm 
Barandillas subidas mínima 80 cm 
Longitud de la base de la camilla mínima 190 cm (superficie para el paciente)
 
Altura del colchón Estándar mínima 12 cm

Raíles o barandas laterales 
Altura mínima 35 cm 
Longitud mínima 119 cm
Espacio libre mínimo 2,9 a 8,9 cm 
Ruedas direccionales 4 x de mínimo 20 cm 
 Asas de empuje 
4 pedales de dirección/freno 
Soporte para bombona de O² integrado/bandeja 
Cabecero radiotransparente 
Portacasetes vertical Barra 
portasueros integrada – 3 fases

COLCHON:

Colchón de espuma que se adapta a las diferentes posiciones de la camilla y del paciente (densidad 40/30).

El área superior debe ser troquelada para disminuir el área de contacto del paciente con la superficie del colchón, tela vinílica y de especial utilidad para pacientes con reposo permanente o prolongado.
Debe mejorar las condiciones de fricción y contacto del paciente con el colchón que faciliten los cuidados de la piel. 
En el área inferior debe tener  canales en los puntos basculantes que permita la perfecta adaptación del colchón a las diferentes posiciones de la camilla, evitando deformaciones y quiebres.
El forro del colchón debe ser resistente a químicos y fluidos corporales, impermeable, con tratamiento biosida (antibacteriano), de alta resistencia, anti-alérgico, completamente impermeable, retardante al fuego y de fácil asepsia, el cual puede retirarse sin inconvenientes en caso de ser necesario.
Dimensiones:

debe ser a medida a la camilla hospitalaria  

Garantía mínimo de dos (02) años
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	ITEM 3 CAMILLA CON PERFORACION FACIAL
	Características Técnicas de la camilla:
· Peso soportado 180 kg
· Regulación de altura mediante motor hidráulico
· Respaldo elevable/reclinable mediante palancas
· 4 niveladores ajustables para evitar los pequeños desniveles
· El motor los motores deben cumplir con las normativas de seguridad 
· Estructura en tubo de acero pintada en epoxi.
· Elevación mediante pistón hidráulico. Incorpora pedales a ambos lados.
· Altura mínima. 55 cm y altura máxima 90 cm
· Tapizado de alta gama resistente a la abrasión, sudor, aceites  y cremas. Proteccion antimicrobiana, antibacteriana y antimicotico. Impermeable. Ignifugo M2 y lavable.
· 17 colores a elegir.
· Accesorios. Debe incluir tapón facial, portarrollos. 
Dimensiones
· Ancho: 70 cm +-5
· Largo: 190 cm 
Garantía mínimo de tres (03) años 
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	ITEM 4 CAMILLA DE TRANSFER
	Modelo:  Transfer
Características:
· Ajustes de respaldo
· Poste intravenoso telescópico
· Rieles laterales plegables con mecanismo de bloquéo de seguridad y de longitudes completa
· Plataforma del colchón laminado de dos secciones, fácil de limpiar
· 4 unidades de toma de polo intravenosos y toma de accesorios
· Colchón antimicrobiano, a prueba de agua, ignífugo y permeable al aire
· Barras de empuje ergonómicas desmontables
· Ruedas bloqueables

Especificaciones Técnicas

· Angulo de respaldo: 0 – 75°
· Diámetro de castor : 200 mm
· Longitud externa (carros inferiores combinados): 425 cm.
· Ancho: 72 cm.
· Longitud de la parte posterior : 70 cm
· Altura (sin colchón) : 76 cm
· Capacidad de carga : 250 kg
· Longitud : 213 cm
· Superficie del colchón : 60 x 190 cm
· Grosor del colchón : 8 cm
· Peso : 76 kg

Garantía mínimo de dos (02) años
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	ITEM 5 ATRIL PORTA SUERO
	· Base en tubería cuadrada de 7/8" C.18 en acero inoxidable
· Tubo 7/8" redondo de C.18 en acero inoxidable
· Gancho de atril en varilla de 1/4" en acero inoxidable
· Dimensiones: graduable de 1.10 m a 2.10 m.
· Con cinco ruedas de 2” plásticas.
· Terminado en acero inoxidable

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 6 MESA PUENTE
	

Características Mesa puente:

Mesa puente estructura fabricada en acero cold- rolled sistema de ascenso y descenso por resorte y/o piston neumatico para facilitar su manipulación, plataforma para alimentos fabricada en plástico ABS, cuatro ruedas de 2 “ dos de estas con freno, cubrimiento de la base en plástico ABS para prevenir la oxidación, las partes metálicas son pintadas en pintura electrostática de alta resistencia.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 7 MESA DE NOCHE
	Cajón de 42 x 42 x 12.5 cm de espacio útil.

Bandeja adaptada para servicio de comidas.

Compartimento cerrado con estante.

Con accesorios en ambos laterales a modo de toallero y perchas.

Fabricado en material plástico ABS de alta calidad.

Peso: 13 Kg.

· Fabricado en plástico ABS de alta resistencia
· Mínimo una gaveta con manija
· Mínimo un gabinete con puerta abatible y manija de manipulación, que contenga mínimo dos compartimientos interiores
· Tabla de alimentos 
· Cuatro ruedas, mínimo dos (02) con freno
· Mínimo dos (02) año de garantía

	[image: Resultado de imagen de mesa de noche hospitalaria]
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	ITEM 8 SILLA SANITARIA
	Silla sanitaria en material ultraligero y acabados en anodizado natural, freno trasero, altura graduable con pin y rosca de seguridad, soporte y tapa para pato plástico. Apto no solo para la ducha si no también para el baño.  Silla sanitaria en aluminioPlegable con rodachines
Graduable en altura con soporte tapa para pato.

Ancho Total: 55 cm
Ancho del Asiento: 44 cm
Alto Asiento al piso: 45-55 cm
Alto Total: 78-88 cm
Resiste 100 Kg
Peso del producto 7 Kg

Garantía mínimo de dos (02) años
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	ITEM 9 SILLA PARA DUCHA
	 Su marco en aluminio es resistente a la corrosión.

• Su respaldo y asiento están fabricados en Polietileno de alta densidad lo que permite una correcta desinfección.

• Su sistema de pines de seguridad permite un fácil ajuste de la altura.
• Su base amplia y antideslizante con asas integradas facilitan el apoyo del usuario para realizar transferencias.
• Profundidad del Asiento 37 cm.
• Peso Neto 2,6 kg.
• Material Respaldo y Asiento: Polietileno de alta densidad.
• Largo del Producto: 48 cm.
• Estructura: Aluminio – Desarmable mediante pines.
• Color: Blanco.
• Capacidad de Peso: 90 kg.
• Calibre del tubo: 1,5 mm.
• Ancho del producto: 49 cm.
• Ancho del Asiento: 49 cm.
• Altura Total: Mín 76 cm – Máx 86.
• Altura del Respaldo: 41 cm.
• Altura del Asiento al Piso: Mín 43 cm – Máx 52 cm.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 10 MESA AUXILIAR HOSPITALARIA EN ACERO CON RODACHINES
	Mesa auxiliar para organizar, guardar y tener a mano el instrumental médico.

• Estructura en acero inoxidable ref. 304
• Dos estantes lisos con reborde
• Barandillas en los dos estantes
• Cuatro ruedas giratorias
• Mínimo dos ruedas con freno
• Medidas: 870x600x400 mm.
• Mínimo tres (03) años de garantía
	[image: ]
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	ITEM 11 VITRINA HOSPITALARIA EN ACERO
	Dimensiones Generales: 

Alto 1,55mts, 
Frente 0,80mts, 
Fondo 0,42mts.

ESPECIFICACIONES GENERALES:
Fabricada en lámina de acero ASTM A36, cuerpo dividido en dos por una repisa fija Parte superior con puertas corredizas de vidrio.
Debe contener 12 cajones: 10 cajones dispuestos en dos columnas de 5 cada uno y dos cajones de mayor dimensiones en la parte inferior.
Con doble cerradura.

• Mínimo tres (03) años de garantía
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	ITEM 12 CARRO HOSPITALARIO DE ALIMENTOS
	Características principales son:
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 20.
· 6 ruedas silenciosas en material antibacterial, permiten desplazarse con suavidad y hacer giros de 90°C y 180°C en su propio eje.
· Capacidad de la zona caliente de hasta 20 bandejas emplatadas de 35 x 45 cm y en la zona fría de 7 bandejas de 35 x 45 cm.
· Parachoques perimetral.
· Batería de frío Rubbermaid de 4 Litros
· Dimensiones: 1.56 x 0.72 x 1.17 m.
· Consumo Total: 700 Watts /6.8 AMP/110 Voltios/60 Hz.
· PESO APROX. 95 Kilos.
Mínimo tres (03) años de garantía
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	ITEM 13 CARRO HOSPITALARIO DE MEDICAMENTOS
	 Carro de curaciones de estructura metálica terminada en pintura epóxi, cubierta en ABS y Alto impacto, desarmable y lavable.

• Asas de manipulación integradas a la estructura para controlarlo desde cualquier ángulo.
• Plano de trabajo y preparación superior en ABS, con un alojamiento para tambor y tres alojamientos para frascos.
• 4 ruedas paralelas, dos de ellas con freno.
• 2 cajones chicos y 2 cajones grandes, equipados con correderas a bolilla y tope en el final de recorrido.
• Parachoques periférico en base para evitar golpes en la manipulación y traslado.

ESPECIFICACIONES Y ACCESORIOS
• 2 cajones de 95 mm de altura y 400 mm de profundidad en chapa, terminados en pintura epóxi.
• 2 cajones de 150 mm de altura y 400 mm de profundidad en chapa, terminados en pintura epóxi.
• Porta basurero lateral, desmontable.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 14 MESA DE MAYO HIDRAULICA
	hidráulica, con frenos, con ruedas, de altura regulable, de acero inoxidable

Estructura que pueda realizar el movimiento de subida sin necesidad de pisar el pedal o el brazo, y pueda bajar automáticamente con la ayuda de un pedal. La mesa superior, que pueda girar independientemente de la sección de los pies, debe proporcionar comodidad en la zona de trabajo. 

· Diseño y áreas de uso fabricada en acero inoxidable de calidad 304.
· Debe ser cóncavo redondeado, conforme a las normas internacionales de higiene 
· Debe ser angular, fácil de limpiar, que no permita que residan bacterias, debe tener una impresión de prensa.
·  Material :
Acero inoxidable de calidad 304 
· Ajuste de altura:
Hidráulico con la ayuda de un pedal 
· Dimensiones de la mesa:
 540x735x30 mm
· Características de la mesa:
 Mesa superior independiente, giratoria y desmontable
· Características de las ruedas:
Minimo 3 ruedas (72,5x60 mm) 2 de ellas con freno 
· Dimensiones de la altura:
 920 / 1310 mm

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 15 CAMILLA METALICA PARA MORGUE
	DIMENSIONES GENERALES: 

1910mm x 670 mm x 880mm

Camilla con bandeja desmontable con sistema de manijas para desmontar
Cuatro ruedas de 5 pulgadas de diámetro
Estructura en tubo redondo de rolado en frio calibre 18-1″ de diámetro
Bandeja en acero inoxidable SAE 304 calibre 18.
Cuatro ruedas de 8″, dos de ellas con freno
La estructura y el tendido, serán en acero inoxidable 304 cal. 18
Mínimo tres (03) años de garantía
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	ITEM 16 ESCALERILLA DOS PASOS
	ESCALERILLA DE DOS PASOS
· Estructura en acero Cold Rolled con acabado en pintura electrostática
· Peldaños cubiertos en material antideslizante
· Bocel en caucho
· De dos pasos
· Cuatro tapones antideslizantes
· dimensiones:
 frente 40 cm, profundo 48 cm, alto primer paso 17 cm, alto segundo paso 35 cm. Pasos: 40 cm x 23 cm
Mínimo tres (03) año de garantía
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	ITEM 17 COLCHONETAS
	Colchoneta para rehabilitación y terapias posturales.
- Fabricada en goma-espuma de 30 kg de densidad.
- Funda debe ser extraíble por cremallera tapizada en  vinílico lavable  tipo Skay, prana o siena.
- colores los escogidos por la entidad.
- Tapizada en  vinílico lavable  tipo Skay, prana o siena.
- Cremallera oculta.
- Dimensiones: 96cm (largo) x 60cm (ancho) x 10/cm (grosor).
Mínimo tres (03) año de garantía
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	ITEM 18 TABURETE ANESTESIOLOGO
	Taburete móvil para cirugía médica 

taburete con palanca o mecanismo de liberación del sistema de ajuste de altura,  
. El taburete debe  ser acolchado sillín ergonómico y cómodo para la espalda. 
Espaldar  regulable en altura 
• Base de cinco brazos de aluminio pulido 
•Ajuste en altura por resorte de gas de 420 a 550 mm mediante palanca debajo del acolchado del asiento 
• Con 5 ruedas giratorias dobles frenadas por intervalos 50 mm 
•Acolchado: 
Material esponjado recubierto de cuero sintético color escogido por la entidad, espesor del acolchado 60 mm 
•Asiento redondo con 360 mm 
• Espacio ocupado: 600 mm 
Diseño con aro reposapiés y regulable en altura de 510 a 690 mm
Mínimo tres (03) año de garantía
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	ITEM 19 CAMA CUNA ELÉCTRICA PEDIATRICA
	CAMA CUNA ELÉCTRICA PEDIATRICA

Características:

Cama pediátrica eléctrica de tres (3) secciones, altura variable sobre columnas verticales motorizadas.

· Panel de control de uso del personal calificado debe estar interconstruido en la cama.
· Sistema de control de mano alámbrico.
· La cabecera debe ser extraíble. Mando de emergencia CPR para el desbloqueo rápido del respaldo en ambos los lados. 
· Indicadores en el panel de control de corriente alterna y batería. la regulación de la inclinación puede ajustarse en cualquier posición de extensión de la plataforma. 
· Dos barandas de seguridad de barrotes verticales tipo corral, accionamiento por medio de pin
· Debe tener Indicadores de inclinación situados sobre dos barandales permitiendo visualizar la posición exacta.
· Superficie de la cama rígida en plástico de alto impacto (ABS termoforrado).
· Barandales con recubrimiento de material de alto impacto, resistente a golpes y a desinfectantes, de 2 en sección de cabeza y 2 en sección de pies abatibles.
· Cabecera y piecera de material plástico de alta resistencia e impacto (ABS termoformado)
· parachoques rodables en las cuatro esquinas de la cama.
Accesorios:
· Barra con ganchos deslizables y extraíbles porta drenajes en ambos lados de la camilla.
· ruedas de diámetro de mínimo 13 cm. Con sistema de freno centralizado.
· sistema de frenado centralizado.
· Colchón de poliuretano de 12 cm de espesor, con sistema de reducción de presión, lavable y repelente a derrame de líquidos; la estructura y la cubierta deberán cuentar con tratamiento bactericida y fungicida, así como retardante al fuego.
· Con 4 receptáculos para poste porta sueros.
· 1 Atril Portasuero
· 4 ganchos para bolsas de drenaje

Especificaciones:

· Dimensiones útiles: Mínimo 1.70 Largo x 80 cm ancho
· Altura mínima variable de la plataforma del colchón desde el suelo: cm 52
· Altura variable máxima de la plataforma del colchón desde el suelo: cm 97
Características eléctricas:
· Energía eléctrica: 110/220V, 50Hz / 60Hz
Colchón:
· Colchón de poliuretano de 12 cm de espesor, con sistema de reducción de presión, lavable y repelente a derrame de líquidos; la estructura y la cubierta deberán contar con tratamiento bactericida y fungicida, así como retardante al fuego.

· El área superior debe ser troquelada para disminuir el área de contacto del paciente con la superficie del colchón, tela vinílica y de especial utilidad para pacientes con reposo permanente o prolongado.
· Debe mejorar las condiciones de fricción y contacto del paciente con el colchón que faciliten los cuidados de la piel.
· En el área inferior debe tener  canales en los puntos basculantes que permita la perfecta adaptación del colchón a las diferentes posiciones de la cama, evitando deformaciones y quiebres.
· El forro del colchón debe ser resistente a químicos y fluidos corporales, impermeable, con tratamiento biosida (antibacteriano), de alta resistencia, anti-alérgico, completamente impermeable, retardante al fuego y de fácil asepsia, el cual puede retirarse sin inconvenientes en caso de ser necesario.

Dimensiones:

 Ajustable a la cama en sus dimensiones. 

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 20  CARRO DE SERVICIO
	Las características principales son:
Alto
96 cm
Uso
Industrial
Ancho
103,2 cm
Capacidad
136,2 kg/330 lb
Material
Polipropileno

· Carro de servicio totalmente abierto.
· Color: blanco o negro.
· Clasificado para llevar cargas grandes.
· Capacidad de carga total, 100 libras. (45,4 kg) por estante.
· extremos cerrados o casi cerrados por tres lados para ocultar cargas.
· Dimensiones: 103.2 x 50.8 x 96 cm.

Debe poseer dos manijas de empuje redondeadas de diseño ergonómico que hagan que este carro sea fácil de maniobrar y moverse de un lugar a otro. Esquinas redondeadas evitan que las paredes se rayen.

Llantas 
Las ruedas del carro para 300 libras Blanco, estas deben estar diseñadas para proteger los pisos, cuatro ruedas giratorias de 10.2 cm de diametro, que no dejen marcas a su paso, que permitan un transporte silencioso y sin interrupciones.

Estantes 

El carro de servicio grande debe poseer tres estantes en plástico moldeado que no se oxidan, descascaren ni tampoco requieran de pintura y/o montajes en aluminio que brinden un aspecto moderno de gran estilo.
 
Garantía mínimo de dos (02) años
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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	
	

	 
	El mobiliario deberá ser entregado e instalado en la Clinica del Sur Bogota de la Policia Nacional. 
Calle 51 sur No. 90-07
Calle 51 sur No. 90A-21
Localidad de Bosa - Bogotá

	 
	 

	N°
	DOCUMENTOS APRESENTAR EN LA OFERTA

	1
	Certificación del fabricante, autorizando al oferente como distribuidor y/o comercializador.

	2
	Junto con la oferta deberá anexar Ficha Técnica del fabricante para todos los bienes ofertados. 

	3
	El oferente, deberá certificar que cuenta con protocolos de bioseguridad para el manejo de emergencias sanitarias, señaladas en las normas vigentes para el manejo de prevención de pandemias. (Entregar con la oferta la certificación)

	4
	El oferente, debe aportar con la oferta la consulta realizada en la página de la ANLA, esto es, el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), el cual no deberá presentar sanciones ambientales, de igual forma debe anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

	5
	Con el objeto de cumplir con la normativa ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los proponentes (comercializador distribuidor o fabricante)  deberán certificar que cumplen con los permisos y/o licencias ambientales.

	6
	El oferente debe anexar a su propuesta certiicacion emitida por el representante legal de la empresa o su propietario donde especifique que cumplirá cn toda la normatividad ambieltal y SST y que será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para el o para su subcontratistas y protección de bienes.

	7
	El oferente deberá presentar carta de compromiso en la cual manifestará que cumplirá con el perfil, experiencia, documentos y demás características solicita para el GRUPO MÍNIMO DE TABAJO durante la ejecución del contrato.

	
	

	 
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	1
	Se deberá contar con el personal y herramientas de trabajo necesario para la instalación de los elementos objeto de adquisición y profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, con disponibilidad de tiempo del 100%.

	2
	Se deberá realizar dos jornadas de mantenimiento preventivo a los bienes adquiridos de manera semestral y anual, previa coordinación con el supervisor del contrato.

	3
	Durante el periodo de garantía el contratista debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los muebles.

	4
	Durante el periodo de garantía, el contratista debe reparar el mobiliario y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento. 

	5
	El contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable, (declaración del fabricante especificaciones técnicas, fichas técnicas), así como evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes. 



NOTA: Las imágenes adjunto son de referencia a la descripción de las especificaciones técnicas establecidas y no generan vinculación con ningún fabricante

LOTE 2. MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	REGISTRO FOTOGRAFICO
IMÁGENES DE REFERENCIA
	CANT
	CUMPLE 

	
	
	
	
	SI 
	NO 

	ITEM 1  PUESTO DE TRABAJO GERENCIAL
	PUESTOS DE TRABAJO GERENCIAL CADA PUESTO CONTIENE: 

Cada puesto de 1.80 x 1.50, con altura total de 75-80 cm, debe contar con espacios para conectividad. 

TIPO DE SUPERFICIES 

Las superficies de trabajo serán fabricadas en madera cedro bocel reengruesado de 5 cm para la estructura de soporte del escritorio, pintura base poli plástica, el acabado se definirá una vez adjudicado el contrato.

SUPERFICIE DE TRABAJO ESCRITORIO EN “L” 

La superficie de trabajo del escritorio en “L” será en Vidrio monolítico de alta resistencia al impacto directo, en plantilla plana en calibre de 19 mm y tonalidad oscura, con dimensión de 1,80 mtrs por 1,50 mtrs, bordes perfilados y soportes en acero flotantes.

Mínimo dos (02) años de garantía . 

ARCHIVADORES

Elemento con dos cajones sencillos y uno de archivo frontal con porta-carpetas colgante, fabricada madera cedro bocel reengruesado de 5 cm. 
Con chapa, llaves con cierre en general., Manijas o Tiraderas rectas en acero inoxidable. 
 Correderas en madera o metálicas importadas o en acero troquelado y pintados con epóxica (electrostática en polvo) y sus rodamientos en nylon auto lubricado. El cajón inferior debe tener un riel full extensión con capacidad para 45 Kg. 
 Trampa metálica importada, la cual permite asegurar cualquiera de los cajones independientemente.
*Debe contar con niveladores en acero que permitan cubrir los diferentes desniveles del piso.

Garantía mínimo tres (03) años. 
 
MESA AUXILIAR – TIPO CREDENZA

Las superficies de trabajo serán fabricadas en madera cedro bocel reengruesado de 5 cm para la estructura, pintura base poli plástica, el acabado se definirá una vez adjudicado el contrato.
Con dimensiones de 1,50 mtrs de largo por 50 cm de ancho, con archivador con cajonera 2 x 1, Manijas o Tiraderas rectas en acero inoxidable, puertas en vidrio con sus adecuados soportes y bisagras y superficie flotante en vidrio de 10 mm con soportes en acero. Debe contar con niveladores en nylon y acero que permitan cubrir los diferentes desniveles del piso.

Garantía mínimo tres (03) años. 

SILLA GERENCIAL 

ESTRUCTURA: Diseño soporte efectivo para la estructura: Acero y Aluminio fundido.
ESPALDAR Alto, el reposacabezas es curvo y se ajusta a la curva del cuello, Cojín de confort acolchado, relleno de esponja de alta densidad y bolsa de resorte suave y cómoda.
Ancho: 56 cm
Alto: 62 cm
ASIENTO:
Ancho: 53 cm
Profundidad: 50 cm
REPOSA-PIES, cojín estilo Racing, con mecanismo de tipo arrastre.
Ancho: 33 cm
Profundidad: 21 cm
Grosor: 10 cm
APOYA BRAZOS:
Brazos ergonómicos semi- curvos de aluminio cromado y acolchado superior con tela vinílica y espuma de alta densidad con acabado anti-sudoración, 
Medidas de 18cm de alto x 42cm de largo.
Tapizado en tela vinílica Características: Alta especificación técnica, resistencia al desgaste, impermeable y de fácil limpieza, transpirable, evita la formación de microorganismos, retardancia al fuego (normal Cal-TECH 117, FMVSS 302), durabilidad del color a la luz, Calibre: 1.10 ± 0.16mm. Tapizado con espuma inyectada de alta densidad N° 40.
La silla debe contar con mecanismo de reclinación entre 90° a 170°.

Mecanismos de ajustabilidad de doble protección de seguridad con chasis, con movimientos sincrónicos e independientes por sistema de control lateral hidráulico.
COLUMNA: 
Cilindro neumático cromado con camisa de recubrimiento cónico cilíndrico de alto impacto.  
BASE:
De 5 brazos, cada hélice de 30 cm de largo aproximadamente, de material de alto impacto, con rodachinas en silicona de alto tráfico. 
Soporta hasta 150 kg de peso distribuido uniformemente.
Altura Total de130 cm. 

Garantía mínimo dos (02) años. 

SILLAS INTERLOCUTORAS 2 POR CADA PUESTO DE TRABAJO:

Espaldar alto, marco perimetral con manija en la parte posterior en metal-cromado, tapizado en semi-cuero tenzado.
ancho del espaldar 44.5 cm
altura del espaldar 61.5 cm
Asiento regulable en altura, tapizado en semi-cuero tenzado.
Mecanismo basculante con cuatro bloqueos y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.
Ancho desde la parte exterior de apoya brazo a apoya brazo 54 cm.
Ancho desde la parte interna del apoya brazos a la parte interna del otro apoyabrazos 46 cm 
Base de aluminio de 64 cm
Ancho de la superficie de sedestación 48 cm.
Tapizado en tela vinílica Características: Alta especificación técnica, resistencia al desgaste, impermeable y de fácil limpieza, transpirable, evita la formación de microorganismos, retardancia al fuego (normal Cal-TECH 117, FMVSS 302), durabilidad del color a la luz, Calibre: 1.10 ± 0.16mm. 
Altura del piso a la superficie de sedestación 52 cm
Base cromada de 64 cm, hélice de 5 brazos, cada hélice de 30 cm de largo aproximadamente, de material de alto impacto, con rodachinas en silicona 50 mm de alto tráfico. 
Brazos estructura metálica cromada con cobertor en semi-cuero.
Altura total 106 cm.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 2  PUESTO DE TRABAJO 1,50*0,70
	PUESTO DE TRABAJO RECTOS O LINEALES DE (1,50m*0,70m) 

Debe estar fabricado de la siguiente forma:

SISTEMA DE APOYOS

Los apoyos horizontales deben presentan una amplia gama de medidas y diseños que cubran las exigencias de cada operación y que permitan la adaptación total de los equipos informáticos y de comunicación, en los puestos de trabajo, permitiendo al usuario desarrollar su oficio de una manera ordenada, basados en la ergonomía, como requisito primordial.

TIPO DE SUPERFICIES 

Las superficies de trabajo serán fabricadas con materiales de primera calidad, sin humedades ni desperfectos, en aglomerados de madera tipo tablex de 30 mm de espesor, con balance  en F8,  no se permiten aglomerados de caña u otros materiales que no sean elaborados con fibras de madera con alto contenido de lignina. 

SUPERFICIE DE TRABAJO RECTA Las superficies de trabajo tipo recta deben estar elaboradas o fabricadas de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: 
 Superficie elaborada en aglomerado de madera de 30 mm. 
 Acabado superior en laminado decorativo de alta presión F.8. 
 Acabado inferior con balance  en F8 tipo Back balance. 
 Las superficies se fijaran sobre el archivador metálico y costado metálico. 
 Cantos de la superficie será termo fundido plano en su totalidad. 
 Los elementos de soporte (costados) deben de estar recubiertos en pintura horneada epoxy poliéster aplicada electrostáticamente.
 Tapa pasacables. 
 No se permiten empates de laminado con laminado. 
 Las dimensiones de la superficie están dadas en las cantidades.
  Se requiere que contenga bajo la superficie del puesto de trabajo un ducto o zócalo para la conducción eléctrica debe estar elaborado en lámina de aluminio o Cold rolled calibre 16 de 15 a 20 cm de alto y la profundidad de acuerdo al espesor del panel con bandeja de separación para voz, datos y potencia.  
El conjunto debe de ir recubierto en pintura horneada epoxy- poliéster aplicada electrostáticamente. 

Cada ducto incluye troqueles para tomas dobles eléctricas normales, tomas dobles reguladas y tomas de voz y datos, así mismo en el ducto o zócalo de cada puesto de trabajo se debe incluir una toma eléctrica doble de corriente normal, una toma doble eléctrica regulada de polo aislado (color naranja) y una toma doble de voz y datos marca AMP categoría 6 RJ45 color azul y rojo.

Pantallas: En vidrio laminado 4+4 color, 145cm x 40cm y separador en vidrio laminado 4+4 color 65 cm x 40 cm por cada dos puestos de trabajo resistentes al impacto directo, el vidrio no puede estar perforado en ninguna de sus partes, bordes redondeados, con sistema de perfil en aluminio extruido (aleación 6063/T5) de 8 x 6.5 cm con canal superior en “U” para alojar las pantallas y canales laterales en “C” para ajustar las superficies de trabajo. 
Tapones de remate en nylon para tapar corte del perfil.
Empaques plásticos en “U” fabricados en poli-propileno para ajuste de las pantallas al perfil.


ARCHIVADOR METALICO PEQUEÑO PARA PUESTO DE TRABAJO 

Dimensiones:
Profundidad 50 cm 
Ancho 40 cm
Altura 70 cm

Elemento con dos cajones sencillos y uno de archivo frontal con porta-carpetas, fabricada en acero Cold rolled calibre 16. 
 El armazón de refuerzo en lámina de acero Cold Rolled calibre 22. 
 Tiraderas o heladeras rectas en acero inoxidable.
 Con chapa con cierre general y llaves.
 Correderas metálicas importadas o en acero troquelado y pintados con epóxica (electrostática en polvo) y sus rodamientos en nylon autolubricado. El cajón inferior debe tener un riel full extensión con capacidad para 45 Kg. 
 Trampa metálica importada, la cual permite asegurar cualquiera de los cajones independientemente. 
 Canto perimetral PVC termo fundido. 
 Cerradura. 
 Acabado micro texturizado con pintura electroestática en polvo epoxypoliéster. 
 Debe contar con niveladores en nylon y acero que permitan cubrir los diferentes desniveles del piso.
 El color de las superficies de trabajo y de las estructuras se definirá una vez sea adjudicado

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: Resultado de imagen de puesto de trabajo modular lineal con puf]
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	ITEM 3 PUESTO DE TRABAJO 1,50*1,50
	PUESTO DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO (1,50*1,50) EN "L"

Debe estar fabricado de la siguiente forma:

Cada superficie debe ser independiente de acuerdo a las especificaciones técnicas

SISTEMA DE APOYOS

 Los apoyos horizontales deben presentan una amplia gama de medidas y diseños que cubran las exigencias de cada operación y que permitan la adaptación total de los equipos informáticos y de comunicación, en los puestos de trabajo, permitiendo al usuario desarrollar su oficio de una manera ordenada, basados en la ergonomía, como requisito primordial.

TIPO DE SUPERFICIES 

Las superficies de trabajo serán fabricadas con materiales de primera calidad, sin humedades ni desperfectos, en aglomerados de madera tipo tablex de 30 mm de espesor, no se permiten aglomerados de caña u otros materiales que no sean elaborados con fibras de madera con alto contenido de lignina. 

SUPERFICIE DE TRABAJO RECTA Las superficies de trabajo tipo recta deben estar elaboradas o fabricadas de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: 
 Superficie elaborada en aglomerado de madera de 30mm. 
 Acabado superior en laminado decorativo de alta presión F.8. 
 Acabado inferior en laminado F6 tipo Back balance. 
 Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y soportadas mediante costados metálicos y archivador.
 Cantos de la superficie será termo fundido plano en su totalidad. 
 Los elementos de soporte (costados) deben de estar recubiertos en pintura horneada epoxy poliéster aplicada electrostáticamente.
 Si se hace necesario se perforara la superficie con el fin de instalar la tapa pasacables. 
 No se permiten empates de laminado con laminado. 
 Las dimensiones de la superficie están dadas en las cantidades.
· Se requiere que contenga bajo la superficie del puesto de trabajo un ducto o zócalo para la conducción eléctrica debe estar elaborado en lámina de aluminio o Cold rolled calibre 20 de 15 a 20 cm de alto y la profundidad de acuerdo al espesor del panel con bandeja de separación para voz, datos y potencia. 
El conjunto debe de ir recubierto en pintura horneada epoxy- poliéster aplicada electrostáticamente. 

Cada ducto incluye troqueles para tomas dobles eléctricas normales, tomas dobles reguladas y tomas de voz y datos, así mismo en el ducto o zócalo de cada puesto de trabajo se debe incluir una toma eléctrica doble de corriente normal, una toma doble eléctrica regulada de polo aislado (color naranja) y una toma doble de voz y datos marca AMP categoría 6 RJ45 color azul y rojo.

ARCHIVADOR METALICO PEQUEÑO PARA PUESTO DE TRABAJO 

Dimensiones:
Profundidad 50 cm 
Ancho 40 cm
Altura 70 cm

Elemento con dos cajones sencillos y uno de archivo frontal con porta-carpetas, fabricada en acero Cold rolled calibre 16. 
 El armazón de refuerzo en lámina de acero Cold Rolled calibre 22. 
 Tiraderas o heladeras rectas en acero inoxidable.
 Con chapa con cierre general y llaves.
 Correderas metálicas importadas o en acero troquelado y pintados con epóxica (electrostática en polvo) y sus rodamientos en nylon autolubricado. El cajón inferior debe tener un riel full extensión con capacidad para 45 Kg. 
 Trampa metálica importada, la cual permite asegurar cualquiera de los cajones independientemente. 
 Canto perimetral PVC termo fundido. 
 Cerradura. 
 Acabado micro texturizado con pintura electroestática en polvo epoxypoliéster. 
 Debe contar con niveladores en nylon y acero que permitan cubrir los diferentes desniveles del piso.
 El color de las superficies de trabajo y de las estructuras se definirá una vez sea adjudicado

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 4 SILLA GERENCIAL
	
Estructura: acero, aluminio fundido y polipropileno (pp).

cojín de apoyo cervical:
Espuma de 5 cm. de espesor tapizada en tela vinílica lavable.

Espaldar: material en carcasa en polipropileno (pp) con estructura reforzada en la totalidad del espaldar, tapizada en malla antitranspirante.
ancho: 50cm 

alto: 60cm y alto total con apoya cabezas 76 cm.

asiento:
ancho de la silla: 50 cm. profundidad silla: 47 cm.
mecanismos: movimientos sincrónicos e
independientes por sistema de control
Lateral hidráulico.
Tapizado con espuma inyectada de alta densidad n° 40 y tela vinílica lavable y transpirable. 

apoya brazos: espuma de poliuretano de alta
Densidad con acabado anti-sudoración ajustable.
y graduables en alturas, con desplazamiento adelante - atrás, y semigiro izquierda derecha de color negro.                                           

columna: 
Cilindro neumático cromado con camisa de recubrimiento cónico cilíndrico de polipropileno (pp) de alto impacto.  

mecanismo:
Sincrónico con tensión regulable para la reclinación y mecanismo centro adelantado en el asiento.

base:
de 5 brazos, cada hélice de 30 cm de largo aproximadamente, de
Material resistente en polipropileno (pp) de alto impacto, con rodachinas en silicona de alto tráfico. 

Altura total 130 cm. 

Mínimo dos (02) años de garantía
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	7
	
	

	ITEM 5 SILLA OPERATIVA
	Espaldar: 

Espaldar de cobertura alta (dorso-lumbar) la región dorsal debe ser recta y la región lumbar convexa, debe dar apoyo torácico y lumbar sin impedir por su tamaño la libertad de movimientos de tronco y brazos, con perillas de ajuste de altura.

Ajustable alto con de: 50 x 46 cm parte superior espaldar de 60 cm de ancho ángulo de espalda 90 a 105º.
continuo a la base del asiento 
Tapizado con espuma de alta densidad y tela lavable y transpirable. 
Con carcasas elaboradas en polipropileno (pp) de alto impacto.
Mecanismo: plato con contacto permanente  (graduación de espaldar por perilla).

Asiento: 
De diseño ergonómico profundidad 50 x 48 cm.
Tapizada con espuma inyectada de alta densidad n° 40, tela vinílica, lavable, de fácil limpieza, antitranspirante, de alta resistencia al desgaste y que evite la formación de microorganismos y unicolor.
Con carcasas elaboradas en polipropileno (pp) de alto impacto. 

columna: 
Cilindro neumático cromado con camisa de recubrimiento cónico cilíndrico de polipropileno (pp) de alto impacto.  


Descansa brazos ajustables y graduables en alturas, con almohadilla de tacto blando con desplazamiento adelante - atrás, y semigiro izquierda derecha de color negro.                                           

base:

• base de 5 brazos, cada hélice de 30 cm de largo aproximadamente, de
Material resistente en polipropileno (pp) de alto impacto, con rodachinas en silicona de alto tráfico. 

tapicería:
 
Tapizado en tela vinílica Características: Alta especificación técnica, resistencia al desgaste, impermeable y de fácil limpieza, transpirable, evita la formación de microorganismos, retardancia al fuego (normal Cal-TECH 117, FMVSS 302), durabilidad del color a la luz, Calibre: 1.10 ± 0.16mm. 

nota: el color de la tapicería se define después de adjudicado el proceso. Según el área a la cual se vaya a asignar. 

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 6 SILLA INTERLOCUTORA
	Espaldar:
Material resistente en polipropileno (pp) de alto impacto micro perforado, de 45 x 35 cm de ancho.

asiento:
De diseño ergonómico profundidad 50 x 40 cm.
Tapizada con espuma inyectada de alta densidad n° 40 y tela lavable y transpirable.
Con carcasas elaboradas en polipropileno (pp) de alto impacto.

estructura:
Tubería ovalada en acero calibre 16 con pintura electrostática. color negro mate

alturas:
Altura hasta el asiento: 50 cm.
Altura total: 83 cm.

resistencia:
Resistencia máxima de peso: 100 kg.

Tapicería:
Tapizado en tela vinílica Características: Alta especificación técnica, resistencia al desgaste, impermeable y de fácil limpieza, transpirable, evita la formación de microorganismos, retardancia al fuego (normal Cal-TECH 117, FMVSS 302), durabilidad del color a la luz, Calibre: 1.10 ± 0.16mm. 

nota: el color de la tapicería se define después de adjudicado el proceso. Según el área a la cual se vaya a asignar.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 7 TAMDEN DE TRES PUESTOS
	espaldar: 53 cm de ancho por 50 de alto  en lamina de acero  micro perforada  cromado calibre 20 acabado en pintura electrostática con bordes en tubería cromada  


asiento: 40 cm de profundidad y 53 cm de ancho  en lamina de acero micro perforada cromado calibre 20 acabado en pintura electrostática con bordes en tubería cromada 

la silla debe ser continua al asiento en una sola pieza micro perforado 
 
 
Dimensiones: altura total 78 cm del piso al borde del espaldar, altura a la base del asiento de 29 cm, largo total de 180 cm, ancho total de la base 60 cm.

resistencia de 130 kg por silla   


Base: niveladores para ajustar altura, viga central en tubería rectangular de 3" x 1 1/2" acabado en pintura electrostática color negro, las patas, apoya brazos laterales en acero inoxidable cromados.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 8 LOCKERS 3 ESPACIOS DE 0.40X0.40X1.80
	Estructura y materiales: Elaborado en lámina Cold Rolled de calibre 22 recubierto con pintura electrostática termofijada. 
Cuenta con un (1) cuerpo y tres (3) compartimientos, cada uno con un entrepaño zapatero, perforaciones diseñadas para la ventilación interna, un gancho y un porta-candado.
Altura 180 cm,
Base 9 cm incluida
Fondo 45 cm
Frente 45 cm, 

Base: 4 niveladores de altura anti-deslizante.
Dimensiones: por compartimento alto: 60 cm x ancho: 40 cm x fondo: 40 cm. Puerta: sistema de pin 3/16”. Rejillas de ventilación. Manija: en tubo de 3/8 metálica. Cerradura: porta candado en platina de 1/8’’ x 3/4’’.

Mínimo tres (03) años de garantía
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	ITEM 9 DIVISIÒN EN VIDRIO TEMPLADO 10MM
	DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm PARA OFICINA 

Módulos en vidrio: Elaborados con perfilería en aluminio extruido (aleación 6063/T5), con fijación al marco tipo arpón, ensamblados por medio de escuadras internas plásticas inyectadas en nylon. Frenos superiores e inferiores, inyectados en nylon que impiden el desprendimiento accidental del módulo vidrio templado (Incluye puerta) incoloro de 10 mm de espesor. Manija, chapa y herrajes tipo tech en acero inoxidable. Se debe instalar película sanblasting, postes fijos de soporte en acero inoxidable por cada metro lineal de vidrio instalado, que permita que estos brinden una perfecta seguridad y evite accidentes.

El marco debe estar elaborado en aluminio de espesor 10 cms extruido (aleación 6063/T5), soportado sobre tornillos niveladores en acero recubrimiento en polipropileno para ajustes de hasta 2.5 cms por posibles desniveles de piso y perfil guía a piso alinear la división.

Estructura Los perfiles verticales en aluminio de espesor 10 cm extruido (aleación 6063/T5) los perfiles verticales deberán poseer sistema de cremalleras realizado sobre el mismo perfil de aluminio vertical, no se admiten sistemas con cremalleras metálicas deslizado o añadido a la estructura vertical en aluminio, esta cremallera debe permitir el anclaje de superficie o accesorios al panel, los cuales tendrán sistema de regleta para porta cables, reforzado para la estructura. 
 Ensamble marcos ensamblados no soldados que permitan realizar ajustes y/o cortes en sitio de manera fácil y práctica sin necesidad de herramientas especializadas y sin afectar la calidad y estructura del mismo. Se debe garantizar una correcta unión entre los paneles que permita que estos puedan montarse y desmontarse varas veces sin afectar la calidad del producto instalado.
Módulos con baldosas intercambiables con sistema a presión sin soldadura, sin tornillería visible, fácil desmonte y reinstalación, los módulos en vidrio debe estar provisto de seguros que evite el desprendimiento accidental causando daños a los funcionarios durante la manipulación o fenómenos naturales (movimiento telúrico).

Zócalo de 20 cm de altura  para la conducción eléctrica  el cual debe estar elaborado en lámina Cold rolled calibre 20 de  20 cm de alto y la profundidad de acuerdo al espesor del panel con bandeja de separación para voz, datos y potencia con el fin de reducir interferencias entre el cableado de potencia, voz y datos.
El conjunto debe de ir recubierto en pintura horneada epoxy- poliéster aplicada electrostáticamente. 
Tapas metálicas de 21.3 cm, elaboradas en lamina cal. 18 Cada ducto incluye troqueles para tomas dobles eléctricas normales, tomas dobles reguladas y tomas de voz y datos, así mismo en el ducto o zócalo de cada panel se debe incluir una toma eléctrica doble de corriente normal, una toma doble eléctrica regulada de polo aislado (color naranja) y una toma doble de voz y datos marca AMP categoría 6 RJ45 color azul y rojo.

Debe contar con soportes suficientes, teniendo en cuenta que las divisiones no se anclarán al cielo raso.

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: Divisiones para Oficinas – Vidrios Latinoamérica]
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	ITEM 10 DIVISION SOLIDO FENOLICO
	DIVISION FENOLICA Divisiones en sólido fenólico de 16 mm de espesor, antibacterial y fácil de limpiar producido en prensas de laminado de alta presión y alta temperatura recubierta de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE, con ambas caras revestidas o lamiando en color escogido por la entidad, con resinas melamínicas. Incluye zócalo de acero inoxidable con sistema de fijación a piso, herrajes en lámina de acero inoxidable, con bordes traslapados en puertas y parales. Debe Incluir cerrojo en lámina de acero inoxidable con aviso de ocupación cromático. Con  diseño anti-vandalismo, resistente a cambios de temperatura, resistencia al impacto, resistencia a los disolventes,  ácidos y rayados.

Patas de acero inoxidable para cabinas de fenólico de 10 cm de alto

Pomo de la puerta, en acero inoxidable.
Debe contar con soportes y herrajes como postes y columnas en acero inoxidable  suficientes, teniendo en cuenta que las divisiones no se anclarán al cielo raso, al igual que Perfiles en «U» de acero inoxidable, para atar los tableros a pared, al suelo o entre ellos, entre otros herrajes.

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: https://bullimporter.com/wp-content/uploads/2016/02/fenolico-hpl2.png]
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	ITEM 11 SOFA RECLINABLE 1 PUESTO
	Silla tipo reclinomatic unipersonal · Para utilizar en toma de muestras y donación de sangre, oncología, hemodiálisis, hemodinámica, entre otros. 
· Sistema mecánica de gatillo para descenso espaldar y ascenso pies al mismo tiempo.
-soporte en espuma de 30 de 10cm grosor tapizada en cuero sintético (siena).
-brazos lisos  tapizados  
- 4 ruedas, las dos traseras con freno.
-estructura interna en acero cold rolled de lata resistencia
- cabecero en espuma tapizado. 
-acabado en pintura electrostática.
-soporta un peso de 160 kg 
-medidas aprox: 1 mt largo 1 mt ancho x 1 mt alto extendida de 190-60 cm. 

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 12 SALA DE ESPERA
	Sofá para tres puestos 
Dimensiones:
Ancho 183 cm – Alto 77 cm – Fondo 63 cm.
Brazos: Acolchados liso.
Estructura en tableros de madera aglomerada de 18 mm de espesor unidos mediante tornillos drywall y pegante de polivinilo de acetato de primera calidad.
Soportes de patas en acero cromados 

Tapizado con espuma de alta densidad N° 40.
Tapizado en tela vinílica (siena) Características: Alta especificación técnica, resistencia al desgaste, impermeable y de fácil limpieza, transpirable, evita la formación de microorganismos, retardancia al fuego (normal Cal-TECH 117, FMVSS 302), durabilidad del color a la luz, Calibre: 1.10 ± 0.16mm. 

Con dos (03) poltronas por cada sofá 
Dimensiones: Ancho 72 cm – Alto 77 cm – Fondo 63 cm, llevaría el resto de las especificaciones técnicas del sofá en cuanto a estructura y tapicería.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 13 MESA DE JUNTAS
	MESA SALA DE JUNTAS DE 4.5 MTRS POR 1,80 MTRS PARA (10 PERSONAS) 

Mesa de Juntas de 4.5 mts de largo X 1.80 mts de ancho y 0.75 cm de alto, compuesta por 4 módulos de 1.50 mts de largo x 0.70 cm de ancho, en aglomerado de 30 mm, enchapado en laminado decorativo de alta presión tipo F8 con balance  en F8 en la parte inferior, con canto rígido en PVC termofundido, vidrio central en bronce templado de 12mm,  por 3mt de largo x 0.40 mt de ancho 
(dos secciones de 1.50 mts), 

2 vidrios en bronce templado de 15 mm para los extremos de 1.80 mts de ancho X 0.75 mts de largo aproximadamente, ocho 8 grommets en aluminio tipo Push

CARACTERISTICAS Del GROMMET

CANTIDAD : 08 grommets 

· Tipo De Apertura: Tipo Push Up
· Conectores: 7 Conectores
· Medidas:26 x 16 x 7 Cms
· Color: Gris
· Instalación: Empotrar En Mesa
· Material: Aluminio
· Peso Aprox: 2 Kg
· Estructura: Tipo Cajetilla

· 2 Tomacorriente con polo a tierra.
· 2 RJ45 Internet 
· 1 Video VGA
· 1 Audio y video HDMI
· 1 Auxiliar para microfono

Superficies: fabricadas en aglomerado de madera (Tablex de 30 mm, Recubrimiento parte superior laminado decorativo de alta presión F8 (formalite o fórmica) balance inferior en f8.
Recubrimiento perimetral cantos en PVC termo fundido.
Platinas de amarre superior en platina HR de 3/16”, soldadas en la parte superior para la fijación de la superficie.
Faldón frontal y lateral: en madera aglomerada en 18mlm, enchapada en laminado de alta presión tipo formica f8.
Soportes: En aluminio extruido. Acoples inyectados en aluminio en color anodizado natural.

Faldón frontal y lateral: en madera aglomerada en 18ml, enchapada en laminado de alta presión tipo formica f8.

Canaleta y Bajante: En lamina de acero Cold Rolled calibre 18, la canaleta  debe permitir fácilmente el el paso del cableado de los 8 grommet.

SILLAS INTERLOCUTORAS 

CANTIDAD: 10

Espaldar alto, marco perimetral con manija en la parte posterior en metal-cromado, tapizado en semi-cuero tenzado.
ancho del espaldar 44.5 cm
altura del espaldar 61.5 cm
Asiento regulable en altura, tapizado en semi-cuero tenzado.
Mecanismo basculante con cuatro bloqueos y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.
Ancho desde la parte exterior de apoya brazo a apoya brazo 54 cm.
Ancho desde la parte interna del apoya brazos a la parte interna del otro apoyabrazos 46 cm 
Base de aluminio de 64 cm
Ancho de la superficie de sedestación 48 cm.
Tapizado en tela vinílica Características: Alta especificación técnica, resistencia al desgaste, impermeable y de fácil limpieza, transpirable, evita la formación de microorganismos, retardancia al fuego (normal Cal-TECH 117, FMVSS 302), durabilidad del color a la luz, Calibre: 1.10 ± 0.16mm. 
Altura del piso a la superficie de sedestación 52 cm
Base cromada de 64 cm, hélice de 5 brazos, cada hélice de 30 cm de largo aproximadamente, de material de alto impacto, con rodachinas en silicona 50 mm de alto tráfico. 
Brazos estructura metálica cromada con cobertor en semi-cuero.
Altura total 106 cm.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 14 MESA REDONDA
	Mesa redonda para 4 personas 

 Dimensiones 

105 cm x 105 cm x 72 cm

Las superficies serán fabricadas con materiales de primera calidad, sin humedades ni desperfectos, en aglomerados de madera tipo tablex de 30 mm de espesor, con balance  en F8,  no se permiten aglomerados de caña u otros materiales que no sean elaborados con fibras de madera con alto contenido de Las superficies de trabajo serán fabricadas con materiales de primera calidad, sin humedades ni desperfectos, en aglomerados de madera tipo tablex de 30 mm de espesor, con balance  en F8,  no se permiten aglomerados de caña u otros materiales que no sean elaborados con fibras de madera con alto contenido de lignina. 

Elevadores o niveladores en los soportes de la mesa.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 15 BANCA ORATORIO1.50*0.83
	BANCAS PARA ORATORIO
Medidas 1,50 X 0.83 En pino  Acabado Mate
Debe tener reclinatorio
Pintura extrafuerte para protección contra arañazos color mate o brillante el escogido por la entidad.



Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 16 CAMA SENCILLA
	Cama sencilla de 1.00 x 1.90 mts en madera cedro.
Cabecero entamborado en cedro o flor morado forrado en triplex.
Piecero entamborado en cedro o flor morado forrado en triplex, larguero en cedro. 
Herraje en lámina calibre 16 y tornillo pasante de 3 1/8”, la cama se pintará en laca poliuretano y con poro tapado total, color a escoger. Incluye tendido de tablas.


COLCHÓN

Dimensiones: 1.00 x 1.90 mts y 1.40 x 1.90 mts. 
Espesor: 27 cm 
Tela: Jaquard 
Tipo del Material: Hipoalergénico 
Antialérgico, Anti ácaros y retardante al fuego. 

Componentes de la Espuma: Estructura con centro de casata densidad 120, suavizantes D30 y láminas de espuma D30 según norma 2019, la cual debe proporcionar altura y confort al colchón. La altura l da lámina central debe ser de 7 cm. Espuma permeable, no debe retener la humedad y debe permitir el paso del aire, libre de bacterias. 

ACOLCHADO 

Tela 

El acolchado debe tener una lámina de politex de 17 grs, 100% polipropileno, dos láminas de espuma blanca D15 de 1 cm de espesor, una lámina de guata blanca de 180 gr/m2 100% poliéster y una lámina de tela cazata confort. 
Dos tapas: Tela Jacquard con dimensiones de largo y ancho del producto más 1-2 cm. 
Banda: Tela Jacquard con dimensiones del perímetro y altura del producto más 1-2 cm. Debe tener una lámina de politex de 17 gr., una lámina de espuma D15 blanca de 1 cms de espesor y una lámina de tela para banda. 

Espuma 
Tapas: Dos láminas de espuma D18 blanca de 12 mm de grosor con dimensiones de largo y ancho del producto más 2 cm. 
Fuelle: Espuma D18 blanca de 9 mm de grosor con dimensiones del perímetro del producto y 7 cm de alto más 1-2 cm. 
Bandas: Espuma D18 blanca de 9 mm de grosor con dimensiones de largo y espesor del producto más 2 cm. 

COSTURA FUNDA 
Hiladillo: Cinta colchón calibre # 40 
Hilo: Multifilamento continuo, bondeado TEX 45 
Respiradores: Cuatro piezas plásticas colocadas en los laterales del colchón a 5 cm de las agarraderas 

CERRADO 
Hiladillo: Cinta colchón calibre # 40 
Hilo: Multifilamento continuo, bondeado TEX 45 

PLASTIFICADO 
Esquineros: Protector 28 para producto con altura de 27 cm. 
Plásticos: Plásticos calibre 4 

AGARRADERAS 
Cuatro piezas en tela Jacquard acolchada de 9 mm en espuma D15 blanca.
 
Empaque: Los colchones deben empacarse en forma individual en bolsas transparentes de polietileno. 
Todas las costuras deben de estar completas, sin hilos sueltos, remates inadecuados, manchas y no debe romperse al ser estiradas (simulando condiciones normales de uso). No debe presentar costuras sin remate, abiertas, flojas o con cambios de color. 

Nota: Los materiales usados en la fabricación de los colchones deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e Hipoalergénico, la espuma no debe tener rellenos, ni componentes rellenos. 
La espuma utilizada en los colchones debe ser de una sola pieza. La tela no debe presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales. La tela no debe presentar cambios de tejido en su diseño, ni defectos producidos en la fabricación. El colchón debe estar fabricado sin material reciclado, compactación de alta densidad y brindar la firmeza necesaria para problemas de espalda, además debe cumplir con la norma técnica NTMD 0081 A5 


ALMOHADAS 
Dimensiones: 0.50 x 0.70 mts 
Espesor: 10 cm 
Fibra 100% siliconada 
Doble funda 
Cremallera: Si 

Características: 
· Almohada con relleno en microfibra extra suave, que debe permitir adaptación y confort. 
· Doble funda que permita su fácil limpieza 
· Se debe adaptar perfectamente a la forma y peso de la cabeza 
· Debe evitar 100% Ácaros, Hongos y Bacterias. 

Materiales: El material empleado debe ser de una sola pieza. La tela no debe presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales. 

Acabado y Costuras: Todas las costuras deben estar completas, sin hilos sueltos, remates inadecuados, manchas y no deben romperse al ser estiradas (simulando condiciones normales de uso). No debe presentar costuras sin remate, abiertas, flojas o con cambios de color. 

Cremallera: La cremallera debe ser en poliéster y mínimo de de 40 cm. En sus extremos la cremallera debe estar asegurada mediante costura de presilla o dos costuras sencillas; esto tiene como finalidad evitar la salida del deslizador de la cremallera. 

Tela: La tela puede ser en tejido plano, color blanco. 

Empaque: Las almohadas deben empacarse en forma individual en bolsas transparentes de polietileno. 

Nota: Los materiales usados en la fabricación de las almohadas deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e Hipoalergénico, la espuma no debe tener rellenos, ni componentes rellenos. La espuma utilizada en las almohadas debe ser de una sola pieza. La tela no debe presentar manchas de colorantes, aceites u otros materiales. La tela no debe presentar cambios de tejido en su diseño, ni defectos producidos en la fabricación. La almohada debe estar fabricada sin material reciclado y compactación de alta densidad.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 17 ESTANTERIA LIVIANA
	ESTANTES METÁLICOS LIVIANOS DESCRIPCIÓN 

El estante estará conformado por cuatro párales en acero laminado en frío lámina Cold rolled con perforaciones y entrepaños. Los párales serán fabricados en perfiles L de alas de acero laminado en frío; estos deberán ir ubicados en sentido vertical, formando un rectángulo con los entrepaños los cuales van unidos entre sí por medio de tornillos. Los materiales utilizados en la elaboración de los estantes deberán estar desprovistos de defectos y sus propiedades estructurales deben permanecer a lo largo de la vida útil del estante para garantizar el buen funcionamiento y sostenimiento de cada uno de los componentes y de todo el ensamble. 

COLOR A escoger 

MATERIALES Párales Fabricados en acero laminado en frío lámina Cold Rolled calibre 14, con perforaciones para la graduación de los entrepaños de acuerdo a la necesidad. 

El perfil para el paral es de la siguiente designación 3.5 mm X 3mm X 0.2 de espesor, y está libre de escamas, rasguños y dobleces que puedan afectar tanto la resistencia como la apariencia. 

Entrepaños graduables Fabricados en acero laminado en frío lámina Cold Rolled calibre 16, con pestañas hacia abajo por todos los lados; todas las caras del entrepaño conforman una sección doblada en "U", con 6 entrepaños incluida tapa y piso. Chapetas Fabricadas en acero laminado en frío lámina Cold Rolled calibre 14, las cuales van en forma de triángulo con las esquinas recortadas de 10 cm de lado. 

Con perforaciones para asegurarse al paral y entrepaño. 

Tornillos Los tornillos utilizados son para unir el refuerzo diagonal a los entrepaños, el cual es de cabeza cóncava con ranura para utilizar destornillador, de rosca ordinaria con tuerca hexagonal. 

PINTURA Tipo electrostático con una adherencia mínima del 95%. 

DIMENSIONES 
Alto de 200 cm. 
Ancho de 90 cm.
Profundidad de  40 cm.
 
Seis entrepaños estante hueco/uña, parales estante hueco/uña. 1 refuerzo / 2 refuerzos. Tornillos zincados, cabeza plana. Sistema de uña / hueco. 
Resistencia de 50 kg. / 55 kg. Dispersos en área total, columnas como base.
Lámina metálica Cold Roll C24.

En la base el soporte debe llevar topes o tacón de caucho.

ACABADO 

 Las partes exteriores y visibles de los estantes no deben presentar rebordes agudos. 
 La construcción de las partes componentes del estante debe ser uniforme de tal manera que sus partes sean intercambiables cuando así se requiera. 
 El ensamble de los párales con los entrepaños superior e inferior esta hecho por medio de chapetas y unido por tornillos la cual garantiza una unión segura y estable.
 Las superficies a las cuales se les aplica pintura están exentas de defectos visibles tales como encorvaduras, oxido, y libre de cualquier material extraño como grasas y aceites. El acabado de la pintura es liso y uniforme. 
 Las superficies de las partes están desprovistas de óxido, escamas, pintura, grasa u otras materias extrañas. Las soldaduras son suficientemente grandes en cuanto al tamaño y forma se refiere, con el fin de garantizar la resistencia plena de las partes unidas por dichas soldaduras, las cuales transmiten resistencia sin la deformación permanente o falla. 
 El metal de soldadura depositado deberá ser fundido tanto con el metal de base como con los bordes de unión. 
 Todas las superficies ásperas o aletas sobresalientes deberán ser suavizadas, con el objeto de prevenir todo tipo de daño que pudiera sufrir el personal. 

ENSAMBLE El acople de todos los elementos debe resultar en una unidad suficientemente fuerte y rígida, que no se encorve o deforme, de tal manera que las puertas funcionen apropiadamente.

Mínimo tres (03) año de garantía
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	ITEM 18 CAMBIADOR DE PAÑALES
	Cambiador de pañales de anclar a la pared.

· Con correas de seguridad de cambio de superficie y mantener el niño seguro integrado gancho última intervención cuidador manos.
· cuerpo (polietileno de alta densidad (polipropileno) alta resistencia química de polietileno de baja densidad (LDPE) y que no absorba la humedad.
· Adecuado para la instalación en entornos hospitalarios que cumpla con las normas de seguridad ASTM, ada, FDA
· Hueco para estante integrado mantiene artículos cambiadora seguro fuera del alcance de un niño, y una superficie lisa con esquinas de gran tamaño para facilitar la limpieza.
· (Altura de 33 1/4 de pulgada de largo por 21 1/2 (Ancho cuando la cierras. requiere montaje (instrucciones de montaje y hardware están incluidos).

Especificaciones de producto

· Altura: 4.764 pulgadas
· Ancho: 21.937 pulgadas
· Características especiales: Adjustable Safety Strap
· Color: a escoger por la entidad 
· Componentes incluidos: Changing Station
· Estilo: Horizontal
· Forma del artículo: Rectangular
· Longitud: 33.937 pulgadas
· Material: Plástico
· Peso del producto: 19.75 libras
· Requiere ensamblado: true
· Tipo de acabado: platinum

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 19 PERCHERO
	Perchero debe ser ideal para sujetar prendas al mismo tiempo que agregue estilo.

Especificaciones del producto:

debe ser en pintura epoxica electrostática el color el escogido por la entidad contratante
Material: cold rollerd calibre 20,  
Diámetro de la base: 39 cm

Altura: 185cm

Diámetro superior: 32 cm

Peso del producto: 10kg.



Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 20  ESTANTERÍA LIVIANA EN ACERO INOXIDABLE
	ESTANTES METÁLICOS LIVIANOS ACERO INOXIDABLE 304

Material acero inoxidable 304 en todo el estante.

El estante estará conformado por cuatro párales en acero inoxidable 304 con perforaciones y entrepaños. Los párales serán fabricados tubo redondo en acero inoxidable 304; estos deberán ir ubicados en sentido vertical, los cuales van unidos entre sí por medio de tornillos. Los materiales utilizados en la elaboración de los estantes deberán estar desprovistos de defectos y sus propiedades estructurales deben permanecer a lo largo de la vida útil del estante para garantizar el buen funcionamiento y sostenimiento de cada uno de los componentes y de todo el ensamble. 

MATERIALES Párales Fabricados en acero acero inoxidable 304 con  graduación de los entrepaños de acuerdo a la necesidad. 

El perfil para el paral es de la siguiente designación 3.5 mm X 3mm X 0.2 de espesor, y está libre de escamas, rasguños y dobleces que puedan afectar tanto la resistencia como la apariencia. 

Entrepaños graduables Fabricados en acero inoxidable 304, con 6 entrepaños incluida tapa y piso. Chapetas Fabricadas acero inoxidable 304, 

Tornillos Los tornillos utilizados son para unir el refuerzo diagonal a los entrepaños, el cual es de cabeza cóncava con ranura para utilizar destornillador, de rosca ordinaria con tuerca hexagonal en material de acero inoxidable 304

PINTURA Tipo electrostático con una adherencia mínima del 95%. 

DIMENSIONES 
Alto de 200 cm. 
Ancho de 90 cm.
Profundidad de 30 a 40 cm.
 
Seis entrepaños estante hueco/uña, parales estante hueco/uña. 1 refuerzo / 2 refuerzos. Tornillos zincados, cabeza plana. Sistema de uña / hueco. 
Resistencia de 50 kg. / 55 kg. Dispersos en área total, columnas como base.
acero inoxidable 304 

En la base el soporte debe llevar topes o tacón de caucho.

ACABADO 

 Las partes exteriores y visibles de los estantes no deben presentar rebordes agudos. 
 La construcción de las partes componentes del estante debe ser uniforme de tal manera que sus partes sean intercambiables cuando así se requiera. 
 El ensamble de los párales con los entrepaños superior e inferior esta hecho por medio de chapetas y unido por tornillos la cual garantiza una unión segura y estable.
 Las superficies de las partes están desprovistas de óxido, escamas, pintura, grasa u otras materias extrañas. Las soldaduras son suficientemente grandes en cuanto al tamaño y forma se refiere, con el fin de garantizar la resistencia plena de las partes unidas por dichas soldaduras, las cuales transmiten resistencia sin la deformación permanente o falla. 
 El metal de soldadura depositado deberá ser fundido tanto con el metal de base como con los bordes de unión. 
 Todas las superficies ásperas o aletas sobresalientes deberán ser suavizadas, con el objeto de prevenir todo tipo de daño que pudiera sufrir el personal. 

ENSAMBLE El acople de todos los elementos debe resultar en una unidad suficientemente fuerte y rígida, que no se encorve o deforme, de tal manera que las puertas funcionen apropiadamente.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 21 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO
	Puerta en vidrio templado de 10 mm de espesor. Manija, chapa y herrajes tipo tech en acero inoxidable. Se debe instalar película sanblasting con diseño escogido por la entidad, postes fijos de soporte en acero inoxidable por cada metro lineal de vidrio instalado, que permita que estos brinden una perfecta seguridad y evite accidentes.

El marco debe estar elaborado en aluminio de espesor 10 cms extruido (aleación 6063/T5), soportado sobre tornillos niveladores en acero recubrimiento en polipropileno para ajustes de hasta 2.5 cms por posibles desniveles de piso y perfil guía a piso alinear la división.

Mínimo dos (02) años de garantía 
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	ITEM 22 PUERTA AUTOMATIZADA EN VIDRIO TEMPLADO
	Puerta corrediza en vidrio templado de 10 mm de espesor. Manija, chapa y herrajes tipo tech en acero inoxidable. Se debe instalar película sanblasting con diseño escogido por la entidad, postes fijos de soporte en acero inoxidable, que permita que estos brinden una perfecta seguridad y evite accidentes.

El marco debe estar elaborado en aluminio de espesor 10 cms extruido (aleación 6063/T5), soportado sobre tornillos niveladores en acero recubrimiento en polipropileno para ajustes de hasta 2.5 cms por posibles desniveles de piso y perfil guía a piso alinear la división.

La puerta corrediza de doble puerta o hoja debe tener sensor automático de apertura y cierre la cual deb activarse por calor, asi mismo debe tener botón de apertura de emergencia, 

Componentes:
[image: puerta]
· Soporte de cobertor
· Tope final
· 2 Motores trifásicos a corriente alterna de 115V 50/60HZ
· Batería de apertura de emergencia 
· Carro
· Controlador electrónico de alto trabajo 
· Fuente de alimentación 
· Correa dentada 
· 1 cerrojo electrónico, Herrajes y perfileria.
· Polea
· kit de extensión
· 2 sensores de apertura doble tecnología
· 1 selector de control de funciones
· Cabezal y Marco de las Hojas , Gris Aluminio Natural
· Conexión al Sistema contra Incendios
· Limitación de la Fuerza de Cierre
· Detección de Obstáculos

Medidas por cada puerta u hoja:
Alto: 2mt
Ancho: 120

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 23 PUERTA CORREDIZA
	Puerta corrediza en vidrio templado de 10 mm de espesor. Manija, chapa y herrajes tipo tech en acero inoxidable. Se debe instalar película sanblasting con diseño escogido por la entidad.

El marco debe estar elaborado en aluminio de espesor 10 cms extruido (aleación 6063/T5), soportado sobre tornillos niveladores en acero recubrimiento en polipropileno para ajustes de hasta 2.5 cms por posibles desniveles de piso y perfil guía a piso alinear la división.

La puerta corrediza debe ser de doble puerta o hoja, especial para unidades de cuidados intensivos (UCI) estas deben contar con los herrajes que permitan mantener una excelente asepsia, evite la acumulación de polvo, humedad, grasas entre otros, debe proporcionar una fácil apertura ya que debe ser de manera manual y que cuente con los herrajes necesarios para su fácil manipulación.


Medidas por cada puerta u hoja:
Alto: 2mt
Ancho: 120

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 24 PELICULA DE PROTECCION SOLAR PRESTIGE
	PELÍCULA CONTROL SOLAR PRESTIGE 
Película prestigie 50, compuesta por multilaminado de film óptico, rechazo de rayos infrarrojos el 97%, sin oscurecer el ambiente, ni alterar la imagen exterior. Se debe entregar instalada.

Se debe prever, personal capacitado en trabajo en altura y andamios certificados, para la instalación de las películas.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 25 VINILO ADHESIVO DECORATIVO
	Superficie: PVC acrílico 
Espesor: 0.270mm/270 micras

Tipo de adhesivo: sensible a la presión

Fuerza de adhesión: 0.8kg 5min, longitud total 10cm

Temperatura de trabajo: 20°C - 60°C

Peso por metro cuadrado: 365g

Material debe ser fabricado es el vinilo flexible. Plástico con aleación hecha de cloruro de polivinilo (PVC). 

Que Pueda colocarse en todo tipo de superficies y paredes como las habitaciones, dormitorios, el salón – comedor, cocina, baño… etc 
Debe tener diseño en dibujo infantil  para habitación el escogido por la entidad.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 26 PISO NOVA
	Pisos de uso residencial y comercial moderado IVC. Con diseños divertidos para zonas infantiles. Especial para espacios residenciales y espacios comerciales de tráfico moderado.

composición:  PVC 
Diseño: el escogido por la entidad

Información técnica:
Calibre (mm): 2.8
Capa de uso (mm): 0.2
Peso (gr/m2):  1600
 
Antideslizante - Facil Instalacion y Limpieza 

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: https://calypso.vteximg.com.br/arquivos/ids/371054/-uploads-products-piso-en-rollo-nova-b-puzzle-ancho-2-m-photos-54623-100.jpg?v=637716384766100000]
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	ITEM 27 POSTES METALICOS PARA ILUMINACION EXTERIOR
	Poste metálico para exterior alumbrado en acero Galvanizado en caliente Según la norma ASTM A 123, que evite corrosión por la humedad, que tenga resistencia al viento de hasta 160 km/h, resistencia a movimientos telúricos de hasta 7.5 grados 

Altura : 4 mt
Diámetro Tubo: 4"
Diámetro Brazo: 2"
Brazo: 1mt
Peso: 40 kg

Soportes metálicos que brinden estabilidad y resistencia en  acero Galvanizado en caliente Según la norma ASTM A 123
Color escogido por la entidad  recubierto de polvo de poliéster

Con diseño de soporte desmontado, fácil de cargar, instalar y mantener

Cerradura antirrobo antideslizante

Categoría: alumbrado de jardín, poste de alumbrado público, mástil de luz, mástil de alumbrado público

ACCESORIOS ADICIONALES 

Luminaria Led Alumbrado Publicó solar 125w 6500k 10.0000 lúmenes 35.000 horas de vida útil con brazo control remoto y panel solar autonomía de luminaria de 12-15 horas con brazo de fijación

LÁMPARAS FOTOVOLTAICAS

Modo automático: que encienda y se apague sola con el sol
Modo ahorro : que funcione al 50% o 100% de iluminación para más ahorro de batería
Apagado 4 horas 6 horas 8 horas automáticamente

Temperatura de uso 5~(45)c
Prueba de impacto IK08
Hermeticidad IP65
Para uso exterior

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: poste metallico]
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	ITEM 28 PUNTOS ECOLOGICOS PARA EXTERIOR
	El Punto Ecológico de 3 puestos en Acero Inoxidable 75 Litros para espacios abiertos, debe estar fabricado en materiales resistentes, inoxidable, ideales para instalar en puntos de alto tráfico, con la seguridad antivandalica, en acero calibre 18.

Elaborada en lamina de acero inoxidable SAE 304 microperforada
· Soporte en H en tubo redondo de acero Inoxidable de 2″ calibre 18, con pivote de giro antivandalico
Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: https://canecasdereciclaje.com/imagenes/vco_ecommerce/b45534854e5d38da349f90efdc5b65a8.jpg]
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	ITEM 29 BICICLITEROS
	BICICLETERO  TIPO  "ESPIRAL".
Soporte para bicicletas de acero inoxidable 304 
colgador:  150cm Altura: 50cm
Profundidad: 40cm
Ancho de posición: 7-8cm
distancia entre las espirales: 7-8cm
La sección transversal del tubo: 33,7 mm.
Espesor del tubo: 2,6 mm.
montaje: 9 tacos de 8 mm 
Material: acero inoxidable.
Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 30 BANDERASX JUEGO DE 3
	BANDERAS ET- PN – 136 A3 (2012-04-15), Normas Técnicas de la Policía Nacional

· Bandera de Colombia de 1,35 mts de ancho x 1,10 mts de alto, bordada a mano, satín raso, gusanillo de oro y sedas finas con fleco de oro en la punta de la bandera de 5 cms y en la punta del moño fleco de oro de 8 cms.
·  Bandera de la Policía Nacional de 1,35 mts de ancho x 1,10 mts de alto, bordada a mano, satín raso, gusanillo de oro y sedas finas con fleco de oro en la punta de la bandera de 5 cms y en la punta del moño fleco de oro de 8 cms. 
· Bandera de la Dirección de Sanidad de 1,35 mts de ancho x 1,10 mts de alto, bordada a mano, satín raso, gusanillo de oro y sedas finas con fleco de oro en la punta de la bandera de 5 cms y en la punta del moño fleco de oro de 8 cms

Dimenciones:
[image: ]

· Escudo bordado a mano de cada una
· Astas elaboradas en madera, con la punta en forma de rombo en bronce, soportes en madera masillada, lijada, pintada y lacada. De acuerdo a Diseño.
· Moharra en bronce 
· Altura de las astas 2.5 mt
· Moño  con fleco de oro en la punta de la bandera de 5 cms


COMPOSICION DE LA TELA:
 debera efectuarse de acuerdo a los indicado en la NTC 481


Para efectos de la presente especificación, aplica las definiciones que se encuentran en la NTC 641 y en la NTC 5220-1; 

 NOTA: SE ANEXA formato 
 Código: 1LA-FR-0060
Norma técnica de la Policía Nacional para  
BANDERAS ET- PN – 136 A3 (2012-04-15)

Mínimo dos (02) años de garantía
	






[image: POLICIA NACIONAL]

[image: ]
[image: MOHARRA EN BRONCE PARA BANDERA. 19 CMS DE ALTO. NO NECESITA BRILLARSE.]
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	ITEM 31 BANDERASX JUEGO DE 3 EXTERIORES
	Bandera de Colombia de 3,00 mts de ancho x 2,00 mts de alto, tempestad impermeable, doble faz con ojetes y refuerzos alrededor. 
Bandera de la Policía Nacional de 3,00 mts de ancho x 2,00 mts de alto, tempestad impermeable, doble faz con ojetes y refuerzos alrededor. 
Bandera de la Dirección de sanidad de 3,00 mts de ancho x 2,00 mts de alto, tempestad impermeable, doble faz con ojetes y refuerzos alrededor, escudo estampado Direccion de Sanidad.
Deben tener el respetivo escudo.
Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 32 ARCHIVO RODANTE DOBLE
	FICHA TECNICA ARCHIVADOR RODANTE

Estructura y Material: 
Estantería elaborada en lámina Cold Rolled con entrepaños en calibre 22 y paral calibre 18.
Incluye seis (6) entrepaños graduables en pintura electrostática en polvo horneable de alta resistencia. 
Frontal y lateral exterior elaborado en lámina Cold Rolled calibre 22.

Dimensiones de cada Estante (doble):
Alto: 2.0 mts.  
Ancho: 92 cm. 
Fondo: 45 cm.

Dimensiones Archivo Rodante: (Área requerida)
 Alto:             2.40 m.  
Largo:           9 mts. 
Fondo:          2.0 mts.

MODULO FIJO: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2” X 3/16” lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, inicia o finaliza el sistema, es estático. 
MODULO RODANTE: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2” X 3/16” o ¼” lo que debe garantizar una resistencia de dos toneladas por unidad, debe desplazarse  mediante accionamiento MECANICO 
DESPLAZAMIENTO: Los carros ANTIVUELCO se desplazan mediante accionamiento MECANICO con una relación de cadena y piñones de 11 a 28 dientes, con ejes y ruedas de tracción hasta el último estante para mayor estabilidad y desplazamiento sin esfuerzo. Las ruedas deben ser en acero maquinado de 4” con rodamientos sellados 6202, ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero cold rolled. 
RIELES: Base Riel elaborada en ANGULO de 1” X ¼“, mediante la unión de dos ángulos estructurales de 1” x 3/16” soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO. 
MANIJA PARA SISTEMA MECANICO: Elaborada en platina de 1½” x 3/16” con pivotes en acero cold rolled maquinado de 1¼” x 55mm, la manija debe estar diseñada a manera de volante con un diámetro total de 33cm lo cual facilitara la manipulación del sistema. 
PANELERIA o TERMINADOS EXTERIORES: Los acabados o fachadas frontales, (incluyendo la puerta) y laterales son fabricados en lámina Cold Rolled calibre 20; 
VISORES: Cada fachada frontal incluye visores con un área de suficiente para permitir la identificación de la información almacenada en cada módulo; están fabricados en lámina cold rolled con ventana en vidrio. 
CERRAMIENTO (PUERTA): con llave para control del archivo y pasadores internos con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda de sus agarres al módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto. 
PARAL O COLUMNA: Esta estructura es fabricada en lamina Cold Rolled calibre 14 punzonada con sistema de soporte tipo cremallera o troquelado de tipo uña para graduar los entrepaños a la altura modular deseada; posee templetes en diagonal elaborados en Platina de 1/8 x ¾ con tensor de ajuste a un extremo lo cual permiten dar la rigidez y estabilidad que necesita el archivador rodante. Los espacios están distribuidos así: * (altura Standard 2.00 mts.) 6 espacios para cajas o carpetas mas techo. * (Altura opcional 2.40 mts.) 7 espacios para cajas o carpetas o más techo.   

PARAL TIPO "U": Este paral está fabricado en lámina de Acero tipo Cold Rolled calibre 14 punzonado a ambos lados de tal forma que se comparte hacia atrás en los entrepaños y permite que el área útil usada en el entrepaño sea de 90cm y no de 87 como en el convencional tipo "L". 
ENTREPAÑOS, PISOS Y TECHOS: Modulares (sin tornillos) en Lamina Cold Rolled, tienen una resistencia total de 75/120kgs., repartidos unifórmente con doblez frontal de 2cm que funciona como estructura para evitar deformaciones, aleta trasera de 5cm funciona como tope posterior y elemento estructural, el primer entrepaño esta separado con respecto al piso 10cm, junto con este el ultimo están anclados al paral. *El calibre de los entrepaños depende del material que se va a archivar así: cajas, carpetas, Los calibre pueden variar dependiendo factores como la longitud del entrepaños y el peso del material almacenado. Para este caso de caja sobre caja deberá ser calibre 20. Cada entrepaño debe estar fabricado con refuerzos estructurales mediante láminas plegadas con el fin de soportar cargas permanentes de 80 Kg. aproximados. 
PINTURA: Todas las partes metálicas están recubiertas al 100% con pintura en polvo epoxica aplicada mediante sistema electrostático horneado industrial a 180º bajo cabina, color a elección.

Debe tener tope de rodamiento para evitar descarrilamiento.

Nota: el color de las estructuras se definirá una vez sea adjudicado el contrato.

 Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 33 ARCHIVO RODANTE SENCILLO
	Estructura y Material: 
Estantería elaborada en lámina Cold Rolled con entrepaños en calibre 22 y paral calibre 18.
Incluye seis (6) entrepaños graduables en pintura electrostática en polvo horneable de alta resistencia. 
Se compone de dos (2) carros fijos laterales, cada uno con un (1) módulo de estantería liviana y un (1) carro doble servicio con dos (2) módulos de estantería liviana. 
Frontal y lateral exterior elaborado en lámina Cold Rolled calibre 22.

Dimensiones de Estante:
Alto: 2.00 m.  
Ancho: 92 cm. 
Fondo: 45 cm.

Dimensiones Archivo Rodante: (Área requerida) 
Alto: 2.40 m.  
Ancho: 2.40 m. 
Fondo: 1.00 m.
FICHA TECNICA:
MODULO FIJO:
Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2” X 3/16” lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, inicia o finaliza el sistema, es estático.  
 MODULO RODANTE:
Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2” X 3/16” o ¼” lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, se desplaza mediante accionamiento MANUAL si es sencillo o MECANICO si es doble, triple, cuádruplo, quíntuplo, séxtuplo o séptuplo. 
 
DESPLAZAMIENTO: 
Los carros ANTIVUELCO se desplazan mediante accionamiento MANUAL o MECANICO con una relación de cadena y piñones de 11 a 28 dientes, con ejes y ruedas de tracción hasta el último estante para mayor estabilidad y desplazamiento sin esfuerzo. Las ruedas son acero maquinado de 4” con rodamientos sellados 6202 zz, ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero Cold rolled.  

RIELES: 
Base Riel elaborada en ANGULO de 1” X ¼“, mediante la unión de dos ángulos estructurales de 1” x 3/16” soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO. 
 
MANIJA PARA SISTEMA MECANICO: 
Elaborada en platina de 1½” x 3/16” con pivotes en acero Cold rolled maquinado de 1¼” x 55mm, la manija está diseñada a manera de volante con un diámetro total de 33cmlo cual facilita la manipulación del sistema. 

PANELERIA o TERMINADOS EXTERIORES: 
Los acabados o fachadas frontales, (incluyendo la puerta) y laterales son fabricados en lámina Cold Rolled calibre 20; este tipo de terminado es el recomendado por el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. (LEY 594 DE 2000; ACUERDO 037) Opcional Madecor (+7%) o Formica (+10%). 
Techo laminar calibre 20, enchape lamina calibre, manija platina 3/16X1 ½. Zócalo lámina calibre 20. Piso lámina calibre 20. Base rodante ángulo 3/16 1 ½. Entrepaño lámina calibre 20. Parales sistema convencional lamina calibre 14. Costado (sistema compacto) lámina cr calibre 20. Visor para identificación lámina, vidrio 4 mm. Techo tipo sándwich lámina calibre 20 fibras de vidrio lámina calibre 20.
VISORES: 
Cada fachada frontal incluye visores con un área de suficiente para permitir la identificación de la información almacenada en cada módulo; están fabricados en lámina Cold Rolled con ventana en vidrio. 
 
PARAL O COLUMNA: 
Esta estructura es fabricada en lamina Cold Rolled calibre 14 punzonada con sistema de soporte tipo cremallera o troquelado de tipo uña para graduar los entrepaños a la altura modular deseada; posee templetes en diagonal elaborados en Platina de 1/8 x ¾ con tensor de ajuste a un extremo lo cual permiten dar la rigidez y estabilidad que necesita el archivador rodante. Los espacios están distribuidos así: * (altura Standard 2.00 mts.) 6 espacios para cajas o carpetas y 5 espacios para A-Z o libros más techo. * (Altura opcional 2.40 mts.) 7 espacios para cajas o carpetas y 6 espacios para A-Z o libros más techo. 
 PARAL TIPO "U": 
Este paral está fabricado en lámina de Acero tipo Cold Rolled calibre 14 punzonado a ambos lados de tal forma que se comparte hacia atrás en los entrepaños y permite que el área útil usada en el entrepaño sea de 90cm y no de 87 como en el convencional tipo "L". 
 ENTREPAÑOS, PISOS Y TECHOS: 
Modulares (sin tornillos) en Lamina Cold Rolled, tienen una resistencia total de 75/120kgs., repartidos uniformemente con doblez frontal de 2cm que funciona como estructura para evitar deformaciones, aleta trasera de 5cm funciona como tope posterior y elemento estructural, el primer entrepaño está separado con respecto al piso 10cm, junto con este el ultimo están anclados al paral. 
 *El calibre de los entrepaños depende del material que se va a archivar así: cajas, carpetas y A-Z C-22, libros C20;18 y 16 , Los calibre pueden variar dependiendo factores como la longitud del entrepaños y el peso del material almacenado. Para este caso de caja sobre caja deberá ser calibre 20. Cada entrepaño está fabricado con refuerzos estructurales mediante laminas plegadas con el fin de soporta cargas permanentes de 80 Kg. aproximados. 
PINTURA: 
Todas las partes metálicas están recubiertas al 100% con pintura en polvo epóxica aplicada mediante sistema electrostático horneado industrial a 180º bajo cabina, color a elección.  
Valores y resistencias:
Gravedad 1.2 – 1.8; resistencia al impacto 160 lb/plg.

Debe tener tope de rodamiento para evitar descarrilamiento.
Nota: el color de las estructuras se definirá una vez sea adjudicado el contrato.
 Mínimo dos (02) años de garantía
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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	 
	El mobiliario deberá ser entregado e instalado en la Clinica del Sur Bogota de la Policia Nacional. 
Calle 51 sur No. 90-07
Calle 51 sur No. 90A-21
Localidad de Bosa - Bogotá

	 
	 

	N°
	DOCUMENTOS APRESENTAR EN LA OFERTA

	1
	Certificación del fabricante, autorizando al oferente como distribuidor y/o comercializador.

	2
	Junto con la oferta deberá anexar Ficha Técnica del fabricante para todos los bienes ofertados. 

	3
	El oferente, deberá certificar que cuenta con protocolos de bioseguridad para el manejo de emergencias sanitarias, señaladas en las normas vigentes para el manejo de prevención de pandemias. (Entregar con la oferta la certificación)

	4
	El oferente, debe aportar con la oferta la consulta realizada en la página de la ANLA, esto es, el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), el cual no deberá presentar sanciones ambientales, de igual forma debe anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

	5
	Con el objeto de cumplir con la normativa ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los proponentes (comercializador distribuidor o fabricante)  deberán certificar que cumplen con los permisos y/o licencias ambientales.

	6
	El oferente debe anexar a su propuesta certiicacion emitida por el representante legal de la empresa o su propietario donde especifique que cumplirá cn toda la normatividad ambieltal y SST y que será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para el o para su subcontratistas y protección de bienes.

	7
	El oferente deberá presentar carta de compromiso en la cual manifestará que cumplirá con el perfil, experiencia, documentos y demás características solicita para el GRUPO MÍNIMO DE TABAJO durante la ejecución del contrato.

	 
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	1
	Se deberá contar con el personal y herramientas de trabajo necesario para la instalación de los elementos objeto de adquisición y profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, con disponibilidad de tiempo del 100%.

	2
	Se deberá realizar dos jornadas de mantenimiento preventivo a los bienes adquiridos de manera semestral y anual, previa coordinación con el supervisor del contrato.

	3
	Durante el periodo de garantía el contratista debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los muebles.

	4
	Durante el periodo de garantía, el contratista debe reparar el mobiliario y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento. 

	5
	El contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable, (declaración del fabricante especificaciones técnicas, fichas técnicas), así como evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes. 



NOTA: Las imágenes adjunto son de referencia a la descripción de las especificaciones técnicas establecidas y no generan vinculación con ningún fabricante

LOTE 3.  MOBILIARIO FIJO


	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	REGISTRO FOTOGRAFICO
IMÁGENES DE REFERENCIA
	CANT
	CUMPLE 

	
	
	
	
	SI 
	NO 

	ITEM 1  M1- LAVADO QUIRÚRGICO
	M1 - suministro e instalación y puesta en funcionamiento lavado quirúrgico individual en acero inoxidable 304 calibre 18, incluye lavado en acero inoxidable, estructura de soporte, perforaciones, grifería manos libres de pedal o de rodilla, sifón, desagüe, acople y anclajes medidas y especificaciones según los diseños suministrados.  

Incluye lavamanos para instalación en la pared, con cubierta esférica de diámetro 380 mm fabricado en acero inoxidable 304 calibre 18 con un acabado uniforme para evitar la acumulación de residuos, promoviendo un ambiente de alta asepsia y garantizar los protocolos de bioseguridad del personal, Desagüe Diam. 1-1/2”, con chazos y tornillos para instalación. Faldón fabricado en acero inoxidable 304 calibre 20. 2 pie de amigos de soporte en acero inoxidable. Grifería Metálica cromada de accionamiento con el pie y válvula push, grifería y acoples de instalación.

Pozuelo en acero inoxidable 304 calibre 18.
Pie de amigos en acero inoxidable 304 en calibre 16.
Faldón en acero inoxidable 304 calibre 20.
kit grifería cuello de ganso, válvula de pedal de 1/2” socoda o similar. 
Acople metal sanitario 40 cm 1/2” x 7/8” grival o similar.
	
750mm altura borde superior de la superficie. 
60cm frente
60cm fondo
40cm alto

· POSETA:
Profundidad 35cm
Ancho 55 cm 
Fondo  45cm
Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.

Prever todos los elementos para su instalación y correcto funcionamiento.


verificar diseño  anexo 3
Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 2  M2 - MESA DE TRABAJO
	M2 - suministro e instalación superficie de trabajo en acero inoxidable 304 cal 18 incluye patas de soporte, salpicadero, entrepaño inferior en acero inoxidable y niveladores medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas la medidas deben ser verificadas en sitio). 

Mesón en acero inoxidable 304 cal. 18 pulido que cumpla con los siguientes estándares: espacio de trabajo amplio y funcional, acabado uniforme para evitar la acumulación de residuos, de fácil limpieza promoviendo un ambiente de alta asepsia y garantizar los protocolos de bioseguridad de la clínica, incluye patas de soporte, salpicadero, entrepaño inferior en acero inoxidable y nivelador.

· 90 cm altura borde superior de la superficie.
· Frente variable 
· 70cm fondo
· 95cm alto
· Resistencia mínimo 250 kg por metro lineal

· Mesón con salpicadero en acero inoxidable 304 cal. 18.
· Estructuras tubulares sección circular de 2” en acero inoxidable 416 cal. 16. 
· Entrepaño en acero inoxidable 304 cal.18.
· Nivelador de neopreno NB50 o similar de 2”
· Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.
· Fabricar los elementos cumpliendo con los diseños, perfiles, dimensiones como se especifica en los planos detalles y teniendo en cuenta todos los accesorios para su perfecto funcionamiento

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: 1.MESON DE TRABAJO CON POCETA (1)]
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	ITEM 3 M4 - RECEPCIÓN
	
M4 - suministro e instalación de mueble módulos de atención, incluye superficie en tablex enchapado en laminado de alta presión f8 el escogido por la entidad, canto rígido de 2mm color natural ELM, balance en laminado de alta presión f6 color blanco, tarima de atención en resina acrílica color el escogido por la entidad, frente-faldero en resina acrílica color cocoa Brown estructura de soporte en cold rolled con pintura electroestática color blanco cal 16, canaleta en cold rolled con separación para la conectividad eléctrica, voz y datos niveladores y anclajes según los diseños suministrados. 


MEDIDAS:

· 750 altura borde superior de la superficie de trabajo.
· 900 borde superior de la tarima de atención al público.
· Frente variable 
· 900 fondo.
· 900 alto
Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución

· Tarima de atención al público en resina acrílica Corian o similar de 12mm color el escogido por la entidad 
· Faldón en resina acrílica Corian o similar de 12mm color el escogido por la entidad. 
· Soportes de refuerzo perfil tubular sección cuadrada 2” en cold rolled y pintura electrostática. 
· Superficie de trabajo en tablex RH de 30mm, Recubrimiento superior en laminado de alta presión F8, balance en laminado F6  cantos en PVC 2mm termo fundido.
· Estructura elaborada en aluminio extruido aleación 6063/T5, perfil de forma rectangular de 76x38 mm, ensamblado mediante escuadras internas en nylon inyectado con apertura de 100° y reforzadas por escuadras de soporte externas en zamac (aleación de aluminio y zinc), soportado sobre dos niveladores de tornillo base en plástico con recubrimiento en nylon y antideslizante; recubrimiento del soporte en pintura electroestática en polvo epoxi poliéster.
· Conectividad alimentación del cableado por Canaleta y Bajante en lámina de acero Cold Rolled calibre 20, pintura electrostática en polvo epoxic. la canaleta debe llevar cuatro troqueles para instalación de corriente, voz y datos. 
· Nivelador en aluminio con soleta antideslizante. 
· Cajonera 2x1: En lámina de acero Cold Rolled calibre 22, pintura electrostática en polvo epoxic, micro texturizado. Los tres cajones llevan correderas extensibles.

Debe incluir una toma eléctrica doble de corriente normal, una toma doble eléctrica regulada de polo aislado (color naranja) y una toma doble de voz y datos marca AMP categoría 6 RJ45 color azul y rojo. Por cada mueble.
Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 4 M5 - ATRIL RELIGIOSO
	M5 - MUEBLE EN CEDRO Y FLORMORADO LACADO 

Mesas de madera maciza de uso interior para funcionar como altar en ceremonias religiosas. Mueble con una Estética formal y elegante acorde con el ritual religioso para ser ubicado en la capilla y en el oratorio de la clínica. 
Solución de mobiliario resistente, cómoda y segura que preste los siguientes servicios superficie amplia y estable para soportar diversos elementos como lo son biblias, figuras religiosas, copas y demás objetos propios del ritual religioso.



Medidas minimas:

Altura: 119 cm
Ancho: 50 cm
Fondo: 40 cm
Medidas base: 54x44 cm

Materiales: 

Superficie en madera maciza combinación de flor-morado y cedro 
Estructura en madera maciza en granadillo.
Frente en madera maciza combinación de flor-morado y cedro
Laterales en madera maciza combinación de flor-morado y cedro
Posterior en madera maciza combinación de flor-morado y cedro.

Debe incluir estructura de soporte y anclajes medidas y especificaciones según los diseños suministrados.
Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: Libros Atriles De Pie y Ambones - Librería y artículos religiosos Peinado]
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	ITEM 5 M6 - MUEBLE TRABAJO LIMPIO Y SUCIO
	M6- Suministro e instalación de los muebles de trabajo limpio y trabajo sucio reservados para el uso del personal médico y de enfermería donde se preparan o realizan los procedimientos para los pacientes, permite almacenar material e instrumental estéril y limpio, lavar el material e instrumental contaminado y almacenar transitoriamente el material sucio y cortopunzante. Están ubicados en espacios separados y señalizados dentro de los servicios clínicos.
Mobiliario resistente, cómodo y seguro que preste los siguientes servicios mesón de trabajo amplio y funcional con poceta de lavado y lavamanos, gabinetes de almacenamiento bajo y repisa flotante alta.

M6 - Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de mueble bajo en tablex enchapado en laminado de alta presión f8 color blanco, incluye puertas, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, base, zócalo, herrajes y accesorios en acero inoxidable. Mesón en resina acrílica corian o similar incluye salpicadero o media caña de 10cm, babero, poceta de lavado incl. Grifería cuello de ganso tipo push, canastilla, sifón, desagüe, acople, lavamanos redondo incl. Grifería tipo push, sifón, desagüe y acople. Repisa alta en rejilla metálica de acero inoxidable medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas la medidas deben ser verificadas en sitio). trabajo limpio y sucio

Mueble bajo

· Frente variable 
· 60cm fondo.
· 90cm alto.

Superficie 
· 90cm altura borde superior de la superficie.
· Frente variable 
· 60cm fondo

Repisa alta
· 150cm borde superior de la repisa flotante.
· Frente variable
· 5cm alto

Repisa alta. 
· Repisa flotante en forma de canastilla en rejilla en acero inoxidable 304. Tubo de ¼ de pulgada

Superficie
· Poceta Dim. 350x300x150. En Corian
· Lavamanos esférico Ø 380mm. En Corian  12mm
· Mesón en Corian 12mm
· 
Grifería y accesorios
· Kit Grifo salida Mono control cuello de ganso tipo push. 
· Kit Grifo salida mono control cuello de ganso tipo prensa y vuelta.      
· Kit Acople metal sanitario 40 cm 1/2” x 7/8” grival o similar.
· Kit instalación sifón flexible lavaplatos grival o similar. 
· Kit canastilla 4” grival o similar. 		
· Cinta teflón agua (10m).

Mueble bajo 
· Tableros de fachada: Alma en tablex RH + recubierto en laminado de alta presión F8 + cantos en PVC de 2mm termo fundido. 
· Tableros internos: Alma en tablex RH + recubierto melamínicas + cantos en PVC de 2mm termo fundido. 
· 
· Herrajes, patas, manijas, botones, bisagras, brazos y rieles en acero inoxidable, cierre lento. 
· Perfiles en aluminio. 

Los muebles en tablex RH + formica como se describe anteriormente:
 Estructura 19mm
Puertas 15 mm
Fondos 4mm

 Todos tableros deben llevar balance en F6 o melamínicas.
Mínimo dos (02) años de garantía
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	52 ML
	
	

	ITEM 6 M7 - BIBLIOTECA
	M7 - suministro e instalación de mueble biblioteca en tablex enchapado en laminado de alta presión f8 color natural ELM incluye zócalo, base, laterales, fondo, divisiones, entrepaños, puertas, tapa superior, montantes accesorios y herrajes en acero inoxidables, medidas y especificaciones según los diseños suministrados 

Medidas:

· Frente variable. 
· 60cm fondo.
· Alto variable.

Materiales:

· Tableros: Alma en tablex RH + recubierto en laminado de alta presión F8 + cantos en PVC de 2mm termo fundido. 
· Fondo de 4mm. 
· Herrajes, patas, manijas, botones, bisagras, brazos y rieles en acero inox. 
· Perfiles en aluminio. 
Accesorios de ensamble en plástico.
(TODAS LA MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO).  
Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: Moderna Biblioteca estantería estantería de madera muebles para oficina  escolar - China Estantería de la biblioteca, Estantería estantería de madera]
	39.21 M2
	
	

	ITEM 7 M8-RECEPCION ENFERMERÍA
	M8-A Suministro e instalación de counter para estación de enfermería; tarima en resina acrílica color el escogido por la entidad. Soportes en tubular redondo de acero inoxidable de ø=1/2". Frente-faldero en resina acrílica color el escogido por la entidad termoformado curvatura según diseño incl. Piezas de soporte en tablex RH Espesor 20mm enchapado en laminado f8 color blanco, canto rígido en  PVC termofundido. Superficie de trabajo en tablex RH espesor 30mm enchapado en laminado F8 color escogido por la entidad, canto rígido en PVC termofundido.
Compuerta abatible, brazos, bisagras, rieles, botones, manijas, herrajes, accesorios, cerraduras en acero inoxidable, estructura de soporte en tubulares cold rolled de 2" pintura electrostatica color blanco anclajes a muro; medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas las medidas deben ser verificadas en sitio).

· 110cm borde superior tarima de atención 1.
· 90cm borde superior tarima de atención 2.
· 75cm borde superior superficie de trabajo. 
· 80cm faldón 1.
· 60cm faldón 2. 
· Frente variable.
· 85cm fondo.
110cm alto.
Mínimo dos (02) años de garantía
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	51.50 ML
	
	

	ITEM 8 M9 - MUEBLE ALTO Y BAJO
	M9 - Suministro e instalación de mueble bajo en tablero de tablex enchapado en laminado f8 color el escogido por la entidad, canto rígido de 2mm color blanco incl. zócalo, base, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, puertas, cajones, bisagras, rieles, brazos, botones, manijas,  accesorios de ensamble y herrajes de acero inoxidable; mesón en resina acrílica color el escogido por la entidad incluye salpicadero y babero; mueble alto en tablero de tablex enchapado en laminado f8 el escogido por la entidad, canto rígido de 2mm incl. base, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, puertas, tapa superior bisagras, brazos, botones, manijas, accesorios de ensamble, herrajes de acero inoxidable y elementos de soporte anclados a muro; medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas las medidas deben ser verificadas en sitio). Depósito de medicamentos.

Gabinete alto
· Frente variable.
· 35cm fondo
· 65cm alto
Mesón
· Superficie: 90cm borde superior superficie de trabajo. 
· Frente variable.
Gabinete bajo
· Frente variable. 
· 60cm fondo.
· 90cm alto.

Gabinete alto 
· Tableros: alma en tablex RH + recubrimiento en laminado de alta presión F8 color blanco + cantos en PVC 2mm.
· Bisagras en acero inoxidable.
· Manijas en acero inoxidable. 
· Herrajes en acero inoxidable. 

Mesón
· Superficie: superficie sólida en Resina acrílica corian o similar 12mm, el escogido por la entidad.
· Soporte: Platinas en lámina CR. Cal 16 + pintura electrostática el escogido por la entidad.

Gabinete bajo 
· Tableros: Alma en tablex RH + recubrimiento en laminado de alta presión f8 color el escogido por la entidad + cantos en PVC de 2mm termo fundido.
· Bisagras en acero inoxidable.
· Manijas en acero inoxidable. 
· Herrajes en acero inoxidable. 
· Riel extensión total push to open. 

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 9 M10 - GUARDA ROPA
	M10 - Suministro e instalación de mueble en tablex enchapado en laminado f8 color el escogido por la entidad, canto rígido de 2mm el escogido por la entidad. zócalo, base, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, puertas, tapa superior, montante, bisagras, botones, manijas, accesorios de ensamble y herrajes de acero inoxidable; medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas las medidas deben ser verificadas en sitio) linos y ropa limpia

· Frente variable.
· 60cm fondo
· Alto variable

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.

	[image: Kingsman | Armario Closet Moderno Con Espejo 8 Puertas 2 Cajones Blanco]
	67.96 M2
	
	

	ITEM 10 M11 - MUEBLE TRABAJO ODONTOLOGÍA
	M11 - Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de superficie de trabajo en acero inoxidable 304 cal 18 incluye niveladores, patas de soporte, entrepaño inferior en acero inoxidable 304, poceta de lavado, grifería cuello de ganso, canastilla, sifón, desagüe, acople, salpicadero, y babero; medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas la medidas deben ser verificadas en sitio).

mobiliario resistente, cómodo y seguro que preste los siguientes servicios: superficie amplia y funcional para trabajar, acabado uniforme para evitar la acumulación de residuos, de fácil limpieza promoviendo un ambiente de alta asepsia, poceta de lavado amplia y funcional, entrepaño inferior para acomodar diversos objetos.

· 90cm borde superior de la superficie de trabajo.
· 155cm Frente.
· 70cm fondo
· 95cm alto

Mesón 

Mesón con salpicadero en corian.
Poceta Dim. 350x300x150. En corian.
Estructuras tubulares 2” en cold rolled y pintura electrostática.
Entrepaño en formica F8 y con balance en f6
Nivelador de neopreno NB50 o similar de 2”
Grifería y accesorios 
Kit Grifo salida Mono control cuello de ganso tipo push. 
Kit Grido salida mono control cuello de ganso tipo prensa y vuelta.      
Kit Acople metal sanitario 40 cm 1/2” x 7/8” grival o similar.
Kit instalación sifón flexible lavaplatos grival o similar. 
Kit canastilla 4” grival o similar. 

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución.
Mínimo dos (02) años de garantía

	[image: Sauce Viejo: ya funciona el nuevo consultorio odontológico en Adelina Eeste  - Sin Mordaza]
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	ITEM 11 M12 A- CLOSET DOBLE
	M12 A- Suministro e instalación de mueble en tablex enchapado en laminado f8 color el escogido por la entidad, canto rígido de 2mm color el escogido por la entidad. zócalo, base, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, bolillo, puertas, tapa superior, montante, bisagras, botones, manijas, accesorios de ensamble y herrajes de acero inoxidable; medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas las medidas deben ser verificadas en sitio) closets

Suministro e instalación de los closets para habitaciones, disponible para todo el público de la clínica, previstos para disponer diversos objetos. Ubicados en hospitalización.
Solución de mobiliario resistente, cómodo y seguro que preste los siguientes servicios: espacio de almacenamiento amplio y funcional.

60cm frente.
60cm fondo
260cm alto

Compuesta de espacio superior portaobjetos y guardarropa con perchero-colgador extensible y espacio inferior zapatero. Puertas con asa-tirador y cerradura de seguridad. Modelo fijo.



Mínimo dos (02) años de garantía
	



[image: armario homologado dos puertas arpc. Armarios. Mobiliario de aula.Mobiliario escolar enclave educativo]
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	ITEM 12 M12 B - CLOSET SENCILLO
	M12 b - Suministro e instalacion de mueble en tablex enchapado en laminado f8 color natural elm, canto rigido de 2mm color natural elm inclu. zocalo, base, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, bolillo, puertas, tapa superior, montante, bisagras, botones, manijas, accesorios de ensamble y herrajes de acero inoxidable; medidas y especificaciones segun los diseños suministrados (todas las medidas deben ser verificadas en sitio) closets

Suministro e instalación de los closets para habitaciones, disponible para todo el público de la clínica, previstos para disponer diversos objetos. Ubicados en hospitalización.
Solución de mobiliario resistente, cómodo y seguro que preste los siguientes servicios: espacio de almacenamiento amplio y funcional.

60cm frente.
60cm fondo
260cm alto


Tableros: alma en tablex RH + recubrimiento en laminado de alta presión F8 color natural ELM + cantos en PVC de 2mm.
Bolillo metálico 
Manijas en acero inoxidable.
Bisagras en acero inoxidable. 
Soporte bolillo en acero inoxidable. 
Rieles de cajón extensión total cierre lento.
Botones en acero inoxidable. 
Herrajes en acero inoxidable.
Accesorios de ensamble plásticos.
Tornillería
Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 13 M13 - MUEBLE BAJO
	M13 - suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de mueble bajo en tablex rh enchapado en laminado f8 color blanco y canto rigido de 2mm color blanco incluye patas en acero inoxidable, base, fondo, laterales, divisiones, entrepaños, puertas, bisagras, botones, manijas, perfiles de aluminio, accesorios de ensamble y herrajes de acero inoxidable; meson en acero inoxidable 304 cal 18 incluye, lavamanos, griferia cuello de ganso, canastilla, sifon, desague, acople, salpicadero y babero; medidas y especificaciones según los diseños suministrados (todas la medidas deben ser verificadas en sitio). descanso médicos

Suministro e instalación de los muebles para las áreas de descanso dedicado para el bienestar del personal médico y de enfermería, está previsto para almacenar azúcar, sal, etc. lavar todos tipo de objetos, ubicar un microondas, guardar platos, vasos y otros. Están ubicados en espacios separados y señalizados dentro de los servicios clínicos áreas de descanso.
Solución de mobiliario resistente, cómodo y seguro que preste los siguientes servicios mesón de trabajo con poceta de lavado, gabinetes de almacenamiento bajo y gabinete de almacenamiento alto.

Medidas:

Mueble alto
Frente variable 
35cm fondo.
60cm alto.
Mesón 
90cm borde superior de la superficie de trabajo. 
Frente variable.
70cm fondo.
Mueble bajo
Frente variable.
70cm fondo. 
90cm alto.

Materiales:

Mueble alto. 
Tableros: Alma en tablex RH + recubierto en laminado de alta presión F8 + cantos en PVC de 2mm termo fundido. 
Herrajes, patas, manijas, botones, bisagras, brazos y rieles en acero inox. 
Perfiles en aluminio.
Accesorios de ensamble en plástico.
Superficie.  
Poceta Dim. 350x300x150. En acero inoxidable 304 cal. 18.
Lavamanos esférico Ø 380mm. En acero inoxidable 304 cal. 18. 
Mesón en acero inoxidable 304 cal.18.
Grifería y accesorios  
Kit Grifo salida Mono control cuello de ganso tipo push. 
Kit Grido salida mono control cuello de ganso tipo prensa y vuelta.      
Kit Acople metal sanitario 40 cm 1/2” x 7/8” grival o similar.
Kit instalación sifón flexible lavaplatos grival o similar. 
Kit canastilla 4” grival o similar. 		
Cinta teflón agua (10m).
Mueble bajo
Tableros: Alma en tablex RH + recubierto en laminado de alta presión F8 + cantos en PVC de 2mm termo fundido. 
Herrajes, patas, manijas, botones, bisagras, brazos y rieles en acero inox. 
Perfiles en aluminio. 
Accesorios de ensamble en plástico.
Mínimo dos (02) años de garantía
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	27.5 ML
	
	

	ITEM 14 M15 - RECEPCIÓN PRINCIPAL
	m15 - suministro e instalación counter para la entrada principal, incluye tarima de atencion: resina acrilica color cocoa brown, incl. Soportes en tubular redondo de acero inoxidable ø=1/2". Faldon: resina acrilica color cocoa brown termoformado curvatrura segun diseño incl. Piezas de soporte en tablex rh e=2cm enchapado en laminado f8 color blanco, canto rigido 2mm color blanco. Superficie de trabajo: tablex rh e=3cm enchapado en laminado f8 color natural elm incl. Canto rigido 2mm, cajon lapicero compuerta abatible, brazos, bizagras, rieles, botones, manijas, herrajes, accesorios, cerraduras en acero inoxidable. estrucura de soporte en perfil cold rolled de seccion cudrada de 2" pintura electrostatica color blanco anclajes a muro y a piso; medidas y especificaciones segun los diseños suministrados 

Suministro e instalación del counter para la entrada principal, empleado como recibimiento, recepción y punto de información, está reservado para el personal auxiliar de la clínica, donde se realiza el filtro de seguridad, registro y control de entradas y salidas, fichero de documentos de identificación, atención al usuario, radicación de documentos, y el redireccionamiento de los usuarios a los diferentes servicios de la clínica. Está ubicado en el vestíbulo principal.
Solución de mobiliario práctica, cómoda y segura que preste los siguientes servicios tarima de atención al público dos alturas (persona de pie y persona en silla de ruedas), superficie de trabajo amplia y funcional, cojones lapiceros, fichero de documentos, conectividad eléctrica y de datos.

Medidas: 
110cm borde superior tarima de atención 1.
90cm borde superior tarima de atención 2.
75cm borde superior superficie de trabajo. 
80cm faldón 1.
60cm faldón 2. 
Frente según diseño.
Fondo según diseño.
110cm alto.

Materiales:

Tarima de atención 
Superficie: superficie solida en Resina acrílica corian o similar 12mm, color cocoa Brown. 
Soporte: Perfil sección circular Ø1/2” en acero inoxidable. 
Faldón 
Superficie: superficie solida en Resina acrílica corian o similar 12mm, color cocoa Brown termoformado curva según diseño.
Soporte: Alma en tablex RH + recubierto en laminado de alta presión F8 color cocoa Brown + cantos en PVC de 2mm termo fundido color Blanco.
Superficie de trabajo 	
Superficie: Alma en tablex Rh e=3cm + recubrimiento superior en laminado de alta presión f8 color natural elm + recubrimiento inferior en balance laminado F8 + cantos en PVC de 2mm termo fundido.
Soporte: Patinas en lámina CR. Cal. 16, Pie de amigos en perfil tubular sección cuadrada 2” en CR. Cal. 16. + Pintura electrostática color blanco.
Cajón lapicero en lamina CR. Cal. 20. Riel extensión total push to open.
Conectividad 
Conducción del cableado por vertebra y multitoma al nivel de la superficie en aluminio con tres troqueles para tomas de corriente, corriente regulada y datos.  
Faceplate - con un Jack rj45 cat 6 incluye accesorios de fijación. 
Tomacorriente monofásico doble con polo a tierra, grado hospitalario color naranja
Tomacorriente monofásico doble con polo a tierra, grado hospitalario color blanco.

(Todas las medidas deben ser verificadas en sitio). 
Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 15 M16 - LAVAMANOS
	M16 - suministro e instalación y puesta en funcionamiento de mueble flotado de lavado de manos general múltiples usuarios simultáneamente en acero inoxidable, incluye pozuelo en acero inoxidable, estructuras de soporte, perforaciones, griferías manos libres de pedal o de rodilla, sifón, desagüe, acople y anclajes medidas y especificaciones según los diseños suministrados 

Suministro e instalación de estaciones de lavado de manos múltiples usuarios simultáneamente, disponible para el personal médico y de enfermería, para mantener manos y antebrazos limpios asépticos como lo exige la norma hospitalaria. 
Solución práctica, compacta y segura que cumpla con los protocolos de seguridad ayudando a velar por el bienestar del personal Incluye pozuelo amplio y profundo para instalación en la pared, fabricada en acero inoxidable 304 calibre 18 con un acabado uniforme para evitar la acumulación de residuos, promoviendo un ambiente de alta asepsia y garantizar los protocolos de bioseguridad del personal de la clínica, Desagüe Diam 2”, con chazos y tornillos para instalación. Faldón fabricado en acero inoxidable 304 calibre 20. Soportes pie de amigos de soporte en acero inoxidable. Grifería Metálica cromada de accionamiento con el pie y válvula push, grifería y acoples de instalación.

Medidas:

90cm altura borde superior de la superficie. 
Frente variable 
60cm fondo
60cm alto

Materiales:

Pozuelo en acero inoxidable 304 calibre 18.
Pie de amigos en acero inoxidable 304 en calibre 16.
Faldón en acero inoxidable 304 calibre 20.
kit grifería cuello de ganso, válvula de pedal de 1/2” socoda o similar. 
Acople metal sanitario 40 cm 1/2” x 7/8” grival o similar.		
Cinta teflón agua (10m).
Silicona transparente 300 ml super Flex o similar.		
Cinta aislante 18mm x 15m.

(TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO). LAVADO QUIRURGICO.  
Mínimo dos (02) años de garantía
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	ITEM 16 M17 - TRAMPA DE YESOS
	M17 - suministro e instalación trampa de yesos en acero inoxidable incluye accesorios de conexión medidas y especificaciones según los diseños suministrados

Suministro e instalación de la trampa de yesos. Dispositivo especial fabricado en acero inoxidable necesaria para la correcta disposición final del yeso utilizado en el servicio de urgencias.
Solución práctica, compacta y segura que preste el siguiente servicio: Recolección y gestión de aguas para separar los residuos y el yeso que baja por las pocetas de lavado en el cuarto de yesos. Esto con el fin primero de proteger las instalaciones sanitarias. Para que la trampa de yesos sea eficaz debe tener un volumen de 100 litros. Este volumen, garantiza un tiempo de permanencia de las aguas dentro de la trampa, lo que logra una separación efectiva de los yesos y los residuos sólidos.
Es muy importante tener en cuenta que los yesos y los residuos sólidos deben desalojarse del tanque mínimo cada 2 días este proceso debe ser simple para que el operario pueda limpiar fácilmente y evacuar dichos residuos en bolsas herméticas y cerradas que vayan directamente a la basura. 
Fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable calibre 18. Patas en el mismo material con tornillos de nivelación, tapa asegurada al cuerpo de la trampa de yeso por medio de broches de presión, incluye una pieza de acero inoxidable, removible para retener los sólidos y permitir el retiro de los yesos retenidos. Para una correcta instalación es necesario bajar el desagüe a nivel de piso, para facilitar la limpieza periódica de la trampa.

Medidas:

80cm frente
48cm fondo
32cm alto

Materiales.

Acero inoxidable 304 cal.18.
Accesorio de conexión. En PVC Sanitario.

 (TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO).
Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: ]
	1
	
	

	ITEM 17 M18 - MUEBLE PARA TOMA DE MUESTRAS
	
M18 - suministro e instalación del mueble de toma de muestras de brazo. Superficie en tablex rh e=3cm enchapado en laminado f8 color natural ELM + canto rígido 2mm. Accesorios de almacenamiento. Estructuras de soporte en perfil cold rolled sección cuadrada 2" + pintura electrostática.  

Suministro e instalación de los muebles para las tomas de brazo, dedicados para el bienestar de los funcionarios y usuarios del laboratorio están ubicados en los módulos de atención de la zona de toma de muestras del laboratorio.
Solución de mobiliario práctica, cómoda y segura que preste los siguientes servicios superficie de trabajo amplia y funcional, cajón lapicero, perforaciones en la superficie para la disposición de contenedores de acero inoxidable y la caneca de residuos peligrosos para la disposición final de agujas y jeringas

Medidas:

75cm borde superior de la superficie de trabajo.
90cm frente.
60cm fondo.
75cm alto.

Puesto de trabajo individual

Materiales:

Superficie
Alma en tablex RH E=30mm. + Recubrimiento superior en laminado de alta presión f8 color natural ELM + recubrimiento inferior balance en laminado f8 color blanco + cantos en PVC 2mm.
Cajón lapicero en lamina CR (cold Rolled) + pintura electrostática.  
Estructura
Estructura elaborada en aluminio extruido aleación 6063/T5, perfil de forma rectangular de 76x38 mm, ensamblado mediante escuadras internas en nylon inyectado con apertura de 100° y reforzadas por escuadras de soporte externas en zamac (aleación de aluminio y zinc), soportado sobre dos niveladores de tornillo base en plástico con recubrimiento en nylon y antideslizante; recubrimiento del soporte en pintura electroestática en polvo epoxi poliéster.

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: ]
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	ITEM 18 M19 - SALA DE DESCANSO
	M19 - suministro e instalación de sala pública de espera activa tipo 1. Incluye sofás, poltronas, puffs, fachadas internas no estructurales. colores, configuraciones y materiales según los diseños suministrados 

Incluye:
· 1 sofá 3 puestos 
· 2 sofás 2 puestos 
· Mesa de centro. 
Enchape de pared.

Materiales:

Sofás
Bases: Perfilería de aluminio extruido, sección rectangular de 76x38mm, ensamblado mediante escuadras internas en nylon inyectado con apertura de 100° y reforzados por escuadras de soporte externas en zamac (aleación de aluminio y zinc), soportado sobre niveladores de tornillo base en plástico con recubrimiento en nylon y antideslizante, recubrimiento de la estructura en pintura electrostática en polvo epoxi poliéster.
Estructura: Bastidor de madera, tableros de Tablex de 18mm ensamblado con tornillería.
Espumas: Croydon de 1 a 3 cm de espesor
Tapicería: Tela vinílica Silvertex o similar.
Poltronas
Bases: Araña en aluminio de 4 patas cromada acabado cepillado.
Mecanismo: Cilindro neumático para amortiguación, ajustable en altura
Espuma: Inyectada.
Tapizado: Microfibra.
Forma: Orgánica con brazos incorporados.
Puffs
Bases: Patas acero Inoxidable de 35mm.
Estructura: bastidor de madera y poliuretano.
Espuma: Inyectada.
Tapicería: Tela vinílica Silvertex.
Enchapes
Soporte: Apoyados sobre muro con sistema de cuchillas en madera ancladas con chazo expansivo. 
Paneles: Tableros de MDF de 19 mm + Recubrimiento en Chapilla Wengué acabado por todos los bordes.
Dilataciones: Modulación en franjas horizontales, separadas por dilataciones de 1 cm x 5mm de profundidad.

(TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO).
Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: ]
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	ITEM 19 M20 - SALA ESPERA
	M20 - suministro e instalación de sala pública de espera activa tipo 2. Incluye sofás, poltronas, puffs, fachadas internas no estructurales. colores, configuraciones y materiales según los diseños suministrados 

Incluye: 

Sofás modulares que permitan varias configuraciones.

Materiales:

Sofás
Bases: Perfilería de aluminio extruido, sección rectangular de 76x38mm, ensamblado mediante escuadras internas en nylon inyectado con apertura de 100° y reforzados por escuadras de soporte externas en zamac (aleación de aluminio y zinc), soportado sobre niveladores de tornillo base en plástico con recubrimiento en nylon y antideslizante, recubrimiento de la estructura en pintura electrostática en polvo epoxi poliéster.

Estructura: Bastidor de madera, tableros de Tablex de 18mm ensamblado con tornillería.
Espumas: Croydon de 1 a 3 cm de espesor
Tapicería: Tela vinílica Silvertex o similar.
Poltronas
Bases: Araña en aluminio de 4 patas cromada acabado cepillado.
Mecanismo: Cilindro neumático para amortiguación, ajustable en altura
Espuma: Inyectada.
Tapizado: Microfibra.
Forma: Orgánica con brazos incorporados.
Puffs
Bases: Patas acero Inoxidable de 35mm.
Estructura: bastidor de madera y poliuretano.
Espuma: Inyectada.
Tapicería: Tela vinílica Silvertex.
Enchapes
Soporte: Apoyados sobre muro con sistema de cuchillas en madera ancladas con chazo expansivo. 
Paneles: Tableros de MDF de 19 mm + Recubrimiento en Chapilla Wengué acabado por todos los bordes.
Dilataciones: Modulación en franjas horizontales, separadas por dilataciones de 1 cm x 5mm de profundidad.

 Capacidad para 8 personas 

(TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO).
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	ITEM 20  M21 - SALA DE ESPERA
	M20 - suministro e instalación de sala pública de espera activa tipo 3. Incluye sofás, poltronas, puffs, fachadas internas no estructurales. colores, configuraciones y materiales según los diseños suministrados 

Incluye:
· Mesa 4 persona para exteriores.
· 4 sillas para exteriores.

Materiales:
Sofás
Bases: Perfilería de aluminio extruido, sección rectangular de 76x38mm, ensamblado mediante escuadras internas en nylon inyectado con apertura de 100° y reforzados por escuadras de soporte externas en zamac (aleación de aluminio y zinc), soportado sobre niveladores de tornillo base en plástico con recubrimiento en nylon y antideslizante, recubrimiento de la estructura en pintura electrostática en polvo epoxi poliéster.
Estructura: Bastidor de madera, tableros de Tablex de 18mm ensamblado con tornillería.
Espumas: Croydon de 1 a 3 cm de espesor
Tapicería: Tela vinílica Silvertex o similar.
Poltronas
Bases: Araña en aluminio de 4 patas cromada acabado cepillado.
Mecanismo: Cilindro neumático para amortiguación, ajustable en altura
Espuma: Inyectada.
Tapizado: Microfibra.
Forma: Orgánica con brazos incorporados.
Puffs
Bases: Patas acero Inoxidable de 35mm.
Estructura: bastidor de madera y poliuretano.
Espuma: Inyectada.
Tapicería: Tela vinílica Silvertex.
Enchapes
Soporte: Apoyados sobre muro con sistema de cuchillas en madera ancladas con chazo expansivo. 
Paneles: Tableros de MDF de 19 mm + Recubrimiento en Chapilla Wengué acabado por todos los bordes.
Dilataciones: Modulación en franjas horizontales, separadas por dilataciones de 1 cm x 5mm de profundidad.

(TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO).
Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: ]
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	ITEM 21 M22 - SALA DE ESPERA PEDIÁTRICA
	M21 - suministro e instalación de sala pública de espera activa tipo 4. Incluye sofás, poltronas, puffs, fachadas internas no estructurales. colores, configuraciones y materiales según los diseños suministrados 

Incluye: 
· Pupitre para niños 
· 4 sillas para niños
Materiales:
Pupitre: 
Sofás
Bases: Perfilería de aluminio extruido, sección rectangular de 76x38mm, ensamblado mediante escuadras internas en nylon inyectado con apertura de 100° y reforzados por escuadras de soporte externas en zamac (aleación de aluminio y zinc), soportado sobre niveladores de tornillo base en plástico con recubrimiento en nylon y antideslizante, recubrimiento de la estructura en pintura electrostática en polvo epoxi poliéster.
Estructura: Bastidor de madera, tableros de Tablex de 18mm ensamblado con tornillería.
Espumas: Croydon de 1 a 3 cm de espesor
Tapicería: Tela vinílica Silvertex o similar.
Poltronas
Bases: Araña en aluminio de 4 patas cromada acabado cepillado.
Mecanismo: Cilindro neumático para amortiguación, ajustable en altura
Espuma: Inyectada.
Tapizado: Microfibra.
Forma: Orgánica con brazos incorporados.
Puffs
Bases: Patas acero Inoxidable de 35mm.
Estructura: bastidor de madera y poliuretano.
Espuma: Inyectada.
Tapicería: Tela vinílica Silvertex.
Enchapes
Soporte: Apoyados sobre muro con sistema de cuchillas en madera ancladas con chazo expansivo. 
Paneles: Tableros de MDF de 19 mm + Recubrimiento en Chapilla Wengué acabado por todos los bordes.
Dilataciones: Modulación en franjas horizontales, separadas por dilataciones de 1 cm x 5mm de profundidad.

(TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SITIO).
Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: ]
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	ITEM 22 M23 - ESQUINERO
	Suministro e instalación de esquineros ancho con estructura de 1,22 ml. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Esquinero en PVC, ideal para esquinas de paredes interiores.

LONGITUD:  2,4 mt 
ANCHO 4 cm
CALIBRE 3.5 mm
RESISTENCIA A LA FLEXION 85 kg
PESO 550 gr
APARIENCIA: liso 

Material PVC
Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: esquinero]
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	ITEM 23 M24 - GUARDA CAMILLAS
	Suministro e instalación de guardacamilla de 15cm en PVC tipo sistema de clips metálicos. incluye anclajes, terminales y soporte

La finalidad es proteger los muros de los impactos que le pueden generar el tránsito de camillas, muebles, o enseres, evitando su deterioro y continuo mantenimiento en zonas como Hospitales, Centros de Salud.

El Protector o Guarda Camilla debe ser en  PVC, compuesto de tres elementos:
 Base de Anclaje, Amortiguador de impacto, Tapa de terminación. 
Con sus respectivas punteras de terminación en los extremos.
 
Componentes: PVC (CLORURO DE POLIVINILO) rígido peletizado / protector UV 100 % original

Debe tener resistencia a:
Resistencia al impacto 
Resistencia a la tensión
Resistencia a los hongos
Retardancia al fuego
Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: https://jcingenieros.net/wp-content/uploads/2022/05/JC-Ingenieros-Guardacamillas-Especificaciones-Tecnicas.jpg]
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	1000 ML
	
	

	ITEM 24 M25 - BARRA DE SEGURIDAD BAÑOS
	Suministro e instalación de barra de seguridad 18", de pared en acero inoxidable 304 satinado diámetro 1-1/4", tornillos escondidos. Ref. 30-AA-8718 A&A o equivalente.

Barra de discapacitados para baños, recta de simple apoyo e instalación a pared por medio de Tornillos y Chazos en cualquier clase de muro (hueco o macizo) al lado de los aparatos sanitario y/o lavamanos, que sirve como soporte y ayuda técnica de incorporación para usuarios de la tercera edad y personas con problemas de movilidad. Estas barras de baño deben estar diseñadas para proporcionar apoyo y estabilidad a los usuarios con o sin discapacidad. 
Fabricadas en tubería redonda ornamental de diámetro 1-¼” (32mm) en Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 1.2mm). Deben ser fáciles de instalar, usar y limpiar. De baño y resistente a la corrosión.

Fabricada en acero inoxidable, soporta una carga de 200 kg, tubo de 18".

Material: Acero 304.
Medida: 80cm.
Instalación: Anclaje a la Pared.
Incluye: Chazos y tornillos para la instalación.
Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: 150404]
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	ITEM 25 M26 - MESÓN EN GRANITO
	Mesón con acabado en granito natural negro san Gabriel, espesor del granito 20mm. Incluye salpicadero borde biselado de 8cm contra muro y borde biselado. Perforaciones para grifería y lavamanos. Faldón de 25cm. longitud de desarrollo del mármol hasta 1.0m que incluye salpicadero, faldón y plancha. Incluye estructura metálica de apoyo anclada a los muros con anticorrosivo y pintura de acabado. borde biselado para vacíos de accesorios si se requieren
Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: snp_encimera]
	60 ML
	
	



	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	 
	El mobiliario deberá ser entregado e instalado en la Clinica del Sur Bogota de la Policia Nacional. 
Calle 51 sur No. 90-07
Calle 51 sur No. 90A-21
Localidad de Bosa - Bogotá

	 
	 

	N°
	DOCUMENTOS APRESENTAR EN LA OFERTA

	1
	Certificación del fabricante, autorizando al oferente como distribuidor y/o comercializador.

	2
	Junto con la oferta deberá anexar Ficha Técnica del fabricante para todos los bienes ofertados. 

	3
	El oferente, deberá certificar que cuenta con protocolos de bioseguridad para el manejo de emergencias sanitarias, señaladas en las normas vigentes para el manejo de prevención de pandemias. (Entregar con la oferta la certificación)

	4
	El oferente, debe aportar con la oferta la consulta realizada en la página de la ANLA, esto es, el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), el cual no deberá presentar sanciones ambientales, de igual forma debe anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

	5
	Con el objeto de cumplir con la normativa ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los proponentes (comercializador distribuidor o fabricante)  deberán certificar que cumplen con los permisos y/o licencias ambientales.

	6
	El oferente debe anexar a su propuesta certiicacion emitida por el representante legal de la empresa o su propietario donde especifique que cumplirá cn toda la normatividad ambieltal y SST y que será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para el o para su subcontratistas y protección de bienes.

	7
	El oferente deberá presentar carta de compromiso en la cual manifestará que cumplirá con el perfil, experiencia, documentos y demás características solicita para el GRUPO MÍNIMO DE TABAJO durante la ejecución del contrato.

	 
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	1
	Se deberá contar con el personal y herramientas de trabajo necesario para la instalación de los elementos objeto de adquisición y profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, con disponibilidad de tiempo del 100%.

	2
	Se deberá realizar dos jornadas de mantenimiento preventivo a los bienes adquiridos de manera semestral y anual, previa coordinación con el supervisor del contrato.

	3
	Durante el periodo de garantía el contratista debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los muebles.

	4
	Durante el periodo de garantía, el contratista debe reparar el mobiliario y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento. 

	5
	El contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable, (declaración del fabricante especificaciones técnicas, fichas técnicas), así como evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes. 



NOTA: Las imágenes adjunto son de referencia a la descripción de las especificaciones técnicas establecidas y no generan vinculación con ningún fabricante.

LOTE 4. MOBILIARIO PARA LABORATORIO

	
	
	DESCRIPCION
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	TOMA DE MUESTRAS 2
	
	
	SI
	NO

	M-1 
	ITEM 1
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles.

Dimensiones: 215 x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 2
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.


El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 94 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	
	[image: C:\Users\nelsonh.garcia\Pictures\M1.jpg][image: C:\Users\nelsonh.garcia\Pictures\M1-1.png]
NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 1 Y 2
	
	
	
	

	M-2 
	ITEM 3
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles 

Dimensiones: 422 x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 4
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños
  
Dimensiones: 96 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	4
	
	

	
	
	[image: C:\Users\nelsonh.garcia\Pictures\M2.png]
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 3 Y 4
	
	
	
	

	M-3 
	ITEM 5
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles.

Dimensiones: 242 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 6
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 72 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	3
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 5 Y 6
	
	
	
	

	M-26 
	ITEM 7
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína ref Contour mate o similar resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Mobiliario.

DImensiones: 90 x 40 x 75 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	3
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	M-35 
	ITEM 8
	SILLA ISOSCELESEstructura en tubo elíptico de 30 x 15 calibre 18, pintura electrostática negra, gris, o cromoCarcazas en polipropileno de alto impactoTapones plásticos antideslizantesEspaldar en asiento tapizado en paño escorial plus o cuero sintético color a escoger, espuma densidad 26Colores tapizado color a elecciónDimensiones: 50 x 40 x 80 x 50 cm (Ancho x Fondo x Alto x Alto asiento)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	6
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	RECEPCIÓN DE MUESTRAS
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	M-7 
	ITEM 9
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína ref Contour mate o similar resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad.

Dimensiones: 280 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 10
	CAJONERA CENTRAL construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia.
El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo) .

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 75 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 11
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido ( color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia. El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo) 

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños



Dimensiones: 83 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 9,10Y11
	
	
	
	

	M-29 
	ITEM 12
	GABINETES SUPERIORES construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero inoxidable para evitar caida de las puertas El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, entrepaños internos regulables en altura El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete Vertical- Gabinete Horizontal - Gabinete Con Perciana).

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 74 x 35 x 60 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	3
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	M-8 
	ITEM 13
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína ref Contour mate o similar resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Mobiliario.
 
Dimensiones: 275 x 60 x 75 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
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	M-37 
	ITEM 14
	SILLA ADMINISTRATIVA para ambientes de laboratorio, espaldar perforado para aumentar flujo de aire y prevenir la proliferación de Microorganismos Partes en Polipropileno para resistir posibles derrames en áreas cercanas al laboratorioAsiento tapizado de tela elástica y espuma moldeada reposabrazos ajustable con en PU Mecanismo de inclinación de una palanca Elevador de gas negro de 100 mm (estándar de clase 2)Base de nylon de 320 mm  Rueda de nylon de 60 mm (estándar BIFMA)Tamaño de la sillaTamaño total: W60XD525XH95 ~ 105 CM Atrás: W48 X H51 CMAsiento: W475 x D165 CMAltura del asiento: 46 cm
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	3
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	TOMA DE MUESTRAS 3
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	M-6 
	ITEM 15
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles.

 Dimensiones: 524 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 16
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad  (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas,

 Dimensiones: 68 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	5
	
	

	 
	ITEM 17
	POCETA Color: GrisMaterial: 100% Polipropileno de alto grado, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicosMedidas: 550 x 450 x 310 mm.
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 18
	GRIFERÍA Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max10BarAccesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplableMango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminaciónCuello de Ganso: oscilación 
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 19
	GABINETE INFERIOR DE LAVADO construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El diseño del gabinete es tipo zocalo.

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 65 x 58 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 15,16,17, 18 Y 19
	
	
	
	

	M-26
	ITEM 20
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína ref Contour mate o similar resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad.
 
DImensiones: 90 x 40 x 75 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	4
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	M-35
	ITEM 21
	SILLA ISOSCELESEstructura en tubo elíptico de 30 x 15 calibre 18, pintura electrostática negra, gris, o cromoCarcazas en polipropileno de alto impactoTapones plásticos antideslizantesEspaldar en asiento tapizado en paño escorial plus o cuero sintético color a escoger, espuma densidad 26Colores tapizado color a elecciónDimensiones: 50 x 40 x 80 x 50 cm (Ancho x Fondo x Alto x Alto asiento)
Mínimo dos (02) años de garantía
	und
	8
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	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICA
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	M-5
	ITEM 22
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles. 

Dimensiones: 150 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 23
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.

  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 62 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 22 Y 23
	
	
	
	

	 
	 
	TOMA DE MUESTRAS PEDIATRICAS
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	M-4
	ITEM 24
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles.
 
Dimensiones: 132 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 25
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas. 

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 62 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 26
	POCETAColor: GrisMaterial: 100% Polipropileno de alto grado, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicosMedidas: 550 x 450 x 310 mmMobiliario.
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 27
	GRIFERÍA Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max10BarAccesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplableMango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminaciónCuello de Ganso: oscilación 360.
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 24, 25, 26 Y 27
	
	
	
	

	 
	 
	AREA DE CENTRIFUGADO
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	M-16
	ITEM 28
	MESÓN EN L para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles.
 
Dimensiones: LadoA (365x84) + LadoB (310x70) x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 29
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.
El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 45 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	4
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 28 Y 29
	
	
	
	

	M-25
	ITEM 30
	MESA ANTIBVIBRATORIA compuesta por SUPERFICIE de Marmol de 4 cm de espesor Suspensores de vibraciones fabricados en caucho de Nylon, para resistir y disminuir la frecuencia de ondas de vibración Fácil de instalar y fácil de usar Amortigua exitosamente oscilaciones transversales y longitudinal Fabricada bajo parametros de norma 17025, producido bajo los parametros de la norma NTC ISO 17025 y el decreto 3075 de 1997.

 

Dimensiones: 45 x 70 cm (Ancho x Fondo)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	4
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	M-31
	ITEM 31
	GABINETES SUPERIORES construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero inoxidable para evitar caida de las puertas El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, entrepaños internos regulables en altura El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete Vertical- Gabinete Horizontal - Gabinete Con Perciana) Incluye vidrio de 5 mm y sistema autoportante.

 El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 74 x 35 x 60 cm (Alto x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	4
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	M-36
	ITEM 32
	SILLA CON ESPALDAR Silla especializada para laboratorio, de fácil limpieza y desinfección Acero laminado en frío, conformado según norma DIN 2395 e ISO 17025, con un límite elástico de 370 N/mm2 con espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5 mm Perfil tubular de 22mm en la estructura principal y de 18mm en el refuerzo trasero y apoyapiés Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG" con gas inerte Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo garantizando una perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon de facil limpieza Remaches fabricados en aluminio para resistir corrosión utilizados para la fijación del asiento y el respaldo los cuales están fabricados en poliuretano Asiento ergonómico giratorio con aro descansa pies fabricado en polipropileno de alta densidad para resistir ataques químicos o de humedad Base nylon mecanizado, para una alta resistencia Ajuste neumatico con palanca control de altura Altura mínima del asiento: 58 cmAltura máxima del asiento: 79,5 cm
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	4
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	M-34
	ITEM 33
	Ducha de emergencia en acero inoxidable
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
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	ZONA DE ANALISIS
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	M-24
	ITEM 34
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles.

Dimensiones: 237 x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 35
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido ( color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.

  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 68 x 45 x 82 (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía

	UND
	3
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 34 Y 35
	
	
	
	

	M-14
	ITEM 36
	MODULO DE LAVADO para laboratorio conformado por SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009-01 GABINETE construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo).

Dimensiones: 80 x 55 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 37
	POCETAColor: GrisMaterial: 100% Polipropileno de alto grado, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicosMedidas: 550 x 450 x 310 mmMobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 38
	GRIFERÍA Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max10BarAccesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplableMango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminaciónCuello de Ganso: oscilación 360 Incluye sistema de peda.
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 39
	GABINETE INFERIOR DE LAVADO construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo)  

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños.

Dimensiones: 75 x 45 x 77 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 36,37,38 Y 39
	
	
	
	

	M-15
	ITEM 40
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, 
Dimensiones: 95 x 80 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
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	M-13
	ITEM 41
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar.

Dimensiones: 103 x 80 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 42
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.
El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 85 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 41 Y 42
	
	
	
	

	M-12
	ITEM 43
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar.

Dimensiones: 180 x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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	M11
	ITEM 44
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles. 

Dimensiones: 175 x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 45
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia 

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 45 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 44 Y 45
	
	
	
	

	M-10
	ITEM 46
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles 

Dimensiones: 174 x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 47
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN)  protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 75 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 46 Y 47
	
	
	
	

	M-9
	ITEM 48
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, 

Dimensiones: 250 x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 49
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.

  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 45 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 48 Y 49
	
	
	
	

	M-30
	ITEM 50
	GABINETES SUPERIORES construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero inoxidable para evitar caida de las puertas El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, entrepaños internos regulables en altura El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete Vertical- Gabinete Horizontal - Gabinete Con Perciana) Incluye vidrio de 5mm.

Dimensiones: 74 x 35 x 60 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	4
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	M-36
	ITEM 51
	SILLA CON ESPALDAR Silla especializada para laboratorio, de fácil limpieza y desinfección Acero laminado en frío, conformado según norma DIN 2395 e ISO 17025, con un límite elástico de 370 N/mm2 con espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5 mm Perfil tubular de 22mm en la estructura principal y de 18mm en el refuerzo trasero y apoyapiés Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG" con gas inerte Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo garantizando una perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon de facil limpieza Remaches fabricados en aluminio para resistir corrosión utilizados para la fijación del asiento y el respaldo los cuales están fabricados en poliuretano Asiento ergonómico giratorio con aro descansa pies fabricado en polipropileno de alta densidad para resistir ataques químicos o de humedad Base nylon mecanizado, para una alta resistencia Ajuste neumatico con palanca control de altura Altura mínima del asiento: 58 cmAltura máxima del asiento: 79,5 cm
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	5
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	MICROSCOPIA
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	M-18
	ITEM 52
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles .

Dimensiones: 325 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 53
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.

  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 45 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 54
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.

  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 73 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 52, 53 Y 54
	
	
	
	

	M-31
	ITEM 55
	GABINETES SUPERIORES construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero inoxidable para evitar caida de las puertas El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, entrepaños internos regulables en altura El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete Vertical- Gabinete Horizontal - Gabinete Con Perciana) Incluye vidrio de 5 mm y sistema autoportante Mobiliario.

Dimensiones: 74 x 35 x 60 cm (Alto x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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	M-17
	ITEM 56
	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles.

 Dimensiones: 175 x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 57
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.

  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 74 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 56 Y 57
	
	
	
	

	M-36
	ITEM 58
	SILLA CON ESPALDAR Silla especializada para laboratorio, de fácil limpieza y desinfección Acero laminado en frío, conformado según norma DIN 2395 e ISO 17025, con un límite elástico de 370 N/mm2 con espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5 mm Perfil tubular de 22mm en la estructura principal y de 18mm en el refuerzo trasero y apoyapiés Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG" con gas inerte Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo garantizando una perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon de facil limpieza Remaches fabricados en aluminio para resistir corrosión utilizados para la fijación del asiento y el respaldo los cuales están fabricados en poliuretano Asiento ergonómico giratorio con aro descansa pies fabricado en polipropileno de alta densidad para resistir ataques químicos o de humedad Base nylon mecanizado, para una alta resistencia Ajuste neumatico con palanca control de altura Altura mínima del asiento: 58 cmAltura máxima del asiento: 79,5 cm
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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	AREA DE LAVADO
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	M-19
	ITEM 59
	MESÓN EN L para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles.

 Dimensiones: (410+235) x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 60
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad
(cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008)  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo) Mobiliario.
El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 45 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 61
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.

 El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 77 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 62
	POCETAColor: GrisMaterial: 100% Polipropileno de alto grado, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicosMedidas: 550 x 450 x 310 mmMobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico)
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 63
	GRIFERÍA Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max10BarAccesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplableMango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminaciónCuello de Ganso: oscilación 360Mobiliario.
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 64
	GABINETE INFERIOR DE LAVADO: construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN)protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El diseño del gabinete es tipo zocalo Mobiliario.

Dimensiones: 82 x 55 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 59, 60, 61, 62, 63 y 64 Y 54
	
	
	
	

	M-31
	ITEM 65
	GABINETES SUPERIORES: construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero inoxidable para evitar caida de las puertas El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, entrepaños internos regulables en altura El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete Vertical- Gabinete Horizontal - Gabinete Con Perciana) Incluye vidrio de 5 mm y sistema autoportante.
El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 74 x 35 x 60 cm (Alto x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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	M-36
	ITEM 66
	SILLA CON ESPALDAR: Silla especializada para laboratorio, de fácil limpieza y desinfección Acero laminado en frío, conformado según norma DIN 2395 e ISO 17025, con un límite elástico de 370 N/mm2 con espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5 mm Perfil tubular de 22mm en la estructura principal y de 18mm en el refuerzo trasero y apoyapiés Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG" con gas inerte Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo garantizando una perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon de facil limpieza Remaches fabricados en aluminio para resistir corrosión utilizados para la fijación del asiento y el respaldo los cuales están fabricados en poliuretano Asiento ergonómico giratorio con aro descansa pies fabricado en polipropileno de alta densidad para resistir ataques químicos o de humedad Base nylon mecanizado, para una alta resistencia Ajuste neumatico con palanca control de altura Altura mínima del asiento: 58 cmAltura máxima del asiento: 79,5 cm
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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	DEPOSITO REACTIVOS Y MATERIALES
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	M-27
	ITEM 67
	GABINETE PARA REACTIVOS: Construido en acero cold rolled calibre 18 Cuenta con 4 bandejas de alturas regulables extraibles en su totalidad en cold rolled y 5 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño (Alturas confirmadas por la entidad) Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) Internamente cuenta con rejillas en cold rolled que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extración Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por la entidad) Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad Sistema de soporte mediante patas en el mismo material cold rolled ó base en Zocalo 

Dimensiones: 110 x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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	DEPOSITO DE INSUMOS
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	M-32
	ITEM 68
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO GENERAL Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad El mueble internamente cuenta con guias de extraccion total; cuenta con 5 entrepaños de altura regulable, Puertas batientes Lisas Manijas en polipropileno y bisagras en acero, cerradura de seguridad y llave El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) Mobiliario certificado.

Dimensiones: 75 x 50 x 200 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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	CUARTO DE ASEO
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	M-28
	ITEM 69
	ESTANTERÍA Sistema de almacenamiento de productos para picking manual siguiendo el principio "hombre a producto" Los estantes son diseñados para aquellos laboratorios donde los productos se depositan y retira manualmente Se aprovecha toda la altura del lugar, Ya que se puede acceder a los niveles altos tanto por medios propios, como mediante escaleras colocadas entre estanteríasBordes anti-vuelco en (PP) Bordes antiderrames en (PP) Espacio para rotular el contenidoEstructura en Acero Cold Rolled Entrepaños en RH termofugado de alta resistencia a la humedad, recubierto con superficie vinílica con protección IQ PUR Regulación de los niveles de carga.

 Dimensiones: 120 x 40 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
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	MICROBIOLOGIA
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO 

	M-20
	ITEM 70
	MESÓN EN L para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles.

 Dimensiones: (300+280) x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 71
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008)  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo).

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 45 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	3
	
	

	 
	ITEM 72
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008)  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo)  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños



Dimensiones: 45 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
	
	

	 
	ITEM 73
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.

 El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 70 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 70, 71, 72 Y 73
	
	
	
	

	M-31
	ITEM 74
	GABINETES SUPERIORES: construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero inoxidable para evitar caida de las puertas El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, entrepaños internos regulables en altura El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete Vertical- Gabinete Horizontal - Gabinete Con Perciana) Incluye vidrio de 5 mm y sistema autoportante.

Dimensiones: 74 x 35 x 60 cm (Alto x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	3
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	M-36
	ITEM 75
	SILLA CON ESPALDAR: Silla especializada para laboratorio, de fácil limpieza y desinfección Acero laminado en frío, conformado según norma DIN 2395 e ISO 17025, con un límite elástico de 370 N/mm2 con espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5 mm Perfil tubular de 22mm en la estructura principal y de 18mm en el refuerzo trasero y apoyapiés Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG" con gas inerte Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo garantizando una perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon de facil limpieza Remaches fabricados en aluminio para resistir corrosión utilizados para la fijación del asiento y el respaldo los cuales están fabricados en poliuretano Asiento ergonómico giratorio con aro descansa pies fabricado en polipropileno de alta densidad para resistir ataques químicos o de humedad Base nylon mecanizado, para una alta resistencia Ajuste neumatico con palanca control de altura Altura mínima del asiento: 58 cmAltura máxima del asiento: 79,5 cm
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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	AREA CAMARA DE FLUJO LAMINAR
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO 

	M-21
	ITEM 76
	MESÓN EN L para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles.

 Dimensiones: (180+132) x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 77
	CAJONERA 1 construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008)  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo).

Dimensiones: 45 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 78
	CAJONERA 2 construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008)  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo)

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 86 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 76, 77 Y 78
	
	
	
	

	M-36
	ITEM 79
	SILLA CON ESPALDAR: Silla especializada para laboratorio, de fácil limpieza y desinfección Acero laminado en frío, conformado según norma DIN 2395 e ISO 17025, con un límite elástico de 370 N/mm2 con espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5 mm Perfil tubular de 22mm en la estructura principal y de 18mm en el refuerzo trasero y apoyapiés Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG" con gas inerte Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo garantizando una perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon de facil limpieza Remaches fabricados en aluminio para resistir corrosión utilizados para la fijación del asiento y el respaldo los cuales están fabricados en poliuretano Asiento ergonómico giratorio con aro descansa pies fabricado en polipropileno de alta densidad para resistir ataques químicos o de humedad Base nylon mecanizado, para una alta resistencia Ajuste neumatico con palanca control de altura Altura mínima del asiento: 58 cmAltura máxima del asiento: 79,5 cm
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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	RESERVA TRANSFUCIONAL
	UND
	CANT
	CUMPLE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	M-23
	ITEM 80
	MESÓN EN L para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009-01 Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estandares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121 Para garantizar la calidad de produccion y diseño.

Dimensiones: (160 + 80) x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 81
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas.

El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños
Dimensiones: 85 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 82
	POCETAColor: GrisMaterial: 100% Polipropileno de alto grado, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicosMedidas: 550 x 450 x 310 mm.
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 83
	GRIFERÍA Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max10BarAccesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplableMango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminaciónCuello de Ganso: oscilación 360Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 84
	GABINETE INFERIOR DE LAVADO construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN)protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El diseño del gabinete es tipo 
El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños
Dimensiones: 76 x 58 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	
	
	[image: C:\Users\nelsonh.garcia\Pictures\M23.png]
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 80, 81, 82, 83 Y 84
	
	
	
	

	M-22
	ITEM 85
	MESÓN EN U para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado de manera electrostática con pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos Paral en angulo en acero cold rolled con troqueles y perforaciones de armado, pintado de forma electroestática en pintura epoxica certificada con resistencia a reactivos Roda pie de 015m elaborado en acero cold rolled SUPERFICIE acrílica marca CORTEX o similar, con uniones imperceptibles.

Dimensiones: (225+190+190) x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
	
	

	 
	ITEM 86
	CAJONERA construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable de alta tecnológia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, modulacion a elección por la entidad (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas  El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños

Dimensiones: 70 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	1
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NOTA: APLICA PARA LOS ITEM`S 85 Y 86
	
	
	
	

	M-30
	ITEM 87
	GABINETES SUPERIORES construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido  rigido  color a elección por la entidad (DISAN) protegiendo el tablero de ataques por la humedad Manijas en polipropileno y bisagras en acero inoxidable para evitar caida de las puertas El mueble internamente cuenta con guias de extracción total, entrepaños internos regulables en altura El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete Vertical- Gabinete Horizontal - Gabinete Con Perciana) Incluye vidrio de 5 mm. El diseño del gabinete es elegido por la entidad segun nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo), cajonera con minimo 3 entrepaños
Dimensiones: 74 x 35 x 60 cm (Ancho x Fondo x Alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	4
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	M-25
	ITEM 88
	MESA ANTIVIBRATORIA compuesta por SUPERFICIE de Marmol de 4 cm de espesor ESTRUCTURA en tuberia de acero cold rolled de 3 X 11/2 cal 15, uniones soldadas y recubrimiento en pintura electrostática epoxica color gris Con conexion electrica Niveladores ó pies regulables resistentes al alto impacto y con graduación milimétrica Suspensores de vibraciones fabricados en caucho de Nylon, para resistir y disminuir la frecuencia de ondas de vibración Fácil de instalar y fácil de usar Amortigua exitosamente oscilaciones transversales y longitudinal Fabricada bajo parametros de norma 17025.

Dimensiones: 60 x 35 x 90 cm (ancho x fondo x alto)
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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	M-36
	ITEM 89
	SILLA CON ESPALDAR: Silla especializada para laboratorio, de fácil limpieza y desinfección Acero laminado en frío, conformado según norma DIN 2395 e ISO 17025, con un límite elástico de 370 N/mm2 con espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5 mm Perfil tubular de 22mm en la estructura principal y de 18mm en el refuerzo trasero y apoyapiés Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG" con gas inerte Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo garantizando una perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon de facil limpieza Remaches fabricados en aluminio para resistir corrosión utilizados para la fijación del asiento y el respaldo los cuales están fabricados en poliuretano Asiento ergonómico giratorio con aro descansa pies fabricado en polipropileno de alta densidad para resistir ataques químicos o de humedad Base nylon mecanizado, para una alta resistencia Ajuste neumatico con palanca control de altura Altura mínima del asiento: 58 cmAltura máxima del asiento: 79,5 cm
Mínimo dos (02) años de garantía
	UND
	2
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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	
	

	 
	El mobiliario deberá ser entregado e instalado en la Clinica del Sur Bogota de la Policia Nacional. 
Calle 51 sur No. 90-07
Calle 51 sur No. 90A-21
Localidad de Bosa - Bogotá

	 
	 

	N°
	DOCUMENTOS APRESENTAR EN LA OFERTA

	1
	Eloferente deberá aportar al menos una certificación del mobiliario ofertado por un ente certificador nacional o internacional del  cumplimiento de por lo menos una de las siguientes normas técnicas:
 
Mobiliario certificado ante SEFA: Certificación SEFA 8ph y 10
Certificación: CEN 14727:2006
Certificación: UNE-EN: 13150
Certificaciones: UNE-EN: 16121, 16122:2014
Certificación: DIN-EN 14056:2004
Certificación: BIFMA LEVEL 3

	2
	Junto con la oferta deberá anexar Ficha Técnica del fabricante para todos los bienes ofertados. 

	3
	El oferente, deberá certificar que cuenta con protocolos de bioseguridad para el manejo de emergencias sanitarias, señaladas en las normas vigentes para el manejo de prevención de pandemias. (Entregar con la oferta la certificación)

	4
	El oferente, debe aportar con la oferta la consulta realizada en la página de la ANLA, esto es, el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), el cual no deberá presentar sanciones ambientales, de igual forma debe anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

	5
	Con el objeto de cumplir con la normativa ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los proponentes (comercializador distribuidor o fabricante)  deberán certificar que cumplen con los permisos y/o licencias ambientales.

	6
	El oferente debe anexar a su propuesta certiicacion emitida por el representante legal de la empresa o su propietario donde especifique que cumplirá cn toda la normatividad ambieltal y SST y que será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para el o para su subcontratistas y protección de bienes.

	7
	El oferente deberá presentar carta de compromiso en la cual manifestará que cumplirá con el perfil, experiencia, documentos y demás características solicita para el GRUPO MÍNIMO DE TABAJO durante la ejecución del contrato.

	 
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	1
	Se deberá contar con el personal y herramientas de trabajo necesario para la instalación de los elementos objeto de adquisición y profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, con disponibilidad de tiempo del 100%.

	2
	Se deberá realizar dos jornadas de mantenimiento preventivo a los bienes adquiridos de manera semestral y anual, previa coordinación con el supervisor del contrato.

	3
	Durante el periodo de garantía el contratista debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los muebles.

	4
	Durante el periodo de garantía, el contratista debe reparar el mobiliario y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento. 

	5
	El contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable, (declaración del fabricante especificaciones técnicas, fichas técnicas), así como evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes. 



LOTE 5. CORTINAS Y PERSIANAS


	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	REGISTRO FOTOGRAFICO
IMÁGENES DE REFERENCIA
	CANT
	CUMPLE 

	
	
	
	
	SI 
	NO 

	ITEM 1 CORTINAS SOLAR SCREEN
CON CABEZAL   
	Cortinas SOLAR SCREEN en metros cuadrados la cual debe cumplir con las siguientes especificaciones 

Persiana enrollable con cabezal con este cabezal el rollo quedara oculto y se logra una mejor apariencia del producto. 
Cabezal en aluminio, pintura electrostática, tipo pantalla solar para controlar el paso de la luz, difuminando o aislando por completo los rayos solares. Enrollable en un tubo de aluminio que gira de manera manual por medio de una cadena.


Tipo de tejido tipo cesta 2x2
Composición entre 30% a 35 % de poliéster y 65% a  70% PVC 
Grosor de la tela entre  0.50 mm – 0.60mm
Resistencia a la tracción urdimbre y trama 
Solidez del color a la luz grado 8 (escala 1 al 8)
Factor de apertura 5%
[bookmark: _Hlk83889123]Peso de la tela entre 400 g/mt.2 y 430 g/mt.2
Resistencia al desgarro 
Resistente a hongos y bacterias 
Retardancia al fuego
Bloqueo UV 95% aproximadamente 
Cabezales de 3 pulgadas mecanismo de clic para sujeción pequeño de 32 mm aprox.


Las bases de la cortina deben estar perfectamente alineadas. 
Deberá estar para instalar en muros o techo. 
Los componentes metálicos serán en aluminio.

Debe permitir el mantenimiento de la persiana que al momento de realizar este se pueda desempolvar y que mantenga su apariencia, o limpiar con esponjas suaves humedecidas en agua o con shampoo suave, se debe permitir lubricar el mecanismo.

La parte inferior debe traer pesa metálica en aluminio en forma de lagrima pintura electrostática peso entre 220gr/m2 - 230gr/m2,  bolsillo que cubra el perfil termosellado, No se acepta platina. 

Mando control mecanismo VTX. 
Fabricado con HIN (Hight Impact Nylon) debe eliminar la ruptura en trasporte, debe evitar que la bola de tope se atasque y bloquee la cortina.
Debe tener una acción de freno incorporado que asegura la cortina en cualquier altura y permite su fácil manejo, incluso en grandes superficies. 

Color de las cortinas el escogido por la entidad 

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: thumbnail_enrollable con cabezal ][image: thumbnail_VTX1][image: Enrollables en Blackout – Cortinas Persianas y Paneles Bogotá][image: thumbnail_perfil lagrima]
	800 mt.2
	
	

	ITEM 2 BLACK OUT MANUAL 
	Persiana Enrollable en Black out con cabezal, con este cabezal el rollo quedara oculto y se logra una mejor apariencia del producto. Debe ser manual. 

Tela: black out vinilo mate, uniforme y sin pliegues.

Composición tela: fibra de vidrio al 25% y policloruro de vinilo (PVC) al 75% o 100% de poliéster. En caso de incineración la tela debe tener una emisión baja de gases tóxicos, debe estar libre de sustancias tales como formaldehidos, compuestos bromados (PBB, PBDE). En su composición no debe tener metales pesados, ni olores fuertes ni tóxicos que puedan perjudicar la salud humana. 

Peso: entre 300 g/m2 – 495 g/m2. 

Calibre: entre 0,30 mm – 0,38 mm. Debe tener un tratamiento retardante al fuego, resistencia antibacterial. La tela debe estar esterilizada contra virus, hongos y bacterias. 

Sistema: debe enrollarse sobre un tubular metálico de dímetro 1,5" (38 mm) aprox, mecanismo de operación mediante sistema  de mando control mecanismo VTX. Operado por cadena plástica.

Instalación: debe instalarse mediante anclajes idóneos tales como soporte en acero con sus respectivos tornillos y cubiertas plásticas. 

Fabricado con HIN (Hight Impact Nylon) debe eliminar la ruptura en trasporte, debe evitar que la bola de tope se atasque y bloquee la cortina.

La parte inferior debe traer pesa metálica en aluminio en forma de lagrima pintura electrostática peso entre 220gr/m2 - 230gr/m2,  bolsillo que cubra el perfil termosellado, No se acepta platina 

Cabezales de 3 pulgadas mecanismo de clic para sujeción pequeño de 32 mm aprox.

Debe incluirse la instalación y los elementos requeridos para está.

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: thumbnail_VTX1][image: thumbnail_perfil lagrima][image: Cortina Enrollable Blackout con Perfíl Coverline Colombia, Mobiliario][image: thumbnail_enrollable con cabezal ]
	800 mt.2

	
	

	ITEM 3 CORTINAS HOSPITALARIAS 
	Suministro e Instalación de cortinas hospitalarias, elaboradas en tela con tecnologia Decogard (AATCC 16.3-2020 OPC.3/AATCC 61 / AATCC 8 -2016E/ASTM D 2261-13 (2017) E1/ASTM D3939 / ASTM D5034 / ISO 13936-1-2004), impermeable (AATCC 35-2018E2) y lafgard (AATCC 22 / AATCC 124 / AATCC 22-2017). Base con ceretificacion OEKO-TEX STD 100. Resistente al rasgado. Que cumpla requerimientos de barrera nivel 2 segun AAMI PB70. Color a elegir. La cortina debe ser elaborada con malla superior para ventilación, con un frunce o recogido del 1.35; debe incluir el suministro e instalación de riel con sus respectivos accesorios (carros, tapas laterales, soportes de instalacion cada 60 cms, gancho pera metalico, ojaletes plasticos de 6mm, entre otros). La medición se hará por ML, teniendo en cuenta como ancho, el ancho del riel.

Medidas: Altura máxima 2,40mt 
 
 
Minimo dos (02) años de garantía.
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	350 metros lineales
	
	



	 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	
	

	 
	El mobiliario deberá ser entregado e instalado en la Clinica del Sur Bogota de la Policia Nacional. 
Calle 51 sur No. 90-07
Calle 51 sur No. 90A-21
Localidad de Bosa - Bogotá

	 
	 

	N°
	DOCUMENTOS APRESENTAR EN LA OFERTA

	1
	Certificación del fabricante, autorizando al oferente como distribuidor y/o comercializador.

	2
	Junto con la oferta deberá anexar Ficha Técnica del fabricante para todos los bienes ofertados. 

	3
	El oferente, deberá certificar que cuenta con protocolos de bioseguridad para el manejo de emergencias sanitarias, señaladas en las normas vigentes para el manejo de prevención de pandemias. (Entregar con la oferta la certificación)

	4
	El oferente, debe aportar con la oferta la consulta realizada en la página de la ANLA, esto es, el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), el cual no deberá presentar sanciones ambientales, de igual forma debe anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

	5
	Con el objeto de cumplir con la normativa ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los proponentes (comercializador distribuidor o fabricante)  deberán certificar que cumplen con los permisos y/o licencias ambientales.

	6
	El oferente debe anexar a su propuesta certiicacion emitida por el representante legal de la empresa o su propietario donde especifique que cumplirá cn toda la normatividad ambieltal y SST y que será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para el o para su subcontratistas y protección de bienes.

	7
	El oferente deberá presentar carta de compromiso en la cual manifestará que cumplirá con el perfil, experiencia, documentos y demás características solicita para el GRUPO MÍNIMO DE TABAJO durante la ejecución del contrato.

	 
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	1
	Se deberá contar con el personal y herramientas de trabajo necesario para la instalación de los elementos objeto de adquisición y profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, con disponibilidad de tiempo del 100%.

	2
	Se deberá realizar dos jornadas de mantenimiento preventivo a los bienes adquiridos de manera semestral y anual, previa coordinación con el supervisor del contrato.

	3
	Durante el periodo de garantía el contratista debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los muebles.

	4
	Durante el periodo de garantía, el contratista debe reparar el mobiliario y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento. 

	5
	El contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable, (declaración del fabricante especificaciones técnicas, fichas técnicas), así como evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes. 



NOTA: Las imágenes adjunto son de referencia a la descripción de las especificaciones técnicas establecidas y no generan vinculación con ningún fabricante.

LOTE 6. MOBILIARIO COCINA

	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	REGISTRO FOTOGRAFICO
IMÁGENES DE REFERENCIA
	CANT
	CUMPLE 

	
	
	
	
	SI 
	NO 

	ITEM 1 ESTUFA 
	ESTUFA:  estufa a gas de sobreponer Fabricada en Acero Inoxidable Ref 430 Dimensiones: 0.91 x 0.70 x 0.35 Hornillas de 30 x 30 Seis quemadores en hierro fundido Capacidad del quemador 25.000 BTU Total 150.000 BTU Bandeja recolectora de desperdicios Hornillas en hierro fundido Piloto independiente y  Patas niveladoras.

Establecer:
Marca: ________________________
Modelo:________________________
Referencia:_____________________

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: ESTUFA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES - Maquinox]
	1
	
	

	ITEM 2 FREIDORA
	FREIDORA a gas estructura en Acero Inoxidable Ref 430 Dimensiones: 0.40 x 0.77 x 1.13 Dimensiones tanque: 0.35 x 0.59 x 0.41 Tres quemadores tipo guitarra Capacidad del quemador 34.000 BTU Total 102.000 BTU Válvula unitrol y Termostato Robert Shaw Dos canastillas Capacidad para 22 litros Sistema a gas.

Establecer:
Marca: ________________________
Modelo:________________________
Referencia:_____________________

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: https://m.media-amazon.com/images/I/619YktrbPeL.jpg]
	1
	
	

	ITEM 3 PLANCHA
	PLANCHA: plancha de sobreponer Fabricada el Acero Inoxidable Ref 430 
Dimensiones: 0.61 x 0.70 x 0.35 Dimensiones planchas: 0.60 x 0.52 x 0.02 
Dos quemadores tipo U Capacidad del quemador 30.000 BTU Total 60.000 BTU 
Bandejas recolectoras de residuos

Establecer:
Marca: ________________________
Modelo:________________________
Referencia:_____________________

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: D_NQ_NP_896086-MCO27453107894_052018-O]
	1
	
	

	ITEM 4 CAMPANA 
	CAMPANA EXTRACTORA Fabricado en acero inoxidable Satinado Ref 430 Cal 20 Tipo pared americana 
Dimensiones: 2.00 x 0.70 x 0.60 Filtros recolectores de grasa Cajas recolectoras de grasa Luz interna.

Establecer:
Marca: ________________________
Modelo:________________________
Referencia:_____________________

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: LAS 9 MEJORES CAMPANAS EXTRACTORAS INDUSTRIALES - MiExtractor]
	1
	
	

	ITEM 5 TRAMPA DE GRASAS
	TRAMPA DE GRASA Fabricada en Acero Inoxidable Parrilla recolectora de residuos Dimensiones: 0.50 x 0.50 x 0.30 Modelo estándar.

Establecer:
Marca: ________________________
Modelo:________________________
Referencia:_____________________

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: Trampa de grasas: ideal para proteger instalaciones sanitarias en su  restaurante | Pallomaro, Valoramos la alimentación!]
	1
	
	

	ITEM 6 REFRIGERADOR VERTICAL 
	Refrigerador vertical : 

4 Rejillas ajustables en altura.
Temperatura desde 0.5° a 5°C. 
Iluminación Led.
Alta Eficiencia y Bajo Consumo.
Equipo con ruedas.
Peso 130 kg.
Refrigerante Natural R290.
Ecológico: Impacto mínimo en el medio Ambiente.
Económico: Posee propiedades termodinámicas que maximizan su eficiencia Ayuda en el ahorro de -energía.
Eficiente: Su compresor de menor desplazamiento incrementa la eficiencia.
Construcción en Acero Inoxidable Interior AISI 304 sanitario seguro para el contacto con los alimentos.
Piso sellado y esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
Puerta de cierre automático y función de apertura permanente.

Controlador digital 
Descongelación automática.
Sistema de Refrigeración de Aire Forzado 
Compresor arriba eficiencia en la salida del calor del equipo.
Aislamiento de 75 mm Eficiencia en el control de Temperatura.

Amps: 760
Hertz: 60
Face: monofásico 
Voltaje: 115v
Frente: 80 cm
Profundidad: 85
Altura: 210
Frente interno: 70
Profundidad interna: 70.6
Altura interna: 143.8
Capacidad: 25 pies cúbicos 
Motor: 3/8 hp
Estilo de la puerta abatible 
Numero de puertas: 1
Iluminación interior: si 
Numero de repisas o regillas: 4
Estilo: vertical 

Establecer:
Marca: ________________________
Modelo:________________________
Referencia:_____________________

Mínimo dos (02) años de garantía
	[image: http://refrinox.com/wp-content/uploads/2017/08/5044-neveravidrio_sinlogodesmon_72dpi-315x9999.png]
	2
	
	

	ITEM 7 CUARTO FRIO MOVIL

	Paneles fabricada en Acero Inoxidable 
Paneles inyectados con poliuretano expandido de alta densidad 
Piso interno y puerta solidas fabricadas en acero inoxidable
Dimensiones: 2.50 x 2.00 x 2.10
Volumen de capacidad 2700 litros mínimo 
Acabados sanitarios Con puerta tipo batiente Puerta fabricada en acero inoxidable 
Controlador electrónico de temperatura  con display digital 
Compresor de 2.0 Hp 
Temperatura de -5°C a -22°C 
Boceles en lamina 
Luz led encapsuladas a prueba de humedad 
Sistema eléctrico a 220v o 110v
8 Parrillas remomovibles en acero inoxidable tipo 340.
Unidad condensadora de  bajo consumo energético con refrigerante ecológico
Debe poseer refrigeración, media congelación y congelación.
Chapa de seguridad en puerta de servicio. 
Paredes inyectadas con 3 pulgadas de ciclopentano de alta densidad. 
Rampa de fácil acceso. 
2 barras en el techo que soportan hasta 200kg cada uno.
Gancho para media canal. 
Puerta de servicio con sistema de auto cierre. 

el sistema de refrigeración o motor debe tener:

1. Compresor 2.0 hp
2. Micromotor
3. Evaporador
4. Deshidratador
5. Condensador dinámico
6. Cable de servicio
7. Termostato
8. Timer de deshielo
9. Socket con colillas
10. Switch de 1 polo
11. Válvula exp.
12. Resistencia de deshielo
13. Foco led
14. Contactor
[image: Sin título]

Establecer:
Marca: ________________________
Modelo:________________________
Referencia:_____________________

Mínimo dos (02) años de garantía
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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	
	

	 
	El mobiliario deberá ser entregado e instalado en la Clinica del Sur Bogota de la Policia Nacional. 
Calle 51 sur No. 90-07
Calle 51 sur No. 90A-21
Localidad de Bosa - Bogotá

	 
	 

	N°
	DOCUMENTOS APRESENTAR EN LA OFERTA

	1
	Certificación del fabricante, autorizando al oferente como distribuidor y/o comercializador.

	2
	Para los ÍTEMS 6 y 7 correpondientes  a REFRIGERADOR VERTICAL y  CUARTO FRIO, el oferenete debera enviar junto a la ficha técnica diligenciadondo la MARCA, MODELO Y REFERENCIA de estos bienes.

	3
	Junto con la oferta deberá anexar Ficha Técnica del fabricante para todos los bienes ofertados. 

	4
	El oferente, deberá certificar que cuenta con protocolos de bioseguridad para el manejo de emergencias sanitarias, señaladas en las normas vigentes para el manejo de prevención de pandemias. (Entregar con la oferta la certificación)

	5
	El oferente, debe aportar con la oferta la consulta realizada en la página de la ANLA, esto es, el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), el cual no deberá presentar sanciones ambientales, de igual forma debe anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

	6
	Con el objeto de cumplir con la normativa ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los proponentes (comercializador distribuidor o fabricante)  deberán certificar que cumplen con los permisos y/o licencias ambientales.

	7
	El oferente debe anexar a su propuesta certiicacion emitida por el representante legal de la empresa o su propietario donde especifique que cumplirá cn toda la normatividad ambieltal y SST y que será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para el o para su subcontratistas y protección de bienes.

	8
	El oferente deberá presentar carta de compromiso en la cual manifestará que cumplirá con el perfil, experiencia, documentos y demás características solicita para el GRUPO MÍNIMO DE TABAJO durante la ejecución del contrato.

	 
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	1
	Se deberá contar con el personal y herramientas de trabajo necesario para la instalación de los elementos objeto de adquisición y profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, con disponibilidad de tiempo del 100%.

	2
	Se deberá realizar dos jornadas de mantenimiento preventivo a los bienes adquiridos de manera semestral y anual, previa coordinación con el supervisor del contrato.

	3
	Durante el periodo de garantía el contratista debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los muebles.

	4
	Durante el periodo de garantía, el contratista debe reparar el mobiliario y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento. 

	5
	El contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable, (declaración del fabricante especificaciones técnicas, fichas técnicas), así como evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes. 



NOTA: Las imágenes adjunto son de referencia a la descripción de las especificaciones técnicas establecidas y no generan vinculación con ningún fabricante.

[bookmark: _GoBack]


___________________________________
REPRESENTANTE LEGAL 
Firma del Proponente y/o apoderado y/o distribuidor y/o Comercializador
Nombre
C.C.:
F-3-2-1-22V4 2012-02
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Perfil Lagrima

- Peso: 223 gr/m.
- Perfil de aluminio con forma de lagrima
- Bolsillo termosellado que cubre el perfl
- Pintura electrostatica blanca y negra.

- Tapas laterales en 5 colores: blanco, beige, gris, bronce y negro.
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CARACTERISTICAS DIMENSIONES
Targo bandera, minimo 1350
Ancho bandera, minimo 1100
Longitud total asta (incluida moharra y regaton 2350
metalico), maximo
Diametro asta 403
Longitud moharra o lanza metalica 250 10
‘Ancho cinta mofio, minimo 100
Exiremos colgantes mofio, minimo 310
Longitud flecos extremos colgantes mofio 805
Flecos bandera (de los tres lados libres) 50:5
Ancho dobladillo lateral, minimo 35
‘Alto total base, minimo 200
Ancho laterales primer escalon, minimo 300 x 300
Ancho laterales sequndo escalon, minimo 240 x 240
Ancho laterales tercer escalon, minimo 180 x 180
Ancho laterales cuarto escalon, minimo 120x120
"Alto entre escalones, minimo 50
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